Příloha č. 14 k vyhlášce č.355/2002  Sb.

Používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích 
a v produktech pro opravy nátěru vozidel

1. Tato příloha se nevztahuje na produkty prodávané k výlučnému použití pro činnosti uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které se provádějí v zařízeních, kterým bylo uděleno povolení k provozu  a kde je možné dosáhnout přinejmenším srovnatelného snížení emisí těkavých látek jinými opatřeními k omezení emisí.

2. Účelem této přílohy je omezit celkový obsah těkavých látek v některých barvách a lacích a produktech pro opravy nátěru vozidel  za účelem prevence nebo snížení znečišťování ovzduší způsobovaného příspěvkem těkavých látek ke tvorbě troposférického ozonu.

3. K naplnění účelu uvedeného v bodu 2. harmonizuje tato příloha technické specifikace pro některé barvy a laky a produkty pro opravy nátěru vozidel.

4. Tato příloha se vztahuje na produkty uvedené v části I. této přílohy.

5. Touto přílohou nejsou dotčena nebo ovlivněna opatření přijatá dalšími právními předpisy k ochraně zdraví spotřebitelů a pracovníků a jejich pracovního prostředí, včetně požadavků na označování  těkavých organických látek.

6. Produkty uvedené v části I. této přílohy mohou být uváděny na trh ode dne stanoveného v její části II. pouze tehdy, jestliže obsah těkavých látek v těchto produktech nepřekračuje prahové hodnoty  v této II. části  stanovené a jsou splněna ustanovení § 13 odst. 2. 

7. Ke kontrole, zda byly dodrženy prahové hodnoty obsahu těkavých látek podle části II. této přílohy, se použijí analytické metody podle její části I.

8. U produktů uvedených v části I. této přílohy, k nimž je nutno přidat rozpouštědla nebo jiné složky obsahující rozpouštědla, aby byly připraveny k použití, se prahové hodnoty podle části II. této přílohy vztahují na obsah těkavých látek v produktu ve stavu, jak je připraven k použití.

9. Pro účely restaurace a údržby budov a historických vozidel, kterým byla příslušnými orgány přiznána zvláštní historická a kulturní hodnota, mohou být udělena příslušnými orgány  ochrany ovzduší individuální povolení k tomu, aby byly v přísně omezeném množství prodávány a nakupovány produkty, u nichž nejsou dodrženy prahové hodnoty obsahu těkavých látek stanovené v části II. této přílohy.

10. Produkty s obsahem těkavých látek uvedené v části I.  této přílohy, které byly prokazatelně vyrobeny před daty  uvedenými v etapě  I a II,  části II.  této  přílohy, u nichž obsah těkavých látek překračuje zde stanovené prahové hodnoty,  mohou být uváděny na trh po dobu dalších 12 měsíců od těchto dat.

ČÁST  I. 
Vysvětlivky a základní pojmy
1.	Pro účely této přílohy se barvami a laky rozumějí produkty uvedené níže v podkategoriích, s výjimkou aerosolů. Jsou to nátěrové hmoty používané pro budovy, jejich vybavení a příslušenství a s nimi spojené konstrukce, a sloužící k dekorativním, funkčním a ochranným účelům.
1.1	Podkategorie:
a)	matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnitřní stěny a stropy, se stupněm lesku £ 25@60°,
b)	lesklé nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnitřní stěny a stropy, se stupněm lesku > 25@60°,
c)	nátěrové hmoty pro venkovní stěny z minerálního podkladu jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnější zdivo, cihlové stěny nebo sádrové stěny,
d)	vnitřní/venkovní barvy na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na dveřní a okenní konstrukce a obklady a vytvářející neprůhledný film. Určeny jsou pro dřevěné, kovové nebo plastové podklady. Tato podkategorie zahrnuje též podkladové nátěrové hmoty a nátěrové hmoty pro mezivrstvy,
e)	vnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vybavení budov a vytvářející transparentní nebo polotransparentní film pro účely dekorace nebo ochrany dřeva, kovu a plastů. Tato podkategorie zahrnuje též  lazurovací hmoty na dřevo, kterými se rozumějí nátěrové hmoty vytvářející  silnovrstvý film a sloužící k dekoraci nebo k ochraně dřeva před povětrnostními vlivy podle normy EN 927-1  kategorie polostabilní,
f)	nefilmotvorná mořidla jsou mořidla, která v souladu s normou EN 927-1:1996 tvoří vrstvu průměrné tloušťky menší než 5 μm, měřeno metodou 5A podle normy ISO 2808:1997,
g)	základní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty s těsnicím a/nebo izolačním účinkem určené k použití na dřevu nebo stěnách a stropech,
h)	penetrační nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené ke stabilizaci volných částic podkladu nebo k dosažení hydrofobních vlastností a/nebo k ochraně dřeva proti zmodrání,
i)	jednosložkové speciální nátěrové hmoty jsou  nátěrové hmoty se speciální funkcí na bázi filmotvorných látek. Jsou určeny pro aplikace se zvláštními požadavky, jako jsou základní a vrchní nátěry na plasty, základní nátěry na železné podklady, základní nátěry na  lehké kovy jako je zinek a hliník, antikorozní nátěry, nátěrové hmoty na podlahy, včetně dřevěných a betonových podlah, ochrana proti graffiti, protipožární nátěry a nátěry odpovídající hygienickým normám v potravinářském průmyslu a ve zdravotnických zařízeních,
j)	vícesložkové speciální nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty ke stejnému použití jako jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí, avšak s druhou složkou (např. terciálními aminy) přidávanou před použitím,
k)	vícebarevné nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty, které přímo při prvním nanesení vytvářejí dvoubarevné nebo vícebarevné efekty,
l)	nátěrové hmoty s dekorativními efekty jsou nátěrové hmoty určené k vytváření zvláštních estetických efektů na speciálně upravených, předem natřených podkladech nebo podkladových nátěrech, s následným opracováním různými nástroji během fáze zasychání.
2.	Pro účely této přílohy se produkty pro opravy nátěru vozidel rozumějí produkty uvedené níže v podkategoriích. Používají se k nátěru silničních vozidel podle směrnice 70/156/EHS nebo jejich částí, prováděného vně výrobních zařízení v rámci opravy, konzervace nebo dekorace vozidel.
2.1	Podkategorie:
a)	produkty pro přípravné a čisticí operace jsou produkty určené k mechanickému nebo chemickému odstraňování starých nátěrů a rzi nebo k přípravě na nanášení nových nátěrů:
1.	přípravné prostředky zahrnují čisticí prostředky na nástroje, zejména  produkty určené k čištění stříkacích pistolí a dalších zařízení, odstraňovače nátěrů, odmašťovadla včetně antistatických činidel pro plasty a odstraňovače silikonu;
2.	čisticí prostředek je produkt určený k odstranění povrchových nečistot během příprav na nanášení nátěrových hmot a před jejich nanesením,
b)	karosářské plniče a tmely jsou viskózní látky určené k vyplnění hlubokých nerovností povrchu před nanesením vyrovnávacího nátěru,
c)	základní nátěrové hmoty jsou veškeré nátěrové hmoty určené k nanášení na holý povrch kovu nebo na existující nátěry jako ochrana proti korozi před nanesením vyrovnávací nátěrové hmoty:
1.	vyrovnávací nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené k nanášení bezprostředně před nanesením vrchního nátěru ke zvýšení odolnosti proti korozi a přilnavosti vrchního nátěru a k dosažení rovnoměrné jakosti povrchu vyplněním drobných povrchových nerovností,
2.	základní nátěrové hmoty na kov jsou nátěrové hmoty určené k nanášení jako základní nátěr, jako jsou promotory přilnavosti, plniče, vyrovnávací nátěrové hmoty, podkladové nátěrové hmoty, základní nátěrové hmoty na plasty, nátěrové hmoty pro nanášení způsobem mokrý do mokrého, plniče neurčené k broušení a stříkací plniče,
3.	reaktivní základní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty obsahující nejméně 0,5 % hmotnostních kyseliny fosforečné, určené k přímému nanášení na holý povrch kovu k zajištění odolnosti proti korozi a přilnavosti, nátěrové hmoty používané jako svařitelné základní nátěrové hmoty a mořicí roztoky pro galvanizované a pozinkované povrchy,
d)	vrchní nátěrové hmoty jsou pigmentované nátěrové hmoty určené k nanášení v jedné nebo několika vrstvách k dosažení lesku a trvanlivosti; zahrnují veškeré produkty užívané k těmto účelům, jako jsou podkladové nátěrové hmoty a laky,
1.	podkladové nátěrové hmoty jsou pigmentované nátěrové hmoty určené k dosažení požadovaných barevných odstínů a optických efektů, avšak nikoli lesku nebo odolnosti povrchu nátěrového systému,
2.	laky“ jsou transparentní nátěrové hmoty určené k vytváření konečného lesku 
a odolnosti nátěrového systému,
e) speciální vrchní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené k nanášení jako vrchní nátěry se zvláštními vlastnostmi v jediné vrstvě, jako je metalíza a perleťové efekty, dále to jsou vysoce odolné barevné nebo transparentní nátěry, například nátěry odolné proti poškrábání a fluorované transparentní nátěry, reflexní podkladové nátěry, vrchní nátěry se strukturními efekty, například tepané efekty, protiskluzové nátěry, plniče 
na spodky karoserie, ochranné nátěry proti nárazům, nátěry interiérů a aerosoly.

1.	Metody pro stanovení obsahu těkavých organických látek v  určených produktech .

Parametr	Jednotky	Zkouška	
		Metoda	Datum zveřejnění	
obsah VOC	g/l	ISO 11890-2	2002	
obsah VOC za přítomnosti reaktivních ředidel	g/l	ASTMD 2369	2003	

ČÁST  II.

A. MAXIMÁLNÍ PRAHOVÉ HODNOTY OBSAHU TĚKAVÝCH LÁTEK   PRO BARVY A LAKY
	Podkategorie produktů	druh	Etapa I  g/l* od 1. 1. 2007	Etapa II  g/l* od 1. 1. 2010	
a	matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru, stupeň lesku £ 25@60°	VŘNH	75	30	
		RNH	400	30	
b	lesklé nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru, stupeň lesku > 25@60°	VŘNH	150	100	
		RNH	400	100	
c	nátěrové hmoty pro venkovní stěny z minerálního podkladu	VŘNH	75	40	
		RNH	450	430	
d	vnitřní/venkovní barvy na dřevo a kov pro vybavení a obklady budov	VŘNH	150	130	
		RNH	400	300	
e	vnitřní/venkovní laky a mořidla na vybavení budov, včetně  silnovrstvých lazurovacích hmot na dřevo	VŘNH	150	130	
		RNH	500	400	
f	vnitřní/venkovní nefilmotvorná mořidla	VŘNH	150	130	
		RNH	700	700	
g	základní nátěrové hmoty	VŘNH	50	30	
		RNH	450	350	
h	penetrační nátěrové hmoty	VŘNH	50	30	
		RNH	750	750	
i	jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí	VŘNH	140	140	
		RNH	600	500	
j	vícesložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí  pro specifické účely, např. na podlahy	VŘNH	140	140	
		RNH	550	500	
k	vícebarevné nátěrové hmoty	VŘNH	150	100	
		RNH	400	100	
l	nátěrové hmoty s dekorativními efekty	VŘNH	300	200	
		RNH	500	200	
* g/l připravený k použití	

Poznámka : Zkratka VŘNH znamená vodou ředitelné nátěrové hmoty
                    Zkratka RNH znamená rozpouštědlové nátěrové hmoty
A.	MAXIMÁLNÍ PRAHOVÉ HODNOTY OBSAHU TĚKAVÝCH LÁTEK  PRO PRODUKTY K OPRAVĚ NÁTĚRU VOZIDEL
B.	
	Podkategorie produktů	Produkty	 g/l* od 1. 1. 2007	
a	produkty pro přípravné a čisticí operace	přípravné prostředky	850	
		čisticí prostředky	200	
b	karosářské plniče a tmely	všechny druhy	250	
c	základní nátěrové hmoty	vyrovnávací nátěrové hmoty a základní nátěrové hmoty (na kov)	540	
		reaktivní základní nátěrové hmoty	780	
d	vrchní nátěrové hmoty	všechny druhy	420	
e	speciální vrchní nátěrové hmoty	všechny druhy	840	
* g/l připravený k použití. Případný obsah vody v produktu připraveném k použití se odečte, s výjimkou produktů v podkategorii a.