Příloha č. 14 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

ZVLÁŠTĚ VELKÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ A ČETNOST JEDNORÁZOVÉHO
MĚŘENÍ EMISÍ U TĚCHTO ZDROJŮ

Vysvětlivky k příloze:
1.	Tato příloha uvádí úplný seznam zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší a dále četnost jednorázového měření emisí u těchto zdrojů k provedení § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky.

2.	Nestanoví-li zvláštní právní předpis^1) jinak, jedná se o jednorázové měření u techniky nominálního zařízení technologie zvláště velkého zdroje, která odpovídá názvu zdroje uvedenému v následující tabulce. Pokud jsou v areálu zvláště velkého zdroje ještě jiné zdroje znečišťování odlišných technologií (například pomocná tepelná zařízení), které s ním tvoří společný zdroj, platí pro ně emisní limity a další podmínky provozování jim stanovené zvláštním právním předpisem^1) jako velkým, středním nebo malým zdrojům znečišťování ovzduší.

3.	Je-li v pravém sloupci tabulky uvedeno „podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky“, provádí se jednorázové měření dvakrát za kalendářní rok, ne však dříve než po uplynutí tří měsíců od data předchozího měření, pokud provozovatel nemá příslušnou znečišťující látku měřit kontinuálně. První jednorázové měření musí být provedeno do 31. března 2003.

4.	 Je-li v pravém sloupci tabulky uvedeno „podle zvláštního právního předpisu“, provádí se měření v četnosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem^1). To se týká zejména spaloven odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu a zvláště velkých spalovacích zdrojů. 

5.	Je-li v pravém sloupci tabulky uvedeno „1 x za kalendářní rok“, provádí se jednorázové měření jedenkrát za kalendářní rok, ne však dříve než po uplynutí šesti měsíců od data předchozího měření, pokud provozovatel nemá povinnost příslušnou znečišťující látku měřit kontinuálně. První jednorázové měření musí být provedeno do jednoho roku od účinnosti zákona. Postupuje se obdobně ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) této vyhlášky.

6.	Je-li v pravém sloupci tabulky uvedeno „1 x za 3 kalendářní roky“, provádí se jednorázové měření jednou za tři kalendářní roky, ne však dříve než po uplynutí osmnácti měsíců od data předchozího měření, pokud provozovatel nemá povinnost příslušnou znečišťující látku měřit kontinuálně. První jednorázové měření musí být provedeno do tří let od posledního měření před datem 1. června 1999 provedou toto měření do 1. června 2003.

7.	zrušen

Výčet zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší a četnost jednorázového měření emisí u těchto zdrojů:

Název zvláště velkého zdroje | Četnost jednorázového měření
Zvláště velký spalovací zdroj | podle zvláštního právního předpisu
Výroba a rafinace plynů a minerálních olejů | 1 x za kalendářní rok
Výroba koksu (koksovací baterie) | 1 x za kalendářní rok
Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy) | 1 x za kalendářní rok
Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu | 1 x za kalendářní rok
Zařízení na zpracování železných kovů a to: |
| válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za hodinu, | 1 x za kalendářní rok
| kovárny s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné energie je větší než 20 MW, | 1 x za kalendářní rok
| nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu. | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně | 1 x za kalendářní rok
Zařízení metalurgie neželezných kovů na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy, | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Zařízení metalurgie neželezných kovů na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů. | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m^3 | 1 x za kalendářní rok
Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně. Zařízení na zpracování magnezitu | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Zařízení na výrobu azbestu a produktů na bázi azbestu, opravy a demoliční práce na objektech a zařízeních obsahujících azbest a produkce výrobků s obsahem azbestu | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky*^)
Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně | 1 x za kalendářní rok
Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně | 1 x za kalendářní rok
Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o výrobní kapacitě větší než 75 t denně a/nebo o kapacitě pecí větší než 4 m^3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m^3 | 1 x za kalendářní rok
Chemická průmyslová zařízení na výrobu základních organických chemických látek a to: |
| Jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické), | 1 x za kalendářní rok
| organické sloučeniny obsahující kyslík, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice, | 1 x za kalendářní rok
| organické sloučeniny síry, | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
| organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany, | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
| organické sloučeniny fosforu, | 1 x za kalendářní rok
| halogenderiváty uhlovodíků, | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
| organokovové sloučeniny, | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
| základní plastické hmoty (na bázi syntetických a přírodních polymerů), | 1 x za kalendářní rok
| syntetické kaučuky, | 1 x za kalendářní rok
| barviva a pigmenty, | 1 x za kalendářní rok
| povrchově aktivní látky a surfaktanty. | 1 x za kalendářní rok
Chemická průmyslová zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek a to: |
| plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid, | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
| kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá, | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
| zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný, | 1 x za 3 kalendářní roky
| soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný, | 1 x za 3 kalendářní roky
| nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny, jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku. | 1 x za kalendářní rok
Chemická průmyslová zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných) | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Chemická průmyslová zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Průmyslová zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Chemická průmyslová zařízení na výrobu výbušnin | 1 x za 3 kalendářní roky
Spalovny a spoluspalovací zařízení nebezpečného odpadu podle zvláštního právního předpisu^6) o jmenovité provozní kapacitě větší než 10 tun nebezpečného odpadu za den | podle zvláštního právního předpisu
Spalovny a spoluspalovací zařízení komunálního odpadu podle zvláštního právního předpisu^6) o jmenovité provozní kapacitě větší než 3 tuny komunálního odpadu za hodinu | podle zvláštního právního předpisu
Spalovny a spoluspalovací zařízení jiného než nebezpečného a komunálního odpadu podle zvláštního právního předpisu^6) o jmenovité provozní kapacitě větší než 10 tun nebezpečného odpadu za den | podle zvláštního právního předpisu
Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu | 1 x za 3 kalendářní roky
Zařízení na využívání nebo recyklaci nebo regeneraci nebezpečného odpadu včetně odpadních olejů, případně na odstraňování těchto odpadů jiným způsobem než jsou spalování, spoluspalování nebo ukládání do skládek | 1 x za kalendářní rok
Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 t denně | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t denně | 1 x za 3 kalendářní roky
Závody na vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně | 1 x za kalendářní rok
Potravinářský průmysl, a to tyto závody: |
| jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně, | 1 x za 3 kalendářní roky
| zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin (jiných než mléka) o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, | 1 x za 3 kalendářní roky
| zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), | 1 x za 3 kalendářní roky
| zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok | 1 x za 3 kalendářní roky
Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně | 1 x za kalendářní rok
Zařízení na intenzivní chov drůbeže nebo prasat nebo skotu a to: |
| 40 000 kusů drůbeže | 1 x za kalendářní rok**^)
| 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg) | 1 x za kalendářní rok**^)
| 750 kusů prasnic | 1 x za kalendářní rok**^)
| 1 000 kusů skotu. | 1 x za kalendářní rok**^)
Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě organického rozpouštědla větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 t za rok. | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací | podle § 8 odst. 2 písm. a) této vyhlášky
Vysvětlivky k tabulce:
*) Demolice budov, konstrukcí a instalací obsahujících azbest a odstraňování azbestu nebo materiálů obsahujících azbest z nich, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken nebo prachu, musí být prováděny v izolovaném prostředí, jehož prostor je oddělen od vnějšího ovzduší. Doprava a ukládání odpadu obsahujícího azbestová vlákna nebo prach musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich uvolnění do ovzduší. Odpad obsahující azbestová vlákna nebo prach musí být ukládán pouze na skládky k tomu určené, u kterých je zajištěno trvalé zamezení úniku azbest do vnějšího ovzduší.
**) Není-li u zdroje plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.