Příloha č. 4 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

EMISNÍ FAKTORY VYBRANÝCH OSTATNÍCH ZDROJŮ

1. Emisní faktory slouží pro výpočet poplatků za znečišťování ovzduší podle § 19 zákona. Pokud u zdroje nemůže být stanovena koncentrace znečišťující látky v odpadním plynu, popřípadě měrná výrobní emise, použije se postup zjištění množství vypouštěné znečišťující látky pomocí emisního faktoru uvedeného touto přílohou nebo zvláštním právním předpisem^1). 

2. Stanovení množství vypuštěné znečišťující látky se provede výpočtem podle vztahu:

E_z = E_f . M

kde E_f je emisní faktor a M je množství jednotek, na které je emisní faktor vztažen (vztažná veličina emisního faktoru - například hmotnost spáleného paliva, hmotnost vstupní suroviny, hmotnost produkce, počet jednotek produkce, apod).

3. V případě trvalého zavedení opatření omezujícího emise určité znečišťující látky u zdroje je nutno prokázat jeho průměrnou účinnost výsledkem autorizovaného měření. Stanovení množství vypuštěné znečišťující látky se v tomto případě provede výpočtem podle vztahu:

		E_o = E_z  . (1 - 0,01 . η)

		kde η je účinnost opatření omezující emise znečišťující látky v %.

	Emisní faktory pro použití plynných paliv ve stacionárních plynových turbínách a pístových spalovacích motorech (kg/10^3 . m^3 )
Specifikace | NOx | SOx | VOC | TZL | CO
Plynové turbíny  Plynové turbíny odvozené z leteckých motorů | 11  25 | 0,002 . S  0,002 . S | 0,2  7 | -  - | 3,7  7
Pístové motory zážehové  Pístové motory dvojpalivové | 60  40 | 0,002 . S  0,002 . S | 30  30 | 0,05  0,1 | 15  15
Poznámka: S = obsah síry v palivu v mg/m^3

	Emisní faktory pro použití kapalných paliv ve stacionárních plynových turbínách a pístových spalovacích motorech (kg/t)
SpecifikaceNOxSOxVOCTZLCO | | | | |
Plynové turbíny  Plynové turbíny odvozené z leteckých motorů | 15  32 | 20 . S  20 . S | 0,6  6 | -  - | 5  9
Pístové motory zážehové  Pístové motory vznětové | 75  50 | 20 . S  20 . S | 30  6 | 0,1  1,0 | 250  15
Poznámka: S = obsah síry v palivu v v % hmotnosti

6. Emisní faktory pro koksování uhlí 
Znečišťující látka | E_f (g/t koksu)
NOx | 260
SO_2 Z otopu koksárenským plynem  Z otopu směsným plynem | 1400  320
VOC | 1000
TZL | 1000
CO | 1200
Poznámka: Uvedené hodnoty jsou orientační, pro výpočet poplatků jsou stanovovány E_f 
 pro jednotlivé baterie a provozní služby hutních a báňských koksoven

7. Emisní faktory pro úpravu rud v černé metalurgii (spékací pásy)
Znečišťující látkaE_f (kg/t spečence) |
NOx | 0,5
SO_2 | 2,0
VOC | 0,1
TZL | 2,0
CO | 50

8. Emisní faktory vysokopecní provozy
Znečišťující látkaE_f (kg/t surového železa) |
NOx | 0,7
SOx | 0,3
VOC | 0,2
TZL | 0,2* ; 1,0**
CO | 8,0
Poznámka: * provozy bez licího pole
** provozy bez odprášení licího pole

9. Emisní faktory základních znečišťujících látek pro ocelárny v g/t oceli 
Znečišťující látka | Kyslíkové konvertory | Nístějové pece | Elektrické obloukové pece
NOx | 50 | 3500 | 300
SOx | 1,5 | 2000 | 1,5
VOC | 30 | 80 | 170
CO | 5000 | 10000 | 2000
TZL* ** | 120 | 450 | 150
Poznámka: * Po odprášení
** Uvedené hodnoty jsou orientační - k dispozici jsou E_f konkrétních agregátů

10. Emisní faktory základních znečišťujících látek pro válcovny a slévárny 
	Vysvětlivka: * g/t vývalků
** g/t tekutého kovu
Znečišťující látka | Válcovny * | | Slévárny **
| | | Studenovětr-né kuplovny | Horkovětrné kuplovny
NOx | Směsný plyn   Koksárenský plyn | 250  400 | 70 | 350
SO_2 | Směsný plyn   Koksárenský plyn | 2100  2800 | 1400
TZL | | | 10 000
CO | | | 70 000

11. Emisní faktory pro vápenky 
Znečišťující látka | E_f (g/t výrobku)
NOx | 200
SO_2 | 0
TZL | 1500

12. Emisní faktory pro cihelny (veškerý cihlářský sortiment) 
Znečišťující látka | Otop | E_f *
TZL | LTO, TTO ZP, SV | 1,5 20
SO_2 ** | LTO, TTO ZP, SV | 20,0 . S 2,0 . S
NOx | LTO, TTO ZP  SV | 10 3300 1600
CO | LTO, TTO ZP, SV | 0,5 270
VOC | LTO, TTO ZP, SV | 0,4 48
Vysvětlivky: LTO - lehký topný olej, TTO - těžký topný olej, ZP - zemní plyn, SV - svítiplyn
 S - obsah síry udaný pro LTO TTO v % hmotnosti, pro ZP a SV v mg/m^3
* E_f pro LTO a TTO jsou udány v kg/t spáleného oleje, E_f pro ZP a SV jsou udány v kg/10^6*m^3 spáleného plynu
** V případě použití uhelného prachu jako ostřiva je třeba přičíst emisi SO_2 podle obsahu síry v použitém uhlí s použitím E_f = 19,0 . S_p (S_p = obsah síry v původním vzorku paliva v % hmotnosti)

Výpočet množství emisí fluoru z cihlářských a keramických výrob 
Množství emisí fluoru z cihlářských a keramických výrob závisí na jeho obsahu ve výchozí surovině a na vypalovací teplotě. Pro stanovení množství uvolněného fluoru ze suroviny v závislosti na vypalovací teplotě se použije vztah:

	A = (0,174 . t - 145) . 0,97

Kde A = podíl uvolněného fluoru v %
 t = nejvyšší teplota v ^oC (od 834 ^oC výše)

13. Emisní faktory pro výrobu keramiky a porcelánu
Uplatní se pro
	tepelné procesy E_f stejné jako u cihelen, včetně použití výpočtu emisí fluoru,
	ostatní procesy E_f pro TZL se stanoví individuálně podle vybavení odlučovací technikou,
	emisní faktor TZL pro úpravy materiálů je 500 g/t upravené suroviny pro zařízení bez odlučovačů, v případě, že jsou instalovány se postupuje ve smyslu písmena b).

14. Emisní faktory pro výroby anorganické chemie 
Výrobek | Znečišťující látka | E_f (g/t výrobku)
H_2SO_4 _-jednoduchá absorpce   dvojitá absorpce | SOx | 10000  2200
Elementární síra - Clausův proces bez odsíření   s odsířením | SOx | 50000  10000

15. Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PHM)
PHM | E_f (g VOC/m^3)
Benzin | 1400
Motorová nafta | 20

16. Emisní faktory pro skladování pohonných hmot (PHM)
PHM | Typ zásobníku | E_f (g VOC/t prosazení)
Benzin * Nafta Petrolej ** Ropa | s plovoucí střechou | 2000 *** 39,3 45,1 380
Benzin automobilový Nafta | s pevnou střechou | 730 200
Poznámka: * benzin automobilový, letecký i technický
** petrolej letecký i technický
*** závisí na technickém stavu zásobníku

17. Emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene
	Základní E_f = 1 kg TZL (prachu)/t vyrobeného kameniva pro kamenolomy vyrábějící drcené kamenivo nebo kámen těžený v blocích s povrchovým opracováním.
	Základní E_f = 0,4 kg TZL (prachu)/t vyrobeného kameniva pro kamenolomy vyrábějící výhradně kámen těžený v blocích.

Výpočet podle způsobu odlučování prachu:
Způsob odlučování | Záchyt (%) | Únik emise (%)
Lom bez jakéhokoliv odlučování, bez zakrytí technologických celků a dopravních cest | 0 | 100
Lom bez jakéhokoliv odlučování, ale se zakrytými technologickými celky (drtič, granulátor, třídírna) včetně dopravních cest | 10 | 90
Lom bez jakéhokoliv odlučování, ale se zakrytými technologickými celky včetně dopravních cest a se zkrápěním | 30 | 70
Lom s cyklony na zakrytých technologických celcích | 50 | 50
Lom s cyklony na zakrytých technologických celcích a se zkrápěním | 60 | 40
Lom se zakrytými technologickými celky a tkaninovými filtry | 80 | 20
Lom se zakrytými technologickými celky, tkaninovými filtry a se zkrápěním | 90 | 10
Příklad výpočtu emise prachu pro kamenolom:
Roční výroba lomu = 60 660 t kameniva - roční emise prachu před odloučením je 60,66 t
Způsob odlučování je prováděn podle 3. řádku tabulky - únik emise je 70 %

Emise TZL se stanoví výpočtem takto: 60,66 . 0,7 = 42,5 t/rok

18.Emisní faktory pro krematoria 
Znečišťující látka | E_f (g/žeh)
CO | 300
VOC | 30
NOx | 800
SO_2 | 50
TZL | 350
Cl^- | 15
F^- | 5