Příloha č. 5 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.

METODY MĚŘENÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO JEDNORÁZOVÉ MĚŘENÍ EMISÍ

Metody analýzy pro jednorázové měření emisí^*)

Číslo normy | Název normy | Účinnost od
ČSN ISO 9096 (83 4615) | Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální gravimetrická metoda | 1.7.1998
ČSN ISO 7934 (83 4702) | Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Odměrné stanovení chloristanem barnatým | 1.7.1998
ČSN EN 1948-1 (83 4745) | Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF -  Část 1: Vzorkování | 1.8.1998
ČSN EN 1948-2 (83 4745) | Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF -  Část 2: Extrakce a čištění | 1.8.1998
ČSN EN 1948-3 (83 4745) | Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF -  Část 3: Identifikace a kvantitativní stanovení | 1.8.1998
ČSN EN 1911-1 (83 4750) | Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCl -  Část 1: Vzorkování Nahrazuje normy ČSN 83 4751-1 a ČSN 84 4751-2 od 1.6.1999 | 1.6.1999
ČSN EN 1911-2 (83 4750) | Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCl -  Část 2: Absorpce plynných sloučenin Nahrazuje normy ČSN 83 4751-1 a ČSN 84 4751-2 od 1.6.1999 | 1.6.1999
ČSN EN 1911-3 (83 4750) | Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCl -  Část 3: Analýza absorpčního roztoku a výpočty Nahrazuje normu ČSN 83 4751-5 od 1.6.1999 | 1.6.1999
ČSN ISO 10780 (83 4772) | Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti a objemového průtoku plynů v potrubí | 1.7.1998
ČSN 83 4011 | Ochrana ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší. Názvosloví | 1.7.1985
ČSN 83 4501 | Ochrana ovzduší. Měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší.  Základní pojmy, názvosloví a rozdělení | 1.10.1988
ČSN 83 4511 | Ochrana ovzduší. Klasifikace emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší | 1.12.1982
ČSN 83 4611 | Ochrana ovzduší. Měření tuhých emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší | 1.1.1983
ČSN 83 4711-1 | Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část | 1.3.1983
ČSN 83 4711-2 | Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší.  Odběr vzorku pro manuální metody měření | 1.3.1983

ČSN 83 4711-3 | Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší.  Stanovení celkového obsahu oxidů síry | 1.3.1983
ČSN 83 4711-4 | Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší.  Stanovení obsahu kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového | 1.3.1983
ČSN 83 4711-5 | Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidu sírového a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého | 1.3.1983
ČSN 83 4711-6 | Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší.  Stanovení obsahu oxidu sírového | 1.3.1983
ČSN 83 4712-1 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část | 1.6.1988
ČSN 83 4712-2 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů.  Odběr vzorku pro manuální metody měření | 1.6.1988
ČSN 83 4712-3 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů.  Metoda odměrného stanovení | 1.6.1988
ČSN 83 4712-4 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů.  Metoda fotometrického stanovení | 1.6.1988
ČSN 83 4713-1 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů.  Všeobecná část | 1.6.1988
ČSN 83 4713-2 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů.  Odběr vzorku pro manuální metody měření | 1.6.1988
ČSN 83 4713-3 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů.  Metoda argentometrická | 1.6.1988
ČSN 83 4713-4 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů.  Metoda jodometrická | 1.6.1988
ČSN 83 4721-1 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů.  Všeobecná část | 1.1.1988
ČSN 83 4721-2 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů.  Odběr vzorku pro manuální metody měření | 1.1.1988
ČSN 83 4721-3 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů.  Metoda alkalimetrické titrace | 1.1.1988
ČSN 83 4728-1 | Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část | 1 4 1986
ČSN 83 4728-2 | Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření | 1 4 1986
ČSN 83 4728-3 | Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda odměrného stanovení | 1 4 1986
ČSN 83 4728-4 | Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda fotometrického stanovení | 1 4 1986
ČSN 83 4728-5 | Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda potenciometrická | 1 4 1986
ČSN 83 4751-3 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Fotometrická metoda | 1.8.1988
ČSN 83 4751-4 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Odměrná metoda | 1.8.1988
ČSN 83 4751-6 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe | 1.8.1988
ČSN 83 4752-1 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů.  Všeobecná část | 1.8.1990
ČSN 83 4752-2 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů.  Odběr vzorků pro manuální metody měření | 1.8.1990
ČSN 83 4752-3 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů.  Potenciometrická metoda stanovení | 1.8.1990
ČSN 83 4752-4 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů.  Fotometrická metoda stanovení | 1.8.1990
ČSN 83 4752-5 | Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů.  Metoda odměrného stanovení | 1.8.1990
^*) Vysvětlivka: Za součást této přílohy je dále nutno považovat veškeré platné normy ČSN, ČSN ISO a ČSN EN, které jsou nebo budou vydány Českým normalizačním institutem, a které souvisí s prováděním jednorázového měření emisí látek znečišťujících ovzduší.