Příloha č. 2 k vyhlášce č. 357/2002 Sb.

METODY STANOVENÍ KVALITY PALIV

1) Tuhá paliva
a) Referenčními metodami pro stanovení obsahu veškeré síry v tuhých palivech jsou tyto normalizované postupy v platném znění:
ČSN 44 1379 Tuhá paliva. Stanovení obsahu veškeré síry metodou ESCHKA,
ČSN ISO 351 (44 1353) Tuhá paliva. Stanovení obsahu veškeré síry - vysokoteplotní spalovací metoda.

b) Měrná sirnatost se vypočítá podle vzorce 

Smr - měrná sirnatost v původním stavu [g.MJ-1]
Std - síra veškerá v bezvodém stavu [% hmotnostní]
Wtr - voda veškerá v původním stavu [% hmotnostní]
Qir - výhřevnost v původním stavu [MJ.kg-1]

c) Pro stanovení výhřevnosti v tuhých palivech se použijí tyto normalizované postupy:
ČSN ISO 1928 (44 1352) Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti.
Související platné ČSN a ČSN ISO pro stanovení obsahu vody, popela, uhlíku, vodíku a prchavé hořlaviny.

2) Kapalná paliva
a) Referenčními metodami pro stanovení obsahu síry v kapalných palivech jsou tyto normalizované postupy v platném znění:

pro těžký topný olej
ČSN EN ISO 8754 (65 6035) Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem energie a ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry - dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

pro plynový olej
ČSN EN 24260 (65 6077) Ropné výrobky a uhlovodíky. Stanovení obsahu síry. Metoda spalování podle Wickbolda (ISO 4260:1987), ČSN EN ISO 8754 (65 6035) Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem energie a ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry - dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Rozhodčí metodou pro stanovení obsahu síry v kapalných palivech je ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry - dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie. 

b) Statistická interpretace ověřování obsahu síry v plynovém oleji bude v souladu s ČSN EN ISO 4259 Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám.

c) Požadavky na kvalitu kapalných paliv jsou uvedeny v následující normě v platném znění ČSN 65 7991 Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky.

d) Referenční metodou pro stanovení obsahu PCB v kapalných palivech je ČSN EN 12766-1,2 (65 6205) Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků.
Část 1: Oddělení a stanovení kongenerů PCB plynovou chromatografií (GC) za použití detektoru elektronového záchytu (ECD), pro výpočet se použije ČSN EN 12766-2 (65 6205) Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků.
Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu.

3) Plynná paliva
Požadavky na kvalitu plynných paliv a referenční metody jsou uvedeny v následujících normách v platném znění:
ČSN 38 6110 Zemní plyn
ČSN 38 6101 Jakost a zkoušení zemního plynu. Základní ustanovení 
ČSN 38 6113 Koksárenský plyn technický čistý
ČSN 65 6481 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Propan
ČSN 65 6482 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Propan-butan
ČSN 65 6483 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Butan
ČSN 65 6484 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Topná směs