Příloha č. 3 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY

1. Ustanovení této přílohy se v části „Čerpací jednotka“ a „Zařízení na výrobu pěny“ vztahuje na automobilové stříkačky, pěnové hasicí automobily a kombinované hasící automobily.

Základní funkce cisternové automobilové stříkačky
2. Cisternová automobilová stříkačka umožňuje
a) přepravu jednotky požární ochrany,
b) dálkovou dopravu vody,
c) požární zásah vodou z vlastní nádrže, z vnějšího volného zdroje a z vnějšího tlakového zdroje,
d) požární zásah střední a těžkou pěnou z vlastní nádrže a z volného vnějšího zdroje pěnidla,
e) provedení záchranných prací.
3. Konstrukce čerpací jednotky cisternové automobilové stříkačky umožňuje
a) zavodnění sacího vedení
1) z vlastní nádrže,
2) z vnějšího zdroje,
b) stříkání
1) tlakovou vodou s pracovním tlakem, který nepřekročí hodnotu 1,6 MPa,
2) vysokotlakou vodou s pracovním tlakem nad 1,6 MPa a průtokem nejméně 150 l.min^-1 s výjimkou cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném,
3) střední pěnou,
4) těžkou pěnou,
5) vodou s přísadami, například se smáčedly,
c) plnění vlastní nádrže,
d) napojení na vnější tlakový zdroj.
4. Cisternová automobilová stříkačka s výjimkou cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném umožňuje stříkání nejméně dvěma zařízeními pro prvotní hasební zásah vodou nebo pěnou, z nichž jedno zařízení je vysokotlaké podle bodu 69 písm. a), b) a c) přílohy č. 1.

Provedení
5. Cisternová automobilová stříkačka se vybavuje
a) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 800 l.min^-1 (CAS 8),
b) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 1600 l.min^-1 (CAS 16),
c) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2400 l.min^-1(CAS 24),
d) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3200 l.min^-1(CAS 32),
e) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4000 l.min^-1(CAS 40) nebo
f) požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4800 l.min^-1(CAS 48).
Jmenovitý výkon se stanoví při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3m. U požárního čerpadla schváleného před rokem 1993 se jmenovitý výkon může stanovit při sací výšce 1,5 m.
Poznámka:
Nachází-li se jmenovitý výkon požárního čerpadla mezi hodnotami podle písmen a) až f), požární čerpadlo se zařadí do kategorie požárních čerpadel s nejbližším nižším jmenovitým výkonem.
6. Cisternová automobilová stříkačka je v provedení
a) základním (Z),
b) speciálním
1) technickém (T),
2) redukovaném (R),
3) k hašení lesních požárů (LP).
7. Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním technickém kromě vybavení stanoveného pro cisternové automobilové stříkačky v provedení základním
a) má účelovou nástavbu vybavenou výsuvným osvětlovacím stožárem se dvěma světlomety podle bodu 26 přílohy č. 1 umístěnými ve výšce nejméně 5 m nad zemí a vestavěnou příslušnou elektrocentrálou,
b) je v přední částí vybavena lanovým navijákem.
8. Cisternová automobilová stříkačka v provedení k hašení lesních požárů kromě vybavení stanoveného pro cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném
a) má pohon všech náprav, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením,
b) je v přední části vybavena lanovým navijákem a odnímatelným ochranným rámem čelního okna,
c) je vybavena vnitřním nebo vnějším ochranným rámem kabiny osádky.

Kabina osádky
9. Kabina osádky cisternové automobilové stříkačky je vybavena
a) 6 až 9 sedadly v provedení základním,
b) nejméně 4 sedadly v provedení speciálním redukovaném nebo technickém,
c) nejméně 3 sedadly v provedení speciálním k hašení lesních požárů.

Podvozek
10. Nápravy podvozku pro smíšený a terénní provoz jsou konstruovány tak, aby umožnily pohon přední nápravy a nejméně jedné zadní nápravy, užití uzávěrky diferenciálu nebo obdobného zařízení alespoň na jedné hnací nápravě.

Účelová nástavba
11. Na zadní stěně účelové nástavby jsou umístěny nejméně dva kusy oranžových blikajících světel, které jsou určeny pro označení cisternové automobilové stříkačky na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu. ^3) Spodní okraje světel jsou umístěny nejméně 2000 mm nad zemí. Zapínání těchto světel je konstruováno tak, aby bylo vyloučeno jejich použití během jízdy.

Čerpací jednotka
12. Čerpací jednotku tvoří požární čerpadlo, zavodňovací zařízení požárního čerpadla, ventily a rozvody hasiva. Čerpací jednotka má pohon nezávislý na souběžné činnosti a pohonu ostatních zařízení.
13. Čerpací jednotka má výtlačná hrdla se spojkami 75 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky. Výtlačná hrdla jsou vybavena uzavíracími armaturami a jsou po dvou na obě strany čerpací jednotky, mimo prostor obsluhy čerpací jednotky.
14. Čerpací jednotka je opatřena zpětnou klapkou k ochraně sacích hadic před poškozením tlakem a zařízením na odtlakování hadicového vedení pod tlakem, připojeného na výtlačné hrdlo čerpací jednotky.
15. Výtlačné hrdlo vysokotlaké částí čerpací jednotky je vyvedeno do zařízení pro prvotní zásah a je osazeno nezáměnnými spojkami.
16. Sací hrdlo je závitové 110 mm, 125 mm nebo 150 mm podle ČSN 38 9431 Sací šroubení. Jmenovité parametry požárního čerpadla jsou dosažitelné pří sání jedním sacím hrdlem.
17. Účelovou nástavbu lze mimo sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky také osadit tlakovými hrdlovými spojkami 52 mm nebo 25 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky.
18. Sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky a plnicí hrdla nádrže jsou vyvedena do prostoru tak, aby neomezovala obsluhu čerpací jednotky a bezpečný pohyb strojníka. Jejích vzdálenost od země je nejméně 500 mm a nejvýše 1500 mm.
19. Sací a výtlačná hrdla čerpací jednotky včetně ovládacích armatur účelové nástavby jsou skloněna v rozmezí 10^° až 30^° pod vodorovnou rovinu.
20. Čerpací jednotky a rozvody hasiva jsou konstruovány tak, aby umožňovaly jejich snadné odvodnění vypouštěcími kohouty soustředěnými na přístupném místě. Jmenovitá světlost kohoutu je nejméně 4 mm.
21. Obslužné místo čerpací jednotky je konstruováno tak, aby bylo snadno a bezpečně přístupné a osvětlené neoslňujícím světlem.
22. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno viditelně umístěným diagramem jmenovitého průtoku požárního čerpadla.
23. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno
a) manometry pro oba tlakové režimy, to neplatí u cisternové automobilové stříkačky ve speciálním redukovaném provedení,
b) manovakuometrem,
c) indikátorem přehřátí pohonné jednotky,
d) zařízením pro nastavení otáček motoru,
e) ukazatelem množství hasiv v nádržích v hodnotách nejméně 1/4, 2/4, 3/4 a 4/4,
f) ukazatelem otáček pohonu s vyznačenou hodnotou maximálních otáček.
24. Čerpací jednotka a nádrže na hasiva jsou chráněny proti zamrznutí při jízdě a za provozu na místě při obvyklých provozních podmínkách.
25. Čerpací jednotka je chráněna před znečištěním a mechanickým poškozením při jízdě a provozu.
26. Pohon čerpací jednotky se zapíná i při volnoběžném chodu motoru cisternové automobilové stříkačky a vypíná se i při částečném zatížení čerpací jednotky. V zorném poli řidiče je umístěna signalizace zapnutí pohonu čerpací jednotky.

Zařízení na výrobu pěny
27. Zařízení na výrobu pěny tvoří
a) pevně vestavěná nádrž nebo nevestavěné nádrže na pěnidlo,
b) přiměšovač,
c) příslušné potrubí s ventily a kohouty,
d) čerpadlo k plnění nádrže nebo nádrží na pěnidlo se zdrojem nezávislým na pohonu čerpací jednotky, a to u cisternové automobilové stříkačky s nádrží nebo nádržemi na pěnidlo většími než 400 l.
28. Zařízení na výrobu pěny umožňuje stříkání nejméně jedním proudem těžké pěny.
29. Zařízení na výrobu pěny a součásti přicházející do kontaktu s pěnidlem jsou provedeny tak, aby byla zajištěna jejich odolnost proti chemickým účinkům pěnidel.
30. Přiměšovač pěnidla je konstruován tak, aby umožňoval nastavení v rozsahu od 0 do 6 %. Pokud je přiměšovací zařízení pevnou součástí čerpací jednotky je poloha nastavení přiměšovace pěnidla signalizována v zorném poli obsluhy čerpací jednotky,.

Nádrž na hasivo
31. Nádrž na hasivo je konstrukčně upravena tak, aby
a) umožňovala úplné vypuštění hasiva,
b) nebyla poškozena přetlakem při maximálním plnění hasivem,
c) nebyla poškozena podtlakem při maximálním odběru hasiva,
d) hasivo při jízdě nevytékalo,
e) umožňovala průběžné doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje.
32. Plnicí zařízení nádrže na vodu je tvořeno nejméně jedním potrubím o průměru 75 mm se spojkami 75 mm podle ČSN 38 9409 Požární spojky a se zpětnou klapkou nebo kohoutem, případně zařízením zabraňujícím zpětnému vytékání vody z nádrže.
33. Mezi nádrží na vodu a čerpací jednotkou je filtr z nekorodujícího síta o průměru ok nejvíce 5 mm. Obdobný filtr je i součástí plnícího potrubí.
34. Nádrž na vodu je vybavena tlumícími přepážkami. Všechny rozpojitelné spoje na tlumicích přepážkách jsou zajištěny proti samovolnému uvolnění.
35. Pevně zabudovaná nádrž na vodu má objem nejméně 1700 l.
36. Pevně zabudovaná nádrž nebo nádrže na pěnidlo mají objem o velikosti nejméně 6 % objemu pevně zabudované nádrže na vodu. Pevně zabudovaná nádrž na pěnidlo a pevně zabudované zařízení na výrobu pěny nemusí být součástí účelové nástavby cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném nebo v provedení speciálním k hašení lesních požárů.
37. Průměr průlezného otvoru do nádrže na hasivo s objemem 1000 l a větším je nejméně 450 mm.

Povrchová úprava
38. Čerpací jednotka, rozvody a armatury umístěné v účelové nástavbě jsou opatřeny světlým krycím nátěrem nebo antikorozní úpravou.

Požární příslušenství
39. Každá cisternová automobilová stříkačka je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství uvedené v tabulce.

Název | Počet | Jednotka
Clonová proudnice 52 | 1 | ks
Hydrantový nástavec | 1 | ks
Izolovaná požární hadice 75x20 m | 8 | ks
Klíč 75/52 | 2 | ks
Klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | ks
Klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | ks
Klíč na sací hadice | 2 | ks
Motykosekera | 1 | ks
Objímka na hadice 52 v obalu | 4 | ks
Objímka na hadice 75 v obalu | 8 | ks
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu s nejmenším průtokem 200 l.min^-1 roztoku při jmenovitých podmínkách | 1 | ks
Ploché páčidlo | 1 | ks
Požární sekera | 1 | ks
Požární světlomet s kloubovým držákem není-li osvětlovací stožár | 2 | ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B ^1. | 1 | ks
Práškový přenosný hasící přistroj 55B ^1. | 1 | ks
Proudnice 52 | 1 | ks
Proudnice 75 | 1 | ks
Přechod 110/75 | 1 | ks
Přechod 52/25 | 1 | ks
Přechod 75/52 | 4 | ks
Přenosný žebřík pro dvě osoby s dostupnou výškou min. 8 m | 1 | ks
Rozdělovač | 1 | ks
Sací hadice 10 m | 1 | sada
Sací koš | 1 | ks
Sací nástavec na pěnidlo | 1 | ks
Sběrač 2 x 75 | 1 | ks
Skříňka s nástroji | 1 | ks
Těsnění pro izolovanou požární hadici 52 | 5 | ks
Těsnění pro izolovanou požární hadici 75 | 5 | ks
Trhací hák | 1 | ks
Vazák na hadice v obalu | 4 | ks
Ventilové lano na vidlici | 1 | ks
Záchytné lano na vidlici | 1 | ks
Zdravotní nosítka | 1 | ks

Doplňující poznámka:
^1. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

40. Cisternová automobilová stříkačka podle bodu 6 této přílohy je dále vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství uvedené v tabulce.

| Provedení |
Název | Z | R | T | LP | Jednotka
Cestářské koště | 1 | | 1 | | ks
Dalekohled | 1 | | 1 | | ks
Dekontaminační prostředek v obalu | 2 | 2 | 2 | | souprava
Detektor výbušné koncentrace par a plynů kalibrovaný na CH_4 | 1 | | 1 | | ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu | podle počtu sedadel | ks
Džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení | 1 | | 1 | 1 | ks
Ejektor | 1 | 1 | 1 | | ks
Elektrocentrála 3,5 kW | | | 1 | | ks
Izolovaná požární hadice 75x5 m | 2 | 1 | 2 | 2 | ks
Izolovaná požární hadice 52x20 m | 8 | 6 | 6 | 8 | ks
Kanálová rychloucpávka | 1 | | 1 | | ks
Kanystr na vodu min. 5 l | | | 1 | | ks
Kombinovaná proudnice 52 (plný a roztříštěný proud) | 2 | 2 | 2 | 1 | ks
Krumpáč | 1 | 1 | 2 | 1 | ks
Lékárnička velikost II ^2. | | | | 1 | ks
Lékárnička velikost III ^3. ^4. | 1 | 1 | 1 | | ks
Lopata | 2 | 2 | 3 | 2 | ks
Motorová kotoučová (rozbrušovací) pila | | | 1 | | ks
Motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení | | | 1 | | ks
Nádoba na úkapy | | | 1 | | ks
Nádoby na pěnidlo o celkovém objemu 40 l ^5. | | 1 | | | ks
Náhradní oděv pro převlek | | | 4 | | ks
Náhradní tlaková láhev min. | 50 % z počtu dýchacích přístrojů | ks
Naviják s nejméně jedním párem hadic o délce nejméně 20 m k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení | | | 1 | | ks
Nepřetlakový protichemický ochranný oděv | | 3 | | | ks
Nízkoprůtažné lano ^6. s opláštěným jádrem typu A 30 m, ø min. 10 mm | 3 | 2 | 3 | | ks
Nízkoprůtažné lano ^6. s opláštěným jádrem typu A 60 m, ø min. 10 mm | 1 | 1 | 1 | | ks
Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení | | | 1 | | ks
Oblek proti sálavému teplu nebo ohni | 3 | | 3 | | ks
Pákové kleště | 1 | | 1 | | ks
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu | 1 | 1 | 1 | | ks
Prodlužovací kabel 230 V, 25 m | | | 2 | | ks
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 | 1 | | 1 | | ks
Přejezdový můstek | 2 | 2 | 2 | | ks
Přenosná řetězová motorová pila | 1 | | 1 | 1 | ks
Přenosné výstražné světlo s kabelem 20 m | | | | | ks
Přenosný kulový kohout | 1 | | 1 | | ks
Přenosný přiměšovač | 1 | 1 | 1 | | ks
Přetlakový protichemický ochranný oděv | 4 | | 4 | | ks
Přetlakový ventil | 1 | | 1 | | ks
Přetlakový ventilátor | 1 | | 1 | | ks
Přikrývka (deka) v obalu | | | 1 | | ks
Pytel polyetylénový | 5 | | 10 | | ks
Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení | | | 1 | | ks
Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení | | | 1 | | ks
Ruční svítilna | 4 | 2 | 4 | 2 | ks
Rukavice chirurgické | 15 | 10 | 20 | 10 | pár
Řetězové úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení | | | 1 | | sada
Savice přiměšovače | 1 | 1 | 1 | | ks
Skříňka s elektrotechnickými nástroji | 1 | | 1 | | sada
Stativ pod světlomet ^7. | | | 2 | | ks
Termofólie 2x2 m | 1 | | 2 | | ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | 2 | 2 | | ks
Vytyčovací páska 100 m | 1 | | 1 | | ks
Záchranný kyslíkový přístroj | 1 | | 1 | | ks
Zachycovač airbagu řidiče | | | 1 | | ks

Doplňující poznámky:
^2. Požární automobily s počtem nejvýše tří sedadel.
^3. Požární automobily s počtem čtyř a více sedadel.
^4. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.
^5. Pokud cisternová automobilová stříkačka není vybavena vestavěnou nádrží na pěnidlo.
^6. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevencí pádů z výšky.
^7. Pokud cisternová automobilová stříkačka není vybavena osvětlovacím stožárem.

41. Cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2400 l.min^-1 má nejméně jednu pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu umožňující při jmenovitých podmínkách průtok minimálně 600 l.min^-1 roztoku. Cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3200 l.min^-1, cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4000 l.min^-1 a cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4800 l.min^-1 mají nejméně jednu pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu umožňující průtok při jmenovitých podmínkách minimálně 1200 l.min^-l roztoku.

____________________
^3) § 45 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.