Příloha č. 5 k vyhlášce č. 442/2004 Sb.

MYČKY NÁDOBÍ

Úvodní ustanovení

1.	Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na myčky nádobí pro domácnost napájené z elektrické sítě. Nevztahují se na takové spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie.

2.	Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.^1) Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.^1)

3.	Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat: 

a)	jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce,
b)	všeobecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,
c)	údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zvláště položek, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,
d)	protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle předcházejícího bodu 2,
e)	návod k obsluze.

4.	Štítek uvedený v § 4 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

5.	Obsah a úprava informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části II. této přílohy.

6.	Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. v katalogu zásilkového prodeje, musí příslušné informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy.

7.	Třída energetické účinnosti spotřebiče, třída účinnosti mytí a třída účinnosti sušení uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy.

Další obsah přílohy č. 5: 
Část I		Štítek
Část II		Informační list
Část III	Zásilkový prodej a jiné druhy zprostředkovaného prodeje
Část IV	Třída energetické účinnosti

Upřesňující údaje uváděné na štítku

Na štítek se uvedou následující údaje:

I.	Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

II.	Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

III.	Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky

IV.	Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

V.	Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití normalizovaného cyklu, stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

VI.	Třída účinnosti mytí stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. 

VII.	Třída účinnosti sušení stanovená v souladu s částí IV. této přílohy.

VIII.	Počet sad nádobí při normalizovaných náplních stanovené v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

IX.	Spotřeba vody (v litrech) při úplném cyklu při použití normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

X.	Údaje o hluku při normalizovaném cyklu, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení.^2)

Grafické provedení

Definice grafického provedení štítku:
Použité barvy:
CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá
Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá
Šipky:
A	X0X0
B	70X0
C	30X0
D	00X0
E	03X0
F	07X0
G	0XX0
Barva rámečku: X070
Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá.
Veškerý text je černý. Pozadí je bílé.

ČÁST II

INFORMAČNÍ LIST

Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu spotřebiče:

1.	Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

2.	Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

3.	Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako „Třída energetické  účinnosti ... na stupnici od A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)“. Pokud je tato informace uvedena v tabulce, může to být vyjádřeno jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost).

4.	Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze  spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko-značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít „Eko-značka“ a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

5.	Název, kód nebo údaj pro „normalizovaný“ cyklus, ke kterému se vztahuje údaj na štítku a v informačním listu.

6.	Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy a popsaná jako „Spotřeba energie X.YZ v kWh na normalizovaný zkušební cyklus při použití náplně studené vody. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče“.

7.	Třída účinnosti mytí stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřena jako: „Třída účinnosti mytí ... na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)“. Může být vyjádřena jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).

8.	Třída účinnosti sušení stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako „Třída účinnosti sušení ... na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)“. Může být vyjádřena jinými prostředky za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).

9.	Počet sad nádobí při normalizované náplni podle části I. této přílohy, bodu VIII.

10.	Spotřeba vody na normalizovaný cyklus podle části I. této přílohy, bodu IX.

11.	Doba programu normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

12.	Výrobci nebo dovozci mohou k bodům 5 až 10 připojit informace týkající se i jiných pracovních cyklů.

13.	Průměrná roční spotřeba energie a vody založená na 220 násobku spotřeb vyjádřených v předcházejících bodech (energie a voda). Vyjádřená jako „Odhadovaná roční spotřeba (220 cyklů)“.

14.	Přichází-li to v úvahu, hluk při normalizovaném cyklu v souladu s platnými předpisy.

Pokud je součástí informace kopie štítku (barevná nebo černobílá), je třeba uvést pouze další informace obsažené v informačním listu.

ČÁST III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách nebo při jiném způsobu prodeje dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí:

1.	Třída energetické účinnosti					(část II. bod 3)

2.	Název normalizovaného cyklu					(část II. bod 5) 

3.	Spotřeba energie							(část II. bod 6)

4.	Třída účinnosti mytí						(část II. bod 7) 

5.	Třída účinnosti sušení						(část II. bod 8) 

6.	Množství náplně							(část I. bod VIII)

7.	Spotřeba vody							(část I. bod IX)

8.	Odhadovaná roční spotřeba (220 cyklů)				(část II. bod 13) 

9.	Přichází-li to v úvahu, hluk					(část I. bod X)

V případě, že jsou uváděny jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do výše uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list.

ČÁST IV

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

1. Třída energetické účinnosti spotřebiče se určuje takto:

Referenční spotřeba C_R se vypočítá takto:

C_R = 1,35 + 0,025 x S 		je-li S ≥ 10
C_R = 0,45 + 0,09 x S 			je-li S ≤ 9

kde S je množství náplně spotřebiče při normalizovaných náplních (část I. této přílohy, bod VIII).

Index účinnosti energie je pak 

kde C je spotřeba energie spotřebiče (část I. této přílohy, bod V).

Třída energetické účinnosti se pak stanoví v souladu s tabulkou 1:

Tabulka 1

Třída energetické účinnosti | Index energetické účinnosti E_I
A | E_1 < 0,64
B | 0,64 ≤ E_1 < 0,76
C | 0,76 ≤ E_1 < 0,88
D | 0,88 ≤ E_1 < 1,00
E | 1,00 ≤ E_1 < 1,12
F | 1,12 ≤ E_1 < 1,24
G | E_1 ≥ 1,24

2. Třída účinnosti mytí myčky nádobí se stanovuje v souladu s tabulkou 2:

Tabulka 2

Třída účinnosti mytí | Index mycí schopnosti P_C jak je stanoveno v harmonizovaných normách podle bodu 2 úvodního ustanovení při použití normalizovaného cyklu
A | P_C > 1,12
B | 1,12 ≥ P_C > 1,00
C | 1,00 ≥ P_C > 0,88
D | 0, 88 ≥ P_C > 0,76
E | 0,76 ≥ P_C > 0,64
F | 0,64 ≥ P_C > 0,52
G | 0,52 ≥ P_C

3. Třída účinnosti sušení u myčky nádobí se stanovuje v souladu s tabulkou 3:
Tabulka 3

Třída účinnosti sušeníIndex sušicí schopnosti P_D dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení |
A | P_D > 1,08
B | 1,08 ≥ P_D > 0,93
C | 0,93 ≥ P_D > 0,78
D | 0,78 ≥ P_D > 0,63
E | 0,63 ≥ P_D > 0,48
F | 0,48 ≥ P_D > 0,33
G | 0,33 ≥ P_D