Příloha č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb.

Kategorie průmyslových činností

1.	Energetika
1.1	Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 M3.
1.2.	Rafinerie minerálních olejů a plynu.
1.3.	Koksovací pece.
1.4.	Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí.
2.	Výroba a zpracování kovů
2.1.	Zařízení na pražení nebo slisování kovové rudy (včetně sirníkové rudy).
2.2.	Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu.
2.3.	Zařízení na zpracování železných kovů
a)	válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za hodinu,
b)	kovárny s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon větší než 20 MW,
c)	nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu.
2.4.	Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně.
2.5.	Zařízení
a)	na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy,
b)	na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20t denně u všech ostatních kovů,
2.6.	Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li objem lázní větší než 30 m^3.
3.	Zpracování nerostů
3.1.	Zařízení na výrobu cementářského slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větších než 50 t denně.
3.2.	Zařízení na výrobu azbestu a produktů s obsahem azbestu.
3.3.	Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně.
3.4.	Zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně.
3.5.	Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 t denně anebo o kapacitě pecí větší než 4 m^3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m^3.
4.	Chemický průmysl
U kategorií průmyslových činností uvedených v této části se „výrobou^“ rozumí výroba v průmyslovém měřítku pomocí chemických procesů, podle výčtu v oddílech 4.1 až 4.6.
4.1.	Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek, jako jsou
a)	jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické),
b)	kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice,
c)	organické sloučeniny síry,
d)	organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany,
e)	organické sloučeniny fosforu,
f)	halogenderiváty uhlovodíků,
g)	organokovové sloučeniny,
h)	základní plastické hmoty (syntetická vlákna na bázi polymerů, vlákna na bázi celulózy),
i)	syntetické kaučuky,
j)	barviva a pigmenty,
k)	povrchově aktivní látky.
4.2.	Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek, jako jsou:
a)	plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid,
b)	kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá,
c)	zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid Bodný,
d)	soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný,
e)	nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny, jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku.
4.3.	Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směrných).
4.4.	Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů.
4.5.	Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů.
4.6. Chemická zařízení na výrobu výbušnin.
5.	Nakládání s odpady
5.1.	Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními, oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně.
5.2.	Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu.
5.3.	Zařízení na odstraňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 t denně.
5.4.	Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.
5.	Ostatní průmyslové činnosti
6.1.	Průmyslové závody na výrobu
a)	buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů,
b)	papíru a lepenky, .o výrobní kapacitě větší než 20 t denně.
6.2.	Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t denně.
6.3.	Závody na vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně.
6.4.
a)	jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně,
b)	zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv
•	z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně,
•	z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí
c)	zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok).
6.5.	Zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně.
6.6.	Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než
a)	40 000 kusů drůbeže,
b)	2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), nebo
c)	750 kusů prasnic.
6.7.	Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě organického rozpouštědla větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 t za rok.
6.8.	Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací.

Poznámka: Uváděné prahové hodnoty jsou obecně udávány ve vztahu k projektovaným výrobním kapacitám anebo jinému parametru zařízení. Jestliže tentýž provozovatel zařízení provozuje více zařízení ve stejném místě, která spadají pod totéž označení podle shora uvedeného výčtu, pak se prahové hodnoty z těchto zařízení sčítají.