Příloha č. 1 k vyhlášce č. 455/2006 Sb.

POŽADAVKY NA KVALITU LODNÍCH PALIV

Kvalitativní ukazatel | Třída lodního paliva | Zkušební metoda
| DMX | DMA | DMB | DMC |
Hustota při 15 °C | - | <. 890,0 kg/m^-3 | < 900,0 kg/m^-3 | < 920,0 kg/m^-3 | ČSN EN ISO 3675 nebo ČSN EN ISO 12185
Viskozita při 40 °C | 1,40 - 5,50 mm^2.s^-1 | 1,50 - 6,0 mm^2.s^-1 | < 11,0 mm^2.s^-1 | < 14,0 mm^2.s^-1 | ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí | > 43 °C | > 60 °C | > 60 °C | > 60 °C | ČSN EN ISO 2719
Bod tuhnutí (horní) - v zimním období - v letním, období | - - | < -6 °C < 0 °C | <0 °C <6°C | < 0 °C <6°C | ČSN ISO 3016
Cetanový index | > 45 | > 40 | > 35 | - | ČSN EN ISO 4264
Karbonizační zbytek (mikrometoda, 10 % obj. destilačního zbytku) Karbonizační zbytek (mikrometoda) | < 0,30 % hm.  - | < 0,30 % hm.  - | -  < 0,30 % hm. | -  < 0,30 % hm. | ČSN EN ISO 10370
Obsah popela | < 0,01 % hm. | < 0,01 % hm. | < 0,01 % hm. | < 0,01% hm. | ČSN EN ISO 6245
Obsah úsad | - | - | < 0,07 % hm. | - | ČSN EN ISO 3735
Celkový obsah úsad | - | - | - | < 0,10 | ISO 10307-1
Obsah vody | - | - | 0,30 % hm. | 0,30 % hm. | ISO 3733
Obsah vanadu | - | - | - | < 100 mg.kg^-1 | ČSN EN ISO 14597
Součet obsahu hliníku a křemíku | - | - | - | < 25 mg.kg^-1 | ISO 10478