Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Technické požadavky na nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovraky

1. Podmínky pro skladování autovraků a požadavky na zařízení ke sběru autovraků

1.1.	Místo k přejímce autovraků a místo pro soustřeďování autovraků před jejich přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveny:
a)	plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,
b)	zařízením ke zjištění hmotnosti autovraku,
c)	pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady,
d)	zařízením umožňujícím přemísťování již nepojízdných autovraků.

1.2.	Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (jako např. olejů, paliva, náplně chladícího, brzdového systému a klimatizace). Při skladování autovraků nesmí být autovraky vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše.

2. Požadavky na zařízení kc zpracování autovraků a na zpracování autovraků 2.1. Požadavky na prostory a vybavení:

2.1.2.	Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromažďování odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti:
a)	příjem autovraků, zjištění jejich hmotnosti a provádění příslušných záznamů a vedení evidence,
b)	skladování autovraků a _jejich částí zbavených škodlivin,
c)	odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků,
d)	sl Iadování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek obsahujících škodliviny uvedené v čl. 2.2.2.2.,
e)	demontáž,
f)	skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné kapaliny,
g)	skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny,
h)	skladování odpadů určených k využití nebo k odstranění,
i)	skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování.

2.1.3.	Místa ke zpracování autovraků musí být vybaveny
a)	plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,
b)	pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých kapalin a shromažďovacími prostředky, které odpovídají vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému využití a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů,
c)	zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně srážkových v souladu s vodním zákonem,
d)	skladovacími prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru; skladovými prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí znečištěných olejem,
e)	příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování vymontovaných materiálů a částí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující PCB/PCT), provozní náplně (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraku,
f)	zařízením ke zjištění hmotnosti, pokud osoba oprávněná neprovozuje současně zařízení ke sběru autovraků.

2.2. Požadavky na zpracování autovraků

2.2.1.	Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků.

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se provádí tak, aby byly odděleně shromažďovány všechny kapaliny, náplně a nebezpečné části. Chladící prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému. Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává.

2.2.2.	Demontáž autovraku.
2.2.2.1.	Mechanické zničení identifikačního čísla vybraného autovralu (VIN) a zaznamenání tohoto úkonu do provozního deníku.
2.2.2.2.	Části a materiály obsahující škodliviny, které musí být při zpracování z vybraných autovraků odstraněny přednostně:
a)	baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn,
b)	potenciálně výbušné součásti (např. airbagy),
c)	provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí,
d)	všechny součásti obsahující rtuť (je-li to technicky proveditelné).