Příloha č. 7 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I.	Základní cena v Kč za m^3 obestavěného prostoru

svislá nosná			nepodsklepené nebo		podsklepené
konstrukce			podsklepené 			do poloviny 
				zastavěné			plochy 1. 
				nadzemního podlaží
			
				Typ		Cena		Typ		Cena

zděná v tl.
nad 15 cm			A, B		1750,-		A, B		1650,-

dřevěná
srubová			C, D		1360,-		C, D		1260,-

dřevěná
oboustranně
obíjená, zdivo
tl. do 15 cm			E, F		1280,-		E, F		1310,-

montovaná na bázi
dřevní hmoty			G, H		1400,-		G, H		1440,-

dřevěná
jednostranně
obíjená				CH		 850,-		CH		 930,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a)	podkroví do 1/3 zast. plochy 
	1. nadzemního podlaží ........................ 1,05

b)	podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. plochy
	1. nadzemního podlaží......................... 1,09

c)	podkroví nad 2/3 zast. plochy
	1. nadzemního podlaží ........................ 1,12

Vysvětlivky:

Typ	A:	Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

	B:	Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

	C:	Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

	D:	Svislé konstrukce dřevěné srubové, s plochou střechou, resp. krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

	E:	Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

	F:	Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

	G:	Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

	H:	Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

	CH:	Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Konstrukce  					typy                    
a vybavení  
		   		A					B        

Základy	   				izolované                    

Podezdívka  		jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m     

Obvodové	   	zděné v tl. 25 - 30 cm                 
stěny                                                    

Stropy	   		jakékoli spalné, polospalné, nespalné	    

Zastřešení  		jakékoliv			bez krovu          
			umožňující			neumožňující       
			podkroví			podkroví           

Krytina	   		plechová pozinkovaná, osinkocementová,      
		   	asfaltové svař. pásy                        

Klempířské  		úplné z pozink.  plechu                
konstrukce                                               

Úprava	   		omítky vnitřní štukové                 
povrchů	   	vnější štukové, břízolit               

Schodiště   		jakékoli dřevěné	    není               

Dveře	   		dřevěné plné nebo náplňové             

Okna        		dřevěná zdvojená                  

Podlahy	   	PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska,     
             		keramická dlažba                            
                                                          
 pokračování:

Konstrukce  					typy                    
a vybavení  
		   		C					D        

Základy	   				neizolované                  

Podezdívka  		jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m     

Obvodové                                                 
stěny	   		tl. 16 cm	dřevěné - srubové            

Stropy	   		dřevěné spalné,			    

Zastřešení  		jakékoliv				bez krovu          
		   	umožňující			neumožňující       
		   	podkroví				podkroví           

Krytina	   		plechová pozinkovaná, osinkocementová       
		   	asfaltové svař. pásy                        

Klempířské  		žlaby a svody z pozinkovaného plechu   
konstrukce                                               

Úprava	   		nátěry nebo impregnace                 
povrchů	   		                                       

Schodiště   		jakékoli dřevěné	    není               

Dveře	   		jakékoliv dřevěné                 

Okna	   		dřevěná jednoduchá                

Podlahy	   	PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska,     
            		 keramická dlažba                            

 pokračování:

Konstrukce  					typy                    
a vybavení  
		   		E					F        

Základy	   				neizolované                  

Podezdívka  		jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m     

Obvodové               	oboustranně obité                 
stěny	   		zdivo do tl. 15 cm			    

Stropy	   		dřevěné spalné,			    

Zastřešení  		jakékoliv		bez krovu          
		   	umožňující		neumožňující       
		   	podkroví		podkroví           

Krytina	   		plechová pozinkovaná, osinkocementová       
		   	asfaltové svař. pásy                        

Klempířské  		žlaby a svody z pozinkovaného plechu   
konstrukce                                               

Úprava	   		nátěry ,impregnace	                   
povrchů	   	nebo jakákoli omítka                   

Schodiště   		jakékoli dřevěné	    není               

Dveře	   		jakékoliv dřevěné                 

Okna	   		dřevěná jednoduchá                

Podlahy	   	PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska,     
             		keramická dlažba                            

 pokračování:

Konstrukce  					typy                    
a vybavení  
		   		G					H        

Základy	   				izolované	 	              

Podezdívka  		jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m     

Obvodové    		montované na bázi			    
stěny	   		dřevní hmoty				    

Stropy	   		na bázi dřevní hmoty			    

Zastřešení  		jakékoliv			bez krovu          
		   	umožňující			neumožňující       
		   	podkroví			podkroví           

Krytina	   		plechová pozinkovaná, osinkocementová       
		   	asfaltové svař. pásy                        

Klempířské  		úplné z pozinkovaného plechu           
konstrukce                                               

Úprava      		nátěry, nástřiky				    
povrchů     		nebo omítka na pletivo                 

Schodiště   		jakékoli dřevěné	    není               

Dveře	   		jakékoliv dřevěné                 

Okna	   		dřevěná zdvojená                  

Podlahy	   	PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska      

pokračování:

Konstrukce  		typy           
a vybavení  
		   		 CH            

Základy	   	 neizolované        

Podezdívka  		 neuvažuje se       

Obvodové		jednostranně       
stěny	   	 	obité			

Stropy	   	 	dřevěné spalné,	

Zastřešení  		bez krovu           
		   	neumožňující		
		   	podkroví			  

Krytina	   		plechová,			
		   	asfaltové pásy		

Klempířské  		žlaby a svody		
konstrukce   		z poz. plechu		

Úprava	   		nátěry			
povrchů	   	impregnace          

Schodiště   		není				

Dveře	   		jakékoliv dřevěné	

Okna	   		jednoduchá		

Podlahy	   	PVC, lino, palubky, 
		   	prkna, dřevotříska, 
          		   	keramická dlažba    

 pokračování:

Konstrukce  					typy                    
a vybavení  
		   		A	  B	     	  C		 D       

Vytápění	   			jakékoliv lokální                 

Elektro-	   			světelná a motorová               
instalace                                                
    Rozvod vody 		studené i teplé		 neuvažuje se       

Zdroj teplé 			bojler			neuvažuje se       
vody                                                    

Rozvod propan-	   	ano			neuvažuje se       
butanu                                                  

Kanalizace  			kuchyně, WC		                  
		   		umyvadla příp. 		neuvažuje se       
		   		sprchy                                     

Záchod	   			splachovací	 	splachovací i suchý   

Okenice	   		ano                         	ano

Vnitřní	   			umyvadlo        		umyvadlo           
vybavení	   		sprcha                                     

ostatní      			krb, mříže,                                 
             			vestavěné skříně                            

 pokračování:

Konstrukce  					typy                    
a vybavení  
		   		E	  F	     	  	G		 H       

Vytápění	   			jakékoliv lokální                 

Elektro-	   			světelná a motorová               
instalace                                                
    Rozvod vody 			neuvažuje se           studené    

Zdroj teplé 				neuvažuje se                 
vody                                                     

Rozvod                                                  
propan-	   			neuvažuje se		ano			    
butanu                                                  

Kanalizace  				neuvažuje se		z kuchyně   	z kuchyně  
		   						WC,                
		   						umyvadlo		    

Záchod	   			  	splachovací i suchý             

Okenice	   			ano                         

Vnitřní	   				umyvadlo				    
vybavení	   									    

ostatní      				krb, mříže,                                 
             				vestavěné skříně                            

 pokračování:

Konstrukce  		typy			
a vybavení   
		   		CH			

Vytápění	   	jakékoliv lokální	

Elektro-	   	světelná			
instalace                        
    
Rozvod vody 		neuvažuje se 		

Zdroj teplé 		neuvažuje se		
vody        					

Rozvod                           
propan-	   	neuvažuje se		
butanu                           

Kanalizace  		neuvažuje se		

Záchod			suchý			

Okenice	    	ano				

Vnitřní	   		umyvadlo			
vybavení	   					

ostatní      		krb, mříže,         
             		vestavěné skříně