Příloha č. 3 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení
a cena za m^2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
	
Číslo SKP	Typ	Účel užití haly	Kč/m^3		Kč/m^2
			obestavěného  	podlahové
	prostoru 		plochy

1		2	3	4	5

46.21.16.3.2	A	kulturní účely	2 055,-
46.21.63.1..2	B	tělocvičny	2 029,-
46.21.14.2..2	C	obchod, prodejny (společné stravování)	1 996,-
46.21.19.9..2	D	ostatní jinde neuvedené (ostatní občanská výstavba)	2 379,-
46.21.13.1..2	E	průmysl (bez jeřábových drah)	1 620,-
46.21.13.1..2	F	průmysl s jeřábovými drahami	1731,-
46.21.51.2..2	G	výrobní pro energetiku	2 311,-
46.21.14.4..2	H	pro dopravu a spoje	2 348,-
46.21.14.5..2	I	garáže (opravy, údržba)	2 124,-
46.21.13.2..2	J	skladování a manipulace	1 599,-
46.21.15.3..2	K	skladování a úprava zemědělských produktů	1 468,-
46.21.15.2..2	L	živočišná produkce	1 930,-
46.21.13.3..2	M	vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod)	2 424,-
		byty a nebytové prostory v hale	-		cena ze sl. 4 x 3,8

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.
	
STANDARDNÍ VYBAVENÍ HAL

Číslo	Typ haly	Konstrukce	Popis standardu
položky	              	a vybavení

1	Všechny  typy	Základy včetně	Běžné betonově, železobetonové popř. z prokládaného betonu
		zemních prací	(patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti
			(u podsklepených objektů i svislé)

2  	A, B, C, D	Svislé nosné konstrukce		Zděné tl. min. 29 cm (kromě kamenných), železobetonové
		vč. obvodového pláště		monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové
		(bez úprav povrchů)		lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min.
				tl. 24 cm, 2x opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné
				materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm 
	E, F, G, H, I, L  	Svislé nosné konstrukce  	Zděné tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické
		vč. obvodového pláště		a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo
		(bez úprav povrchů)		sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm,
				oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované 
				z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
	J, K	Svislé nosné konstrukce		Zděné tl min. 24 cm, železobetonové monolitické
		vč. obvodového pláště  		a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný
		(bez úprav povrchů)		tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, 
				sbíjené z trámů o průřezu min. 20 x 20 cm, oboustranně 
				opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně 
				opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, 
				osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na 
				bázi plastických hmot
	M	Svislé nosné konstrukce 	Zděné tl min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové 
		vč. obvodového pláště 		monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové 
		(bez úprav povrchů) 		se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm

3	A, B, C, D	Stropy (podhledy -		Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým kromě
		mimo akustické		spalných
		a tepelně izolační,
		zavěšené apod.)
	E, F, G, H, I,	Stropy (podhledy -		Jakékoliv běžného provedení
	J, K, L, M	mimo akustické
		a tepelně izolační,
		zavěšené apod.)

4	Všechny typy	Krov, střecha	Dřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové
			a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení kromě
			křížových, báňových apod.)

5	A, B, C, D, E,	Krytiny střech	Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve
	F, G, H, I, M		dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo
			hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele,
			živičná svařovaná vícevrstvá
	J, K, L	Krytiny střech	Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky
			a běžná živičná svařovaná

6	A, B, C, D	Klempířská konstrukce		Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody,
				komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
	E, F, G, H, I,	Klempířské konstrukce		Žlaby a svody z pozinkovaného plechu
	J, K, L, M

7	A	Úprava vnitřních	 Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy	
		povrchů	a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních 
			(např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé 				nástřiky
	B, C, D	Úprava vnitřních	Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady
		povrchů	a úpravy podhledů z obkladového materiálu
			(dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně
			izolační funkci, novodobé nástřiky
	E, F, G, H, I,	Úprava vnitřních	Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné
	L, M	povrchů	obklady stěn a stropů nahrazující omítky
	J, K	Úprava vnitřních	Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky
		povrchů	nebo nátěry

8	A, B, C, D	Úprava vnějších	Vápenná dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané,
		povrchů	házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady
			dřevěné, keramická běžné, spárované zdivo
	E, F, G, H, I,	Úprava vnějších	Vápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé,
	L, M	povrchů	břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady
			dřevěně, keramické nebo osinkocementové, spárovaně zdivo
	J, K	Úprava vnějších	Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný
		povrchů	břízolit, nástřihy na bázi umělých hmot

9	A, B, C, D	Vnitřní obklady	Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
		keramické
		(hygienická zařízení)
	E, F, G, H, I,	Vnitřní obklady	Neuvažují se
	J, K, L, M	keramické
		(hygienická zařízení)

10	A, B, C, D	Schody	Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů
			z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
	E, F, G, H, I,	Schody	Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů
	J, K, L, M		z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC

11	A, B, C, D	Dveře	Hladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové
	E, F, G, H, I,	Dveře	Hladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
	J, K, L, M

12	A, B, C, D	Vrata	Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
	E, F, G, H, I,	Vrata	Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
	J, K, L, M

13	A, B, C, D	Okna	Jakákoliv zdvojená kromě plastových, dvojitá špaletová dřevěná
	E, F, G, H, I,	Okna	Jednoduchá dřevěná nebo ocelová
	J, K, L, M

14	A, B, C, D	Povrchy podlah	PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
	E, F, G, H, I,	Povrchy podlah	Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř.
	J, K, L, M		špalíková dlažba

15	A, B, C, D	Vytápění	Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo
			plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa
	E, F, G, H, I	Vytápění	Temperování lokálními topidly
	J, K, L, M	Vytápění	Bez temperování

16	A, B, C, D, E,	Elektroinstalace	Světelná a třífázová
	F, G, H, I, L,
	M
	J, K	Elektroinstalace	Světelná

17	Všechny typy	Bleskosvod	Ano

18	A, B, C, D	Vnitřní vodovod 	Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
	E, F, G, H, I,	Vnitřní vodovod	Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
	L, M
	J, K	Vnitřní vodovod	Bez rozvodu vody

19	A, B, C, D	Vnitřní kanalizace	Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
	E, F, G, H, I,	Vnitřní kanalizace	Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
	L, M
	J, K	Vnitřní kanalizace	Bez kanalizace

20	A, B, C, D	Vnitřní plynovod	Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu
	E, F, G, H, I,	Vnitřní plynovod	Neuvažuje se
	J, K, L, M

21	A, B, C, D	Ohřev vody	Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače,
			bojlery, kombinovaný s ÚT
	E, F, G, H, I,	Ohřev vody	Malé průtokové ohřívače, popř. bojler
	L, M
	J, K	Ohřev vody	Neuvažuje se

22	A, B	Vybavení kuchyní	Neuvažuje se
	C	Vybavení kuchyní	Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické
	E, F, G, H, I,	Vybavení kuchyní	Neuvažuje se
	J, K, L, M

23	A, B, C, D	Vnitřní hygienická	Umyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty
		vybavení	WC splachovací běžného typu bez i s umývátky, pisoáry
	E, F, G, H, I,	Vnitřní hygienická	Umyvadla
	L, M	vybavení	WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
	J, K	Vnitřní hygienická	Neuvažuje se
		vybavení

24	A, B, C, D	Výtahy	Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem
		(u vícepodlažních hal)	stanic
	E, F, C, H, I,	Výtahy	Neuvažují se
	J, K, L, M	(u vícepodlažních hal) 

25	A, B, C, D	Ostatní (individuální)   Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod
		- příklady	veřejného telefonu, odvětrání některých prostor malými
			jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod
			omítkou a v lištách, okenice, mříže
	E, F, G, H, I,	Ostatní (individuální)  	Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých
	J, K, L, M	- příklady	prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty,
			okenice, mříže