Příloha k nařízení vlády č. 181/2000 Sb.

Sazebník
poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla

Položka 1

POPLATKY ZA PŘIDĚLENÉ KMITOČTY K PROVOZOVÁNÍ VYSÍLACÍCH RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ
1)	Nejnižší částka za přidělené kmitočty k provozování vysílacích rádiových zařízení je 1/12 opakovaného poplatku ročně.
2)	U přidělených kmitočtů na dobu kratší než jeden rok se poplatek stanoví jako násobek 1/12 opakovaného poplatku a počtu měsíců i započatých.
3)	Jedním kmitočtem se rozumí hodnota nosného kmitočtu (středu) kmitočtového pásma o určité zabrané šířce pásma, uvnitř něhož je povoleno vysílání.
4)	Pro duplexní nebo semiduplexní způsob provozu se poplatky počítají za každý kmitočet.

A) POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA

A1)	Celoplošné sítě
Kč ročně dle výpočtu

Celoplošnými sítěmi se rozumí sítě, které zajišťují telekomunikační službu veřejného charakteru nebo pro vymezený okruh uživatelů a jsou provozovány na území celé republiky nebo v regionech např. veřejné mobilní radiotelefonní sítě, veřejný paging, hromadné rádiové sítě, sloužící k poskytování telekomunikační služby na základě technologie TETRA nebo jiných technologií, umožňujících efektivní využití kmitočtového spektra výběrem volného kanálu nebo mnohonásobným přístupem ke kanálu..
U těchto sítí vykonává provozovatel sítí sám kmitočtové plánování v přiděleném kmitočtovém úseku.

Výpočet:
C=S1 x K1 x K2
kde je

C	Poplatek za jeden přidělený kmitočet

S1	Sazba za 1 kHz přidělené šířky pásma [Kč]
S1 = 2000 Kč

K1	Koeficient přidělené šířky kmitočtového pásma
Tento koeficient se vypočte z šířky ( v kHz) jednoho kanálu, která se rovná kanálové rozteči v přiděleném kmitočtovém pásmu, násobené počtem přidělených kanálů.
K1 = 1	pro 1 kHz

K2	Koeficient regionálního přidělení nebo omezení
Koeficient stanovuje rozsah regionálního přidělení kmitočtu nebo omezení celoplošně přiděleného kmitočtu. Koeficient může nabývat celého násobku hodnot 1/8 v závislosti na regionálním přidělení nebo omezení celoplošně přiděleného kmitočtu.
K2 =1/8	pro přidělení kmitočtu pro jeden region,
K2 =1	pro celoplošné přidělení bez omezení.

A2) Ostatní sítě pozemní pohyblivé služby
Kč ročně dle výpočtu 
Výpočet
C=S2 x K1 x K3 x K4 x K5 x K6
kde je

C	Poplatek za jeden přidělený kmitočet

S2	Sazba za 1 kHz přidělené šířky kmitočtového pásma [Kč]
S2 = 100 Kč

K1	Koeficient přidělené šířky pásma
Tento koeficient se vypočte z šířky ( v kHz) jednoho kanálu, která se rovná kanálové rozteči v přiděleném kmitočtovém pásmu, násobené počtem přidělených kanálů.
K1 = 1	pro 1 kHz

K3	Koeficient ochrany kmitočtu
K3 = 1,0	přednostní (primární) služba
K3 = 0,8	podružná (sekundární) služba

K4	Koeficient provozní oblasti
K4 = X	x 0,1 dmax
kde
X je dáno vztahem , přičemž hodnota X se počítá pro každou stanici v síti zvlášť a pro výpočet koeficientu K4 se použije největší hodnota X.
Pmax je hodnota maximálního vyzářeného výkonu ERP [W] stanice,
hmaxef ≥ 3 je hodnota maximální efektivní výšky antény [m] stanice. Pro základnové stanice se hodnota hmaxef počítá podle metody CCIR 1-15 km, za nejmenší hodnotu maximální efektivní výšky antény základnové stanice se bere hodnota 3 m. V případě sítí bez základnových stanic se bere výška antény mobilní stanice 3 m.
dmax ≥ 10 je maximální vzdálenost (km) mezi základnovými stanicemi v souvislé provozní oblasti v případě, že provozní oblast má nejméně dvě základnové stanice.
V případě, že provozní oblast má pouze 1 základnovou stanici nebo maximální vzdálenost mezi základnovými stanicemi je menší než 10 km, je dmax= 10.

V případě směrových spojů, pracujících v sítích pozemní pohyblivé služby a na kmitočtech těchto sítí pod 1 GHz, se koeficient provozní oblasti vypočtený podle výše uvedeného vzorce násobí koeficientem směrovosti použité antény:
a)	všesměrová anténa 	1
b)	anténa s úhlem záření nejvíce 180° pro 50% vyzářeného výkonu	0,8
c)	anténa s úhlem záření nejvíce 120° pro 50% vyzářeného výkonu	0,6
d)	anténa s úhlem záření nejvíce 60° pro 50% vyzářeného výkonu	0,5

K5	Koeficient celostátního přidělení
K5 = 1	v případě lokálního použití,
K5 = 2	v případě celostátního použití.

K6	Koeficient povinného využívání kmitočtu
Tento koeficient se používá pro uživatele sítí, kteří jsou z důvodu objektivních okolností (např. z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví nebo majetku) povinni tento kmitočet využívat.
K6 = 0,5	pro uvedené případy,
K6 = 1	v ostatních případech.

B) PEVNÁ SLUŽBA
Kč ročně dle výpočtu 
Výpočet
C = S3 x K7 x K8 x K9 x K10
kde je

C	Poplatek za jeden přidělený kmitočet

S3	Sazba za jeden přidělený kmitočet podle druhu spoje [KČ]
a)	Radioreléový spoj bod-bod	15 000 Kč
b)	Radioreléový spoj bod-multibod ( 1 řídící stanice)	75 000 Kč

K7	Koeficient zabrané šířky pásma
K7 = 1	v případě, že poměr přidělené šířky kmitočtového pásma vůči minimální šířce kmitočtového pásma dle stanoveného kmitočtového rastru v příslušném pásmu je roven 1.
K7 = x	v ostatních případech, kde x je rovno poměru přidělené šířky kmitočtového pásma k minimální šířce pásma.

K8	Koeficient kmitočtového pásma
K8 = 0.10	pro f ≤ 1 GHz
K8 = 1,00	pro 1 GHz < f ≤ 3,4 Ghz
K8 = 0,80	pro 3,4 GHz < f ≤ 15,5 GHz
K8 = 0,60	pro 15,5 GHz < f ≤ 25 GHz
K8 = 0,50	pro 25 GHz < f ≤ 35 GHz
K8 = 0,40	pro 35 GHz < f ≤ 47 GHz
K8 = 0,25	pro f > 47 GHz

K9	Koeficient maximálního vyzářeného výkonu P
K9 = 0,25	P ≤ 0 dBm (1 mW)
K9 = 4,40	P ≤ 10 dBm (10 mW)
K9 = 0,60	P ≤ 20 dBm (100 mW)
K9 = 0,80	P ≤ 30 dBm (1 W)
K9 = 1,00	P ≤ 40 dBm (10 W)
K9 = 1,50	P > 40 dBm (10 W)

K10	Koeficient řízení výstupního výkonu
K10 = 0,80	systém řízení výstupního výkonu použit
K10 = 1,00	systém řízení výstupního výkonu nepoužit
Poznámka:
Systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod - multibod, se za předpokladu, že radiový provoz systému je obousměrný, zpoplatňují v kategorii pevná služba, i když část poskytované služby má charakter rozhlasové služby.

C) ROZHLASOVÁ SLUŽBA
Kč ročně dle výpočtu
Výpočet :
C = S4 x V2 x K11
kde je

C	Poplatek za jeden přidělený kmitočet

S4	Sazba za jeden přidělený kmitočet [Kč]
S4 =1 Kč

V	Koeficient povoleného průměrného efektivního vyzářeného výkonu v dBW na přiděleném kmitočtu
V = 5	pro průměrný efektivní vyzářený výkon ≤ 5 dBW
V = x	pro průměrný efektivní vyzářený výkon > 5 dBW
Poznámka:
Hodnota x se stanoví jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula.

K11	Koeficient druhu radiokomunikační služby
K11 = 15	AM rozhlasové vysílání
K11 = 30	FM rozhlasové vysílání
K11 = 30	Digitální rozhlasové vysílání T-DAB
K11 = 50	Analogové televizní vysílání
K11 = 50	Digitální televizní vysílání DVB-T
Poznámka:
Systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) v kategoriích MMDS (vícebodový vícekanálový distribuční systém), MVDS (multikanálový video distribuční systém), LMDS (lokální vícebodový distribuční systém) typu provozního uspořádání bod - multibod, se za předpokladu, že radiový provoz v systému je pouze jednosměrný, zpoplatňují v kategorii rozhlasová služba, i když část poskytované služby má charakter jednosměrného datového přenosu.

D) DRUŽICOVÁ SLUŽBA
Kč ročně dle výpočtu 
Výpočet
C = S5 x K12
kde je

C	Poplatek za jeden přidělený kmitočet pro pozemskou stanici

S5	Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
2 500 Kč

K12	Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
K12 = 4	pro šířku pásma ≤ 4 MHz
K12 se rovná počtu MHz, odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného vysíláním, pro šířku tohoto pásma > 4 MHz

E) OSTATNÍ RADIOKOMUMKAČNÍ SLUŽBY
Kč ročně dle výpočtu 

E1)	Letecká a námořní pohyblivá služba a radiotelefonní služba na vnitrozemských vodních cestách

Výpočet: 
C = S6 x K13
kde je

C	Poplatek za jeden přidělený kmitočet
Poznámka:
U této služby se přidělením kmitočtu rozumí povolení využívat všechny kmitočty vyhrazené této službě mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

S6	Základní poplatek za jednu pohyblivou nebo základnovou stanici letecké nebo námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách včetně retranslace [Kč]
S6 = 1200 Kč

K13	Koeficient podle výkonu stanice (P)
K13 = 1	P ≤ 14 dBW (25W)
K13 = 2	14 dBW (25W) < P ≤ 20 dBW (100W)
K13 = 4	20 dBW (100W) < P ≤ 27 dBW (500W)
K13 = 8	P > 27 dBW (500W)
U lodních a letadlových stanic se poplatky vyměřují jen z hlavního vysílače. K jiným vysílacím zařízením, která jsou součástí letadlové nebo lodní stanice, se nepřihlíží. Jsou-li však na palubě letadla nebo lodi jen vysílací rádiová zařízení zabezpečovací služby, poplatky se vyměří z nich.

E2) Radiolokační služba
Kč ročně
Za přidělení kmitočtu pro
Pozemní radiolokační zařízení	6 000 Kč

E3) Radionavigační služba
Kč ročně
Za přidělení kmitočtu pro
Pozemní radionavigační zařízení	6 000 Kč

F)	Za kmitočty přidělené krátkodobým povolením k provozování vysílacích rádiových zařízení
Jednorázově Kč 
Jednorázový poplatek za přidělení kmitočtu pro:
a)	Pevnou službu - radioreléový spoj bod-bod	1 000 Kč
b)	Přenos televizních signálů	3 000 Kč
c)	Přenos rozhlasových signálů	1 000 Kč
d)	Pozemní pohyblivá služba	500 Kč

Položka 2

POPLATKY ZA PŘIDĚLENÁ ČÍSLA
1)	Poplatek podle této položky se nevybere za přidělená čísla určená pro tísňová voláni, hlášení poruch sítě provozovatele, hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky, informace prostřednictvím hlásek, které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel a jiné zprávy, pokud tak stanoví zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
2)	U přidělených čísel na dobu kratší než jeden rok se poplatek stanoví jako násobek 1/12 opakovaného poplatku a počtu měsíců i započatých.
3)	Definice jednotlivých služeb a přidělených čísel stanovuje číslovací plán.

Kč ročně 

A) Za každé přidělené číslo

A1) účastnické
a)	v pevné síti	1
b)	v mobilní a rádiové síti	1

A2) doplňkových telefonních služeb
a)	pro komerční účely
aa)	krátké pětimístné	100 000
ab)	krátké šestimístné	50 000

b)	pro nekomerční a veřejně prospěšné účely
ba)	krátké čtyřmístné	30 000
bb)	krátké pětimístné	5 000
bc)	krátké šestimístné	1 000

A3) výběru poskytovatele telekomunikačních služeb
a)	čtyřmístné	200 000
b)	pětimístné	100 000

A4) pro přídavné služby
a)	bezplatného volání (např. Zelená linka )	500
b)	se sdílenými náklady	750
c)	se zvláštním tarifem	10 000
d)	se zvláštním tarifem (služby pro dospělé)	50 000
e)	záznamu a předávání hlasových zpráv	1 x Z
f)	osobní číslo	100
g)	přístup k síti Internet 	1 000
h)	ostatní přídavné služby (kromě přístupu k dálnopisné síti)	5 000
Poznámka:
Z = počet přidělených účastnických čísel, které mají na uvedenou službu přístup

A5) identifikační kód sítě	100 000

A6) kódu signalizačního bodu přechodové signalizační sítě .	10 000

A7) kódu mezinárodního signalizačního bodu	100 000

B) Za každé přidělené jméno dle F.400/X.400 v rámci administrativní uživatelské oblasti	1