Příloha č. 2 k vyhlášce č. 464/2000 Sb.

Požadavky na kvalitu povrchového zdroje vody pro umělá koupaliště

Ukazatel (symbol) | Jednotka | Hodnota
Termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/1 ml | ≤ 10
Pseudomonas aeruginosa | KTJ/1 ml | 0
Psychrofilní bakterie | KTJ/1 ml | ≤ 500
Reakce vody (pH) | | 6 - 8,5
Kyslík rozpuštěný (O_2) | % nasycení | ≥ 50
Chem. spotřeba kyslíku manganistanem (ChSK-Mn) | mg/l | ≤ 10
Nerozpuštěné látky (NL) | mg/l | ≤ 40
Chloridy (Cl^-) | mg/l | ≤ 200
Amon. Ionty (NH_4) | mg/l | ≤ 0,5
Fenoly (FN) | mg/l | ≤ 0,01
Tenzidy (PAL-A) | mg/l | ≤ 0,5
Oleje | Vizuálně | 0
Rtuť (Hg) | µg/l | ≤ 2,0
Olovo (Pb) | µg/l | ≤ 50