Title: Příloha č
Author: lucie-talackova
Company: Nakladatelství C.H. Beck

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 87/2000 Sb.

Hodnoty teplot některých možných zdrojů zapálení při svařování a nejvyšší teploty dosahované
při spalování vybraných plynů

Tabulka 1

Hodnoty teplot některých možných zdrojů zapálení při svařování (°C)
Elektrický oblouk při svařování | cca 5 000
Teplota žhavých částic - elektrické svařování | přes 3 000
Plamen hořících plynů v kyslíku | 2 600 - 3 200
Aluminotermické svařování | 2 200
Plamen hořících plynů ve vzduchu | 1 800 - 2 350
Plamen benzínové pájecí lampy | cca 1 600

Tabulka 2

Nejvyšší teploty dosahované při spalování vybraných plynů (°C)
| Teplota při spalování v kyslíku | Teplota při spalování ve vzduchu
Vodík | 2 660 | 2 045
Metan (zemní plyn) | 2 737 | 1 875
Propan | 2 776 | 1 925
n-butan | - | 1 895
Acetylen | 3 137 | 2 325