Příloha č. 18 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Minimální technické požadavky pro nakládání s autovraky

1.	Místa pro skladování včetně dočasného uskladnění autovraků před jejich úpravou musí obsahovat:
-	nepropustné povrchy pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycení uniklých kapalin, dekantéry a odmašťovací prostředky,
-	zařízení pro čištění vody včetně dešťové v souladu se zvláštními předpisy pro ochranu zdraví a životní prostředí.

2.	Místa pro úpravu musí obsahovat:
-	nepropustné povrchy pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycení uniklých kapalin, dekantéry a odmašťovací prostředky,
-	vhodné sklady pro demontované součásti včetně nepropustných skladů pro skladování součástí znečištěných olejem,
-	vhodné kontejnery pro uložení baterií (s neutralizací elektrolytu na místě či jinde), filtrů a kondenzátorů obsahujících PCB/PCT,
-	vhodné úložné nádrže pro oddělené skladování kapalin z autovraků, kterými jsou: palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, elektrolyt z baterií, náplně klimatizačního systému a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraku,
-	zařízení pro čištění vody včetně dešťové splňující předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí,
-	vhodné skladové prostory pro použité pneumatiky včetně prevence požáru; pneumatiky nesmějí být nadměrně hromaděny.

3.	Zpracovatelské operace na odstranění škodlivin z autovraků musí zajistit:
-	vyjmutí baterií a nádrží na zkapalněný nebo stlačený plyn,
-	vyjmutí nebo neutralizace potenciálně výbušných součástí (např. airbagů),
-	odčerpání a oddělený sběr a skladování paliva, motorového a převodového oleje, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicích kapalin, nemrznoucí směsi, brzdových kapalin, náplní klimatizačního systému a jakýchkoliv dalších kapalin obsažených v autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných součástí,
-	pokud je to proveditelné, vyjmutí všech součástí, které obsahují rtuť.

4.	Zpracovatelské operace pro podporu recyklace musí zajistit:
-	vyjmutí katalyzátorů,
-	vyjmutí kovových součástí obsahujících měď, hliník a hořčík, pokud nebudou tyto kovy odděleny v procesu drcení, vyjmutí pneumatik a velkých plastových součástí (nárazníky, přístrojová deska, nádrže na kapaliny atd.), pokud nebudou tyto materiály odděleny v procesu drcení tak, aby mohly být účinně recyklovány jako materiály,
-	vyjmutí skla.

5.	Skladovací operace musí být provedeny tak, aby nedošlo k poškození součástí obsahujících kapaliny nebo využitelných součástí a náhradních dílů.