Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy
pro účely ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2004 a roky následující. Poslední ohlášení podle této přílohy bude za rok, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek.

č. | číslo CAS | ohlašovaná látka | ohlašovací práh pro emise | ohlašovací práh mimo provozovnu (kg/rok)
| | | do ovzduší (kg/rok) | do vody (kg/rok) | do půdy (kg/rok) |
1 | 74-82-8 | methan (CH_4) | 100 000 | - | - | -
2 | 630-08-0 | oxid uhelnatý (CO) | 500 000 | - | - | -
3 | 124-38-9 | oxid uhličitý (CO_2) | 100 000 000 | - | - | -
4 | | fluorované uhlovodíky (HFC) | 100 | - | - | -
5 | 10024-97-2 | oxid dusný (N_2O) | 10 000 | - | - | -
6 | 7664-41-7 | amoniak (NH_3) | 10 000 | - | - | -
7 | | nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) | 100 000 | - | - | -
8 | | oxidy dusíku (NO_x/NO_2) | 100 000 | - | - | -
9 | | perfluorouhlovodíky (PFC) | 100 | - | - | -
10 | 2551-62-4 | fluorid sírový (SF6) | 50 | - | - | -
11 | | oxidy síry (SO_x/SO_2) | 150 000 | - | - | -
12 | | celkový dusík | - | 50 000 | 50 000 | 50 000
13 | | celkový fosfor | - | 5 000 | 5 000 | 5 000
14 | 7440-38-2 | arsen a sloučeniny (jako As) | 20 | 5 | 5 | 5
15 | 7440-43-9 | kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 10 | 5 | 5 | 5
16 | 7440-47-3 | chrom a sloučeniny (jako Cr) | 100 | 50 | 50 | 200
17 | 7440-50-8 | měď a sloučeniny (jako Cu) | 100 | 50 | 50 | 500
18 | 7439-97-6 | rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 10 | 1 | 1 | 5
19 | 7440-02-0 | nikl a sloučeniny (jako Ni) | 50 | 20 | 20 | 500
20 | 7439-92-1 | olovo a sloučeniny (jako Pb) | 200 | 20 | 20 | 50
21 | 7440-66-6 | zinek a sloučeniny (jako Zn) | 200 | 100 | 100 | 1 000
22 | 85535-84-8 | chloralkany (C10-13) | - | 1 | 1 | 10
23 | 107-06-2 | 1,2-dichlorethan (DCE) | 1 000 | 10 | 10 | 100
24 | 75-09-2 | dichlormethan (DCM) | 1 000 | 10 | 10 | 100
25 | | halogenované organické sloučeniny (jako AOX) | - | 1 000 | 1 000 | 1 00
26 | 118-74-1 | hexachlorbenzen (HCB) | 10 | 1 | 1 | 1
27 | 87-68-3 | hexachlorbutadien (HCBD) | - | 1 | 1 | 5
28 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) | 10 | 1 | 1 | 1
29 | | PCDD+PCDF (dioxiny+furany) (jako TEQ) | 0,001 | - | 0,001 | 0,001
30 | 87-86-5 | pentachlorfenol (PCP) | 10 | - | 1 | 5
31 | 127-18-4 | tetrachlorethylen (PER) | 2 000 | - | - | 1 000
32 | 56-23-5 | tetrachlormethan (TCM) | 100 | - | - | 1 000
33 | 12002-48-1 | trichlorbenzeny (TCBs) | 10 | - | - | 1 000
34 | 71-55-6 | 1,1,1-trichlorethan | 100 | - | - | 1 000
35 | 79-01-6 | trichlorethylen | 2 000 | - | - | 1 000
36 | 67-66-3 | trichlormethan | 500 | - | - | 1 000
37 | | bromované difenylethery (PBDE) | - | 1 | 1 | 5
38 | | sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) | - | 50 | 50 | 50
39 | 108-95-2 | fenoly (jako celkové C) | - | 20 | 20 | 200
40 | | polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ^b/ | 50 | 5 | 5 | 50
41 | | celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | - | 50 000 | - | -
42 | | chloridy (jako celkové CI) | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000
43 | | chlor a anorganické sloučeniny (jako HCI) | 10 000 | - | - |
44 | | kyanidy (jako celkové CN) | - | 50 | 50 | 500
45 | | fluoridy (jako celkové F) | - | 2 000 | 2 000 | 10 000
46 | | fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) | 5 000 | - | - | -
47 | 74-90-8 | kyanovodík (HCN) | 200 | - | - | -
48 | | polétavý prach (PM_10) | 50 000 | - | - | -
49 | 71-43-2 | benzen | 1 000 | 200(jako BTEX)^a/ | 200(jako BTEX)^a/ | 2 000 (jako BTEX)^a/
50 | 108-88-3 | toluen | - | 200(jako BTEX)^a/ | 200 (jako BTEX)^a/ | 2 000 (jako BTEX)^a/
51 | 100-41-4 | ethylbenzen | - | 200(jako BTEX)^a/ | 200 (jako BTEX | 2 000(jako BTEX)^a/
52 | 1330-20-7 | xyleny | - | 200(jako BTEX)^a/ | 200 (jako BTEX)^a/ | 2 000(jako BTEX)^a/
53 | 1336-36-3 | polychlorované bifenyly (PCB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1
54 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrachlorethan | 50 | - | | 1 000
55 | 1332-21-4 | azbest | 1 | 1 | 1 | 10
56 | 75-01-4 | vinylchlorid | 1 000 | 10 | 10 | 100
57 | 75-21-8 | ethylenoxid | 1 000 | 10 | 10 | 100
58 | 91-20-3 | naftalen | 100 | 10 | 10 | 100
59 | 309-00-2 | aldrin | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 72-20-8 | endrin | 1 | 1 | 1 | 1
61 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1
62 | 60-57-1 | dieldrin | I | 1 | 1 | 1
63 | 100-42-5 | styren | 100 | - | - | 10 000
64 | 50-00-0 | formaldehyd | 50 | - | - | 10 000
65 | 76-44-8 | heptachlor | 1 | 1 | 1 | 1
66 | 608-93-5 | pentachlorbenzen | 1 | 1 | 1 | 5
67 | | hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) | 1 | - | - | 100
68 | | chlorofluorouhlovodíky (CFC) | 1 | - | - | 100
69 | | halony | 1 | - | - | 100
70 | 120-12-7 | anthracen | 50 | 1 | 1 | 50
71 | 117-81-7 | di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) | 10 | 1 | 1 | 10
72 | 58-89-9 | lindan | 1 | 1 | 1 | 1

Vysvětlivky:
Číslo CAS znečišťující látky podle Chemical Abstracts Service.
Pomlčka (-) označuje, že dotyčný parametr nezpůsobuje vznik požadavku na ohlášení.
TEQ - toxický ekvivalent vyjádřený v ekvivalentech toxicity 2,3,7,8 - tetrachlordibenzodioxinu (TCDD)

Poznámky:

a/ Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethylbenzen, xylen).
b/ Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z Protokolu o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států).