Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod

A.
Městské odpadní vody
(hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Tabulka la: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p)^3), maximální hodnoty (m)^4) a hodnoty průměru^5) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l

Kategorie ČOV (EO)^1)7) | CHSKcr | BSK_5 | NL | N-NH_4^+ | N_celk^2>'^8 | Pcdk*
| | m^4) | P^3) | m^4) | P^3) | m^4) | průměr^5) | m^4)'^6) | průměr^5) | m^4)'^6) | průměr 5) | m^4)
< 500^n) | 150 | 220 | 40 | 80 | 50 | 80 | - | - | - | - | - | -
500 - 2 000 | 125 | 180 | 30 | 60 | 40 | 70 | 20 | 40 | - | - | - | -
2 001 - 10 000 | 120 | 170 | 25 | 50 | 30 | 60 | 15 | 30 | - | - | 3 409) |
10 001 - 100 000 | 90 | 130 | 20 | 40 | 25 | 50 | - | - | 15 | 30 | 2 | 6
> 100 000 | 75 | 125 | 15 | 30 | 20 | 40 | - | - | 10 | 20 | 1 | 3

^1)	 Rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod během roku s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní.
U kategorií ČOV pod 2000 EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie (v tabulce la nebo lb v příloze č. 1 a v tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení) výpočet z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do čistírny vydělený koeficientem 18,7.U nových ČOV se pro zařazení do velikostní kategorie v prvním roce po výstavbě (zkušební provoz) použije návrhový parametr v zatížení BSK5. Po prvotním provedení kategorizace je v případě změny zatížení další kategorizace prováděna až s ukončením platnosti povolení k vypouštění odpadních vod.
Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.
Uváděné přípustné koncentrace „p" nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
Uváděné maximální koncentrace „m" jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku uvedený v tabulce 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení v souladu se stanovením hodnoty „p".
Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
^2)	Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.
^3)	Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží, u nichž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, se provádějí ve filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpuštěných látek však nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg/l.
^4)	Požadavky na dusík je možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se prokáže, že je takto zajištěna stejná úroveň ochrany vod. V tomto případě denní průměr nesmí přesáhnout 20 mg/l celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota na odtoku biologického stupně čistírny odpadních vod je vyšší nebo rovná 12°C. Zohlednění požadavků na funkci biologického odstranění dusíku a plnění limitů při teplotách na odtoku nižších než 12°C může být nahrazeno zohledněním pro časově určené zimní období podle oblastních klimatických podmínek, které stanoví vodoprávní úřad u tohoto ukazatele znečištění.
^5)	Tento emisní limit stanoví vodoprávní úřad pro čistírnu odpadních vod vybavenou technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních čistíren odpadních vod stanoví tento limit v případě, že to tak vyplyne ze stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem.

Tabulka lb: Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) v procentech

Kategorie ČOV (EO) | CHSKcr | BSK_5 | N-NH_4^+ | N_celk^3) | Pcelk
<500 | 70 | 80 | - | - | -
500 - 2 000 | 70 | 80 | 50 | - | -
2 001 - 10 000 | 75 | 85 | 60 | - | 70
10 001 - 100 000 | 75 | 85 | - | 70 | 80
> 100 000 | 75 | 85 | - | 70 | 80
^1)	Účinnost čištění vztažená k zátěži na přítoku do čistírny odpadních vod.
^2)	Přípustná účinnost čištění může být v povoleném počtu jednotlivých stanovení nedosahována podle hodnot v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Pro stanovení hodnot minimální účinnosti čištění použije vodoprávní úřad typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
^3)	Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.

Tabulka lc: Minimální přípustná účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírny odpadních vod v procentechtato tabulka se vztahuje na vodní díla ohlašovaná podle § 15a zákona)

Třída DČOV | CHSKcr | BSK_5 | NL | N-NH^4+ | Pcelk
I | 70 | 80 | 90 | - | -
II | 75 | 85 | 90 | 75 | -
III | 75 | 85 | 95 | 80 | 80

Účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírny odpadních vod dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.

Třída I - DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV třídy I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této třídy nebudou překročeny normy environmentální kvality uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN 12566-3 je doložena požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění.

Třída II - DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně recipientu, zejména tam, kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicky na vodní ekosystémy a tam, kde malá vodnatost toku nezaručuje dosažení norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při navrhovaném
zatížení dostatečné aerobní stáří kalu tj. větší objem aktivace ve srovnání s třídou I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod.

Třída III - DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV třídy II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění - chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

V případě, že vyčištěná voda vypouštěná z DČOV bude znovu využívána (sprchování, mytí, zalévání) nebo bude vypouštěna do vod ke koupání, musí být taková DČOV vybavena i hygienickým zabezpečením (membránová filtrace, UV apod.).

B.
Průmyslové odpadní vody

Tabulka 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví

cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"a)
01.00 | Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
01.46 | Chov prasat
| CHSKcr | mg/l | 500
| BSK_5 | mg/l | 100
| NL | mg/l | 140
| N-NH_4^+ | mg/l | 60
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 400
| N_Celk. | mg/l | 250
| Ncelk. (Z) | mg/l | 500
01.47 | Chov drůbeže
| CHSKcr | mg/l | 200
| BSK_5 | mg/l | 50
| NL | mg/l | 80
| N-NH_4^+ | mg/l | 20
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 36
| Ncelk. | mg/l | 40
| Ncelk. (Z) | mg/l | 80
| Pcelk. | mg/l | 10
05.00 | Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
05.10 | Těžba a úprava černého uhlí
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| PH | - | 6-9
| NL | mg/l | 40
| PAU | mg/l | 0,01
| Železo | mg/l | 3
| Mangan | mg/l | 1
05.20 | Těžba a úprava hnědého uhlí a lignitu
| PH | - | 6-9
| NL | mg/l | 40
| PAU | mg/l | 0,01
| Železo | mg/l | 3
| Mangan | mg/l | 1
07.00 | Těžba a úprava rud
7.10 7.29 | Těžba a úprava železných a ostatních neželezných rud ^1}
| PH | - | 6-9
| NL | mg/l | 40
| Cio - C40 | mg/l | 3
| Arsen | mg/l | 0,5
| Měď | mg/l | 1
| Olovo | mg/l | 0,5
| Zinek | mg/l | 3
| Železo | mg/l | 5
07.21 | Těžba a úprava uranových a thoriových rud
| pH | - | 6-9
| NL | mg/l | 30
08.00 | Ostatní těžba a dobývání
8.11 | Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
| NL | mg/l | 40
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| Cio - C40 | mg/l | 3
10.00 | Výroba potravinářských výrobků
10.1 | Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
| CHSKcr | mg/l | 200
| BSK_5 | mg/l | 50
| NL | mg/l | 80
| N-NH_4^+ | mg/l | 20
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 36
| N_Celk. | mg/l | 30
| Ncelk. (Z) | mg/l | 50
| Pcelk. | mg/l | 10
| Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 | mg/l | 10
10.2 | Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
| PH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 250
| BSK_5 | mg/l | 50
| N-NH_4^+ | mg/l | 10
| Ncelk. | mg/l | 25
| Pcelk. | mg/l | 2
| Tuky a oleje dle CSN 75 7509 | mg/l | 10
10.3 | Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
| pH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 200
| BSK_5 | mg/l | 50
| NL | mg/l | 40
| N-NH_4^+ | mg/l | 20
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 36
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty iipii a)
| Ncelk. | mg/l | 30
| Ncelk. (Z) | mg/l | 50
| Pcelk. | mg/l | 10
| Tuky a oleje dle CSN 75 7509 | mg/l | 10
10.4 | Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
| pH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 250
| BSK_5 | mg/l | 50
| NL | mg/l | 40
| Tuky a oleje dle CSN 75 7509 | mg/l | 10
10.5 | Výroba mléčných výrobků
| pH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 120
| BSK_5 | mg/l | 30
| NL | mg/l | 50
| N-NH_4^+ | mg/l | 10
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 18
| Ncelk. | mg/l | 30
| Ncelk. (Z) | mg/l | 50
| Pcelk. | mg/l | 5
| Tuky a oleje dle CSN 75 7509 | mg/l | 10
| AOX | mg/l | 0,5
10.62 | Výroba škrobárenských výrobků
| pH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 200
| BSK_5 | mg/l | 50
| NL | mg/l | 80
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "pii a)
| N-NH_4^+ | mg/l | 20
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 36
| N_Celk. | mg/l | 30
| Ncelk. (Z) | mg/l | 50
| Pcelk. | mg/l | 10
10.81 | Výroba cukru (přírodního)
| pH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 160
| BSK_5 | mg/l | 40
| NL | mg/l | 80
| N-NH_4^+ | mg/l | 10
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 20
| Ncelk. | mg/l | 20
| Ncelk. (Z) | mg/l | 35
| Pcelk. | mg/l | 10
10.89 | Výroba droždí
| ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 10.62 (Výroba škrobárenských výrobků) | |
10.91 10.92 | Výroba průmyslových krmiv
| PH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 250
| BSK_5 | mg/l | 100
| Pcelk. | mg/l | 10
11.00 | Výroba nápojů
11.05 11.06 | Výroba piva a sladu
| PH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 130
| BSK_5 | mg/l | 40
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty iipii a)
| NL | mg/l | 40
| N-NH_4^+ | mg/l | 10
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 18
| Ncelk. | mg/l | 20
| Ncelk. (Z) | mg/l | 34
| Pcelk. | mg/l | 5
| AOX | mg/l | 0,5
11.07 | Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů
| PH | - | 6-8,5
| CHSKcr mg/l | 110
| BSK_5 mg/l | 25
| Pcelk. | mg/l | 2
13.00 | Výroba textilií
13.1 13.2 13.3 13.9 | Úprava a spřádání textilních vláken a příze, tkaní, úprava a výroba textilií^2)
| NL | mg/l | 40
| CHSKcr | mg/l | 300
| BSK_5 | mg/l | 50
| Cio - C40 | mg/l | 5
| RAS | mg/l | 2000
| Chrom (VI) | mg/l | 0,3
| Chrom | mg/l | 0,5
| Měď | mg/l | 0,5
| Nikl | mg/l | 0,5
| Zinek | mg/l | 3
| Železo | mg/l | 3
| AOX | mg/l | 5
15.00 | Výroba usní a souvisejících výrobků
15.11 | Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty a)
| Koželužny s chromčiněním:
| CHSKcr | mg/l | 500
| CHSKcr | % | 80
| BSK_5 | mg/l | 50
| NL | mg/l | 40
| RAS | mg/l | 5000
| N-NH_4^+ | mg/l | 80
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 150
| Ncelk. | mg/l | 100
| Ncelk. (Z) | mg/l | 175
| Sulfidy | mg/l | 1,5
| Chrom | mg/l | 1
| Koželužny s jiným způsobem činění (třísločinění, aldehydické činění):
| CHSKcr | mg/l | 1000
| CHSKcr | % | 70
| BSK_5 | mg/l | 100
| NL | mg/l | 40
| RAS | mg/l | 5000
| N-NH_4^+ | mg/l | 100
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 175
| Ncelk. | mg/l | 120
| Ncelk. (Z) | mg/l | 200
| Sulfidy | mg/l | 2
16.00 | Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
16.1 16.2 | Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ^3
| Cio-C_4o | mg/l | 3
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| PAU | mg/l | 0,01
17.00 | Výroba papíru a výrobků z papíru
17.11 | Výroba vlákniny
| Výroba sulfitové buničiny:
| CHSKcr | mg/l | 400
| CHSKcr | kg/t | 70
| BSK_5 | mg/l | 40
| BSK_5 | kg/t | 20
| NL | mg/l | 60
| AOX | mg/l | 1
| Výroba sulfátové buničiny:
| CHSKcr | mg/l | 300
| CHSKcr | kg/t | 60
| BSK_5 | mg/l | 30
| BSK_5 | kg/t | 5
| NL | mg/l | 40
| AOX | mg/l | 1
| Bělení buničiny sloučeninami chloru:
| AOX | mg/l | 5
| Bezchlorové bělení buničiny:
| AOX | mg/l | 1
17.12 | Výroba papíru a lepenky ^4)
| CHSKcr | mg/l | 200
| BSK_5 | mg/l | 40
| NL | mg/l | 40
| AOX | mg/l | 5
| AOX | kg/t | 0,5
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
19.00 | Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
19.1 | Výroba koksárenských produktů
| pH | - | 6-9
| NL | mg/l | 40
| CHSKcr | mg/l | 200
| N-NH_4^+ | mg/l | 30
| Fenoly | mg/l | 1
| Kyanidy celkové | mg/l | 1
| PAU | mg/l | 0,01
19.2 | Výroba rafinovaných ropných produktů
| CHSKcr | mg/l | 250
| BSK_5 | mg/l | 50
| NL | mg/l | 50
| N-NH_4^+ | mg/l | 20
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 40
| Cio-C_4o | mg/l | 5
| PAU | mg/l | 0,01
20.00 | Výroba chemických látek a chemických přípravků
20.12 | Výroba barviv a pigmentů ^5)
| pH | - | 6-9
| CHSKcr | mg/l | 40
| BSK_5 | mg/l | 15
| RL | mg/l | 4000
| RAS | mg/l | 3500
| NL | mg/l | 30
| N-NH_4^+ | mg/l | 4
| Fluoridy | mg/l | 9
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty iipii a)
| Sírany | mg/l | 3000
| Železo | mg/l | 8
| Výroba organických barviv:
| BSK_5 | % | 40
| CHSKcr | % | 80
| RAS | kg/t | 1250
20.13 | Výroba jiných základních anorganických chemických látek
| Výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem:
| pH | - | 7-10
| NL | mg/l | 30
| Železo | mg/l | 8
| Sírany | kg/t | 800
| Výroba sloučenin síry (mimo kyseliny sírové):
| RAS | kg/t | 150
| Amalgamová elektrolýza:^6)
| RAS | kg/tCl_2 | 100
20.14 | Výroba jiných základních organických chemických látek^7)
| Organické syntézy:
| CHSKcr | mg/l | 500
| BSK_5 | mg/l | 80
| RAS | mg/l | 1000
| Výroba epichlorhydrinu:
| CHSKcr | kg/t | 60
| RAS | kg/t | 1800
| AOX | kg/t | 0,5
| Výroba ethylalkoholu kvašením: | |
| ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 10.62 (Výroba škrobárenských | |
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "pii a)
| výrobků) | |
20.15 | Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
| Výroba hnojiv (kromě draselných):^8)
| RAS | mg/l | 1500
| RAS | kg/t | 85
| N-NH_4^+ | mg/l | 30
| N-N0_3" | mg/l | 50
| Pcelk. | mg/l | 10
| Fluoridy | mg/l | 20
20.16 | Výroba plastů v primárních formách
| Výroba organických pryskyřic:
| CHSKcr | % | 65
| BSK_5 | % | 90
| RAS | kg/t | 170
20.3 | Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
| CHSKcr | mg/l | 200
| BSK_5 | mg/l | 30
20.4 | Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
| CHSKcr | mg/l | 250
| BSK_5 | mg/l | 50
| Tenzidy aniontové | mg/l | 10
| Pcelk. | mg/l | 3
20.52 20.59 | Výroba klihů a želatiny |
| pH | - | 6-8,5
| CHSKcr | mg/l | 250
| BSK_5 | mg/l | 50
| N-NH_4^+ | mg/l | 10
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| N_Celk. | mg/l | 30
| Pcelk. | mg/l | 3
| Tuky a oleje dle CSN 75 7509 | mg/l | 10
20.6 | Výroba syntetických vláken (polyamidových, polyesterových, viskózových)
| CHSKcr | mg/l | 300
| BSK_5 | mg/l | 60
21.00 | Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
21.1 21.2 | Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
| CHSKcr | mg/l | 250
| BSK_5 | mg/l | 40
| RAS | kg/t | 350
| AOX | mg/l | 0,5
| PAU | mg/l | 0,01
23.00 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
23.1 | Výroba skla a skleněných výrobků
| CHSKcr | mg/l | 150
| NL | mg/l | 40
| Fluoridy | mg/l | 16
| Arsen | mg/l | 1,5
| Olovo | mg/l | 1
| Baryum | mg/l | 5
23.2 | Výroba žáruvzdorných výrobků
| CHSKcr | mg/l | 150
| NL | mg/l | 40
23.31 23.4 | Výroba keramických obkládaček a dlaždic a výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků (kromě výrobků pro stavební účely)
| CHSKcr | mg/l | 150
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| NL | mg/l | 40
23.99 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
| Výroba termomechanických vláken:
| CHSKcr | mg/l | 250
| CHSKcr | kg/t | 50
| BSK_5 | mg/l | 40
| BSK_5 | kg/t | 15
| NL | mg/l | 50
| Výroba chemitermomechanických vláken: |
| CHSKcr | mg/l | 500
| CHSKcr | kg/t | 100
| BSK_5 | mg/l | 50
| BSK_5 | kg/t | 20
| NL | mg/l | 60
24.00 | Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
24.1 | Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla^9)
| pH | - | 6-9
| NL | mg/l | 40
| Cio - C40 | mg/l | 3
| Mangan | mg/l | 1
| Železo | mg/l | 3
24.2 | Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
| ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla) | |
24.3 | Jiné hutní zpracování železa a oceli
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla) | |
24.4 | Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů ^10)
| pH | - | 6-9
| NL | mg/l | 30
| Cio - C40 | mg/l | 3
| AOX | mg/l | 2
| Hliník | mg/l | 3
| Chrom | mg/l | 0,5
| Měď | mg/l | 0,5
| Nikl | mg/l | 0,5
| Olovo | mg/l | 0,5
| Zinek | mg/l | 2
| Výroba kryolitu:
| RAS | mg/l | 150
24.51 | Výroba odlitků z litiny
| ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla) | |
24.52 | Výroba odlitků z oceli
| ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla) | |
24.53 | Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
| ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ NACE 24.4 (Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů) | |
24.54 | Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů
| ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ NACE 24.4 (Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů) | |
CZ-NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
25.00 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25.61 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů
| Povrchová úprava kovů včetně plastů: ^U)
| pH | - | 6-9
| CHSKcr | mg/l | 300
| NL | mg/l | 30
| N-N0_2" | mg/l | 5
| Pcelk. | mg/l | 3
| C10 - C 40 | mg/l | 2
| AOX | mg/l | 2
| Fluoridy | mg/l | 20
| Sulfidy | mg/l | 1
| Kyanidy celkové | mg/l | 1
| Kyanidy snadno uvolnitelné | mg/l | 0,1
| Celkový zbytkový chlor | |
| Arsen | mg/l | 0,5
| Cín | mg/l | 2
| Kobalt | mg/l | 1
| Hliník | mg/l | 2
| Chrom | mg/l | 0,5
| Chrom (VI) | mg/l | 0,1
| Měď | mg/l | 0,5
| Molybden | mg/l | 1
| Nikl | mg/l | 0,8
| Olovo | mg/l | 0,5
| Rtuť | mg/l | 0,05
| Selen | mg/l | 0,1
| Stříbro | mg/l | 0,1
CZ-NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| Zinek | mg/l | 2
| Železo | mg/l | 2
| Tepelná úprava kovů:
| pH | - | 6-9
| NL | mg/l | 30
| N-N0_2" | mg/l | 5
| Pcelk. | mg/l | 3
| C10 - C40 | mg/l | 2
| Kyanidy celkové | mg/l | 1
| Kyanidy snadno uvolnitelné | mg/l | 0,1
| Celkový zbytkový chlor | |
| Baryum | mg/l | 2
| Chrom | mg/l | 0,5
| Chrom (VI) | mg/l | 0,1
| Železo | mg/l | 2
| Smaltování:
| pH | - | 6-9
| NL | mg/l | 30
| Pcelk. | mg/l | 3
| C10- C40 | mg/l | 2
| AOX | mg/l | 2
| Baryum | mg/l | 2
| Kadmium | mg/l | 0,2
| Kobalt | mg/l | 1
| Chrom | mg/l | 0,5
| Chrom (VI) | mg/l | 0,1
| Měď | mg/l | 0,5
CZ-NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty iipii a)
| Molybden | mg/l | 1
| Olovo | mg/l | 0,5
| Zinek | mg/l | 2
| Železo | mg/l | 2
| Lakování:
| pH | - | 6-9
| NL | mg/l | 50
| Pcelk. | mg/l | 3
| Cio - C40 | mg/l | 2
| AOX | mg/l | 2
| Baryum | mg/l | 2
| Kadmium | mg/l | 0,2
| Chrom | mg/l | 0,5
| Chrom (VI) | mg/l | 0,1
| Měď | mg/l | 0,5
| Olovo | mg/l | 0,5
| Zinek | mg/l | 2
| Železo | mg/l | 2
25.62 | Všeobecné strojírenské činnosti
| Obrábění:
| pH | - | 6-9
| NL | mg/l | 50
| N-NH_4^+ | mg/l | 30
| Pcelk. | mg/l | 3
| C10 - C40 | mg/l | 2
| AOX | mg/l | 2
| Kadmium | mg/l | 0,2
CZ-NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| Železo | mg/l | 2
27.00 | Výroba elektrických zařízení
| Výroba elektrických strojů a zařízení (elektrotechnická výroba)^12):
| pH | - | 6-9
| CHSKcr | mg/l | 300
| NL | mg/l | 20
| N-NH_4^+ | mg/l | 30
| N-N0_2" | mg/l | 2
| Pcelk. | mg/l | 3
| C10 - C40 | mg/l | 2
| AOX | mg/l | 2
| Fluoridy | mg/l | 20
| Sulfidy | mg/l | 1
| Kyanidy celkové | mg/l | 1
| Kyanidy snadno uvolnitelné | mg/l | 0,1
| Celkový zbytkový chlor | |
| Arsen | mg/l | 0,5
| Cín | mg/l | 2
| Kadmium | mg/l | 0,2
| Chrom | mg/l | 0,5
| Chrom (VI) | mg/l | 0,1
| Měď | mg/l | 0,5
| Molybden | mg/l | 1
| Nikl | mg/l | 0,5
| Olovo | mg/l | 0,5
| Rtuť | mg/l | 0,05
| Selen | mg/l | 0,1
| Stříbro | mg/l | 0,1
CZ-NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| Zinek | mg/l | 2
| Železo | mg/l | 2
| Mangan | |
| Lithium | |
35.00 | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35.11 35.30.1 | Výroba elektřiny a tepla ^13)
| pH | - | 6-10
| NL | mg/l | 40
| RAS | mg/l | 1500
| Cio - C40 | mg/l | 1
| Odkaliště popele:
| pH | - | 6-10
| NL | mg/l | 40
| RAS | mg/l | 2000
| Čistírna odpadních vod z odsíření:
| pH | - | 6-10
| NL | mg/l | 40
| RAS | mg/l | 15 000
38.00 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38.32 | Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
| Spalování odpadů: ^14)
| pH | - | 6,5-8,5
| NL | mg/l | 30
| Rtuť | mg/l | 0,03
| Kadmium | mg/l | 0,05
| Thallium | mg/l | 0,05
| Arsen | mg/l | 0,15
CZ-NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| Olovo | mg/l | 0,2
| Chrom | mg/l | 0,5
| Měď | mg/l | 0,5
| Nikl | mg/l | 0,5
| Zinek | mg/l | 1,5
| Součet dioxinů a furanů ^[b) | ng/1 | 0,3
52.00 | Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52.10 | Skladování
| Distribuční sklady ropných látek:
| CHSKcr | mg/l | 250
| NL | mg/l | 50
| Cio - C40 | mg/l | 5
| PAU | mg/l | 0,01
75.00 | Veterinární činnosti^16)
| Kafilerie:
| pH | - | 6,5-8,5
| CHSKcr | mg/l | 200
| BSK_5 | mg/l | 40
| NL | mg/l | 40
| Tuky a oleje dle CSN 75 7509 | mg/l | 10
| N-NH_4^+ | mg/l | 40
| N-NH_4^+ (Z) | mg/l | 75
| Ncelk. | mg/l | 60
| Ncelk. (Z) | mg/l | 105
| Pcelk. | mg/l | 10
86.00 87.00 | Zdravotní a sociální péče
cz- NACE | Průmyslový obor/ukazatel | Jednotka | Přípustné hodnoty "p"^a)
| Celkový zbytkový chlor | - | 17)

a) Uváděné přípustné hodnoty „p" koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
^1)	Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při těžbě zinku jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.
^2) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného trichlorbenzenu jsou uvedeny v tabulce 3 bod 14.4 této přílohy.
^3)	Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného pentachlorfenolu při ošetřování dřeva jsou uvedeny v tabulce 3 bod 6.5 této přílohy.
^4)	Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.9. této přílohy.
^5)	Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při výrobě pigmentů jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.3 této
přílohy.
^6)	Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.1 této přílohy.
^7)	Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěných zvlášť nebezpečných látek jsou uvedeny v tabulce 3 této přílohy.
^8)	Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia při výrobě fosforečných hnojiv jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.7 této přílohy.
^9)	Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti při výrobě oceli jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.10 této přílohy.
^10)	Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.7 a kadmia v tabulce 3 bod 2.1 této
přílohy.
Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro elektrolytické pokovování jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.6 této přílohy.
^12)	Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro výrobu galvanických článků a baterií jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.5 této
přílohy.
^13)	Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze zařízení spalujících uhlí jsou uvedeny v tabulce 3, bod 1.2.11 této přílohy.
^14)	U spaloven odpadů se jedná o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud:
-	pro NL - 95% denně měřených hodnot nepřekročí limitní hodnotu a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l,
-	pro těžké kovy a arsen - nanejvýš jedna z měsíčně měřených hodnot za rok překročí limitní hodnotu koncentrace,
-	pro dioxiny a furany, měřené každých šest měsíců (první rok každé tři měsíce), nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace. Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalovacího nebo spolu-spalovacího zařízení. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spolu-spalovací zařízení v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní
-	hodnoty bilančně přepočteny.
V povolení se stanoví provozní kontinuální kontrolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku. 15) Součet dioxinů a furanů je součet množství jednotlivých látek, násobený těmito koeficienty ekvivalentu toxicity:
2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD)	1
1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD)	0,5
1.2.3.4.7.8-	hexachlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1.2.3.7.8.8-	hexachlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1.2.3.7.8.9-	1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)	0,1
1.2.3.7.8.10-	1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HxCDD)	0,01
1.2.3.7.8.11-	oktachlordibenzodioxin (OCDD)	0,001
1.2.3.7.8.12-	2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF)	0,1
1.2.3.7.8.13-	2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)	0,5
1.2.3.7.8.14-	1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)	0,05
1.2.3.4.7.8-	hexachlordibenzofuran (HxCDF)	0,1
1.2.3.7.8.8-	hexachlordibenzofuran (HxCDF)	0,1
1.2.3.7.8.9-	1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)	0,1
1.2.3.7.8.10-	2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)	0,1
1.2.3.4.6.7.8-	heptachlordibenzofuran (HpCDF)	0,01
1.2.3.4.7.8.8-	heptachlordibenzofuran (HpCDF)	0,01
1.2.3.4.7.8.9-	oktachlordibenzofuran (OCDF)	0,001
Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze stomatologických zařízení jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.13.1. této přílohy. Pouze sledovat.

Značky a zkratky:
CZ-NACE	klasifikace ekonomických činností vydaná Českým statistickým úřadem
CHSKcr	chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou
BSK5	biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace
NL	nerozpuštěné látky
RAS	rozpuštěné anorganické soli
Cio - C40       uhlovodíky C10 - C40
EL	extrahovatelné látky
N-NH4+	amoniakální dusík
AOX	adsorbovatelné organicky vázané halogeny
PAU	polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací šesti sloučenin: fluoranthen, benzo [6] fluoranthen,
benzo[A:] fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[g/n]perylen a indeno[l,2,3-c<i]pyren. Pro účely ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 126 odst. 6 zákona se uvádějí i koncentrace jednotlivých výše uvedených látek.
Z	hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně nižší než 12°C; teplota odpadní vody
se pro tento účel považuje za nižší než 12°C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne byly alespoň ve 2 měřeních zjištěny teploty nižší než 12°C
%      minimální účinnost čištění
kg/t	roční poměrné množství vypouštěného znečištění v kg na tunu vyrobeného produktu

C
Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek

Tabulka 3: Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek:

1. rtuť, 2. kadmium, 3. hexachlorcyklohexan (HCH), 4. Tetrachlormethan (CCU), 5. DDT, 6. pentachlorfenol (PCP) a jeho soli, 7. aldrin, dieldrin, endrin a isodrin (dřiny), 8. hexachlorbenzen (HCB), 9. hexachlorbutadien (HCBD), 10. trichlormethan (chloroform, CHCI3), 11. 1,2-dichlorethan (EDC), 12. trichlorethen (trichlorethylen, TRI), 13. Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER), 14. Trichlorbenzen (TCB)

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh výroby | Přípustné hodnoty^a)
| | g/t | mg/l^b)
1. | Rtuť (chemický prvek rtuť a rtuť obsažená ve všech jejích sloučeninách a směsích
1.1 | Výroba chloru a alkalických hydroxidů elektrolýzou
1.1.1 | Technologie s recyklovanou solankou^3)
| Výpusti z výroby chloru^1}
| měsíční průměr | 0,5 |
| denní průměr | 2 |
| Odpadní vody ^2)
| měsíční průměr | 1 | 0,05
| denní průměr | 4 | 0,2
1.1.2 | Technologie se „ztracenou" solankou^3)
| Odpadní vody ^2)
| měsíční průměr | 5 | 0,05
| denní průměr | 20 | 0,2
1.2 | Výroby jiné než 1.1
1.2.1 | Použití rtuti jako katalyzátoru při výrobě vinylchloridu^4)
| měsíční průměr | 0,1 | 0,05
| denní průměr | 0,2 | 0,1
1.2.2 | Použití rtuti jako katalyzátoru ve výrobách chemického průmyslu (mimo 1.2.1)^5)
| měsíční průměr | 5 000 | 0,05
| denní průměr | 10 000 | 0,1
1.2.3 |
| měsíční průměr | 700 | 0,05
| denní průměr | 1400 | 0,1
1.2.4 | Výroba organických a anorganických sloučenin rtuti (mimo 1.2.3)^5)
| měsíční průměr | 50 | 0,05
| denní průměr | 100 | 0,1
1.2.5 | Výroba galvanických článků obsahujících rtuť^5)
| měsíční průměr | 30 | 0,05
| denní průměr | 60 | 0,1
1.2.6 | Závody na regeneraci rtuti a metalurgie barevných kovů
| měsíční průměr | | 0,05
| denní průměr | | 0,1
1.2.7 | Extrakce a rafinace neželezných kovů
| měsíční průměr | | 0,05
| denní průměr | | 0,1
1.2.8 | Úpravny toxických odpadů s obsahem rtuti
| měsíční průměr | | 0,05
| denní průměr | | 0,1
1.2.9 | Výroba papíru^6)
| měsíční průměr | | 0,05
| denní průměr | | 0,1
1.2.10 | Výroba oceli^6) | |
| měsíční průměr | | 0,01
| denní průměr | | 0,02
1.2.11 | Elektrárny spalující uhlí^6)
| měsíční průměr | | 0,01
| denní průměr | | 0,02
1.2.12 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab. 2a a 2b, s vypouštěním nad 7,5 kg/rok^6)
| měsíční průměr | | 0,05
| denní průměr | | 0,1
1.2.13 | Malé a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 7,5 kg/rok
1.2.13.1 | Stomatologická zařízení | |
| Hg | | 95 %^7)
1.2.13.2. | Ostatní malé průmyslové zdroje | |
| přípustná hodnota „p" | | 0,05

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p" není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených
v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Hodnoty platné pro rtuť obsaženou ve výpusti z výrobní jednotky chloru.
^2)	Hodnoty platné pro celkové množství rtuti ve všech rtuť obsahujících vodách vypouštěných z lokality závodu.
^3)	Přípustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobní kapacity chloru. Množství rtuti vypouštěné za měsíc se
počítá jako součet denních množství v daném měsíci.
^4)	Přípustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobní kapacity vinyl chloridu.
^5)	Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t zpracované rtuti.
^6)	Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet knejlepším dostupným technikám
ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^7)	Minimální procento účinnosti separátoru amalgamu stanovené výrobcem separátoru.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh výroby | Přípustné hodnoty^a)
| | g/t | mg/l ^b)
2. | Kadmium (chemický prvek kadmium a kadmium obsažené ve všech jeho sloučeninách a směsích)
2.1 | Těžba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a neželezných kovů
| měsíční průměr | | 0,2
| denní průměr | | 0,4
2.2 | Výroba sloučenin kadmia^1}
| měsíční průměr | 500 | 0,2
| denní průměr | 1 000 | 0,4
2.3 | Výroba pigmentů^1}
| měsíční průměr | 300 | 0,2
| denní průměr | 600 | 0,4
2.4 | Výroba stabilizátorů^1}
| měsíční průměr | 500 | 0,2
| denní průměr | 1 000 | 0,4
2.5 | Výroba galvanických článků a baterií^1}
| měsíční průměr | 1 500 | 0,2
| denní průměr | 3 000 | 0,4
2.6 | Galvanické pokovování^1}
| měsíční průměr | 300 | 0,2
| denní průměr | 600 | 0,4
2.7 | Výroba kyseliny fosforečné a/nebo fosforečných hnojiv z fosfátových hornin
| měsíční průměr | | 0,2
| denní průměr | | 0,4
2.8 | Ostatní průmyslová odvětví, výro v tabulce 2a a 2b, s vy | by a neprůmyslové zdroje, neuvedené pouštěním nad 10 kg/rok ^2)
| měsíční průměr | | 0,2
| denní průměr | | 0,4

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu (tj. spotřebovaného kadmia). Jestliže nelze zjistit množství zpracovaného kadmia, může být monitorovací postup
založen na výrobní kapacitě kadmia stanoveném v povolení. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Přípustné hodnoty poměrného množství kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.
^2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh výroby | Přípustné hodnoty^a)'^1}
| | g/t | mg/l^b)'^c)
3. | Hexachlorcykohexan (HCH)^2)
3.1 | Výroba HCH^3)
| měsíční průměr | 2 | 2
| denní průměr | 4 | 4
3.2 | Extrakce lindanu ^4)'^5)
| měsíční průměr | 4 | 2
| denní průměr | 8 | 4
3.3 | Výroba HCH s extrakcí lindanu^3)
| měsíční průměr | 5 | 2
| denní průměr | 10 | 4
3.4 | Zpracování lindanu^6)'^7)
| měsíční průměr | 0 | 0
| denní průměr | 0 | 0

^a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
^c)	Mezní hodnoty koncentrace (měsíční průměr koncentrace HCH vážený průtokem).
Přípustné hodnoty se vztahují na celkové množství všech izomerů HCH obsažených ve všech odpadních vodách pocházejících z místa průmyslového závodu.
^2)	HCH značí izomery 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu.
^3)	Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t vyrobeného HCH.
^4)	Lindan je produkt obsahující nejméně 99% yHCH; extrakce je separace lindanu ze směsi izomerů HCH.

Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t zpracovaného HCH.
Zpracování lindanu na prostředky pro ochranu rostlin, dřeva a lan při respektování nejlepších dostupných technik ve výrobě.
Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh | Přípustné hodnoty^a)
| výroby | g/t | mg/l^b)
4. | Tetrachlormethan (CC1_4)^1}
4.1 | Výroba tetrachlormethanu perchlorací s promýváním ^2)
| měsíční průměr | 40 | 1,5
| denní průměr | 80 | 3
4.2 | Výroba tetrachlormethanu perchlorací bez promývání^2)
| měsíční průměr | 2,5 | 1,5
| denní průměr | 5 | 3
4.3 | Výroba chlormethanů chlorováním methanu^3) a z methanolu ^4)
| měsíční průměr | 10 | 1,5
| denní průměr | 20 | 3
4.4 | Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)^5)'^6)
| měsíční průměr | 20 | 1
| denní průměr | 40 | 2
4.5 | Závody používající tetrachlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^5)'^7)
| měsíční průměr | 20 | 1
| denní průměr | 40 | 2
4.6 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 30 kg/rok ^5)'^8)'^9)
| přípustná hodnota „p" | | 1

^a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p" není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
^b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Vzhledem ktěkavosti tetrachlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlormethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
^2)	Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu.
3)	Včetně vysokotlakého elektrolytického vyvíjení chloru.
4)	Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.
^5)	Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám
ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^6)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity
fluorchloruhlovodíků.
^7)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby tetrachlormethanu.
^8)	Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.
^9)	Jedná se zejména o použití tetrachlormethanu jako rozpouštědla v průmyslových prádelnách a čistírnách.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh | Přípustné hodnoty^a)'^1}
| výroby | g/t | mg/l^b)
5. | DDT^2)
5.1.1 | Výroba DDT
| měsíční průměr | 8 | 0,7
5.1.2 | denní průměr | 16 | 1,3
| Zpracování DDT na místě výroby^3)
| měsíční průměr | 4 | 0,2
| denní průměr | 8 | 0,4
5.2 | Zpracování DDT mimo místo výroby^3)'^5)
| měsíční průměr | 0 | 0
| denní průměr | 0 | 0
5.3 | Průmyslová výroba dikofolu ^4)'
| měsíční průměr | 1 | 0,2
| denní průměr | 2 | 0,4

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot.
b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
nových závodů již musejí nejlepší dostupné techniky ve výrobě umožnit dosáhnout emisních standardů nižších než 1 g/t vyrobených látek.
^2)	Přípustné hodnoty se vztahují na sumu izomerů a kongenerů DDT: l,l,l-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan, 1,1,1-
-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(/?-chlorfenyl)ethan, 1,1 -dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethen a 1,1 -dichlor-2,2-bis(/?-chlorfenyl)ethan.
^3)	Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného nebo zpracovaného DDT.
^4)	Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného dikofolu.
^5)	Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh | Přípustné hodnoty^a)
| výroby | g/t | mg/l ^b)
6. | Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli
6.1 | Výroba pentachlorfenolátu sodného hydrolýzou hexachlorbenzenu^1}
| měsíční průměr | 25 | 1
| denní průměr | 50 | 2
6.2 | Výroba pentachlorfenolátu sodného zmýdelňováním^1}'^2)
| měsíční průměr | 25 | 1
| denní průměr | 50 | 2
6.3 | Výroba pentachlorfenolu chlorací^2)'^3)
| měsíční průměr | 25 | 1
| denní průměr | 50 | 2
6.4 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok ^2)
| měsíční průměr | | 1
| denní průměr | | 2
6.5 | Použití pentachlorfenolu a jeho solí k ošetřování dřeva, s vypouštěním pod 3 kg/rok
| přípustná hodnota „p" | | 1

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p" není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených
v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
^b)	V povolení stanovené mezní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolátu sodného.
Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^3) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolu.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh výroby | Přípustné hodnoty^a)'^1}
| | g/t | mg/l^b)c)
7. | Aldrin ^2), dieldrin^3), endrin ^4) a isodrin^5) (dřiny)
7.1 | Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto látek na stejném místě^6)
| měsíční průměr | 3 | 0,002
| denní průměr | 15 | 0,01 ^8)
7.2 | Zpracování těchto látek mimo místo výroby ^7)
| měsíční průměr | 3 | 0,002
| denní průměr | 15 | 0,01

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
^c)	U těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).
^1)Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.
^2)	Aldrin je chemická sloučenina CnHgCló (l,2,3,4,10,10-hexachlor-l,4,4a,5,8,8a-hexahydro-l,4-endo-5,8-exo-
-dimethylnaftalen).
^3)	Dieldrin je chemická sloučenina CnHgClóO (l,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-l,4-
-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
^4)	Endrin je chemická sloučenina CnHgClóO (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-
-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
^5)	Isodrin je chemická sloučenina CnHgCló (l,2,3,4,10,10-hexachlor-l,4,4a,5,8,8a-hexahydro-l,4-endo-5,8-endo-
-dimethylnaftalen).
Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.
^7)	Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám
ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^8)	Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh | Přípustné hodnoty^a)
| výroby | g/t | mg/l^b)
8. | Hexachlorbenzen (HCB)
8.1 | Výroba a zpracování hexachlorbenzenu^1}
| měsíční průměr | 10 | 1
| denní průměr | 20 | 2
8.2 | Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací^2)
| měsíční průměr | 1,5 | 1,5
| denní průměr | 3 | 3
8.3 | Výroba trichlorethenu a/nebo tetrachlorethenu jinými procesy^3)
| měsíční průměr | 1,5 | 1,5
| denní průměr | 3 | 3
8.4 | Výroba quintozenu a tecnazenu ^4)'^5)
| měsíční průměr | 10 | 1,5
| denní průměr | 20 | 3
8.5 | Výroba chloru elektrolýzou alkalických chloridů s použitím grafitových elektrod ^4)' 6)
| měsíční průměr | | 1
| denní průměr | | 2
8.6 | Závody na zpracování technické pryže, s vypouštěním nad 1 kg/rok ^4)'^6)
| měsíční průměr | | 3,5
| denní průměr | | 7
8.7 | Závody na výrobu pyrotechnických výrobků s vypouštěním nad 1 kg/rok ^4)'^7)
| měsíční průměr | 20 | 1
| denní průměr | 40 | 2
8.8 | Závody na výrobu vinylchloridu ^4)'^8) | |
| měsíční průměr | 2 | 1
| denní průměr | 4 | 2
8.9 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok ^4)'^6)
| měsíční průměr | | 1
| denní průměr | | 2

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity hexachlorbenzenu.
^2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.
^3) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.
^4)	Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám
ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^5)	Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity quintozenu a tecnazenu.
6)	Přípustné hodnoty koncentrace AOX jsou uvedeny v mg/l.
^7)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity pyrotechnických výrobků.
^8)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.

T>r\řctr\í | Látka, průmyslové odvětví a druh | Přípustné hodnoty^a)
r oracii | výroby | g/t | mg/l^b)
9. | Hexachlorbutadien (HCBD)
9.1 | Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací^1}
| měsíční průměr | 1,5 | 1,5
| denní průměr | 3 | 3
9.2 | Výroby trichlorethenu a tetrachlorethenu jinými procesy ^2)
| měsíční průměr | 1,5 | 1
| denní průměr | 3 | 3
9.3 | Závody používající hexachlorbutadien pro technické účely s vypouštěním nad 1 kg/rok ^3)'^4)
| měsíční průměr | 2 | 1
| denní průměr | 4 | 2
9.4 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok ^3)'^5)
| měsíční průměr | | 1,5
| denní průměr | | 3

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
^1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.
^2)	Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethanu.
^3)	Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet knejlepším dostupným technikám
ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^4)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby hexachlorbutadienu.
^5)	Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh výroby | Přípustné hodnoty^a)
| | g/t | mg/l^b)
10. | Trichlormethan (chloroform, CHCI3)^1}
10.1 | Výroba trichlormethanu z methanolu a ze směsi methanolu s methanem ^2)
| měsíční průměr | 10 | 1
| denní průměr | 20 | 2
10.2 | Výroba chlormethanů chlorací methanu ^2)
| měsíční průměr | 7,5 | 1
| denní průměr | 15 | 2
10.3 | Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)^3)'^4)
| měsíční průměr | 20 | 1
| denní průměr | 40 | 2
10.4 | Výroba vinyl chloridu pyrolýzou dichlorethanu^3)'^5)
| měsíční průměr | 2 | 1
| denní průměr | 4 | 2
10.5 | Výroba bělené buničiny | podle tabulky 2a bod 8.2 této přílohy
10.6 | Provozy používající trichlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 kg/rok^3) ^6)
| měsíční průměr | 2 | 10
| denní průměr | 4 | 20
10.7 | Závody, kde se chlorují chladicí nebo odpadní vody^3)'^7)
| měsíční průměr | | 0,5
| denní průměr | | 1
10.8 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^3)'^7)
| měsíční průměr | | 1
| denní průměr | | 2

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Vzhledem ktěkavosti trichlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlormethanu v kontaktu s ovzduším, se vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
^2)	Přípustné hodnoty poměrného množství trichlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.
^3)	Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám
ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^4)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity
fluorchloruhlovodíků.
^5)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.
^6)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby trichlormethanu.
^7)	Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh | Přípustné hodnoty^a)
| výroby | g/t | mg/l^b)
11. | l,2-dichlorethan(EDC)^1}
11.1 | Výroba 1,2-dichlorethanu, bez zpracování a používání na místě ^2)'^3)
| měsíční průměr | 2,5 | 1,25
| denní průměr | 5 | 2,5
11.2 | Výroba 1,2-dichlorethanu včetně zpracování a používání na místě (mimo 11.5)^3) ^4)
| měsíční průměr | 5 | 2,5
| denní průměr | 10 | 5
11.3 | Přepracování 1,2-dichlorethanu na jiné látky než vinyl chlorid ^3)'^5)'^6)
| měsíční průměr | 2,5 | 1
| denní průměr | 5 | 2
11.4 | Užití 1,2-dichlorethanu k odmašťování kovů (mimo 11.2), s vypouštěním nad 30 kg/rok
| měsíční průměr | | 0,1
| denní průměr | | 0,2
11.5 | Užití 1,2-dichlorethanu při výrobě iontoměničů^7)'^8)
| měsíční průměr | 2 | 10
| denní průměr | 4 | 20
11.6 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^7)'^9)'
| měsíční průměr | | 0,2
| denní průměr | | 0,4
11.7 | Užití 1,2-dichlormethanu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok^7)'^9)
| přípustná hodnota „p" | | 0,5

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p" není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených
v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Vzhledem ktěkavosti 1,2-dichlorethanu a kzamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem 1,2-dichlorethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
^2)	Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2-
-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m3/t rafinační výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu.
^3)	Čistá výrobní kapacita 1,2-dichlorethanu zahrnuje tu část 1,2-dichlorethanu, která není zpracovávána na vinyl chlorid v příslušném provozu
výrobního závodu, a která je recyklována. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita nebo nejvyšší roční množství
vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení povolení. Úředně stanovená kapacita by se neměla příliš lišit od běžné
výroby.
^4)	Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2-
-dichlorethanu. Překročí-li však zpracovatelská kapacita kapacitu výrobní, vztahují se přípustné hodnoty na celkovou výrobní a zpracovatelskou kapacitu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t výrobní a zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.
^5)	Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t spotřeby 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou
vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.
^6)	Zejména jedná-li se o výrobu ethylendiaminu, ethylenpolyaminu, 1,1,1-trichlorethanu, trichlorethenu, a tetrachlorethenu.
^7)	Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám
ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^8)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity iontoměničů.
^9)	Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh výroby | Přípustné hodnoty^a)
| | g/t | mg/l^b)
12. | Trichlorethen (trichlorethylen, TRI)
12.1 | Výroba trichlorethenu a tetrachlorethenu ^2)'^3)
| měsíční průměr | 2,5 | 0,5
| denní průměr | 5 | 1
12.2 | Užití trichlorethenu k odmašťování kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok
| měsíční průměr | | 0,1
| denní průměr | | 0,2
12.3 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok^4)'^5)
| měsíční průměr | | 0,2
| denní průměr | | 0,4
12.4 | Užití trichlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok ^4)'^5)'^6)
| přípustná hodnota „p" | | 0,5

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p" není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených
v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m^3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Vzhledem ktěkavosti trichlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
^2)	Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu. Přípustné
hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m^3/t výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.
^3)	Pro stávající závody užívající proces dehydrochlorace tetrachlorethanu je výrobní kapacita rovna kapacitě TRI-PER a poměr TRI/PER se bere
za 1 : 3.
' Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet knejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^5)	Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.
^6)	Užití trichlorethenu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a
podobně.
Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh výroby | Přípustné hodnoty^a)
| | g/t | mg/l^b)
13. | Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER)^1}
13.1 | Výroba trichlorethenu a tetrachlorethenu (technologie TRI-PER)^2)
| měsíční průměr | 2,5 | 0,5
| denní průměr | 5 | 1
13.2 | Výroba tetrachlormethanu a tetrachlorethenu (technologie TETRA-PER)^3)
| měsíční průměr | 2,5 | 1,25
| denní průměr | 5 | 2,5
13.3 | Užití tetrachlorethenu k odmašťování kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok
| měsíční průměr | | 0,1
| denní průměr | | 0,2
13.4 | Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)^4)'^5)
| měsíční průměr | 2 | 10
| denní průměr | 4 | 20
13.5 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok^4)'^6)
| měsíční průměr | | 0,2
| denní průměr | | 0,4
13.6 | Užití tetrachlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok ^4)'^6)'^7)
| přípustná hodnota „p" | | 0,5

^a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p" není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
^b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m^3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Vzhledem ktěkavosti tetrachlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
^2)	Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.
Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m^3/t výrobní kapacity trichlorethenu + tetrachlorethenu.
^3)	Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu.
Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m^3/t výrobní kapacity tetrachlormethanu +
tetrachlorethenu.
^4)	Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet knejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným
technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^5)	Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity
fluorchloruhlovodíků.
^6)	Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
^7)	Užití tetrachlorethenu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a
podobně.
Pořadí | Látka, průmyslové odvětví a druh | Přípustné hodnoty^a)
| výroby | g/t | mg/l^b)
14. | Trichlorbenzen (TCB)^1}
14.1 | Výroba trichlorbenzenu dehydrochlorací hexachlorcyklohexanu a zpracování trichlorbenzenu ^2)
| měsíční průměr | 10 | 1
| denní průměr | 20 | 2
14.2 | Výroba chlorbenzenů chlorací benzenu a/nebo jejich zpracování^3)
| měsíční průměr | 0,5 | 0,05
| denní průměr | 1 | 0,1
14.3 | Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok ^4)'^5)
| měsíční průměr | | 1
| denní průměr | | 2
14.4 | Použití trichlorbenzenu, s vypouštěním pod 3 kg/rok ^4)'^5)'^6)
| přípustná hodnota „p" | | 1

^a)	Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry
se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p" není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených
v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
^b)	V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru
charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
Trichlorbenzen je tvořen směsí tří izomerů: 1,2,3-trichlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu a 1,3,5-tri-chlorbenzenu. Ustanovení se vztahují na sumu těchto tří izomerů.
^2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorbenzenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní kapacity TCB.
 Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní nebo zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzenů. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní nebo zpracovatelské kapacity mono a dichlorbenzenů.
^4)	Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným
technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
^5)	Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
^6)	Užití o trichlorbenzenu zejména jako rozpouštědla a nosiče barviv v textilním průmyslu, jako složky transformátorových olejů a podobně.".