Příloha č. 12 k vyhlášce č. 696/2004 Sb.

Metodické pokyny ke zjišťování emisí CO_2 ze zařízení na výrobu železa a oceli včetně kontinuálního lití

I. Vymezení působnosti této přílohy
Příloha obsahuje metodické pokyny pro stanovení emisí ze zařízení na výrobu surového železa a oceli včetně kontinuálního lití zejména na primární výrobu železa a oceli ve vysokých pecích, kyslíkových konvertorech a sekundární výrobu v elektrických obloukových pecích.
Emise se zjišťují ze zařízení na výrobu surového železa a oceli včetně kontinuálního lití, které jsou částí zařízení na výrobu oceli s přímou technickou vazbou na koksárenské pece a zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy, mezi nimiž dochází při běžném provozu k velkým energetickým a materiálovým tokům zejména vysokopecním plynem, koksárenským plynem, koksem, vápencem. Pokud povolení k emisím skleníkových plynů vydané podle § 3 až 5 zákona zahrnuje veškeré procesy výroby a zpracování ocele a nikoliv pouze vysoké pece, emise CO_2 lze sledovat jako celkové emise ze všech procesů výroby a zpracování ocele a lze je stanovit bilančním výpočtem uvedeným v části III. 1. této přílohy.
Pokud je v rámci zařízení provozováno čištění odpadních plynů a výsledné emise nejsou počítány jako část procesních emisí zařízení, emise se počítají dle přílohy č. 8 k této vyhlášce

II. Určení zdrojů emisí CO_2
V zařízení na výrobu surového železa a oceli včetně kontinuálního lití emise CO_2 pocházejí z těchto zdrojů
a)	ze surovin (kalcinace vápence nebo dolomitu),
b)	tradiční paliva (zemní plyn, koks),
c)	redukční činidla (zejména koks, uhlí, plasty),
d)	procesní plyny (koksárenský či vysokopecní plyn, konvertorový plyn),
e)	spotřeba grafitových elektrod,
f)	ostatní paliva,
g)	čištění odpadních plynů.

III. Stanovení emisí CO_2 výpočtem
Emise se stanovují pomocí bilančního výpočtu nebo pro každý zdroj zařízení.
1. Bilanční výpočet
Bilanční výpočet analyzuje množství C ve vstupech, výstupech, zásobnících a v produktech za účelem stanovení emisí skleníkových plynů pro dané zařízení dle vztahu
Emise CO_2 [t CO_2] = (vstupy – produkce – odpad – změna zásob) x konverzní faktor CO_2/C

kde se rozumí
vstupy [t C] veškerý uhlík vstupující do zařízení,
produkcí [t C] veškerý uhlík ve výrobcích a materiálech včetně vedlejších produktů opouštějící zařízení,
odpadem [t C] veškerý uhlík opouštějící zařízení například v odpadních vodách, v materiálu ukládaném na skládku nebo jiných ztrátách. Do odpadu se nezapočítávají emise skleníkových plynů do atmosféry.
změnou zásob [t C] nárůst (+) či pokles (-) zásob uhlíku v rámci zásob zařízení.

Výpočet lze popsat rovnicí
Emise CO_2 [t CO_2] = ( (aktivitní údaje _VSTUP x obsah uhlíku _VSTUP) - (aktivitní údaje _PRODUKTY x obsah uhlíku _PRODUKTY) - (aktivitní údaje _ODPAD x obsah uhlíku _ODPAD) - (aktivitní údaje _ZMĚNA _ZÁSOB x obsah uhlíku _ZMĚNA _ZÁSOB)) x 3,664
Aktivitní údaje 
Hmotnostní toky z a do zařízení a změny zásob všech důležitých paliv a materiálů se analyzují a vykazují odděleně.
Úroveň přesnosti 1 – Část palivo-materiálových toků do a ze zařízení je měřena s maximální přípustnou chybou měření menší než 7,5 %. Všechny ostatní palivo-materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 2 – Část palivo-materiálových toků do a ze zařízení je měřena s maximální přípustnou chybou měření menší než 5,0 %. Všechny ostatní palivo-materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 3 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s max. přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 4 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s max. přípustnou chybou měření menší než 1,0 %.
Obsah uhlíku 
Při výpočtech bilanční metodou se dodržují ustanovení v § 13 až 16 vztahující se k odběru vzorků paliv, produktů, vedlejších produktů, stanovení obsahu uhlíku a podílu biomasy.
Energetický obsah
Za účelem zachování konzistence vykazování dat, energetický obsah všech paliv a látek vyjádřený jako výhřevnost musí být stanoven.
2. Emise ze spalovacích procesů 
Spalovací procesy realizované v zařízení na výrobu surového železa a oceli včetně kontinuálního lití, kde paliva (například koks, uhlí a zemní plyn) nejsou použity jako redukční činidla nebo nepocházejí z metalurgických reakcí, jsou stanovovány dle metodických pokynů pro sledování emisí ze spalovacích zdrojů dle přílohy č. 8 k této vyhlášce.
3. Emise z procesů
Emise se zjišťují ze zařízení na výrobu surového železa a oceli včetně kontinuálního lití, která obvykle zahrnují návazná zařízení (vysoká pec, kyslíkový konvertor, teplá válcovna) a tato zařízení mohou být technologicky propojena s dalšími zařízeními (koksovací pec, zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy, energetický zdroje). V těchto zařízeních je mnoho různých paliv používáno jako redukční činidla. Tato zařízení mohou produkovat procesní plyny různého složení (například koksárenský plyn, vysokopecní plyn, konvertorový plyn).
Celkové emise ze zařízení na výrobu železa a ocele včetně kontinuálního lití jsou počítány jako
Emise CO_2 [t CO_2] =  (aktivitní údaj _VSTUP x emisní faktor _VSTUP) -  (aktivitní údaj _VÝSTUP x emisní faktor _VÝSTUP)
Aktivitní údaje - Paliva
Úroveň přesnosti 1 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 7,5 %. 
Úroveň přesnosti 2 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 5,0 %.
Úroveň přesnosti 3 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %.
Úroveň přesnosti 4 – Materiálové toky do a ze zařízení jsou měřeny s maximální přípustnou chybou měření menší než 1,0 %.
Aktivitní údaje - Výhřevnost (pokud se využívá)
Úroveň přesnosti 1 – Provozovatel využívá národně specifických hodnot výhřevností pro daná paliva. 
Úroveň přesnosti 2 – Provozovatel využívá národně specifických hodnot výhřevností pro daná paliva používané při vykazování národní inventarizace skleníkových plynů.
Úroveň přesnosti 3 – Výhřevnost paliv je zjišťována pro každou dodávku paliv ze speciálního měření prováděného v souladu s ustanoveními v § 13 až 16.
Emisní faktor 
Pro aktivitní údaj _VÝSTUP se vztahuje k množství C obsaženého v látkách s výjimkou CO_2 ve výstupech z daného procesu a vyjadřuje se jako t CO_2 / t výstupu za účelem zachování porovnatelnosti.
Úroveň přesnosti 1 - Jako referenční hodnoty pro vstupující a vystupující látky lze použít hodnoty z tabulek č. 4 a 5 a nebo z tabulky v příloze č. 3 k této vyhlášce.
Tabulka č. 4 Referenční emisní faktory pro vstupující materiály
| Emisní faktor
Koksárenský plyn | 47,7 t CO_2 / TJ
Vysokopecní plyn | 241,8 t CO_2 / TJ
Konvertorový plyn | 186,6 t CO_2 / TJ
Grafitová elektroda | 3,60 t CO_2 / t elektrody
PET | 2,24 t CO_2 / PET
PE | 2,85 t CO_2 / PE
CaCO_3 | 0,44 t CO_2 / CaCO_3
CaCO_3 - MgCO_3 | 0,477 t CO_2 / CaCO_3 - MgCO_3

Tabulka č. 5 Referenční emisní faktory pro produkty (založeno na obsahu C)
| Emisní faktor [t CO_2 / t]
Ruda | 0
Surové železo, železné výrobky | 0,1467
Ocel, výrobky z ocele | 0,0147

Úroveň přesnosti 2 – Specifické emisní faktory [t CO_2 / t _VSTUP nebo t _VÝSTUP] ve vstupujících a vystupující látkách lze stanovit v souladu s ustanoveními § 13 až 16.

IV. Stanovení emisí CO_2 měřením
Pro měření emisí CO_2  ze spalovacích procesů platí ustanovení § 5.