Title: Příloha č
Author: david-horak
Company: C.H.Beck

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 696/2004 Sb.

Metodické pokyny ke zjišťování emisí CO_2 ze zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním

I. Vymezení působnosti této přílohy
Není specifikováno.

II. Určení zdrojů emisí CO_2
V zařízení na výrobu keramických výrobků emise CO_2 pochází z následujících zdrojů
a)	kalcinací vápence nebo dolomitu v surovinách,
b)	použití vápence v zařízeních na snižování znečištění ovzduší,
c)	tradičních fosilních paliv pece,
d)	alternativních paliv na bázi fosilního uhlíku a surovin,
e)	spalování biomasy (odpadní biomasy),
f)	ostatních paliv,
g)	organického materiálu obsaženého v jílu,
h)	přísad používaných ke snížení porosity, například piliny nebo polystyrol,
i)	čištění odpadních plynů.

III. Stanovení emisí CO_2 výpočtem
1. Emise ze spalovacích procesů
Spalovací procesy v zařízeních na výrobu skla jsou zjišťovány a vykazovány dle metodických pokynů pro sledování emisí ze spalovacích zdrojů dle přílohy č. 9 k této vyhlášce.
2. Emise z procesů
Emise CO_2 pochází z procesů kalcinace surovin v peci a neutralizace HF, HCl a SO_2 ve zplodinách vápencem či jiným uhličitanem. Emise z rozkladu uhličitanů při procesu kalcinace a z procesu čištění spalin jsou částí celkových emisí zařízení. Výsledné emise jsou dány jejich součtem, ale pokud je to možné, vykazují se odděleně. Výpočetní postup:
Emise CO_2 _TOTAL [t] = emise CO_2 _Vstupující _suroviny [t] + Emise CO_2 _Odsiřování [t]

2. 1. Emise CO_2 ze vstupních surovin
Emise CO_2 z rozkladu uhličitanů a ze vstupních látek obsahujících C se počítá buď výpočtem založeným na obsahu uhličitanů ve výchozích surovinách (zejména vápence a dolomitu) (výpočetní metoda A) nebo na obsahu alkalických oxidů ve výrobcích (výpočetní metoda B). Obě výpočetní metody jsou ekvivalentní.

Výpočetní metoda A: Karbonátová
Výpočet je založen na spotřebě uhličitanů, včetně množství vápence použitého k neutralizaci HF, HCl a SO_2 ve zplodinách stejně tak z C obsaženého v přísadách. Lze počítat i s interní recyklací prachu. Výpočetní rovnice je:
Emise CO_2 [t CO_2] = (Σ {Aktivitní údaje_Uhličitany x emisní faktor} + Σ {Aktivitní údaje_Přísady x emisní faktor}) x konverzní faktor}
Aktivitní údaje 
Aktivitní údaje_Uhličitany je množství [t] CaCO_3, MgCO_3 a dalších uhličitanů alkalických kovů a uhličitanů kovů alkalických zemin spotřebovaných v průběhu sledovaného období v surovinách (vápenec, dolomit) a odpovídající koncentrace CO_3^-2 a dále množství C v přísadách.
Úroveň přesnosti 1 – množství CaCO_3, MgCO_3 a dalších uhličitanů alkalických kovů a uhličitanů kovů alkalických zemin a dále také množství C v přísadách [t] ve výchozích surovinách použitých v průběhů sledovaného období stanoveného provozovatelem zařízení vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %. Složení příslušných surovin je stanoveno pomocí nejlepších dostupných informací.
Úroveň přesnosti 2 – množství CaCO_3, MgCO_3 a dalších uhličitanů alkalických kovů a uhličitanů kovů alkalických zemin a dále množství C v přísadách [t] ve výchozích surovinách použitých v průběhu sledovaného období stanoveného vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 1,0 %. Složení příslušných surovin se určuje v souladu s ustanoveními § 13 až 16.
Emisní faktory
Úroveň přesnosti 1 – Uhličitany - stechiometrické koeficienty uhličitanů ve výchozích surovinách a v produktech uvádí tabulka č. 12. 
Tabulka č. 12 Stechiometrické emisní faktory pro metodu A

Uhličitan

Emisní faktor
[tCO_2/ t Ca-, Mg-, Na-, Ba- nebo jiných uhličitanů]

Poznámka

CaCO_3 | 0,440 |
MgCO_3 | 0,522 |

Obecně
X_Y(CO_3)_Z

Emisní faktor =

X = alkalický kov, kov alkalických zemin
M_X = molekulová hmotnost prvku X [g/mol]
M_CO2 = molekulová hmotnost CO_2=44 [g/mol]
= molek. hmotnost CO_3^2-=60 [g/mol]
Y = stechiometrické číslo prvku X
= 1 pro kov alkalických zemin
= 2 pro alkalický kov
Y = stechiometrické číslo CO_3^2-=1

Hodnoty se upravují dle obsahu vody a hlušiny v použitých surovinách.
Přísady
Specifické emisní faktory se odvozují s souladu s pravidly uvedenými v § 13 až 16.
Konverzní faktor
Úroveň přesnosti 1 – konverzní faktor = 1,0
Výpočetní metoda B: Alkalické oxidy
Emise CO_2 lze vypočítat na základě množství vyrobených keramických výrobků a příslušných obsahů CaO, MgO, Na_2O, BaO a obsahu dalších oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin v těchto výrobcích. Emisní faktor lze korigovat pro již kalcinované Ca, Mg a ostatní příslušné oxidy vstupující do pece (aktivitní údaje _O-VSTUP), které pocházejí zejména z alternativních paliv nebo z surovin s obsahem CaO a/nebo MgO. Emise z čištění spalin od HF, HCl a SO_2 se počítají na základě použitých uhličitanů postupem shodným s výpočetní metodou A. Pro výpočet lze použít vzorec:
Emise CO_2 [t CO_2] = Σ {(Aktivitní údaje_O-VÝSTUP - Aktivitní údaje_O-VSTUP) x emisní faktor x konverzní faktor} + (CO_2 emise z procesů redukce emisí HF, HCl a SO_2)
Aktivitní údaje
Aktivitní údaje_O-vstup a Aktivitní údaje_O-výstup údaje o množství [t] CaO, MgO a dalších oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin vzniklých reakcí z uhličitanů ve sledovaném období.
Úroveň přesnosti 1 – Množství CaO, MgO a dalších oxidů alkalických kovů nebo oxidů kovů alkalických zemin [t] ve vstupních surovinách a výrobcích během sledovaného období stanovené vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 2,5 %. Složení příslušných výrobků a vstupních surovin se stanovuje na základě nejlepších dostupných informací pro daný typ výrobku.
Úroveň přesnosti 2 – Množství CaO, MgO a dalších oxidů alkalických kovů nebo oxidů kovů alkalických zemin [t] ve vstupních surovinách a výrobcích během sledovaného období stanovené vážením s maximální přípustnou chybou měření menší než 1,0 %. Složení příslušných výrobků a vstupních surovin se určuje v souladu s ustanoveními § 13 až 16.
Emisní faktory
Úroveň přesnosti 1 – stechiometrické koeficienty oxidů pro vstupy a výstupy uvádí tabulka č. 13.
Tabulka č. 13 Stechiometrické emisní faktory pro metodu B

Oxid

Emisní faktor
[t CO2 / t Ca-, Mg- nebo jiných oxidů]

Poznámka

CaO | 0,785 |
MgO | 1,092 |

Obecně
X_Y(O)_Z

Emisní faktor =

X = alkalický kov, kov alkalických zemin
M_X = molekulová hmotnost prvku X [g/mol]
M_CO2 = molekulová hmotnost CO_2=44 [g/mol]
= molekulová hmotnost O^-=16 [g/mol]
Y = stechiometrické číslo prvku X
= 1 pro kov alkalických zemin
= 2 pro alkalický kov
Y = stechiometrické číslo O = 1

Konverzní faktor
Úroveň 1 – konverzní faktor = 1,0.

2. 2. CO_2 emise z čištění spalin
Emise CO_2 z čištění spalin se počítají z množství použitého CaCO_3 dle rovnice
Emise CO_2 [t CO_2] = aktivitní údaje x emisní faktor x konverzní faktor
Aktivitní údaje
Úroveň přesnosti 1 - množství použitého [t] suchého CaCO_3 stanovené metodou vážení s maximální přípustnou chybou měření 2,5 %
Úroveň přesnosti 2 - množství použitého [t] suchého CaCO_3 stanovené metodou vážení s maximální přípustnou chybou měření 1,0 %
Emisní faktor
Úroveň přesnosti 1 - stechiometrický koeficient 0,440 t CO_2 / t suchého CaCO_3. 
Konverzní faktor
Úroveň přesnosti 1 - konverzní faktor = 1,0.
IV. Stanovení emisí CO_2 měřením
Pro měření emisí CO_2  ze spalovacích procesů platí ustanovení § 5.