Příloha č. 3 k vyhlášce č. 696/2004 Sb.

Referenční emisní faktory pro úroveň přesnosti 1

Tabulka uvádí referenční faktory fosilních paliv vztažených na výhřevnost a nezahrnujících oxidační faktory. 

Palivo | Emisní faktor  (tCO_2/TJ)
A) Kapalná fosilní paliva
Primární paliva
Surová ropa | 73,3
Orimulsion | 80,7
Kapalná paliva ze zemního plynu | 63,1
Sekundární paliva / Produkty |
Benzin | 69,3
Petrolej | 71,9
Nafta ze živičné břidlice | 77,4
Lehký topný olej / motorová nafta | 74,1
Těžký topný olej | 77,4
Kapalný ropný plyn (LPG) | 63,1
Ethan | 61,6
Naphta | 73,3
Bitumen | 80,7
Maziva | 73,3
Ropný koks | 100,8
Výchozí suroviny rafinérií | 73,3
Ostatní oleje | 73,3
B) Tuhá fosilní paliva
Primární paliva
Antracit | 98,3
Koksovatelné uhlí | 94,6
Ostatní černé uhlí | 94,6
Sub-bitumenové uhlí | 96,1
Hnědé uhlí a lignit | 101,2
Naftonosné břidlice | 106,7
Rašelina | 106,0
Sekundární paliva |
Brikety | 94,6
Koks | 108,2
C) Plynná paliva
Oxid uhelnatý | 155,2
Zemní plyn (tzv. Suchý) | 56,1
Methan | 54,9
Vodík | 0