Příloha č. 5 k vyhlášce č. 696/2004 Sb.

Typické hodnoty nejistot při stanovení emisí CO_2 pro celé zařízení nebo v rámci činnosti za použití daného paliva nebo suroviny pro rozdílné emisní mohutnosti (E)

Informativní hodnoty nejistot jsou v tabulce uvedeny pro aplikaci různých typů paliv nebo zpracovávaného materiálu.

Kategorie paliv nebo suroviny

Příklady paliv nebo suroviny

Informativní odhad nejistoty při stanovení emisí CO_2 (%)

E: CO_2 emise v kt za rok

| | E > 500 | 100<E<500 | E<100
plynná nebo kapalná paliva stálé kvality | zemní plyn | 2,5 % | 3,5 % | 5 %
plynná nebo kapalná paliva kolísajícího složení | vysokopecní plyn, lehký topný olej | 3.5 % | 5 % | 10%
tuhá paliva částečně kolísajícího složení | uhlí | 3 % | 5 % | 10%
tuhá paliva výrazně kolísajícího složení | odpady | 5 % | 10 % | 12,5%
Procesní emise při zpracovávání tuhých surovin | vápenec, dolomit | 5 % | 7,5 % | 10%