Příloha č. 2 

REKREAČNÍ CHATY A ZAHRÁDKÁŘSKÉ CHATY

------------------------------------------------------------------------------
I  Znak  I  Konstrukce a vybavení                             I  Počet bodů  I
I   č.   I                                                    I    za 1 m2   I
I--------I----------------------------------------------------I--------------I
I   1.   I  Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží):     I              I
I        I   1.1  v průměrné hloubce 2 m a více               I              I
I        I        a) se svislou izolací                       I    1000      I
I        I        b) bez svislé izolace                       I     480      I
I        I   1.2  v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m           I              I
I        I        a) se svislou izolací                       I     710      I
I        I        b) bez svislé izolace                       I     355      I
I        I   1.3  v průměrné hloubce do 1 m                   I              I
I        I        a) se svislou izolací                       I     355      I
I        I        b) bez svislé izolace                       I     175      I
I   2.   I  Základy                                           I              I
I        I   2.1  s vodorovnou izolací                        I     345      I
I        I   2.2  bez izolace                                 I     260      I
I   3.   I  Podezdívka                                        I              I
I        I  u chat nepodsklepených                            I              I
I        I   3.1  při průměrné výšce podezdívky do 50 cm      I              I
I        I        a) omítaná, spárované cihelné zdivo         I     225      I
I        I        b) z opracovaného kamene                    I     335      I
I        I        c) z lomového kamene, betonu, tvárnic       I     150      I
I        I   3.2  při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do  I              I
I        I        100 cm                                      I              I
I        I        a) omítaná, spárované cihelné zdivo         I     425      I
I        I        b) z opracovaného kamene                    I     575      I
I        I        c) z lomového kamene, betonu, tvárnic       I     210      I
I        I   3.3  při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm    I              I
I        I        a) omítaná, spárované cihelné zdivo         I     515      I
I        I        b) z opracovaného kamene                    I     665      I
I        I        c) z lomového kamene, betonu, tvárnic       I     270      I
I        I  u chat podsklepených do 1/2 zastavavěné plochy    I              I
I        I   3.4  při průměrné výšce podezdívky do 50 cm      I              I
I        I        a) omítaná, spárované cihelné zdivo         I      90      I
I        I        b) z opracovaného kamene                    I     210      I
I        I        c) z lomového kamene, betonu, tvárnic       I      60      I
I        I   3.5  při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do  I              I
I        I        100 cm                                      I              I

 I I a) omítaná, spárované cihelné zdivo I 150 I I I b) z opracovaného kamene I 360 I I I c) z lomového kamene, betonu, tvárnic I 110 I I I 3.6 při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm I I I I a) omítaná, spárované cihelné zdivo I 225 I I I b) z opracovaného kamene I 545 I I I c) z lomového kamene, betonu, tvárnic I 150 I I I u chat podsklepených do 3/4 zastavěné plochy I I I I 3.7 při průměrné výšce podezdívky do 50 cm I I I I a) omítaná, spárované cihelné zdivo I 60 I I I b) z opracovaného kamene I 140 I I I c) z lomového kamene, betonu, tvárnic I 50 I I I 3.8 při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do I I I I 100 cm I I I I a) omítaná, spárované cihelné zdivo I 110 I I I b) z opracovaného kamene I 240 I I I c) z lomového kamene, betonu, tvárnic I 60 I I I 3.9 při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm I I I I a) omítaná, spárované cihelné zdivo I 150 I I I b) z opracovaného kamene I 360 I I I c) z lomového kamene, betonu, tvárnic I 150 I I 4. I Obvodové stěny I I I I 4.1 zděné I I I I a) o tl. zdiva do 25 cm I 785 I I I b) o tl. zdiva nad 25 cm do 30 cm I 1055 I I I c) o tl. zdiva nad 30 cm I 1300 I I I 4.2 srubové I I I I a) o tl. stěny do 16 cm I 765 I I I b) o tl. stěny nad 16 cm I 980 I I I 4.3 dřevěné I I I I a) dřevěná kostra oboustranně obíjená I 645 I I I b) dřevěná kostra jednostraně obíjená I 520 I I I 4.4 montované I I I I a) celodřevěné I 635 I I I b) ostatní I 510 I I 5. I Stropy I I I I 5.1 nespalné I 475 I I I 5.2 spalné I 360 I I 6. I Krov I I I I 6.1 stanový, valbový nebo sedlový s možností I I I I podkroví I 385 I I I 6.2 sedlový nebo valbový bez možnosti podkroví I 305 I I I 6.3 pultový, příhradový I 245 I I 7. I Krytiny střechy na krovu I I I I 7.1 taškové, šindel I 630 I I I 7.2 plechové I I I I a) na bednění I 705 I I I b) na latích I 610 I I I 7.3 osinkocementové I I I I a) na bednění I 440 I I I b) na latích I 360 I I I 7.4 asfaltové I I I I a) ze svařovaných pásů I 250 I I I b) lepenkové I 175 I I 8. I Krytiny na plochých střechách I I I I 8.1 plechové I 520 I I I 8.2 asfaltové I I I I a) ze svařovaných pásů I 160 I I I b) lepenkové I 110 I I 9. I Klempířské konstrukce I I I I 9.1 úplné I 180 I I I 9.2 jen žlaby a svody I 115 I I 10. I Úprava vnějších povrchů I I I I 10.1 obklady keramické, dřevěné, kamenné I 115 I I I 10.2 omítky břizolitové, na bázi umělých hmot, I I I I štukové, drásané a odtrhované nebo jakékolivI I I I obklady mimo uvedené pod bodem 10.1 I 55 I I I 10.3 vápenné nebo vápenocementové hladké omítky I I I I nebo spárování I 45 I I I 10.4 nátěry mimo latexové I 35 I I I 10.5 napuštění impregnací nebo latexové nátěry I 20 I I 11. I Vnitřní obklady I I I I 11.1 převážné části koupelny min. do 1,35 m výškyI 60 I I I 11.2 vany I 20 I I I 11.3 samostatné sprchy I 40 I I I 11.4 WC I 30 I I I 11.5 kuchyně (min. u sporáku) I 10 I I 12. I Schodiště I I I I 12.1 dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi I 210 I I I 12.2 dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic I 140 I I I 12.3 kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni I 165 I I I 12.4 betonové nebo cihelné I 190 I I 13. I Dveře I I I I 13.1 plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého I I I I dřeva I 125 I I I 13.2 plné nebo zasklené hladké nebo z měkkého I I I I dřeva I 110 I I I 13.3 rámové náplňové I 95 I I I 13.4 kovové nebo svlakové I 50 I I 14. I Okna I I I I 14.1 dvojitá z tvrdého dřeva nebo modřínu I 285 I I I 14.2 dvojitá s deštěným ostěním I 165 I I I 14.3 dvojitá ven a dovnitř otvíravá I 120 I I I 14.4 zdvojená I 140 I I I 14.5 jednoduchá I 80 I I 15. I Podlahy I I I I 15.1 parkety, vlýsky I 200 I I I 15.2 povlaky textilní I 295 I I I 15.3 povlaky gumové, PVC, lino nebo palubky, I I I I prkna I 265 I I I 15.4 keramické dlažby I 200 I I I 15.5 cementové dlaždice, teraco, xylolit I 155 I I I 15.6 cementový potěr, cihelná dlažba I 115 I I 16. I Vytápění I I I I 16.1 ústřední I I I I a) kotel ÚT (započít. se do největšího I I I I podlaží) I 455 I I I b) radiátory (za vytápěné podlaží) I 150 I I I 16.2 lokální I I I I a) akumulační za každý kus I 225 I I I b) naftová, na tuhá paliva stáložárná za I I I I každý kus I 70 I I I c) na tuhá paliva za každý kus I 30 I I I d) krb za každý kus I 240 I I 17. I Elektroinstalace I I I I 17.1 motorová a světelná I 200 I I I 17.2 světelná I 140 I I I 17.3 rozvod 12 V (z centrálního zdroje pro celý I I I I objekt) I 50 I I I 17.4 bleskosvod I 50 I I 18. I Rozvod vody I I I I 18.1 studené a teplé z centrálního zdroje I 60 I I I 18.2 jen studené I 30 I I 19. I Zdroj teplé vody I I I I 19.1 elektrický boiler I 100 I I I 19.2 plynový průtokový ohřívač na propan-butan I I I I (karma) I 90 I I I 19.3 koupelnová kamna I 25 I I I 19.4 malý plynový průtokový ohřívač na propan- I I I I -butan nebo elektrický ohřívač do 10 l I 35 I I 20. I Rozvod propan-butanu I 20 I I 21. I Kanalizace do veřejné sítě, žumpy nebo septiku I I I I 21.1 z kuchyně I 10 I I I 21.2 ze splachovacího záchodu I 55 I I I 21.3 z koupelny I 10 I I 22. I Kuchyně I I I I 22.1 elektrický sporák nebo sporák na propan- I I I I -butan I 120 I I I 22.2 uhelný sporák I 40 I I I 22.3 malý sporáček na uhlí I 30 I I 23. I Vnitřní vybavení I I I I 23.1 umyvadlo I 10 I I I 23.2 vana I 35 I I I 23.3 samostatná sprcha I 25 I I 24. I Záchod I I I I 24.1 splachovací I 25 I I I 24.2 nesplachovací I 10 I I 25. I Balkón I I I I 25.1 výměry nad 5 m2 I 70 I I I 25.2 výměry do 5 m2 I 55 I I 26. I Okenice I 90 I I 27. I Mříže I 65 I I 28. I Sauna I 225 I
------------------------------------------------------------------------------

 Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.
 Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
 Počet znaků nesmí být rozšiřován.
 Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
 Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.
 Znak č. 2 a 3 se počítá jen u prvého nadzemního podlaží.
 Znak č. 6, 7, 8 a 9 se počítá u nadzemního podlaží s největší zastavěnou plochou.
 Znak č. 10 se ohodnotí za každou stranu chaty samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.
  U znaků č. 11, 16, 19, 21-25 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).