3.2.2	Tabulka B: Abecední seznam látek a předmětů ADR

Tento seznam je abecedním seznamem látek a předmětů, které jsou vyjmenovány v UN číselném pořadí v tabulce A v 3.2.1. Netvoří závaznou část ADR. Nebyl postoupen Pracovní skupině pro přepravu nebezpečných věcí Výboru pro vnitrozemskou dopravu ke kontrole a schválení ani smluvním stranám ADR k formálnímu schválení. Byl připraven s veškerým úsilím sekretariátem Evropské hospodářské komise OSN k účelům usnadnění konsultací dodatků A a B, ale není se však možné na ně spoléhat jako na náhradu schválených aktuálních dokladů a jejich dodatků, které jediné jsou v případě sporu považovány za platné. POUZE ADR A JEJÍ DODATKY MAJÍ PRÁVNÍ SÍLU (PLATNOST).

Poznámka 1: Pro účel abecedního pořádku, byly následující informace ignorovány, přestože jsou součástí oficiálního pojmenování: čísla, řecká písmena, zkratky „sec- a „terc-, písmena „N- (nitrogen), „n- (normální), „o- (ortho), „p- (para), „m- (meta) a „N.O.S.- (jinak nespecifikováno).

Poznámka 2: Pojmenování látky nebo předmětu velkými písmeny je platné oficiální pojmenování (viz 3.1.2).

Poznámka 3: Pojmenování látky nebo předmětu velkými písmeny následováno slovem „viz“ určuje možné alternativní oficiální pojmenování nebo jeho části (kromě PCB), (viz 3.1.2.1).

Poznámka 4: Položka napsaná malými písmeny, následována slovem „viz“ určuje, že položka není oficiálním pojmenováním.

Poznámka 5: Když je položka částečně napsána velkými písmeny a částečně malými, druhá část položky se nepovažuje za platné oficiální pojmenování.

Poznámka 6: Oficiální pojmenování je možné použít v jednotném i množném čísle dle potřeby pro účely dokumentace a označování zásilek (viz 3.1.2.3).

Poznámka 7: Pro přesné stanovení oficiálního pojmenování viz 3.1.2.

Pojmenování/popis	UN číslo	 Třída 	 Poznámka 	
1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 134a)	3159	2		
1,1,1-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 143a )	2035	2		
1,1,1-TRICHLORETHAN	2831	6.1		
1,1,2,2- TETRACHLORETHAN	1702	6.1		
1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 152a)	1030	2		
1,1-DIFLUORETHYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1132a)	1959	2		
1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN	2650	6.1		
1,1-DICHLORETHAN	2362	3		
1,1-DIMETHOXYETHAN	2377	3		
1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD	2498	3		
1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN	2410	3		
1,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN	2372	3		
1,2-BUTADIEN STABILIZOVANÝ nebo 1,3- BUTADIEN STABILIZOVANÝ nebo SMĚSI 1,3-BUTADIENU a UHLOVODÍKŮ, STABILIZOVANÉ, které mají při 70 °C tenzi par nepřesahující 1,1MPa (11bar) a hustotu při 50°C nejméně 0,525 kg/l;	1010	2		
1,2-BUTYLENOXID, STABILIZOVANÝ	3022	3		
1,2-DIBROMBUTAN-3-ON	2648	6.1		
1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 114)	1958	2		
1,2-DICHLORETHYLEN	1150	3		
1,2-DICHLORPROPAN	1279	3		
1,2-DIMETHOXYETHAN	2252	3		
1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN	2752	3		
1,2-PROPYLENDIAMIN	2258	8		
1,3,5-TRIMETHYLBENZEN	2325	3		
1,3-DICHLOR-2-PROPANOL	2750	6.1		
1,3-DICHLORACETON	2649	6.1		
1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN	2379	3		
1,5,9-CYKLODODEKATRIEN	2518	6.1		
1-AMINOETHANOL	1841	9		
1-BROM-3-CHLORPROPAN	2688	6.1		
1-BROM-3-METHYLBUTAN	2341	3		
1-BROMBUTAN	1126	3		
1-ETHYLPIPERIDIN	2386	3		
1-HEXEN	2370	3		
1H-TETRAZOL	0504	1		
1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 142b)	2517	2		
1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUOR ETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 124)	1021	2		
1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 133a)	1983	2		
1-CHLORPROPAN (PROPYLCHLORID)	1278	3		
1-METHOXY-2-PROPANOL	3092	3		
1-METHYLPIPERIDIN	2399	3		
1-NAFTYLAMIN (alfa-naftylamin)	2077	6.1		
1-PENTEN (n-AMYLEN)	1108	3		
1-PENTOL	2705	8		
2-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL	3055	8		
2-(DIMETHYLAMINO)-ETHANOL	2051	8		
2,2‘-DICHLORDIETHYLETHER	1916	6.1		
2,2-DIMETHYLPROPAN	2044	2		
2,3-DIHYDROPYRAN	2376	3		
2,3-DIMETHYLBUTAN	2457	3		
2,4-PENTANDION (PENTA-2,4-DION)	2310	3		
2,4-TOLUYLENDIAMIN	1709	6.1		
2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, NAVLHČENÝ s nejméně 20 % hm. vody	3317	4.1		
2-AMINO-4-CHLORFENOL	2673	6.1		
2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN	2946	6.1		
2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL	3241	4.1		
2-BROMBUTAN	2339	3		
2-BROMETHYLETHYLETHER	2340	3		
2-BROMPENTAN	2343	3		
2-DIMETHYLAMINOETHYLAKRYLÁT	3302	6.1		
2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHAKRYLÁT	2522	6.1		
2-ETHYLANILÍN	2273	6.1		
2-ETHYLBUTANOL	2275	3		
2- ETHYLBUTYLACETÁT	1177	3		
2-ETHYLBUTYRALDEHYD	1178	3		
2-ETHYLHEXYLAMIN	2276	3		
2-ETHYLHEXYLCHLORKARBOMIÁT (2-ethylhexylchlorkarbonát)	2748	6.1		
2-CHLORETHANAL	2232	6.1		
2-CHLORPROPAN	2356	3		
2-CHLORPROPEN	2456	3		
2-CHLORPYRIDIN	2822	6.1		
2-JODBUTAN	2390	3		
2-METHYL-1-BUTEN	2459	3		
2-METHYL-2-BUTEN	2460	3		
2-METHYL-2-HEPTANTHIOL	3023	6.1		
2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN	2300	6.1		
2-METHYLBUTANAL	3371	3		
2-METHYLFURAN	2301	3		
2-METHYLPENTAN-2-OL	2560	3		
2- NAFTYLAMIN (beta-naftylamin)	1650	6.1		
2-TRIFLUORMETHYLANILÍN	2942	6.1		
3,3-DIETHOXYPROPEN	2374	3		
3,3‘-IMINOBISPROPYLAMIN	2269	8		
3-BROMPROPIN	2345	3		
3-DIETHYLAMINOPROPYLAMIN	2684	3		
3-CHLOR-1,2-PROPANDIOL (glycerol-alfa-monochlorhydrin)	2689	6.1		
3-CHLOR-1-PROPANOL	2849	6.1		
3-CHLOR-4-METHYLFENYLISOKYANÁT	2236	6.1		
3-METHYL-1-BUTEN	2561	3		
3-METHYLBUTAN-2-ON	2397	3		
3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID	2307	6.1		
3-TRIFLUORMETHYLANILÍN	2948	6.1		
4,4‘-DIAMINODIFENYLMETHAN	2651	6.1		
4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON	2293	3		
4-METHYLMORFOLIN (N-METHYLMORFOLIN)	2535	3		
4-NITROFENYHYDRAZIN s nejméně 30% hm. vody	3376	4.1		
4-THIAPENTANAL	2785	6.1		
5-METHYLHEXAN-2-ON	2302	3		
5-NITROBENZOTRIAZOL	0385	1		
5-terc.BUTYL-2,4,6-TRINITRO- m-XYLEN (XYLENOVÉ PIŽMO)	2956	4.1		
9-FOSFABICYKLONONANY (CYKLOOKTADIENFOSFINY)	2940	4.2		
ACETAL	1088	3		
ACETALDEHYD	1089	3		
ACETALDEHYDOXIM	2332	3		
ACETANHYDRID	1715	8		
ACETOARZENITAN MĚĎNATÝ	1585	6.1		
ACETON	1090	3		
ACETONITRIL	1648	3		
ACETONKYANHYDRIN, STABILIZOVANÝ	1541	6.1		
ACETONOVÉ OLEJE	1091	3		
ACETYLBROMID	1716	8		
ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDLA	3374	2		
ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ	1001	2		
ACETYLCHLORID	1717	3		
ACETYLJODID	1898	8		
ACETYLMETHYLKARBINOL	2621	3		
ADIPONITRIL	2205	6.1		
AEROSOLY, dusivé	1950	2		
AEROSOLY, hořlavé	1950	2		
AEROSOLY, hořlavé, žíravé	1950	2		
AEROSOLY, jedovaté	1950	2		
AEROSOLY, jedovaté, hořlavé	1950	2		
AEROSOLY, jedovaté, hořlavé, žíravé	1950	2		
AEROSOLY, jedovaté, podporující hoření	1950	2		
AEROSOLY, jedovaté, podporující hoření, žíravé	1950	2		
AEROSOLY, jedovaté, žíravé	1950	2		
AEROSOLY, podporující hoření	1950	2		
AEROSOLY, žíravé	1950	2		
AEROSOLY, žíravé, podporující hoření	1950	2		
AKRIDIN	2713	6.1		
AKROLEIN DIMER, STABILIZOVANÝ	2607	3		
AKROLEIN, STABILIZOVANÝ	1092	6.1		
AKRYLAMID	2074	6.1		
AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	1093	3		
AKUMULÁTORY elektrické JIŠTĚNÉ PROTI VYTEČENÍ NAPLNĚNÉ KAPALNÝM ELEKTROLYTEM	2800	8		
AKUMULÁTORY elektrické NAPLNĚNÉ ALKALICKÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM	2795	8		
AKUMULÁTORY elektrické NAPLNĚNĚ KYSELÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM	2794	8		
AKUMULÁTORY ELEKTRICKÉ suché OBSAHUJÍCÍ TUHÝ HYDROXID DRASELNÝ	3028	8		
ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1988	3		
ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1988	3		
ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1988	3		
ALDEHYDY, J.N.	1989	3		
ALDEHYDY, J.N. (tenze par při 50°C je větší než 175 kPa)	1989	3		
ALDEHYDY, J.N. (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, avšak nepřesahuje 175 kPa)	1989	3		
ALDEHYDY, J.N. (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, avšak nepřesahuje 175 kPa)	1989	3		
ALDEHYDY, J.N. (tenze par pň 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1989	3		
ALDOL	2839	6.1		
affa-METHYLBENZYLALKOHOL	2937	6.1		
alfa-METHYLVALERALDEHYD	2367	3		
alfa-PINEN	2368	3		
ALKALOIDY KAPALNÉ, J N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, KAPALNÉ, J.N.	3140	6.1		
ALKALOIDY KAPALNÉ, J N. neba SOLI ALKALOIDŮ, KAPALNÉ. J N	3140	6.1		
ALKALOIDY KAPALNÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, KAPALNÉ, J N.	3140	6.1		
ALKALOIDY, TUHÉ. J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ, J N.	1544	6.1		
ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ, J.N.	1544	6.1		
ALKALOIDY, TUHÉ. J N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ, J N.	1544	6.1		
ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVŮ, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ŽÍRAVÉ, J.N.	3206	4.2		
ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVŮ, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ŽÍRAVÉ, J.N.	3206	4.2		
ALKOHOLÁTY KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N.	3205	4.2		
ALKOHOLÁTY KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J N	3205	4.2		
ALKOHOLÁTY, ROZTOKY, J.N. v alkoholu	3274	3		
ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1986	3		
ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1986	3		
ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1986	3		
ALKOHOLY, J.N,	1987	3		
ALKOHOLY, J.N. (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, avšak nepřesahuje 175 kPa)	1987	3		
ALKOHOLY, J.N. (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1987	3		
ALKYLALUMINIUM	3051	4.2		
ALKYLALUMINIUMHALOGENIDY, KAPALNÉ	3052	4.2		
ALKYLALUMINIUMHALOGENIDY, TUHÉ	3052	4.2		
ALKYLALUMINIUMHYDRIDY	3076	4.2		
ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	3145	8		
ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	3145	8		
ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	3145	8		
ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	2430	8		
ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	2430	8		
ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)	2430	8		
ALKYLHALOGENIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo ARYLHALOGENIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU. J.N.	3049	4.2		
ALKYLHYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo ARYLHYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J. N.	3050	4.2		
ALKYLLITHIUM	2445	4.2		
ALKYLMAGNESIUM	3053	4.2		
ALKYYLY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo ARYLY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	2003	4.2		
ALLYLACETÁT	2333	3		
ALLYLALKOHOL	1098	6.1		
ALLYLAMIN	2334	6.1		
ALLYLBROMID	1099	3		
ALLYLETHYLETHER	2335	3		
ALLYLFORMIÁT	2336	3		
ALLYLGLYCIDYLETHER	2219	3		
ALLYLCHLORFORMIÁT (altylchlorkarbonát)	1722	6.1		
ALLYLCHLORID	1100	3		
ALLYLISOTHIOKYANÁT, STABILIZOVANÝ	1545	6.1		
ALLYLJODID	1723	3		
ALLYTRICHLORSILAN, STABILIZOVANÝ	1724	8		
AMALGAM ALKALICKÝCH KOVŮ	1389	4.3		
AMALGAM KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN	1392	4.3		
AMID HOŘEČNATÝ	2004	4.2		
AMINY ALKALICKÝCH KOVŮ	1390	4.3		
AMINOFENOLY (o-,m-,p-)	2512	6.1		
AMINOPYRIDINY (o-,m,p-)	2671	6.1		
AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	2733	3		
AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	2733	3		
AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	2733	3		
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	2734	8		
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	2734	8		
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	2735	8		
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	2735	8		
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	2735	8		
AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3259	8		
AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3259	8		
AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3259	8		
AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT	1843	6.1		
AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ	1005	2		
AMONIAK (čpavek), ROZTOK, ve vodě, s více než 10%, ale nejvíce 35% amoniaku (čpavku)	2672	8		
AMONIAK (ČPAVEK), vodný roztok s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15°C, s více než 35%, ale nejvýše 50% amoniaku (čpavku)	2073	2		
AMONIAK (ČPAVEK), vodný roztok, s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15°C, s více než 50% amoniaku (čpavku)	3318	2		
AMYLACETÁTY	1104	3		
AMYLAMIN	1106	3		
AMYLAMIN	1106	3		
AMYLBUTYRÁTY	2620	3		
AMYLFORMIÁTY	1109	3		
AMYLFOSFÁT	2819	8		
AMYLCHLORID	1107	3		
AMYLMERKAPTAN	1111	3		
AMYLNITRÁT	1112	3		
AMYLNITRIT	1113	3		
AMYLTRICHLORSILAN	1728	8		
ANHYDRID KYSELINY MÁSELNÉ	2739	8		
ANHYDRID KYSELINY PROPIONOVÉ	2496	8		
ANILÍN	1547	6.1		
ANISIDINY	2431	6.1		
ANISOL	2222	3		
ANISOYLCHLORID	1729	8		
ANTIDETONAČNÍ SMĚS PRO MOTOROVÉ PALIVO	1649	6.1		
ANTIMON, PRÁŠEK	2871	6.1		
ANTIMONOVODÍK (STIBIN)	2676	2		
ARGON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1951	2		
ARGON, STLAČENÝ	1006	2		
ARSENIČNAN RTUŤNATÝ	1623	6.1		
ARSENIČNAN VÁPENATÝ	1573	6.1		
ARSENIČNAN VÁPENATÝ A ARSENITAN VÁPENATÝ, SMĚS, TUHÁ	1574	6.1		
ARSENITAN SODNÝ, TUHÝ	2027	6.1		
ARZANILÁT SODNÝ	2473	6.1		
ARZEN	1558	6.1		
ARZENIČNAN AMONNÝ	1546	6.1		
ARZENIČNAN DRASELNÝ	1677	6.1		
ARZENIČNAN HOŘEČNATÝ	1622	6.1		
ARZENIČNAN SODNÝ	1685	6.1		
ARZENIČNAN ZINEČNATÝ nebo ARZENITAN ZINEČNATÝ nebo ARZENIČNAN ZINEČNATÝ A ARZENITAN ZINEČNATÝ, SMĚS	1712	6.1		
ARZENIČNAN ŽELEZITÝ	1606	6.1		
ARZENIČNAN ŽELEZNATÝ	1608	6.1		
ARZENIČNANY OLOVA	1617	6.1		
ARZENITAN DRASELNÝ	1678	6.1		
ARZENITAN MĚĎNATÝ	1586	6.1		
ARZENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	1686	6.1		
ARZENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	1686	6.1		
ARZENITAN STRONTNATÝ	1691	6.1		
ARZENITAN STŘÍBRNÝ	1683	6.1		
ARZENITAN ŽELEZITÝ	1607	6.1		
ARZENITANY OLOVA	1618	6.1		
ARZENOVODÍK (ARSIN)	2188	2		
AZBEST BÍLÝ (chrysotil, aktinolit, antofylit, tremolit)	2590	9		
AZBEST, MODRÝ (krokydolit) nebo AZBEST, HNĚDÝ (amosit, mysorit)	2212	9		
AZID BARNATÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 50 % hm. vody	1571	4.1		
AZID BARNATÝ, suchý nebo navlhčený s méně než 50 % vody2%	0224	1		
AZID OLOVNATÝ, NAVLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda	0129	1		
AZID SODNÝ	1687	6.1		
AZODIKARBONAMID	3242	4.1		
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a kapalných základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla) (neviskozní)	1263	3		
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a kapalných základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla) (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je větší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1263	3		
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a kapalných základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla) (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je větší než 175 kPa)	1263	3		
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a kapalných základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla)  (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1263	3		
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a kapalných základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla) (tenze par při 50°C je větší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1263	3		
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a kapalných základních barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla) (tenze par při 50°C je větší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1263	3		
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a kapalných základních barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1263	3		
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a kapalných základních barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidla a rozpouštědla) (tenze par při 50°C je větší než 175 kPa)	1263	3		
BARVA (včetně laků, emailů, mořidel, šelaku a fermeží, leštidel a kapalný ch základových složek laků) nebo LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidel a složek odstraňovačů)	3066	8		
BARVA (včetně laků, emailů, mořidel, šelaku a fermeží, leštidel a kapalný ch základových složek laků) nebo LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidel a složek odstraňovačů)	3066	8		
BARVA KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BAREV KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2801	8		
BARVA KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BAREV KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2801	8		
BARVA KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BAREV KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2801	8		
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV(včetně ředidel nebo rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1210	3		
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel a rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 175 kPa)	1210	3		
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel a rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé (neviskozní)	1210	3		
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel a rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1210	3		
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1210	3		
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1210	3		
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1210	3		
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV(včetně ředidel nebo rozpouštědel tiskařských barev), hořlavé (tenze par při 50°C vyšší než 175 kPa)	1210	3		
BARVIV0, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	1602	6.1		
BARVIV0, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	1602	6.1		
BARVIV0, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	1602	6.1		
BARVIVO,TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3143	6.1		
BARVIVO,TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3143	6.1		
BARVIVO,TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3143	6.1		
BARVIVO,TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3147	8		
BARVIVO,TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3147	8		
BARVIVO,TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3147	8		
BARYUM	1400	4.3		
BATERIE LITHIOVÉ	3090	9		
BATERIE LITHIOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH, nebo BATERIE LITHIOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI	3091	9		
BATERIE, OBSAHUJÍCÍ SODÍK nebo ČLÁNKY, OBSAHUJÍCÍ SODÍK	3292	4.3		
BAVLNA, VLHKÁ	1365	4.2		
BENZALDEHYD	1990	9		
BENZEN	1114	3		
BENZENSULFONYLCHLORID	2225	8		
BENZIDIN	1885	6.1		
BENZÍN LAKOVÝ	1300	3		
BENZÍN LAKOVÝ	1300	3		
BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY	1203	3		
BENZOÁT RTUŤNATÝ	1631	6.1		
BENZOCHINON	2587	6.1		
BENZONITRIL	2224	6.1		
BENZOTRIFLUORID	2338	3		
BENZOTRICHLORID	2226	8		
BENZOYLCHLORID	1736	8		
BENZYLBROMID	1737	6.1		
BENZYLDIMETHYLAMIN	2619	8		
BENZYLCHLORFORMIÁT (benzylchlorkarbonát)	1739	8		
BENZYLCHLORID	1738	6.1		
BENZYLIDENCHLORID	1886	6.1		
BENZYLJODID	2653	6.1		
BERYLLIUM, PRÁŠEK	1567	6.1		
BICYKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEN, STABILIZOVANÝ (2,5-NORBORNADIEN, STABILIZOVANÝ)	2251	3		
BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAP ALNÉ	3151	9		
BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ	3152	9		
BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ	2315	9		
BIS-(2-CHLORISOPROPYL)-ETHER	2490	6.1		
BLESKOVICE, ohebná	0065	1		
BLESKOVICE, ohebná	0289	1		
BLESKOVICE, s kovovým pláštěm	0102	1		
BLESKOVICE, s kovovým pláštěm	0290	1		
BLESKOVICE, S MALÝM ÚČINKEM, s kovovým pláštěm	0104	1		
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavinovou náloží	0369	1		
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavinovou náloží	0286	1		
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavinovou náloží	0287	1		
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavou nebo výmetnou náložkou	0370	1		
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavou nebo výmetnou náložkou	0371	1		
BOJOVÉ HLAVICE, TORPÉDO s trhavinovou náloží	0221	1		
BOMBY MLŽNÉ, DÝMOVNICE, NEVÝBUŠNÉ, obsahující žíravou kapalnou látku, bez zapalovačů	2028	8		
BOMBY, S HOŘLAVOU KAPALINOU, s trhavinovou náloží	0399	1		
BOMBY, S HOŘLAVOU KAPALINOU, s trhavinovou náloží	0400	1		
BOMBY, s trhavinovou náloží	0033	1		
BOMBY, s trhavinovou náloží	0034	1		
BOMBY, s trhavinovou náloží	0035	1		
BOMBY, s trhavinovou náloží	0291	1		
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	0037	1		
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	0038	1		
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	0039	1		
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	0299	1		
BORNEOL	1312	4.1		
BROM NEBO BROM, ROZTOK	1744	8		
BROMACETON	1569	6.1		
BROMACETYLBROMID	2513	8		
BROMBENZEN	2514	3		
BROMBENZYLKYANID, KAPALNÝ	1694	6.1		
BROMBENZYLKYANID, KAPALNÝ	1694	6.1		
BROMCHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12B1)	1974	2		
BROMCHLORMETHAN	1887	6.1		
BROMIČNAN BARNATÝ	2719	5.1		
BROMIČNAN DRASELNÝ	1484	5.1		
BROMIČNAN HOŘEČNATÝ	1473	5.1		
BROMIČNAN SODNÝ	1494	5.1		
BROMIČNAN ZINEČNATÝ	2469	5.1		
BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1450	5.1		
BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3213	5.1		
BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3213	5.1		
BROMID ARZENITÝ	1555	6.1		
BROMID BORITÝ	2692	8		
BROMID FOSFOREČNÝ	2691	8		
BROMID FOSFORITÝ	1808	8		
BROMID FOSFORYLU (OXYBROMID FOSFOREČNÝ)	1939	8		
BROMID FOSFORYLU, ROZTAVENÝ	2576	8		
BROMID HLINITÝ, BEZVODÝ	1725	8		
BROMID HLINITÝ, ROZTOK	2580	8		
BROMIDY RTUTI	1634	6.1		
BROMKYAN	1889	6.1		
BROMMETHAN (METHYLBROMID) s nejvýše 2% chlorpikrinu	1062	2		
BROMMETHYLPROPANY	2342	3		
BROMOFORM	2515	6.1		
BROMOVODÍK, BEZVODÝ	1048	2		
BROMPROPANY	2344	3		
BROMPROPANY	2344	3		
BROMTRIFLUORETHYLEN	2419	2		
BROMTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 13B1)	1009	2		
BRUCIN	1570	6.1		
BUTAN	1011	2		
BUTANDION	2346	3		
BUTANOLY	1120	3		
BUTANOLY	1120	3		
BUTANTHIOL (butylmerkaptan)	2347	3		
BUTENY, SMĚS nebo 1-BUTEN nebo 2-BUTEN cis nebo 2-BUTEN trans	1012	2		
BUTIN-1,4-DIOL	2716	6.1		
BUTYLACETÁTY	1123	3		
BUTYLACETÁTY	1123	3		
BUTYLAKRYLÁTY, STABILIZOVANÉ	2348	3		
BUTYLBENZENY	2709	3		
BUTYLFIOSFÁT	1718	8		
BUTYLMETHYLETHER	2350	3		
BUTYLMETHYLETHER TERCIÁRNÍ	2398	3		
BUTYLNITRITY	2351	3		
BUTYLNITRITY	2351	3		
BUTYLPROPIONÁTY	1914	3		
BUTYLTOLUENY	2667	6.1		
BUTYLTRICHLORSILAN	1747	8		
BUTYLVINYLETHER, STABILIZOVANÝ	2352	3		
BUTYRALDEHYD	1129	3		
BUTYRALDOXIM	2840	3		
BUTYRONITRIL	2411	3		
BUTYRYLCHLORID	2353	3		
CELULOID (v blocích, tyčích, deskách, trubkách atd.) vyjma odpadu	2000	4.1		
CELULOID, ODPAD	2002	4.2		
CER, desky, ingoty, tyče	1333	4.1		
CER, třísky nebo krupice	3078	4.3		
CESIUM	1407	4.3		
CYKLOBUTAN	2601	2		
CYKLOBUTYLCHLORFORMIÁT (cyklobutylchlorkarbonát)	2744	6.1		
CYKLOHEPTAN	2241	3		
CYKLOHEPTATRIEN	2603	3		
CYKLOHEPTEN	2242	3		
CYKLOHEXAN	1145	3		
CYKLOHEXANON	1915	3		
CYKLOHEXEN	2256	3		
CYKLOHEXENYLTRICHLORSILAN	1762	8		
CYKLOHEXYLACETÁT	2243	3		
CYKLOHEXYLAMIN	2357	8		
CYKLOHEXYLISOKYANÁT	2488	6.1		
CYKLOHEXYLMERKAPTAN (cyklohexanthiol)	3054	3		
CYKLOHEXYLTRICHLORSILAN	1763	8		
CYKLOOKTADIENY	2520	3		
CYKLOOKTATETRAEN	2358	3		
CYKLOPENTAN	1146	3		
CYKLOPENTANOL	2244	3		
CYKLOPENTANON	2245	3		
CYKLOPENTEN	2246	3		
CYKLOPROPAN	1027	2		
CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX), (OKTOGEN), NAVLHČENÝ s nejméně 15 hm. - % vody 	0226	1		
CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (OKTOGEN), (HMX), ZNECITLIVĚNÝ	0484	1		
CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT, HEXOGEN, RDX), NAVLHČENÝ, s nejméně 15 % hm. vody	0072	1		
CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN(CYKLONIT), (HEXOGEN), (RDX), VE SMĚSI S CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMINEM (HMX), (OKTOGEN), NAVLHČENÝ, s nejméně 15 % hm. vody nebo ZNECITLIVĚNÝ, s nejméně 10 % hm. flegmatizačního prostředku 	0391	1		
CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN(CYKLONIT), (HEXOGEN), (RDX), ZNECITLIVĚNÝ	0483	1		
DEFLAGRUJÍCÍ KOVOVÉ SOLI AROMATICKÝCH NITROSLOUČENIN, J.N.	0132	1		
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěné živice	1999	3		
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěné živice (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1999	3		
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěné živice (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1999	3		
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěné živice (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1999	3		
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěné živice (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1999	3		
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěné živice (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1999	3		
DEKABORAN	1868	4.1		
DEKAHYDRONAFTALEN	1147	3		
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.	1268	3		
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.(tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1268	3		
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.(tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1268	3		
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.(tenze par při 50°C nepřesahuje 175 kPa)	1268	3		
DEUTERIUM, STLAČENÉ	1957	2		
DIACETONALKOHOL	1148	3		
DIACETONALKOHOL	1148	3		
DIAGNOSTICKÉ VZORKY	3373	6.2		
DIALLYLAMIN	2359	3		
DIALLYLETHER	2360	3		
DIAZONITROFENOL, NAVLHČENÝ s nejméně 40 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda 	0074	1		
DIBENZYLDICHLORSILAN	2434	8		
DIBORAN	1911	2		
DIBROMDIFLUORMETHAN	1941	9		
DIBROMCHLORPROPANY	2872	6.1		
DIBROMCHLORPROPANY	2872	6.1		
DIBROMMETHAN	2664	6.1		
DIBUTYLAMINOETHANOL	2873	6.1		
DIBUTYLETHERY	1149	3		
DICYKLOHEXYLAMIN	2565	8		
DICYKLOHEXYLAMONIUMNITRIT	2687	4.1		
DICYKLOPENTADIEN	2048	3		
DIETHOXYMETHAN	2373	3		
DIETHYLAMIN	1154	3		
DIETHYLAMINOETHANOL	2686	8		
DIETHYLBENZEN	2049	3		
DIETHYLDICHLORSILAN	1767	8		
DIETHYLENGLYKOLDINITRÁT, ZNECITLIVĚNÝ, s nejméně 25 % hm. netěkavého, ve vodě nerozpustného, flegmatizačního prostředku 	0075	1		
DIETHYLENTRIAMIN	2079	8		
DIETHYLETHER	1155	3		
DIETHYLETHERÁT FLUORIDU BORITÉHO	2604	8		
DIETHYLKARBONÁT	2366	3		
DIETHYLKETON	1156	3		
DIETHYLSULFÁT	1594	6.1		
DIETHYLSULFID	2375	3		
DIETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID	2751	8		
DIETHYLZINEK	1366	4.2		
DIFENYLAMINOCHLORARZIN	1698	6.1		
DIFENYLDICHLORSILAN	1769	8		
DIFENYLCHLORARZIN, KAPALNÝ	1699	6.1		
DIFENYLCHLORARZIN, TUHÝ	1699	6.1		
DIFENYLMAGNESIUM	2005	4.2		
DIFENYLMETHYLBROMID	1770	8		
DIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 32)	3252	2		
DIHYDRID TITANU	1871	4.1		
DIHYDROGENFOSFIT OLOVNATÝ	2989	4.1		
DIHYDROGENFOSFIT OLOVNATÝ	2989	4.1		
DICHLORACETYLCHLORID	1765	8		
DICHLORANILÍNY, KAPALNÉ	1590	6.1		
DICHLORANILÍNY, TUHÉ	1590	6.1		
DICHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12)	1028	2		
DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPIC MIXTURE s cca 74 % dichlordifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 500)	2602	2		
DICHLORMETHYLETHER, SYMETRICKÝ	2249	6.1	přeprava zakázána	
DICHLORFENYLFOSFIN (FENYLFOSFODICHLORID)	2798	8		
DICHLORFENYLISOKYANÁTY	2250	6.1		
DICHLORFENYLTRICHLORSILAN	1766	8		
DICHLORFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 21)	1029	2		
DICHLORMETHAN	1593	6.1		
DICHLORPENTANY	1152	3		
DICHLORPROPENY	2047	3		
DICHLORPROPENY	2047	3		
DICHLORSILAN	2189	2		
DIISOBUTYLAMIN	2361	3		
DIISOBUTYLEN, ISOMERNÍ SLOUČENINY	2050	3		
DIISOBUTYLKETON	1157	3		
DIIDOOKTYLFOSFÁT	1902	8		
DIISOPROPYLAMIN	1158	3		
DIISOPROPYLETHER	1159	3		
DIKETEN, STABILIZOVANÝ	2521	6.1		
DIKYAN	1026	2		
DIKYANOMĚĎNAN DRASELNÝ	1679	6.1		
DIKYANOMĚĎNAN SODNÝ, ROZTOK	2317	6.1		
DIKYANOMĚĎNAN SODNÝ, TUHÝ	2316	6.1		
DIMETHYLAMIN, BEZVODÝ	1032	2		
DIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK	1160	3		
DIMETHYLAMINOACETONITRIL	2378	3		
DIMETHYLCYKLOHEXANY	2263	3		
DIMETHYLDIETHOXYSILAN	2380	3		
DIMETHYLDICHLORSILAN	1162	3		
DIMETHYLDIOXANY	2707	3		
DIMETHYLDIOXANY	2707	3		
DIMETHYLDISULFID	2381	3		
DIMETHYLETHER	1033	2		
DIMETHYLETHERÁT FLUORIDU BORITÉHO	2965	4.3		
DIMETHYLHYDRAZIN SYMETRICKÝ	2382	6.1		
DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMETRICKÝ	1163	6.1		
DIMETHYLKARBAMOYLCHLORID	2262	8		
DIMETHYLKARBONÁT	1161	3		
DIMETHYL-N-PROPYLAMIN	2266	3		
DIMETHYLSULFÁT	1595	6.1		
DIMETHYLSULFID	1164	3		
DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID	2267	6.1		
DIMETHYLZINEK	1370	4.2		
DI-n-AMYLAMIN	2841	3		
DI-n-BUTYLAMIN	2248	8		
DINITRÁT ISOSORBITOLU, SMĚS s nejméně 60 % laktózy, mannosy, škrobu nebo hydrogenfosforečnanu vápenatého	2907	4.1		
DINITROANILÍNY	1596	6.1		
DINITROBENZEN	0406	1		
DINITROBENZENY, KAPALNÉ	1597	6.1		
DINITROBENZENY, TUHÉ	1597	6.1		
DINITROFENOL, NAVLHČENÝ s nejméně 15 % hm. vody	1320	4.1		
DINITROFENOL, ROZTOK	1599	6.1		
DINITROFENOL, ROZTOK	1599	6.1		
DINITROFENOL,suchý nebo s méně než 15 hm. - % vody	0076	1		
DINITROFENOLÁTY alkalických kovů, suché nebo navlhčené s méně než 15 hm. - % vody	0077	1		
DINITROFENOLÁTY, NAVLHČENÉ s nejméně 15 % hm. vody	1321	4.1		
DINITROGLYKOLURIL (DINGU)	0489	1		
DINITRO-o-KRESOL	1598	6.1		
DINITRO-o-KRESOLÁT SODNÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 10% hm. vody	3369	4.1		
DINITRO-o-KRESOLÁT SODNÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 15 % hm. vody	1348	4.1		
DINITRO-ORTHO-KRESOLÁT SODNÝ, suchý nebo navlhčený s méně než 15 hm. - % vody	0234	1		
DINITRORESORCIN,suchý nebo s méně než 15 hm. - % vody	0078	1		
DINITRORESORCINOL, NAVLHČENÝ s nejméně 15 % hm. vody	1322	4.1		
DINITROTOLUENY, KAPALNÉ	2038	6.1		
DINITROTOLUENY, ROZTAVENÉ	1600	6.1		
DINITROTOLUENY, TUHÉ	2038	6.1		
DI-n-PROPYLAMIN	2383	3		
DI-n-PROPYLETHER	2384	3		
DIOXAN	1165	3		
DIOXID THIOMOČOVINY	3341	4.2		
DIOXID THIOMOČOVINY	3341	4.2		
DIOXOLAN	1166	3		
DIPENTEN	2052	3		
DIPIKRYLSULFID, NAVLHČENÝ nejméně 10 % hm. vody	2852	4.1		
DIPROPYLKETON	2710	3		
DISPERZE ALKALICKÝCH KOVŮ nebo DISPERZE KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN	1391	4.3		
DITHIONIČITAN DRASELNÝ	1929	4.2		
DITHIONIČITAN SODNÝ	1384	4.2		
DITHIONIČITAN VÁPENATÝ	1923	4.2		
DITHIONIČITAN ZINEČNATÝ	1931	9		
DIVINYLETHER, STABILIZOVANÝ	1167	3		
DODECYLTRICHLORSILAN	1771	8		
DRASLÍK	2257	4.3		
DUSIČNAN AMONNÝ, EMULZE nebo SUSPENZE nebo GEL, meziprodukt při výrobě trhavin, kapalný	3375	5.1		
DUSIČNAN AMONNÝ, EMULZE nebo SUSPENZE nebo GEL, meziprodukt při výrobě trhavin, tuhý	3375	5.1		
DUSIČNAN AMONNÝ, KAPALNÝ, (horký koncentrovaný roztok) v kocentraci vyšší než 80%, ale nepřesahující 93%	2426	5.1		
DUSIČNAN AMONNÝ, s nejvýše 0,2% celkového množství hořlavých látek, včetně organických látek jako ekvivalentní uhlík a prostý ostatních přísad	1942	5.1		
DUSIČNAN AMONNÝ, s více než 0,2 % hořlavých látek,včetně všech organických látek započítaných jako uhlík, s vyloučením všech jiných látek	0222	1		
DUSIČNAN BARNATÝ	1446	5.1		
DUSIČNAN BERYLLNATÝ	2464	5.1		
DUSIČNAN CESNÝ	1451	5.1		
DUSIČNAN DIDYMIA	1465	5.1		
DUSIČNAN DRASELNÝ	1486	5.1		
DUSIČNAN DRASELNÝ A DUSITAN SODNÝ,SMĚS	1487	5.1		
DUSIČNAN GUANIDINU	1467	5.1		
DUSIČNAN HLINITÝ	1438	5.1		
DUSIČNAN HOŘEČNATÝ	1474	5.1		
DUSIČNAN CHROMITÝ	2720	5.1		
DUSIČNAN LITHNÝ	2722	5.1		
DUSIČNAN MANGANATÝ	2724	5.1		
DUSIČNAN MOČOVINY, navlhčený minimálně s 10 % hm. vody	3370	4.1		
DUSIČNAN MOČOVINY, NAVLHČENÝ s nejméně 20 % hm. vody	1357	4.1		
DUSIČNAN NIKELNATÝ	2725	5.1		
DUSIČNAN OLOVNATÝ	1469	5.1		
DUSIČNAN RTUŤNATÝ	1625	6.1		
DUSIČNAN RTUŤNÝ	1627	6.1		
DUSIČNAN SODNÝ	1498	5.1		
DUSIČNAN SODNÝ A DUSIČNAN DRASELNÝ, SMĚS	1499	5.1		
DUSIČNAN STRONTNATÝ	1507	5.1		
DUSIČNAN STŘÍBRNÝ	1493	5.1		
DUSIČNAN THALLNÝ	2727	6.1		
DUSIČNAN VÁPENATÝ	1454	5.1		
DUSIČNAN ZINEČNATÝ	1514	5.1		
DUSIČNAN ZIRKONIČITÝ	2728	5.1		
DUSIČNAN ŽELEZITÝ	1466	5.1		
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1477	5.1		
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1477	5.1		
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3218	5.1		
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3218	5.1		
DUSÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1977	2		
DUSÍK, STLAČENÝ	1066	2		
DUSITAN DRASELNÝ	1488	5.1		
DUSITAN NIKELNATÝ	2726	5.1		
DUSITAN SODNÝ	1500	5.1		
DUSITAN ZINEČNATOAMONNÝ	1512	5.1		
DUSITANY, ANORGANICKÉ, J.N.	2627	5.1		
DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3219	5.1		
DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3219	5.1		
DVOJCHROMAN AMONNÝ	1439	5.1		
ELEKTROLYT ALKALICKÝ PRO AKUMULÁTORY	2797	8		
EPIBROMHYDRIN	2558	6.1		
EPICHLORHYDRIN	2023	6.1		
ESTERY, J.N.	3272	3		
ESTERY, J.N.	3272	3		
ETHAN	1035	2		
ETHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1961	2		
ETHANOL (ETHYLALKOHOL), nebo ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK)	1170	3		
ETHANOL (ETHYLALKOHOL), nebo ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK)	1170	3		
ETHANOLAMIN nebo ETHANOLAMIN, ROZTOK	2491	8		
ETHANTHIOL (ethylmerkaptan)	2363	3		
ETHERY, J.N.	3271	3		
ETHERY, J.N.	3271	3		
ETHYL-2-CHLORPROPIONÁT	2935	3		
ETHYLACETÁT	1173	3		
ETHYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ	2452	2		
ETHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	1917	3		
ETHYLAMIN	1036	2		
ETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující nejméně 50% a nejvýše 70% ethylaminu	2270	3		
ETHYLAMYLKETON	2271	3		
ETHYLBENZEN	1175	3		
ETHYLBROMACETÁT	1603	6.1		
ETHYLBROMID	1891	6.1		
ETHYLBUTYLETHER	1179	3		
ETHYLBUTYRÁT	1180	3		
ETHYLDICHLORARZIN	1892	6.1		
ETHYLDICHLORSILAN	1183	4.3		
ETHYLEN	1962	2		
ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMĚS, HLUBOCE SCHLAZENÁ, KAPALNÁ, obsahující nejméně 71,5% ethylenu, nejvíce 22,5% acetylenu a nejvíce 6% propylenu	3138	2		
ETHYLEN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1038	2		
ETHYLENDIAMIN	1604	8		
ETHYLENDIBROMID	1605	6.1		
ETHYLENDICHLORID	1184	3		
ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER	1153	3		
ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER	1153	3		
ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER	1171	3		
ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHERACETÁT	1172	3		
ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER	1188	3		
ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHERACETÁT	1189	3		
ETHYLENCHLORHYDRIN	1135	6.1		
ETHYLENIMIN, STABILIZOVANÝ	1185	6.1		
ETHYLENOXID	1040	2		
ETHYLENOXID A DICHLORDIFLUORMETHAN, SMĚS s nejvýše 12,5% ethylenoxidu	3070	2		
ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 8,8% ethylenoxidu	3297	2		
ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 87% ethylenoxidu	3300	2		
ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 9%, ale nejvýše 87% ethylenoxidu	1041	2		
ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, obsahující nejvýše 9%ethylenoxidu	1952	2		
ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 7,9% ethylenoxidu	3298	2		
ETHYLENOXID A PROPYLENOXID, SMĚS s nejvýše 30% ethylenoxidu	2983	3		
ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 5,6% ethylenoxidu	3299	2		
ETHYLENOXID S DUSÍKEM až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50°C	1040	2		
ETHYLFENYLDICHLORSILAN	2435	8		
ETHYLFORMIÁT	1190	3		
ETHYLCHLORACETÁT	1181	6.1		
ETHYLCHLORFORMIÁT	1182	6.1		
ETHYLCHLORTHIOFORMIÁT (ethylchlorthiokarbonát)	2826	8		
ETHYLISOBUTYRÁT	2385	3		
ETHYLISOKYANÁT	2481	3		
ETHYLKROTONÁT	1862	3		
ETHYLLAKTÁT	1192	3		
ETHYLMETHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2277	3		
ETHYLMETHYLETHER	1039	2		
ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON)	1193	3		
ETHYLNITRIT, ROZTOK	1194	3		
ETHYLORTHOFORMIÁT	2524	3		
ETHYLOXALÁT	2525	6.1		
ETHYLPROPIONÁT	1195	3		
ETHYLPROPYLETHER	2615	3		
ETHYLTRICHLORSILAN	1196	3		
EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ (neviskozní)	1169	3		
EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1169	3		
EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1169	3		
EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1169	3		
EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1169	3		
EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1169	3		
EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1169	3		
EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1169	3		
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (neviskozní)	1197	3		
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1197	3		
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1197	3		
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23° a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1197	3		
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1197	3		
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1197	3		
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1197	3		
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1197	3		
FENACYLBROMID	2645	6.1		
FENETIDINY (ETHOXYALÍNY)	2311	6.1		
FENOL, ROZTAVENÝ	2312	6.1		
FENOL, ROZTOK	2821	6.1		
FENOL, ROZTOK	2821	6.1		
FENOL, TUHÝ	1671	6.1		
FENYLACETONITRIL, KAPALNÝ	2470	6.1		
FENYLACETYLCHLORID	2577	8		
FENYLENDIAMINY (o-,m-,p-)	1673	6.1		
FENYLHYDRAZIN	2572	6.1		
FENYLCHLORFORMIÁT (fenylchlorkarbonát)	2746	6.1		
FENYLISOKYANÁT	2487	6.1		
FENYLKARBYLAMINCHLORID	1672	6.1		
FENYLMERKURIACETÁT	1674	6.1		
FENYLMERKURIHYDROXID	1894	6.1		
FENYLMERKURINITRÁT	1895	6.1		
FENYLTHIOFOSFORYLDICHLORID	2799	8		
FENYLTRICHLORSILAN	1804	8		
FERROCER	1323	4.1		
FERROSILICIUM (slitina) s nejméně 30 % hm., ale méně než 90 % hm. křemíku	1408	4.3		
FILMY NA BÁZI NITROCELULÓZY, želatinované	1324	4.1		
FILTRY MEMBRÁNOVÉ Z NITROCELULÓZY	3270	4.1		
FLUOR, STLAČENÝ	1045	2		
FLUORACETÁT DRASELNÝ	2628	6.1		
FLUORACETÁT SODNÝ	2629	6.1		
FLUORANILINY	2941	6.1		
FLUORBENZEN	2387	3		
FLUORETHAN (ETHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 161) 	2453	2		
FLUORID AMONNÝ	2505	6.1		
FLUORID ANTIMONIČNÝ	1732	8		
FLUORID BORITÝ	1008	2		
FLUORID BORITÝ / KYSELINA OCTOVÁ, KOMPLEX	1742	8		
FLUORID BORITÝ / KYSELINA PROPIONOVÁ KOMPLEX	1743	8		
FLUORID BROMIČNÝ	1745	5.1		
FLUORID BROMITÝ	1746	5.1		
FLUORID DRASELNÝ	1812	6.1		
FLUORID DUSITÝ	2451	2		
FLUORID FOSFOREČNÝ	2198	2		
FLUORID CHLOREČNÝ (CHLORPENTAFLUORID)	2548	2		
FLUORID CHLORITÝ (CHLORTRIFLUORID)	1749	2		
FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK	1757	8		
FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK	1757	8		
FLUORID CHROMITÝ, TUHÝ	1756	8		
FLUORID JODIČNÝ	2495	5.1		
FLUORID KARBONYLU (KARBONYLFLUORID)	2417	2		
FLUORID KŘEMIČITÝ	1859	2		
FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ	2190	2		
FLUORID SELENOVÝ	2194	2		
FLUORID SÍROVÝ	1080	2		
FLUORID SIŘIČITÝ	2418	2		
FLUORID SODNÝ	1690	6.1		
FLUORID SULFURYLU (SULFURYLFLUORID)	2191	2		
FLUORID TELUROVÝ	2195	2		
FLUORID WOLFRAMOVÝ	2196	2		
FLUORMETHAN (METHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 41)	2454	2		
FLUOROVODÍK, BEZVODÝ	1052	8		
FLUORTOLUENY	2388	3		
FORMALDEHYD, ROZTOK, HOŘLAVÝ	1198	3		
FORMALDEHYD, ROZTOK, obsahující nejméně 25 % formaldehydu	2209	8		
FOSFID DRASELNÝ	2012	4.3		
FOSFID HLINITÝ	1397	4.3		
FOSFID HOŘEČNATO-HLINITÝ	1419	4.3		
FOSFID HOŘEČNATÝ	2011	4.3		
FOSFID SODNÝ	1432	4.3		
FOSFID STRONTNATÝ	2013	4.3		
FOSFID VÁPENATÝ	1360	4.3		
FOSFID ZINEČNATÝ	1714	4.3		
FOSFIDY CÍNU	1433	4.3		
FOSFOR, AMORFNÍ	1338	4.1		
FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU	1381	4.2		
FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, SUCHÝ	1381	4.2		
FOSFOR, BÍLÝ, ROZTAVENÝ	2447	4.2		
FOSFOROVODÍK (FOSFIN)	2199	2		
FOSFORTRISULFID, neobsahující žlutý nebo bílý fosfor	1343	4.1		
FOSGEN	1076	2		
FTALANHYDRID obsahující více než 0,05% maleinanhydridu 	2214	8		
FULMINÁT RTUŤNATÝ, NAVLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda	0135	1		
FUMARYLCHLORID	1780	8		
FURALDEHYDY	1199	6.1		
FURAN	2389	3		
FURFURYLALKOHOL	2874	6.1		
FURFURYLAMIN	2526	3		
GALLIUM	2803	8		
GENERÁTOR KYSLÍKOVÝ, CHEMICKÝ	3356	5.1		
GERMANOVODÍK (GERMAN)	2192	2		
GLUKONÁT RTUŤNATÝ	1637	6.1		
GLYCIDALDEHYD	2622	3		
GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo do zbraní	0318	1		
GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo do zbraní	0110	1		
GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo do zbraní	0372	1		
GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo do zbraní	0452	1		
GRANÁTY, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží	0284	1		
GRANÁTY, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží	0285	1		
GRANÁTY, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží	0292	1		
GRANÁTY, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží	0293	1		
GRANULÁTY HOŘČÍKU, POTAŽENÉ, velikost částic nejméně 149 mikrometrů	2950	4.3		
GUANYL-4-NITROSO-AMINOGUANYLI-TETRAZEN, NAVLHČENÝ s nejméně 40 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda	0114	1		
GUANYLNITROSOAMINOGUANYLIDEN-HYDRAZIN, NAVLHČENÝ s nejméně 30 % hm. vody	0113	1		
hadry znečištěné olejem	1856	4.2	není předmětem ADR	
HELIUM, HLUBOCE ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ	1963	2		
HELIUM, STLAČENÉ	1046	2		
HEPTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 227)	3296	2		
HEPTANY	1206	3		
HEXADECYLTRICHLORSILAN	1781	8		
HEXADIEN	2458	3		
HEXAETHYLTETRAFOSFÁT	1611	6.1		
HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS	1612	2		
HEXAFLUORACETON	2420	2		
HEXAFLUORACETON, HYDRÁT	2552	6.1		
HEXAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 116, STLAČENÝ)	2193	2		
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN AMONNÝ	2854	6.1		
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN DRASELNÝ	2655	6.1		
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ	2853	6.1		
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN SODNÝ	2674	6.1		
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN ZINEČNATÝ	2855	6.1		
HEXAFLUOROKŘEMIČITANY, J.N.	2856	6.1		
HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1216)	1858	2		
HEXACHLORACETON	2661	6.1		
HEXACHLORBENZEN	2729	6.1		
HEXACHLORBUTADIEN	2279	6.1		
HEXACHLORCYKLOPENTADIEN	2646	6.1		
HEXACHLOROFEN	2875	6.1		
HEXALDEHYD	1207	3		
HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK	1783	8		
HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK	1783	8		
HEXAMETHYLENDIAMIN, TUHÝ	2280	8		
HEXAMETHYLENDIISOKYANÁT	2281	6.1		
HEXAMETHYLENIMIN	2493	3		
HEXAMETHYLENTETRAMIN	1328	4.1		
HEXANITRODIFENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN),(HEXYL)	0079	1		
HEXANITROSTILBEN	0392	1		
HEXANOLY	2282	3		
HEXANY	1208	3		
HEXOLIT (HEXOTOL), suchý nebo s méně než 15 hm. - % vody	0118	1		
HEXOTONAL	0393	1		
HEXYLTRICHLORSILAN	1784	8		
HLINITAN SODNÝ, ROZTOK	1819	8		
HLINITAN SODNÝ, ROZTOK	1819	8		
HLINITAN SODNÝ, TUHÝ	2812	8	není předmětem pro ADR	
HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ	2067	5.1		
Hnojiva obsahující dusičnan amonný, stejnoměrné směsi dusíku/fosforečnanu, dusíku/potaše nebo dusíku/fosforečnanu/potaše, obsahující nejvíce 70% dusičnanu amonného a nejvíce 0,4 celkového hořlavého/anorganického materiálu, vypočteno na uhlík, nebo obsahující nejvíce 45% dusičnanu amonného a bez omezení hořlavého materiálu	2071	9	není předmětem opro ADR	
HNOJIVO V ROZTOKU s volným čpavkem	1043	2		
HOŘČÍK nebo SLITINY HOŘČÍKU s více než 50 % hořčíku jako hrudky, třísky nebo pásky	1869	4.1		
HYDRAZIN, BEZVODÝ	2029	8		
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK s nejvýše 37 % hm. hydrazinu	3293	6.1		
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než  37 % hm. hydrazinu	2030	8		
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než  37 % hm. hydrazinu	2030	8		
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než  37 % hm. hydrazinu	2030	8		
HYDRID HLINITÝ	2463	4.3		
HYDRID HOŘEČNATÝ	2010	4.3		
HYDRID LITHNÝ	1414	4.3		
HYDRID LITHNÝ, ROZTAVENÝ A ZTUHLÝ	2805	4.3		
HYDRID SODNÝ	1427	4.3		
HYDRID VÁPENATÝ	1404	4.3		
HYDRID ZIRKONIA	1437	4.1		
HYDRIDY KOVŮ, HOŘLAVÉ, J.N.	3182	4.1		
HYDRIDY KOVŮ, HOŘLAVÉ, J.N.	3182	4.1		
HYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	1409	4.3		
HYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	1409	4.3		
HYDROGENFLUORID AMONNÝ, ROZTOK	2817	8		
HYDROGENFLUORID AMONNÝ, ROZTOK	2817	8		
HYDROGENFLUORID AMONNÝ, TUHÝ	1727	8		
HYDROGENFLUORID DRASELNÝ	1811	8		
HYDROGENFLUORID SODNÝ	2439	8		
HYDROGENFLUORIDY, J.N. 	1740	8		
HYDROGENFLUORIDY, J.N. 	1740	8		
HYDROGENSÍRAN AMONNÝ	2506	8		
HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ	2509	8		
HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N.	2693	8		
HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK	2837	8		
HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK	2837	8		
HYDROGENSULFID SODNÝ s méně než 25 % krystalové vody	2318	4.2		
HYDROGENSULFID SODNÝ, obsahující nejméně 25 % krystalové vody	2949	8		
HYDROCHINON	2662	6.1		
HYDROCHLORID 4-CHLOR-o-TOLUIDINU	1579	6.1		
HYDROCHLORID ANILÍNU	1548	6.1		
HYDROCHLORID NIKOTINU, kapalný nebo HYDROCHLORID NIKOTINU, ROZTOK	1656	6.1		
HYDROCHLORID NIKOTINU, tuhý	1656	6.1		
HYDROXID CESNÝ	2682	8		
HYDROXID CESNÝ, ROZTOK	2681	8		
HYDROXID CESNÝ, ROZTOK	2681	8		
HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	1814	8		
HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	1814	8		
HYDROXID DRASELNÝ, TUHÝ	1813	8		
HYDROXID LITHNÝ	2679	8		
HYDROXID LITHNÝ, MONOHYDRÁT	2680	8		
HYDROXID LITHNÝ, ROZTOK	2679	8		
HYDROXID RUBIDNÝ	2678	8		
HYDROXID RUBIDNÝ, ROZTOK	2677	8		
HYDROXID RUBIDNÝ, ROZTOK	2677	8		
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	1824	8		
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	1824	8		
HYDROXID SODNÝ, TUHÝ	1823	8		
HYDROXYLAMINSULFÁT	2865	8		
CHINOLIN	2656	6.1		
CHLADÍRENSKÉ STROJE se zápalným, nejedovatým zkapalněným plynem	3358	2		
CHLÓR	1017	2		
CHLORACETOFENON	1697	6.1		
CHLORACETON, STABILIZOVANÝ	1695	6.1		
CHLORACETONITRIL	2668	6.1		
CHLORACETYLCHLORID	1752	6.1		
CHLORAL, BEZVODÝ, STABILIZOVANÝ	2075	6.1		
CHLORANILÍNY, KAPALNÉ	2019	6.1		
CHLORANILÍNY, TUHÉ	2018	6.1		
CHLORANIZIDINY	2233	6.1		
CHLORBENZEN	1134	3		
CHLORBENZOTRIFLUORIDY	2234	3		
CHLORBENZYLCHLORIDY	2235	6.1		
CHLORBUTANY	1127	3		
CHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 22)	1018	2		
CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN, SMĚS s konstantním bodem varu, s cca 49% chlortrifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 502)	1973	2		
CHLORDINITROBENZENY, KAPALNÉ	1577	6.1		
CHLORDINITROBENZENY, TUHÉ	1577	6.1		
CHLOREČNAN BARNATÝ	1445	5.1		
CHLOREČNAN DRASELNÝ	1485	5.1		
CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK	2427	5.1		
CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK	2427	5.1		
CHLOREČNAN HOŘEČNATÝ	2723	5.1		
CHLOREČNAN MĚĎNATÝ	2721	5.1		
CHLOREČNAN SODNÝ	1495	5.1		
CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	2428	5.1		
CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	2428	5.1		
CHLOREČNAN STRONTNATÝ	1506	5.1		
CHLOREČNAN THALLNÝ	2573	5.1		
CHLOREČNAN VÁPENATÝ	1452	5.1		
CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK	2429	5.1		
CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK	2429	5.1		
CHLOREČNAN ZINEČNATÝ	1513	5.1		
CHLOREČNAN A BORITANY, SMĚS	1458	5.1		
CHLOREČNAN A BORITANY, SMĚS	1458	5.1		
CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS	1459	5.1		
CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS	1459	5.1		
CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1461	5.1		
CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3210	5.1		
CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3210	5.1		
CHLORETHAN (ETHYLCHLORID)	1037	2		
CHLORFENOLÁTY, KAPALNÉ nebo FENOLÁTY KAPALNÉ	2904	8		
CHLORFENOLÁTY, TUHÉ nebo FENOLÁTY TUHÉ	2905	8		
CHLORFENOLY, KAPALNÉ	2021	6.1		
CHLORFENOLY, TUHÉ	2020	6.1		
CHLORFENYLTRICHLORSILAN	1753	8		
CHLORFORMIÁTY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	2742	6.1		
CHLORFORMIÁTY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3227	6.1		
CHLORID ANTIMONIČNÝ, KAPALNÝ	1730	8		
CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK	1731	8		
CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK	1731	8		
CHLORID ANTIMONITÝ	1733	8		
CHLORID ARZENITÝ	1560	6.1		
CHLORID BORITÝ	1741	2		
CHLORID BROMU (BROMCHLORID)	2901	2		
CHLORID CÍNIČITÝ, BEZVODÝ	1827	8		
CHLORID CÍNIČITÝ, PENTAHYDRÁT	2440	8		
CHLORID FOSFOREČNÝ	1806	8		
CHLORID FOSFORITÝ	1809	6.1		
CHLORID FOSFORYLU (OXYCHLORID FOSFOREČNÝ)	1810	8		
CHLORID HLINITÝ, BEZVODÝ	1726	8		
CHLORID HLINITÝ, ROZTOK	2581	8		
CHLORID CHROMYLU (CHROMYLCHLORID)	1758	8		
CHLORID MĚĎNATÝ	2802	8		
CHLORID MOLYBDENIČNÝ	2508	8		
CHLORID NITROSYLU	1069	2		
CHLORID RTUŤNATO-AMONNÝ	1630	6.1		
CHLORID RTUŤNATÝ	1624	6.1		
CHLORID SELENYLU (OXYCHLORID SELENIČITÝ)	2879	8		
CHLORID SULFURYLU	1834	8		
CHLORID THIOFOSFORYLU	1837	8		
CHLORID THIONYLU	1836	8		
CHLORID TITANIČITÝ	1838	8		
CHLORID TITANITÝ, PYROFORNÍ, nebo SMĚSI CHLORIDU TITANITÉHO, PYROFORNÍ	2441	4.2		
CHLORID TITANITÝ, SMĚS	2869	8		
CHLORID TITANITÝ, SMĚS	2869	8		
CHLORID VANADIČITÝ	2444	8		
CHLORID VANADITÝ	2475	8		
CHLORID ZINEČNATÝ, BEZVODÝ	2331	8		
CHLORID ZINEČNATÝ, ROZTOK	1840	8		
CHLORID ZIRKONIČITÝ	2503	8		
CHLORID ŽELEZITÝ, BEZVODÝ	1773	8		
CHLORID ŽELEZITÝ, ROZTOK	2582	8		
CHLORIDY SÍRY	1828	8		
CHLORISTAN AMONNÝ	1442	5.1		
CHLORISTAN AMONNÝ	0402	1		
CHLORISTAN BARNATÝ	1447	5.1		
CHLORISTAN DRASELNÝ	1489	5.1		
CHLORISTAN HOŘEČNATÝ	1475	5.1		
CHLORISTAN OLOVNATÝ	1470	5.1		
CHLORISTAN SODNÝ	1502	5.1		
CHLORISTAN STRONTNATÝ	1508	5.1		
CHLORISTAN VÁPENATÝ	1455	5.1		
CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1481	5.1		
CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1481	5.1		
CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3211	5.1		
CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3211	5.1		
CHLORITAN SODNÝ	1496	5.1		
CHLORITAN VÁPENATÝ	1453	5.1		
CHLORITAN, ROZTOK	1908	8		
CHLORITAN, ROZTOK	1908	8		
CHLORITANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1462	5.1		
CHLORKRESOLY, kapalné	2669	6.1		
CHLORKRESOLY, tuhé	2669	6.1		
CHLORKYAN, STABILIZOVANÝ	1589	2		
CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 40)	1063	2		
CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) A DICHLORMETHAN, SMĚS	1912	2		
CHLORMETHYLETHYLETHER	2354	3		
CHLORMETHYLCHLORKARBONÁT (chlormethylchlorkarbonát)	2745	6.1		
CHLORNAN BARNATÝ, s více než 22% aktivního chlóru	2741	5.1		
CHLORNAN LITHNÝ, SUCHÝ nebo CHLORNAN LITHNÝ, SMĚS	1471	5.1		
CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ SMĚS s nejméně 5,5%, ale nejvýše 16% vody	2880	5.1		
CHLORNAN VÁPENATÝ, SMĚS, SUCHÝ, s více než 10%, ale nejvýše 39% aktivního chlóru	2208	5.1		
CHLORNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ nebo CHLORNAN VÁPENATÝ, SMĚS, SUCHÝ, s více než 39% aktivního chlóru (8,8% aktivního kyslíku)	1748	5.1		
CHLORNAN, ROZTOK	1791	8		
CHLORNAN, ROZTOK	1791	8		
CHLORNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	3212	5.1		
CHLORNITROANILÍNY	2237	6.1		
CHLORNITROBENZENY, kapalné	1578	6.1		
CHLORNITROBENZENY, tuhé	1578	6.1		
CHLORNITROTOLUENY, KAPALNÉ	2433	6.1		
CHLORNITROTOLUENY, TUHÉ	2433	6.1		
CHLOROCTAN SODNÝ	2659	6.1		
CHLOROFORM	1888	6.1		
CHLOROPREN, STABILIZOVANÝ	1991	3		
CHLOROTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 13)	1022	2		
CHLOROVODÍK, BEZVODÝ	1050	2		
CHLOROVODÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2186	2	přeprava zakázána	
CHLORPENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 115)	1020	2		
CHLORPIKRIN	1580	6.1		
CHLORPIKRIN A METHYLBROMID, SMĚS s více než 2% chlorpikrinu	1581	2		
CHLORPIKRIN A METHYLCHLORID), SMĚS	1582	2		
CHLORPIKRIN, SMĚS, J.N.	1583	6.1		
CHLORPIKRIN, SMĚS, J.N.	1583	6.1		
CHLORPIKRIN, SMĚS, J.N.	1583	6.1		
CHLORSILANY, HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	2985	3		
CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	3362	6.1		
CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	3361	6.1		
CHLORSILANY, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. 	2988	4.3		
CHLORSILANY, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	2986	8		
CHLORSILANY, ŽÍRAVÉ, J.N.	2987	8		
CHLORTOLUENY	2238	3		
CHLORTOLUIDINY, kapalné	2239	6.1		
CHLORTOLUIDINY, tuhé	2239	6.1		
CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ	1082	2		
CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 60 % chlortrifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 503)	2599	2		
INFEKČNÍ LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO LIDI (Rizikové skupiny 3 a 4)	2814	6.2		
INFEKČNÍ LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO LIDI (Rizikova skupina 2)	2814	6.2		
INSEKTICID PLYNNÝ, J.N.	1968	2		
INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	1967	2		
INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	3354	2		
INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	3355	2		
ISOBUTAN	1969	2		
ISOBUTANOL (ISOBUTYLALKOHOL)	1212	3		
ISOBUTEN	1055	2		
ISOBUTYLACETÁT	1213	3		
ISOBUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2527	3		
ISOBUTYLAMIN	1214	3		
ISOBUTYLFORMIÁT	2393	3		
ISOBUTYLISOBUTYRÁT	2528	3		
ISOBUTYLISOKYANÁT	2486	3		
ISOBUTYLMETHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2283	3		
ISOBUTYLPROPIONÁT	2394	3		
ISOBUTYLVINYLETHER, STABILIZOVANÝ	1304	3		
ISOBUTYRALDEHYD	2045	3		
ISOBUTYRONITRIL	2284	3		
ISOBUTYRYLCHLORID	2395	3		
ISOFORONDIAMIN	2289	8		
ISOFORONDIISOKYANÁT	2290	6.1		
ISOHEPTEN	2287	3		
ISOHEXEN	2288	3		
ISOKYANÁTOBENZOTRIFLUORIDY	2285	6.1		
ISOKYANÁTY, HOŘLAVÉ, JEDOVANÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2478	3		
ISOKYANÁTY, HOŘLAVÉ, JEDOVANÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2478	3		
ISOKYANÁTY, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	3080	6.1		
ISOKYANÁTY, JEDOVATÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, JEDOVATÝ, J.N.	2206	6.1		
ISOKYANÁTY, JEDOVATÉ, J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK, JEDOVATÝ, J.N.	2206	6.1		
ISOOKTENY	1216	3		
ISOPENTENY	2371	3		
ISOPREN, STABILIZOVANÝ	1218	3		
ISOPROPANOL (ISOROPYLALKOHOL)	1219	3		
ISOPROPENYLACETÁT	2403	3		
ISOPROPENYLBENZEN	2303	3		
ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONÁT	2934	3		
ISOPROPYLACETÁT	1220	3		
ISOPROPYLAMIN	1221	3		
ISOPROPYLBENZEN	1918	3		
ISOPROPYLBUTYRÁT	2405	3		
ISOPROPYLFOSFÁT	1793	8		
ISOPROPYLCHLORACETÁT	2947	3		
ISOPROPYLCHLORFORMIÁT (isopropylchlorkarbonát)	2407	6.1		
ISOPROPYLISOBUTYRÁT	2406	3		
ISOPROPYLISOKYANÁT	2483	3		
ISOPROPYLNITRÁT	1222	3		
ISOPROPYLPROPIONÁT	2409	3		
ISOPROPYLTOLUENY (METHYLISOPROPYLBENZENY)	2046	3		
ISOSORBID-5-MONONITRÁT	3251	4.1		
JODID DRASELNO-RTUŤNATÝ	1643	6.1		
JODID RTUŤNATÝ	1638	6.1		
JODMETHYLPROPANY	2391	3		
JODOVODÍK, BEZVODÝ	2197	2		
JODPROPANY	2392	3		
KAFR, syntetický	2717	4.1		
KAKODYLÁT SODNÝ	1688	6.1		
KARBID HLINITÝ	1394	4.3		
KARBID VÁPENATÝ	1402	4.3		
KARBID VÁPENATÝ	1402	4.3		
KARBONYLY KOVŮ, J.N., kapalné	3281	6.1		
KARBONYLY KOVŮ, J.N., kapalné	3281	6.1		
KARBONYLY KOVŮ, J.N., kapalné	3281	6.1		
KARBONYLY KOVŮ, J.N., tuhé	3281	6.1		
KARBONYLY KOVŮ, J.N., tuhé	3281	6.1		
KARBONYLY KOVŮ, J.N., tuhé	3281	6.1		
KATALYZÁTOR KOVOVÝ, NAVLHČENÝ, se zřejmým přebytkem kapaliny	1378	4.2		
KATALYZÁTOR KOVOVÝ, SUCHÝ	2881	4.2		
KATALYZÁTOR KOVOVÝ, SUCHÝ	2881	4.2		
KATALYZÁTOR KOVOVÝ, SUCHÝ	2881	4.2		
KAUČUK (guma) - ODPADY, mletý nebo KAUČUK (guma) - ZBYTKY, práškovitý nebo granulovaný	1345	4.1		
KETONY, KAPALNÉ, J.N.	1224	3		
KETONY, KAPALNÉ, J.N. (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1224	3		
KETONY, KAPALNÉ, J.N. (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1224	3		
KOPRA	1363	4.2		
KOV PYROFORNÍ, J.N. nebo SLITINA PYROFORNÍ, J.N.	1383	4.2		
KOVY ŽELEZNÉ JAKO TŘÍSKY PŘI VRTÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, SOUSTRUŽENÍ, ODPADY ve formě schopné samoohřevu	2793	4.2		
KRESOLY, KAPALNÉ	2076	6.1		
KRESOLY, TUHÉ	2076	6.1		
KROTONALDEHYD, STABILIZOVANÝ	1143	6.1		
KROTONYLEN	1144	3		
KRYPTON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1970	2		
KRYPTON, STLAČENÝ	1056	2		
KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ, vylučující hořlavé páry	2211	9		
KUMULATIVNÍ NÁLOŽE, STŘELY, pro ropné vrty, bez rozbušky	0124	1		
KUMULATIVNÍ NÁLOŽE, STŘELY, pro ropné vrty, bez rozbušky	0124	1		
KYANAMID VÁPENATÝ s více než 0,1 % hm. karbidu vápenatého	1403	4.3		
KYANID BARNATÝ	1565	6.1		
KYANID DRASELNO-RTUŤNATÝ	1626	6.1		
KYANID DRASELNÝ	1680	6.1		
KYANID MĚĎNÝ	1587	6.1		
KYANID NIKELNATÝ	1653	6.1		
KYANID OLOVNATÝ	1620	6.1		
KYANID RTUŤNATÝ	1636	6.1		
KYANID SODNÝ	1689	6.1		
KYANID STŘÍBRNÝ	1684	6.1		
KYANID VÁPENATÝ	1575	6.1		
KYANID ZINEČNATÝ	1713	6.1		
KYANID, ROZTOK, J.N.	1935	6.1		
KYANID, ROZTOK, J.N.	1935	6.1		
KYANID, ROZTOK, J.N.	1935	6.1		
KYANIDY ANORGANICKÉ, TUHÉ, J.N.	1588	6.1		
KYANIDY ANORGANICKÉ, TUHÉ, J.N.	1588	6.1		
KYANIDY ANORGANICKÉ, TUHÉ, J.N.	1588	6.1		
KYANOVODÍK, ROZTOK V ALKOHOLU, obsahující nejvýše 45 % kyanovodíku	3294	6.1		
KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, s méně než 3 % vody a nasáklý v pórovité inertní hmotě	1614	6.1		
KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, s méně než 3 % vody	1051	6.1		
KYANURCHLORID	2670	8		
KYSELINA 2-CHLORPROPIONOVÁ, ROZTOK	2511	8		
KYSELINA 2-CHLORPROPIONOVÁ, TUHÁ	2511	8		
KYSELINA 5-MERKAPTOTETRAZOL-1-OCTOVÁ	0448	1		
KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	2218	8		
KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ	2967	8		
KYSELINA ARSENIČNÁ, KAPALNÁ	1553	6.1		
KYSELINA ARSENIČNÁ, TUHÁ	1554	6.1		
KYSELINA BROMOCTOVÁ	1938	8		
KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ	1788	8		
KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ	1788	8		
KYSELINA DIFLUORFOSFOREČNÁ, BEZVODÁ	1768	8		
KYSELINA DICHLORISOKYANUROVÁ, SUCHÁ nebo KYSELINA DICHLORISOKYANUROVÁ, SOLI	2465	5.1		
KYSELINA DICHLOROCTOVÁ	1764	8		
KYSELINA DUSIČNÁ, DÝMAVÁ	2032	8		
KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující nejvýše 70 % hm. kyseliny	2031	8		
KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující více než 70 % hm. kyseliny dusičné	2031	8		
KYSELINA FENOLSULFONOVÁ, KAPALNÁ	1803	8		
KYSELINA FLUOROBORITÁ	1775	8		
KYSELINA FLUOROCTOVÁ	2642	6.1		
KYSELINA FLUOROFOSFOREČNÁ, BEZVODÁ	1776	8		
KYSELINA FLUOROKŘEMIČITÁ	1778	8		
KYSELINA FLUOROSULFONOVÁ	1777	8		
KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ A KYSELINA SÍROVÁ, SMĚS	1786	8		
KYSELINA FLUORODOVÍKOVÁ, roztok, obsahující více než 60 %, nejvýše však 85 % kyseliny fluorovodíkové	1790	8		
KYSELINA FLUORODOVÍKOVÁ, roztok, obsahující nejvýše však 60 % kyseliny fluorovodíkové	1790	8		
KYSELINA FLUORODOVÍKOVÁ, roztok, obsahující více než 85 % kyseliny fluorovodíkové	1790	8		
KYSELINA FOSFOREČNÁ, KAPALNÁ	1805	8		
KYSELINA FOSFOREČNÁ, TUHÁ	1805	8		
KYSELINA FOSFORITÁ	2834	8		
KYSELINA HEXAFLUOROFOSFOREČNÁ	1782	8		
KYSELINA HEXACHLOROPLATIČITÁ, TUHÁ	2507	8		
KYSELINA CHLOREČNÁ, VODNÝ ROZTOK s nejvýše 10 % kyseliny chlorečné	2626	5.1		
KYSELINA CHLORISTÁ s nejvíce 50 % hm. kyseliny	1802	8		
KYSELINA CHLORISTÁ s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % hm. kyseliny	1873	5.1		
KYSELINA CHLOROCTOVÁ, ROZTAVENÁ	3250	6.1		
KYSELINA CHLOROCTOVÁ, ROZTOK	1750	6.1		
KYSELINA CHLOROCTOVÁ, TUHÁ	1751	6.1		
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (kyselina solná)	1789	8		
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (kyselina solná)	1789	8		
KYSELINA CHLORSULFONOVÁ (s oxidem sírovým nebo bez)	1754	8		
KYSELINA CHROMOVÁ, ROZTOK	1755	8		
KYSELINA CHROMOVÁ, ROZTOK	1755	8		
KYSELINA CHROMSÍROVÁ	2240	8		
KYSELINA ISOMÁSELNÁ	2529	3		
KYSELINA JODOVODÍKOVÁ	1787	8		
KYSELINA JODOVODÍKOVÁ	1787	8		
KYSELINA KAKODYLOVÁ	1572	6.1		
KYSELINA KAPRONOVÁ	2829	8		
KYSELINA KRESOLOVÁ	2022	6.1		
KYSELINA KROTONOVÁ	2823	8		
KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ, VODNÝ ROZTOK (KYANOVODÍK, VODNÝ ROZTOK), obsahující nejvýše 20% kyanovodíku	1613	6.1		
KYSELINA MÁSELNÁ	2820	8		
KYSELINA METHAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	2531	8		
KYSELINA MRAVENČÍ	1779	8		
KYSELINA NITROBENZENSULFONOVÁ	2305	8		
KYSELINA NITROSYLSÍROVÁ, KAPALNÁ	2308	8		
KYSELINA NITROSYLSÍROVÁ, TUHÁ	2308	8		
KYSELINA OCTOVÁ, LEDOVÁ, nebo KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obsahující více než 80 % hm. kyseliny	2789	8		
KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obsahující nejméně 10 % hm., ale nejvíce 50 % hm. kyseliny	2790	8		
KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obsahující nejméně 50 % hm. ale nejvíce 80 % hm. kyseliny	2790	8		
KYSELINA PROPIONOVÁ	1848	8		
KYSELINA SELENOVÁ	1905	8		
KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ	1831	8		
KYSELINA SÍROVÁ, obsahující nejvýše 51 % kyseliny nebo KYSELINA AKUMULÁTOROVÁ	2796	8		
KYSELINA SÍROVÁ, obsahující více než 51 % kyseliny	1830	8		
KYSELINA SÍROVÁ, ODPADNÍ	1906	8		
KYSELINA SÍROVÁ, POUŽITÁ	1832	8		
KYSELINA SIŘIČITÁ	1833	8		
KYSELINA TETRAZOL-1-OCTOVÁ	0407	1		
KYSELINA THIOGLYKOLOVÁ	1940	8		
KYSELINA THIOMLÉČNÁ	2936	6.1		
KYSELINA THIOOCTOVÁ	2436	3		
KYSELINA TRIFLUOROCTOVÁ	2699	8		
KYSELINA TRICHLORISOKYANUROVÁ, SUCHÁ	2468	5.1		
KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ	1839	8		
KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ, ROZTOK	2564	8		
KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ, ROZTOK	2564	8		
KYSELINA TRINITROBENZENSULFONOVÁ	0386	1		
KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, navlhčená s méně než 10% hm. vody	3368	4.1		
KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, NAVLHČENÁ s nejméně 30 % hm. vody	1355	4.1		
KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, suchá nebo navlhčená méně než 30 hm. - % vody	0215	1		
KYSELINY ALKYLSÍROVÉ	2571	8		
KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, neobsahující více než 5 % volné kyseliny sírové	2586	8		
KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, obsahující více než 5 % volné kyseliny sírové	2584	8		
KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, TUHÉ, nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ,TUHÉ, neobsahující více než 5 % volné kyseliny sírové	2585	8		
KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, TUHÉ, nebo KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, TUHÉ, obsahující více než 5 % volné kyseliny sírové	2583	8		
KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, STLAČENÁ	1014	2		
KYSLÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1073	2		
KYSLÍK, STLAČENÝ	1072	2		
LAKTÁT ANTIMONIČNÝ	1550	6.1		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (neviskozní)	1993	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50 °C nepřesahuje 110 kPa)	1993	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kP, ale nepřesahuje 175 kPa)	1993	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, j. n (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50 °C je vyšší než 175 kPa)	1993	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1993	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1993	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (tenze par při 50 °C je vyšší než 175 kPa)	1993	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (tenze par při 50 °C nepřesahuje 110 kPa)	1993	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	1992	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	1992	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	1992	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3286	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3286	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	2924	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	2924	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	2924	3		
LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3097	4.1	přeprava zakázána	
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3287	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3287	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3287	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2929	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2929	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2810	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2810	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2810	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3122	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3122	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3123	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3123	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3289	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3289	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2927	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2927	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3288	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3288	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3288	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2930	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2930	6.1		
				
LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3290	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3290	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ J.N. 	3086	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ J.N. 	3086	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2811	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2811	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2811	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3125	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3125	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3124	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3124	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3290	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3290	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2928	6.1		
LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2928	6.1		
Látka kapalná, která podléhá předpisům platným pro leteckou přepravu, J.N.	3334	9	není předmětem pro ADR	
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3148	4.3		
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3148	4.3		
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3148	4.3		
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, JEDOVATÁ, J.N.	3130	4.3		
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, JEDOVATÁ, J.N.	3130	4.3		
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, JEDOVATÁ, J.N.	3130	4.3		
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, ŽÍRAVÁ, J.N.	3129	4.3		
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, ŽÍRAVÁ, J.N.	3129	4.3		
LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, ŽÍRAVÁ, J.N.	3129	4.3		
LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3208	4.3		
LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3208	4.3		
LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3208	4.3		
LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3209	4.3		
LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3209	4.3		
LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3209	4.3		
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.	3082	9		
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.	3077	9		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3098	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3098	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3085	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, J.N.	3139	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, J.N.	3139	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, J.N.	3139	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3099	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3099	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3099	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3098	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	3137	5.1	přeprava zakázána	
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, J.N.	1479	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, J.N.	1479	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, J.N.	1479	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3087	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3087	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3087	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3121	5.1	přeprava zakázána	
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3100	5.1	přeprava zakázána	
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3085	5.1		
LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	3085	5.1		
LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZOTVORNÝCH PLYNŮ, KAPALNÁ, J.N.	1693	6.1		
LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZOTVORNÝCH PLYNŮ, KAPALNÁ, J.N.	1693	6.1		
LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZOTVORNÝCH PLYNŮ, TUHÁ, J.N.	1693	6.1		
LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZOTVORNÝCH PLYNŮ, TUHÁ, J.N.	1693	6.1		
LÁTKA PYROFORNÍ, KAPALNÁ ANORGANICKÁ,, J.N.	3194	4.2		
LÁTKA PYROFORNÍ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2845	4.2		
LÁTKA PYROFORNÍ, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3200	4.2		
LÁTKA PYROFORNÍ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2846	4.2		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP C, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3233	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP D	3225	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP E	3227	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP B	3221	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP B, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3231	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP C	3223	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP D, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3235	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP E, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3237	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP F	3229	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, TYP F, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3239	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP B	3222	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP B, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3232	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP C	3224	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP C, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3234	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP D	3226	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP D, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3236	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP E	3228	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP E, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3238	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP F	3230	4.1		
LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, TYP F, S KONTROLOU TEPLOTY	3240	4.1		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3188	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3188	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3183	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3183	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3088	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3088	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3186	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3186	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3187	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3187	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3184	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3184	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3185	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3185	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3127	4.2	přeprava zakázána	
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3190	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3190	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3191	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3191	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3128	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3128	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3192	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3192	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3126	4.2		
LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3126	4.2		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3178	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3178	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3179	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3179	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2926	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2926	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	1325	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	1325	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, V ROZTAVENÉM STAVU J.N.	3176	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, V ROZTAVENÉM STAVU J.N.	3176	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2925	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.	2925	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3180	4.1		
LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3180	4.1		
Látka tuhá, která podléhá předpisům platným pro leteckou přepravu, J.N.	3335	9	není předmětem pro ADR 	
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	2813	4.3		
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	2813	4.3		
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	2813	4.3		
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, JEDOVATÁ, J.N.	3134	4.3		
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, JEDOVATÁ, J.N.	3134	4.3		
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, JEDOVATÁ, J.N.	3134	4.3		
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3133	4.3	přeprava zakázána	
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3135	4.3	přeprava zakázána	
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, ŽÍRAVÁ, J.N.	3131	4.3		
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, ŽÍRAVÁ, J.N.	3131	4.3		
LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, ŽÍRAVÁ, J.N.	3131	4.3		
LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N., s bodem vzplanutí nad 61° C, při teplotě rovnající se bodu vzplanutí nebo vyšší	3256	3		
LÁTKA ZAHŘÁTÁ KAPALNÁ, J.N. při teplotě 100 °C nebo vyšší a nižší než je její bod vzplanutí (včetně roztavených kovů, roztavených solí atd.)	3257	9		
LÁTKA ZAHŘÁTÁ, TUHÁ, J.N., při teplotě 240°C nebo vyšší	3258	9		
LÁTKA ZPŮSOBILÁ VYVOLAT NÁKAZU, pouze NEBEZPEČNÁ PRO ZVÍŘATA (Riziková skupina 2)	2900	6.2		
LÁTKA ZPŮSOBILÁ VYVOLAT NÁKAZU, pouze NEBEZPEČNÁ PRO ZVÍŘATA (Rizikové skupiny 3 a 4)	2900	6.2		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	1719	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	1719	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	2920	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	2920	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	1760	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	1760	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	1760	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	3093	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N.	3093	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	2922	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	2922	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	2922	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3264	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3264	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3264	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3265	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3265	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3265	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3094	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3094	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3301	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3301	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3266	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3266	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3266	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3267	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3267	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3267	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	2921	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	2921	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.	1759	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.	1759	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.	1759	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.	3084	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.	3084	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	2923	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	2923	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	2923	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3260	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3260	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3260	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3261	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3261	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3261	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3096	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	3096	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3095	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.	3095	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3262	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3262	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, J.N.	3262	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3263	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3263	8		
LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, J.N.	3263	8		
Látky magnetizované	2807	9	není předmětem pro ADR 	
LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N.	3175	4.1		
LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ JEDOVATOU KAPALNOU LÁTKOU, J.N.	3243	6.1		
LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ ŽÍRAVOU KAPALNOU LÁTKOU, J.N.	3244	8		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0357	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0358	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0359	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0473	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0474	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0475	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0476	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0477	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0478	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0479	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0480	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0481	1		
LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	0485	1		
LÉČIVA, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3248	3		
LÉČIVA, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3248	3		
LÉČIVA, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	1851	6.1		
LÉČIVA, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	1851	6.1		
LÉČIVA, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3249	6.1		
LÉČIVA, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	3249	6.1		
LEPIDLA se hořlavou kapalnou látkou (neviskozní)	1133	3		
LEPIDLA se zápalnou kapalnou látkou (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1133	3		
LEPIDLA se zápalnou kapalnou látkou (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1133	3		
LEPIDLA se zápalnou kapalnou látkou (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110kPa) 	1133	3		
LEPIDLA se zápalnou kapalnou látkou (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kP, ale nepřevyšuje 175 kPa) 	1133	3		
LEPIDLA se zápalnou kapalnou látkou (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kP, ale nepřevyšuje 175 kPa) 	1133	3		
LEPIDLA se zápalnou kapalnou látkou (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1133	3		
LEPIDLA se zápalnou kapalnou látkou (tenze par při 50°C nepřevyšuje 110 kPa)	1133	3		
LITHIUM	1415	4.3		
LONDON PURPLE	1621	6.1		
MALEINANHYDRID	2215	8		
MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ	2215	8		
MALONONITRIL	2647	6.1		
MANEB nebo MANEB PŘÍPRAVKY s nejméně 60% manebu	2210	4.2		
MANEB, STABILIZOVANÝ nebo MANEB, PŘÍPRAVKY, STABILIZOVANÉ proti samoohřevu	2968	4.3		
MANGANISTAN BARNATÝ	1448	5.1		
MANGANISTAN DRASELNÝ	1490	5.1		
MANGANISTAN SODNÝ	1503	5.1		
MANGANISTAN VÁPENATÝ	1456	5.1		
MANGANISTAN ZINEČNATÝ	1515	5.1		
MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1482	5.1		
MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	1482	5.1		
MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3214	5.1		
MANNITHEXANITRÁT (NITROMANNIT), NAVLHČENÝ, nejméně 40 hm. - % vody nebo směsi alkohol/voda	0133	1		
MĚĎ / ETHYLENDIAMIN, KOMPLEX, ROZTOK	1761	8		
MĚĎ / ETHYLENDIAMIN, KOMPLEX, ROZTOK	1761	8		
MESITYLOXID	1229	3		
METALDEHYD	1332	4.1		
METAVANADIČNAN AMONNÝ	2859	6.1		
METAVANADIČNAN DRASELNÝ	2864	6.1		
METHAKRYLALDEHYD, STABILIZOVANÝ	2396	3		
METHAKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	3079	3		
METHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ nebo PLYN ZEMNÍ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, s vysokým obsahem methanu	1972	2		
METHAN, STLAČENÝ nebo PLYN ZEMNÍ, STLAČENÝ, KAPALNÝ, s vysokým obsahem methanu	1971	2		
METHANOL	1230	3		
METHANSULFONYLCHLORID	3246	6.1		
METHANTHIOL (METHYLMERKAPTAN)	1064	2		
METHOXYMETHYLISOKYANÁT	2605	3		
METHYL-2-CHLORPROPIONÁT	2933	3		
METHYLACETÁT	1231	3		
METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMĚS, STABILIZOVANÁ (směs P1 nebo směs P2)	1060	2		
METHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	1919	3		
METHYLAL	1234	3		
METHYLALLYLALKOHOL	2614	3		
METHYLALLYLCHLORID	2554	3		
METHYLAMIN, BEZVODÝ	1061	2		
METHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK	1235	3		
METHYLAMYLACETÁT	1233	3		
METHYLÁT SODNÝ	1431	4.2		
METHYLÁT SODNÝ, ROZTOK v alkoholu	1289	3		
METHYLÁT SODNÝ, ROZTOK v alkoholu	1289	3		
METHYLBROMACETÁT	2643	6.1		
METHYLBROMID A ETHYLENDIBROMID, SMĚS, KAPALNÁ	1647	6.1		
METHYLBUTYRÁT	1237	3		
METHYLCYKLOHEXAN	2296	3		
METHYLCYKLOHEXANOLY, hořlavé	2617	3		
METHYLCYKLOHEXANON	2297	3		
METHYLCYKLOPENTAN	2298	3		
METHYLDICHLORACETÁT	2299	6.1		
METHYLDICHLORSILAN	1242	4.3		
METHYLFENYLDICHLORSILAN	2437	8		
METHYLFORMIÁT	1243	3		
METHYLHYDRAZIN	1244	6.1		
METHYLCHLORACETÁT	2295	6.1		
METHYLCHLORFORMIÁT	1238	6.1		
METHYLCHLORMETHYLETHER	1239	6.1		
METHYLCHLORSILAN	2534	2		
METHYLISOBUTYLCARBINOL	2053	3		
METHYLISOBUTYLKETON	1245	3		
METHYLISOKYANÁT	2480	6.1		
METHYLISOPROPENYLKETON, STABILIZOVANÝ	1246	3		
METHYLISOTHIOKYANÁT	2477	6.1		
METHYLISOVALERÁT	2400	3		
METHYLJODID	2644	6.1		
METHYLMAGNESIUMBROMID V ETHYLETHERU	1928	4.3		
METHYLMETHAKRYLÁT, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ	1247	3		
METHYLNITRIT	2455	2	přeprava zakázána	
METHYLORTHOSILIKÁT	2606	6.1		
METHYLPENTADIEN	2461	3		
METHYLPROPIONÁT	1248	3		
METHYLPROPYLETHER	2612	3		
METHYLPROPYLKETON	1249	3		
METHYLTETRAHYDROFURAN	2536	3		
METHYLTRICHLORACETÁT	2533	6.1		
METHYLTRICHRHLORSILAN	1250	3		
METHYLVINYLKETON, STABILIZOVANÝ	1251	6.1		
MIKROORGANISMY, GENETICKY ZMĚNĚNÉ	3245	9		
MINY, s trhavinovou náloží	0136	1		
MINY, s trhavinovou náloží	0137	1		
MINY, s trhavinovou náloží	0138	1		
MINY, s trhavinovou náloží	0294	1		
MONOCHLORID JÓDU	1792	8		
MORFOLIN	2054	8		
MOTORY RAKETOVÉ S HYPERGOLEM, s nebo bez výmetné náplně	0322	1		
Motory spalovací nebo přepravní prostředky poháněné hořlavým plynem nebo přepravní prostředky poháněné hořlavou kapalinou	3166	9	není předmětem pro ADR 	
MOUČKA RYBÍ (ODPAD RYBÍ), NESTABILIZOVANÁ (Ý)	1374	4.2		
Moučka rybí (Odpady rybí), stabilizovaná	2216	9	není předmětem pro ADR 	
MUNICE, CVIČNÁ	0362	1		
MUNICE, CVIČNÁ	0488	1		
MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky nebo hnací náplně	0015	1		
MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky nebo hnací náplně	0016	1		
MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky nebo hnací náplně	0303	1		
MUNICE, JEDOVATÁ, NEVÝBUŠNÁ, bez redukované trhací náplně nebo výmetné náplně, slepé	2016	6.1		
MUNICE, JEDOVATÁ, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0020	1	přeprava zakázána	
MUNICE, JEDOVATÁ, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0021	1	přeprava zakázána	
MUNICE, OSVĚTLOVACÍ, s nebo trhavé nebo výmetné máložky, nebo hnací náplně	0171	1		
MUNICE, OSVĚTLOVACÍ, s nebo trhavé nebo výmetné máložky, nebo hnací náplně	0254	1		
MUNICE, OSVĚTLOVACÍ, s nebo trhavé nebo výmetné máložky, nebo hnací náplně:	0297	1		
MUNICE, SLZOTVORNÁ s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplně	0018	1		
MUNICE, SLZOTVORNÁ s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0019	1		
MUNICE, SLZOTVORNÁ s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0301	1		
MUNICE, SLZOTVORNÁ, NEVÝBUŠNÁ, bez redukované trhací náplně nebo výmetné náplně, slepé	2017	6.1		
MUNICE, ZÁPALNÁ, BÍLÝ FOSFOR, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0243	1		
MUNICE, ZÁPALNÁ, BÍLÝ FOSFOR, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0244	1		
MUNICE, ZÁPALNÁ, BÍLÝ FOSFOR, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0245	1		
MUNICE, ZÁPALNÁ, BÍLÝ FOSFOR, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0246	1		
MUNICE, ZÁPALNÁ, s kapalnou nebo gelem, , s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní	0247	1		
MUNICE, ZÁPALNÁ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky, nebo hnací náplně	0009	1		
MUNICE, ZÁPALNÁ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky, nebo hnací náplně	0010	1		
MUNICE, ZÁPALNÁ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky, nebo hnací náplně	0300	1		
MUNICE, ZKUŠEBNÍ	0363	1		
N-(n-BUTYL)-IMIDAZOL	2690	6.1		
N,N-DIETHYLANILÍN	2432	6.1		
N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN	2685	8		
N,N-DIMETHYLANILÍN	2253	6.1		
N,N-DIMETHYLCYKLOHEXYLAMIN	2264	8		
N,N-DIMETHYLFORMAMID	2265	3		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ	0326	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ	0413	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ	0327	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ	0338	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S NEVÝBUŠNOU STŘELOU	0012	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S NEVÝBUŠNOU STŘELOU	0328	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S NEVÝBUŠNOU STŘELOU nebo NÁBOJE MALORÁŽOVÉ	0339	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S NEVÝBUŠNOU STŘELOU nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ	0417	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhavinovou náloží	0321	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhavinovou náloží	0348	1		
NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhavinovou náloží	0412	1		
NÁBOJE, PRO ZBRANĚ, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ	0005	1		
NÁBOJE, PRO ZBRANĚ, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ	0006	1		
NÁBOJE, PRO ZBRANĚ, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ	0007	1		
NÁBOJE, PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ	0014	1		
NÁBOJE, SIGNÁLNÍ	0054	1		
NÁBOJE, SIGNÁLNÍ	0312	1		
NÁBOJE, SIGNÁLNÍ	0405	1		
NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ	0049	1		
NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ	0050	1		
NÁBOJKY, PRO ROPNÉ VRTY	0277	1		
NÁBOJKY, PRO ROPNÉ VRTY	0278	1		
NÁBOJNICE PRÁZDNÉ, SE ZAPALOVAČEM	0379	1		
NÁBOJNICE, PRÁZDNÉ, SE ZAPALKOU	0055	1		
NÁBOJNICE, SPALITELNÉ, PRÁZDNÉ, BEZ ZAŽEHOVAČE HNACÍ NÁPLNĚ	0446	1		
NÁBOJNICE, SPALITELNÉ, PRÁZDNÉ, BEZ ZAŽEHOVAČE HNACÍ NÁPLNĚ	0447	1		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDOBKY MALÉ, OBSAHUJÍCÍ PLYN (KARTUŠE), bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit	2037	2		
NÁDRŽ PALIVOVÁ PRO HYDRAULICKÉ AGREGÁTY LETADEL (obsahující směs bezvodého hydrazinu a methylhydrazinu) (Palivo M86)	3165	3		
NAFTA MOTOROVÁ, vyhovující normě EN 590:1993 nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ LEHKÝ s bodem vzplanutí, specifikovaným v normě EN 590:1993	1202	3		
NAFTALEN, ROZTAVENÝ	2304	4.1		
NAFTALEN, SUROVÝ nebo NAFTALEN, RAFINOVANÝ	1334	4.1		
NAFTENÁTY KOBALTNATÉ, PRÁŠEK	2001	4.1		
NAFTYLMOČOVINA	1652	6.1		
NAFTYLTHIOMOČOVINA	1651	6.1		
NÁLOŽE HLUBINNÉ, VÝBUŠNÉ	0204	1		
NÁLOŽE HLUBINNÉ, VÝBUŠNÉ	0374	1		
NÁLOŽE HLUBINNÉ, VÝBUŠNÉ	0375	1		
NÁLOŽE HLUBINNÉ, VÝBUŠNÉ	0296	1		
NÁLOŽE KUMULATIVNÍ, bez rozbušky	0059	1		
NÁLOŽE KUMULATIVNÍ, bez rozbušky	0439	1		
NÁLOŽE KUMULATIVNÍ, bez rozbušky	0440	1		
NÁLOŽE KUMULATIVNÍ, bez rozbušky	0441	1		
NÁLOŽE KUMULATIVNÍ, OHEBNÉ, LINEÁRNÍ	0237	1		
NÁLOŽE KUMULATIVNÍ, OHEBNÉ, LINEÁRNÍ	0288	1		
NÁLOŽE POČINOVÉ, BEZ ROZBUŠKY	0042	1		
NÁLOŽE POČINOVÉ, bez rozbušky	0283	1		
NÁLOŽE POČINOVÉ, S ROZBUŠKOU	0225	1		
NÁLOŽE POČINOVÉ, S ROZBUŠKOU	0268	1		
NÁLOŽE PRO TECHNICKÉ ÚČELY	0275	1		
NÁLOŽE PRO TECHNICKÉ ÚČELY	0276	1		
NÁLOŽE PRO TECHNICKÉ ÚČELY	0381	1		
NÄLOŽE PŘÍDAVNÉ, VÝBUŠNÉ	0060	1		
NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, průmyslové, bez rozbušky	0443	1		
NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, S PLASTICKÝM POJIVEM	0457	1		
NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, S PLASTICKÝM POJIVEM	0458	1		
NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, S PLASTICKÝM POJIVEM	0459	1		
NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, S PLASTICKÝM POJIVEM	0460	1		
NÁLOŽE VÝBUŠNÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky	0442	1		
NÁLOŽE VÝBUŠNÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky	0444	1		
NÁLOŽE VÝBUŠNÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky	0445	1		
NÁLOŽE DESTRUKČNÍ	0048	1		
NÁLOŽE PODHLADINOVÉ	0056	1		
NÁLOŽKY PRO TECHNICKÉ ÚČELY	0323	1		
N-AMINOETHYLPIPERAZIN	2815	8		
n-AMYLMETHYLKETON	1110	3		
NÁPLNĚ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ, žíravá kapalná látka	1774	8		
NÁPLNĚ HNACÍ	0271	1		
NÁPLNĚ HNACÍ	0272	1		
NÁPLNĚ HNACÍ	0415	1		
NÁPLNĚ HNACÍ, PRO DĚLA	0242	1		
NÁPLNĚ HNACÍ, PRO DĚLA	0279	1		
NÁPLNĚ HNACÍ, PRO DĚLA	0414	1		
NÁPOJE ALKOHOLICKÉ, s obsahem více než 70 % obj. alkoholu	3065	3		
NÁPOJE ALKOHOLICKÉ s více než 24 obj. %, ale nejvýše 70 obj. % alkoholu	3065	3		
n-BUTYLAMIN	1125	3		
n-BUTYLANILÍN	2738	6.1		
n-BUTYLFORMIÁT	1128	3		
n-BUTYLCHLORFORMIÁT (n-butylchlorkarbonát)	2743	6.1		
n-BUTYLISOKYANÁT	2485	6.1		
n-BUTYLMETHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2227	3		
n-DEKAN	2247	3		
Nebezpečné věci ve strojích nebo nebezpečné věci v přístrojích	3363	9	není předmětem pro ADR	
NEON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1913	2		
NEON, STLAČENÝ	1065	2		
N-ETHYLANILÍN	2272	6.1		
N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN, KAPALNÝ	2753	6.1		
N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN, TUHÝ	2753	6.1		
N-ETHYL-N-BENZYLANILÍN	2274	6.1		
N-ETHYLTOLUIDINY	2754	6.1		
n-HEPTALDEHYD	3056	3		
n-HEPTEN	2278	3		
NIKOTIN	1654	6.1		
NITRID LITHNÝ	2806	4.3		
NITRILY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	3273	3		
NITRILY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	3273	3		
NITRILY, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	3275	6.1		
NITRILY, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	3275	6.1		
NITRILY, JEDOVATÉ, J.N.	3276	6.1		
NITRILY, JEDOVATÉ, J.N.	3276	6.1		
NITRILY, JEDOVATÉ, J.N.	3276	6.1		
NITROANILÍNY (o-,m-,p-)	1661	6.1		
NITROANISOLY, KAPALNÉ	2730	6.1		
NITROANISOLY, TUHÉ	2730	6.1		
NITROBENZEN	1662	6.1		
NITROBENZOTRIFLUORIDY, kapalné	2306	6.1		
NITROBENZOTRIFLUORIDY, tuhé	2306	6.1		
NITROBROMBENZENY, KAPALNÉ	2732	6.1		
NITROBROMBENZENY, TUHÉ	2732	6.1		
NITROCELULÓZA S ALKOHOLEM (nejméně 25 % hm. alkoholu a nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě)	2556	4.1		
NITROCELULÓZA S VODOU (nejméně 25 % hm. vody)	2555	4.1		
NOTROCELUÓZA, HOŘLAVÝ ROZTOK obsahující nejvíce 12,6 % hm. dusíku a nejvíce 55% nitroceluózy	2059	3		
NOTROCELUÓZA, HOŘLAVÝ ROZTOK obsahující nejvíce 12,6 % hm. dusíku a nejvíce 55% nitroceluózy (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	2059	3		
NOTROCELUÓZA, HOŘLAVÝ ROZTOK obsahující nejvíce 12,6 % hm. dusíku a nejvíce 55% nitroceluózy (tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	2059	3		
NOTROCELUÓZA, HOŘLAVÝ ROZTOK obsahující nejvíce 12,6 % hm. dusíku a nejvíce 55% nitroceluózy (tenze par při 50 °C je vyšší než 175 kPa)	2059	3		
NOTROCELUÓZA, HOŘLAVÝ ROZTOK obsahující nejvíce 12,6 % hm. dusíku a nejvíce 55% nitroceluózy (tenze par při 50 °C nepřesahuje 110 kPa)	2059	3		
NITROCELULÓZA, NAVLHČENÁ nejméně 25 % hm. alkoholu	0342	1		
NITROCELULÓZA, neupravená nebo zvláčněná, obsahující méně než 18 % hm. změkčovadla	0341	1		
NITROCELULÓZA, SMĚS, s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, SMĚS S nebo BEZ PLASTIFIKAČNÍHO PROSTŘEDKU, S nebo BEZ PIGMENTU	2557	4.1		
NITROCELULÓZA, suchá nebo navlhčená s méně než 25 % hm. vody (nebo alkoholu)	0340	1		
NITROCELULÓZA, ZVLÁČNĚNÁ, s nejméně 18 % hm. zvláčňovadla	0343	1		
NITROETHAN	2842	3		
NITROFENOLY (o-,m-,p-)	1663	6.1		
NITROGLYCERIN V ALKOHOLICKÉM ROZTOKU, s více než 1 %, ale nejvíce 10 % nitroglycerinu	0144	1		
NITROGLYCERIN, ALKOHOLICKÝ ROZTOK, s nejvýše 1 % nitroglycerinu.	1204	3		
NITROGLYCERIN, ALKOHOLICKÝ ROZTOK s více než 1 %, ale nejvýše 5% nitroglycerinu	3064	3		
NITROGLYCERÍN SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N. s nejvýše 30%  hm. nitroglycerinu	3343	3		
NITROGLYCERIN, SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, KAPALNÁ, J.N. s nejvýše 30% hm. nitroglycerinu	3357	3		
NITROGLYCERIN SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, TUHÁ, J.N., s více jak 2% hm., ale nejvýše 10% hm. nitroglycerinu	3319	4.1		
NITROGLYCERIN, ZNECITLIVĚNÝ, s nejméně 40 % hm. netěkavého, ve vodě nerozpustného flegmatizačního prostředku	0143	1		
NITROGUANIDIN (PIKRIT), NAVLHČENÝ s nejméně 20 % hm. vody	1336	4.1		
NITROGUANIDIN (PIKRIT), suchý, nebo s méně než 20 % hm. vody	0282	1		
NITROKRESOLY, kapalné	2446	6.1		
NITROKRESOLY, tuhé	2446	6.1		
NITROMETHAN	1261	3		
NITROMOČOVINA	0147	1		
NITROMOČOVINA suchá nebo navlhčená méně než 20 % hm. vody	0220	1		
NITRONAFTALEN	2538	4.1		
NITROPROPANY	2608	3		
NITROŠKROB, NAVLHČENÝ s nejméně 20 % hm. vody	1337	4.1		
NITROŠKROB, suchý nebo navlhčený s méně než 20 % hm. vody	0146	1		
NITROTOLUENY, KAPALNÉ	1664	6.1		
NITROTOLUENY, TUHÉ	1664	6.1		
NITROTOLUIDINY	2660	6.1		
NITROXYLENY, KAPALNÉ	1665	6.1		
NITROXYLENY, TUHÉ	1665	6.1		
N-METHYLANILÍN	2294	6.1		
N-METHYLBUTYLAMIN	2945	3		
NONANY	1920	3		
NONYLTRICHLORSILAN	1799	8		
n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL)	1274	3		
n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL)	1274	3		
n-PROPYLACETÁT	1276	3		
n-PROPYLBENZEN	2364	3		
n-PROPYLCHLORFORMIÁT (n-propylchlorkarbonát)	2740	6.1		
n-PROPYLISOKYANÁT	2482	6.1		
n-PROPYLNITRÁT	1865	3		
NUKLEÁT RTUŤNATÝ	1639	6.1		
NÝTY, VÝBUŠNÉ	0174	1		
OCTAN OLOVNATÝ	1616	6.1		
OCTAN RTUŤNATÝ	1629	6.1		
o-DICHLORBENZEN (1,2-dichlorbenzen)	1591	6.1		
ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J.N., nebo ODPAD (BIO)MEDICÍNSKÝ, J.N. nebo ODPAD MEDICÍNSKÝ REGULOVANÝ, J.N.	3291	6.2		
ODPAD ZIRKONIOVÝ	1932	4.2		
ODPADY BAVLNĚNÉ, OBSAHUJÍCÍ OLEJ	1364	4.2		
Odpady textilní, vlhké	1857	4.2	není předmětem pro ADR	
OKTADECYLTRICHLORSILAN	1800	8		
OKTADIEN	2309	3		
OKTAFLUOR-2-BUTEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1318)	2422	2		
OKTAFLUORCYKLOBUTAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK RC 318)	1976	2		
OKTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 218)	2424	2		
OKTANY	1262	3		
OKTOLIT (OKTOL), suchý nebo navlhčený s méně než 15 hm. - % vody	0266	1		
OKTONAL	0496	1		
OKTALDEHYDY	1191	3		
OKTYLTRICHLORSILAN	1801	8		
OLEÁT RTUŤNATÝ	1640	6.1		
OLEJ BOROVÝ	1272	3		
OLEJ BŘIDLIČNÝ	1288	3		
OLEJ BŘIDLIČNÝ	1288	3		
OLEJ KAFROVÝ	1130	3		
OLEJ PRYSKYŘIČNÝ (neviskozní)	1286	3		
OLEJ PRYSKYŘIČNÝ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1286	3		
OLEJ PRYSKYŘIČNÝ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (zenze par při 50°C vyšší než 175 kPa)	1286	3		
OLEJ PRYSKYŘIČNÝ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1286	3		
OLEJ PRYSKYŘIČNÝ (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1286	3		
OLEJ PRYSKYŘIČNÝ (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1286	3		
OLEJ PRYSKYŘIČNÝ (Tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1286	3		
OLEJ PRYSKYŘIČNÝ (Tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1286	3		
OLEJE DEHTOVÉ, HOŘLAVÉ	1136	3		
OLEJE DEHTOVÉ, HOŘLAVÉ	1136	3		
ORTHOKŘEMIČITAN SODNÝ	3253	8		
ORTHOVANADIČNAN SODNOAMONNÝ	2863	6.1		
ORTOVANADIČNAN AMONNÝ	2861	6.1		
OXID ARZENIČNÝ	1559	6.1		
OXID ARZENITÝ	1561	6.1		
OXID BARNATÝ	1884	6.1		
OXID DRASELNÝ	2033	8		
OXID DUSIČITÝ	1067	2		
OXID DUSITÝ	2421	2	přeprava zakázána	
OXID DUSNATÝ A OXID DUSIČITÝ, SMĚS	1975	2		
OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ	1660	2		
OXID DUSNÝ (RAJSKÝ PLYN)	1070	2		
OXID DUSNÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2201	2		
OXID FOSFOREČNÝ	1807	8		
OXID FOSFORITÝ	2578	8		
OXID CHROMOVÝ, BEZVODÝ	1463	5.1		
OXID OLOVIČITÝ	1872	5.1		
OXID OSMIČELÝ	2471	6.1		
OXID RTUŤNATÝ	1641	6.1		
OXID SÍROVÝ, STABILIZOVANÝ	1829	8		
OXID SIŘIČITÝ	1079	2		
OXID SODNÝ	1825	8		
OXID UHELNATÝ A VODÍK, SMĚS, STLAČENÁ 	2600	2		
OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ	1016	2		
OXID UHLIČITÝ	1013	2		
OXID UHLIČITÝ A OXID DUSNÝ, SMĚS	1015	2		
OXID UHLIČITÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2187	2		
Oxid uhličitý, tuhý (suchý led)	1845	9	není předmětem pro ADR	
OXID VANADIČNÝ, neroztavený	2862	6.1		
Oxid vápenatý	1910	8	není předmětem pro ADR	
OXID ŽELEZNATÝ, POUŽITÝ nebo OXID ŽELEZNATÝ-HOUBA, POUŽITÝ z čištění koksárenského plynu	1376	4.2		
OXID-DIKYANID DIRTUŤNATÝ, FLEGMATIZOVANÝ	1642	6.1		
OXYNITROTRIAZOL (ONTA)	0490	1		
PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY	1863	3		
PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1863	3		
PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1863	3		
PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1863	3		
PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1863	3		
				
PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ (LEHKÝ), (bod vzplanutí více než 61°C až do nejvýše 100°C)	1202	3		
PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ (LEHKÝ), (bod vzplanutí nepřesahuje 61°C)	1202	3		
PAPÍR ZPRACOVANÝ NENASYCENÝMI OLEJI, neúplně vysušený (včetně uhlového papíru)	1379	4.2		
PARAFORMALDEHYD	2213	4.1		
PARALDEHYD	1264	3		
PENTABORAN	1380	4.2		
PENTAERYTHRITOLTETANITRÁT (PETN) s nejméně 7 % hm. vosku	0411	1		
PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT (PETN) SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, TUHÁ J.N. s více než 10% hm., ale nejvýše 20% hm. PETN	3344	4.1		
PENTAERYTHRITTETRANITRÁT (PETN), NAVLHČENÝ, nejméně 25 % hm. vody, nebo PENTAERYTHRITTETRANITRÁT (PETN),ZNECITLIVĚNÝ, s nejméně 15 hm. - % flegmatizačního prostředku	0150	1		
PENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 125)	3220	2		
PENTACHLORETHAN	1669	6.1		
PENTACHLORFENOL	3155	6.1		
PENTACHLORFENOLÁT SODNÝ	2567	6.1		
PENTAKARBONYL ŽELEZA	1994	6.1		
PENTAMETHYLHEPTAN	2286	3		
PENTANOLY	1105	3		
PENTANOLY	1105	3		
PENTANY, kapalné	1265	3		
PENTANY, kapalné	1265	3		
PENTOLIT, suchý nebo s méně než 15 % hm. vody	0151	1		
PERBORITAN SODNÝ, BEZVODÝ	3247	5.1		
PERFLUORETHYLVINYLETHER	3154	2		
PERFLUORMETHYLVINYLETHER	3153	2		
PERCHLORMETHYLMERKAPTAN	1670	6.1		
PERCHLORYLFLUORID	3083	2		
PEROXID BARYA	1449	5.1		
PEROXID DRASELNÝ	1491	5.1		
PEROXID HOŘEČNATÝ	1476	5.1		
PEROXID LITHNÝ	1472	5.1		
PEROXID ORGANICKÝ TYP B, KAPALNÝ	3101	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP B, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3111	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP B, TUHÝ	3102	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP B,TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3112	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP C, KAPALNÝ	3103	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP C, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3113	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP C, TUHÝ	3104	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP C, TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3114	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP D, KAPALNÝ	3105	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP D, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3115	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP D, TUHÝ	3106	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP D, TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3116	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP E, KAPALNÝ	3107	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP E, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3117	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP E, TUHÝ	3108	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP E, TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3118	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP F, KAPALNÝ	3109	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP F, KAPALNÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3119	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP F, TUHÝ	3110	5.2		
PEROXID ORGANICKÝ TYP F,TUHÝ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY	3120	5.2		
PEROXID SODNÝ	1504	5.1		
PEROXID STRONTNATÝ	1509	5.1		
PEROXID VÁPENATÝ	1457	5.1		
PEROXID VODÍKU a KYSELINA PEROCTOVÁ, SMĚS s kyselinou (k yselinami), vodou a nejvýše 5 % kyseliny peroctové, STABILIZOVANÁ	3149	5.1		
PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK s nejméně 20 %, ale nejvýše 60 % peroxidu vodíku (stabilizace podle potřeby)	2014	5.1		
PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK s nejméně 8 %, ale méně jak 20 % peroxidu vodíku (stabilizace podle potřeby)	2984	5.1		
PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK, STABILIZOVANÝ, s více než 60 %, ale nejvýše s 70% peroxidu vodíku	2015	5.1		
PEROXID VODÍKU, VODNÝ ROZTOK, STABILIZOVANÝ s více jak 70% peroxidu vodíku	2015	5.1		
PEROXID ZINEČNATÝ	1516	5.1		
PEROXIDY, ANORGANICKÉ, J.N.	1483	5.1		
PEROXIDY, ANORGANICKÉ, J.N.	1483	5.1		
PERSÍRAN AMONNÝ	1444	5.1		
PERSÍRAN DRASELNÝ	1492	5.1		
PERSÍRAN SODNÝ	1505	5.1		
PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, J.N.	3215	5.1		
PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.	3216	5.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	3346	3		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	3346	3		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3348	6.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3348	6.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3348	6.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3347	6.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3347	6.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3347	6.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, TUHÝ, JEDOVATÝ	3345	6.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, TUHÝ, JEDOVATÝ	3345	6.1		
PESTICID - DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, TUHÝ, JEDOVATÝ	3345	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2787	3		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2787	3		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2786	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2786	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2786	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2784	3		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2784	3		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2783	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2783	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2783	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2762	3		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2762	3		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2761	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2761	6.1		
PESTICID - ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2761	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	3350	3		
PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	3350	3		
PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3352	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3352	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3352	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3351	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3351	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3351	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, TUHÝ, JEDOVATÝ	3349	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, TUHÝ, JEDOVATÝ	3349	6.1		
PESTICID - PYRETHROID, TUHÝ, JEDOVATÝ	3349	6.1		
PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2780	3		
PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2780	3		
PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, TUHÝ, JEDOVATÝ	2779	3		
PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, TUHÝ, JEDOVATÝ	2779	3		
PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, TUHÝ, JEDOVATÝ	2779	3		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	3024	3		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	3024	3		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3026	6.1		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3026	6.1		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3026	6.1		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3025	6.1		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3025	6.1		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3025	6.1		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, TUHÝ, JEDOVATÝ	3027	6.1		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, TUHÝ, JEDOVATÝ	3027	6.1		
PESTICID- DERIVÁT KUMARINU, TUHÝ, JEDOVATÝ	3027	6.1		
PESTICID KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3021	3		
PESTICID KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3021	3		
PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2903	6.1		
PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2903	6.1		
PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2903	6.1		
PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2902	6.1		
PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2902	6.1		
PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2902	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2760	3		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2760	3		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2994	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2994	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2994	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2993	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2993	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2993	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2759	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2759	6.1		
PESTICID NA BÁZI ARZENU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2759	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDILU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2782	3		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDILU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2782	3		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDILU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2781	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDILU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2781	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDILU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2781	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3016	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3016	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3016	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3015	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3015	6.1		
PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3015	6.1		
PESTICID NA BÁZI FOSFIDU HLINÍKU	3048	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2776	3		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2776	3		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3010	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3010	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3010	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3009	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3009	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3009	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, TUHÝ, JEDOVATÝ	2775	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, TUHÝ, JEDOVATÝ	2775	6.1		
PESTICID NA BÁZI MĚDI, TUHÝ, JEDOVATÝ	2775	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2778	3		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2778	3		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3012	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3012	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3012	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3011	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3011	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3011	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, TUHÝ, JEDOVATÝ	2777	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, TUHÝ, JEDOVATÝ	2777	6.1		
PESTICID NA BÁZI RTUTI, TUHÝ, JEDOVATÝ	2777	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2772	3		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2772	3		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3006	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3006	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3006	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3005	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3005	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3005	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2771	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2771	6.1		
PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2771	6.1		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2764	3		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2998	6.1		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2998	6.1		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2997	6.1		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2997	6.1		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2997	6.1		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2763	6.1		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2763	6.1		
PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, TUHÝ, JEDOVATÝ	2763	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3020	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3020	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3020	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3019	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3019	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3019	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3018	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3018	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3018	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3017	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3017	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3017	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2996	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2996	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2996	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2995	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2995	6.1		
PESTICID- ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2995	6.1		
PESTICID- SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3014	6.1		
PESTICID- SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3014	6.1		
PESTICID- SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	3014	6.1		
PESTICID- SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3013	6.1		
PESTICID- SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3013	6.1		
PESTICID- SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	3013	6.1		
PESTICID TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2588	6.1		
PESTICID TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2588	6.1		
PESTICID TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2588	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2758	3		
PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	2758	3		
PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2992	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2992	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	2992	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2991	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2991	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	2991	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, TUHÝ, JEDOVATÝ	2757	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, TUHÝ, JEDOVATÝ	2757	6.1		
PESTICID-KARBAMÁT, TUHÝ, JEDOVATÝ	2757	6.1		
PETROLEJ	1223	3		
PIGMENTY SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÉ	3313	4.2		
PIGMENTY SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÉ	3313	4.2		
PIKOLINY	2313	3		
PIKRAMAN SODNÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 20 % hm. vody	1349	4.1		
PIKRAMAN ZIRKONIA, NAVLHČENÝ s nejméně 20 % hm. vody	1517	4.1		
PIKRAMÁT ZIRKONČITÝ, suchý nebo navlhčený s méně než 20 hm. - % vody	0235	1		
PIKRAMÁT ZIRKONIČITÝ, suchý nebo navlhčený méně než 20 hm. - % vody	0236	1		
PIKRAN AMONNÝ, suchý nebo s méně než 10% hm. vody	0004	1		
PIKRAN STŘÍBRNÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 30 % hm. vody	1347	4.1		
PIKRÁT AMONNÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 10 % hm. vody	1310	4.1		
PIPERAZIN	2579	8		
PIPERIDIN	2401	8		
PLASTY NA BÁZI NITROCELULÓZY, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, J.N.	2006	4.2		
PLASTY, SMĚS LISOVACÍ, ve formě těsta, desek nebo tyčí, uvolňující hořlavé páry	3314	9		
PLNIČE AIRBAGŮ (nafukovacích vaků) nebo MODULY AIRBAGŮ (nafukovacích vaků) nebo NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ	3268	9		
PLYN HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	3312	2		
PLYN HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3311	2		
PLYN HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, J.N.	3158	2		
PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 404A (pentafluorethan a 1,1,1,-trifluorethan a 1,1,2-tetrafluorethan, zeotropní směs s cca. 44 % pentafluorethanu a 52 % 1,1,1,-trifluorethanu)	3337	2		
PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407A (difluormethan, pentafluorethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotropní směs s cca 20% difluormethanu a 40% pentafluorethanu)	3338	2		
PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407B (difluormethan, pentafluorethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotropní směs s cca. 10% difluormethanu a 70% pentafluorethanu)	3339	2		
PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407C (difluormethan, pentafluorethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotropní směs s cca. 23 % difluormethanu a 25 % pentafluorethanu)	3340	2		
PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK, J.N. (směs F1, směs F2, směs F3)	1078	2		
PLYN ROPNÝ, STLAČENÝ	1071	2		
PLYN STLAČENÝ, J.N.	1956	2		
PLYN STLAČENÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	1954	2		
PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	1953	2		
PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3305	2		
PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, J.N.	1955	2		
PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3303	2		
PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3306	2		
PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3304	2		
PLYN STLAČENÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3156	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, J.N.	3163	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	3161	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3309	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3310	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	3308	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3162	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3307	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	3157	2		
PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	3160	2		
PLYNOVÉ GENERÁTORY NAFUKOVACÍCH VAKŮ, nebo MODULY NAFUKOVACÍCH VAKŮ nebo NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ	0503	1		
PLYNY ROPNÉ, ZKAPALNĚNÉ	1075	2		
PLYNY VZÁCNÉ A DUSÍK, SMĚS, STLAČENÁ	1981	2		
PLYNY VZÁCNÉ A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ	1980	2		
PLYNY VZÁCNÉ, SMĚS, STLAČENÁ	1979	2		
PLYNY ZKAPALNĚNÉ, nehořlavé, s přidáním dusíku, oxidu uhličitého nebo vzduchu	1058	2		
p-NITROSODIMETHYLANILÍN	1369	4.2		
PODPALOVAČ, TUHÝ, s hořlavou kapalnou látkou.	2623	4.1		
POHONNÁ HMOTA, KAPALNÁ	0495	1		
POHONNÁ HMOTA, KAPALNÁ	0497	1		
POHONNÁ HMOTA, TUHÁ	0498	1		
POHONNÁ HMOTA, TUHÁ	0501	1		
POLYSULFID AMONNÝ, ROZTOK	2818	8		
POLYSULFID AMONNÝ, ROZTOK	2818	8		
POPEL ZINKOVÝ	1435	4.3		
PRACH ARZENOVÝ	1562	6.1		
PRACH BEZDÝMNÝ	0160	1		
PRACH BEZDÝMNÝ	0161	1		
PRACH ČERNÝ, zrnitý nebo v moučkový	0027	1		
PRACH ČERNÝ, zrnitý nebo v moučkový	0028	1		
PRACHOVINA SUROVÁ, NAVLHČENÁ, s nejméně 17 hm. - % alkoholu	0432	1		
PRACHOVINA SUROVÁ, NAVLHČENÁ, s nejméně 17 hm. - % alkoholu	0433	1		
PRACHOVINA SUROVÁ, navlhčená, s nejméně 25 hm. - % vody	0159	1		
PRÁŠEK HAFNIOVÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 25 % vody,	1326	4.1		
PRÁŠEK HAFNIOVÝ, SUCHÝ	2545	4.2		
PRÁŠEK HAFNIOVÝ, SUCHÝ	2545	4.2		
PRÁŠEK HAFNIOVÝ, SUCHÝ	2545	4.2		
PRÁŠEK HLINÍKOVÝ, POTAŽENÝ	1309	4.1		
PRÁŠEK HLINÍKOVÝ, POTAŽENÝ	1309	4.1		
PRÁŠEK HLINÍKU, NEPOTAŽENÝ	1396	4.3		
PRÁŠEK HLINÍKU, NEPOTAŽENÝ	1396	4.3		
PRÁŠEK HOŘČÍKU nebo PRÁŠEK SLITIN HOŘČÍKU	1418	4.3		
PRÁŠEK HOŘČÍKU nebo PRÁŠEK SLITIN HOŘČÍKU	1418	4.3		
PRÁŠEK HOŘČÍKU nebo PRÁŠEK SLITIN HOŘČÍKU	1418	4.3		
PRÁŠEK KOVOVÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	3089	4.1		
PRÁŠEK KOVOVÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	3089	4.1		
PRÁŠEK KOVOVÝ, SCHOPNÝ SAMOOHŘEVU, J.N.	3189	4.2		
PRÁŠEK KOVOVÝ, SCHOPNÝ SAMOOHŘEVU, J.N.	3189	4.2		
PRÁŠEK KŘEMÍKOVÝ, AMORFNÍ	1346	4.1		
PRÁŠEK TITANOVÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 25% vody	1352	4.1		
PRÁŠEK TITANOVÝ, SUCHÝ	2546	4.2		
PRÁŠEK TITANOVÝ, SUCHÝ	2546	4.2		
PRÁŠEK TITANOVÝ, SUCHÝ	2546	4.2		
PRÁŠEK ZINKU nebo PRACH ZINKU	1436	4.3		
PRÁŠEK ZINKU nebo PRACH ZINKU	1436	4.3		
PRÁŠEK ZINKU nebo PRACH ZINKU	1436	4.3		
PRÁŠEK ZIRKONIOVÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 25 % hm. vody	1358	4.1		
PRÁŠEK ZIRKONIOVÝ, SUCHÝ	2008	4.2		
PRÁŠEK ZIRKONIOVÝ, SUCHÝ	2008	4.2		
PRÁŠEK ZIRKONIOVÝ, SUCHÝ	2008	4.2		
PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU nebo PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z TAVENÍ HLIN ÍKU	3170	4.3		
PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU nebo PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z TAVENÍ HLINÍKU	3170	4.3		
PROPADIEN, STABILIZOVANÝ	2200	2		
PROPAN	1978	2		
PROPANTHIOLY (propylmerkaptany)	2402	3		
PROPEN	1077	2		
PROPIONALDEHYD	1275	3		
PROPIONITRIL	2404	3		
PROPIONYLCHLORID	1815	3		
PROPYLAMIN	1277	3		
PROPYLENCHLORHYDRIN	2611	6.1		
PROPYLENIMIN, STABILIZOVANÝ	1921	3		
PROPYLENOXID	1280	3		
PROPYLFORMIÁTY	1281	3		
PROPYLTRICHLORSILAN	1816	8		
PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3142	6.1		
PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3142	6.1		
PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	3142	6.1		
PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, j. n	1903	8		
PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, j. n	1903	8		
PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, j. n	1903	8		
PROSTŘEDKY DEZINFEKČNÍ, TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1601	6.1		
PROSTŘEDKY DEZINFEKČNÍ, TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1601	6.1		
PROSTŘEDKY DEZINFEKČNÍ, TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1601	6.1		
PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ (neviskozní)	1306	3		
PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je větší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1306	3		
PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je větší než 175 kPa)	1306	3		
PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1306	3		
PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ (tenze par při 50°C je větší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1306	3		
PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1306	3		
PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ DÝMOVÉ	0196	1		
PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ DÝMOVÉ	0197	1		
PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, DÝMOTVORNÉ	0487	1		
PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, DÝMOVÉ	0313			
PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, RUČNÍ	0191	1		
PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, RUČNÍ 	0373	1		
PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ, lodní	0194	1		
PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ, lodní	0195	1		
PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, NE- SAMONAFUKOVACÍ, které obsahují nebezpečné látky jako výbavu	3072	9		
PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, SAMONAFUKOVACÍ	2990	9		
PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ	3269	3		
PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ	3269	3		
PŘEDMĚTY POD PNEUMATICKÝM TLAKEM nebo PŘEDMĚTY POD HYDRAULICKÝM TLAKEM (s nehořlavým plynem)	3164	2		
PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ pro technické účely	0428	1		
PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ pro technické účely	0429	1		
PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ pro technické účely	0430	1		
PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ pro technické účely	0431	1		
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0462			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0463			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0464			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0465			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0466			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0467			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0468			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0469			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0470			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.	0471			
PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, VELMI NECITLIVÉ(EEI)	0472	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, VELMI NECITLIVÉ(EEI)	0486	1		
PŘEDMĚTY, PYROFORICKÉ, J.N.	0380	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	0349	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	0350	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	0351	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	0352	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	0353	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	0354	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	0355	1		
PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, J.N.	0356	1		
PŘIBOUDLINA	1201	3		
PŘIBOUDLINA	1201	3		
PŘÍSTROJE HASICÍ se stlačeným nebo zkapalněným plynem	1044	2		
PŘÍSTROJE MALÉ, S PLYNNÝM UHLOVODÍKEM, s odběrním ventilem nebo OPAKOVANĚ PLNITELNÉ PRO MALÉ PŘÍSTROJE S PLYNNÝM UHLOVODÍKEM, s odběrním ventilem	3150	2		
PYRIDIN	1282	3		
PYROSULFURYLCHLORID	1817	8		
PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY, ZÁBAVNÉ	0333	1		
PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY, ZÁBAVNÉ	0333	1		
PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY, ZÁBAVNÉ	0334	1		
PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY, ZÁBAVNÉ	0335	1		
PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY, ZÁBAVNÉ	0336	1		
PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY, ZÁBAVNÉ	0337	1		
PYRROLIDIN	1922	3		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, HEXAFLUORID URANU, jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	2978	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÉ	2977	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU A, jiné než zvláštní formy, jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	2915	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU A, ŠTĚPNÉ, jiné než zvláštní formy	3327	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU B (M), jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	2917	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU B (U), jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	2916	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II), ŠTĚPNÉ	3326	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY -POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II), jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	2913	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY PŘEPRAVOVANÉ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	2919	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ AKTIVITA (LSA-II), jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	3321	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ AKTIVITA (LSA-II), ŠTĚPNÉ	3324	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ AKTIVITA (LSA-III), jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	3322	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, NÍZKÁ HMOTNOSTNÍ AKTIVITA (LSA-III), ŠTĚPNÉ	3325	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, PŘEPRAVOVANÉ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, ŠTĚPNÉ	3331	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU B (U), ŠTĚPNÉ	3328	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU A, ZVLÁŠTNÍ FORMY, jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	3332	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU A, ZVLÁŠTNÍ FORMY, ŠTĚPNÉ	3333	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU B (M), ŠTĚPNÉ	3329	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU C, jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	3323	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, KUS TYPU C, ŠTĚPNÉ	3330	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, nízká hmotnostní aktivita (LSA-I), jiné než štěpné nebo vyjmuté štěpné	2912	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, VYJMUTÝ KUS - VÝROBKY Z PŘÍRODNÍHO ORANU nebo OCHUZENÉHO URANU nebo PŘÍRODNÍHO THORIA	2909	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, VYJMUTÝ KUS - OMEZENÁ MNOŽSTVÍ	2910	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, VYJMUTÝ KUS - PRÁZDNÝ OBAL	2908	7		
RADIOAKTIVNÍ LÁTKY, VYJMUTÝ KUS - PŘÍSTROJE nebo VÝROBKY	2911	7		
RAKETOVÉ MOTORY	0186	1		
RAKETOVÉ MOTORY	0280	1		
RAKETOVÉ MOTORY	0281	1		
RAKETOVÉ MOTORY S HYPERGOLEM, nebo bez výmetné nálože	0250	1		
RAKETOVÉ MOTORY S KAPALNÝM PALIVEM	0395	1		
RAKETOVÉ MOTORY S KAPALNÝM PALIVEM	0396	1		
RAKETY PRO TAŽENÍ LAN	0453	1		
RAKETY, s nevýbušnou hlavicí	0183	1		
RAKETY, s výmetnou náložkou	0436	1		
RAKETY, s výmetnou náložkou	0437	1		
RAKETY, s výmetnou náložkou	0438	1		
RAKETY, S KAPALNÝM PALIVEM, s trhavinovou náloží	0397	1		
RAKETY, S KAPALNÝM PALIVEM, s trhavinovou náloží	0398	1		
RAKETY, s nevýbušnou hlavicí	0502	1		
RAKETY, s trhavinovou náloží	0180	1		
RAKETY, s trhavinovou náloží	0181	1		
RAKETY, s trhavinovou náloží	0182	1		
RAKETY, s trhavinovou náloží	0295	1		
RAKETY, TAHAČE LAN	0238	1		
RAKETY, TAHAČE LAN	0240	1		
RESINÁT (abietát) HLINITÝ	2715	4.1		
RESINÁT (abietát) KOBALTNATÝ, SRAŽENÝ	1318	4.1		
RESINÁT (abietát) MANGANATÝ	1330	4.1		
RESINÁT (abietát) VÁPENATÝ	1313	4.1		
RESINÁT (abietát) VÁPENATÝ, ROZTAVENÝ a ztuhlý	1314	4.1		
RESINÁT (abietát) ZINEČNATÝ	2714	4.1		
RESORCIN	2876	6.1		
ROPA SUROVÁ	1267	3		
ROPA SUROVÁ (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 1 75 kPa)	1267	3		
ROPA SUROVÁ (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1267	3		
ROPA SUROVÁ (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1267	3		
ROPA SUROVÁ (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1267	3		
ROZBUŠKOVÁ SESTAVA,NEELEKTRICKÁ, pro trhací práce	0360	1		
ROZBUŠKOVÁ SESTAVA,NEELEKTRICKÁ, pro trhací práce	0361	1		
ROZBUŠKOVÁ SESTAVA,NEELEKTRICKÁ, pro trhací práce	0499	1		
ROZBUŠKOVÁ SESTAVA,NEELEKTRICKÁ, pro trhací práce	0500	1		
ROZBUŠKY PRO MUNICI	0073	1		
ROZBUŠKY PRO MUNICI	0364	1		
ROZBUŠKY PRO MUNICI	0365	1		
ROZBUŠKY PRO MUNICI	0366	1		
ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ pro trhací práce	0030	1		
ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ pro trhací práce	0255	1		
ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ pro trhací práce	0456	1		
ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ	0455	1		
ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce	0029	1		
ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce	0267	1		
ROZRUŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VÝBUŠNÉ pro ropné vrty, bez rozbušky	0099	1		
ROZTOK KAUČUKU (neviskozní )	1287	3		
ROZTOK KAUČUKU (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1287	3		
ROZTOK KAUČUKU (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1287	3		
ROZTOK KAUČUKU (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1287	3		
ROZTOK KAUČUKU (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1287	3		
ROZTOK KAUČUKU (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1287	3		
ROZTOK KAUČUKU (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1287	3		
ROZTOK KAUČUKU (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1287	3		
ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (neviskozní)	1139	3		
ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1139	3		
ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (s bodem vzplanutí pod 23 °C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C vyšší než 175 kPa)	1139	3		
ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (s bodem vzplanutí pod 23° C a viskozitou podle 2.2.3.1.4)(tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa) 	1139	3		
ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1139	3		
ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1139	3		
ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (tenze par při 50°C vyšší než 175 kPa)	1139	3		
ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (Tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1139	3		
ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý	1866	3		
ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý (s bodem vznícení pod 23°C a viskozotou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1866	3		
ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý (s bodem vznícení pod 23°C a viskozotou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1866	3		
ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý (s bodem vznícení pod 23°C a viskozotou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1866	3		
ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1866	3		
ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý (tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1866	3		
ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1866	3		
ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý (tenze par při 50°Cnepřesahuje 110 kPa	1866	3		
RTUŤ	2809	8		
RUBIDIUM	1423	4.3		
ŘEZAČKY KABELŮ, VÝBUŠNÉ	0070	1		
SADBA RICINOVÁ nebo MOUČKA RICINOVÁ nebo KOLÁČ RICINOVÝ nebo VLOČKY RICINOVÉ	2969	9		
SALICYLÁT NIKOTINU, tuhý	1657	6.1		
SALICYLÁT RTUŤNATÝ	1644	6.1		
SELENANY nebo SELENIČITANY	2630	6.1		
SELENOVODÍK, BEZVODÝ	2202	2		
Seno nebo sláma nebo plevy	1327	4.1	není předmětem pro ADR	
SILAN	2203	2		
SILICID HLINÍKU PRÁŠKOVÝ, NEPOTAŽENÝ	1398	4.3		
SILICID HOŘČÍKU	2624	4.3		
SILICID LITHIA	1417	4.3		
SILICID VÁPNÍKU	1405	4.3		
SILICID VÁPNÍKU	1405	4.3		
SÍRA	1350	4.1		
SÍRA, ROZTAVENÁ	2448	4.1		
SÍRAN NIKOTINU, ROZTOK	1658	6.1		
SÍRAN NIKOTINU, TUHÝ	1658	6.1		
SÍRAN OLOVNATÝ, obsahující více než 3% volné kyseliny	1794	8		
SÍRAN RTUŤNATÝ	1645	6.1		
SÍRAN VANADYLU	2931	6.1		
SIRNÍK DIPIKRYLU, suchý nebo navlhčený, s méně než 10 % hm. vody	0401	1		
SIROUHLÍK	1131	3		
SIROVODÍK	1053	2		
SLITINA ALKALICKÝCH KOVŮ, KAPALNÁ, J.N.	1421	4.3		
SLITINA KŘEMÍK/ŽELEZO/LITHIUM	2830	4.3		
SLITINA PRÁŠKOVÁ KŘEMÍK/ŽELEZO/HLINÍK	1395	4.3		
SLITINA VÁPNÍK/MANGAN/KŘEMÍK	2844	4.3		
SLITINY BARYA, PYROFORNÍ	1854	4.2		
SLITINY DRASLÍKU A SODÍKU	1422	4.3		
SLITINY DRASLÍKU, KOVOVÉ	1420	4.3		
SLITINA KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N.	1393	4.3		
SLOUČENINA ANTIMONU, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	3141	6.1		
SLOUČENINA ANTIMONU, ANORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	1549	6.1		
SLOUČENINA ARZENU, KAPALNÁ, J.N., anorganická, zahrnující arzeničnany, J.N., arzenitany, J.N. a sulfidy arzenu, J.N.)	1556	6.1		
SLOUČENINA ARZENU, KAPALNÁ, J.N., anorganická, zahrnující arzeničnany, J.N., arzenitany, J.N. a sulfidy arzenu, J.N.)	1556	6.1		
SLOUČENINA ARZENU, KAPALNÁ, J.N., anorganická, zahrnující arzeničnany, J.N., arzenitany, J.N. a sulfidy arzenu, J.N.)	1556	6.1		
SLOUČENINA ARZENU, TUHÁ, J.N. anorganická, zahrnující arzeničnany, J.N., arzenitany J.N. a sulfidy arzenu, J.N.);	1557	6.1		
SLOUČENINA ARZENU, TUHÁ, J.N. anorganická, zahrnující arzeničnany, J.N., arzenitany J.N. a sulfidy arzenu, J.N.);	1557	6.1		
SLOUČENINA ARZENU, TUHÁ, J.N. anorganická, zahrnující arzeničnany, J.N., arzenitany J.N. a sulfidy arzenu, J.N.);	1557	6.1		
SLOUČENINA BARYA, J.N.	1564	6.1		
SLOUČENINA BARYA, J.N.	1564	6.1		
SLOUČENINA BERYLLIA, J.N.	1566	6.1		
SLOUČENINA BERYLLIA, J.N.	1566	6.1		
SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	2788	6.1		
SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	2788	6.1		
SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	2788	6.1		
SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	3146	6.1		
SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	3146	6.1		
SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	3146	6.1		
SLOUČENINA FENYLRTUŤNATÁ, J.N.	2026	6.1		
SLOUČENINA FENYLRTUŤNATÁ, J.N.	2026	6.1		
SLOUČENINA FENYLRTUŤNATÁ, J.N.	2026	6.1		
SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	3279	6.1		
SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	3279	6.1		
SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, J.N., kapalná	3278	6.1		
SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, J.N., kapalná	3278	6.1		
SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, J.N., kapalná	3278	6.1		
SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, J.N., tuhá	3278	6.1		
SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, J.N., tuhá	3278	6.1		
SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, J.N., tuhá	3278	6.1		
SLOUČENINA MOČOVINY ADIČNÍ S PEROXIDEM VODÍKU	1511	5.1		
SLOUČENINA NIKOTINU, KAPALNÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.	3144	6.1		
SLOUČENINA NIKOTINU, KAPALNÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.	3144	6.1		
SLOUČENINA NIKOTINU, KAPALNÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.	3144	6.1		
SLOUČENINA NIKOTINU, TUHÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, TUHÉ, J.N.	1655	6.1		
SLOUČENINA NIKOTINU, TUHÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, TUHÉ, J.N.	1655	6.1		
SLOUČENINA NIKOTINU, TUHÁ, J.N. nebo PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, TUHÉ, J.N.	1655	6.1		
SLOUČENINA OLOVA, ROZPUSTNÁ, J.N.	2291	6.1		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, nebo SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, ROZTOK, nebo SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, DISPERZE, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	3207	4.3		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, nebo SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, ROZTOK, nebo SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, DISPERZE, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	3207	4.3		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, nebo SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, ROZTOK, nebo SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, DISPERZE, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	3207	4.3		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	3372	4.3		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	3372	4.3		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.	3372	4.3		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, J.N., kapalná	3282	6.1		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, J.N., kapalná	3282	6.1		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, J.N., kapalná	3282	6.1		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, J.N., tuhá	3282	6.1		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, J.N., tuhá	3282	6.1		
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, J.N., tuhá	3282	6.1		
SLOUČENINA PYROFORNÍ, ORGANOKOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N., kapalná	3203	4.2		
SLOUČENINA PYROFORNÍ, ORGANOKOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N., tuhá	3203	4.2		
SLOUČENINA RTUTI, KAPALNÁ, J.N.	2024	6.1		
SLOUČENINA RTUTI, KAPALNÁ, J.N.	2024	6.1		
SLOUČENINA RTUTI, KAPALNÁ, J.N.	2024	6.1		
SLOUČENINA RTUTI, TUHÁ, J.N.	2025	6.1		
SLOUČENINA RTUTI, TUHÁ, J.N.	2025	6.1		
SLOUČENINA RTUTI, TUHÁ, J.N.	2025	6.1		
SLOUČENINA SELENU, J.N.	3283	6.1		
SLOUČENINA SELENU, J.N.	3283	6.1		
SLOUČENINA SELENU, J.N.	3283	6.1		
SLOUČENINA TELLURU, J.N.	3284	6.1		
SLOUČENINA TELLURU, J.N.	3284	6.1		
SLOUČENINA TELLURU, J.N.	3284	6.1		
SLOUČENINA VANADU, J.N.	3285	6.1		
SLOUČENINA VANADU, J.N.	3285	6.1		
SLOUČENINA VANADU, J.N.	3285	6.1		
SLOUČENINY ARZENU ORGANICKÉ, J.N., kapalné	3280	6.1		
SLOUČENINY ARZENU ORGANICKÉ, J.N., kapalné	3280	6.1		
SLOUČENINY ARZENU ORGANICKÉ, J.N., kapalné	3280	6.1		
SLOUČENINY ARZENU ORGANICKÉ, J.N., tuhé	3280	6.1		
SLOUČENINY ARZENU ORGANICKÉ, J.N., tuhé	3280	6.1		
SLOUČENINY ARZENU ORGANICKÉ, J.N., tuhé	3280	6.1		
SLOUČENINY KADMIA	2570	6.1		
SLOUČENINY KADMIA	2570	6.1		
SLOUČENINY KADMIA	2570	6.1		
SLOUČENINA THALLIA, J.N.	1707	6.1		
SLOŽ PYROTECHNICKÁ, ZÁBLESKOVÁ	0094	1		
SLOŽ PYROTECHNICKÁ, ZÁBLESKOVÁ	0305	1		
SLOŽE HNACÍ	0415	1		
SLOŽE HNACÍ	0491	1		
SMĚS KYSELINY DUSIČNÉ A CHLOROVODÍKOVÉ (solné)	1798	8	přeprava zakázána	
SMĚS NITRAČNÍ, obsahující nejvýše 50 % kyseliny dusičné	1796	8		
SMĚS NITRAČNÍ, obsahující více než 50 % kyseliny dusičné	1796	8		
SMĚS NITRAČNÍ, ODPADNÍ, obsahující nejvýše 50 % kyseliny dusičné	1826	8		
SMĚS NITRAČNÍ, ODPADNÍ, obsahující více než 50 % kyseliny dusičné	1826	8		
SODÍK	1428	4.3		
SOLI ORGANICKÝCH SLOUČENIN, KOVOVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	3181	4.1		
SOLI ORGANICKÝCH SLOUČENIN, KOVOVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	3181	4.1		
SOUČÁSTI, ROZNĚTNÉ SYSTÉMY, J.N.	0382	1		
SOUČÁSTI, ROZNĚTNÉ SYSTÉMY, J.N.	0383	1		
SOUČÁSTI, ROZNĚTNÉ SYSTÉMY, J.N.	0461	1		
SOUČÁSTI, ROZNĚTNÉ SYSTÉMY, J.N.	0384	1		
SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ nebo SOUPRAVA PRVNÍ POMOCI	3316	9		
SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ nebo SOUPRAVA PRVNÍ POMOCI	3316	9		
STOPINA	0101	1		
STOPOVKY PRO MUNICI	0306	1		
STOPOVKY PRO MUNICI	0212	1		
STROJE CHLADICÍ s nehořlavým a nejedovatým zkapalněným plynem nebo s roztokem amoniaku (UN 2672)	2857	2		
STRYCHNIN nebo SOLI STRYCHNINU	1692	6.1		
STŘELY, s trhavou nebo výmetnou náložkou	0346	1		
STŘELY, s trhavou nebo výmetnou náložkou	0347	1		
STŘELY, s trhavou nebo výmetnou náložkou	0426	1		
STŘELY, s trhavou nebo výmetnou náložkou	0427	1		
STŘELY, s trhavou nebo výmetnou náložkou	0434	1		
STŘELY, s trhavou nebo výmetnou náložkou	0435	1		
STŘELY, nevýbušné se stopovkou	0424	1		
STŘELY, nevýbušné se stopovkou	0425	1		
STŘELY, s trhavinovou náloží	0167	1		
STŘELY, s trhavinovou náloží	0168	1		
STŘELY, s trhavinovou náloží	0169	1		
STŘELY, s trhavinovou náloží	0324	1		
STŘELY, s trhavinovou náloží	0344	1		
STŘELY,nevýbušné se stopovkou	0345	1		
STYREN, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ	2055	3		
SULFID AMONNÝ, ROZTOK	2683	8		
SULFID DRASELNÝ, BEZVODÝ nebo SULFID DRASELNÝ s méně než 30 % krystalové vody	1382	4.2		
SULFID DRASELNÝ, HYDRATOVANÝ, obsahující nejméně 30 % krystalové vody	1847	8		
SULFID FOSFOREČNÝ, neobsahující žlutý nebo bílý fosfor	1340	4.3		
SULFID KARBONYLU (KARBONYLSULFID)	2204	2		
SULFID SELENIČITÝ	2657	6.1		
SULFID SODNÝ, BEZVODÝ nebo SULFID SODNÝ s méně než 30% krystalové vody	1385	4.2		
SULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ, obsahující nejméně 30 % vody	1849	8		
SULFID TITANIČITÝ	3174	4.2		
SUPEROXID DRASELNÝ	2466	5.1		
SUPEROXID SODNÝ	2547	5.1		
SVĚTLICE LETECKÉ	0403	1		
SVĚTLICE LETECKÉ	0404	1		
SVĚTLICE, LETECKÉ	0093	1		
SVĚTLICE, LETECKÉ	0420	1		
SVĚTLICE, LETECKÉ	0421	1		
SVĚTLICE, POZEMNÍ	0092	1		
SVĚTLICE, POZEMNÍ	0418	1		
SVĚTLICE, POZEMNÍ	0419	1		
SVÍCE SLZOTVORNÉ	1700	6.1		
SVÍTIPLYN, STLAČENÝ	1023	2		
terc.-BUTYLCYKLOHEXYLCHLORFORMIÁT	2747	6.1		
terc-BUTYLHYPOCHLORID 	3255	4.2	přeprava zakázána	
terc.-BUTYLISOKYANÁT	2484	6.1		
TERPENTÝN	1299	3		
TERPINOLEN	2541	3		
TETRABROMETHAN	2504	6.1		
TETRABROMMETHAN	2516	6.1		
TETRAETHYLENPENTAMIN	2320	8		
TETRAETHYLPENTAOXODITHIODIFOSFÁT	1704	6.1		
TETRAETHYLSILIKÁT	1292	3		
TETRAFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ	1081	2		
TETRAFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 14)	1982	2		
TETRAFOSFORHEPTASULFID, neobsahující žlutý nebo bílý fosfor	1339	4.1		
TETRAFOSFORTRISULFID (FOSFORSESKVISULFID), neobsahující žlutý nebo bílý fosfor	1341	4.1		
TETRAHYDRIDOBORITAN DRASELNÝ	1870	4.3		
TETRAHYDROBORITAN HLINITÝ	2870	4.2		
TETRAHYDROBORITAN HLINITÝ V PŘÍSTROJÍCH	2870	4.2		
TETRAHYDRIDOBORITAN LITHNÝ	1413	4.3		
TETRAHYDRIDOBORITAN SODNÝ	1426	4.3		
TETRAHYDRIDOBORITAN SODNÝ A HYDROXID SODNÝ, ROZTOK obsahující nejvýše 12% hm. tetrahydridoboritanu sodného a nejvýše 40 % hm. hydroxidu sodného	3320	8		
TETRAHYDRIDOBORITAN SODNÝ A HYDROXID SODNÝ, ROZTOK obsahující nejvýše 12% hm. tetrahydridoboritanu sodného a nejvýše 40 % hm. hydroxidu sodného	3320	8		
TETRAHYDRIDOHLINITAN LITHNÝ	1410	4.3		
TETRAHYDRIDOHLINITAN LITHNÝ, V ETHERU	1411	4.3		
TETRAHYDRIDOHLINITAN SODNÝ	2835	4.3		
TETRAHYDROFTALANHYDRIDY, obsahující více než 0,05 % maleinanhydridu	2698	8		
TETRAHYDROFURAN	2056	3		
TETRAHYDROFURFURYLAMIN	2943	3		
TETRAHYDROTHIOFEN	2412	3		
TETRACHLORETHYLEN	1897	6.1		
TETRACHLORMETHAN	1846	6.1		
TETRACHLORSILAN (chlorid křemičitý)	1818	8		
TETRAKARBONYL NIKLU	1259	6.1		
TETRAMER PROPYLENU	2850	3		
TETRAMETHYLAMONIUM-HYDROXID	1835	8		
TETRAMETHYLSILAN	2749	3		
TETRANITROANILIN	0207	1		
TETRANITROMETHAN	1510	5.1		
TETRAPROPYLORTHOTITANÁT	2413	3		
THIOFEN	2414	3		
THIOFENOL (fenylmerkaptan)	2337	6.1		
THIOFOSGEN	2474	6.1		
THIOGLYKOL	2966	6.1		
THIOKYANÁT RTUŤNATÝ	1646	6.1		
THIOLY (merkaptany), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ (směsi merkaptanů), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1228	3		
THIOLY (merkaptany), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ (směsi merkaptanů), KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	1228	3		
THIOLY KAPALNÉ, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ KAPALNÉ, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	3071	6.1		
THIOLY KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	3336	3		
THIOLY KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N.	3336	3		
THIOLY KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N. (Tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	3336	3		
THIOLY KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo SMĚSI THIOLŮ KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N. ( Tenze par při 50 °C nepřesahuje 110kPa)	3336	3		
TINKTURY, LÉKAŘSKÉ	1293	3		
TINKTURY, LÉKAŘSKÉ	1293	3		
TITAN HOUBA - ČÁSTICE nebo TITAN HOUBA- PRÁŠEK	2878	4.1		
TOLUEN	1294	3		
TOLUYLENDIISOKYANÁT 	2078	6.1		
TOLUIDINY, KAPALNÉ	1708	6.1		
TOLUIDINY, TUHÉ	1708	6.1		
TORPÉDA, S KAPALNÝM PALIVEM, s trhavinovou náloží nebo bez ní	0449	1		
TORPÉDA, s trhavinovou náloží	0329	1		
TORPÉDA, s trhavinovou náloží	0330	1		
TORPÉDA, s trhavinovou náloží	0451	1		
TORPÉDA,S KAPALNÝM PALIVEM s nevýbušnou hlavicí	0450	1		
TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, KAPALNÉ, J.N.	3172	6.1		
TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, KAPALNÉ, J.N.	3172	6.1		
TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, KAPALNÉ, J.N.	3172	6.1		
TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, TUHÉ, J.N.	3172	6.1		
TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, TUHÉ, J.N.	3172	6.1		
TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, TUHÉ, J.N.	3172	6.1		
TRHAVÉ NÁLOŽKY	0043	1		
TRHAVINA, TYP B	0082	1		
TRHAVINA, TYP B	0331	1		
TRHAVINA, TYP C	0083	1		
TRHAVINA, TYP D	0084	1		
TRHAVINA, TYP E	0241	1		
TRHAVINA, TYP E	0332	1		
TRHAVINA,TYP A	0081	1		
TRIALLYLAMIN	2610	3		
TRIALLYLBORÁT	2609	6.1		
TRIBUTYLAMIN	2542	6.1		
TRIBUTYLFOSFAN 	3254	4.2		
TRIETHYLAMIN	1296	3		
TRIETHYLBORÁT	1176	3		
TRIETHYLENTETRAMIN	2259	8		
TRIETHYLFOSFIT	2323	3		
TRIFLUORACETYLCHLORID	3057	2		
TRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 23)	1984	2		
TRIFLUORMETHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	3136	2		
TRICHLORACETYLCHLORID	2442	8		
TRICHLORBENZENY, KAPALNÉ	2321	6.1		
TRICHLORBUTEN	2322	6.1		
TRICHLORETHYLEN	1710	6.1		
TRICHLORID VANADYLU	2443	8		
TRICHLORSILAN	1295	4.3		
TRIISOBUTYLEN	2324	3		
TRIISOPROPYLBORÁT	2616	3		
TRIISOPROPYLBORÁT	2616	3		
TRIKRESYLFOSFÁT, s více než 3 % ortho-isomerů	2574	6.1		
TRIMETHYLACETYLCHLORID	2438	6.1		
TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ	1083	2		
TRIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 50 % hm. trimethylaminu	1297	3		
TRIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 50 % hm. trimethylaminu	1297	3		
TRIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 50 % hm. trimethylaminu	1297	3		
TRIMETHYLBORÁT	2416	3		
TRIMETHYLCYKLOHEXYLAMIN	2326	8		
TRIMETHYLFOSFIT	2329	3		
TRIMETHYLHEXAMETHYLEN-DIAMINY	2327	8		
TRIMETHYLHEXAMETHYLEN-DIISOKYANÁT 	2328	6.1		
TRIMETHYLCHLORSILAN	1298	3		
TRINITROANILIN (PIKRAMID)	0153	1		
TRINITROANISOL	0213	1		
TRINITROBENZEN, navlhčený s nejméně 10% hm. vody	3367	4.1		
TRINITROBENZEN, NAVLHČENÝ s nejméně 30 % hm. vody	1354	4.1		
TRINITROBENZEN, suchý nebo navlhčený méně než 30 hm. - % vody	0214	1		
TRINITROFENETOL	0218	1		
TRINITROFENOL (KYSELINA PIKROVÁ), navlhčený (á) s nejméně 10% hm. vody	3364	4.1		
TRINITROFENOL (KYSELINA PIKROVÁ), suchý nebo navlhčený s méně než 30 % hm vody	0154	1		
TRINITROFENOL, NAVLHČENÝ s nejméně 30 % hm. vody	1344	4.1		
TRINITROFENYLMETHYLNITRAMIN (TETRYL)	0208	1		
TRINITROFLUORENON	0387	1		
TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID) navlhčený s nejméně 10% hm. vody	3365	4.1		
TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID)	0155	4.1		
TRINITROMETAKRESOL	0216	1		
TRINITRONAFTALEN	0217	1		
TRINITRORESORCIN (KYSELINA STYFNOVÁ), NAVLHČENÝ(-Á), s nejméně 20 % hm. vody (nebo směsi alkohol/voda)	0394	1		
TRINITRORESORCIN (KYSELINA STYFNOVÁ), suchý nebo navlhčený méně než 20 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda	0219	1		
TRINITRORESORCINÁT OLOVNATÝ, NAVLHČENÝ s nejméně20 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda 	0130	1		
TRINITROTOLUEN (TNT) VE SMĚSI S TRINITROBENZENEM A HEXANITROSTILBENEM	0389	1		
TRINITROTOLUEN (TNT) VE SMĚSI S TRINITROBENZENEM nebo HEXANITROSTILBENEM	0388	1		
TRINITROTOLUEN (TNT), navlhčený s méně než 10% hm. vody	3366	4.1		
TRINITROTOLUEN (TNT), suchý nebo navlhčený méně než 30% hm. vody	0209	1		
TRINITROTOLUEN, NAVLHČENÝ s nejméně 30 % hm. vody	1356	4.1		
TRIPROPYLAMIN	2260	3		
TRIPROPYLEN	2057	3		
TRIPROPYLEN	2057	3		
TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, ROZTOK	2501	6.1		
TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, ROZTOK	2501	6.1		
TRITONAL	0390	1		
TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ	0192	1		
TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ	0193	1		
TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ	0492	1		
TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ	0493	1		
UHLÍK, AKTIVOVANÝ	1362	4.2		
UHLÍK, živočišného nebo rostlinného původu	1361	4.2		
UHLÍK, živočišného nebo rostlinného původu	1361	4.2		
UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J.N.	1964	2		
UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (směs A, A01, A02, A1, B1, B2, B, nebo C)	1965	2		
UHLOVODÍKY TERPENICKÉ, J.N.	2319	3		
UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.	3295	3		
UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. (Tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	3295	3		
UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. (Tenze par při 50°C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	3295	3		
UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. (Tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	3295	3		
UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. (Tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	3295	3		
UNDEKAN	2330	3		
VALERALDEHYD	2058	3		
VALERYLCHLORID	2502	8		
VÁPNÍK	1401	4.3		
VÁPNÍK, PYROFORNÍ NEBO SLITINY VÁPNÍKU, PYROFORNÍ 	1855	4.2		
VÁPNO NATRONOVÉ s více jak 4 % hydroxydu sodného	1907	8		
VINAN ANTIMONYLODRASELNÝ	1551	6.1		
VINAN NIKOTINU	1659	6.1		
VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ	1301	3		
VINYLBROMID, STABILIZOVANÝ	1085	2		
VINYLBUTYRÁT, STABILIZOVANÝ	2838	3		
VINYLETHYLETHER, STABILIZOVANÝ	1302	3		
VINYLFLUORID, STABILIZOVANÝ	1860	2		
VINYLCHLORACETÁT	2589	6.1		
VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ	1086	2		
VINYLIDENCHLORID, STABILIZOVANÝ	1303	3		
VINYLMETHYLETHER, STABILIZOVANÝ	1087	2		
VINYLPYRIDINY, STABILIZOVANÉ	3073	6.1		
VINYLTOLUENY, STABILIZOVANÉ	2618	3		
VINYLTRICHLORSILAN, STABILIZOVANÝ	1305	3		
VLÁKNA, nebo TKANINYIMPREGNOVANÉ SLABĚ NITROVANOU CELULÓZOU J.N.	1353	4.1		
VLÁKNA, nebo TKANINY, ŽIVOČIŠNÉHO, ROSTLINNÉHO nebo SYNTETICKÉHO PŮVODU, J.N. impregnovaná olejem	1373	4.2		
Vlákna, rostlinného původu, suchá	3360	4.1	není předmětem pro ADR	
Vlákna, živočišného nebo rostlinného původu, spálená, mohrá nebo vlhká	1372	4.2	není předmětem pro ADR	
Vlna odpadní, vlhká	1387	4.2	není předmětem pro ADR	
VODÍK A METHAN, SMĚS, STLAČENÁ	2034	2		
VODÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1966	2		
VODÍK, STLAČENÝ	1049	2		
Vozidlo na bateriový pohon nebo přístroj na bateriový pohon	3171	9	není předmětem pro ADR	
VÝBUŠNÉ LÁTKY, VELMI NECITLIVÉ ( EVI), J.N.	0482	1		
VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly (neviskozní) 	1266	3		
VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 110kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)	1266	3		
VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa)	1266	3		
VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly (s bodem vzplanutí pod 23°C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50°C je vyšší než 175 kPa)	1266	3		
VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly (tenze par při 50°C nepřesahuje 110 kPa) 	1266	3		
VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa) 	1266	3		
VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly (tenze par při 50°C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa) 	1266	3		
VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými rozpouštědly (tenze par při 50°C vyšší než 175 kPa) 	1266	3		
VZDUCH, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	1003	2		
VZDUCH,STLAČENÝ (TLAKOVÝ VZDUCH)	1002	2		
VZOREK CHEMICKÝ, JEDOVATÝ, kapalný nebo tuhý	3315	6.1		
VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, HOŘLAVÝ, J.N., který není hluboce zchlazený	3167	2		
VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, JEDOVATÝ, J.N., který není hluboce zchlazený	3169	2		
VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N., který není hluboce zchlazený	3168	2		
VZORKY VÝBUŠNÉ, kromě třaskavin	0190	1		
XANTHÁTY	3342	4.2		
XANTHÁTY	3342	4.2		
XENON	2036	2		
XENON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ	2591	2		
XYLENOLY, kapalné	2261	6.1		
XYLENOLY, tuhé	2261	6.1		
XYLENY	1307	3		
XYLENY	1307	3		
XYLIDINY, KAPALNÉ	1711	6.1		
XYLIDINY, TUHÉ	1711	6.1		
XYLYLBROMID	1701	6.1		
ZÁPALKY BEZPEČNOSTNÍ (knížečky, složky nebo krabičky)	1944	4.1		
ZÁPALKY VĚTROVÉ	2254	4.1		
ZÁPALKY VOSKOVÉ	1945	4.1		
ZÁPALKY, KALÍŠKOVÉ	0377	1		
ZÁPALKY, KALÍŠKOVÉ	0378	1		
ZÁPALKY, "ZÁPALNÉ KDEKOLIV"	1331	4.1		
ZÁPALKY, KALÍŠKOVÉ	0044	1		
ZÁPALNICE	0066	1		
ZÁPALNICE, BEZPEČNOSTNÍ	0105	1		
ZÁPALNICE, trubičková, s kovovým pláštěm	0103	1		
ZAPALOVAČE s hořlavým plynem nebo NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ s hořlavým plynem	1057	2		
ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ	0367	1		
ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ	0106	1		
ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ	0107	1		
ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ	0257	1		
ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ s pojistným zařízením	0408	1		
ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ s pojistným zařízením	0409	1		
ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ s pojistným zařízením	0410	1		
ZAPALOVAČE, ZÁŽEHOVÉ	0316	1		
ZAPALOVAČE, ZÁŽEHOVÉ	0317	1		
ZAPALOVAČE, ZÁŽEHOVÉ	0368	1		
ZAPLYNOVANÁ JEDNOTKA	3359	9		

KAPITOLA 3.3

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO URČITÉ LÁTKY NEBO PŘEDMĚTY

3.3.1	V této kapitole jsou uvedena zvláštní ustanovení odpovídající číslům udaným ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 pro látku nebo předmět, na které se tato zvláštní ustanovení vztahují.

16	Vzorky nových nebo již existujících výbušných látek nebo předmětů, které jsou přepravovány mimo jiné k pokusným, klasifikačním, výzkumným a vývojovým účelům, k účelům kontroly kvality nebo jako obchodní vzorky, smějí být přepravovány podle požadavků příslušného orgánu (viz 2.2.1.1.3). Hmotnost výbušných vzorků, které nejsou navlhčeny nebo znecitlivěny, je omezena do 10 kg na malý kus podle požadavků příslušného orgánu. Hmotnost výbušných vzorků, které jsou navlhčeny nebo znecitlivěny, je omezena do 25 kg.

23	Tato látka vykazuje nebezpečí hořlavosti, která se však projeví jen v případě velmi silného požáru v uzavřeném prostoru.

32	Tato látka nepodléhá předpisům ADR, pokud je v jakékoli jiné formě.

37	Tato látka nepodléhá předpisům ADR, jestliže je pokryta (potažena).

38	Tato látka nepodléhá předpisům ADR, jestliže obsahuje nejvýše 0,1 % karbidu vápenatého.

39	Tato látka nepodléhá předpisům ADR, jestliže obsahuje méně než 30 %, nebo nejméně 90 % křemíku.

43	Pokud jsou tyto látky podány k přepravě jako pesticidy, musí být přepravovány pod příslušnou položkou pro pesticid a podle platných ustanovení pro pesticidy (viz 2.2.61.1.10 a2 2.2.61.1.11.2).

45	Sulfidy a oxidy antimonu s obsahem nejvýše 0,5 % arzénu, vztaženo na celkovou hmotnost, nepodléhají předpisům ADR.

47	Ferrikyanidy a ferrokyanidy nepodléhají předpisům ADR.

48	Obsahuje-li tato látka více než 20 % kyanovodíku, není připuštěna k přepravě.

59	Tyto látky nepodléhají předpisům ADR, jestliže obsahují nejvýše 50 % hořčíku.

60	Činí-li koncentrace více než 72 %, není látka připuštěna k přepravě.

61	Technický název, kterým musí být doplněno oficiální pojmenování, musí být obvyklý název dovolený ISO (viz též normu ISO 1750 : 1981 “Pesticidy a jiné zemědělské chemikálie - obvyklé názvy” v platném znění), jiné názvy uvedené v publikaci Světové zdravotnické organizace (WHO) „Recommended Classifcation of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“ anebo pojmenování aktivní látky (viz také 3.1.2.8.1 a 3.1.2.8.1.1).

62	Tato látka nepodléhá předpisům ADR, jestliže obsahuje nejvýše 4 % hydroxidu sodného.

65	Vodné roztoky peroxidu vodíku s méně než 8 % peroxidu vodíku nepodléhají předpisům ADR.

103	Přeprava dusitanů amonných a směsí anorganického dusitanu se solí amonnou je zakázána.

105	Nitrocelulóza odpovídající popisům UN čísel 2556 nebo 2557 může být přiřazena ke třídě 4.1.

113	Přeprava chemicky nestálých směsí je zakázána.

119	Chladicí stroje zahrnují stroje nebo jiná zařízení, které byly zkonstruovány ke specifickému účelu udržovat potraviny nebo jiné výrobky ve vnitřním prostoru na nízké teplotě, jakož i klimatizační jednotky. Chladicí stroje a součásti chladicích strojů nepodléhají předpisům ADR, pokud obsahují méně než 12 kg plynu třídy 2, skupiny A nebo O podle 2.2.2.1.3, nebo pokud obsahují méně než 12 litrů roztoku amoniaku (UN číslo 2672).

122	Vedlejší nebezpečí a popřípadě řízená teplota a kritická teplota, jakož i UN čísla (druhové položky) pro každý z již zařazených přípravků organických peroxidů jsou uvedeny v pododdílu 2.2.52.4.

127	Smí být použito jiné inertní látky nebo jiné inertní směsi látek, za předpokladu, že tyto látky má stejné flegmatizační vlastnosti.

131	Flegmatizačni látka musí být zřetelně méně citlivá než suchý PETN.

135	Hydratovaná sodná sůl kyseliny dichlorisokyanurové nepodléhá předpisům ADR.

138	p-brombenzylkyanid nepodléhá předpisům ADR.

141	Látky, které byly podrobeny dostatečnému tepelnému zpracování tak, že během přepravy nepředstavují žádné nebezpečí, nepodléhají předpisům ADR.

142	Moučka sójových bobů, která je extrahovaná rozpouštědlem, obsahující nejvýše 1,5 % oleje a 11 % vlhkosti a neobsahující prakticky žádné hořlavé rozpouštědlo, nepodléhá předpisům ADR.

144	Vodný roztok s nejvýše 24 % (obj.) alkoholu nepodléhá předpisům ADR.

145	Alkoholické nápoje obalové skupiny III nepodléhají předpisům ADR, jestliže jsou přepravovány v nádobách o vnitřním objemu nejvýše 250 litrů.

152	Zařazení této látky závisí na velikosti částeček a obalu, mezní hodnoty však dosud nebyly zkouškami určeny. Odpovídající zařazení musí být provedeno podle požadavků oddílu 2.2.1.

153	Tato položka platí jen, jestliže bylo na základě zkoušek prokázáno, že tyto látky ve styku s vodou nejsou hořlavé, nevykazují tendenci k samovznícení a vyvinutá směs plynů není hořlavá.

162	Pro směsi s bodem vzplanutí nejvýše 61° C je nutná bezpečnostní značka podle vzoru 6.3.

163	Látka jmenovitě uvedená v tabulce A kapitoly 3.2 nesmí být přepravována pod touto položkou. Látky, které jsou přepravovány pod touto položkou, smějí obsahovat nejvýše 20 % nitrocelulózy, za podmínky, že nitrocelulóza neobsahuje více než 12,6 % dusíku (v suché hmotě).

168	Asbest, který je ponořen nebo fixován v přírodním nebo umělém pojivu (jako je cement, plast, asfalt, pryskyřice nebo minerály) tak, aby během přepravy nemohlo dojít k uvolnění nebezpečného množství vdechovatelných azbestových vláken, nepodléhá předpisům ADR. Hotové výrobky, které obsahují asbest a tento požadavek nesplňují, však nepodléhají předpisům ADR, jestliže jsou zabaleny tak, že během přepravy nemůže dojít k uvolnění nebezpečného množství vdechovatelných azbestových vláken.

169	Anhydrid kyseliny ftalové v tuhém stavu a tetrahydroftaIanhydridy s nejvýše 0,05 % maleinanhydridu nepodléhají předpisům ADR. Anhydrid kyseliny ftalové, roztavený při teplotě vyšší než je jeho bod vzplanutí, s nejvýše 0,05 % maleinanhydridu, musí být přiřazen k UN číslu 3256.

172	Pro radioaktivní látky s vedlejším nebezpečím platí :
(a)	kusy musí být označeny bezpečnostními značkami odpovídajícími každému vedlejšímu nebezpečí představovanému látkami; odpovídající velké bezpečnostní značky se umístí na vozidla nebo kontejnery podle příslušných ustanovení oddílu 5.3.1;

(b)	radioaktivní látky musí být přiřazeny k obalovým skupinám I, II, popřípadě III, podle klasifikačních kritérií pro obalové skupiny obsažených v Části 2 podle povahy převažujícího vedlejšího nebezpečí.

Popis předepsaný v 5.4.1.2.5.1 (e) musí zahrnovat popis těchto vedlejších nebezpečí (např. “Vedlejší nebezpečí: 3, 6.1”), název součástí, které převažujícím způsobem přispívají k tomuto (těmto) vedlejším(u) nebezpečí(m) a popřípadě obalovou skupinu.

177	Síran barya nepodléhá předpisům ADR.

178	Toto pojmenování smí být použito jen se souhlasem příslušného orgánu země původu (viz 2.2.1.1.3) a jen tehdy, není-li v tabulce A kapitoly 3.2 obsaženo jiné vhodné pojmenování.

181	Kusy s touto látkou musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č.1, ledaže by příslušný orgán země původu souhlasil s odchylkou pro specifický obal, neboť usoudil na základě výsledků zkoušek, že látka v takovém obalu nemá výbušnou povahu (viz 5.2.2.1.9).

182	Skupina alkalických kovů zahrnuje lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium.

183	Skupina kovů alkalických zemin zahrnuje hořčík, vápník, stroncium a baryum.

186	Při určení obsahu dusičnanu amonného se musí všechny ionty dusičnanu, pro které je ve směsi k dispozici ekvivalentní množství iontů amonia, počítat jako dusičnan amonný.

188	Lithiové články a baterie podávané k přepravě nepodléhají jiným ustanovením ADR, jestliže jsou splněny následující požadavky

(a)	pro článek s kovem lithia nebo slitinou lithia je obsah lithia nejvýše 1 g a pro článek s ionty lithia je ekvivalentní obsah lithia nejvýše1,5 g;

(b)	pro baterii s kovem lithia nebo slitinou lithia je celkový obsah lithia nejvýše 2 g a pro baterii s ionty lithia je celkový ekvivalentní obsah lithia nejvýše 8 g;

(c) každý článek nebo baterie je typu, u něhož se prokázalo, že splňuje požadavky každé zkoušky uvedené v Příručce pro zkoušky a kritéria, části III, pododdílu 38.3;

(d)	články a baterie jsou odděleny tak, aby se zabránilo zkratům, a jsou, pokud nejsou zabudovány v přístrojích, zabaleny v pevných obalech;

(e)	S výjimkou případů, kdy jsou články a baterie zabudovány v přístrojích, musí každý kus obsahující více než 24 lithiových článků nebo 12 lithiových baterií splňovat navíc tyto požadavky:

(i)	každý kus musí být opatřen nápisem sdělujícím, že obsahuje lithiové baterie a že by se mělo použít zvláštních postupů v případě poškození kusu;
(ii)	každé předání k přepravě musí být doprovázeno dokladem obsahujícím zápis, že kusy obsahují lithiové baterie a že by se mělo použít zvláštních postupů v případě poškození kusu;
(iii)	každý kus je schopen odolat zkoušce volným pádem z výšky 1,2 m ve všech směrech bez poškození článků nebo baterií v něm obsažených, bez posunutí obsahu tak, aby se dostaly do styku baterie s baterií (nebo článek s článkem), a bez úniku obsahu; a
(iv)	kusy nesmějí překročit 30 kg celkové (brutto) hmotnosti, pokud nejsou lithiové baterie baleny s přístroji.

Ve výše uvedených požadavcích a v celé ADR se rozumí pod “obsahem lithia“ hmotnost lithia na anodě článku s kovem lithia nebo slitinou lithia, s výjimkou článků s ionty lithia, pro které se “ekvivalentní obsah lithia“ v gramech vypočítá jako 0,3-násobek jmenovité kapacity v ampérhodinách.

190	Aerosoly musí být opatřeny ochranou proti neúmyslnému vyprázdnění. Aerosoly o vnitřním objemu nejvýše 50 ml, které obsahují jen nejedovaté látky, nepodléhaji předpisům ADR.

191	Malé nádobky (kartuše) na plyn o vnitřním objemu nejvýše 50 ml, které obsahují jen nejedovaté látky, nepodléhají předpisům ADR.

194	Řízená teplota a kritická teplota, pokud je, jakož i UN číslo (druhová položka) pro každou již zařazenou samovolně se rozkládající látku jsou uvedeny v pododdílu 2.2.41.4.

196	Pod touto položkou smějí být přepravovány přípravky, které při laboratorních zkouškám nedetonují v kavitovaném stavu ani nedeflagrují, které nevykazují žádný účinek při zahřívání v uzavřeném prostoru a které neprojevují žádnou výbušnou sílu. Přípravek musí být také tepelně stálý (tj. SADT je 60 °C nebo vyšší pro kus o 50 kg). Přípravky, které nesplňují tato kritéria, musí být přepravovány podle ustanovení třídy 5.2 (viz 2.2.52.4).

198	Roztoky nitrocelulózy s nejvýše 20 % nitrocelulózy mohou být přepravovány jako barvy, popřípadě tiskařské barvy (viz UN čísla 1210, 1263 a 3066).

199	Sloučeniny olova, které, jsou-li jsou smíchány v poměru 1 : 1000 s kyselinou solnou 0,07 M a míchají se po dobu jedné hodiny při teplotě 23° ± 2° C, přičemž vykazují rozpustnost nejvýše 5 %, se považují za nerozpustné. Viz normu ISO 3711:1990 “Barviva na bázi chromatu a chromomolybdatu olova - Specifikace a a zkušební metody“.

203	Tato položka nesmí být používána pro polychlorované bifenyly (UN číslo 2315).

204	Předměty, které obsahují jednu nebo více dýmotvorných látek, které jsou podle kritérií třídy 8 žíravé, musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 8.

205	Tato položka nesmí být použita pro pentachlorfenol (UN číslo 3155).

207	Polymerové kuličky a polymery pro odlévání mohou být vyrobeny z polystyrénu, polymethylmethakrylátu nebo jiného polymerického materiálu.

208	Obchodně běžná forma hnojiva na bázi dusičnanu vápenatého, sestávající zejména z dvojitých solí (dusičnan vápenatý a dusičnan amonný), obsahující nejvýše 10 % dusičnanu amonného a nejméně 12 % krystalové vody, nepodléhá předpisům ADR.

210	Toxiny z rostlin, zvířat nebo bakterií, které obsahují infekční látky, nebo toxiny, které jsou obsaženy v infekčních látkách, musí být přiřazeny ke třídě 6.2.

215	Tato položka platí jen pro technicky čistou látku nebo přípravky s touto látkou, které mají SADT vyšší než 75 °C; neplatí proto pro přípravky, které jsou látkami samovolně se rozkládajícími (k samovolně se rozkládajícím látkám viz pododdíl 2.2.41.4).

216	Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, s hořlavými kapalinami smějí být přepravovány pod touto položkou bez toho, aby byla předtím použita klasifikační kritéria třídy 4.1, za podmínky, že v době nakládky věcí nebo v době uzavírání obalu, vozidla nebo kontejneru není viditelná žádná volná kapalina. Zatavené balíčky obsahující méně než 10 ml hořlavé kapaliny obalové skupiny II nebo III, absorbované v tuhém materiálu, nepodléhají ADR, za podmínky, že v balíčku není žádná volná kapalina.

217	Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, s jedovatými kapalnými látkami smějí být přepravovány pod touto položkou bez toho, aby byla předtím použita klasifikační kritéria třídy 6.1, za podmínky, že v době nakládky věcí nebo v době uzavírání obalu, vozidla nebo kontejneru není viditelná žádná volná kapalina. Tato položka nesmí být použita pro tuhé látky, které obsahují kapalnou látku obalové skupiny I.

218	Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, s žíravými kapalnými látkami smějí být přepravovány pod touto položkou, bez toho, aby byla předtím použita klasifikační kritéria třídy 8, za podmínky, že v době nakládky věcí nebo uzavírání obalu, vozidla nebo kontejneru není viditelná žádná volná kapalina.

219	Geneticky změněné mikroorganismy, které jsou infekční, musí být přepravovány pod UN čísly 2814 nebo 2900.

220	Bezprostředně za oficiálním pojmenováním je nutno udat v závorce pouze technický název hořlavé kapaliny, která je součásti tohoto roztoku nebo směsi.

221	Látky, které spadají pod tuto položku, nesmějí náležet k obalové skupině I.

224	Látka musí zůstat za normálních přepravních podmínek kapalnou, ledaže by mohlo být zkouškami prokázáno, že látka není ve zmrzlém stavu citlivější než v kapalném stavu. Při teplotách vyšších než -15 °C nesmí zmrznout.

225	Hasicí přístroje, které spadají pod tuto položku, smějí být vybaveny ke svému uvedení do činnosti náložkami (náložky pro technické účely klasifikačního kódu 1.4C nebo 1.4 S) beze změny zařazení do třídy 2, skupiny A nebo O podle 2.2.2.1.3, za podmínky, že celkové množství deflagrační (hnací) výbušné látky nepřekročí 3,2 g na hasicí přístroj.

226	Přípravky této (átky, které obsahují nejméně 30 % neprchavého, nehořlavého flegmatizačního prostředku, nepodléhají předpisům ADR.

227	Při znecitlivění vodou a anorganickou inertní látkou nesmí obsah dusičnanu močoviny překročit 75 % (hm.), a směs nesmí být možno přivést k výbuchu zkouškami typu a) série 1 Příručky pro zkoušky a kritéria, část I.

228	Směsi, které neodpovídají kritériím pro hořlavé plyny (viz 2.2.2.1.5), musí být přepravovány pod UN číslem 3163.

230	Tato položka platí pro články a baterie, které obsahují lithium v libovolné formě, včetně článků a baterií s polymery a ionty lithia.

Lithiové články a baterie smějí být přepravovány pod touto položkou, pokud splňují následující ustanovení:

(a)	každý článek nebo baterie je typu, u něhož se prokázalo, že splňuje požadavky každé zkoušky uvedené v Příručce pro zkoušky a kritéria, části III, pododdílu 38.3;

(b)	každý článek nebo baterie musí být opatřeny ochranným zařízením proti vnitřnímu přetlaku, nebo zkonstruovány tak, aby se zabránilo prudkému roztržení za normálních podmínek přepravy;

(c)	každý článek nebo baterie musí být vybaveny účinným systémem k zabránění vnějším zkratům;

(d)	každá baterie s více články nebo sériemi článků s paralelním zapojením musí být vybavena účinným zařízením, které zabraňuje nebezpečným zpětným proudům (např. diody, pojistky atd.).

235	Tato položka platí pro předměty, které obsahují výbušné látky třídy 1 a které mohou obsahovat také nebezpečné věci jiných tříd. Tyto předměty jsou používány jako plniče bezpečnostních nafukovacích vaků vozidel (airbagů) nebo moduly nafukovacích vaků (airbagů) nebo napínače bezpečnostních pasů.

236	Vícesložkové polyesterové pryskyřice sestávají ze dvou složek: základního materiálu (třída 3, obalová skupina II nebo III) a z aktivátoru (organický peroxid). Organický peroxid musí být typu D, E nebo F, nevyžadující řízení teploty. Obalová skupina je II nebo III podle kritérií třídy 3 platných pro základní materiál. Omezené množství uvedené ve sloupci (7) tabulky A kapitoly 3.2 se vztahuje na základní materiál.

237	Membránové filtry, včetně oddělovacích papírových listů, povlaků nebo zesilujících materiálů atd., tak jak jsou podávány k přepravě, nesmějí být schopné přenést výbuch, jsou-li podrobeny jedné ze zkoušek série 1, typu a) Příručky pro zkoušky a kritéria, část 1.

Mimo to může příslušný orgán na základě výsledků vhodných zkoušek rychlosti hoření se zohledněním standardních zkoušek dle Příručky pro zkoušky a kritéria, část III, pododdíl 33.2.1 rozhodnout, že membránové filtry z nitrocelulózy ve formě, ve které jsou podávány k přepravě, nepodléhají platným ustanovenlm pro hořlavé tuhé látky třídy 4.1.

238	(a)	Akumulátory se považují za bezpečné proti vytečení, jestliže jsou schopny odolat, bez úniku akumulátorové kapaliny, níže uvedené vibrační a tlakové zkoušce.

Vibrační zkouška: akumulátor je pevně přichycen na desce vibračního přístroje, která je vystavena jednoduchému sinusovému pohybu o amplitudě 0,8 mm (1,6 mm celkového výkyvu). Frekvence se bude měnit ve stupních po 1 Hz/min. mezi 10 Hz a 55 Hz. Celé pásmo frekvencí se projde v obou směrech v 95 ± 5 minutách pro každou upevňovací pozici akumulátoru (tj. pro každý směr vibrací). Akumulátor se zkouší ve třech vzájemně kolmých polohách (a zejména v poloze, při které se plnicí a odvzdušňovací otvory, pokud jsou, nacházejí v převrácené poloze) po tutéž dobu.

Tlaková zkouška: v návaznosti na vibrační zkoušku se akumulátor vystaví při teplotě 24° C ± 4° C po dobu 6 hodin rozdílovému tlaku nejméně 88 kPa. Akumulátor se zkouší ve třech navzájem kolmých polohách (a zejména v poloze, při které se plnicí a odvzdušňovací otvory, pokud jsou, nacházejí v převrácené poloze) po dobu nejméně 6 hodin v každé poloze.

b)	Akumulátory bezpečné proti vytečení nepodléhají předpisům ADR, jestliže při teplotě 55 °C elektrolyt nevyteče z rozbité nebo prasklé skříně a není žádná volná kapalina, která by mohla vytéct, a jsou-li póly akumulátorů, které jsou zabaleny pro přepravu, chráněny proti zkratu.

239	Akumulátory nebo články akumulátorů nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky kromě sodíku, síry a/nebo polysulfidů. Tyto akumulátory nebo články smějí být podány k přepravě při teplotě, při níž se může sodík v nich obsažený nacházet v kapalném stavu, pouze se schválením příslušného orgánu země původu a za podmínek jím stanovených. Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být schválení a stanovené podmínky uznány příslušným orgánem prvního státu smluvní strany ADR přicházejícího do styku se zásilkou.

Články musí sestávat z hermeticky uzavřených kovových pouzder, které nebezpečné látky úplně obklopují a jsou zkonstruovány a uzavřeny tak, že je zabráněno jakémukoli úniku těchto nebezpečných látek za normálních podmínek přepravy.

Akumulátory musí sestávat z článků, které jsou úplně uzavřeny a upevněny v kovové skříni, která je zkonstruována a uzavřena tak, že je zabráněno jakémukoli úniku těchto nebezpečných látek za normálních podmínek přepravy.

241	Přípravek musí být vyroben tak, že zůstává homogenní a že v průběhu přepravy nenastane žádné oddělování fází. Předpisům ADR nepodléhají přípravky s nízkým obsahem nitrocelulózy, které nevykazují nebezpečné vlastnosti, jestliže jsou podrobeny zkouškám pro určení jejich detonačních, deflagračních nebo výbušných schopností při zahřátí pod uzavřením podle zkoušek typu a) série 1 nebo typů b) nebo c) série 2 části I Příručky pro zkoušky a kritéria a nechovají se jako hořlavá tuhá látka, pokud jsou podrobeny zkoušce č 1 Příručky pro zkoušky a kritéria, část III, pododdíl 33.2.1.4 (pro tuto zkoušku musí být látka v destičkové formě, pokud je to nutné, rozdrcena a proseta, aby se velikost zrn zredukovala na méně než 1,25 mm).

242	Síra nepodléhá předpisům ADR, pokud je zformována do specifického tvaru (např. kuliček, pilulek, granulí, pastilek nebo vloček).

244	Tato položka zahrnuje např. hliníkové stěry, hliníkové strusky, použité katody, použitou výstelku nádob a strusky hliníkových solí.

247	Alkoholické nápoje s více než 24 %, nejvýše však 70 % (obj.) alkoholu, smějí být přepravovány, pokud jde o přepravu v rámci výrobního procesu, v dřevěných sudech o vnitřním objemu nejvýše 500 litrů, které neodpovídají ustanovením kapitoly 6.1, za těchto podmínek :

(a)	sudy musí být před naplněním zkontrolovány na těsnost,

(b)	pro roztažení kapaliny musí být ponechán dostatečný volný plnicí prostor (minimálně 3 %),

(c)	sudy musí být přepravovány s otvory pro zátky směřujícími nahoru,

(d)	sudy musí být přepravovány v kontejnerech, které splňují požadavky Mezinárodní úmluvy o bezpečných kontejnerech (CSC). Každý sud musí být upevněn ve speciálním lůžku a zaklíněn pomocí vhodných prostředků tak, že je vyloučen jakýkoli jeho posun během přepravy.

249	Ferocer, stabilizovaný proti korozi, s obsahem železa nejméně 10 % nepodléhá předpisům ADR.

250	Tato položka smí být používána jen pro vzorky chemických látek, které jsou odebírány za účelem analýzy v souvislostí s aplikací Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní a o jejich ničení. Přeprava látek, které pod tuto položku spadají, musí probíhat podle řetězového postupu pro ochranu a bezpečnost, který stanovila Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Chemický vzorek je možno přepravit až poté, co příslušný orgán nebo generální ředitel Organizace pro zákaz chemických zbraní udělil povolení pro přepravu a pokud vzorek odpovídá následujicím ustanovením :

(a)	musí být zabalen podle pokynu pro balení 623 (viz tabulku S-3-8 Doplňku) Technických pokynů ICAO; a

(b)	při přepravě musí být k nákladnímu listu připojen jeden exemplář povolení pro přepravu, ve kterém jsou uvedena množstevní omezení a předpisy pro balení.

251	Položka UN 3316 SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ nebo UN 3316 SOUPRAVA PRVNÍ POMOCI se vztahuje na skříňky, kazety atd., které obsahují malá množství různých nebezpečných věcí pro lékařské, analytické nebo zkušební účely. Tyto soupravy nesmějí obsahovat žádné nebezpečné věci, u kterých je ve sloupci (7) tabulky A kapitoly 3.2 udán kód “LQ 0“.

Součásti těchto souprav nesmějí spolu nebezpečně reagovat (viz pojem “nebezpečná reakce“ v oddílu 1.2.1). Celkové množství nebezpečných věcí v jedné soupravě nesmí být větší než 1 litr nebo 1 kg. Obalovou skupinou, k níž je přiřazena celá souprava, musí být obalová skupina té látky obsažené v soupravě, která vyžaduje nepřísnější obalovou skupinu.

Soupravy, které jsou přepravovány ve vozidlech pro účely první pomocí nebo pro provozní účely, nepodléhají předpisům ADR.

Soupravy testovací, chemické a soupravy první pomoci obsahující nebezpečné věci ve vnitřních obalech, které nepřekračují limity hmotnosti platné pro jednotlivé látky, jak je uvedeno ve sloupci (7) tabulky A kapitoly 3.2 v souladu s kódem LQ definovaným v 3.4.6, smějí být přepravovány podle kapitoly 3.4.

252	Vodné roztoky dusičnanu amonného s nejvýše 0,2 % hořlavých látek a s koncentraci nejvýše 80 % nepodléhají předpisům ADR, pokud dusičnan amonný zůstane za všech přepravních podmínek v roztoku.

266	Tato látka nesmí být přepravována, jestliže obsahuje méně alkoholu, vody nebo flegmatizačního prostředku než je stanoveno, ledaže by příslušný orgán udělil zvláštní povolení (viz pododdíl 2.2.1.1).

267	Trhaviny typu C obsahující chlorečnany musí být odděleny od výbušných látek, které obsahují dusičnan amonný nebo jiné amonné soli.

270	Vodné roztoky anorganických tuhých dusičnanů třídy 5.1 se považují za látky neodpovídající kritériím třídy 5.1, jestliže koncentrace látek v roztoku při nejnižší teplotě, které může být dosaženo během přepravy, nepřekročí 80 % meze nasycení.

271	Laktóza, glukóza nebo podobné látky smějí být používány jako flegmatizační prostředek za podmínky, že látka obsahuje nejméně 90% (hm.) flegmatizačního prostředku. Příslušný orgán může na základě zkoušek typu c) série 6 Příručky pro zkoušky a kriteria, část 1 oddíl 16, které se provedou nejméně na třech obalech připravených k přepravě; schválit přiřazení těchto směsí ke třídě 4.1. Směsi s nejméně 98 % (hm.) flegmatizačního prostředku nepodléhají předpisům ADR. Kusy, které obsahují směsi s nejméně 90 % (hm.) flegmatizačního prostředku, nemusí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 6.1.

272	Tato látka smí být přepravována podle ustanovení pro třídu 4.1 jen se zvláštním povolením příslušného orgánu (viz UN číslo 0143).

273	Maneb stabilizovaný a maneb, přípravky stabilizované proti samozahřátí nemusí být přiřazeny ke třídě 4.2, pokud je možné zkouškami prokázat, že objem 1 m3 látky samovolně nevzplane a že teplota uprostřed vzorku nepřesáhne 200° C, jestliže je vzorek po dobu 24 hodin udržován na teplotě nejméně 75° C ± 2° C.

274	Platí ustanovení 3.1.2.8.

278	Tyto látky smějí být zařazeny a přepravovány pouze se souhlasem příslušného orgánu na základě výsledků zkoušek série 2 a typu c) série 6 Příručky pro zkoušky a kritéria, část I, provedených na kusech připravených k přepravě (viz pododdíl 2.2.1.1). Příslušný orgán musí určit obalovou skupinu na základě kritérií oddílu 2.2.3 a typu obalu použitého pro zkoušku série 6(c).

279	Tato látka byla klasifikována nebo přiřazena k obalové skupině na základě jejích známých účinků na člověka, spíše než striktním použitím klasifikačních kritérií uvedených v ADR.

280	Tato položka platí pro předměty používané jako plniče bezpečnostních nafukovacích vaků vozidel (airbagů) nebo moduly nafukovacích vaků (airbagů) nebo napínače bezpečnostních pásů, které obsahují nebezpečné věci třídy 1 nebo nebezpečné věci jiných tříd a jsou přepravovány jako montážní díly, a pokud tyto předměty, tak jak jsou podávány k přepravě, byly vyzkoušeny podle série zkoušek 6 (c) Příručky pro zkoušky a kritéria, části I, přičemž nedošlo k výbuchu zařízení, roztříštění pouzdra nebo tlakové nádoby, ani neexistuje nebezpečí úletu střepin nebo tepelné účinky, které by mohly významným způsobem bránit hašení požáru nebo jiným záchranným operacím v bezprostřední blízkosti.

282	Látky v suspenzi s bodem vzplanutí nejvýše 61° C musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 3.

283	Předměty obsahující plyn, které slouží jako tlumiče pérování, včetně zařízení pohlcujících nárazovou energii, nebo vzduchové pružiny, nepodléhají předpisům ADR, za podmínky:

(a)	že každý předmět má plynovou nádobu o vnitřním objemu nejvýše 1,6 litru a plnicí tlak nejvýše 280 barů, přičemž součin vnitřního objemu (v litrech) a plnicího tlaku (v barech) nepřekročí 80 (tj. plynová nádoba o vnitřním objemu 0,5 litru a plnicí tlak 160 barů nebo plynová nádoba o vnitřním objemu 1 litr a plnicí tlak 80 barů nebo plynová nádoba o vnitřním objemu 1,6 litru a plnicí tlak 50 barů nebo plynová nádoba o vnitřním objemu 0,28 litrů a plnicí tlak 280 barů);

(b)	každý předmět má minimálni tlak při protržení čtyřikrát vyšší než plnicí tlak při 20 °C, pokud vnitřní objem plynové nádoby nepřekračuje 0,5 litru, a pětkrát vyšší než plnicí tlak, je-li vnitřní objem tlakové nádoby větší než 0,5 litru;

(c)	každý předmět je zhotoven z výrobního materiálu, který se při protržení netříští;

(d)	každý předmět je vyroben podle normy zajištění kvality přijatelné pro příslušný orgán; a

(e)	konstrukční typ byl podroben zkoušce vystavení ohni, prokazující, že předmět je účinně chráněn proti vnitřnímu přetlaku pomocí tavné pojistky nebo jiného zařízení pro snižování tlaku tak, aby se předmět nemohl roztrhnout ani vylétnout.

K provozní výstroji vozidel viz také pododdíl 1.1.3.2 (d).

284	Kyslíkový generátor chemický, který obsahuje látky podporující hoření, musí odpovídat následujícím podmínkám :

(a)	jestliže generátor obsahuje zařízení ke spuštění na bázi výbušné látky, smí být přepravován pod touto položkou, jen pokud je vyňat z třídy 1 podle poznámky k 2.2.1.1.1 b);

(b)	generátor musí být schopen bez svého obalu odolat zkoušce volným pádem z výšky 1,8 m na tuhou, nepružnou, rovnou a horizontální plochu v poloze, ve které je pravděpodobnost poškození při pádu nejvyšší, bez ztráty svého obsahu a bez spuštění;

(c)	je-li generátor vybaven spouštěcím zařízením, musí mít nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení proti neúmyslnému spuštění.

286	Membránové filtry z nitrocelulózy spadající pod tuto položku, každý o hmotnosti nejvýše 0,5 g, nepodléhají předpisům ADR, jsou-li obsaženy jednotlivě v předmětu nebo v těsně uzavřeném balíčku.

288	Tyto látky mohou být zařazeny a přepravovány pouze s povolením příslušného orgánu na základě výsledků zkoušek série 2 a zkoušky série 6 c) Příručky pro zkoušky a kritéria, část I, provedených na kusech připravených k přepravě (viz pododdíl 2.2.1.1).

289	Nafukovací bezpečnostní vaky nebo bezpečnostní pásy, které jsou namontovány do vozidel nebo do dílů vozidel, jako jsou sloupky řízení, výplně dveří, sedadla atd., nepodléhají předpisům ADR.

290	Pokud tato látka odpovídá definicím a kritériím jiných tříd, uvedeným v části 2, musí být zařazena podle převažujícího vedlejšího nebezpečí. Tuto látku je nutno deklarovat pod oficiálním pojmenováním a pod jeho UN číslem v této převažující třídě, k nimž je nutno připojit pojmenování této látky podle sloupce (2) tabulky A kapitoly 3.2; musí být přepravována podle ustanovení platných pro toto UN číslo. Kromě toho platí všechny předpisy uvedené v 2.2.7.9.1, s výjimkou ustanovení uvedených v 5.2.1.7.2 a 5.4.1.2.5.1 a).

291	Hořlavé zkapalněné plyny musi být obsaženy v součástech chladicího stroje. Tyto součásti musí být zkonstruovány tak, aby odolaly nejméně trojnásobku provozního tlaku stroje a musí být podrobeny odpovídajícím zkouškám. Chladicí stroje musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby mohly obsahovat zkapalněný plyn a aby za normálních podmínek přepravy bylo vyloučeno nebezpečí protržení nebo popraskání součástí, které jsou vystaveny tlaku zkapalněného plynu. Chladicí stroje a součásti chladicích strojů, které obsahují méně než 12 kg plynu, nepodléhají předpisům ADR.

292	Pod touto položkou smějí být přepravovány pouze směsi s nejvýše 23,5 % kyslíku. Pro koncentrace do této mezní hodnoty není potřebná bezpečnostní značka podle vzoru č. 5.1.

293	Pro zápalky platí tyto definice:

(a)	větrové zápalky jsou zápalky, jejichž hlavičky jsou zhotoveny ze zápalné složky citlivé na tření a pyrotechnické složky, které hoří malým plamenem nebo bez plamene, avšak s velkou teplotou;

(b)	bezpečnostní zápalky jsou zápalky, které jsou spojeny nebo upevněny do knížečky, složky nebo krabičky a které je možno zapálit třením jen na připraveném povrchu;

(c)	zápalky „zápalné kdekoli“ jsou zápalky, které mohou být zapáleny třením na pevném povrchu;

(d)	voskové zápalky jsou zápalky, které mohou být zapáleny třením jak na připraveném, tak i na pevném povrchu.

295	Není nutné označovat každý jednotlivý akumulátor nápisy a bezpečnostními značkami, jsou-li odpovídající nápisy a bezpečnostní značky umístěny na paletě.

296	Tyto předměty mohou obsahovat :

(a)	stlačené plyny třídy 2, skupiny A nebo O podle 2.2.2.1.3;

(b)	signální prostředky (třída 1), popřípadě s dýmotvornými a světelnými signálními projektily;

(c)	elektrické akumulátory;

(d)	soupravy první pomoci;

(e)	zápalky „zápalné kdekoli“.

298	Roztoky s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 3.

300	Rybí moučka a rybí odpad nesmějí být nakládány, jestliže teplota v době nakládky překračuje 35 °C, nebo 5 °C nad teplotou okolí, podle toho, která z těchto teplot je vyšší.

302	Slovo „JEDNOTKA“ v oficiálním pojmenování znamená:

vozidlo;
kontejner;
nebo cisternu.

Zaplynovaná vozidla, kontejnery a cisterny podléhají pouze ustanovením oddílu 5.5.2.

303	Klasifikace těchto nádob (UN číslo 2037) je založena na plynech, které obsahují, a provádí se podle ustanovení oddílu 2.2.2.

304	Akumulátory, suché, obsahující žíravý elektrolyt, který nevyteče z akumulátoru při prasknutí jeho skříně, nepodléhají předpisům ADR, pokud jsou akumulátory bezpečně zabaleny a chráněny proti zkratům. Příklady takových akumulátorů jsou: alkalicko-manganové, zinko-uhlíkové, hydrid kovu-niklové a kadmio-niklové akumulátory.

305	Tyto látky nepodléhají předpisům ADR, pokud jsou v koncentracích nejvýše 50 mg/kg.

306	Tato položka smí být použita pouze pro látky, které nevykazují výbušné vlastnosti třídy 1, jsou-li podrobeny zkouškám sérií 1 a 2 třídy 1 (viz Příručku pro zkoušky a kritéria, část I).

307	Tato položka smí být použita pouze pro homogenní směsi obsahující dusičnan amonný jako hlavní složku v rozmezí těchto mezních hodnot:

a)	nejméně 90 % dusičnanu amonného s nejvýše 0,2 % hořlavých/organických látek počítaných jako uhlík a popřípadě s přísadou, která je anorganická a inertní vůči dusičnanu amonnému; nebo

b)	méně než 90 %, však více než 70 % dusičnanu amonného s jinými anorganickými látkami, nebo více než 80 %, avšak méně než 90 % dusičnanu amonného smíchaného s uhličitanem vápenatým a/nebo dolomitem a nejvýše 0,4 hořlavých/organických látek počítaných jako uhlík; nebo

c)	dusíkatá hnojiva na bázi dusičnanu amonného obsahující směsi dusičnanu amonného se síranem amonným s více než 45 %, avšak méně než 70 % dusičnanu amonného a nejvýše 0,4 % hořlavých/organických látek počítaných jako uhlík tak, že součet procentních podílů dusičnanu amonného a síranu amonného překročí 70 %.

309	Tato položka se vztahuje na neznecitlivěné emulze, suspenze a gely sestávající v prvé řadě ze směsi dusičnanu amonného a palivové složky, určené k výrobě trhaviny typu E teprve po dalším zpracování před použitím. Směs mívá obvykle toto složení: 60 - 85 % dusičnanu amonného; 5 - 30 % vody; 2 - 8 % paliva; 0,5 - 4 % emulgátoru nebo zahušťovadla; 0 - 10 % rozpustných omezovačů plamene a stopových přísad. Část dusičnanu amonného může být nahrazena jinými anorganickými nitrátovými solemi. Tyto látky smějí být klasifikovány a přepravovány jen s povolením příslušného orgánu.

310	Zkušební předpisy pododdílu 38.3 Příručky pro zkoušky a kritéria se nevztahují na výrobní série sestávající z nejvýše 100 lithiových článků a baterií, ani na předvýrobní prototypy lithiových článků a baterií, jsou-li tyto prototypy přepravovány ke zkouškám, jestliže

a)	články a baterie jsou přepravovány ve vnějším obalu, kterým je kovový, plastový nebo překližkový sud, nebo kovová, plastová nebo dřevěná bedna a který splňuje kritéria pro obalovou skupinu I; a

b)	každý článek a baterie je jednotlivě zabalen(a) ve vnitřním obalu uvnitř vnějšího obalu a je obklopen(a) fixačním materiálem, který je nehořlavý a nevodivý.

311 - 499	(Vyhrazeno)

500	LIN 3064 nitroglycerin, alkoholický roztok s více než 1 %, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu, balený podle pokynu pro balení P 300 pododdílu 4.1.4.1, je látkou třídy 3.

501	Naftalen, roztavený, viz UN číslo 2304.

502	UN 2006 plasty na bázi nitrocelulózy, schopné samoohřevu, j.n. a UN 2002 celuloid, odpad jsou látkami třídy 4.2.

503	Fosfor bílý nebo žlutý, roztavený, viz UN číslo 2447.

504	UN 1847 sulfid draselný, hydratovaný, obsahující nejméně 30 % krystalové vody, UN 1849 sulfid sodný, hydratovaný, obsahující nejméně 30 % krystalové vody a UN 2949 hydrogensulfid sodný, obsahující nejméně 25 % krystalové vody jsou látkami třídy 8.

505	UN 2004 amid hořečnatý je látkou třídy 4.2.

506	Kovy alkalických zemin a slitiny kovů alkalických zemin v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2.

UN 1869 hořčík nebo slitiny hořčíku s více než 50 % hořčíku, jako hrudky, třísky nebo pásky jsou látkami třídy 4.1.

507	UN 3048 pesticidy na bázi fosfidu hliníku s přísadami zamezujícími vyvíjení jedovatých hořlavých plynů jsou látkami třídy 6.1.

508	UN 1871 dihydrid titanu a UN 1437 hydrid zirkonia jsou látkami třídy 4.1. UN 2870 tetrahydridoboritan hlinitý je látkou třídy 4.2.

509	UN 1908 chloritan, roztok je látkou třídy 8.

510	UN 1755 kyselina chromová, roztok je látkou třídy 8.

511	UN 1625 dusičnan rtuťnatý, UN 1627 dusičnan rtuťný a UN 2727 dusičnan thallný jsou látkami třídy 6.1. UN 2976 dusičnan thoričitý, tuhý, UN 2980 dusičnan uranylu hexahydrát-roztok a UN 2981 dusičnan uranylu, tuhý jsou látkami třídy 7.

512	UN 1730 chlorid antimoničný, kapalný, UN 1731 chlorid antimoničný, roztok, UN 1732 fluorid antimoničný a UN 1733 chlorid antimonitý jsou látkami třídy 8.

513	UN 0224 azid barnatý, suchý nebo navlhčený s méně než 50 % hm. vody je látkou třídy 1, UN 1571 azid barnatý, navlhčený s nejméně 50 % hm. vody je látkou třídy 4.1, UN 1854 slitiny barya, pyroforní, jsou látkami třídy 4.2, UN 1445 chlorečnan barnatý, UN 1446 dusičnan barnatý, UN 1447 chloristan barnatý, UN 1448 manganistan barnatý, UN 1449 peroxid barya, UN 2719 bromičnan barnatý a UN 2741 chlornan barnatý s více než 22 % aktivního chloru jsou látkami třídy 5.1, UN 1565 kyanid barnatý a UN 1884 oxid barnatý jsou látkami třídy 6.1.

514	UN 2464 dusičnan berylnatý je látkou třídy 5.1.

515	UN 1581 chlorpikrin a methylbromid, směs a UN 1582 chlorpikrin a methylchlorid, směs jsou látkami třídy 2.

516	UN 1912 methylchlorid a dichlormethan, směs je látkou třídy 2.

517	UN 1690 fluorid sodný, UN 1812 fluorid draselný, UN 2505 fluorid amonný, UN 2674 hexafluorokřemičitan sodný a UN 2856 hexafluorokřemičitany, j.n. jsou látkami třídy 6.1.

518	UN 1463 oxid chromový, bezvodý (kyselina chromová, tuhá) je látkou třídy 5.1.

519	UN 1048 bromovodík, bezvodý, je látkou třídy 2.

520	UN 1050 chlorovodík, bezvodý, je látkou třídy 2.

521	Tuhé chloritany a chlornany jsou látkami třídy 5.1.

522	UN 1873 kyselina chloristá, vodný roztok s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 % (hm.) čisté kyseliny, je látkou třídy 5.1. Kyselina chloristá, vodný roztok s více než 72 % (hm.) čisté kyseliny, nebo směsi kyseliny chloristé s jinými kapalnými látkami než vodou nejsou připuštěny k přepravě.

523	UN 1382 sulfid draselný, bezvodý a UN 1385 sulfid sodný, bezvodý, jakož i jejich hydráty s méně než 30 % krystalové vody, jakož i UN 2318 hydrogensulfid sodný s méně než 25 % krystalové vody jsou látkami třídy 4.2.

524	UN 2858 hotové výrobky ze zirkonia s tloušťkou nejméně 18 µm jsou látkami třídy 4.1.

525	Roztoky anorganických kyanidů s celkovým obsahem iontů kyanidu vyšším než 30 % jsou přiřazeny k obalové skupině I, roztoky s celkovým obsahem iontů kyanidu vyšším než 3 %, nejvýše však 30 %, jsou přiřazeny k obalové skupině II a roztoky s celkovým obsahem iontů kyanidu vyšším než 0,3 %, nejvýše však 3 %, jsou přiřazeny k obalové skupině III.

526	UN 2000 celuloid je přiřazen ke třídě 4.1.

527	Organokovové sloučeniny, jakož i jejich roztoky, které nejsou samozápalné, avšak ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3 (UN číslo 3207). Hořlavé roztoky s organokovovými sloučeninami, které nejsou samozápalné a které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 3.

528	UN 1353 vlákna nebo tkaniny impregnované slabě nitrovanou celulózou, neschopné samoohřevu, jsou látkami třídy 4.1.

529	UN 0135 fulminát rtuťnatý navlhčený nejméně 20 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda je látkou třídy 1. Chlorid rtuťný (kalomel) je látkou třídy 9 (UN číslo 3077).

530	UN 3293 hydrazin, vodný roztok s nejvýše 37 % hm. hydrazinu je látkou třídy 6.1.

531	Směsi s bodem vzplanutí pod 23° C, které obsahují více než 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku, nebo nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku vyšším než 12,6 % (v suché hmotě) jsou látkami třídy 1 (viz UN číslo 0340 nebo 0342) nebo třídy 4.1.

532	UN 2672 amoniak (čpavek), roztok ve vodě s více než 10 %, ale nejvýše 35 % amoniaku je látkou třídy 8.

533	UN 1198 formaldehyd, roztok, hořlavý je látkou třídy 3. Formaldehydové roztoky, nehořlavé, obsahující méně než 25 % formaldehydu nepodléhají předpisům ADR.

534	Ačkoliv UN 1203 benzin může mít za určitých klimatických podmínek tenzi par při 50 °C větší než 110 kPa (1,10 bar), nejvýše však 150 kPa (1,50 bar), musí zůstat zařazen jako látka, která má při 50°C tenzi par nejvýše 110 kPa (1,10 bar).

535	UN 1469 dusičnan olovnatý a UN 1470 chloristan olovnatý jsou látkami třídy 5.1.

536	Naftalen, tuhý, viz UN číslo 1334.

537	UN 2869 chlorid titanitý, směs, nesamozápalná je látkou třídy 8.

538	Síra (v tuhém stavu), viz UN číslo 1350.

539	Roztoky isokyanatů s bodem vzplanutí 23° C nebo vyšším jsou látkami třídy 6.1.

540	UN 1326 prášek hafniový, navlhčený, UN 1352 prášek titanový, navlhčený nebo UN 1358 prášek zirkoniový, navlhčený, s nejméně 25 % vody, jsou látky třídy 4.1.

541	Směsi nitrocelulózy, jejichž obsah vody, alkoholu nebo plastifikačních činidel je nižší než předepsané mezní hodnoty, jsou látkami třídy 1.

542	Talek (mastek) s tremolitem a/nebo aktinolitem je látkou spadající pod tuto položku.

543	UN 1005 amoniak (čpavek), bezvodý, UN 3318 amoniak (čpavek), roztok s více než 50 % amoniaku a UN 2073 amoniak (čpavek), roztok s více než 35 %, avšak nejvýše 50 % amoniaku, jsou látky třídy 2. Roztoky amoniaku (čpavku) s nejvýše 10 % amoniaku nepodléhají předpisům ADR.

544	UN 1032 dimethylamin, bezvodý, UN 1036 ethylamin, UN 1061 methylamin, bezvodý a UN 1083 trimethylamin, bezvodý, jsou látkami třídy 2.

545	UN 0401 sirník dipikrylu, navlhčený, s méně než 10 % hm. vody je látkou třídy 1.

546	UN 2009 zirkonium, suché, hotové plechy, pásy nebo stočený drát, o tloušťce menší než 18 µm, je látkou třídy 4.2. Zirkonium, suché, hotové plechy, pásy nebo stočený drát, o tloušťce nejméně 254 µm, nepodléhá předpisům ADR.

547	UN 2210 maneb nebo UN 2210 maneb, přípravky, ve formě schopné samoohřevu jsou látkami třídy 4.2.

548	Chlorsilany, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3.

549	Chlorsilany s bodem vzplanutí pod 23° C, které ve styku s vodou nevyvíjejí žádné hořlavé plyny, jsou látkami třídy 3. Chlorsilany s bodem vzplanutí 23° C, nebo vyšším, které ve styku s vodou nevyvíjejí žádné hořlavé plyny, jsou látkami třídy 8.

550	UN 1323 cer, desky, pruty nebo tyče, je látkou třídy 4.1.

551	Roztoky těchto isokyanátů s bodem vzplanutí pod 23° C jsou látkami třídy 3.

552	Kovy a slitiny kovů v práškové nebo jiné hořlavé formě, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2. Kovy a slitiny v práškové nebo jiné hořlavé formě, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkou třídy 4.3.

553	Tyto směsi peroxidu vodíku a kyseliny peroctové nesmějí při laboratorních zkouškách (viz Příručku pro zkoušky a kritéria, část II, oddíl 20) vybuchnout v kavitovaném stavu, ani deflagrovat a nesmějí rovněž reagovat na zahřívání v uzavřeném prostoru, ani mít žádnou výbušnou sílu. Tento přípravek musí být tepelně stabilní (teplota samourychlujícího se rozkladu 60° C nebo vyšší pro kus 50 kg) a musí obsahovat jako prostředek k znecitlivění kapalnou látku, která se snáší s kyselinou peroctovou. Přípravky, které neodpovídají těmto kritériím, se považují za látky třídy 5.2 [viz Příručku pro zkoušky a kritéria, část II, odstavec 20.4.3 g) ].

554	Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3. UN 2870 tetrahydridoboritan hlinitý nebo UN 2870 tetrahydridoboritan hlinitý v přístrojích je látkou třídy 4.2.

555	Prach a prášek kovů, nejedovaté, v nesamozápalné formě, které však ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3.

556	Organokovové sloučeniny a jejich roztoky, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2. Hořlavé roztoky obsahující organokovové sloučeniny v takových koncentracích, že ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, ani nejsou samozápalné, jsou látkami třídy 3.

557	Prach a prášek kovů v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2.

558	Kovy a slitiny kovů v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2. Kovy a slitiny kovů, které ve styku s vodou nevyvíjejí žádné hořlavé plyny, nejsou pyroforní ani schopné samoohřevu, ale snadno se zapálí, jsou látkami třídy 4.1.

559	Směsi chlornanu se solí amonnou nejsou připuštěny k přepravě. UN 1791 chlornan, roztok, je látkou třídy 8.

560	UN 3257 látka zahřátá, kapalná, j.n. přepravovaná při teplotě nejméně 100° C a, u látek s bodem vzplanutí, při teplotě pod jejich bodem vzplanutí (včetně roztavených kovů a roztavených solí), je látkou třídy 9.

561	Chlorformiáty s převažujícími žíravými vlastnostmi jsou látkami třídy 8.

562	Samozápalné organokovové sloučeniny jsou látkami třídy 4.2. Organokovové sloučeniny, hořlavé, reagující s vodou jsou látkami třídy 4.3.

563	UN 1905 kyselina selenová je látkou třídy 8.

564	UN 2443 trichlorid vanadylu, UN 2444 chlorid vanadičitý a UN 2475 chlorid vanaditý jsou látkami třídy 8.

565	K této položce jsou přiřazeny nespecifikované odpady, které pocházejí z lékařských/veterinárních ošetření lidí/zvířat nebo z biologického výzkumu, u kterých je malá pravděpodobnost, že obsahují látky třídy 6.2. Dekontaminované klinické odpady nebo odpady pocházející z biologického výzkumu, které dříve obsahovaly infekční látky, nepodléhají předpisům třídy 6.2.

566	UN 2030 hydrazin, vodný roztok s více než 37 % hm. hydrazinu je látkou třídy 8.

567	Směsi s více než 21 % obj. kyslíku musí být zařazeny jako látky podporující hoření.

568	Azid barnatý s obsahem vody pod předepsanou mezní hodnotou je látkou třídy 1, UN čísla 0224.

569 - 579	(Vyhrazeno)

580	Cisternová vozidla, speciální vozidla a vozidla zvlášť vybavená pro přepravu ve volně loženém stavu musí být po obou bočních stranách a na zadní straně opatřeny označením podle oddílu 5.3.3. Cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny, speciální kontejnery a kontejnery zvlášt vybavené pro přepravu ve volně loženém stavu musí být opatřeny tímto označením na všech čtyřech stranách.

581	Tato položka zahrnuje směsi methylacetylenu a propadienu s uhlovodíky, které jako:

směs P1 obsahují nejvýše 63 % obj. methylacetylenu a propadienu a nejvýše 24 % obj. propanu a propylenu, přičemž procentní podíl nasycených uhlovodíků C4 činí nejméně 14 % obj.;

směs P2 obsahují nejvýše 48 % obj. methylacetylenu a propadienu a nejvýše 50 % obj. propanu a propylenu, přičemž procentní podíl nasycených uhlovodíků C4 činí nejméně 5 % obj.;

jakož i směsi propadienu s 1 až 4% methylacetylenu.

Ke splnění požadavků týkajících se údajů v nákladním listu (pododdíl 5.4.1.1) smí být popřípadě použito jako technického názvu pojmenování “Směs P1“ nebo “Směs P2“.

582	Tato položka zahrnuje mimo jiné směsi plynů označené písmenem R..., které jako:

směs F1 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 1,3 MPa (13 bar) a při 50 °C hustotu, která se rovná nejméně hustotě dichlorfluormethanu (1,30 kg/l);

směs F2 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 1,9 MPa (19 bar) a při 50 °C hustotu, která se rovná nejméně hustotě dichlord ifluormethanu (1,21 kg/I);

směs F3 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 3 MPa (30 bar) a při 50 °C hustotu, která se rovná nejméně hustotě chlordifluormethanu (1,09 kg/I).

POZN. Trichlorfluormethan (chladicí plyn R11), 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R 113), 1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R 113a), 1-chlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R 133) a 1-chlor-1,1,2-trifluorethan (chladicí plyn R 133b) nejsou látkami třídy 2. Mohou však být součástí směsí F1 až F3.

Ke splnění požadavků týkajících se údajů v nákladním listě (pododdíl 5.4.1.1), smí být popřípadě použito jako technického názvu pojmenování “Směs F1“, “Směs F2“ nebo “Směs F3 “.

583	Tato položka zahrnuje mimo jiné následující směsi, které jako:

směs A mají při 70 °C tenzi par nejvýše 1,1 MPa (11 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,525 kg/l,

směs A01 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 1,6 MPa (16 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,516 kg/l,

směs A02 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 1,6 MPa (16 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,505 kg/I,

směs A0 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 1,6 MPa (16 bar) a při 50 °C,hustotu nejméně 0,495 kg/I,

směs A1 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 2,1 MPa (21 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,485 kg/l,

směs B1 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 2,6 MPa (26 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,474 kg/l,

směs B2 mají při 70 °C tenzi par nejvýše 2,6 MPa (26 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,463 kg/l,

směs B mají při 70 °C tenzi par nejvýše 2,6 MPa (26 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,450 kg/l,

směs C mají při 70 °C tenzi par nejvýše 3,1 MPa (31 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,440 kg/I.

Ke splnění požadavků týkajících se údajů v nákladním listu (pododdíl 5.4.1.1) smí být popřípadě použito jako technického názvu těchto pojmenování:

-	“směs A“ nebo “butan“
-
-	“směs A01“ nebo “butan“
-
-	“směs A02“ nebo “butan“
-
-	“směs A0“ nebo “butan“
-
-	“směs A1“
-
-	“směs B1“
-
-	“směs B2“
-
-	“směs B“
-
-	“směs C“ nebo “propan“.

Pro přepravu v cisternách smí být použito obchodních názvů “butan“ nebo “propan“ jen jako dodatků.

584	Tento plyn nepodléhá předpisům ADR, jestliže:

-	je v plynném stavu,

-	obsahuje nejvýše 0,5% vzduchu;

-	je obsažen v kovových kapslích (sodors, sparklets), které jsou bez vad snižujících jejich pevnost;

-	je zaručena těsnost uzávěrů kapslí;

-	jedna kapsle obsahuje nejvýše 25 g tohoto plynu;

-	jedna kapsle obsahuje nejvýše 0,75 g tohoto plynu na cm3 vnitřního objemu.

585	Rumělka nepodléhá předpisům ADR.

586	Prášky hafnia, titanu a zirkónia musí obsahovat viditelný přebytek vody. Prášky hafnia, titanu a zirkónia, navlhčené, mechanicky vyrobené, s velikostí částeček nejméně 53 µm, nebo chemicky vyrobené, s velikosti částeček nejméně 840 µm, nepodléhají předpisům ADR.

587	Baryumstearát a titaničitan barnatý nepodléhají předpisům ADR.

588	Bromid hlinitý a chlorid hlinitý v tuhé hydratované formě nepodléhají předpisům ADR.

589	Chlornan vápenatý, suchý, směs s nejvýše 10 % aktivního chloru nepodléhá předpisům ADR.

590	Chlorid železitý, hexahydrát nepodléhá předpisům ADR.

591	Síran olovnatý s nejvýše 3 % volné kyseliny nepodléhá předpisům ADR.

592	Nevyčištěné(á) vyprázdněné obaly, včetně vyprázdněných velkých nádob IBC a vyprázdněných velkých obalů, vyprázdněná cisternová vozidla, vyprázdněné snímatelné cisterny, vyprázdněné přemístitelné cisterny, vyprázdněné cisternové kontejnery a vyprázdněné malé kontejnery, které obsahovaly tuto látku, nepodléhají předpisům ADR.

593	Tento plyn, který je určen ke chlazení např. lékařských nebo biologických vzorků, nepodléhá předpisům ADR, je-li obsažen v dvoustěnných nádobách, které odpovídají ustanovením pododdílu 4.1.4.1, pokynu pro balení P 203 (11).

594	Následující předměty, které jsou zhotoveny a naplněny podle předpisů státu výroby a jsou zabaleny do pevných vnějších obalů, nepodléhají předpisům ADR :

-	UN 1044 přístroje hasicí, jestliže jsou opatřeny ochranou proti neúmyslnému uvedení do činnosti;

-	UN 3164 předměty pod pneumatickým nebo hydraulickým tlakem, které jsou zkonstruovány tak, aby odolaly větším namáháním než je vnitřní tlak plynu díky přenosu sil, vlastní odolnosti nebo konstrukci.

596	Kadmiová barviva, jako sulfidy kadmia, sulfoselenidy kadmia a kadmiové soli vyšších mastných kyselin (např. kadmiumstearát) nepodléhají předpisům ADR.

597	Kyselina octová, roztoky s nejvýše 10 % hm. čisté kyseliny nepodléhají předpisům ADR.

598	Následující předměty nepodléhají předpisům ADR :

(a)	Nové akumulátory, jestliže :

-	jsou zajištěny proti posunu, pádu a poškození;

-	jsou opatřeny zařízením na přenášení, ledaže by byly stohovány, např. na paletách;

-	nevykazují na vnější straně nebezpečné stopy louhů nebo kyselin;

-	jsou chráněny proti zkratům.

(b)	Použité akumulátory, jestliže :

-	jejich skříně nevykazují žádné poškození;

- jsou zajištěny proti netěsnosti, posunu, pádu a poškození, např. stohováním na paletách;

-	nevykazují na vnější straně nebezpečné stopy louhů nebo kyselin;

-	jsou chráněny proti zkratům.

“Použité akumulátory“ jsou takové, které jsou přepravovány za účelem recyklace po normálním používání.

599	Výrobky nebo nástroje, které obsahují nejvýše 1 kg rtuti, nepodléhají předpisům ADR.

600	Oxid vanadičný, roztavený a ztuhlý, nepodléhá předpisům ADR.

601	Farmaceutické výrobky připravené k použití, např. kosmetika a léky, které jsou vyrobeny a zabaleny do obalů pro maloobchodní prodej nebo pro distribuci pro osobní potřebu nebo pro domácnost, nepodléhají předpisům ADR.

602	Sirníky fosforu obsahující žlutý nebo bílý fosfor nejsou připuštěny k přepravě.

603	Kyanovodík, bezvodý, který neodpovídá popisu pro UN číslo 1051 nebo UN číslo 1614, není připuštěn k přepravě. Kyanovodík (kyselina kyanovodíková) s méně než 3 % vody je stabilní, jestliže jeho hodnota pH činí 2,5 ± 0,5 a kapalina je čirá a bezbarvá.

604	Bromičnan amonný a jeho vodné roztoky, jakož i směsi bromičnanu se solí amonnou nejsou připuštěny k přepravě.

605	Chlorečnan amonný a jeho vodné roztoky, jakož i směsi chlorečnanu se solí amonnou nejsou připuštěny k přepravě.

606	Chloritan amonný a jeho vodné roztoky, jakož i směsi chloritanu se solí amonnou nejsou připuštěny k přepravě.

607	Směsi dusičnanu draselného a dusitanu sodného se solí amonnou nejsou připuštěny k přepravě.

608	Manganistan amonný a jeho vodné roztoky, jakož i směsi manganistanu se solí amonnou nejsou připuštěny k přepravě .

609	Tetranitromethan, který obsahuje hořlavé nečistoty, není připuštěn k přepravě.

610	Tato látka není připuštěna k přepravě, jestliže obsahuje více než 45 % kyanovodíku.

611	Dusičnan amonný s více než 0,2 % hořlavých látek (včetně organických látek počítaných jako uhlík) není připuštěn k přepravě, ledaže je součástí látek nebo předmětů třídy 1.

612	(Vyhrazeno)

613	Roztok kyseliny chlorečné s více než 10 % kyseliny chlorečné a směsi kyseliny chlorečné s jakoukoli kapalnou látkou kromě vody nejsou k přepravě připuštěny.

614	2,3,7,8 - tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) v koncentracích považovaných podle kritérií pododdílu 2.2.61.1 za velmi jedovaté není připuštěn k přepravě.

615	(Vyhrazeno)

616	Látky obsahující více než 40 % kapalných esterů kyseliny dusičné musí vyhovět při zkoušce na výpotek, stanovené v oddílu 2.3.1.

617	Dodatečně k typu trhaviny je nutno uvést na kuse a v nákladním listě obchodní název dotyčné trhaviny.

618	V nádobách s 1,2 butadienem nesmí obsah kyslíku v plynné fázi překročit 50 ml/m3.

619-622	(Vyhrazeno)

623	UN 1829 oxid sírový musí být stabilizován přidáním inhibitorů. Oxid sírový, čistoty nejméně 99,95 %, smí být přepravován bez inhibitoru v cisternách, za podmínky, že jeho teplota je udržována na nejméně 32,5 °C. Při přepravě této látky v cisterně při teplotě nejméně 32.5 °C musí být v nákladním listu zápis “Přeprava při nejnižší teplotě produktu 32,5°C“.

625	Kusy obsahující tyto předměty musí být zřetelně označeny nápisem “UN 1950 AEROSOLY“.

626-627	(Vyhrazeno)

632	Tato látka se považuje za samozápalnou (pyroforní).

633	Kusy a malé kontejnery s touto látkou musí být opatřeny následujícím označením : “Udržovat vzdálenost od zápalných zdrojů“. Toto označení musí být uvedeno v úředním jazyce země odeslání a kromě toho, jestliže tento jazyk není anglický, francouzský ani německý, také v anglickém, francouzském nebo německém jazyce, pokud případné dohody uzavřené mezi státy dotčenými přepravou nestanoví něco jiného.

634	Kusy obsahující látky, které se přepravují ve zchlazeném kapalném dusíku, musí být navíc opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 2.2.

635	Kusy obsahující tyto předměty musí být opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 9 pouze tehdy, jestliže jsou předměty plně uzavřeny v obalu, v bednění nebo jiných prostředcích, které brání rychlé identifikaci těchto předmětů.

636	(a)	S povolením příslušného orgánu země původu smí množství lithia nebo slitiny lithia v každém článku činit nejvýše 60 g a kus smí obsahovat až 2 500 g lithia nebo slitiny lithia; příslušný orgán stanoví přepravní podmínky, jakož i druh a trvání zkoušky. Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být toto povolení uznáno příslušným orgánem prvního státu smluvní strany ADR, který přijde do styku se zásilkou. V tomto případě musí být k nákladnímu listu přiložena kopie tohoto povolení stanovícího přepravní podmínky. Toto povolení musí vyhotoveno v úředním jazyku země odeslání a kromě toho, jestliže tento jazyk není anglický, francouzský nebo německý, také v anglickém, francouzském nebo německém jazyce, pokud případné dohody uzavřené mezi státy dotčenými přepravou nestanoví něco jiného.

(b)	Články ve výstroji nesmí být možno během přepravy vybít tak, aby napětí otevřeného obvodu kleslo pod 2 volty nebo pod dvě třetiny napětí nevybitého článku, pokud je tato poslední hodnota nižší.

(c)	Kusy, které obsahují použité články nebo baterie v neoznačených obalech, je nutno opatřit nápisem “Použité lithiové články“.

(d)	Předměty, které neodpovídají požadavkům tohoto zvláštního ustanovení a/nebo zvláštním ustanovením 188, popřípadě 230, nejsou k přepravě připuštěny.

637	Geneticky změněné mikroorganismy jsou takové, které nejsou nebezpečné pro člověka ani zvířata, které by však mohly zvířata, rostliny, mikrobiologické látky a ekosystémy změnit způsobem, který se nemůže v přírodě vyskytovat.

Geneticky změněné mikroorganismy, pro které bylo uděleno povolení k volnému nasazení do životního prostředí1, nepodléhají předpisům třídy 9. Živých obratlovců ani bezobratlých živočichů nesmí být použito k tomu, aby přepravovali látky přiřazené pod toto UN číslo, ledaže by tyto látky nemohly být přepraveny jiným způsobem. Pro přepravu snadno zkazitelných látek pod tímto UN číslem je nutno udat patřičné informace, např. “Chladit na + 2°C/+4°C“ nebo “Přepravovat ve zmrzlém stavu“ nebo “Nenechat zmrznout“.

638	Tyto látky jsou příbuzné samovolně se rozkládajícím látkám (viz 2.2.41.1.19)

639	Viz pododdíl 2.2.2.3, klasifikační kód 2 F, UN číslo 1965, Pozn. 2.

640	Fyzikální a technické vlastnosti uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 určují různé přepravní podmínky pro tutéž obalovou skupinu.
K identifikaci těchto přepravních podmínek je nutno údaje vyžadované v nákladním listu doplnit takto:
„Zvláštní ustanovení 640X“, kde „X“ je velké písmeno, které je uvedeno za odkazem na zvláštní ustanovení 640 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.
Za předpokladu, že z výše uvedenýh vlastností nerezultují rozdílná identifikační čísla nebezpečnosti ve sloupci (20), je možno od těchto doplňkových údajů upustit v těchto případech:

-	věci balené podle pokynu pro balení P001;
-	látky a přípravky UN čísla 2015 balené podle pokynu pro balení P501;
-	přeprava v přemístitelných cisternách;
-	přeprava v typu cisterny, který pro určitou obalovou skupinu určitého UN čísla splňuje alespoň nejpřísnější požadavky.

642	Pokud se to nepřipouští v rámci pododdílu 1.1.4.2, nesmí se tato položka Vzorových pravidel OSN použít pro přepravu roztoků hnojiv s volným čpavkem.

643	Litý asfalt nepodléhá předpisům platným pro třídu 9.

644	Přeprava této látky je dovolena za podmínky, že:

-	hodnota pH naměřená v 10 % vodném roztoku přepravované látky je mezi 5 a 7;
-	roztok neobsahuje hořlavé látky v množství větším než 0,2 % nebo sloučeniny chloru v takovém množství, že obsah chloru překročí 0,02 %.

645	Klasifikační kód uvedený ve sloupci (3b) tabulky A kapitoly 3.2 se smí použít jen se schválením příslušného orgánu smluvní strany ADR předcházejícím přepravě.

646	Uhlí vyrobené parním aktivačním procesem nepodléhá předpisům ADR.

647	Přeprava octa a kyseliny octové potravinářské kvality s nejvýše 25 % (hm.) čisté kyseliny podléhá pouze těmto požadavkům:

a) Obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny musí být vyrobeny z nerezové oceli nebo z plastu, který je trvale odolný proti žíravosti octa/kyseliny octové potravinářské kvality.

b) Obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny musí jejich vlastník podrobit nejméně jednou ročně vizuální inspekci. Výsledky inspekcí musí být zaznamenány a záznamy uchovávány nejméně jeden rok. Poškozené obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny nesmějí být naplněny.

c) Obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny musí být plněny tak, aby produkt nepřetekl a neulpěl na vnějším povrchu.

d) Těsnění a uzávěry musí být odolné proti octu/kyselině octové potravinářské kvality. Obaly, včetně IBC a velkých obalů, a cisterny musí být hermeticky utěsněny baličem nebo plničem tak, aby za normálních podmínek přepravy nedošlo k úniku.

e) Smějí se používat skupinové obaly s vnitřními obaly ze skla nebo plastu (viz pokyn pro balení P001 v 4.1.4.1), které splňují všeobecná ustanovení pro balení v 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 a 4.1.1.8.

Ostatní ustanovení ADR se nepoužijí.

____________________
1	Viz zvláště část C směmice 90/220/ECC (Věstník evropského společenství č. 117 z 8. května 1990, str. 18-20), ve které je stanoveno povolovací řízení pro Evropské společenství.

KAPITOLA 3.4

VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ
BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

3.4.1	Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8.

3.4.2	Je-li ve sloupci (7) tabulky A kapitoly 3.2 pro určitou látku nebo předmět uveden kód “LQ0“, tato látka nebo předmět balené v omezeném množství nejsou vyňaty z platnosti žádného z příslušných ustanovení příloh A a B, pokud v těchto přílohách není stanoveno jinak.

3.4.3	Je-li ve sloupci (7) tabulky A kapitoly 3.2 pro určitou látku nebo předmět uveden kód “LQ1“ nebo “LQ2“ neplatí, pokud není v této kapitole stanoveno jinak, pro přepravu této látky nebo předmětu ustanovení ostatních kapitol ADR, za podmínky že :

a)	jsou dodržena ustanovení oddílu 3.4.5 (a) až (c); ve smyslu těchto ustanovení se předměty považují za vnitřní obaly;

b)	vnitřní obaly odpovídají podmínkám pododdílu 6.2.1.2, jestliže je uveden kód “LQ1“, a podmínkám pododdílů 6.2.1.2, 6.2.4.1 a 6.2.4.2, jestliže je uveden kód “LQ2“.

3.4.4	Je-li ve sloupci (7) tabulky A kapitoly 3.2 pro určitou látku uveden jeden z kódů “LQ3“, “LQ20“, “LQ21“ nebo “LQ29“, neplatí, pokud není v této kapitole stanoveno jinak, pro přepravu této látky ustanovení ostatních kapitol ADR, za podmínky, že :

(a)	látka je přepravována ve skupinových obalech, přičemž jsou dovoleny tyto vnější obaly

-	ocelové nebo hliníkové sudy s odnímatelným víkem,

-	ocelové nebo hliníkové kanystry s odnímatelným víkem,

-	překližkové nebo lepenkové sudy,

-	plastové sudy nebo kanystry s odnímatelným víkem,

-	bedny z přírodního dřeva, překližky, rekonstituovaného dřeva, lepenky, plastu, oceli nebo hliníku;

(b)	není překročeno nejvýše přípustné množství na vnitřní obal a na kus, předepsané pro příslušný kód ve druhém a třetím sloupci tabulky v oddílu 3.4.6;

(c)	každý kus je zřetelně a trvanlivě označen:

(i)	UN číslem věcí, které obsahuje, uvedeným ve sloupci (1) tabulky A kapitoly 3.2; tomuto číslu jsou předřazena písmena “UN“;

(ii)	v případě různých věcí s rozdílnými UN čísly přepravovaných v jednom kuse:

-	UN čísly věcí, které obsahuje; těmto číslům jsou předřazena písmena “UN“, nebo

-	písmeny “LQ“1).

Tato označení musí být ohraničena čarou vymezující plochu čtverce nejméně 100 x 100 mm, postaveného na vrchol. TIoušťka čáry tvořící tento čtverec musí být nejméně 2 mm; číslo musí mít výšku nejméně 6 mm. Pokud kus obsahuje více než jednu látku přiřazenou k různým UN číslům, musí být čtverec dost velký, aby se do něj vešlo každé příslušné UN číslo. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smějí být tyto rozměry zmenšeny, pokud označení zůstane zřetelně viditelné.

3.4.5	Je-li ve sloupci (7) tabulky A kapitoly 3.2 pro určitou látku uveden jeden z kódů “LQ4“ až “LQ19“ a “LQ22“ až “LQ28“ neplatí, pokud není v této kapitole stanoveno jinak, pro přepravu této látky ustanovení ostatních kapitol ADR, za podmínky; že:

(a)	látka je přepravována :

-	ve skupinových obalech odpovídajících předpisům oddílu 3.4.4 a), nebo

-	ve vnitřních obalech z kovu nebo plastu, které nejsou náchylné k prasknutí nebo snadnému proražení, uložených na podložkách se smršťovací nebo průtažnou fólií;

(b)	nejvýše přípustná množství na vnitřní obal a na kus předepsaná pro příslušný kód v tabulce oddílu 3.4.6 [druhý a třetí sloupec pro skupinové obaly a čtvrtý a pátý sloupec pro palety (plošiny) se smrštovací nebo napínací fólií] nejsou překročena;

(c)	každý kus je zřetelně a trvanlivě označen údaji uvedenými v oddílu 3.4.4 c).

3.4.6	Tabulka

Kód	Skupinové obaly	Vnitřní obaly uložené na podložce s průtažnou nebo smršťovací fólií	
	Vnitřní obal Nejvyšší obsah	Kus Nejvyšší celková (brutto) hmotnost (kg)/obsah (l)	Vnitřní obal Nejvyšší obsah	Kus Nejvyšší celková (brutto) hmotnost (kg)/obsah (l)	
LQ0	Bez vynětí z platnosti podle podmínek oddílu 3.4.2	
LQ1	120 ml	30 kg	120 ml	20 kg	
LQ2	1 litr	30 kg	1 litr	20 kg	
LQ3a	500 ml	1 litr	není dovoleno	není dovoleno	
LQ4	3 litry	12 litrů	1 litr	12 litrů a 20 kg	
LQ5	5 litrů	--	1 litr	20 kg	
LQ6a	5 litrů	20 litrů	1 litr	20 litrů a 20 kg	
LQ7a	5 litrů	45 litrů	5 litrů	20 kg	
LQ8	3 kg	12 kg	500 g	12 kg	
LQ9	6 kg	24 kg	3 kg	20 kg	
LQ10	500 ml	30 kg	500 ml	20 kg	
LQ11b	500 g	30 kg	500 g	20 kg	
LQ12	1 kg	30 kg	1 kg	20 kg	
LQ13	1 litr	30 kg	1 litr	20 kg	
LQ14b	25 ml	30 kg	25 ml	20 kg	
LQ15b	100 g	30 kg	100 g	20 kg	
LQ16b	125 ml	30 kg	125 ml	20 kg	
LQ17	500 ml	2 litry	100 ml	2 litry	
LQ18	1 kg	4 kg	500 g	4 kg	
LQ19	3 litry	12 litrů	1 litr	12 litrů a 20 kg	
LQ20	100 ml	400 ml	není dovoleno	není dovoleno	
LQ21	500 g	2 kg	není dovoleno	není dovoleno	
LQ22	1 litr	4 litry	500 ml	4 litry a 20 kg	
LQ23	3 kg	12 kg	1 kg	12 kg	
LQ24	6 kg	24 kg	2 kg	20 kg	
LQ25	1 kg	4 kg	1 kg	20 kg	
LQ26	500 ml	2 litry	500 ml	2 litry	
LQ27	6 kg	24 kg	6 kg	20 kg	
LQ28	3 litry	12 litrů	3 litry	12 litrů a 20 kg	
LQ29	500 ml (na přístroj), jen jde-li o přepravu v hermetických obalech a v souladu s 3.4.4 c)	2 litry, jen jde-li o přepravu v hermetických obalech a v souladu s 3.4.4 c)	není dovoleno	není dovoleno	

3.4.7	Transportní obalové soubory obsahující kusy odpovídající oddílu 3.4.3, 3.4.4 nebo 3.4.5 musí být označeny podle oddílu 3.4.4 c) pro každou položku nebezpečných věcí obsažených v transportním obalovém souboru, ledaže jsou označení reprezentující všechny nebezpečné věci obsažené v transportním obalovém souboru viditelná.

--------------------
1	Písmena “LQ“jsou zkratkou anglického výrazu “Limited Quantities“ omezená množství).
a	U homogenních směsí třídy 3 obsahujících vodu se uvedená množství vztahují jen na látku třídy 3 obsaženou v těchto směsích.
b	Pro třídu 5.2 smějí být tato množství látky balena společně s jinými předměty nebo látkami za podmínky, že v případě úniku nebudou s těmito látkami nebo předměty nebezpečně reagovat.