ČÁST 4

Ustanovení o používání obalů a cisteren

KAPITOLA 4.1

POUŽITÍ OBALŮ VČETNĚ VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC) A VELKÝCH OBALŮ

4.1.1	Všeobecná ustanovení pro balení nebezpečných věcí do obalů včetně IBC a velkých obalů

POZN.: Všeobecná ustanovení tohoto oddílu je možno použít pro balení věcí tříd 2, 6.2 a 7, jen jak je uvedeno v 4.1.1.16 (třída 2), 4.1.8.2 (třída 6.2), 4.1.9.1.5 (třída 7) a v příslušných pokynech pro balení oddílu 4.9.4 (pokyny pro balení P209 a P202 pro třídu 2 a P621, IBC620 a LP621 pro třídu 6.2).

4.1.1.1	Nebezpečné věci musí být baleny do obalů dobré kvality, včetně IBC a velkých obalů, které musí být natolik pevné, aby odolávaly rázům a namáháním obvyklým během přepravy, včetně překládky mezi dopravními jednotkami a mezi dopravními jednotkami a sklady, jakož i při přemisťování z palety nebo transportního obalového souboru pro následnou ruční nebo mechanickou manipulaci. Obaly, včetně IBC a velkých obalů, musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby za normálních podmínek přepravy bylo zamezeno úniku obsahu z kusu připraveného k přepravě, zejména v důsledků vibrací, nebo změn teploty, vlhkostí nebo tlaku (např. z důvodu změny nadmořské výšky). Obaly, včetně IBC a velkých obalů, musí být uzavřeny v souladu s informacemi poskytnutými výrobcem. Na vnější straně obalů, IBC a velkých obalů nesmějí během přepravy ulpívat žádné nebezpečné zbytky. Tato ustanovení se vztahují na nové, opakovaně použitelné, obnovené nebo rekonstruované obaly, na nové, opakovaně použitelné, opravené nebo rekonstruované IBC a na nové nebo opakovaně použitelné velké obaly.

4.1.1.2	Části obalů, včetně IBC a velkých obalů, které přicházejí bezprostředně do styku s nebezpečnými věcmi:

(a)	nesmějí být těmito nebezpečnými věcmi narušovány ani významně zeslabovány; a

(b)	nesmějí vyvolat žádný nebezpečný účinek, např. působit jako katalyzátor při reakci nebo reagovat s nebezpečnými věcmi.

Je-li to nutné, musí být opatřeny vhodným vnitřním povlakem nebo úpravou.

4.1.1.3	Pokud není v ADR stanoveno jinak, musí každý obal, včetně IBC a velkých obalů, s výjimkou vnitřních obalů, odpovídat konstrukčnímu typu, který vyhověl zkouškám podle odpovídajících předpisů oddílů 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 nebo 6.6.5. Obaly, pro které se zkoušky nevyžadují, jsou uvedeny v pododdílu 6.1.1.3.

4.1.1.4	U obalů, včetně IBC a velkých obalů, plněných kapalinami, musí zůstat dostatečný volný prostor, aby bylo zajištěno, že roztažnost kapaliny způsobená teplotami, které mohou nastat během přepravy, nezpůsobí ani únik kapaliny, ani trvalou deformaci obalu. Pokud nejsou předepsány specifické požadavky, obaly nesmějí být zcela naplněny kapalinami při teplotě 55°C. Avšak v IBC musí být ponechán dostatečný volný prostor, který při průměrné teplotě obsahu 50°C zajistí, že plnění nebude větší než do 98% jejího hydraulického vnitřního objemu. Pokud není stanoveno jinak, nesmí nejvyšší stupeň plnění vztažený k plnicí teplotě 15 °C překročit:

buď (a)

Bod varu (začátek varu) látky ve °C	<60	³60 <100	³100 <200	³200 <300	³300	
Stupeň plnění v % vnitřního objemu obalu	90	92	94	96	98	

nebo (b) stupeň plnění =  % vnitřního objemu obalu.

V tomto vzorci značí a střední koeficient objemové roztažnosti kapaliny mezi 15°C a 50°C, to znamená pro maximální zvýšení teploty o 35°C.

α se vypočítá dle vzorce	 α  =  

d15 a d50 značí relativní hustoty1 kapaliny při 15°C a 50°C a tF je střední teplota kapaliny při plnění.
_____________
1	Pojem „relativní hustota“ (d) se považuje za synonymum pojmu „měrná hmotnost“ (SG) a používá se všude v této kapitole.

4.1.1.4.1	Obaly určené pro přepravu kapalin v letecké dopravě musí být též způsobilé odolávat bez úniku obsahu rozdílu tlaků, jak je uvedeno v mezinárodních předpisech pro leteckou dopravu.

4.1.1.5	Vnitřní obaly musí být zabaleny do vnějšího obalu tak, aby za normálních podmínek přepravy nedošlo k jejich rozbití nebo proražení, nebo aby z nich nemohl obsah uniknout do vnějšího obalu. Křehké vnitřní obaly nebo takové, u kterých může snadno dojit k proražení, jako jsou nádoby ze skla, porcelánu nebo kameniny nebo některých plastů atd., musí být zajištěny ve vnějších obalech vhodným fixačním materiálem. Při úniku obsahu nesmí dojít k podstatnému zhoršení ochranných vlastností fixačního materiálu ani vnějšího obalu.

4.1.1.6	Nebezpečné věci nesmějí být baleny společně do téhož vnějšího obalu nebo do velkého obalu s nebezpečnými nebo jinými věcmi, jestliže spolu mohou nebezpečně reagovat a způsobit:

(a)	hoření nebo vývin značného tepla;
(b)	vývin hořlavých, dusivých, hoření podporujících nebo jedovatých plynů;
(c)	tvoření žíravých látek; nebo
(d)	tvoření nestálých látek.

POZN.: Ke zvláštním ustanovením pro společné balení viz 4.1.10.

4.1.1.7	Uzávěry obalů obsahujících zvlhčené nebo zředěné látky musí být provedeny tak, aby procentuální podíl kapaliny (vody, rozpouštědla nebo flegmatizačního prostředku) neklesl v průběhu přepravy pod předepsané mezní hodnoty.

4.1.1.7.1	Pokud jsou velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) vybaveny dvěma nebo více uzavíracími systémy za sebou, musí být uzavřen jako první ten, který je nejblíže k přepravované látce.

4.1.1.8	Kapaliny smějí být plněny jen do vnitřních obalů, které mají přiměřenou odolnost proti vnitřnímu tlaku, který může vzniknout za normálních podmínek přepravy. Jestliže může v obalu vzniknout tlak v důsledku uvolňování plynu z přepravované látky (vlivem zvýšení teploty nebo z jiného důvodu), může být obal opatřen odvětrávacím zařízením, pokud unikající plyn nemůže s ohledem na svoji jedovatost, hořlavost, uvolněné množství atd. způsobit žádné nebezpečí. Vybavení odvětrávacím zařízením je nutné, pokud je nebezpečí vzniku přetlaku, způsobeného normálním rozkladem látek. Odvětrávací zařízení musí být takové konstrukce aby, pokud je obal v poloze určené pro přepravu, zabránilo úniku kapalin a pronikání cizích látek za normálních podmínek přepravy.

4.1.1.9	Nové, rekonstruované nebo opakovaně použitelné obaly, včetně IBC a velkých obalů, nebo obnovené obaly a opravené IBC musí být schopny vyhovět příslušným zkouškám předepsaným v oddílech 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 nebo 6.6.5. Před plněním a podáním k přepravě se musí každý obal, včetně IBC a velkých obalů, podrobit prohlídce, zda nevykazuje korozi, kontaminaci nebo jiné závady a všechny IBC musí být prohlédnuty s ohledem na správnou funkci provozní výstroje. Každý obal, který jeví známky snížené pevnosti oproti schválenému konstrukčnímu typu, nesmí být dále používán, nebo musí být obnoven tak, aby vyhověl zkouškám předepsaným pro konstrukční typ. Každá IBC, která jeví známky snížené pevnosti oproti vyzkoušenému konstrukčnímu typu, nesmí být dále používána, nebo musí být opravena tak, aby vyhověla zkouškám předepsaným pro konstrukční typ.

4.1.1.10	Kapaliny smějí být plněny jen do obalů, včetně IBC, které mají přiměřenou odolnost proti vnitřnímu tlaku, který může vzniknout za normálních podmínek přepravy. Obaly a IBC, na kterých je vyznačen hydraulický zkušební tlak, předepsaný v 6.1.3.1 (d) a popřípadě v 6.5.2.2.1, musí být plněny jen kapalinou, jejíž tenze par:

(a)	je taková, že celkový přetlak v obalu nebo IBC (t.j. tenze par naplněné látky plus parciální tlak vzduchu nebo jiných inertních plynů, sníženo 0 100 kPa) při 55°C, zjištěný na základě nejvyššího stupně plnění dle pododdílu 4.1.1.4 a plnicí teploty 15°C, nepřekračuje 213 vyznačeného zkušebního tlaku; nebo

(b)	je při 50 °C menší než 4l7 součtu vyznačeného zkušebního tlaku plus 100 kPa; nebo

(c)	je při 55 °C menší než 2/3 součtu vyznačeného zkušebního tlaku plus 100 kPa.

Kovové IBC určené pro přepravu kapalin nesmějí být používány k přepravě kapalin, jejichž tenze par je vyšší než 110 kPa (1,1 bar) při 50°C nebo 130 kPa (1,3bar) při 55 °C.

PŘÍKLADY ZKUŠEBNÍCH TLAKŮ PRO VYZNAČENÍ NA OBALY, VČETNĚ IBC, VYPOČÍTANÝCH DLE 4.1.1.10 c)

UN Číslo	Pojmenování	Třída	Obalo- vá sku- pina	VP55 (kPa)	Np55 x 1.5) (kPa)	(VP55 X 1.5) minus 100 (kPa)	Požadovaný nejnižší zkušební tlak (přetlak) podle 6.1.5.5.4.c kPa	Nejnižší zkušební tlak (přetlak) pro vyznačeni na obalu kPa	
2056	Tetrahydrofuran	3	II	70	105	5	100	100	
2247	n-Decan	3	III	1.4	2.1	-97.9	100	100	
1593	Dichlormethan	6.1	III	164	246	146	146	150	
1155	Diethylether	3	I	199	299	199	199	250	

POZN. 1: Pro čisté kapaliny se tenze par při 55 °C (Vp55) často přebírá z tabulek uveřejněných ve vědecké literatuře.

POZN. 2: V tabulce uváděné nejnižší zkušební tlaky se vztahují pouze k údajům v pododdíle 4.1.1.10 (c), což znamená, že vyznačený zkušební tlak musí být větší než 1,5-násobek tenze par při 55 °C minus 100 kPa. Jestliže je například zkušební tlak pro n - dekan stanoven podle 6.1.5.5.4 (a), nejnižší vyznačený zkušební tlak může být nižší.

POZN. 3: Pro diethylether je požadovaný nejnižší zkušební tlak podle oddílu 6.1.5.5.5 250 kPa.

4.1.1.11	Vyprázdněné obaly, včetně IBC a velkých obalů, které obsahovaly nebezpečné věci, podléhají stejným předpisům jako naplněné obaly, pokud nebyla přijata odpovídající opatření vylučující jakékoli riziko.

4.1.1.12	Každý obal, včetně IBC, určený pro kapaliny, musí úspěšně absolvovat vhodnou zkoušku těsnosti a být schopen splnit příslušnou úroveň zkoušky uvedenou v 6.1.5.4.3 nebo 6.5.4.7 pro různé druhy IBC:

(a)	před prvním použitím pro přepravu;

(b)	po rekonstrukci nebo obnově obalu, před jeho opětovným použitím pro přepravu;

(c)	po opravě nebo rekonstrukci IBC, před jejím opětovným použitím pro přepravu.

Pro tuto zkoušku nemusí být obal nebo IBC vybaven(a) svými vlastními uzávěry. Vnitřní nádoba kompozitního obalu nebo IBC může být zkoušena bez vnějšího obalu, za podmínky, že výsledky zkoušek nebudou ovlivněny. Tato zkouška není povinná pro:

-	vnitřní obaly skupinových obalů nebo velkých obalů;

-	vnitřní nádoby kompozitních obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) označených symbolem "RID/ADR" podle pododdílu 6.1.3.1 (a) (ii);

-	obaly z jemného plechu označené symbolem "RID/ADR" podle pododdílu 6.1.3.1 (a) (ii).

4.1.1.13	Obaly, včetně IBC, používané pro tuhé látky, které mohou zkapalnět při teplotách, které by se mohly vyskytnout během přepravy, musí být schopny obsahovat tyto látky také v kapalném stavu.

4.1.1.14	Obaly, včetně IBC, používané pro práškové nebo zrnité látky musí být prachotěsné, nebo musí být opatřeny vložkou.

4.1.1.15	Pokud příslušný orgán neschválí jinak, je pro plastové sudy a kanystry, IBC z tuhého plastu a kompozitní IBC s vnitřní nádobou z plastu dovolená doba jejich používání pro přepravu nebezpečných věcí 5 roků od data výroby obalu nebo IBC, pokud není předepsána kratší doba jejich používání z důvodu povahy přepravované látky.

4.1.1.16	Obaly, včetně IBC a velkých obalů, značené podle 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2 nebo 6.6.3, avšak které byly schváleny ve státě, který není smluvní stranou ADR, mohou být rovněž používány pro přepravu dle ADR.

4.1.1.17	Výbušniny, samovolně se rozkládající látky a organické peroxidy

Pokud není zvláštním ustanovením v ADR stanoveno jinak, musí obaly, včetně IBC a velkých obalů, používané pro věci třídy 1, samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 a organické peroxidy třídy 5.2 splňovat ustanovení pro středně nebezpečnou skupinu (obalovou skupinu II).

4.1.1.18	Použití záchranných obalů

4.1.1.18.1	Poškozené, porušené nebo netěsné kusy nebo kusy, které neodpovídají předpisům, nebo nebezpečné věci, které se rozsypaly nebo vytekly, mohou být přepravovány v záchranných obalech uvedených v 6.1.5.1.11. To nebrání používání obalů větších velikostí vhodného typu a úrovně provedení dle požadavků uvedených v 4.1.1.18.2.

4.1.1.18.2	Musí být učiněna vhodná opatření, která zamezí nadměrného pohybu poškozených nebo netěsných kusů uvnitř záchranného obalu. Pokud záchranný obal obsahuje kapaliny, musí být přidáno dostatečné množství absorpčního inertního materiálu pro eliminaci přítomnosti volné kapaliny.

4.1.2	Dodatečná všeobecná ustanovení pro používání IBC

4.1.2.1	Pokud jsou IBC používány pro přepravu kapalin s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C (uzavřený kelímek) nebo sypkých látek náchylných k prachové explozi, musí být provedena opatření zabraňující nebezpečí elektrostatického výboje.

4.1.2.2	Ustanovení týkající se periodických zkoušek a inspekcí jsou uvedena v kapitole 6.5. IBC nesmějí být plněny a podávány k přepravě po datu uplynutí doby platnosti poslední periodické zkoušky požadované dle 6.5.4.14.3, nebo po datu uplynutí doby platnosti poslední periodické inspekce požadované dle 6.5.1.6.4. Avšak IBC naplněná před datem uplynutí doby platnosti poslední periodické zkoušky nebo inspekce, může být přepravena v období nejvýše tří měsíců po uplynutí tohoto data. Kromě toho může být IBC přepravena po uplynuti doby platnosti poslední periodické zkoušky nebo inspekce:

(a)	po vyprázdnění, ale před vyčištěním, pro účely provedení předepsané zkoušky nebo inspekce před opětovným naplněním; a

(b)	pokud neschválí jinak příslušný orgán, v období nepřekračujícím šest měsíců po datu uplynutí lhůty platnosti poslední periodické zkoušky nebo inspekce, aby se umožnilo vrácení nebezpečných věcí nebo zbytků k jejich vhodné likvidaci nebo recyklaci.

POZN.: K údajům v nákladním listu viz 5.4.1.1.11.

4.1.2.3	IBC typu 31HZ2 musí být naplněny nejméně do 80% objemu vnějšího pláště.

4.1.2.4	S výjimkou běžné údržby kovových IBC, IBC z tuhého plastu a kompozitních IBC prováděné vlastníkem IBC, jehož stát a jméno nebo schválená značka jsou trvale vyznačeny na IBC, musí subjekt provádějící běžnou údržbu trvale označit IBC v blízkostí UN kódu výrobce těmito údaji:

(a)	státem, v němž byla běžná údržba provedena; a

(b)	jménem nebo schválenou značkou subjektu provádějícího běžnou údržbu.

4.1.3	Všeobecná ustanovení týkající se pokynů pro balení

4.1.3.1	Pokyny pro balení platné pro nebezpečné věci třídy 1 až 9 jsou specifikovány v oddílu 4.1.4. Člení se do tří pododdílů podle druhu obalů, kterých se týkají:

Pododdíl 4.1.4.1	pro obaly jiné než IBC a velké obaly; tyto pokyny pro balení jsou označeny alfanumerickým kódem začínajícím písmenem "P" anebo, pokud jde o obaly specifické pro RID a ADR, písmenem "R";

Pododdíl 4.1.4.2	pro IBC; tyto pokyny jsou označeny alfanumerickým kódem začínajícím písmeny "IBC";

Pododdíl 4.1.4.3	pro velké obaly; tyto pokyny jsou označeny alfanumerickým kódem začínajícím písmeny "LP".

Všeobecně se v pokynech pro balení stanoví, že platí všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 nebo 4.1.3, jak je to vhodné. Pokyny pro balení mohou též vyžadovat dodržení zvláštních ustanovení oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 nebo 4.1.9, jak je to vhodné. Zvláštní ustanovení pro balení mohou být také specifikována v pokynech pro balení pro určité látky nebo předměty. Tato jsou rovněž označena alfanumerickým kódem začínajícím písmeny:

„PP"	pro obaly jiné než IBC, velké obaly, nebo „RR", pokud jde o zvláštní ustanovení pro balení specifická pro RID a ADR;

„B"	pro IBC, nebo „BB", pokud jde o zvláštní ustanovení pro balení specifická pro RID a ADR;

„L"	pro velké obaly.

Pokud není stanoveno jinak, každý obal musí splňovat odpovídající požadavky Části 6. Obecně neříkají pokyny pro balení nic o snášenlivosti, proto uživatel nesmí zvolit obal bez ověření, že látka je snášenlivá se zvoleným obalovým materiálem (např. skleněné nádoby jsou nevhodné pro většinu fluoridů). Pokud jsou v pokynech pro balení dovoleny skleněné nádoby, jsou dovoleny rovněž obaly z porcelánu, užitkové keramiky a kameniny.

4.1.3.2	Sloupec (8) tabulky A kapitoly 3.2 uvádí pro každý předmět nebo látku pokyn (pokyny) pro balení, který(é) musí být použit(y). Ve sloupci (9a) jsou udána zvláštní ustanovení pro balení a ve sloupci (9b) zvláštní ustanovení pro společné balení (viz. 4.1.10) vztahující se na jednotlivé látky nebo předměty.

4.1.3.3	V každém pokynu pro balení jsou uvedeny, pokud je to vhodné, informace o dovolených samostatných a skupinových obalech. Pro skupinové obaly jsou uvedeny dovolené vnější a vnitřní obaly, a pokud je to vhodné, rovněž nejvyšší množství dovolené pro každý vnitřní nebo vnější obal. Nejvyšší čistá (netto) hmotnost a nejvyšší vnitřní objem jsou definovány v oddílu 1.2.1.

4.1.3.4	Následující obaly nesmějí být použity, pokud jsou látky, které se mají přepravovat, náchylné ke zkapalnění během přepravy:

Obaly
Sudy:	1D a 1G
Bedny:	4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2
Pytle:	5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 a 5M2
Kompozitní obaly:	6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 a 6PH1
IBC
Pro látky obalové skupiny I:	všechny typy IBC
Pro látky obalové skupiny II a III:
dřevěné:	11 C, 11 D a 11 F
lepenkové:	11 G
flexibilní:	13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 a 13M2
kompozitní:	11HZ2 a 21HZ2.

Pro účely tohoto pododdílu jsou látky a směsi látek mající bod tání nejvýše 45°C považovány za tuhé látky náchylné ke zkapalnění během přepravy.

4.1.3.5	Pokud pokyny pro balení v této kapitole dovolují použití určitého typu vnějšího obalu pro skupinový obal (např. 4G), mohou být použity rovněž obaly, které mají stejný identifikační kód, následovaný písmeny "V", "U" nebo "91V", označené podle předpisů Části 6 (např. 4GV, 4GU nebo 4GW), za stejných podmínek a omezení, jaké platí pro použití tohoto typu vnějšího obalu podle příslušných pokynů pro balení. Například skupinový obal označený kódem obalu "4GV" může být použit kdykoli je dovolen skupinový obal označený "4G", pokud jsou splněny požadavky příslušného pokynu pro balení ve vztahu k typům vnitřních obalů a množstevním omezením.

4.1.3.6	Všechny láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy a svazky lahví odpovídající pokynu pro balení P200 a konstrukčním požadavkům kapitoly 6.2 jsou dovoleny pro přepravu jakékoli kapalné nebo tuhé látky přiřazené k pokynu pro balení P001 nebo P002, pokud není uvedeno jinak v pokynu pro balení nebo ve zvláštním ustanovení ve sloupci (9a) tabulky A kapitoly 3.2. Vnitřní objem trubkových nádob a svazků lahví nesmí být větší než 1000 litrů.

4.1.3.7	Obaly nebo IBC, které nejsou výslovně dovoleny příslušným pokynem pro balení, nesmějí být použity k přepravě látek nebo předmětů, ledaže jsou mezi smluvními stranami dohodnuty dočasné odchylky podle oddílu 1.5.1.

4.1.3.8	Nebalené předměty, kromě předmětů třídy 1

4.1.3.8.1	Pokud velké a robustní předměty nemohou být zabaleny podle předpisů kapitol 6.1 nebo 6.6 a musí být přepravovány prázdné, nevyčištěné a nezabalené, může příslušný orgán země původu2 schválit takovou přepravu. Přitom musí příslušný orgán vzít v úvahu, že:

(a)	Velké a robustní předměty musí být dostatečně pevné, aby odolaly rázům a namáháním obvyklým během přepravy, včetně překládky mezi dopravními jednotkami a mezi dopravními jednotkami a sklady, jakož i při přemisťování z palety pro následnou ruční nebo mechanickou manipulaci;

(b)	Všechny uzávěry a otvory musí být utěsněny tak, aby nedošlo k úniku obsahu, který by mohl být za normálních podmínek přepravy způsoben vibracemi nebo změnami teploty, vlhkostí nebo tlaku (např. z důvodu změny nadmořské výšky). Na vnější straně velkých a robustních předmětů nesmějí ulpívat žádné nebezpečné zbytky;

(c)	Části velkých a robustních předmětů, které jsou v přímém styku s nebezpečnými věcmi:

(i)	nesmějí být těmito nebezpečnými věcmi narušovány ani významně zeslabovány; a

(ii)	nesmějí vyvolat žádný nebezpečný účinek, např. působit jako katalyzátor při reakci nebo reagovat s nebezpečnými věcmi;

(d)	Velké a robustní předměty obsahující kapaliny musí být uloženy a zajištěny tak, aby bylo zaručeno, že během přepravy nedojde ani k úniku kapaliny, ani k trvalé deformaci předmětu;

(e)	Musí být upevněny v lůžkách nebo latění nebo jiných manipulačních zařízeních nebo v dopravní jednotce nebo v kontejneru takovým způsobem, aby se nemohly uvolnit za normálních podmínek přepravy.
_____________
2	Pokud země původu není smluvní stranou ADR, příslušný orgán prvního státu smluvní strany ADR, který přijde do styku se zásilkou.

4.1.3.8.2	Nebalené předměty schválené příslušným orgánem podle ustanovení uvedených v 4.1.3.8.1 podléhají postupům pro odesílání Části 5. Kromě toho musí odesilatel takových předmětů zajistit, aby kopie jakéhokoli takového schválení byla přiložena k nákladnímu listu.

POZN.: Velký a robustní předmět může zahrnovat flexibilní palivové nádržové systémy, vojenskou výbavu, stroje nebo zařízeni obsahující nebezpečné věci nad omezená množství podle 3.4.6.

4.1.4	Přehled pokynů pro balení

POZN.: Ačkoli následující pokyny pro balení používají stejný číselný systém, jaký je použit v IMDG Code a ve Vzorových předpisech OSN, mohou být v případě ADR v některých detailech rozdíly.

4.1.4.1.	Pokyny pro balení týkající se použití obalů (s výjimkou IBC a velkých obalů)

P 001	POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY)	P 001	
Jsou dovoleny následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Skupinové obaly	Maximální objem/Hmotnost netto (viz 4.1.3.3.)	
Vnitřní obal	 Vnější obal	Obalová skupina I	Obalová skupina II	Obalová skupina III	
ze skla  10 l z plastu 30 l z kovu   40 l	Sudy  z oceli (1A2)  z hliníku (1B2)  z kovu, jiného než ocel nebo hliník (1N2)  z plastu (1H2)  z překližky (1D)  z vlákna (1G)	 250 kg 250 kg 250 kg  250 kg 150 kg 75 kg	 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg	
	Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z přírodního dřeva (4C1, 4C2)  z překližky (4D)  z rekonstituovaného dřeva (4F)  z lepenky (4G)  z pěnového plastu (4H1)  z tuhého plastu (4H2)	 250 kg 250 kg 150 kg 150 kg 75 kg 75 kg 60 kg 150 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg	
	Kanystry  z oceli (3A2)  z hliníku (3B2)  z plastu(3H2)	 120 kg 120 kg 120 kg	 120 kg 120 kg 120 kg	 120 kg 120 kg 120 kg	
Samostatné obaly	
Sudy  z oceli, s neodnímatelným víkem (1A1)  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s neodnímatelným víkem 1B1)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z kovu, jiného než ocel nebo hliník, s neodnímatelným víkem (1N1)  z kovu, jiného než ocel nebo hliník, s odnímatelným víkem (1N2)  z plastu, s neodnímatelným víkem (1H1)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	 250 litrů 250 litrů*) 250 litrů 250 litrů*) 250 litrů  250 litrů*)  250 litrů 250 litrů*)	 450 litrů 450 litrů 450 litrů 450 litrů 450 litrů  450 litrů  450 litrů 450 litrů	 450 litrů 450 litrů 450 litrů 450 litrů 450 litrů  450 litrů  450 litrů 450 litrů	

P 001	POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) (pokračování)	P 001	
Kanystry  z oceli, s neodnímatelným víkem (3A1)  z oceli, s odnímatelným víkem (3A2)  z hliníku, s neodnímatelným víkem (3B1)  z hliníku, s odnímatelným víkem (3B2)  z plastu, s neodnímatelným víkem (3H1)  z plastu, s odnímatelným víkem (3H2)	 60 litrů 60 litrů*) 60 litrů 60 litrů*) 60 litrů 60 litrů*)	 60 litrů 60 litrů 60 litrů 60 litrů 60 litrů 60 litrů	 60 litrů 60 litrů 60 litrů 60 litrů 60 litrů 60 litrů	
Kompozitní obaly plastová nádoba s vnějším sudem z oceli nebo hliníku (6HA1, 6HB1) plastová nádoba s vnějším sudem z lepenky, plastu nebo překližky (6HG1, 6HH1, 6HD1) plastová nádoba s vnějším košem nebo bednou z oceli nebo hliníku nebo s vnější bednou z přírodního dřeva, překližky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) skleněná nádoba s vnějším sudem z oceli, hliníku, lepenky, překližky, tuhého plastu nebo pěnového plastu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2) nebo s vnějším košem nebo bednou z oceli nebo hliníku nebo s vnější bednou z přírodního dřeva nebo lepenky nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2	 250 litrů  120 litrů  60 litrů    60 litrů	 250 litrů  250 litrů  60 litrů    60 litrů	 250 litrů  250 litrů  60 litrů    60 litrů	
*) Jsou dovoleny pouze látky s viskozitou vyšší než 2 680 mm2/s. 	
 Dodatečný požadavek	
 Pro látky třídy 3, obalové skupinu III, které vylučují malá množství kysličníku uhličitého nebo dusíku, musí být obaly odvětrávány. 	
 Zvláštní ustanovení pro balení:	
PP 1	Látky UN čísel 1133, 1210, 1263 a 1866, obalových skupin II a III mohou být přepravovány v množstvích nepřesahujících 5 litrů na obal v kovových nebo plastových obalech, které nemusí vyhovět zkouškám kapitoly 6.1, za podmínky, že jsou přepravovány následujícím způsobem:  (a)  na paletách, v paletových bednách nebo jiných manipulačních jednotkách, např. Samostatné obaly uložené nebo stohované na paletě a zajištěné přepásáním, průtažnou nebo smršťovací fólií nebo jiným vhodným způsobem,nebo  (b)  jako vnitřní obaly skupinových obalů, jejichž čistá (netto) hmotnost nepřesahuje 40 kg	
PP 2	Pro UN čísla 3065 a 1170, mohou být použity dřevěné sudy (2C1 a 2C2).	
PP 4	Pro UN číslo. 1774, obaly musí splňovat parametry obalové skupiny II	
PP 5	Pro UN číslo 1204 musí být obaly konstruovány tak, aby se zamezilo výbuchu z důvodu nárůstu vnitřního tlaku. Pro tyto látky nesmějí být použity láhve, trubkové nádob a tlakové sudy.	
PP 6	Pro UN čísla 1851 a 3248 nesmí čisté netto množství na kus překročit 5 litrů.	
PP 10	Pro UN číslo 1791, obalové skupiny II, musí být obal odvětráván. 	

P 001	POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) (pokračování)	P 001	
PP 31	Pro UN číslo 1131 musí být obaly hermeticky uzavřeny.	
PP 33	Pro UN číslo 1308, obalové skupiny I a II, jsou dovoleny jen skupinové obaly o nejvyšší celkové brutto hmotnosti 75 kg.	
PP 81	Pro UN číslo 1790 s více než 60 %, nejvýše však 85 % kyseliny fluorovodíkové a UN číslo 2031 s více než 55 % kyseliny dusičné je dovolená doba používání plastových sudů a kanystrů jako samostatných obalů dva roky od data jejich výroby.	
 Zvláštní ustanovení pro balení, specifické pro RID a ADR.	
ORR 2	Pro UN číslo 1261 nejsou dovoleny obaly s odnímatelným víkem.	

 P 002	POKYN PRO BALENÍ (TUHÉ LÁTKY) 	P 002	
Jsou dovoleny následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3	
Skupinové obaly	Nejvyšší čistá (netto) hmotnost (viz 4.1.3.3	
Vnitřní obal	Vnější obal	Obalová skupina I	Obalová skupina II	Obalová skupina III	
ze skla  10 kg z plastua  50 kg z kovu 50 kg z papíru a,b,c,  50 kg z lepenky a,b,c, 50 kg  a Tyto vnitřní obaly musí být prachotěsné b Tyto vnitřní obaly nesmějí být použity pro látky, které mohou zkapalnět během přepravy (viz 4.1.3.4). c Tyto vnitřní obaly nesmějí být použity pro látky obalové skupiny I.	Sudy  z oceli (1A2)  z hliníku (1B2)  z kovu jiného než ocel nebo hliník (1N2)  z plastu (1H2)  z překližky (1D)  z lepenky (1G)	 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg	
	Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2)  z překližky (4D)  z rekonstituovaného dřeva (4F)  z lepenky (4G)  z pěnového plastu (4H1)  z tuhého plastu (4H2)	 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg  250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg	
	Kanystry  z oceli (3A2)  z hliníku (3B2)  z plastu (3H2)	 120 kg 120 kg 120 kg	 120 kg 120 kg 120 kg	 120 kg 120 kg 120 kg	
Samostatné obaly	
Sudy  z oceli (1A1 nebo 1A2 d)  z hliníku (1B1 nebo 1B2d)  z kovu, jiného než oceli nebo hliník  (1N1 nebo 1N2d)  z plastu (1H1 nebo 1H2d)  z lepenky (1G)e  z překližky (1D)e	 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg	
Kanystry  z oceli (3A1 nebo 3A2d)  z hliníku (3B1 nebo 3B2d)  z plastu (3H1 nebo 3H2d)	 120 kg 120 kg 120 kg	 120 kg 120 kg 120 kg	 120 kg 120 kg 120 kg	
Bedny  z oceli (4A) e  z hliníku (4B) e  z přírodního dřeva (4C1) e  z překližky (4D) e  z rekonstituovaného dřeva (4F) e  z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) e  z lepenky (4G) e  z tuhého plastu (4H2) e	 není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg	
Pytle pytle(5H3, 5H4, 5L3, 5M2)e	 není dovoleno	 50 kg	 50 kg	
d Tyto obaly nesmějí být použity pro látky obalové skupiny I, které mohou zkapalnět během přepravy (viz 4.1.3.4). e Tyto obaly nesmějí být použity pro látky, které mohou zkapalnět během přepravy (viz 4.1.3.4).	
Kompozitní obaly plastová nádoba s vnějším sudem z oceli, hliníku, překližky, lepenky nebo plastu (6HA1, 6HB1, 6HG1e, 6HD1e nebo 6HH1) plastová nádoba s vnějším košem nebo bednou z oceli nebo hliníku nebo s vnější bednou z přírodního dřeva, překližky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2e, 6HG2e nebo 6HH2) skleněná nádoba s vnějším sudem z oceli, hliníku, překližky nebo lepenky (6PA1, 6PB1, 6PD1e nebo 6PG1e) nebo s vnějším košem nebo bednou z oceli nebo hliníku nebo s vnější bednou z přírodního dřeva nebo lepenky nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2e nebo 6PG2e) nebo s vnějším obalem z tuhého plastu nebo pěnového plastu (6PH2 nebo 6PH1e)	 400 kg  75 kg    75 kg	 400 kg  75 kg    75 kg	 400 kg  75 kg    75 kg	
e)  Tyto obaly nesmějí být použity pro látky, které mohou zkapalnět během přepravy (viz 4.1.3.4)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 6	Pro UN číslo 3249 nesmí čistá (netto) hmotnost na kus překročit 5 kg.	
PP 7	Pro UN číslo 2000 smí být celuloid přepravován též bez obalu na paletách, obalený plastovou fólií a upevněný vhodnými prostředky, jako jsou ocelové pásy, jako vozová zásilka v uzavřených vozidlech nebo kontejnerech. Celková (brutto) hmotnost palety nesmí překročit 1000 kg.	
PP 8	Pro UN číslo 2002 musí být obaly konstruovány tak, aby se zamezilo výbuchu vlivem nárůstu vnitřního tlaku. Pro tyto látky nesmějí být použity láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy.	
PP 9	Pro UN čísla 3175, 3243 a 3244, musí obaly odpovídat konstrukčnímu typu, který prošel zkouškou těsnosti pro obalovou skupinu II	
PP 11	Pro UN číslo 1309, obalovou skupinu III, a UN číslo 1362 jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1, pokud jsou zabaleny v plastových pytlích a jsou uloženy na paletách pod smršťovací nebo průtažnou fólií.	
PP 12	Pro UN čísla 1361, 2213 a UN číslo 3077 jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1, pokud jsou přepravovány v uzavřených vozidlech nebo kontejnerech.	
PP 13	Pro předměty spadající pod UN číslo 2870 jsou dovoleny pouze skupinové obaly vyhovující parametrům obalové skupiny I.	
PP 14	Pro UN čísla 2211, 2698 a 3314 nemusí obaly nutně vyhovět zkouškám obalů dle kapitoly 6.1.	
PP 15	Pro UN čísla 1324 a 2623 musí obaly vyhovovat parametrům obalové skupiny III.	
PP 20	Pro UN číslo 2217 může být použita každá prachotěsná a proti roztržení odolná nádoba	
PP 30	Pro UN číslo 2471 nesou dovoleny vnitřní obaly z papíru nebo lepenky.	
PP 34	Pro UN čísla 2969 (celá zrna) jsou dovoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1.	
PP 37	Pro UN čísla 2590 a 2212 jsou dovoleny pytle 5M1. Kusy musí být přepravovány v uzavřených vozidlech nebo kontejnerech nebo jako manipulační jednotky pod smršťovací nebo průtažnou folií.	
PP 38	Pro UN číslo 1309, obalovou skupinu II, jsou pytle dovoleny pouze v uzavřených vozidlech nebo kontejnerech.	

   P 003	POKYN PRO BALENÍ	P 003	
Nebezpečné věci musí být uloženy do vhodných vnějších obalů. Obaly musí ustanovením vyhovovat uvedeným v pododdílech 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 a v oddílu 4.1.3 a zkonstruovány tak, aby splnily konstrukční požadavky oddílu 6.1.4. Musí být použity vnější které jsou vyrobeny obaly, z vhodného materiálu dostatečné pevnosti a zkonstruovány v závislosti na jejich vnitřním objemu a na použití, k němuž jsou určeny. Pokud se tento pokyn pro balení použije pro přepravu předmětů nebo vnitřních obalů skupinových obalů, musí být obal zkonstruován a vyroben tak, aby se předešlo nezamýšlenému vypadnutí předmětů během normálních podmínek přepravy.	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 16 	Pro UN číslo 2800 musí být akumulátory chráněny před zkraty a musí být bezpečně zabaleny v pevných vnějších obalech.  POZN.1:  Akumulátory chráněné proti vytečení, které jsou nedílnou součástí mechanického nebo elektronického zařízení nebo jsou nezbytné pro jeho provoz, musí být bezpečně upevněny v držáku akumulátoru na těchto zařízeních a chráněny proti poškození a zkratům. POZN.2:  K použitým akumulátorům (UN číslo 2800) viz P801a.	
PP 19	Pro látky UN čísel 1364 a 1365 je dovolena přeprava v žocích.	
PP 20	Látky UN čísel 1363, 1386, 1408 a 2793 mohou být přepravovány v každé prachotěsné a proti roztržení odolné nádobě.	
PP 32	Látky UN čísel 2857 a 3358 mohou být přepravovány bez obalu v latěních nebo ve vhodných transportních obalových souborech.	

P 099	POKYN PRO BALENÍ	P 099	
Mohou být použity jen obaly schválené příslušným orgánem.	

P 101	POKYN PRO BALENÍ	P 101	
Mohou být použity jen obaly schválené příslušným orgánem v zemi původu. Pokud země původu není smluvní stranou ADR, musí být obal schválen příslušným orgánem prvního státu, který je smluvní stranou ADR, do něhož zásilka dorazila. V nákladním listu musí být uvedena rozlišovací značka státu, používaná pro silniční motorová vozidla v mezinárodním provozu, pro který příslušný orgán plní svou funkci, a to takto: "Obal schválen příslušným orgánem v...... " (viz.5.4.1.2.1 (e))	

P110(a)	POKYN PRO BALENÍ	P110(a)	
VYHRAZENO  POZNÁMKA: Tento pokyn pro balení, uvedený ve Vzorových pravidlech OSN, není dovolen pro přepravy dle ADR.	

P110(b)	POKYN PRO BALENÍ	P110(b)	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Nádoby z kovu ze dřeva z pryže, vodivé z plastu, vodivého  Pytle z pryže, vodivé z plastu, vodivého	 Dělicí přepážky z kovu ze dřeva z plastu z lepenky	 Bedny z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 42	Pro UN čísla 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 a 0224, musí být splněny následující podmínky: (a)  Vnitřní obaly nesmějí obsahovat více než 50 g výbušné látky (množství odpovídající suché látce); (b)  Komory vytvořené dělicími přepážkami nesmějí obsahovat více než jeden vnitřní obal, pevně uložený; a (c)  Vnější obal může být rozdělen až na 25 komor.	

P 111	POKYN PRO BALENÍ	P 111	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z pryže, vodivé z plastu, vodivého  Balicí materiály z plastu z pogumované textilní tkaniny	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z pěnového plastu (4H1) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 43	Pro UN číslo 0159 se nevyžadují vnitřní obaly, pokud se jako vnějších obalů použije kovových (1A2 nebo 1B2) nebo plastových (1H2) sudů.	

P 112a	POKYN PRO BALENÍ (navlhčené tuhé látky 1.1 D)	P 112a	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z vícevrstvého vodovzdorného papíru z plastu z textilní tkaniny z pogumované textilní tkaniny z plastové tkaniny  Nádoby  z kovu z plastu	 Pytle z plastu z textilní tkaniny, s povlakem nebo vložkou z plastu  Nádoby z kovu z plastu	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z pěnového plastu (4H1) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
Dodatečný požadavek Meziobaly nejsou vyžadovány, pokud jsou jako vnější obal použity těsné sudy s odnímatelným víkem.	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 26	Pro UN čísla 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 a 0394 musí být obal bez olova.	
PP 45	Pro UN čísla 0072 a 0226 se nevyžadují meziobaly.	

P 112b	POKYN PRO BALENÍ (suché tuhé látky, jiné než práškovité 1.1 D)	P 112b	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanoveni oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z kraftového papíru z vícevrstvého vodovzdorného papíru z plastu z textilní tkaniny z pogumované textilní tkaniny z plastové tkaniny	 Pytle (jen pro UN číslo 0150) z plastu z textilní tkaniny, s povlakem nebo vložkou z plastu	 Pytle z plastové tkaniny, prachotěsné (5H2) z plastové tkaniny, vodovzdorné (5H3) z plastové folie (5H4) z textilní tkaniny, prachotěsné (5L2) vodovzdorné (5L3) z vícevrstvého papíru, vodovzdorné (5M2)  Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z pěnového plastu (4H1) z tuhého plastu (4H2)   Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem 1H2	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 26	Pro UN čísla 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386 musí být obaly bez olova.	
PP 46	Pro UN číslo 0209 se pro vločkovitý nebo hrudkovitý TNT v suchém stavu doporučují prachotěsné pytle (5H2) a nejvyšší čistá netto hmotnost 30 kg.	
PP 47	Pro UN číslo 0222 nejsou vyžadovány vnitřní obaly, pokud je vnějším obalem pytel.	

P 112c	POKYN PRO BALENÍ (suché tuhé látky, práškovité 1.1 D)	P 112c	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z vícevrstvého vodovzdorného papíru z plastu z plastové tkaniny  Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva	 Pytle z vícevrstvého vodovzdorného papíru, s vnitřním povlakem z plastu  Nádoby z kovu z plastu	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Dodatečné požadavky 1. Vnitřní obaly nejsou vyžadovány, pokud jsou jako vnější obaly použity sudy.  2. Obal musí být prachotěsné.	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 26	Pro UN čísla 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386 musí být obal bez olova.	
PP 46	Pro UN číslo 0209 se pro vločkovitý nebo hrudkovitý TNT v suchém stavu doporučují prachotěsné pytle (5H2) a nejvyšší čistá (netto) hmotnost 30 kg.	
PP 48	Pro UN číslo 0504 se nesmějí použít kovové obaly.	

P 113	POKYN PRO BALENÍ	P 113	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z papíru z plastu z pogumované textilní tkaniny   Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
Dodatečný požadavek  Tyto obaly musí být prachotěsné.	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 49	Pro UN čísla 0094 a 0305 nesmí vnitřní obal obsahovat více než 50 látky.	
PP 50	Pro UN číslo 0027 nejsou nutné vnitřní obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity sudy.	
PP 51	Pro UN číslo 0028 mohou být použity jako vnitřní obaly archy kraftového nebo voskovaného papíru.	

P 114a	POKYN PRO BALENÍ (navlhčené tuhé látky)	P 114a	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z plastu z textilní tkaniny z plastové tkaniny  Nádoby z kovu z plastu	 Pytle z plastu z textilní tkaniny, s povlakem nebo vložkou z plastu   Nádoby z kovu z plastu	 Bedny z oceli (4A) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)   Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
Dodatečný požadavek  Meziobaly se nevyžadují, pokud jsou jako vnější obaly použity těsné sudy s odnímatelným víkem.	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 26	Pro UN čísla 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236 musí být obal bez olova.	
PP 43	Pro UN číslo 0342 se nevyžadují vnitřní obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity kovové (1A2 or 1B2) nebo plastové (1H2) sudy.	

P 114b	POKYN PRO BALENÍ (suché tuhé látky)	P 114b	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z kraftového papíru z plastu z prachotěsné textilní tkaniny  z prachotěsné plastové tkaniny  Nádoby z lepenky z kovu z papíru z plastu z prachotěsné plastové tkaniny	 nejsou nutné	 Bedny z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G)   Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 26	Pro UN čísla 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236 musí být obaly bez olova.	
PP 50	Pro UN čísla 0160 a 0161 se nevyžadují vnitřní obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity sudy.	
PP 52	Pro UN čísla 0160 a 0161, pokud je použito kovových sudů (1A2 nebo 1B2) jako vnějších obalů, musí být kovové obaly konstruovány tak, aby se předešlo riziku výbuchu z důvodu nárůstu vnitřního tlaku z vnitřních nebo vnějších příčin.	

P 115	POKYN PRO BALENÍ	P 115	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Nádoby z plastu	 Pytle z plastu v kovových nádobách  Sudy z kovu	 Bedny z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 45	Pro UN číslo 0144 se nevyžadují meziobaly.	
PP 53	Pro UN čísla 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li jako vnější obaly použity bedny, musí být vnitřní obaly uzavřeny zakrytými šroubovými uzávěry a nesmějí mít vnitřní objem větší než 5 litrů každý. Vnitřní obaly musí být obklopeny nehořlavými absorpčními fixačními materiály. Množství absorpčních fixačních materiálů musí být dostatečné k absorbování veškerého kapalného obsahu. Kovové nádoby musí být navzájem proloženy fixačním materiálem. Čistá (netto) hmotnost pohonné látky je omezena do 30kg na jeden kus, pokud jsou vnějšími obaly bedny.	
PP 54	Pro UN čísla 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li jako vnější obaly použity sudy a jako meziobaly sudy, musí být tyto obklopeny nehořlavým fixačním materiálem v dostatečném množství k absorbování veškerého kapalného obsahu. Kompozitní obal, sestávající z plastové nádoby v kovovém sudu, může být použit namísto vnitřního obalu a meziobaly. Čistý objem pohonné látky na jeden kus nesmí překročit 120 litrů.	
PP 55	Pro UN číslo. 0144 musí být vlažen absorpční fixační materiál.	
PP 56	Pro UN číslo 0144 mohou být jako vnitřní obal použity kovové nádoby.	
PP 57	Pro UN čísla 0075, 0143, 0495 a 0497 musí být jako meziobaly použity pytle, pokud jsou jako vnější obal použity bedny.	
PP 58	Pro UN čísla 0075, 0143, 0495 a 0497 musí být jako meziobaly použity sudy, pokud jsou jako vnější obal použity také sudy.	
PP 59	Pro UN číslo 0144 mohou být použity jako vnější obal lepenkové bedny (4G)	
PP 60	Pro UN číslo 0144 nesmějí být použity hliníkové sudy s odnímatelným víkem (1B2).	

P 116	POKYN PRO BALENÍ	P 116	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
Pytle z vodovzdorného a olejovzdorného papíru z plastu z textilní tkaniny, s povlakem nebo vložkou z plastu z prachotěsné plastové tkaniny  Nádoby z vodovzdorné lepenky z kovu z plastu ze dřeva, prachotěsné  Balicí materiály z vodovzdorného papíru z voskovaného papíru z plastu	není nutný	Pytle z plastové tkaniny (5H1) z vícevrstvého vodovzdorného papíru (5M2) z plastové folie (5H4) z prachotěsné textilní tkaniny (5L2) z vodovzdorné textilní tkaniny (5L3)  Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)  Kanystry z oceli, s odnímatelným víkem (3A2) z plastu, s odnímatelným víkem (3H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 61	Pro UN čísla 0082, 0241, 0331 a 0332 se nevyžadují vnitřní obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity těsné sudy s odnímatelným víkem.	
PP 62	Pro UN čísla 0082, 0241, 0331 a 0332 se nevyžadují vnitřní obaly, pokud je výbušná látka obsažena v materiálu nepropustném pro kapaliny.	
PP 63	Pro UN číslo 0081 se nevyžadují vnitřní obaly, pokud je látka obsažena v tuhém plastu, neroustném pro estery kyseliny dusičné.	
PP 64	Pro UN číslo 0331 se nevyžadují vnitřní obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity pytle (5H2, 5H3 nebo 5H4).	
PP 65	Pro UN čísla 0082, 0241, 0331 a 0332 mohou být použity jako vnější obaly pytle (5H2 nebo 5H3).	
PP 66	Pro UN číslo 0081 nesměji být jako vnější obaly použity pytle.	

P 130	POKYN PRO BALENÍ	P 130	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
nejsou nutné	nejsou nutné	Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z nekonstituovaného dřeva (4F)  z lepenky (4G) z pěnového plastu (4H1) z tuhého plastu(4H2) Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 67	Následující ustanovení platí pro UN čísla 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 a 0502:  Rozměrné a robustní výbušné předměty, obvykle určené pro vojenské použití, bez svých rozněcovacích prostředků, nebo jejichž rozněcovací prostředky jsou opatřeny alespoň dvěma účinnými pojistnými zařízeními, mohou být přepravovány bez obalu. Pokud takové předměty mají hnací náplně, nebo jsou samohnací, jejich zapalovací systémy musí být chráněny proti namáháním za normálních podmínek přepravy. Negativní výsledek zkoušek série 4 provedených na nezabaleném předmětu ukazuje, že předmět může být uvažován pro přepravu bez obalu. Takové nezabalené předměty mohou být fixovány v lůžkách nebo uložen v latěních nebo jiných vhodných manipulačních prostředcích.	

P 131	POKYN PRO BALENÍ	P 131	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z papíru z plastu  Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva  Cívky	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z nekonstituovaného dřeva (4F)  z lepenky (4G)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 68	Pro UN čísla 0029, 0267 a 0455 nesmějí být podle a cívky použity jako vnitřní obaly.	

P 132a	POKYN PRO BALENÍ (Předměty sestávající z uzavřených kovových, plastových nebo lepenkových pouzder, která obsahují výbušnou trhavinu, nebo sestávající z plastem uzavřených výbušných trhavin)	P 132a	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
nejsou nutné	nejsou nutné	Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)	

P 132b	POKYN PRO BALENÍ (Předměty bez uzavřených pouzder)	P 132b	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Nádoby z lepenky z kovu z plastu  Balicí materiály z papíru z plastu	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)	

P 133	POKYN PRO BALENÍ	P 133	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva Fixační podložky vybavené dělícími přepážkami z lepenky z plastu ze dřeva	 Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)	
Dodatečný požadavek Nádoby se nevyžadují jako meziobaly, pokud jsou vnitřními obaly fixační podložky.	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 69	Pro UN čísla 0043, 0212, 0225, 0268 a 0306 nesmějí být ve funkci vnitřních obalů použity fixační podložky.	

P 134	POKYN PRO BALENÍ	P 134	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle vodovzdorné  Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva  Balicí materiály z vlnité lepenky  Tuby z lepenky	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z pěnového plastu (4H1) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	

P 135	POKYN PRO BALENÍ	P 135	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z papíru z plastu  Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva  Balicí materiály z papíru z plastu	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z pěnového plastu (4H1) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	

P 136	POKYN PRO BALENÍ	P 136	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z plastu z textilní tkaniny  Bedny z lepenky z plastu ze dřeva  Dělicí přepážky ve vnějších obalech	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	

P 137	POKYN PRO BALENÍ	P 137	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z plastu  Bedny z lepenky  Pouzdra z lepenky z kovu z plastu  Dělicí přepážky ve vnějších obalech	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 70	Pro UN čísla 0059, 0439, 0440 a 0441, pokud jsou kumulativní nálože baleny jednotlivě, musí kónické dutiny směřovat dolů a obal musí být označen "TOUTO STRANOU NAHORU". Pokud jsou kumulativní nálože baleny po párech, musí kónické dutiny směřovat proti sobě, aby se minimalizoval tryskový efekt v případě náhodného roznětu.	

P 138	POKYN PRO BALENÍ	P 138	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z plastu	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Dodatečný požadavek  Pokud jsou konce předmětů těsně uzavřeny, nejsou vnitřní obaly nezbytné.	

P 139	POKYN PRO BALENÍ	P 139	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z plastu  Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva  Cívky  Balicí materiály z papíru z plastu	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 71	Pro UN čísla 0065, 0102, 0104, 0289 a 0290 musí být konce bleskovice utěsněny, např. pevně uchycenou zátkou tak, aby se výbušnina nemohla vysypat. Konce ohebné bleskovice musí být bezpečně upevněny.	
PP 72	Pro UN čísla 0065 a 0289 se nevyžadují vnitřní obaly, pokud jsou předměty ve svitcích.	

P 140	POKYN PRO BALENÍ	P 140	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z plastu  Cívky  Balicí materiály z kraftového papíru z plastu	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 73	Pro UN číslo 0105 se nevyžaduje žádný vnitřní obal, pokud jsou konce předmětů utěsněny.	
PP 74	Pro UN číslo 0101 musí být obal prachotěsný, ledaže je rozbuška v papírovém pouzdru a oba konce pouzdra jsou zakryty odnímatelnými čepičkami.	
PP 75	Pro UN číslo 0101 se nesmějí použít ocelové nebo hliníkové bedny nebo sudy.	

P 141	POKYN PRO BALENÍ	P 141	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva   Fixační podložky vybavené dělicími přepážkami z plastu ze dřeva  Dělící přepážky ve vnějších obalech	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným vlkem (1H2)	

P 142	POKYN PRO BALENÍ	P 142	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z papíru z plastu  Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva  Balicí materiály z papíru  Fixační podložky vybavené dělicími přepážkami z plastu	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	

P 143	POKYN PRO BALENÍ	P 143	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Pytle z kraftového papíru z plastu z textilní tkaniny z pogumované textilní tkaniny  Nádoby z lepenky z kovu z plastu  Fixační podložky vybavené dělicími přepážkami z plastu ze dřeva	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) z překližky (4D) z rekonstituovaného dřeva (4F) z lepenky (4G) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z překližky (1D) z lepenky (1G) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Dodatečný požadavek  Namísto zde uvedených vnitřních a vnějších obalů mohou být použity kompozitní obaly (6HH2) (plastová nádoba s vnější bednou z tuhého plastu).	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 76	Pro UN čísla 0271, 0272, 0415 a 0491, pokud je použito kovových obalů, musí být tyto kovové obaly konstruovány tak, aby se zamezilo riziku výbuchu z důvodu nárůstu vnitřního tlaku z vnitřních nebo vnějších příčin.	

P 144	POKYN PRO BALENÍ	P 144	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5:	
Vnitřní obaly a provedení	Meziobaly a provedení	Vnější obaly a provedení	
 Nádoby z lepenky z kovu z plastu  Dělicí přepážky ve vnějších obalech	 nejsou nutné	 Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) s kovovou vložkou z překližky (4D) s kovovou vložkou z rekonstituovaného dřeva (4F) s kovovou vložkou z pěnového plastu (4H1) z tuhého plastu (4H2)  Sudy z oceli, s odnímatelným víkem (1A2) z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2) z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)	
 Zvláštní ustanovení pro balení 	
PP 77	Pro UN čísla 0248 a 0249 musí být obaly chráněny proti vniknutí vody. Pokud jsou zařízení aktivovatelná vodou přepravována bez obalu, musí být opatřena nejméně dvěma nezávislými ochrannými prostředky proti vniknutí vody.	

P 200	Pokyn pro balení	P 200	
Druhy obalů: Láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy a svazky láhví  Láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy a svazky láhví jsou dovoleny za podmínky, že jsou splněna zvláštní ustanovení pro baleni oddílu 4.1.6 a ustanovení uvedená dále v odstavcích (1) až (9).  Všeobecně  (1) Tlakové nádoby musí být uzavřeny a být těsné tak, aby se zamezilo úniku plynů. (2) Tlakové nádoby obsahující jedovaté látky s LC50 nejvýše 200 ml/m3 (ppm), jak je uvedeno v tabulce, nesmějí být vybaveny žádným zařízením na vyrovnávání tlaku. (3) Následující tři tabulky zahrnují stlačené plyny (tabulka 1), zkapalněné a rozpuštěné plyny (tabulka 2) a látky nespadající do třídy 2 (tabulka 3). Obsahují: (a) UN číslo, pojmenování a popis a klasifikační kód látky; (b) LC50 pro jedovaté látky; (c) druhy tlakových nádob dovolených pro látku, označené písmenem „X“; (d) maximální lhůta pro periodickou inspekci tlakových nádob; (e) nejnižší zkušební tlak tlakových nádob; (f) nejvyšší provozní tlak tlakových nádob pro stlačené plyny nebo nejvyšší stupeň (stupně) plnění pro zkapalněné a rozpuštěné plyny; (g) zvláštní ustanovení pro balení, která jsou specifická pro určitou látku.  Zkušební tlak a stupně plnění  (4) Požadovaný nejnižší zkušební tlak je 1 MPa (10 bar). (5) Tlakové nádoby nesmějí být v žádném případě plněny nad mezní hodnotu dovolenou v následujících ustanoveních: (a) Pro stlačené plyny nesmí být provozní tlak vyšší než dvě třetiny zkušebního tlaku tlakových nádob. Omezení horní mezní hodnoty provozního tlaku jsou udána zvláštním ustanovením pro balení „o“. Vnitřní tlak při 65 °C nesmí v žádném případě překročit zkušební tlak. (b) Pro vysokotlaké zkapalněné plyny musí být stupeň plnění takový, aby ustálený tlak při 65 °C nepřekročil zkušební tlak tlakových nádob. Použití jiných zkušebních tlaků a stupňů plnění než těch, které jsou uvedeny v tabulce, je dovoleno za podmínky, že je splněno výše uvedené kritérium, pokud neplatí zvláštní ustanovení pro balení „o“. Pro vysokotlaké zkapalněné plyny, pro něž nejsou v tabulce uvedeny údaje, se nejvyšší stupeň plnění (FR) určí takto:  FR = 8,5 x 10-4 x d9 x Ph  kde FR = nejvyšší stupeň plnění d9 = hustota plynu (při 15 °C, 1 bar) (v kg/m3) Ph = nenižší zkušební tlak v barech .  Pokud není známa hustota plynu, určí se nejvyšší stupeň plnění následovně:  FR = Ph x MM x 10-3 R x 338  kde FR = nejvyšší stupeň plnění (v kg . I-1) Ph = nejnižší zkušební tlak (v barech) MM = molekulámí hmotnost (v g.mol-1) R = 8,31451 x 10-2 bar·l·mol-1·K-1 (plynová konstanta).  Pro směsi plynů se průměrná molekulární hmotnost určuje v závislosti na objemových koncentracích jednotlivých komponentů. (c) Pro nízkotlaké zkapalněné plyny se nejvyšší hmotnost obsahu na litr hydraulického vnitřního objemu musí rovnat 0,95 násobku hustoty kapalné fáze pň 50°C; vedle toho, kapalná fáze nesmí naplnit tlakovou nádobu při teplotě do 60°C. Zkušební tlak tlakové nádoby musí být nejméně roven tenzi par (absolutní) kapaliny při 65°C, minus100 kPa (1 bar). Pro nízkotlaké zkapalněné plyny, pro něž nejsou v tabulce uvedeny údaje o plnění, se nejvyšší stupeň plnění určí následovně:  FR = (0,0032 x BP - 0,24) x d1  kde FR = nejvyšší stupeň plnění (v kg/l) BP = bod varu (ve stupních K) d1 = hustota kapaliny při bodu varu (v kg/l).  (d) Pro UN 1001 acetylén, rozpuštěný a UN 3374 acetylén, bez rozpouštědla, viz (9), zvláštní ustanovení pro balení „p“.  (6) Jiný zkušební tlak a stupeň plnění smějí být použity, pokud jsou splněny všeobecné požadavky uvedené v odstavcích (4) a (5) výše.	
Periodické inspekce  (7) Opakovaně plnitelné tlakové nádoby musí být podrobeny periodickým inspekcím podle ustanovení ododdílu 6.2.1.6.	
(8) Pokud nejsou v následujících tabulkách uvedena zvláštní ustanovení vztahující se k určitým látkám, musí být periodické inspekce prováděny: (a) každých 5 let v případě tlakových nádob určených pro přepravu plynů klasifikačních kódů 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F a 4C; (b) každých 5 let v případě tlakových nádob určených pro přepravu látek jiných tříd; (c) každých 10 let v případě tlakových nádob určených pro přepravu plynů klasifikačních kódů 1A, 1O, 1F, 2A, 2O a 2F.   Odchylkou od tohoto odstavce, musí být periodické inspekce tlakových nádob vyrobených z kompozitních materiálů (kompozitní tlakové nádoby) prováděny ve lhůtách určených příslušným orgánem smluvní strany ADR, který schválil technická pravidla pro konstrukci a výrobu.	
 Zvláštní ustanovení pro balení“:  (1) Klíče pro sloupec „Zvláštní ustanovení pro balení“  Snášenlivost materiálů (k plynům viz ISO 11114-1:1997 a ISO 11114-2:2000) a: Tlakové nádoby ze slitin hliníku nejsou dovoleny. b: Ventily z mědi se nesmějí používat. c: Kovové díly, které přicházejí do styku s obsahem nesmějí obsahovat více než 65 mědi. d: Jsou-li používány ocelové tlakové nádoby, jsou dovoleny pouze ty, které jsou odolné proti vodíkové křehkostí. 	
Předpisy pro jedovaté látky s LC50 nejvýše 200 ml/m3 (ppm) k: Otvory ventilů musí být opatřeny plynotěsnými zátkami nebo kloboučky, které musí být vyrobeny z materiálu, na který nemůže obsah tlakové nádoby negativně působit. Každá láhev ve svazku lahví musí být opatřena vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřen. Po naplnění musí být sběrné potrubí vyprázdněno, pročištěno a uzavřeno zátkou. Tlakové nádoby nesmějí být opatřeny zařízením pro vyrovnávání tlaku. Láhve a jednotlivé láhve ve svazku mají nejvyšší hydraulický vnitřní objem omezen na 85 litrů. Každý ventil musí být spojen kuželovým závitem přímo s tlakovou nádobou a musí být schopen odolat zkušebnímu tlaku tlakové nádoby. Každý ventil musí být buď bez těsnění s neperforovanou membránou nebo musí být typu, který zamezí úniku těsněním nebo kolem těsnění. Přeprava v pouzdrech není dovolena. Každá tlaková nádoba musí být po naplnění přezkoušena na těsnost.  Specifická ustanovení pro plyny I: UN 1040 ethylenoxid smí být balen též do hermeticky uzavřených vnitřních obalů ze skla nebo z kovu uložených s vhodným fixačním materiálem do lepenkových, dřevěných nebo kovových beden, které splňují parametry obalové skupiny I. Nejvyšší dovolené množství ve vnitřním obalu ze skla je 30 g a nejvyšší dovolené množství ve vnitřním obalu z kovu je 200 g. Po naplnění musí být každý vnitřní obal přezkoušen na těsnost tím, že se vloží do horké vodní lázně při teplotě a na dobu, které jsou dostatečné k tomu, aby se zajistilo dosažení vnitřního tlaku rovnajícího se tenzi par ethylenoxidu při 55 °C. Celkové množství ve vnějším obalu nesmí překročit 2,5 kg. m: Tlakové nádoby se plní do provozního tlaku nepřevyšujícího 5 barů. n: Tlaková nádoba nesmí obsahovat více než 5 kg plynu. o: Provozní tlak ani stupeň plnění uvedené v tabulkách nesmějí být v žádném případě překročeny. p: Pro UN 1001 acetylén, rozpuštěný a UN 3374 acetylén, bez rozpouštědla: láhve musí být naplněny homogenní monolitickou porézní hmotou; provozní tlak a množství acetylénu nesmějí překročit hodnoty předepsané ve schválení nebo popřípadě v normách ISO 3807-1:2000 nebo ISO 3807-2:2000. Pro UN 1001 acetylén, rozpuštěný: láhve musí obsahovat množství acetonu nebo vhodného rozpouštědla, jak je stanoveno ve schválení (viz ISO 3807-1:2000 nebo ISO 3807-2:2000); láhve opatřené zařízeními pro vyrovnávání tlaku nebo spojené navzájem sběrným potrubím musí být přepravovány ve svislé poloze. Alternativně pro UN 1001 acetylén, rozpuštěný: láhve, které nejsou tlakovými nádobami certifikovanými podle UN, smějí být naplněny nemonolitickou porézní hmotou; provozní tlak, množství acetylénu a množství rozpouštědla nesmějí překročit hodnoty předepsané ve schválení. Maximální lhůta pro periodickou inspekci lahví nesmí překročit pět let.  Zkušební tlak 52 barů se použije pouze u lahví odpovídajících normě ISO 3807-2:2000. q: Ventily tlakových nádob pro pyroforní plyny nebo pro hořlavé směsi plynů obsahující více než 1 % pyroforních sloučenin musí být opatřeny plynotěsnými zátkami nebo kloboučky, které musí být vyrobeny z materiálu, na který nemůže obsah tlakové nádoby negativně působit. Jsou-li tyto tlakové nádoby spojeny sběrným potrubím do svazku, musí být každá z těchto tlakových nádob opatřena vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřen, a výpustný ventil sběrné trubky musí být opatřen plynotěsnou zátkou nebo kloboučkem. Přeprava v pouzdrech není dovolena. r: Přeprava v pouzdrech je dovolena za těchto podmínek: (a) Hmotnost plynu nesmí překročit 150 g na pouzdro; (a) Pouzdra musí být bez kazů, které by mohly zhoršit pevnost; (a) Těsnost uzávěru musí být zajištěna dodatečným prostředkem (kloboučkem, korunkou, zaplombováním, ovázáním atd.); (a) Pouzdra musí být vložena do vnějšího obalu dostatečné pevnosti. Kus nesmí vážit více než 75 kg. s: Tlakové nádoby z hliníkových slitin musí být: - vybaveny jen ventily z mosazi nebo z nerezové oceli; a - vyčištěny od uhlovodíkové kontaminace a nekontaminovány olejem. Tlakové nádoby certifikované podle UN musí být vyčištěny podle normy ISO 11621:1997. t: Jiná kritéria mohou být použita pro plnění svařovaných ocelových láhví určených pro přepravu látek UN čísla 1965: (a) se souhlasem příslušných orgánů států, kde se přeprava uskutečňuje, a (a) při vyhovění ustanovením vnitrostátního předpisu nebo normy uznávaným příslušnými orgány, nebo normě EN 1439:1996 „Přepravitelné opakovaně plnitelné ocelové láhve na zkapalněné ropné plyny (LPG) - Postupy kontroly před, během a po novém naplnění“. Pokud se kritéria pro plnění liší od kritérií uvedených v P200 (5), musí nákladní list obsahovat prohlášení „Přeprava podle pokynu pro balení P200, zvláštního ustanovení pro balení t“ a údaj základní teploty použité pro výpočet stupně plnění.  Periodická inspekce  u: Interval mezi periodickými zkouškami může být prodloužen na 10 let u tlakových nádob z hliníkových slitin. Tato odchylka se může použít pro tlakové nádoby certifikované podle UN jen tehdy, pokud byla slitina tlakové nádoby podrobena zkoušce napěťové koroze, jak je uvedeno v normě ISO 7866:1999. v: Interval mezi inspekcemi ocelových láhví může být prodloužen na 15 let: (a) se souhlasem příslušného(-ých) orgánu(ů) státu(ů), kde se provádí periodická inspekce i přeprava; a (a) podle ustanovení vnitrostátního předpisu nebo normy uznávaných příslušným orgánem, nebo normy EN 1440:1996 „Přepravitelné opakovaně plnitelné ocelové láhve na zkapalněné ropné plyny (LPG) - Periodická rekvalifikace.  Předpisy pro j.n. položky a pro směsi  z: Výrobní materiály tlakových nádob a jejich výstroje se musí snášet s jejich obsahem a nesmějí s ním reagovat za vytváření škodlivých nebo nebezpečných sloučenin. Zkušební tlak a stupeň plnění musí být vypočteny podle příslušných ustanovení odstavce (5). Jedovaté látky s LC50 nejvýše 200 ml/m3 nesmějí být přepravovány v trubkových nádobách, tlakových sudech a MEGC a musí splňovat požadavky zvláštního ustanovení pro balení „k". U tlakových nádob obsahujících pyroforní plyny nebo hořlavé směsi pIynů s více než 1 % pyroforních sloučenin musí být splněny požadavky zvláštního ustanovení pro balení „q“.  Musí se učinit potřebné kroky k zamezení nebezpečným reakcím (tj. polymeraci nebo rozkladu) během přepravy. Pokud je to nutné, vyžaduje se stabilizace nebo přidání inhibitoru. Směsi obsahující UN 1911 diboran se plní to takového tlaku, aby v případě úplného rozkladu diboranu nebyly překročeny dvě třetiny zkušebního tlaku tlakové nádoby.  Předpisy pro látky nespadající do třídy 2 ab: Tlakové nádoby musí splňovat tyto podmínky: (a) Tlaková zkouška musí zahrnovat prohlídku vnitřku tlakových nádob a kontrolu výstroje; (ii) Navíc musí být každé dva roky zkontrolována vhodnými prostředky (např. ultrazvukem) odolnost proti korozi a ověřen stav výstroje; (iii) Tloušťka stěn nesmí být menší než 3 mm. ac: Zkoušky a inspekce musí být provedeny pod dohledem znalce schváleného příslušným orgánem. ad: Tlakové nádoby musí splňovat tyto podmínky: (i) Tlakové nádoby musí být zkonstruovány pro výpočtový tlak nejméně 2,1 MPa (21 bar) (přetlak); (ii) Kromě označení pro opakovaně plnitelné nádoby musí být na tlakových nádobách uvedeny jasně čitelnými a trvanlivými písmeny a číslicemi následující údaje: - UN číslo a oficiální pojmenování látky podle 3.1.2; - nejvyšší dovolená hmotnost při plnění a vlastní hmotnost tlakové nádoby, včetně výstroje, která je na nádobě během plnění, nebo celková (brutto) hmotnost.	
 E. Odvolávky na normy  (1) Příslušné požadavky tohoto pokynu pro balení jsou splněny při použití následujících norem:	
Použitelné předpisy	Číslo	Název dokumentu	
(9) (p)	EN 1801:1998	Přepravitelné plynové láhve-Plnící podmínky pro jednotlivé acetylénové láhve (včetně seznamu přípustných porézních hmot)	
(9) (p)	EN 12755:2000	Přepravitelné plynové láhve -Plnicí podmínky pro svazky acetylénových láhví	

P 200	Pokyn pro balení	P 200	
Tabulka 1:Stlačené plyny	
UN číslo	Pojmenováni a popis	Klasifikační kód	LC50 ml/m3	Láhve	Trubkové nádoby	Tlakové sudy	Svazky lahví	Perioda zkoušek (rok)a	Zkušební tlak (bar)	Provozní tlakb	Zvláštní ustanovení pro balení	
1002	VZDUCH, STLAČENÝ	1 A		X	X	X	X	10				
1006	ARGÓN, STLAČENÝ	1 A		X	X	X	X	10				
1014	KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, STLAČENÁ	1 O		X	X	X	X	10				
1016	OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ	1 TF	3760	X	X	X	X	5			u	
1023	SVÍTIPLYN, STLAČENÝ	1 TF		X	X	X	X	5				
1045	FLUOR, STLAČENÝ	1 TOC	185	X			X	5	200	30	a,k,n,o	
1046	HELIUM, STLAČENÉ	1 A		X	X	X	X	10				
1049	VODÍK, STLAČENÝ	1 F		X	X	X	X	10			d	
1056	KRYPTON, STLAČENÝ	1 A		X	X	X	X	10				
1065	NEON, STLAČENÝ	1 A		X	X	X	X	10				
1066	DUSÍK, STLAČENÝ	1 A		X	X	X	X	10				
1071	PLYN ROPNÝ, STLAČENÝ	1 TF		X	X	X	X	5				
1072	KYSLÍK, STLAČENÝ	1 O		X	X	X	X	10			s	
1612	HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS	1 T		X	X	X	X	5			z	
1660	OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ	1 TOC	115	X			X	5	200	50	k,o	
1953	PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	1 TF		X	X	X	X	5			z	
1954	PLYN STLAČENÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	1 F		X	X	X	X	10			z	
1955	PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, J.N.	1 T		X	X	X	X	5			z	
1956	PLYN STLAČENÝ, J.N.	1 A		X	X	X	X	10			z	
1957	DEUTERIUM, STLAČENÉ	1 F		X	X	X	X	10			d	
1964	UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J.N.	1 F		X	X	X	X	10			z	
1971	METHAN, STLAČENÝ nebo PLYN ZEMNÍ, STLAČENÝ, s vysokým obsahem methanu	1 F		X	X	X	X	10				
1979	PLYNY VZÁCNÉ, SMĚS, STLAČENÁ	1 A		X	X	X	X	10				
1980	PLYNY VZÁCNÉ A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ	1 A		X	X	X	X	10				
1981	PLYNY VZÁCNÉ A DUSÍK, SMĚS, STLAČENÁ	1 A		X	X	X	X	10				
2034	VODÍK A METHAN, SMĚS, STLAČENÁ	1 F		X	X	X	X	10			d	
2190	FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ	1 TOC	2,6	X			X	5	200	30	a,k,n,o,	
2600	OXID UHELNATÝ A VODÍK, SMĚS, STLAČENÁ(Synthesegas, Wassergas, Fischer-Tropsch-Gas)	1 TF		X	X	X	X	5			d,u	
3156	PLYN STLAČENÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	1 O		X	X	X	X	10			z	
3303	PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	1 TO		X	X	X	X	5			z	
3304	PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	1 TC		X	X	X	X	5			z	
3305	PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	1 TFC		X	X	X	X	5			z	
3306	PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	1 TOC		X	X	X	X	5			z	

a	Neplatí pro tlakové nádoby vyrobené z kompozitních materiálů.
b	V prázdných políčkách nesmí provozní tlak překročit dvě třetiny zkušebního tlaku.

P 200	Pokyn pro balení	P 200	
Tabulka 2:Zkapalněné plyny a rozpustěné plyny	
UN číslo	Pojmenováni a popis	Klasifikační kód	LC50 ml/m3	Láhve	Trubkové nádoby	Tlakové sudy	Svazky lahví	Perioda zkoušek (rok)a	Zkušební tlak (bar)	Stupeň plnění	Zvláštní ustanovení pro balení	
1001	ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ	4 F		X			X	10	60		c, p	
1005	AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ	2 TC	4000	X	X	X	X	5	33	0,53	b, r	
1008	FLUORID BORITÝ	2 TC	387	X	X	X	X	5	225 300	0,715 0,86		
1009	BROMTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 13B1)	2 A		X	X	X	X	10	42 120 250	1,13 1,44 1,60	r r r	
1010	1,2-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ nebo	2 F		X	X	X	X	10	10	0,59	r	
1010	1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ nebo	2 F		X	X	X	X	10	10	0,55	r	
1010	SMĚSI 1,3-BUTADIENU a UHLOVODÍKŮ, STABILIZOVANÉ, které mají při 70 °C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a hustotu při 50 °C neméně 0 525 kg/l	2 F		X	X	X	X	10	10	0,50	r, z	
1011	BUTAN	2 F		X	X	X	X	10	10	0,51	r, v	
1012	BUTENY, SMĚS nebo	2 F		X	X	X	X	10	10	0,50	r, z	
1012	1-BUTEN nebo	2 F		X	X	X	X	10	10	0,53		
1012	2-BUTEN CIS nebo	2 F		X	X	X	X	10	10	0,55		
1012	2-BUTEN TRANS	2 F		X	X	X	X	10	10	0,54		
1013	OXID UHLIČITÝ	2 A		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r	
1015	OXID UHLIČITÝ A OXID DUSNÝ, SMĚS	2 A		X	X	X	X	10	250	0,75	r	
1017	CHLÓR	2 TC	293	X	X	X	X	5	22	1,25	a, r	
1018	CHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 22)	2 A		X	X	X	X	10	29	1,03	r	
1020	CHLORPENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 115	2 A		X	X	X	X	10	25	1,08	r	
1021	1-CHLOR-1,2,2,2- TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R124)	2 A		X	X	X	X	10	12	1,20	r	
1022	CHLORTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 13)	2 A		X	X	X	X	10	100 120 190 250	0,83 0,90 1,04 1,10	r r r r	
1026	DIKYAN	2 TF	350	X	X	X	X	5	100	0,70	r, u	
1027	CYKLOPROPAN	2 F		X	X	X	X	10	20	0,53	r	
1028	DICHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12)	2 A		X	X	X	X	10	18	1,15	r	
1029	DICHLORFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 21)	2 A		X	X	X	X	10	10	1,23	r	
1030	1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 152a)	2 A		X	X	X	X	10	18	0,79	r	
1032	DIMETHYLAMIN, BEZVODÝ	2 F		X	X	X	X	10	10	0,59	b, r	
1033	DIMETHYLETHER	2 F		X	X	X	X	10	18	0,58	r	
1035	ETHAN	2 F		X	X	X	X	10	95 120 300	0,25 0,29 0,39	r r r	
1036	ETHYLAMIN	2 F		X	X	X	X	10	10	0,61	b, r	
1037	CHLORETHAN (ETHYLCHLORID)	2 F		X	X	X	X	10	10	0,80	a, r	
1039	ETHYLMETHYLETHER	2 F		X	X	X	X	10	10	0,64	r	
1040	ETHYLENOXID nebo ETHYLENOXID S DUSÍKEM až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50°C	2 TF	2900	X	X	X	X	5	15	0,78	I, r	
1041	ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 9%,ale nejvýše 87% ethylenoxidu	2 F		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r	
1043	HNOJIVO V ROZTOKU s volným čpavkem	2 A		X		X	X	5			b, z	
1048	BROMOVODÍK, BEZVODÝ	2 TC	2860	X	X	X	X	5	60	1,54	a, d, r	
1050	CHLOROVODÍK, BEZVODÝ	2 TC	2810	X	X	X	X	5	100 120 150 200	0,30 0,56 0,67 0,74	a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r	
1053	SIROVODÍK	2 TF	712	X	X	X	X	5	55	0,67	d, r, u	
1055	ISOBUTEN	2 F		X	X	X	X	10	10	0,52	r	
1058	PLYNY ZKAPALNĚNÉ, nehořlavé, s přidáním dusíku, oxidu uhličitého nebo vzduchu	2 A		X	X	X	X	10	Zkušební tlak = 1,5 x provozní tlak	r	
	METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMĚS, STABILIZOVANÁ	2 F		X	X	X	X	10			c, r, z	
1060	Propadien s obsahem methylacetylénu od 1% do 4%			X	X	X	X	10	22	0,52	c, r	
	Směs P1			X	X	X	X	10	30	0,49	c, r	
	Směs P2			X	X	X	X	10	24	0,47	c, r	
1061	METHYLAMIN, BEZVODÝ	2 F		X	X	X	X	10	13	0,58	b, r	
1062	BROMMETHAN (METHYLBROMID) s nejvýše 2% chlorpikrinu	2 T	850	X	X	X	X	5	10	1,51	a	
1063	CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R40)	2 F		X	X	X	X	10	17	0,81	a, r	
1064	METHANTHIOL (METHYLMERKAPTAN)	2 TF	1350	X	X	X	X	5	10	0,78	d, r, u	
1067	OXID DUSIČITÝ	2 TOC	115	X			X	5	10	1,30	k	
1069	CHLORIDNITROSYLU (NITROSYLCHLORID)	2TC	35	X			X	5	13	1,10	k, r	
1070	OXID DUSNÝ (RAJSKÝ PLYN)	2 O		X	X	X	X	10	180 225 250	0,68 0,74 0,75		
1075	PLYNY ROPNÉ, ZKAPALNĚNÉ	2F		X	X	X	X	10			v, z	
1076	FOSGEN	2 TC	5	X		X	X	5	20	1,23	k, r	
1077	PROPEN	2 F		X	X	X	X	10	30	0,43	r	
1078	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK, J.N. jako	2 A		X	X	X	X	10			r, z	
	Směs F1			X	X	X	X	10	12	1,23		
	Směs F2			X	X	X	X	10	18	1,15		
	Směs F3			X	X	X	X	10	29	1,03		
1079	OXID SIŘIČITÝ	2 TC	2520	X	X	X	X	5	14	1,23	r	
									70	1,04	r	
1080	FLUORID SÍROVÝ	2 A		X	X	X	X	10	140	1,33	r	
									160	1,37	r	
1081	CHLORPIKRIN A METHYLBROMID, SMĚS s více než 2% chlopikrinu	2 F		X	X	X	X	10	200		m, o, r	
1082	CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ	2 TF	2000	X	X	X	X	5	19	1,13	r, u	
1083	TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ	2 F		X	X	X	X	10	10	0,56	b, r	
1085	VINYLBROMID, STABILIZOVANÝ	2 F		X	X	X	X	10	10	1,37	a, r	
1086	VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ	2 F		X	X	X	X	10	12	0,81	a, r	
1087	VINYLMETHYLETHER, STABILIZOVANÝ	2 F		X	X	X	X	10	10	0,67	r	
1581	CHLORPIKRIN A BROMMETHAN (METHYLBROMID), SMĚS	2 T	850	X	X	X	X	5	10	1,51	a	
1582	CHLORPIKRIN A CHLORMETHAN (METHYLCHLORID), SMĚS	2 T	d	X	X	X	X	5	17	0,81	a	
1589	CHLORKYAN, STABILIZOVANÝ	2 TC	80	X			X	5	20	1,03	k	
1741	CHLORID BORITÝ	2 TC	2541	X	X	X	X	5	10	1,19	r	
1749	FLUORID CHLORITÝ (CHLORTRIFLUORID)	2 TOC	299	X	X	X	X	5	30	1,40	a	
1858	HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1216)	2 A		X	X	X	X	10	22	1,11	r	
1859	FLUORID KŘEMIČITÝ	2 TC	450	X	X	X	X	5	200 300	0,74 1,10		
1860	VINYLFLUORID, STABILIZOVANÝ	2 F		X	X	X	X	10	250	0,64	a, r	
1911	DIBORAN	2 TF	80	X			X	5	250	0,07	d, k, o	
1912	CHLORMETHAN (METHYLCHLORID) A DICHLORMETHAN, SMĚS	2 F		X	X	X	X	10	17	0,81	a, r	
1952	ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, obsahující nejvýše 9% ethylenoxidu	2 A		X	X	X	X	10	190 250	0,66 0,75	r r	
1958	1,2-DICHLOR-1,1,2,2- TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 114)	2 A		X	X	X	X	10	10	1,30	r	
1959	1,1-DIFLUORETHYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1132 A)	2 F		X	X	X	X	10	250	0,77	r	
1962	ETHYLEN	2 F		X	X	X	X	10	225 300	0,34 0,37		
1965	UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALN~NA, J.N., jako:	2 F		X	X	X	X	10		b	r, t, v, z	
	směs A							10	10	0,50		
	směs AO1							10	15	0,49		
	směs AO2							10	15	0,48		
	směs AO							10	15	0,47		
	směs A1							10	20	0,46		
	směs B1							10	25	0,45		
	směs B2							10	25	0,44		
	směs B							10	25	0,43		
	směs C							10	30	0,42		
1967	INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2 T		X	X	X	X	5			Z	
1968	INSEKTICID PLYNNÝ, J.N.	2 A		X	X	X	X	10			r, z	
1969	Isobutan	2 F		X	X	X	X	10	10	0,49	r, v	
1973	CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN, SMĚS s konstantním bodem varu, s cca 49 % chlordifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 502)	2 A		X	X	X	X	10	31	1,05	f	
1974	BROMCHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12B1)	2 A		X	X	X	X	10	10	1,61	r	
1975	OXID DUSNATÝ A OXID DUSIČITÝ, SMĚS	2 TOC	115	X		X	X	5			k, z	
1976	OKTAFLUORCYKLOBUTAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK RC 318)	2 A		X	X	X	X	10	11	1,34	r	
1978	Propan	2 F		X	X	X	X	10	25	0,42	r, v	
1982	TETRAFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 14)	2 A		X	X	X	X	10	200 300	0,62 0,94		
1983	1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 133 a)	2 A		X	X	X	X	10	10	1,18	r	
1984	TRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 23)	2 A		X	X	X	X	1p	190 250	0,87 0,95	r r	
2035	1,1,1-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 143a ))	2 F		X	X	X	X	10	35	0,75	r	
2036	XENON	2 A		X	X	X	X	10	130	1,24		
2044	2,2-DIMETHYLPROPAN	2 F		X	X	X	X	10	10	0,53	r	
2073	AMONIAK (ČPAVEK), VODNÝ ROZTOK s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15°C,	4 A										
	s více než 35% ale nejvýše 40% amoniaku,			X	X	X	X	5	10	0,80	b	
	s více než 40% ale nejvýše 50% amoniaku			X	X	X	X	5	12	0,77	b	
2188	ARZENOVODÍK (ARSIN)	2 TF	20	X			X	5	42	1,10	d, k	
2189	DICHLORSILAN	2 TFC	314	X	X	X	X	5	10	0,90		
2191	FLUORID SULFURYLU (SULFURYLFLUORID)	2 T	3020	X	X	X	X	5	50	1,10	u	
2192	GERMANOVODÍK (GERMAN)c	2 TF	620	X	X	X	X	5	250	1,02	d, r	
2193	HEXAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 116)	2 A		X	X	X	X	10	200	1,10		
2194	FLUORID SELENOVÝ	2 TC	50	X			X	5	36	1,46	k, r	
2195	FLUORID TELUROVÝ	2 TC	25	X			X	5	20	1,00	k, r	
2196	FLUORID WOLFRAMOVÝ	2 TC	160	X			X	5	10	2,70	a, k, r	
2197	JODOVODÍK, BEZVODÝ	2 TC	2860	X	X	X	X	5	23	2,25	a, d, r	
2198	FLUORID FOSFOREČNÝ	2 TC	190	X			X	5	200 300	0,90 1,34	k k	
2199	FOSFOROVODÍK (FOSFIN)c	2 TF	20	X			X	5	225 250	0,30 0,45	d, k, r d, k, r	
2200	PROPADIEN, STABILIZOVANÝ	2 F		X	X	X	X	10	22	0,50	r	
2202	SELENOVODÍK, BEZVODÝ	2 TF	2	X			X	5	31	1,60	k	
2203	SILANc	2 F		X	X	X	X	10	225 250	0,32 0,36	d, q d, q	
2204	SULFID KARBONYLU KARBONYLSULFID)	2 TF	1700	X	X	X	X	5	26	0,84	r, u	
2417	FLUORID KARBONYLU (KARBONYLFLUORID)	2 TC	360	X	X	X	X	5	200 300	0,47 0,70		
2418	FLUORID SIŘIČITÝ	2 TC	40	X			X	5	30	0,91	k r	
2419	BROMTRIFLUORETHYLEN	2 F		X	X	X	X	10	10	1,19	r	
2420	HEXAFLUORACETON	2 TC	470	X	X	X	X	5	22	1,08	r	
2421	OXID DUSITÝ	2TOC	PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA	
2422	OKTAFLUOR-2-BUTEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1318)	2 A		X	X	X	X	10	12	1,34	r	
2424	OKTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 218)	2 A		X	X	X	X	10	25	1,09	r	
2451	FLUORID DUSITÝ	2 O		X	X	X	X	10	200 300	0,50 0,75		
2452	ETHYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ	2 F		X	X	X	X	10	10	0,57	c, r	
2453	FLUORETHAN (ETHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 161)	2 F		X	X	X	X	10	30	0,57	r	
2454	FLUORMETHAN (METHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 41)	2 F		X	X	X	X	10	300	0,36	r	
2454	FLUORMETHAN (METHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 41)	2 F		X	X	X	X	10	300	0,36	r	
2455	METHYLNITRIT	2 A	PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA	
2517	1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 142b)	2 F		X	X	X	X	10	10	0,99	r	
2534	METHYLCHLORSILAN	2 TFC	600	X	X	X	X	5			r, z	
2548	FLUORID CHLOREČNÝ (CHLORPENTAFLUORID)	2 TOC	122	X			X	5	13	1,49	a, k	
2599	CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 60 % chlortrifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 503),	2 A		X	X	X	X	10	31 42 100	0,11 0,20 0,66	r r r	
2601	ICYKLOBUTAN	2 F		X	X	X	X	10	10	0,63	r	
2602	DICHLORDIFLUORMETHAN a 1,1 DIFLUORETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 74 % dichlordifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 500)	2 A		X	X	X	X	10	22	1,01	r	
2676	ANTIMONOVODÍK (STIBIN)	2 TF	20	X			X	5	20	1,2	k, r	
2901	CHLORID BROMU (BROMCHLORID)	2 TOC	290	X	X	X	X	5	10	1,50	a	
3057	TRIFLUORACETYLCHLORID	2 TC	10	X		X	X	5	17	1,17	k, r	
3070	ETHYLENOXID A DICHLORDIFLUORMETHAN, SMĚS s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu	2 A		X	X	X	X	10	18	1,09	r	
3083	PERCHLORYLFLUORID	2 TO	770	X	X	X	X	5	33	1,21	k, u	
3153	PERFLUOR(METHYLVINYL) ETHER	2 F		X	X	X	X	10	20	0,75	r	
3154	PERFLUOR (ETHYLVINYL) ETHER	2 F		X	X	X	X	10	10	0,98	r	
3157	PLYN ZKAPALNĚNÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	2 O		X	X	X	X	10			z	
3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 134a)	2 A		X	X	X	X	10	22	1,04	r	
3160	PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2 TF		X	X	X	X	5			r, z	
3161	PLYN ZKAPALNĚNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2 F		X	X	X	X	10			r, z	
3162	PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, J.N.	2 T		X	X	X	X	5			z	
3163	PLYN ZKAPALNĚNÝ, J.N.	2 A		X	X	X	X	10			r, z	
3220	PENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 125)	2 A		X	X	X	X	10	49 36	0,95 0,72	r r	
3252	DIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 32)	2 F		X	X	X	X	10	48	0,78	r	
3296	HEPTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 227)	2 A		X	X	X	X	10	15	1,20	r	
3297	ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu	2 A		X	X	X	X	10	10	1,16	r	
3298	ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu	2 A		X	X	X	X	10	26	1,02	r	
3299	ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu	2 A		X	X	X	X	10	17	1,03	r	
3300	ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 87 % ethylenoxidu	2 TF	více než 2900	X	X	X	X	5	28	0,73	r	
3307	PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.	2 TO		X	X	X	X	5			z	
3308	PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2 TC		X	X	X	X	5			r, z	
3309	PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2 TFC		X	X	X	X	5			r, z	
3310	PLYN ZKAPALNĚNÝ,JEDOVATÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	2 TOC		X	X	X	X	5			z	
3318	AMONIAK (ČPAVEK), VODNÝ ROZTOK, s hustotou menší NEŽ 0,880 kg/l při 15 °C, s více než 50 % amoniaku	4 TC		X	X	X	X	5			b	
3337	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R404 A	2 A		X	X	X	X	10	36	0,82	r	
3338	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R407 A	2 A		X	X	X	X	10	36	0,94	r	
3339	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R407 B	2 A		X	X	X	X	10	38	0,93	r	
3340	PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R407 C	2 A		X	X	X	X	10	35	0,95	r	
3354	INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2 F		X	X	X	X	10			r, z	
3355	INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	2 TF		X	X	X	X	5			r, z	
3374	ACETYLEN BEZ ROZPOUŠTĚDLA	2 F		X			X	5	60		c, p	

a	Neplatí pro tlakové nádoby vyrobené z kompozitních materiálů.
b	Pro směsi plynů UN čísla 1965 je nejvyšší dovolená hmotnost náplně na litr vnitřního objemu následující:

c	Je považován za pyroforní plyn.
d	Je považován za jedovatý. Hodnotu LC50 je třeba ještě určit.

P 200	Pokyn pro balení	P 200	
Tabulka 3: Látky nezařazené ve třídě 2	
UN číslo	Pojmenování a popis	Třída	Klasifikační kód	LC50 ml/m3	Láhve	Trubkové nádoby	Tlakové sudy	Svazky lahví	Perioda zkoušek (rok)a	Zkušební tlak (bar)	Stupeň plnění	Zvláštní ustanovení pro balení	
1051	KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, s méně než 3% vody	6.1	TF 1	140	X			X	5	100	0,55	k	
1052	FLUOROVODÍK, BEZVODÝ	8	CT 1	966	X		X	X	5	10	0,84	ab, ac	
1745	FLUORID BROMIČNÝ	5.1	OTC	25	X			X	5	10	b	k, ab, ad	
1746	FLUORID BROMITÝ	5.1	OTC	180	X			X	5	10	b	k, ab, ad	
1790	KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ, roztok, obsahující více než 85% kyseliny fluorovodíkové	8	CT 1	966	X		X	X	5	10	0,84	ab, ac	
2495	FLUORID JODIČNÝ	5.1	OTC	120	X			X	5	10	b	k, ab, ad	

a	Neplatí pro tlakové nádoby vyrobené z kompozitních materiálů.
b	Je vyžadován minimální volný prostor 8 % (objemu).

P 201	POKYN PRO BALENÍ	P 201	
Tento pokyn pro balení platí pro UN čísla 3167, 3168 a 3169. 	
Dovoleny jsou následující obaly:  (1) Láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy vyhovující konstrukčním, zkušebním a plnícím požadavkům schváleným příslušným orgánem; (2) Kromě toho jsou dovoleny následující obaly, za podmínky, že jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3. (a) Pro nejedovaté plyny skupinové obaly s hermeticky uzavřenými vnitřními obaly ze skla nebo kovu s nejvyšším vnitřním objemem 5 litrů na kus, splňující parametry obalové skupiny III, (b) Pro jedovaté plyny skupinové obaly s hermeticky uzavřenými vnitřními obaly ze skla nebo kovu s nejvyšším vnitřním objemem jeden litr na kus, splňující parametry obalové skupiny III.	

P 202	POKYN PRO BALENÍ	P 202	
Vyhrazeno	

P 203	POKYN PRO BALENÍ	P 203	
Druh obalů: Kryogenní nádoby  Všeobecné pokyny:  (1) Musí být splněna zvláštní ustanovení pro balení oddílu 4.1.6. (2) Nádoby musí být izolovány tak, aby se nemohly orosit ani ojínit. (3) U nádob určených pro přepravu plynů klasifikačního kódu 30 musí být materiály použité k zajištění těsnosti spojů nebo pro údržbu uzávěrových zařízení snášenlivé s obsahem.  Zvláštní pokyny pro uzavřené kryogenní nádoby:  (4) Nádoby musí být osazeny pojistnými ventily. (5) Pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny klasifikačních kódů 3A a 3O nesmí stupeň plnění při plnicí teplotě a při tlaku 0.1 MPa (1 bar) překročit 98% vnitřního objemu. (6) Pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny klasifikačního kódu 3F musí stupeň plnění zůstat pod hodnotou, při níž, je-li obsah zahřát na teplotu, při které je tenze par rovna otevíracímu tlaku pojistného ventilu, by objem dosáhl 95% vnitřního objemu při této teplotě. (7) Nádoby musí být podrobeny periodickým inspekcím podle 6.2.1.6. (8) Periodické inspekce musí být prováděny každých 10 let. Odchylkou od těchto lhůt mohou být periodické inspekce nádob z kompozitních materiálů (kompozitních nádob) prováděny ve lhůtách stanovených příslušným orgánem smluvní strany ADR, který schválil technická pravidla pro konstrukci a výrobu. Zvláštní pokyny pro otevřené kryogenní nádoby: (9) Otevřené kryogenní nádoby nejsou dovoleny pro hořlavé hluboce zchlazené zkapalněné plyny klasifikačního kódu 3F a pro UN 2187 oxid uhličitý, kapalný a jeho směsi. (10) Nádoby musí být vybaveny zařízeními, která zabraňují vystříknutí kapaliny. (11) Skleněné nádoby musí být s dvojitými stěnami oddělenými vakuem a obklopené absorpčním izolačním materiálem; musí být chráněny drátěným košíkem a umístěny v kovové bedně. Kovové bedny pro skleněné nádoby a jiné nádoby musí být vybaveny držadly. (12) Otvory nádob musí být vybaveny zařízeními dovolujícími únik plynů, zabraňujícími vystříknutí kapaliny a uchycenými tak, aby nemohla vypadnout.	
(13) Pro UN 1073 kyslík, hluboce zchlazený, kapalný a pro jeho směsi musí být tato zařízení, jakož i absorpční izolační materiál obklopující skleněné nádoby, z nehořlavých materiálů.  Odvolávka na normy (vyhrazeno)	

P 204	POKYN PRO BALENÍ	P 204	
Tento pokyn pro balení platí pro UN 1950 aerosoly a UN 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše)	
(1) Zvláštní ustanovení pro balení oddílu 4.1.6 musí být, pokud jsou použitelná, dodržena. (2) Nádoby musí být uzavřeny a těsné, aby se vyloučil jakýkoli únik plynu. (3) Pro UN 1950 aerosoly a UN číslo 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše): (a) vnitřní tlak při 50 °C nesmí převýšit ani dvě třetiny zkušebního tlaku, ani 1,32 MPa (13,2 bar).  (b) musí být naplněny tak, aby při 50 °C kapalná fáze nepřesáhla 95% jejich vnitřního objemu. (c) musí vyhovět zkoušce těsnosti v lázni s horkou vodou: - teplota lázně a trvání zkoušky musí být takové, aby vnitřní tlak každé nádoby dosáhl alespoň 90% vnitřního tlaku dosažitelného při 55°C; - avšak, je-li obsah citlivý na teplo, nebo jsou-li nádoby vyrobeny z plastu, který při teplotě této zkoušky měkne, je nutné provést zkoušku při teplotě lázně od 20°C do 30°C; navíc, jedna nádoba z každých 2000 musí být vyzkoušena při předepsané teplotě dle předchozího odstavce; - nesmí přitom dojít k úniku ani trvalé deformaci. Ustanovení týkající se trvalé deformace se nepoužije pro nádoby vyrobené z plastu, který měkne. Požadavky pokynu P204(3)(c) jsou považovány za splněné, pokud se použije těchto norem: - pro UN 1950 aerosoly: Příloha ke směrnici Rady 75/324/EECa , pozměněné a doplněné směrnicí Komise 94/1/ECb; - pro UN 2037 nádobky malé, obsahující plynné uhlovodíky ve zkapalněné směsi (UN číslo 1965): EN 417:1992 Kovové kartuše pro zkapalněné ropné plyny, opakovaně neplnitelné, s odběrným ventilem nebo bez něho, určené pro použití v přenosných zařízeních - Výroba, inspekce, zkoušení a značení. (4) Pro UN 1950 aerosoly smějí být jako hnací (rozprašovací) plyny, součásti hnacích (rozprašovacích) plynů nebo jako plnicí plyny použity jen nepyroforní a nejedovaté plyny. (5) Pro UN 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše) smějí být jako plnicí plyny použity všechny stlačené a zkapalněné plyny, s výjimkou pyroforních plynů a velmi jedovatých plynů (plyny s LC50 nižším než 200 ppm). (6) Aerosoly a plynové kartuše musí být uloženy v dřevěných bednách nebo v pevných lepenkových nebo kovových bednách; UN 1950 aerosoly vyrobené ze skla nebo syntetických materiálů náchylných k roztříštění, musí být odděleny jeden od druhého vloženými list z lepenky nebo jiného vhodného materiálu.	
(7) Jeden kus nesmí vážit více než 50 kg při použití lepenkových beden, nebo více než 75 kg při použití jiných obalů. (8) Pokud jsou kovové předměty přepravovány jako vozová zásilka mohou baleny také následujícím způsobem: Předměty musí být seskupeny do celků na podložkách a vhodným plastovým krytem (fólií) drženy ve správné poloze, tyto celky musí být vhodným způsobem stohován a zajištěn na paletách.	
a Směrnice rady Evropské unie 75/324/EEC z 20, května 1975 o přibližování zákonů členských zemí (Evropské unie), týkající se obalů pro aerosoly, publikovaná v Úředním věstníku Evropské unie č. L147 z 9. června 1975. b Směrnice Evropské komise 94/1/EC z 6. ledna 1994 k technické aplikaci Směrnice 75/324/EEC o přibližování zákonů členských zemí (EU) týkající se aerosolových obalů k technickému pokroku, publikované v Úředním věstníku Evropské unie č. L23 z 28. ledna 1994.	

P 205	POKYN PRO BALENÍ	P 205	
Tento pokyn pro balení platí pro UN 1057 zapalovače nebo náplně do zapalovačů	
(1) Musí být dodržena zvláštní ustanovení pro balení oddílu 4.1.6, pokud jsou použitelná. (2) Tyto předměty musí splňovat předpisy státu, v němž byly naplněny. (3) Zapalovače a náplně do zapalovačů musí být opatřeny ochranou proti náhodnému vyprázdnění. (4) Kapalná fáze plynu nesmí překročit 85% vnitřního objemu nádobky při teplotě 15 °C. (5) Nádobky, včetně uzávěrů, musí být schopné odolat vnitřnímu tlaku zkapalněného ropného plynu při teplotě 55 °C. (6) Ventily a zapalovací zařízení musí být vhodným způsobem zapečetěny, uzavřeny lepicí páskou nebo zajištěny jiným způsobem, nebo zkonstruovány tak, aby nedošlo k jejich uvedení do činnosti nebo k úniku obsahu během přepravy. (7) Zapalovače a náplně do zapalovačů musí být pevně zabaleny, aby se zabránilo náhodnému spuštění zapalovacího zařízení. (8) Zapalovače nesmějí obsahovat více než 10 g zkapalněného ropného plynu. Náplně do zapalovačů nesmějí obsahovat více než 65 g zkapalněného ropného plynu. (9) Zapalovače a náplně do zapalovačů musí být zabaleny v pevných vnějších obalech odpovídajících oddílu 6.1.4, a to v bednách z přírodního dřeva (4C1, 4C2), v překližkových bednách (4D) nebo v bednách z rekonstituovaného dřeva (4F) s nejvyšší celkovou (brutto) hmotností 75kg, nebo v lepenkových bednách (4G) s nejvyšší celkovou (brutto) hmotností 40kg. Tyto obaly musí být zkoušeny a schváleny v souladu s kapitolou 6.1 pro obalovou skupinu II. Avšak, pokud tyto obaly mají nejvyšší celkovou (brutto) hmotnost nepřesahující 2 kg, je dostačující dodržet všeobecná ustanovení pododdílů 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.5 až 4.1.1.7.	

P 206	POKYN PRO BALENÍ	P 206	
Tento pokyn pro balení platí pro UN 3150 přístroje, malé s plynným uhlovodíkem, s odběrním ventilem nebo nádobky opakovaně plnitelné pro malé přístroje s plynným uhlovodíkem, s odběrným ventilem.	
(1) Zvláštní ustanovení pro balení oddílu 4.1.6, pokud jsou použitelná, musí být dodržena. (2) Tyto předměty musí splňovat předpisy státu, v němž byly naplněny. (3) Přístroje a nádobky musí být zabaleny ve vnějších obalech splňujících požadavky oddílu 6.1.4 a vyzkoušených a schválených podle kapitoly 6.1 pro obalovou skupinu II.	

P 300	POKYN PRO BALENÍ	P 300	
Tento pokyn pro balení platí pro UN číslo 3064.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: Skupinové obaly sestávající s vnitřních kovových nádob (plechovek) s vnitřním objemem každé z nich nejvýše 1 litr a z vnějších dřevěných beden (4C1, 4C2, 4D nebo 4F) obsahujících nejvýše 5 litrů roztoku.	
Dodatečné požadavky: 1. Kovové obaly (plechovky) musí být úplně obklopeny absorpčním fixačním materiálem. 2. Dřevěné bedny musí být celé opatřeny vložkou z vhodného materiálu nepropouštějícího vodu a nitroglycerin.	

P 301	POKYN PRO BALENÍ	P 301	
Tento pokyn platí pro UN číslo 3165.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1) Hliníková tlaková nádoba vyrobená z trubky a mající přivařená dna. Základní jímavost paliva uvnitř této nádoby je zajištěna jinou svařovanou hliníkovou nádobou s nejvyšším vnitřním objemem 46 litrů. Vnější nádoba musí mít nejnižší výpočtový tlak 1275 kPa (přetlak) a nejnižší tlak při roztržení 2755 kPa (přetlak). Každá nádoba musí být zkontrolována na těsnost během výroby a před odesláním; musí být shledána těsnou (bez úniku). Celá vnitřní nádoba musí být bezpečně zabalena s nehořlavým fixačním materiálem, jako je vermikulit, do pevného a hermeticky uzavřeného kovového vnějšího obalu, který bude přiměřeně chránit celou výstroj. Nejvyšší množství paliva na nádobu a kus je 42 litrů. (2) Hliníková tlaková nádoba Základní jímavost paliva uvnitř této nádoby je zajištěna parotěsnou svařovanou komorou s elastickým měchýřem majícím maximální vnitřní objem 46 litrů. Tlaková nádoba musí mít nejnižší výpočtový tlak 2860 kPa (přetlak) a nejnižší tlak při roztržení 5170 kPa (přetlak). Každá nádoba musí být zkontrolována na těsnost během výroby a před odesláním a musí být bezpečně zabalena s nehořlavým fixačním materiálem, jako je vermikulit, do pevného a hermeticky uzavřeného kovového vnějšího obalu, který bude přiměřeně chránit celou výstroj. Nejvyšší množství paliva na nádobu a kus je 42 litrů.	

P 302	POKYN PRO BALENÍ	P 302	
Tento pokyn pro UN číslo 3269.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: Skupinové obaly, které splňují parametry obalových skupin II nebo III podle kritérií třídy 3 pro základní výrobek. Základní výrobek a aktivátor (organický peroxid) musí být zabaleny každý zvlášť ve vnitřních obalech. Komponenty mohou být uloženy v tomtéž vnějším obalu za podmínky, že v případě úniku spolu nebudou vzájemně nebezpečné reagovat. Vnitřní obal nesmí obsahovat více než 125 ml aktivátoru, pokud je tento aktivátor kapalný, a více než 500 gramů, pokud je tuhý.	

P 400	POKYN PRO BALENÍ	P 400	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 4.1.3 (viz také tabulku v pododdílu 4.1.4.4): (1) Ocelové láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy, které musí splňovat příslušné požadavky tabulky ve 4.1.4.4. Ventily musí být chráněny ocelovými kloboučky nebo límci, v opačném případě musí být ocelové láhve, trubkové nádoby nebo tlakové sudy zabaleny do pevných beden z přírodního dřeva, lepenky nebo plastu. Ocelové láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy musí být bezpečně zajištěny proti pohybu v bedně a musí být zabaleny a přepravovány tak, aby zařízení pro vyrovnávání tlaku zůstala v odpařovacím prostoru za normálních podmínek manipulace a přepravy. (2) Bedny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F nebo 4G), sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1D nebo 1G) nebo kanystry (3A2 nebo 3B2) obsahující hermeticky uzavřené kovové nádoby (plechovky) s vnitřními obaly ze skla nebo kovu, s vnitřním objemem nepřesahujícím jednotlivě 1 litr, mající šroubové uzávěry opatřené těsněním. Vnitřní obaly musí být obloženy ze všech stran suchým absorpčním nehořlavým fixačním materiálem v dostatečném množství, aby pohltil celý obsah. Vnitřní obaly nesmějí být plněny více než do 90% svého vnitřního objemu. Vnější obaly musí mít nejvyšší čistou (netto) hmotnost 125 kg. (3) Ocelové, hliníkové nebo kovové sudy (1A2, 1B2 nebo 1N2), kanystry (3A2 nebo 3B2) nebo bedny (4A nebo 4B) s nejvyšší čistou (netto) hmotností 150 kg každý(á), s hermeticky uzavřenými vnitřními kovovými nádobami (plechovkami), z nichž každá může mít vnitřní objem nejvýše 4 litry, se šroubovými uzávěry opatřenými těsněním. Vnitřní obaly musí být obloženy ze všech stran suchým absorpčním nehořlavým fixačním materiále v dostatečném množství, aby pohltil celý obsah. Každá vrstva vnitřních obalů musí být oddělena dělicí přepážkou, navíc k fixačnímu materiálu. Vnitřní obaly nesmějí být plněny více než do 90% svého vnitřního objemu.	

P 401	POKYN PRO BALENÍ	P 401	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 (viz také tabulku v pododdílu 4.1.4.4): (1) Ocelové láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy, které musí splňovat příslušné požadavky tabulky ve 4.1.4.4. Ventily musí být chráněny ocelovými kloboučky nebo límci, v opačném případě musí být ocelové láhve, trubkové nádoby nebo tlakové sudy zabaleny do pevných beden z přírodního dřeva, lepenky nebo plastu. Ocelové láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy musí být bezpečně zajištěny proti pohybu v bedně a musí být zabaleny a přepravovány tak, aby zařízeni pro vyrovnávání tlaku zůstala v odpařovacím prostoru za normálních podmínek manipulace a přepravy.	
	Vnitřní obal	Vnější obal	
2) Skupinové obaly s vnitřními obaly ze skla, kovu nebo plastu, opatřenými šroubovými uzávěry a obloženými inertním absorpčním fixačním materiálem v množství dostatečném k pohlcení celého obsahu.	1 litr	30 kg nejvyšší čistá (netto) hmotnost	

P 402	POKYN PRO BALENÍ	P 402	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 (viz také tabulku v pododdílu 4.1.4.4): (1) Ocelové láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy, které musí splňovat příslušné požadavky tabulky ve 4.1.4.4. Ventily musí být chráněny ocelovými kloboučky nebo límci, v opačné případě musí být ocelové láhve, trubkové nádoby nebo tlakové sudy zabaleny do pevných beden z přírodního dřeva, lepenky nebo plastu. Ocelové láhve, trubkové nádoby a tlakov sudy musí být bezpečně zajištěny proti pohybu v bedně a musí být zabaleny a přepravovány tak, aby zařízení pro vyrovnávání tlaku zůstala v odpařovacím prostoru za normálních podmínek manipulace a přepravy.	
Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
	Vnitřní obal	Vnější obal	
(2) Skupinové obaly s vnitřními obaly ze skla, kovu nebo plastu, opatřenými šroubovými uzávěry a obloženými inertním absorpčním fixačním materiálem v množství dostatečném k pohlcení celého obsahu.	10 kg (sklo) 15 kg (kov nebo plast)	125 kg 125 kg	
(3) Ocelové sudy (1A1) s nejvyšším vnitřním objemem 250 litrů. (4) Kompozitní obaly sestávající z plastové nádoby s vnějším sudem z oceli nebo hliníku (6HA1 nebo 6HB1) s nejvyšším vnitřním objemem 250 litrů.  Zvláštní ustanovení pro balení specifické pro RID a ADR:.	
RR4	Pro UN číslo 3130 musí být otvory nádob hermeticky uzavřeny pomocí dvou zařízení umístěných za sebou, z nichž alespoň jedno musí být šroubovací nebo zajištěné ekvivalentním způsobem.	

P403	POKYN PRO BALENÍ	P403	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Skupinové obaly:			
Vnitřní obaly	Vnější obaly	Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
ze skla  2 kg 	Sudy 		
z plastu  15 kg	z oceli (1A2)	400 kg	
z kovu  20 kg	z hliníku (1 B2}	400 kg	
	z kovu, jiného než oceli nebo hliníku (1N2)	400 kg	
	z plastu (1H2)	400 kg	
Vnitřní obaly musí mít	z překližky (1D)	400 kg	
šroubové uzávěry	z lepenky (1G)	400 kg	
	Bedny		
	z oceli (4A)	400 kg	
	z hliníku(4B)	400 kg	
	z přírodního dřeva (4C1)	250 kg	
	z přírodního dřeva,		
	prachotěsné (4C2)	250 kg	
	z překližky (4D)	250 kg	
	z rekonstituovaného dřeva		
	(4F)	125 kg	
	z lepenky (4G)	125 kg	
	z pěnového plastu (4H1)	60 kg	
	z tuhého plastu (4H2)	250 kg	
	Kanystry		
	z oceli (3A2)	120 kg	
	z hliníku (3B2)	120 kg	
	z plastu (3H2)	120 kg	
Samostatné obaly:	Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
Sudy		
ocel (1A1, 1A2)	250 kg	
hliník (1B1, 1B2)	250 kg	
kov, jiný než ocel nebo hliník (1N1, 1N2)	250 kg	
plast (1H1, 1H2)	250 kg	
Kanystry		
ocel (3A1, 3A2)	120 kg	
hliník (3B1, 3B2)	120 kg	
plast (3H1, 3H2)	120 kg	
Kompozitní obaly		
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem (6HA1 nebo 6HB1)	250 kg	
plastová nádoba s vnějším lepenkovým, plastovým nebo překližkovým sudem (6HG1, 6HH1 nebo 6HD1)	75 kg	
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva, překližky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)	75 kg	
 Dodatečný požadavek: Obaly musí být hermeticky uzavřené.	

P404	POKYN PRO BALENÍ	P404	
Tento pokyn platí pro pyroforní tuhé látky UN čísel: 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3052, 3200 a 3203.	
 Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecné ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:  (1) Skupinové obaly Vnější obaly:  (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F nebo 4H2) Vnitřní obaly:  Kovové obaly o nejvyšší čisté (netto) hmotnosti 15 kg každý. Vnitřní obaly musí být hermeticky uzavřeny a opatřeny šroubovými uzávěry; (2)  Kovové obaly :  (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 a 3B2) Nejvyšší celková (brutto) hmotnost: 150kg; (3)  Kompozitní obaly:  Plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem (6HA1 nebo 6HB1) Nejvyšší celková brutto hmotnost: 150kg.	

P405	POKYN PRO BALENÍ	P405	
Tento pokyn platí pro UN číslo 1381.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:  (1)  Pro UN 1381, fosfor, pod vodou: (a)  Skupinové obaly Vnější obaly: (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D nebo 4F) Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 75 kg Vnitřní obaly: (i)  hermeticky uzavřené plechovky o nejvyšší čisté (netto) hmotnosti 15 kg; nebo (ii)  skleněné vnitřní obaly, obložené ze všech stran suchým absorpčním nehořlavým fixačním materiálem v dostatečném množství k pohlcení celého obsahu o nejvyšší čisté (netto) hmotnosti 2 kg, nebo (b)  (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2); nejvyšší čistá (netto) hmotnost : 400 kg Kanystry (3A1 nebo 3B1); nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 120 kg. Tyto obaly musí být způsobilé vyhovět zkoušce těsnosti definované v pododdílu 6.1.5.4 pro obalovou skupinu II. (2)  Pro UN 1381 fosfor, suchý: (a)  v roztavené formě: sudy (1A2, 1B2 nebo 1N2) o nejvyšší čisté (netto) hmotnosti jednoho sudu 400 kg; nebo (b)  v projektilech nebo v předmětech s tvrdým pláštěm, pokud se přepravují bez komponentů třídy 1: obaly stanovené příslušným orgánem.	

P406	POKYN PRO BALENÍ	P406	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1)  Skupinové obaly vnější obaly: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 nebo 3H2) vnitřní obaly: vodovzdorné obaly; (2)  Plastové, překližkové nebo lepenkové sudy (1H2, 1D nebo 1G) nebo bedny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G a 4H2) s vnitřním vodovzdorným pytlem, vnitřní vložkou z plastové fólie nebo vodovzdorným povlakem; (3)  Kovové sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2), plastové sudy (1H1 nebo 1H2), kovové kanystry (3A1, 3A2, 3B1 nebo 3B2), plastové kanystry (3H1 nebo 3H2), plastové nádoby s vnějšími ocelovými nebo hliníkovými sudy (6HA1 nebo 6HB1), plastové nádoby s vnějšími lepenkovými, plastovými nebo překližkovými sudy (6HG1, 6HH1 nebo 6HD1), plastové nádoby s vnějšími ocelovými nebo hliníkovými koši nebo bednami nebo s vnějšími bednami z přírodního dřeva, překližky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2).	
Dodatečné požadavky: 1.  Obaly musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby se zabránilo úniku vody, alkoholu nebo flegmatizačního prostředku. 2.  Obaly musí být tak vyrobeny a uzavřeny aby se zamezilo výbušnému přetlaku nebo tlaku vyššímu než 300 kPa (3 bary).	
Zvláštní ustanovení pro balení: PP24 Pro UN čísla 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 a 3369 nesmí přepravované množství překročit 500 g na kus. PP25 Pro UN číslo 1347 nesmí přepravované množství překročit 15 kg na kus. PP26 Pro UN čísla 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 a 3376 musí být obaly prosté olova. PP78 Pro UN číslo 3370 nesmí přepravované množství překročit 11,5 kg na kus. PP80 Pro UN číslo 2907 musí obaly splňovat parametry obalové skupiny II. Obaly splňující zkušební kritéria obalové skupiny I se nesmějí použít.	

P407	POKYN PRO BALENÍ	P407	
Tento pokyn platí pro UN čísla 1331, 1944, 1945 a 2254.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílu 4.1.1 a 4.1.3: Skupinové obaly tvořené vnitřními obaly bezpečně uzavřenými tak, aby se zamezilo náhodnému vznícení za normálních podmínek přepravy. Nejvyšší čistá (netto) hmotnost vnějšího obalu nesmí překročit 45 kg, s výjimkou lepenkových beden, u nichž nesmí překročit 30 kg.	
Dodatečný požadavek: Zápalky musí být pevně zabaleny.	
Zvláštní ustanovení pro balení:  PP27 UN 1331 zápalky, zápalné „kdekoli" nesmějí být zabaleny do téhož vnějšího obalu s jinými nebezpečnými věcmi, s výjimkou bezpečnostních zápalek nebo voskových zápalek, které musí být zabaleny v jiných vnitřních obalech. Vnitřní obaly nesmějí obsahovat více než 700 zápalek, zápalných „kdekoli“.	

P408	POKYN PRO BALENÍ	P408	
Tento pokyn platí pro UN číslo 3292.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
(1)  Elektrické články: Musí být vloženy do vnějších obalů s dostatečným fixačním materiálem, aby se zabránilo dotyku mezi články a mezi články a vnitřním povrchem vnějšího obalu, jakož i každému nebezpečnému pohybu článků uvnitř vnějšího obalu během přepravy. Obaly musí vyhovovat parametrům obalové skupiny II. (2)  Baterie: Mohou být přepravovány bez obalu nebo v ochranných obalech (např. plně uzavřených ochranných obalech nebo v dřevěných latěních). Svorky nesmějí být zatíženy hmotností jiných baterií nebo materiálů zabalených s bateriemi.	
Dodatečný požadavek: Baterie musí být chráněny proti zkratům a izolovány takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli zkratu.	

P409	POKYN PRO BALENÍ	P409	
Tento pokyn platí pro UN čísla 2956, 3242 a 3251.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1)  Lepenkové sudy (1G), které mohou být opatřeny vnitřní vložkou nebo povlakem; nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 50 kg;  (2)  Skupinové obaly: Lepenková bedna (4G) s jednotlivým vnitřním plastovým pytlem; nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 50 kg; (3)  Skupinové obaly: Lepenková bedna (4G) nebo lepenkový sud (1G) s vnitřními plastovými obaly, z nichž každý obsahuje nejvýše 5 kg; nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 25 kg.	

P410	POKYN PRO BALENÍ	P410	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Skupinové obaly:	
Vnitřní obaly	Vnější obaly	Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
		Obalová skupina II	Obalová skupina III	
Sklo  10 kg	Sudy			
Plast a  30 kg	z oceli (1A2)	400 kg	400 kg	
Kov 40 kg	z hliníku (1B2)	400 kg	400 kg	
Papír a,b  10 kg	z kovu, jiného než			
Lepenka a,b  10 kg	ocel nebo hliník(1N2)	400 kg	400 kg	
a  Tyto obaly musí být prachotěsné.	z plastu (1H2)	400 kg	400 kg	
	z překližky (1D)	400 kg	400 kg	
	z lepenky (1G) a	400 kg	400 kg	
b Tyto vnitřní obaly se nesmějí použít, pokud přepravované látky mohou během přepravy zkapalnět.	Bedny			
	z oceli (4A)	400 kg	400 kg	
	z hliníku (4B)	400 kg	400 kg	
	z přírodního dřeva (4C1)	400 kg	400 kg	
	z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2)	400 kg	400 kg	
	z překližky (4D)	400 kg	400 kg	
	z rekonstituovaného dřeva (4F)	400 kg	400 kg	
	z lepenky (4G) a	400 kg	400 kg	
	z pěnového plastu (4H1)	60 kg	60 kg	
	z tuhého plastu (4H2)	400 kg	400 kg	
	Kanystry			
	z oceli (3A2)	120 kg	120 kg	
	z hliníku (3B2)	120 kg	120 kg	
	z plastu (3H2)	120 kg	120 kg	
Samostatné obaly:	
Sudy			
z oceli (1A1 nebo 1A2)	400 kg	400 kg	
z hliníku (1B1 nebo 1B2)	400 kg	400 kg	
z kovu, jiného než ocel nebo hliník (1N1 nebo 1N2)	400 kg	400 kg	
z plastu (1H1 nebo 1H2)	400 kg	400 kg	
Kanystry			
z oceli (3A1 nebo 3A2)	120 kg	120 kg	
z hliníku (3B1 nebo 3B2)	120 kg	120 kg	
z plastu (3H1 nebo 3H2)	120 kg	120 kg	
Bedny			
z oceli (4A) c	400 kg	400 kg	
z hliníku (4B) c	400 kg	400 kg	
z přírodního dřeva (4C1) c	400 kg	400 kg	
z překližky (4D) c	400 kg	400 kg	
z rekonstituovaného dřeva (4F) c	400 kg	400 kg	
z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2) c	400 kg	400 kg	
z lepenky (4G) c	400 kg	400 kg	
z tuhého plastu (4H2) c	400 kg	400 kg	
 Pytle			
Pytle (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c,d	50 kg	50 kg	
 Kompozitní obaly			
Plastová nádoba s vnějším ocelovým, hliníkovým překližkovým, lepenkovým nebo plastovým sudem (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 nebo 6HH1)	400 kg	400 kg	
Plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva, překližky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)	75 kg	75 kg	
Skleněná nádoba s vnějším ocelovým, hliníkovým, překližkovým nebo lepenkovým sudem (6PA1, 6PB1, 6PD1 nebo 6PG1) nebo s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva nebo lepenky nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2, nebo 6PG2) nebo s vnějším obalem z tuhého plastu nebo pěnového plastu. (6PH1 nebo 6PH2)	75 kg	75 kg	
c  Tyto obaly nesmějí být použity, pokud přepravovaná látka může během přepravy zkapalnět. d  Tyto obaly mohou být použity pro látky obalové skupiny II, pouze pokud jsou přepravovány v uzavřených vozidlech nebo kontejnerech.	
Zvláštní ustanovení pro balení: PP39 Pro UN číslo 1378 se u kovových obalů vyžaduje odvětrávací zařízení. PP40 Pro UN čísla 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 a 3182, obalové skupin II nejsou dovoleny pytle.	

P411	POKYN PRO BALENÍ	P411	
Tento pokyn platí pro UN číslo 3270.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1)  Lepenkové bedny s nejvyšší celkovou (brutto) hmotností 30 kg; (2)  Jiné obaly, za podmínky, že není možný výbuch z důvodů nárůstu vnitřního tlaku. Nejvyšší čistá netto hmotnost nesmí překročit 30 kg.	

P500	POKYN PRO BALENÍ	P500	
Tento pokyn platí pro UN číslo 3356.	
Musí být splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3. Obaly musí vyhovovat parametrům obalové skupiny II. Generátor(y) musí být přepravován(y) v kusu, který musí v případě, že je uvnitř kusu jeden generátor spuštěný, splňovat následující požadavky: (a)  Tento generátor nesmí spustit jiné generátory v kusu; (b)  Materiál obalu se nesmí vznítit; a (c)  Teplota vnějšího povrchu kompletního kusu nesmí překročit 100 °C.	

P501	POKYN PRO BALENÍ	P501	
Tento pokyn platí pro UN číslo 2015.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Skupinové obaly:	Vnitřní obal Nejvyšší vnitřní objem	Vnější obal Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
(1)  Bedny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) nebo sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D) nebo kanystry (3A2, 3B2, 3H2) se skleněnými, plastovými nebo kovovými vnitřními obaly	5 litrů	125 kg	
(2)  Lepenkové bedny (4G) nebo lepenkové sudy (1G), s plastovými nebo kovovými vnitřními obaly, každý v plastovém pytli	2 litry	50 kg	
Samostatné obaly:		Nejvyšší vnitřní objem	
Sudy z oceli (1A1) z hliníku (1B1) z kovu, jiného než ocel nebo hliník (1N1) z plastu (1H1)		250 litrů	
Kanystry z oceli (3A1) z hliníku (3B1) z plastu (3H1) Kompozitní obaly	60 litrů	
Plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem (6HA1, 6HB1)	250 litrů	
plastová nádoba s vnějším lepenkovým, plastovým nebo překližkovým sudem (6HG1, 6HH1, 6HD1)	250 litrů	
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva, překližky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)	60 litrů	
skleněná nádoba s vnějším sudem z oceli, hliníku, lepenky, překližky, tuhého plastu nebo pěnového plastu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2) nebo s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva nebo lepenky nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2)	60 litrů	
Dodatečné požadavky: 1.  Obaly nesmějí být plněny více než do 90 % svého vnitřního objemu. 2.  Obaly musí být opatřeny odvětrávacím zařízením.		

P502	POKYN PRO BALENÍ	P502	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Skupinové obaly	
Vnitřní obaly	Vnější obaly	Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
	Sudy		
Sklo  5 litrů	z oceli (1A2)	125 kg	
Kov  5 litrů	z hliníku (1B2)	125 kg	
Plast  5 litrů	z kovu, jiného než ocel nebo hliník (1N2)	125 kg	
	z plastu (1H2)	125 kg	
	z překližky (1D)	125 kg	
	z lepenky (1G)	125 kg	
	Bedny		
	z oceli (4A)	125 kg	
	z hliníku (4B)	125 kg	
	z přírodního dřeva (4C1)	125 kg	
	z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2)	125 kg	
	z překližky (4D)	125 kg	
	z rekonstituovaného dřeva (4F)	125 kg	
	z lepenky (4G)	125 kg	
	z pěnového plastu (4H1)	60 kg	
	z tuhého plastu (4H2)	125 kg	
Samostatné obaly:	Nejvyšší vnitřní objem	
Sudy z oceli (1A1) z hliníku (1B1) z plastu (1H1)	250 litrů	
Kanystry z oceli (3A1) z hliníku (3B1) z plastu (3H1)	60 litrů	
Kompozitní obaly		
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem (6HA1, 6HB1)	250 litrů	
plastová nádoba s vnějším lepenkovým, plastovým nebo překližkovým sudem (6HG1, 6HH1, 6HD1)	250 litrů	
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo  bednou s vnější bednou z přírodního dřeva, překližky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)	60 litrů	
skleněná nádoba s vnějším sudem z oceli, hliníku, lepenky, překližky, pěnového plastu nebo tuhého plastu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2) nebo s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva nebo lepenky nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2)	60 litrů	
Zvláštní ustanovení pro balení:  PP28 Pro UN číslo 1873 jsou dovoleny vnitřní obaly ze skla pouze v případě použití skupinových obalů a vnitřní nádob ze skla pouze v případě použití kompozitních obalů.	

P503	POKYN PRO BALENÍ	P503	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Skupinové obaly	
Vnitřní obaly	Vnější obaly	Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
	Sudy		
ze skla  5 kg	z oceli (1A2)	125 kg	
z kovu  5 kg	z hliníku (1B2)	125 kg	
z plastu  5 kg	z kovu, jiného než ocel nebo hliník (1N2)	125 kg	
	z plastu (1H2)	125 kg	
	z překližky (1D)	125 kg	
	z lepenky (1G)	125 kg	
	Bedny		
	z oceli (4A)	125 kg	
	z hliníku (4B)	125 kg	
	z přírodního dřeva (4C1)	125 kg	
	z přírodního dřeva, prachotěsné (4C2)	125 kg	
	z překližky (4D)	125 kg	
	z rekonstituovaného dřeva (4F)	125 kg	
	z lepenky (4G)	40 kg	
	z pěnová hmoty (4H1)	60 kg	
	z tuhého plastu (4H2)	125 kg	
Samostatné obaly:	
Kovové sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2) o nejvyšší čisté (netto) hmotnosti 250 kg.  Lepenkové (1G) nebo překližkové sudy (1D), s vnitřní vložkou, o nejvyšší čisté (netto) hmotnosti 200 kg.	

P504	POKYN PRO BALENÍ	P504	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Skupinové obaly:	Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
(1)  Skleněné nádoby s nejvyšším vnitřním objemem 5 litrů ve vnějším obalu (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G a 4H2)	75 kg	
(2)  Plastové nádoby s nejvyšším vnitřním objemem 30 litrů ve vnějším obalu (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G a 4H2)	75 kg	
(3)  Kovové nádoby s nejvyšším vnitřním objemem 40 litrů ve vnějším obalu (1G, 4F nebo 4G)	125 kg	
(4)  Kovové nádoby s nejvyšším vnitřním objemem 40 litrů ve vnějším obalu (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)	225 kg	
Samostatné obaly:	Nejvyšší vnitřní objem	
Sudy		
z oceli, neodnímatelné víko (1A1)	250 I	
z oceli, odnímatelné víko (1A2)	250 I	
z hliníku, neodnímatelné víko (1B1)	250 I	
z hliníku, odnímatelné víko (1B2)	250 I	
z kovu, jiného než ocel nebo hliník, neodnímatelné víko (1N1)	250 I	
z kovu, jiného než ocel nebo hliník, odnímatelné víko (1N2)	250 I	
z plastu, neodnímatelné víko (1H1)	250 I	
z plastu, odnímatelné víko (1H2)	250 I	
Kanystry		
z oceli, neodnímatelné víko (3A1)	60 I	
z oceli, odnímatelné víko (3A2)	60 I	
z hliníku, neodnímatelné víko (3B1)	60 I	
z hliníku, odnímatelné víko (3B2)	60 I	
z plastu, neodnímatelné víko (3H1)	60 I	
z plastu, odnímatelné víko (3H2)	60 I	
Kompozitní obaly		
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem (6HA1 nebo 6HB1)	250 I	
plastová nádoba s vnějším lepenkovým, plastovým nebo překližkovým sudem (6HG1, 6HH1 nebo 6HD1)	120 I	
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva, překližky, lepenky nebo tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)	60 I	
skleněná nádoba s vnějším sudem z oceli, hliníku, lepenky, překližky, tuhého plastu nebo pěnového plastu (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2) nebo s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva nebo lepenky nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2)	60 I	
Zvláštní ustanovení pro balení: PP10 Pro UN číslo 2014 (obalová skupina II) a UN číslo 2984 (obalová skupina III), musí být obaly opatřeny odvětrávacím zařízením. PP29 Pro UN číslo 2014 nesmějí být obaly plněny více než do 90% svého vnitřního objemu.	

P520	POKYN PRO BALENÍ	P520	
Tento pokyn se použije pro organické peroxidy tříd 5.2 a samovolně se rozkládající látky třídy 4.1	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení pododdílu 4.1.7.1. Způsoby balení jsou označeny OP1 až OP8. Způsoby balení příslušející jednotlivým organickým peroxidům a samovolně se rozkládajícím látkám jsou uvedeny v 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 2.2.52.4. Množství specifikovaná pro každý způsob balení jsou nejvyšší dovolená množství na kus. Dovoleny jsou následující obaly: (1)  Skupinové obaly, jejichž vnějším obalem je bedna (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2), sud (1A2, 1B2, 1G, 1H2 a 1D) nebo kanystr (3A2, 3B2 a 3H2); (2)  Samostatné obaly sestávající ze sudu (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 a 1D) nebo kanystru (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 a 3H2); (3)  Kompozitní obaly s vnitřními nádobami z plastu (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 a 6HH2).	
Nejvyšší množství na obal/kus a pro způsoby balení OP1 až OP8	
Způsob balení	OP1	OP2 a	OP3	OP4 a	OP5	OP6	OP7	OP8	
Nejvyšší množství									
Nejvyšší hmotnost (v kg) pro tuhé látky a pro skupinové obaly (kapalné a tuhé látky)	0,5	0,5/10	5	5/25	25	50	50	200 b	
Nejvyšší obsah v litrech pro kapaliny. c	0,5	-	5	-	30	60	60	225 d	
a Pokud jsou udány dvě hodnoty, první platí pro nejvyšší čistou (netto) hmotnost na vnitřní obal a druhá pro nejvyšší čistou (netto) hmotnost celého kusu. b  60 kg pro kanystry/ 100 kg pro bedny. c Viskózní látky musí být považovány za tuhé látky, pokud nesplňují kriteria uvedená v definici pojmu „kapalina“ v 1.2.1. d 60 flitrů pro kanystry.	
Dodatečné požadavky: 1. Kovové obaly, včetně vnitřních obalů skupinových obalů a vnějších obalů skupinových nebo kompozitních obalů, mohou být použity jen pro způsoby balení OP7 a OP8. 2.  Ve skupinových obalech mohou být skleněné nádoby použity pouze jako vnitřní obaly, přičemž nejvyšší množství na nádobu je 0,5 kg pro tuhé látky a 0,5 litru pro kapalné látky. 3.  Ve skupinových obalech nesmějí být fixační materiály, které jsou snadno hořlavé. 4.  Obal organického peroxidu nebo samovolně se rozkládající látky, který musí být opatřen bezpečnostní značku pro vedlejší nebezpečí "VÝBUŠNÝ(Á)" (vzor č.1), musí splňoval také ustanovení uvedená v 4.1.5.10 a 4.1.5.11.	
Zvláštní ustanovení pro balení: PP21 Pro určité samovolně se rozkládající látky typu B nebo C (UN čísel 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 a 3234) se musí menší obal než ten, uveden ve způsobech použít balení je OP5 nebo OP6 (viz 4.1.6 který je a 2.2.41.4). PP22 UN 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol musí být balen podle způsobu balení OP6.	

P600	POKYN PRO BALENÍ	P600	
Tento pokyn se použije pro UN čísla 1700, 2016 a 2017.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: Vnější obaly (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) splňující parametry obalové skupiny II. Předměty musí být baleny jednotlivě a odděleny jeden od druhého za použití příček, přepážek, vnitřních obalů nebo fixačního materiálu, aby se zamezilo jakémukoli náhodnému spuštění za normálních podmínek přepravy. Nejvyšší čistá netto hmotnost: 75 kg	

P601	POKYN PRO BALENÍ	P601	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanoveni balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a obaly jsou pro hermeticky uzavřeny: (1)  Skupinové obaly sestávající ze skleněných vnitřních obalů o nejvyšším vnitřním objemu 1 litr balených s absorpčním materiálem v dostatečném množství, a s inertním fixačním materiálem schopném pohltit obsah, do kovových nádob, které jsou jednotlivě zabaleny do vnějšího obalu (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) o nejvyšší celkové (brutto) hmotnosti 15 kg. Vnitřní obaly nesměji být plněny více než do 90 % svého vnitřního objemu. Uzávěr každého vnitřního obalu musí být fyzicky držen v pozici jakýmkoliv způsobem schopných zabránit uražení nebo uvolnění uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy;  (2)  Skupinové obaly sestávající z vnitřních obalů z kovu nebo, jen pro UN číslo 1744, z polyvinylidenfluoridu (PVDF), o nejvyšším vnitřním objemu 5 litrů, jednotlivě balených s absorpčním materiálem v dostatečném množství, schopném pohltit celý obsah, a s inertním fixačním materiálem do vnějšího obalu (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) o nejvyšší celkové (brutto) hmotnosti 75 kg. Vnitřní obaly nesmějí být plněny více než do 90% svého vnitřního objemu. Uzávěr každého vnitřního obalu musí být fyzicky držen plněn v pozici jakýmkoliv způsobem schopných zabránit uražení nebo uvolnění uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy; (3)  Skupinové obaly: Vnější obaly: Plastové nebo ocelové sudy, odnímatelné víko (1A2 nebo 1 H2) vyzkoušené v souladu ze zkušebními požadavky v 6.1.5, jako skupinové obaly sestavené pro přepravu.;  Vnitřní obaly: Sudy a kompozitní obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 nebo 6HA1) splňující předpisy kapitoly 6.1 pro samostatné obaly, podléhající následujícím požadavkům: (a)  Hydraulická tlaková zkouška musí být prováděna tlakem nejméně 0.3 MPa (přetlak); (b)  Zkoušky těsnosti ve stadiu vývoje a výroby musí být prováděny zkušebním tlakem 30 kPa.; (c)  Musí být izolovány od vnějšího sudu inertním fixačním materiálem pohlcujícím nárazy, který obklopuje vnitmí obaly ze všech stran; (d)  Jejich vnitmí objem nesmí překročit 125 litrů; a  (e)  Uzávěry musí být šroubového kloboučkového provedení, které jsou: (i)  fyzicky drženy v pozici jakýmkoliv způsobem schopných zabránit uražení nebo uvolnění uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy, a (ii)  opatřeny víčkovým těsněním; (f)  Vnější a vnitřní obaly musí být podrobeny pravidelné v intervalech nejvýše dva a půl roku zkoušce těsnosti podle písmene (b); (g)  Kompletní obal musí být vizuálně zkontrolován, ke spokojenosti příslušného orgánu, alespoň každé 3 roky; (h)  Na vnějším a vnitmím obalu musí být dobře čitelné a trvanlivé údaje: (i)  datum (měsíc, rok) první zkoušky a poslední periodické zkoušky a inspekce ; (ii)  značka znalce který provedl zkoušku a inspekci. (4)  Láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy, které musí splňovat příslušné požadavky tabulky v 4.1.4.4.  Zvláštní ustanovení pro balení, specifické pro RID a ADR RR3 Použijí se jen nádoby, které splňují jeden ze zvláštních požadavků (PR) uvedených v 4.1.4.4.	

P602	POKYN PRO BALENÍ	P602	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a obaly jsou hermeticky uzavřeny: (1)  Skupinové obaly sestávající ze skleněných vnitřních obalů balených s absorpčním materiálem v dostatečném množství, schopném pohltit celý obsah, a s inertním fixačním materiálem do kovových nádob, které jsou jednotlivě zabaleny do vnějšího obalu (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) o nejvyšší celkové (brutto) hmotností 50 kg. Vnitřní obaly nesmějí být plněny více než do 90 % svého vnitřního objemu. Uzávěr každého vnitřního obalu musí být fyzicky držen v pozici jakýmkoliv způsobem schopných zabránit uražení nebo uvolnění uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy. Vnitřní objem vnitřních obalů nesmí přesáhnout 1 litr. (2)  Skupinové obaly sestávající z kovových vnitřních obalů jednotlivě balených s absorpčním materiálem v dostatečném množství, schopném pohltit celý obsah, a s inertním fixačním materiálem do vnějšího obalu (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2) o nejvyšší celkové (brutto) hmotností 75 kg. Vnitřní obaly nesmějí být plněny více než do 90% svého vnitřního objemu. Uzávěr každého vnitřního obalu musí být fyzicky držen v pozici jakýmkoliv způsobem schopných zabránit uražení nebo uvolnění uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy. Vnitřní objem vnitřních obalů nesmí přesáhnout 5 litrů. (3)  Sudy a kompozitní obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 nebo 6HA1), podléhají následujícím požadavkům: (a)  Hydraulická tlaková zkouška musí být prováděna tlakem nejméně 0.3 MPa (přetlak); (b)  Zkoušky těsnosti ve stadiu vývoje a výroby musí být prováděny zkušebním tlakem 30 kPa.; a (c)  Uzávěry musí být šroubového kloboučkového provedení které jsou: (i)  fyzicky drženy v pozici jakýmkoliv způsobem schopných zabránit uražení nebo uvolnění uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy, a (ii)  opatřeny vlčkovým těsněním; (4)  Láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy s nejnižším zkušebním tlakem 1 MPa (přetlak) splňující ustanovení pokynu pro balení P 200. Žádná láhev, trubková nádoba ani tlakový sud nesmí být vybaven(a) jakýmkoli zařízením pro vyrovnávání tlaku. Láhve, trubkové nádoby a tlakové sudy musí mít své ventily chráněny.	

P620	POKYN PRO BALENÍ	P620	
Tento pokyn platí pro UN čísla 2814 a 2900.	
Dovolen jsou následující obaly, pokud jsou dodržena zvláštní ustanovení pro balení oddílu 4.1.8:	
Obaly splňující předpisy kapitoly 6.3 a podle těchto předpisů schválené, sestávající z: (a)  Vnitřních obalů, které se skládají z: (i)  jedné nebo více těsných primárních nádob; (ii)  těsného sekundárního obalu; (iii)  s výjimkou tuhých infekčních látek - absorpčním materiálem v dostatečném množství pro pohlcení celého vnitřního obsahu vloženým mezi primární nádobu(y) a sekundární obal; pokud je více primárních nádob uloženo v jednom sekundárním obalu, musí být jednotlivě zabaleny tak, aby se předešlo jejich vzájemnému dotyku; (b)  Vnějšího obalu dostatečné pevnosti vzhledem k jeho vnitřnímu objemu, hmotnosti a zamýšlenému použití. Nejmenší vnější rozměr musí být nejméně 100 mm.	
 Dodatečné požadavky: 1.  Vnitřní obaly obsahující infekční látky nesmějí být seskupeny s jinými vnitřními obaly, které obsahují nepříbuzný druh věcí. Kompletní kusy mohou být vloženy do transportního obalového souboru podle ustanovení oddílů 1.2.1 a 5.1.2. Tento soubor může obsahovat suchý led. transportní obalový 2.  Kromě výjimečných zásilek, jako jsou celé orgány, které vyžadují speciální obal, platí následující, dodatečné požadavky: (a)  Lyofilisační látky: Primárními nádobami musí být plamenem zatavené skleněné ampule nebo skleněné lahvičky s pryžovou zátkou, utěsněné kovovými pečetěmi; (b)  Kapalné nebo tuhé látky: (i)  Látky odesílané za teplot okolí, nebo za vyšších teplot. Primární nádoby musí být ze skla, kovu nebo plastu. K zajištění těsnosti je třeba použít účinné prostředky, jako např. tepelný spoj, lemovanou zátku nebo kovový uzávěr s obrubou. Pokud jsou použity šroubovací korunkové uzávěry, musí být zpevněny přilnavou páskou; (ii)  Látky odesílané ve zchlazeném nebo zmrazeném stavu. Led, suchý led nebo jiná chladicí látka musí být umístěna kolem sekundárního obalu obalů) (sekundárních nebo v transportním obalovém souboru s jedním nebo více kompletními kusy označenými podle 6.3.1.1. Vnitřní rozpěrky musí udržet sekundární obal(y) v pozici poté, co led odtál nebo se suchý led odpařil. Pokud je použito ledu, musí být vnější obal nebo transportní obalový soubor těsný. Pokud je použito suchého ledu, musí vnější obal nebo transportní obalový soubor umožnit únik plynného oxidu uhličitého. Primární nádoba a sekundární obal si musí zachovat svou neporušenost při teplotě použitého chladícího prostředku; (iii)  Látky odesílané v kapalném dusíku. Musí být použito primárních plastových nádob schopných odolávat velmi nízkým teplotám. Sekundární obal musí být i také schopen odolávat velmi nízkým teplotám, a ve většině případů bude nezbytné, aby byl individuálně vytvarován kolem celé primární nádoby. Je rovněž nutno dodržet ustanovení týkající se přepravy kapalného dusíku podle požadavků pokynu P200. Primární nádoba a sekundární obal si musí zachovat svoji neporušenost při teplotě kapalného dusíku. 3.  Ať jsou předpokládané teploty zásilky jakékoli, primární nádoba nebo sekundární obal musí být schopné odolat, bez úniku obsahu, vnitřnímu tlaku vytvářejícímu tlakový rozdíl nejméně 95 kPa a teplotám v rozmezí od -40°C do + 55°C.	

P621	POKYN PRO BALENÍ	P621	
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3291.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.8: (1)  Pevné těsné obaly vyhovující požadavkům kapitoly 6.1 pro tuhé látky na úrovni parametrů obalové skupiny II, za podmínky, že je dostatečné množství absorpčního materiálu k pohlcení celého množství kapaliny přítomné v obalu a že obal sám má schopnost udržet kapaliny; (2)  Pro kusy obsahující větší množství kapaliny, pevné obaly splňující požadavky kapitoly 6.1 na úrovni parametrů obalové skupiny II pro kapaliny.	
Dodatečný požadavek: Obaly určené pro ostré nebo špičaté předměty, jako jsou skleněné střepy a jehly musí být odolné proti propíchnutí a musí udržet kapaliny za zkušebních podmínek kapitoly 6.1	

P650	POKYN PRO BALENÍ	P650	
Tento pokyn platí pro UN číslo 3373.	
Všeobecná ustanovení  Diagnostické vzorky musí být baleny do obalů dobré kvality, které jsou dostatečně pevné, aby odolaly nárazům a namáháním, k nimž normálně dochází během přepravy včetně překládky mezi dopravními jednotkami a mezi dopravními jednotkami a skladišti, jakož i snímání (vyjímání) z palet nebo transportních obalových souborů pro následnou ruční nebo mechanickou manipulaci. Obaly musí být vyrobeny a pro přepravu uzavřeny tak, aby se zamezilo jakémukoli úniku obsahu, který by mohl být za normálních podmínek přepravy způsoben vibracemi, nebo změnami teploty, vlhkostí nebo tlaku. Primární nádoby musí být zabaleny do sekundárních obalů takovým způsobem, aby za normálních podmínek přepravy nemohly prasknout, být proděravěny nebo propouštět svůj obsah do sekundárního obalu. Sekundární obaly musí být zajištěny ve vnějších obalech vhodným fixačním materiálem. Žádný únik obsahu nesmí podstatně zhoršit ochranné vlastnosti fixačního materiálu ani vnějšího obalu. Pro přepravu musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen slovy „DIAGNOSTICKÉ VZORKY“. Kusy obsahující látky přepravované ve zchlazeném kapalném dusíku musí být navíc opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 2.2. Kompletní kus musí být schopen úspěšně projít zkouškou volným pádem podle 6.3.2.5, jak je uvedeno v 6.3.2.3 a 6.3.2.4, s výjimkou toho, že výška pádu nesmí být menší než 1,2 m. Pokud jakékoli látky unikly a rozsypaly se nebo se rozlily ve vozidle nebo v kontejneru, nesmí být toto vozidlo nebo kontejner znovu použito) před tím, než bylo) řádně vyčištěno) a, pokud je to nutné, vydezinfikován(o) nebo dekontaminován(o). Jakékoli jiné věci a předměty, které byly přepravovány v tomtéž vozidle nebo kontejneru, musí být překontrolovány z hlediska jejich možné kontaminace.	
Pro kapaliny  Primární nádoba (nádoby) musí být těsná (těsné) a nesmí (nesmějí) obsahovat více než 500 ml.  Mezi primární nádobu a sekundární obal musí být vložen absorpční materiál; pokud je několik křehkých primárních nádob vloženo do jednoho sekundárního obalu, musí být buď jednotlivě zabaleny, nebo navzájem odděleny, aby se zamezilo jejich vzájemnému dotyku. Absorpční materiál, jako je vata, musí být v dostatečném množství, aby pohltil celý obsah primárních nádob, a sekundární obal musí být těsný. Primární nádoba nebo sekundární obal musí být schopné odolat bez úniku obsahu vnitřnímu tlaku vytvářejícímu tlakový rozdíl nejméně 95 kPa (0,95 barů). Vnější obal nesmí obsahovat více než 4 litry.	
Pro tuhé látky  Primární nádoba (nádoby) musí být prachotěsná (prachotěsné) a nesmí (nesmějí) obsahovat více než 500 g. Pokud je několik křehkých primárních nádob vloženo do jednoho sekundárního obalu, musí být buď jednotlivě zabaleny, nebo navzájem odděleny, aby se zamezilo jejich vzájemnému dotyku, a sekundární obal musí být těsný. Vnější obal nesmí obsahovat více než 4 kg. Pokud jsou diagnostické vzorky zabaleny podle tohoto pokynu pro balení, nepoužije se žádných dalších ustanovení ADR.	

P800	POKYN PRO BALENÍ	P800	
Tento pokyn se použije pro UN čísla 2803 a 2809.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1)  Láhve odpovídající pokynu P200; nebo (2)  Ocelové lahvičky nebo láhve se šroubovými uzávěry o vnitřním objemu nepřesahujícím 2.5 litru; nebo (3)  Skupinové obaly, které splňující následující požadavky: (a)  Vnitřními obaly musí být obaly ze skla, kovu nebo tuhého plastu, určené pro kapaliny, o nejvyšší čisté (netto) hmotnosti 15 kg každý;  (b)  Vnitřní obaly musí být baleny s dostatečným množstvím fixačního materiálu k zamezení jejich rozbití;  (c)  Jak vnitřní obal, tak i vnější obal musí být opatřeny vnitřní vložkou nebo vaky z pevného materiálu, odolného proti únikům a proražení, nepropouštějícími obsah a úplně jej obklopujícími a zabraňujícími jeho úniku, bez ohledu na polohu nebo orientaci kusu; (d)  Dovolen jsou následující vnější obal a nejvyšší čisté (netto) hmotnosti:	
Vnější obaly:	Nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
Sudy		
ocel (1A2)	400 kg	
kov, jiný než ocel nebo hliník (1N2)	400 kg	
plast (1H2)	400 kg	
překližka (1D)	400 kg	
lepenka (1G)	400 kg	
Bedny		
ocel (4A)	400 kg	
přírodní dřevo (4C1)	250 kg	
přírodní dřevo, prachotěsné (4C2)	250 kg	
překližka (4D)	250 kg	
rekonstituované dřevo (4F)	125 kg	
lepenka (4G)	125 kg	
pěnová hmota (4H1)	60 kg	
tuhý plast (4H2)	125 kg	

P800	POKYN PRO BALENÍ	P800	
Zvláštní ustanovení pro balení: PP41  Pro UN číslo 2803, pokud je nezbytné přepravovat galium při nízkých teplotách pro jeho udržení zcela v tuhém stavu, mohou být výše uvedené obaly zabaleny do pevného vodovzdorného vnějšího obalu, který obsahuje suchý led nebo jiný chladicí prostředek. Pokud je použito chladicího prostředku, musí být všechny výše uvedené materiály použité pro balení galia chemicky a fyzicky odolné vůči chladicímu prostředku a musí mít dostatečnou odolnost proti nárazům při nízkých teplotách použitého chladícího prostředku. Pokud je použit suchý led, musí vnější obal umožnit únik pIynného oxidu uhličitého.	

P801	POKYN PRO BALENÍ	P801	
Tento pokyn platí pro nové a použité akumulátory UN čísel 2794, 2795 nebo 3028.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1)  Pevné vnější obaly; (2)  Dřevěná latění; (3)  Palety.	
Dodatečné požadavky: 1. Akumulátory musí být chráněny proti zkratům. 2. Navrstvené akumulátory musí být přiměřeně zajištěny ve vrstvách, oddělených vrstvou nevodivého materiálu. 3. Svorky akumulátorů nesmějí nést váhu jiných navrstvených jednotek. 4. Akumulátory musí být zabaleny nebo zajištěny tak, aby se zamezilo náhodnému pohybu. Jakýkoli použitý fixační materiál musí být inertní.	

P801a	POKYN PRO BALENÍ	P801a	
Tento pokyn platí pro použité akumulátory UN čísel 2794, 2795, 2800 a 3028.	
Bedny pro akumulátory z nerezové oceli nebo tuhého plastu o nejvyšším vnitřním objemu 1m3 jsou dovoleny za těchto podmínek: (a) Bedny pro akumulátory musí být odolné proti žíravým látkám obsaženým v akumulátorech; (b) Za normálních podmínek přepravy nesmí z beden pro akumulátory vytékat žádné žíravé látky, ani se do nich nesmí dostat žádná jiná látka (např. voda). Žádné nebezpečné zbytky žíravých látek obsažených v akumulátorech nesmějí ulpět na vnějšku beden pro akumulátory; (c) Ložná výška akumulátorů nesmí přesáhnout horní okraj bočních stěn beden pro akumulátory;  (d) Do bedny pro akumulátory se nesmí uložit žádný akumulátor obsahující látky nebo jiné nebezpečné věci, které by spolu mohly vzájemně nebezpečně reagovat; (e) Bedny pro akumulátory musí být: (i) buď zakryty; (ii) nebo přepravovány v uzavřených vozidlech nebo vozidlech s plachtou, nebo v uzavřených kontejnerech nebo kontejnerech s plachtou.	

P802	POKYN PRO BALENÍ	P802	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1) Skupinové obaly: Vnější obaly: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F nebo 4H2; Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 75 kg. Vnitřní obaly: skleněné nebo plastové; nejvyšší vnitřní objem: 10 litrů;  (2) Skupinové obaly: Vnější obaly: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2; Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 125 kg. Vnitřní obaly: kov; nejvyšší vnitřní objem: 40 litrů; (3) Kompozitní obaly: skleněná nádoba s vnějším sudem z oceli, hliníku, překližky nebo tuhého plastu (6PA1, 6PB1, 6PD1, nebo 6PH2) nebo s vnějším ocelovým nebo hliníkovým košem nebo bednou nebo s vnější bednou z přírodního dřeva nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC nebo 6PD2); nejvyšší vnitřní objem : 60 litrů; (4) Sudy z austenitické oceli (1A1) o nejvyšším vnitřním objemu 250 litrů; (5) Láhve a tlakové sudy vyhovující ustanovením pokynu pro balení P200.	

P803	POKYN PRO BALENÍ	P803	
Tento pokyn se použije pro UN číslo 2028.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:  (1) Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); (2) Bedny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).  Nejvyšší čistá (netto) hmotnost: 75kg.  Předměty musí být jednotlivě zabaleny a navzájem odděleny použitím příček, přepážek, vnitřních obalů nebo fixačního materiálu k zamezení náhodnému spuštění za normálních podmínek přepravy.	

P900	POKYN PRO BALENÍ	P900	
(Vyhrazeno)	

P901	POKYN PRO BALENÍ	P901	
Tento pokyn platí pro UN číslo 3316.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: Obaly splňující parametry odpovídající obalové skupině, ke které je přiřazena souprava jako celek (viz zvláštní ustanovení 251 v oddílu 3.3.1). Maximální množství nebezpečných věcí na vnější obal: 10 kg.	
Dodatečný požadavek: Nebezpečné věci v soupravách musí být zabaleny do vnitřních obalů, které smějí obsahovat nejvýše 250 ml nebo 250 g a musí být chráněny před ostatními materiály obsaženými v soupravě.	

P902	POKYN PRO BALENÍ	P902	
Tento pokyn platí pro UN číslo 3268.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: Obaly vyhovující parametrům obalové skupiny III. Obaly musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby zamezilo pohybu předmětů a nechtěné činnosti za normálních podmínek přepravy. Předměty mohou být přepravovány také nezabalené v jednoúčelovém manipulačním zařízení, vozidle nebo kontejneru, jsou-li přemísťovány z místa své výroby do kompletačního závodu.	
Dodatečný požadavek: Jakákoli tlaková nádoba musí splňovat požadavky příslušného orgánu pro látku (látky) obsaženou (obsažené) v tlakové nádobě (nádobách).	

P903	POKYN PRO BALENÍ	P903	
Tento pokyn platí pro UN čísla 3090 a 3091.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: Obaly vyhovující parametrům obalové skupiny II. Jestliže se lithiové články a baterie balí s výbavou, musí být zabaleny do vnitřních lepenkových obalů splňujících podmínky pro obalovou skupinu II. Jsou-li lithiové články a baterie, zařazené jako předměty třídy 9, obsaženy ve výbavě, musí být tato výbava zabalena do pevných vnějších obalů takovým způsobem, aby se zabránilo nechtěné činnosti během přepravy.	
Dodatečný požadavek: Baterie musí být chráněny proti zkratu.	

P903a	POKYN PRO BALENÍ	P903a	
Tento pokyn platí pro použité články a baterie UN čísel 3090 a 3091.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: Obaly vyhovující parametrům obalové skupiny II. Neschválené obaly jsou nicméně dovoleny, pokud: - vyhoví všeobecným ustanovením oddílů 4.1.1 a 4.1.3; - články a baterie jsou zabaleny a uloženy tak, aby se předešlo nebezpečí zkratu.; - hmotnost kusů není větší než 30 kg.	
Dodatečný požadavek: Baterie musí být chráněny proti zkratu.	

P904	POKYN PRO BALENÍ	P904	
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3245.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro baleni oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1) Obaly podle pokynů pro balení P001 nebo P002 splňující parametry obalové skupiny III ; (2) Obaly, které nemusí nutně vyhovět předpisům o zkouškách obalů, uvedeným v Části 6, ale splňující následující požadavky: (a) Vnitřní obal zahrnující (i) jednu nebo více vodotěsných primárních nádob; (ii) vodotěsný sekundární obal, který je nepropustný; (iii) absorpční materiál v dostatečném množství k pohlcení celého obsahu, vložený mezi primární nádobu(y) a sekundární obal; pokud je několik primárních nádob umístěno v jednom sekundárním obalu, musí být jednotlivě obaleny tak, aby se předešlo jejich vzájemnému styku; (b) Vnější obal dostatečné pevnosti s ohledem na jeho vnitřní objem, hmotnost a zamýšlené použití a s vnějším rozměrem nejméně 100 mm; (3) Pro látky odesílané v kapalném dusíku: Musí být použity plastové primární nádoby odolávající velmi nízkým teplotám. Sekundární obal musí být taktéž schopen odolávat velmi nízkým teplotám a ve většině případech bude třeba jej individuálně přizpůsobit primární nádobě. Je rovněž nutno dodržet ustanovení týkající se přepravy kapalného dusíku podle požadavků pokynu P200. Primární nádoba a sekundární obal si musí zachovat svoji neporušenost při teplotě kapalného dusíku.	

P905	POKYN PRO BALENÍ	P905	
Tento pokyn se použije pro UN čísla 2990 a 3072.	
Dovolený je každý vhodný obal, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3, s výjimkou toho, že obaly nemusí nutně vyhovět předpisům Části 6.  Pokud jsou záchranné prostředky vyrobeny k zabudování do pevných, proti počasí odolných pouzder, nebo jsou v nich obsaženy (takových jako pro záchranné čluny), mohou být přepravovány bez obalu.	
Dodatečné požadavky: 1. Všechny nebezpečné látky a předměty obsažené jako výbava v zařízeních musí být zajištěny k zamezení nahodilého pohybu a mimo to (a) Signální prostředky třídy 1 musí být zabaleny v plastových nebo lepenkových vnitřních obalech;  (b) Nehořlavé nejedovaté plyny musí být v lahvích schválených příslušným orgánem, které mohou být připojeny k zařízení; (c) Elektrické akumulátory (třídy 8) a lithiové baterie (třídy 9) musí být odpojeny nebo elektricky odizolovány a zajištěny proti vylití kapaliny, a (d) Malá množství jiných nebezpečných látek (např. tříd 3, 4.1 a 5.2) musí být zabalena v pevných vnitřních obalech. 2. Příprava pro přepravu a balení musí zahrnovat opatření k zamezení jakéhokoliv náhodného nafouknutí zařízení.	

P906	POKYN PRO BALENÍ	P906	
Tento pokyn se použije pro UN čísla 2315, 3151 a 3152.	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: (1) Pro kapaliny a tuhé látky obsahující nebo kontaminované PCB nebo polyhalogenovanými bifenyly nebo terfenyly: Obaly podle pokynu pro balení P001 nebo P002, podle vhodnosti; (2) Pro transformátory, kondensátory a jiná zařízení : Těsné obaly, které jsou schopny pojmout navíc k zařízením nejméně 1,25 násobek objemu kapalných PCB nebo polyhalogenovaných bifenylů nebo terfenylů , které jsou v nich obsaženy. V obalech musí být dostatečné množství absorpčního materiálu k pohlcení alespoň 1,1 násobku objemu kapaliny, která je obsažena v zařízeních. Všeobecně musí být transformátory a kondensátory přepravovány v těsných kovových obalech, které jsou schopné zadržet, kromě transformátorů a kondensátorů, nejméně 1,25 násobek objemu kapaliny v nich obsažené. Nehledě výše uvedenému, mohou být kapaliny a tuhé látky, které nejsou zabaleny podle pokynů pro balení P001 nebo P002, jakož i transformátory a kondensátory bez obalu, přepravovány dopravními jednotkami vybavenými nepropustnou kovovou vanou o výšce nejméně 800 mm, obsahující dostatek inertního absorpčního materiálu k pohlcení nejméně 1.1 násobku objemu jakékoliv volné kapaliny	
Dodatečný požadavek: Musí být provedena vhodná opatření k zajištění těsnosti transformátorů a kondensátorů, aby se zabránilo jakémukoli úniku za normálních podmínek přepravy.	

R001	POKYN PRO BALENÍ	R001	
Dovoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Obaly z jemného plechu	Nejvyšší vnitřní objem/nejvyšší čistá (netto) hmotnost	
	Obalová skupina I	Obalová skupina II	Obalová skupina III	
ocel, neodnímatelné víko (0A1)	Není dovoleno	40 Iitrů/50 kg	40 Iitrů/50 kg	
ocel, odnímateIné víko (0A2) a	Není dovoleno	40 litrů/50 kg	40 Iitrů/50 kg	
a Není dovoleno pro UN 1261 NITROMETHAN	
POZN.1 Tento pokyn se použije pro tuhé látky a kapaliny (za podmínky, že konstrukční typ byl vyzkoušen a příslušným způsobem označen). POZN.2: V případě třídy 3, obalové skupiny ll, mohou být tyto obaly použity jen pro látky bez vedlejšího nebezpečí a s tenzí par nejvýše 110 kPa při 50°C a pro slabě jedovaté pesticidy.	

4.1.4.2	Pokyny pro balení týkající se použití IBC

IBC01	POKYN PRO BALENÍ	IBC01	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: Kovové IBC (31A, 31B a 31N).	
Dodatečný požadavek: Dovolen jsou jen kapaliny s tenzí par nejvýše 110 kPa při 50°C, nebo 130 kPa při 55°C.	
Zvláštní ustanovení pro balení, specifické pro RID a ADR: BB1 Pro UN číslo 3130: otvory nádob pro tuto látku musí být těsně uzavřeny, a to dvěma prostředky v sérii, z nichž jeden musí být šroubový, nebo zajištěný rovnocenným způsobem.	

IBC02	POKYN PRO BALENÍ	IBC02	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: (1) Kovové IBC (31A, 31B a 31N); (2) IBC z tuhého plastu (31H1 a 31H2); (3) Kompozitní IBC (31HZ1).	
Dodatečný požadavek: Dovoleny jsou jen kapaliny s tenzí par nejvýše 110 kPa při 50°C, nebo 130 kPa při 55°C.	
Zvláštní ustanovení pro balení: B5 Pro UN čísla 1791, 2014, 2984 a 3149 musí být IBC vybaveny zařízením umožňujícím odvětrávání během přepravy. Vstup odvětrávacího zařízení musí být umístěn v parním prostoru IBC v podmínkách maximálního naplnění během přepravy. B7 Pro UN čísla 1222 a 1865 nejsou dovoleny IBC s vnitřním objemem větším než 450 litrů z důvodu náchylnosti látek k výbuchu při jejich přepravě ve velkých objemech. B8 Čistá forma této látky nesmí být přepravována v IBC, neboť je známo, že má tenzi par vyšší než 110 kPa při 50°C, nebo 130 kPa při 55°C.	

IBC03	POKYN PRO BALENÍ	IBC03	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: (1) Kovové IBC (31A, 31B a 31N); (2) IBC z tuhého plastu (31H1 a 31H2); (3) Kompozitní IBC (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 a 31HH2).	
Dodatečný požadavek: Dovoleny jsou jen kapaliny s tenzí par nejvýše 110 kPa při 50°C, nebo 130 kPa při 55°C.	
Zvláštní ustanovení pro balení: B8 Čistá forma této látky nesmí být přepravována v IBC, neboť je známo, že má tenzi par vyšší než 110 kPa při 50°C, nebo 130 kPa při 55°C.	

IBC04	POKYN PRO BALENÍ	IBC04	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N).	

IBC05	POKYN PRO BALENÍ	IBC05	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení v oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: (1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); (2) IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); (3) Kompozitní IBC (11 HZ1, 21 HZ1 a 31 HZ1).	

IBC06	POKYN PRO BALENÍ	IBC06	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: (1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); (2) IBC tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); (3) Kompozitní IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2).	
Dodatečný požadavek: Kompozitní IBC 11HZ2 a 21HZ2 nesmějí být použity, pokud přepravovaná látka může během přepravy zkapalnět.	
Zvláštní ustanovení pro balení: B12 Pro UN číslo 2907 musí IBC splňovat parametry obalové skupiny II. IBC splňující zkušební kritéria obalové skupiny I se nepoužijí.	

IBC07	POKYN PRO BALENÍ	IBC07	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: (1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); (2) IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); (3) Kompozitní IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2); (4) Dřevěné IBC (11C, 11D a 11F).	
Dodatečný požadavek: Vložk dřevěn"ch IBC musí b" rachotěsné.	

IBC08	POKYN PRO BALENÍ	IBC08	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3: (1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); (2) IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); (3) Kompozitní IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2); (4) Lepenkové IBC (11G); (5) Dřevěné IBC (11C, 11D a 11F); (6) Flexibilní IBC (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 a 13M2).	
Zvláštní ustanovení pro balení: B3 Flexibilní IBC musí být prachotěsné a vodovzdorné, nebo musí býti opatřeny prachotěsnou a vodovzdornou vložkou. B4 Flexibilní, lepenkové nebo dřevěné IBC musí být prachotěsné a vodovzdorné, nebo musí být opatřeny prachotěsnou a vodovzdornou vložkou. B6 Pro UN čísla 1363, 1364, 1365, 1386, 1841, 2211, 2217, 2793 a 3314 se nevyžaduje, aby IBC vyhověly zkušebním požadavkům kapitoly 6.5.	

IBC99	POKYN PRO BALENÍ	IBC99	
Smějí se použít pouze IBC schválené příslušným orgánem.	

IBC100	POKYN PRO BALENÍ	IBC100	
Tento pokyn se použije pro UN čísla 0082, 0241, 0331 a 0332.	
Dovoleny jsou následující IBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5: (1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N); (2) Flexibilní IBC (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 a 13M2); (3) IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2); (4) Kompozitní IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2).	
Dodatečné požadavky: 1. IBC smějí být použity jen pro volně tekoucí látky. 2. Flexibilní IBC smějí být použity jen pro tuhé látky.	
Zvláštní ustanovení pro balení: B9 Pro UN číslo 0082 může být tento pokyn pro balení použit, jen pokud jsou tyto látky směsí dusičnanu amonného nebo jiných anorganických dusičnanů s jinými hořlavými látkami, které nejsou výbušnými složkami. Takové výbušné látky nesmějí obsahovat nitroglycerin, podobné kapalné organické dusičnany nebo chlorečnany. Kovové IBC nejsou dovoleny. B10 Pro UN číslo 0241 může být tento pokyn pro balení použit jen pro látky složené z vody, jako základní složky, a vysokého podílu dusičnanu amonného nebo jiných okysličujících látek, z nichž některé nebo všechny jsou v roztoku. Jiné složky mohou zahrnovat uhlovodíky nebo práškový hliník, ale nesmějí obsahovat nitroderiváty, jako je trinitrotoluen. Kovové IBC nejsou dovoleny.	

IBC520	POKYN PRO BALENÍ	IBC520	
Tento pokyn se použije pro organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky typu F.	
Následující IBC jsou dovoleny pro uvedené přípravky, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3, a zvláštní ustanoveni pododdílu 4.1.7.2. Pro přípravky, které nejsou v tomto seznamu uvedeny, mohou být použity jen IBC schválené příslušným orgánem (viz 4.1.7.2.2).	
UN číslo	Organický peroxid	Typ IBC	Maximální množství (v litrech)	Řízená teplota	Kritická teplota	
3109	ORGANICKÝ PEROXID TYP F, KAPALNÝ terc.-ButyIhydroperoxid, nejvýše 72% s vodou	31A	1250			
	terc.-Butylperoxyacetát, nejvýše 32% v ředidle typu A	31A 31HA1	1250 1000			
	terc-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoát, nejvýše 32% v ředidle typu A	31A 31HA1	1250 1000			
	Kumylhydroperoxid, nejvýše 90% v ředidle typu A	31HA1	1250			
	Dibenzoylperoxid, nejvýše 42% jako stabilní vodní disperze	31H1	1000			
	Di-terc.-butylperoxid, nejvýše 52% v ředidle typu A	31A 31HA1	1250 1000			
	1,1-Di-(terc.-butylperoxy) cyclohexan, nejvýše 42% v ředidle typu A	31H1	1000			
	Dilauroylperoxid, nejvýše 42%, stabilní disperze, ve vodě	31HA1	1000			
	Isopropylkumylhydroperoxid, nejvýše 72% v ředidle typu A	31HA1	1250			
	p-Menthylhydroperoxid, nejvýše 72% v ředidle typu A	31HA1	1250			
	Kyselina peroxyoctová, stabilizovaná, nejvýše 17%	31H1 31HA1 31A	1500 1500 1500			
3119	ORGANICKÝ PEROXID TYP F, KAPALNÝ, ŘÍZENÁ TEPLOTA terc.-Butylperoxy-2-ethylhexanoát, nejvýše 2% v ředidle typu B					
						
		31HA1	1000	+30 °C	+35 °C	
		31A	1250	+30 °C	+35 °C	
	terc.-Butylperoxyneodekanoát, nejvýše 32% v ředidle typu A	31A	1250	0 °C	+10 °C	
	terc-Butylperoxyneodekanoát, nejvýše 42% stabilní vodní disperze	31A	1250	- 5 °C	+5 °C	
	terc.-Butylperoxypivalát, nejvýše 27% v ředidle typu B	31 HA1 31A	1000 1250	+10 °C +10 °C	+15 °C +15 °C	
	Kumylperoxyneodecanoát, nejvýše 52%, stabilní vodní disperze	31A	1250	- 15 °C	- 5 °C	
	Di-(4-terc.-butylcyclohexyl)peroxydikarbonát, nejvýše 42%,stabilní vodní disperze	31HA1	1000	+30 °C	+35 °C	
	Dicetylperoxydikarbonát, nejvýše 42%, stabilní vodní disperze	31HA1	1000	+30 °C	+35 °C	
	Di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbonát, nejvýše 52%, stabilní vodní disperze	31A	1250	- 20 °C	- 10 °C	
	Dimyristylperoxydikarbonát, nejvýše 42%, stabilní vodní disperze	31HA1	1000	+15 °C	+20 °C	
	Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxid, nejvýše 38% v ředidle typu A	31HA1 31A	1000 1250	+10 °C +10 °C	+15 °C +15 °C	
	Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxid, nejvýše 52%, stabilní vodní disperze	31A	1250	+10 °C	+15 °C	
	1,1,3,3-Tetramethylbutylperoxyneodekanoát, nejvýše 52%, stabilní vodní disperze	31A	1250	- 5 °C	+ 5 °C	
Dodatečné požadavky: 1. IBC musí být vybaveny zařízením umožňujícím odvětrávání během přepravy. Vstup zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být umístěn v parním prostoru IBC za podmínek maximálního naplnění během přepravy. 2. Aby se předešlo výbušnému roztržení kovové IBC nebo kompozitní IBC s celokovovým pláštěm, musí být nouzové zařízení pro odlehčení tlaku zkonstruováno tak, aby odvětralo všechny produkty rozkladu a páry vyvinuté během samourychlujícího se rozkladu nebo během časového úseku nejméně jedné hodiny zachvácení ohněm, jak je vypočítáno podle vzorce v 4.2.1.13.8. Řízená a kritická teplota uvedené v tomto pokynu pro balení jsou vypočítány na základě neizolované IBC. Jestliže se odesílá organický peroxid v IBC podle tohoto pokynu pro balení, je odpovědností odesílatele se ujistit že: (a) tlak zařízení pro vyrovnávání tlaku a nouzového zařízení pro odlehčení tlaku instalovaných na IBC je navržen s příslušným ohledem k samourychlujícímu se rozkladu organického peroxidu a průniku plamene, a (b) popřípadě, že řízená a kritická teplota jsou příslušně indikovány, s přihlédnutím ke konstrukci (např. izolaci) použité IBC.	

IBC620	POKYN PRO BALENÍ	IBC620	
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3291.	
Dovoleny jsou následující lBC, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení v oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.8: Pevné těsné IBC spIňující parametry obalové skupiny lI.	
Dodatečné požadavky: 1. V IBC musí být dostatek absorpčního materiálu k pohlcení celého množství kapaliny obsažené v IBC. 2. IBC musí být schopny udržet kapaliny. 3. IBC, u kterých se předpokládá, že budou obsahovat ostré předměty, jako jsou skleněné střepy a jehly, musí být odolné proti proražení.	

4.1.4.3	Pokyny pro balení tykající se použití velkých obalů

LP01	POKYN PRO BALENÍ	LP01	
Dovoleny jsou následující velké obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Vnitřní obaly	Vnější velké obaly	Obalová skupina I	Obalová skupina II	Obalová skupina III	
ze skla 10 litrů	z oceli (50A)	Není dovoleno	Není dovoleno	Nejvyšší vnitřní objem: 3 m3	
z plastu 30 litrů	z hliníku (50B)				
z kovu 40 litrů	z kovu, jiného než ocel				
	nebo hliník (50N)				
	z tuhého plastu (50H)				
	z přírodního dřeva (50C)				
	z překližky (50D)				
	z rekonstituovaného dřeva (50F)				
	z lepenky 50G				

LP02	POKYN PRO BALENÍ	LP02	
Dovoleny jsou následující velké obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:	
Vnitřní obaly	Vnější velké obaly	Obalová skupina I	Obalová skupina II	Obalová skupina III	
ze skla 10 kg	z oceli (50A)	Není dovoleno	Není dovoleno	Nejvyšší vnitřní objem: 3 m3	
z plastu b 50 kg	z hliníku (50B)				
z kovu 50 kg	z kovu, jiného než ocel				
z papíru a,b 50 kg	nebo hliník (50N)				
z lepenky a,b 50 kg	z tuhého plastu (50H)				
	z přírodního dřeva (50C)				
	z překližky (50D)				
	z rekonstituovaného dřeva (50F)				
	z lepenky (50G)				
a Tyto vnitřní obaly nesmějí být použity, jestliže přepravovaná látka může během přepravy zkapalnět. b Tyto vnitřní obaly musí být prachotěsné.	

LP99	POKYN PRO BALENÍ	LP99	
Použity mohou být pouze velké obaly schválené příslušným orgánem (viz 4.1.3.7).	

LP101	POKYN PRO BALENÍ	LP101	
Dovoleny jsou následující velké obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5	
Vnitřní obaly	Meziobaly	Velké obaly	
 Nejsou nutné	 Nejsou nutné	z oceli (50A) z hliníku (50B) z kovu, jiného než ocel nebo hliník (50N) z tuhého plastu (50H) z přírodního dřeva (50C) z překližky (50D) z rekonstituovaného dřeva (50F) z lepenky (50G)	
Zvláštní ustanovení pro balení:  L1 Pro UN čísla 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 a 0502:  Velké a robustní výbušné předměty, běžně určené pro vojenské použití, bez svých rozněcovacích prostředků, nebo se svými rozněcovacími prostředky obsahujícími nejméně dvě účinná pojistná zařízení, mohou být přepravovány bez obalu. Pokud takové předměty obsahují hnací náplně, nebo jsou s vlastním pohonem, jejich spouštěcí systémy musí být chráněny proti stimulovanému spuštění během normálních podmínek přepravy. Negativní výsledek zkoušky série 4 na nezabaleném předmětu prokazuje, že tento předmět může být uvažován pro přepravu bez obalu. Takovéto nezabalené předměty mohou být fixovány v lůžkách nebo uloženy v latěních nebo jiných vhodných manipulačních prostředcích.	

LP102	POKYN PRO BALENÍ	LP102	
Dovoleny jsou následující velké obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.5	
Vnitřní obaly	Meziobaly	Vnější obaly	
Pytle vodovzdorné  Nádoby z lepenky z kovu z plastu ze dřeva  Balicí materiály z lepenky, vlnité  Trubkové nádoby z lepenky	 Není nutný	 z oceli (50A) z hliníku (50B) z kovu, jiného než ocel nebo hliník (50N) z tuhého plastu (50H) z přírodního dřeva (50C) z překližky (50D) z rekonstituovaného dřeva (50F) z lepenky (50G)	

LP621	POKYN PRO BALENÍ	LP621	
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3291.	
Dovoleny jsou následující velké obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.8: (1) Pro klinický odpad uložený ve vnitřních obalech: Pevné těsné velké obaly vyhovující požadavkům kapitoly 6.6 pro tuhé látky, na úrovni parametrů obalové skupiny II, za podmínky dostatečného množství absorpčního materiálu k pohlcení celého množství kapaliny obsažené ve velkém obalu a za podmínky, že velký obal je schopen udržet kapaliny; (2) Pro obaly obsahující větší množství kapalin: Pevné velké obaly splňující požadavky kapitoly 6.6, na úrovni parametrů obalové skupiny II, pro kapaliny.	
Dodatečný požadavek: Velké obaly určené pro ostré předměty, jako skleněné střepy a jehly, musí být odolné proti proražení a udržet kapaliny podle zkušebních podmínek kapitoly 6.6.	

LP902	POKYN PRO BALENÍ	LP902	
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3268.	
Dovoleny jsou následující velké obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1 a 4.1.3: Obaly vyhovující parametrům obalové skupiny III. Obaly musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby zabránily pohybu předmětů a jejich nechtěné činnosti za normálních podmínek přepravy. Předměty smějí být přepravovány také nebalené v jednoúčelových manipulačních zařízeních, vozidlech nebo kontejnerech, pokud jsou přepravovány z místa své výroby do kompletačního závodu.	
Dodatečný požadavek: Jakákoli tlaková nádoba musí splňovat požadavky příslušného orgánu pro látku (látky) obsaženou (obsažené) v tlakové nádobě (nádobách).	

4.1.4.4	Zvláštní požadavky týkající se použití tlakových nádob pro jiné látky než látky třídy 2

Pokud jsou láhve, trubkové nádoby nebo tlakové sudy použity jako obaly pro látky přiřazené k pokynům pro balení P400, P401, P402 nebo P601, musí být konstruovány, zkoušeny, plněny a značeny dle odpovídajících požadavků (PR1 až PR7), jak je zmíněno v níže uvedené tabulce pro každé UN číslo.

TABULKA

SEZNAM ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ (PR)
PRO PLYNOVÉ LÁHVE A NÁDOBY

Kód požadavků	UN Čísla	Příslušné požadavky na konstrukci, zkoušení, plnění a značení	
PR1	1366 1370 1380 1389 1391 1411 1421 1928 2003 2445 2845 2870 3049 3050 3051 3052 3053 3076 3129 3130 3148 3194 3203 3207 3254	Látky klasifikované pod těmito UN čísly musí být baleny do hermeticky uzavřených kovových nádob, které nejsou napadány svým obsahem a mají nejvyšší vnitřní objem 450 litrů.  Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a potom periodickým zkouškám každých pět let tlakem nejméně 1 MPa (10 barů) (přetlak).   Nádoby smějí být plněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu, přičemž nejméně 5 % plněného prostoru musí zůstat prázdných z důvodu bezpečnosti při průměrné teplotě kapaliny 50° C.  Během přepravy musí být kapalina pod vrstvou inertního plynu, jehož přetlak musí být nejméně 50 kPa (0.5 barů).  Nádoby musí být opatřeny tabulkou, na níž jsou uvedeny trvalým způsobem tyto údaje:  - látka nebo látky a připuštěné k přepravě; - vlastní hmotnost b nádoby, včetně výstroje; - zkušební tlak b (přetlak); - datum (měsíc, rok) provedení poslední zkoušky - razítko odborníka, který provedl zkoušku; - vnitřní objem b nádoby; - nejvyšší dovolená hmotnost plnění b	

a	Název (pojmenování) může být nahrazen(o) druhovým pojmenováním zahrnujícím látky podobné povahy a rovněž slučitelné s charakteristikami nádoby.
b	Za číselnými hodnotami je vždy nutno uvést měrové jednotky.

Kód požadavkůUN ČíslaPříslušné požadavky na konstrukci, zkoušení, plnění a značení			
PR2	1183 1242 1295 2988	Látky klasifikované pod těmito UN čísly musí být baleny do nádob z nerezové oceli s nejvyšším vnitřním objemem 450 litrů. Uzavírací zařízení nádob musí být chráněno kloboučkem.  Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a periodickým zkouškám každých pět let tlakem nejméně 0,4 MPa (4 bary) (přetlak).  Nejvyšší dovolená hmotnost plnění na litr vnitřního objemu nesmí překročit 1,14 kg pro trichlorosilan, 0,93 kg pro ethyldichlorosilan a 0,95 kg pro methyldichlorosilan, jestliže se plnění uskutečňuje podle hmotnosti; jestliže se plnění uskutečňuje podle objemu, pak stupeň plnění nesmí překročit 85%.  Nádoby musí být opatřeny tabulkou, na níž jsou uvedeny trvalým způsobem tyto údaje: - popis látky (látek) připuštěné (připuštěných) k přepravě, nebo pro chlorsilany: „chlorosilany, třída 4.3"; - vlastní hmotnost b nádoby, včetně výstroje; - zkušební tlak b (přetlak); - datum (měsíc, rok) provedení poslední zkoušky; - razítko odborníka, který provedl zkoušku; - vnitřní objem b nádoby; - nejvyšší dovolená hmotnost plnění b pro každou látku připuštěnou k přepravě.	

b	Za číselnými hodnotami je vždy nutno uvést měrové jednotky.

Kód požadavků	UN Čísla	Příslušné požadavky na konstrukci, zkoušení, plnění a značení	
PR3	1092 1251 1259 1605 1613 1994 3294	Látky klasifikované pod těmito UN čísly musí být baleny do kovových nádob vybavených naprosto těsnými uzavíracími zařízeními, které musí být, pokud je to nezbytné, chráněny proti mechanickému poškození ochrannými kloboučky. Ocelové nádoby s vnitřním objemem nejvýše 150 litrů musí mít minimální tloušťku stěny 3 mm, a větší ocelové nádoby a nádoby vyrobené z jiných materiálů musí mít stěny nejméně takové tloušťky, aby zaručovala ekvivalentní mechanickou pevnost.  Nejvyšší dovolený vnitřní objem nádob je 250 litrů.  Hmotnost obsahu nesmí být větší než 1 kg kapaliny na litr vnitřního objemu.  Před prvním použitím musí být nádoby podrobeny hydraulické tlakové zkoušce tlakem nejméně 1 MPa (10 barů) (přetlak).  Tlaková zkouška musí být opakována každých pět let a musí zahrnovat pečlivou prohlídku vnitřku nádoby a kontrolu vlastní hmotnosti nádoby.   Nádoby musí být opatřeny těmito jasně čitelnými a trvalými údaji: - látka (látky) a připuštěná(é) k přepravě; - jméno vlastníka nádoby; - vlastní hmotnost b nádoby, včetně výstroje a příslušenství, jako ventilů, ochranných kloboučků atd.; - datum (měsíc, rok) první zkoušky a poslední zkoušky a razítko odborníka, který provedl zkoušku; - nejvyšší dovolená hmotnost obsahu nádoby v kg; - vnitřní tlak (zkušební tlak) použitý při hydraulické tlakové zkoušce.	

a	Název (pojmenování) může být nahrazen(o) druhovým pojmenováním zahrnujícím látky podobné povahy a rovněž slučitelné s charakteristikami nádoby.
b	Za číselnými hodnotami je vždy nutno uvést měrové jednotky.

Kód požadavků	UN Čísla	Příslušné požadavky na konstrukci, zkoušení, plnění a značení	
PR4	1185	Tato látka musí být balena do ocelových nádob dostatečné tloušťky, které musí být uzavřeny šroubovou zátkou a šroubovým ochranným kloboučkem nebo ekvivalentním zařízením těsným jak pro kapaliny, tak pro páry.  Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a periodickým zkouškám alespoň každých pět let tlakem nejméně 1 MPa (10 barů) (přetlak) podle pododdílů 6.2.1.5 a 6.2.1.6.  Hmotnost obsahu nesmí překročit 0.67 kg na litr vnitřního objemu. Kus nesmí vážit více než 75 kg.  Nádoby musí být opatřeny jasně čitelnými a trvalými údaji: - jméno nebo značka výrobce a číslo nádoby; - slovo „Ethylenimin“; - vlastní hmotnost b nádoby a její nejvyšší dovolená hmotnost b v naplněném stavu; - datum (měsíc a rok) první zkoušky a poslední provedené zkoušky; - razítko odborníka, který zkoušku a prohlídky provedl.	

b	Za číselnými hodnotami je vždy nutno uvést měrové jednotky.

Kód požadavků	UN Čísla	Příslušné požadavky na konstrukci, zkoušení, plnění a značení	
PR5	2480 2481	Látky klasifikované pod tímto UN číslem musí být baleny do nádob vyrobených z čistého hliníku s tloušťkou stěn nejméně 5 mm nebo do nádob z nerezové oceli. Nádoby musí být celosvařované.  Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a periodickým zkouškám alespoň každých pět let tlakem nejméně 0.5 MPa (5 barů) (přetlak) podle pododdílů 6.2.1.5 a 6.2.1.6.  Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byly těsné, pomocí dvou uzávěrů nad sebou, z nichž jeden musí být šroubový nebo zajistitelný stejně účinným způsobem.  Stupeň plnění nesmí překročit 90%.  Sudy vážící více než 100 kg musí být vybaveny odvalovacími obručemi nebo vyztuženými žebry.  Nádoby musí být opatřeny těmito jasně čitelnými a trvalými údaji: - jméno nebo značka výrobce a číslo nádoby; - látka nebo látky a připuštěná(é) k přepravě; - vlastní hmotnost b nádoby a její nejvyšší dovolená hmotnost b v naplněném stavu; - datum (měsíc a rok) první zkoušky a poslední provedené zkoušky; - razítko odborníka, který provedl zkoušky a prohlídky.	

a	Název (pojmenování) může být nahrazen(o) druhovým pojmenováním zahrnujícím látky podobné povahy a rovněž slučitelné s charakteristikami nádoby.
b	Za číselnými hodnotami je vždy nutno uvést měrové jednotky.

Kód požadavků	UN Čísla	Příslušné požadavky na konstrukci, zkoušení, plnění a značení	
PR6	1744	Brom, který obsahuje méně než 0,005% vody, nebo mezi 0,005% a 0,2% vody, za podmínky, že v posledním případě jsou přijata opatření zabraňující korozi vnitřního povlaku nádob, může být přepravován v nádobách splňujících následující požadavky: (a) Nádoby musí být vyrobeny z oceli a musí být vybaveny nepropustným vnitřním povlakem z olova nebo jiného materiálu poskytujícího ekvivalentní ochranu a hermetickým uzávěrem; nádoby vyrobené z Monelova kovu nebo z niklu, nebo s niklovým vnitřním povlakem jsou rovněž dovoleny; (b) Vnitřní objem nádob nesmí překročit 450 litrů; (c) Nádoby nesmějí být plněny více než do 92% svého vnitřního objemu nebo ne více než 2,86 kg na litr vnitřního objemu.; (d) Nádoby musí být svařované a konstruovány pro výpočtový tlak nejméně 2,1 MPa (21 barů) (přetlak). Materiály a provedení musí v ostatních ohledech splnit příslušné požadavky kapitoly 6.2. První zkouška ocelových nádob bez vnitřního povlaku musí odpovídat požadavkům pododdílu 6.2.1.5; (e) Uzávěry mají vyčnívat co nejméně z nádoby a musí být vybaveny ochrannými kloboučky. Uzávěry a kloboučky musí být vybaveny těsněními vyrobenými z materiálu, který nemůže být napaden bromem. Uzávěry se musí nacházet v horní části nádob a to tak, aby v žádném případě nebyly v neustálém styku s kapalnou fází;  (f) Nádoby musí být opatřeny výstrojí, která jim umožní zůstat ve stabilní vertikální poloze, a s úchyty pro zvedání (prstenci, přírubami atd.) nahoře, které musí být vyzkoušeny na dvojnásobek pracovní zátěže. Před uvedením do provozu, musí být nádoby podrobeny zkoušce těsnosti při tlaku nejméně 200 kPa (2 bary) (přetlak). Zkouška těsnosti musí být opakována každé dva roky a musí být doprovázena vnitřní prohlídkou nádoby a kontrolou její vlastní hmotnosti. Zkouška a prohlídka musí být provedeny pod dohledem odborníka schváleného příslušným orgánem. Nádoby musí být opatřeny těmito jasně čitelnými a trvalými údaji: - jméno nebo značka výrobce a číslo nádoby, - slovo „Brom“, - vlastní hmotnost b nádoby a celková dovolená hmotnost b naplněné nádoby, - datum (měsíc, rok) první zkoušky a poslední periodické zkoušky, - razítko odborníka, který provedl zkoušky a prohlídky.	

b	Za číselnými hodnotami je vždy nutno uvést měrové jednoty.

Kód požadavků	UN Čísla	Příslušné požadavky na konstrukci, zkoušení, plnění a značení	
PR7	1614	Kapalný kyanovodík, stabilizovaný, je-li úplně absorbován v inertním porézním materiálu, musí být balen do kovových nádob o vnitřním objemu nejvýše 7,5 litru, vložených do dřevěných beden takovým způsobem, aby nemohly přijít do vzájemného styku. Takový skupinový obal musí splňovat následující podmínky: (1) Nádoby musí být vyzkoušeny tlakem nejméně 0,6 MPa (6 barů) (přetlak); (2) Nádoby musí být zcela vyplněny porézním materiálem, který se nesmí setřepat dolů nebo vytvářet nebezpečné dutiny, ani po delším používání nebo po nárazu, ani při teplotách až 50 °C. (3) Datum plnění musí být trvale vyznačeno na víku každé nádoby; (4) Skupinové obaly musí být vyzkoušeny a schváleny podle pododdílu 6.1.5.21 pro obalovou skupinu I; (5) Kus nesmí vážit více než 120 kg.	

4.1.5	Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 1

4.1.5.1	Splněna musí být všeobecná ustanovení 1.1.

4.1.5.2	Všechny obaly pro věci třídy 1 musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, že:
(a)	chrání výbušné látky a předměty, zabraňují jejich unikání a nezvyšují riziko neúmyslného zážehu nebo roznětu za normálních podmínek přepravy, včetně předvídatelných změn teploty, vlhkostí a tlaku;
(b)	umožní, aby úplné kusy byly za normálních podmínek přepravy bezpečně manipulovatelné; a
(c)	kusy budou odolné vůči předpokládaným tlakům při stohování, které mohou nastat během přepravy, udrží daný stav, bez toho, že by zvyšovalo výchozí riziko představované výbušnými látkami a předměty, bez toho, že by se snížila ochranná schopnost obalů a bez toho, že by se kusy zdeformovaly takovým způsobem nebo v takovém rozsahu, že by snížila jejich pevnost, nebo to způsobilo nestabilitu stohovaných kusů.

4.1.5.3	Všechny výbušné látky a předměty které jsou připraveny k přepravě, musí být zatříděny ve shodě s postupy podrobně uvedenými v oddílu 2.2.1.

4.1.5.4	Věci třídy 1 musí být baleny podle příslušného pokynu pro balení udaného ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2, s použitím obalů a způsobů balení podrobně popsaných v oddílu 4.1.4.

4.1.5.5	Obaly, včetně IBC a velkých obalů, musí splňovat příslušné požadavky kapitoly 6.1, 6.5 nebo 6.6, a musí vyhovět požadavkům pro zkoušky dle oddílů 6.1.5, 6.5.4 nebo 6.6.5 pro obalovou skupinu II podle 4.1.1.13, 6.1.2.4 a 6.5.1.4.4. Jiné obaly než obaly kovové, splňující kriteria pro zkoušky pro obalovou skupinu I, mohou být použity. Aby se zamezilo zbytečnému omezení, nesmějí se použít kovové obaly obalové skupiny I.

4.1.5.6	Uzavírací zařízení obalů obsahujících kapalné výbušné látky musí být zajištěna dvojí ochranou proti netěsnosti (úniku).

4.1.5.7	Uzavírací zařízení kovových sudů musí mít vhodné těsnění; pokud je uzavírací zařízení se závitem, musí být zabráněno prostupu výbušných látek do závitu.

4.1.5.8	Obaly pro látky rozpustné ve vodě musí být odolné proti vodě. Obaly pro znecitlivěné nebo flegmatizované látky musí být uzavřeny tak, aby bylo zabráněno změnám koncentrace během přepravy

4.1.5.9	Jestliže obal zahrnuje dvojitý plášť naplněný vodou, která může během přepravy zmrznout, musí být do vody přidáno postačující množství prostředku proti zamrzání. Prostředek proti zamrzání, který by mohl vzhledem ke své hořlavosti vytvořit nebezpečí požáru, nesmí být použit.

4.1.5.10	Hřebíky, sponky a jiná uzavírací zařízení vyrobené z kovu bez ochranného potahu nesmějí proniknout dovnitř vnějšího obalu, ledaže vnitřní obal dostatečně účinně chrání výbušné látky a předměty proti styku s kovem.

4.1.5.11	Vnitřní obaly, fixační prvky a fixační materiály a umístění výbušných látek nebo předmětů v kusech musí být takové, aby výbušná látka nemohla za normálních podmínek přepravy uniknout do vnějšího obalu. Kovové části předmětů musí být zajištěny proti možnému styku s kovovými obaly. Předměty obsahující výbušné látky, které nejsou uloženy ve vnějším obalu, musí být odděleny jeden od druhého způsobem zabraňujícím tření a nárazu. Pro tento účel mohou být použity vycpávky, fixační podložky, dělicí přepážky ve vnitřním nebo vnějším obalu, výlisky nebo nádoby.

4.1.5.12	Obaly musí být vyrobeny z materiálů snášenlivých s výbušnými látkami nebo předměty obsaženými v kusu a vůči nim nepropustných tak, aby ani vzájemné působení mezi těmito látkami nebo předměty a materiály obalu, ani jejich únik z obalu nezpůsobily, že se výbušné látky a předměty stanou nebezpečnými pro přepravu nebo dojde ke změně podtřídy nebo skupiny snášenlivosti.

4.1.5.13	Musí být zabráněno vniknutí výbušných látek do meziprostorů spojovacích přehybů kovových obalů.

4.1.5.14	Plastové obaly nesmějí být náchylné k vytváření nebo akumulaci statické elektřiny v takovém množství, aby výboj mohl způsobit roznět nebo zážeh zabalených výbušných látek nebo předmětů nebo jejich uvedení do činnosti.

4.1.5.15	Rozměrné a robustní výbušné předměty, normálně určené pro vojenské použití, bez rozněcovacích prostředků, nebo s rozněcovacími prostředky opatřenými nejméně dvěmi účinnými pojistnými zařízeními mohou být přepravovány bez obalu. Pokud mají takovéto předměty hnací náplně, nebo jsou samohnací, musí být jejich zapalovací systémy chráněny proti stimulaci nárazy a zatížením, které mohou nastat za normálních podmínek přepravy. Negativní výsledek zkoušek série 4 provedených na nezabaleném předmětu ukazuje, že předmět může být uvažován pro přepravu bez obalu. Takové nezabalené předměty mohou být uchyceny v lůžkách nebo uloženy v latěních nebo jiných vhodných manipulačních, skladovacích nebo vystřelovacích prostředcích tak, aby se za normálních podmínek přepravy nemohly uvolnit.
Pokud takové velké výbušné předměty podléhají v rámci své provozní bezpečnosti a zkoušek vhodnosti zkušebním režimům, které splňují intence ADR a pokud takové zkoušky byly s úspěchem provedeny, může příslušný orgán schválit přepravu takových předmětů podle ADR.

4.1.5.16	Výbušné látky nesmějí být baleny do vnitřních nebo vnějších obalů, jestliže by rozdíly ve vnitřních a vnějších tlacích, v důsledku tepelných nebo jiných účinků, mohly vyvolat výbuch nebo roztržení kusu.

4.1.5.17	Pokud volné výbušné látky nebo výbušná látka v nezabaleném nebo částečně zabaleném předmětu mohou přijít do styku s vnitřním povrchem kovových obalů (1A2, 1B2, 4A, 4B a kovové nádoby), musí být kovový obal opatřen vnitřní vložkou nebo povlakem (viz pododdíl 4.1.1.2).

4.1.5.18	Pokyn pro balení P101 smí být použit pro každou výbušnou látku nebo předmět, pokud je obal schválen příslušným orgánem bez ohledu na to, zda obal vyhovuje pokynu pro balení, který je udán ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2.

4.1.6	Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 2

4.1.6.1	Nádoby, včetně jejich uzávěrů, musí být zvoleny podle obsahu plynu nebo směsí plynů podle požadavků pododdílu 6.2.1.2 „Materiály nádob“ a požadavků příslušných pokynů pro balení oddílu 4.1.4.

4.1.6.2	Změna použití opakovaně plnitelné nádoby musí zahrnovat vyprazdňovací, čistící a odplynovací činnosti v rozsahu nezbytném pro bezpečné použití (viz též tabulku norem na konci tohoto oddílu).
POZN. 1:	Opakovaně plnitelné nádoby pro přepravu plynů Třídy 2 musí být periodicky kontrolovány podle příslušného pokynu pro balení (P200 nebo P203) a podle ustanovení uvedených v pododdílu 6.2. 7.6 „Periodické inspekce“.
POZN. 2:	Nádoby připravené pro přepravu musí být označeny a opatřeny bezpečnostními značkami podle ustanovení uvedených v kapitole 5.2.

4.1.6.3	Nádoby, kromě otevřených kryogenních nádob, včetně svých uzávěrů, musí vyhovovat konstrukčním, výrobním, kontrolním a zkušebním požadavkům podrobně uvedeným v kapitole 6.2. Pokud jsou předepsány vnější obaly, nádoby v nich musí být pevně zajištěny. Pokud není stanoveno jinak v příslušných pokynech pro balení, mohou být nádoby uzavřeny ve vnějších obalech, buď jednotlivě, nebo ve skupinách.

4.1.6.4	Ventily (kohouty) musí být účinně chráněny před poškozením, které by mohlo způsobit únik plynu při pádu nádoby a během přepravy a stohování. Tento požadavek je považován za splněný, je-li vyhověno jedné nebo více z následujících podmínek (viz též tabulku norem na konci tohoto oddílu):
(a)	Ventily jsou umístěny uvnitř hrdla nádoby a chráněny šroubovací zátkou;
(b)	Ventily jsou chráněny kloboučky. Tyto kloboučky musí mít odvětrávací otvory dostatečného příčného průřezu k odstranění plynu uniklého netěsností ventilů;
(c)	Ventily jsou chráněny límci nebo kryty;
(d)	Ventily jsou zkonstruovány a vyrobeny tak, že neztratí těsnící (uzavírací) schopnosti ani poškozením;
(e)	Ventily jsou umístěny uvnitř ochranného rámu;
(f)	Nádoby jsou přepravovány v ochranných bednách nebo rámech.

4.1.6.5	Nádoby mohou být přepravovány po uplynutí časové lhůty stanovené pro periodickou zkoušku z důvodu přistavení ke zkoušce.

4.1.6.6	Tlakové nádoby, které nejsou opakovaně plnitelné:
(a)	musí být přepravovány ve vnějším obalu, jako je bedna nebo koš, nebo na podložkách se smršťovací nebo průtažnou fólií;
(b)	nesmějí mít hydraulický vnitřní objem větší než 1,25 litrů, pokud jsou naplněny hořlavým nebo jedovatým plynem;
(c)	nesmějí být používány pro jedovaté plyny s LC50 nejvýše 200 ml/m3; a
(d)	nesmějí být po uvedení do používání opravovány.

4.1.6.7	Na tlakových nádobách nesmějí být opravovány:
(a)	praskliny nebo jiné defekty svarů;
(b)	praskliny stěn;
(c)	netěsnosti nebo vady materiálu stěny, čela nebo dna.

4.1.6.8	Tlakové nádoby nesmějí být předány k naplnění:
(a)	jsou-li poškozeny v takovém rozsahu, že může být ovlivněna neporušenost tlakové nádoby nebo její provozní výstroje;
(b)	pokud tlaková nádoba a její provozní výstroj nebyly prohlédnuty a shledány v dobrém provozním stavu;
(c)	pokud vyžadovaná značení nádoby, týkající se certifikace, přezkoušení a plnění nejsou čitelná.

4.1.6.9	Naplněné tlakové nádoby nesmějí být předány k přepravě:
(a)	jsou-li netěsné;
(b)	jsou-li poškozeny v takovém rozsahu, že může být ovlivněna neporušenost tlakové nádoby nebo její provozní výstroje;
(c)	pokud tlaková nádoba a její provozní výstroj nebyly prohlédnuty a shledány v dobrém provozním stavu;
(d)	pokud vyžadovaná značení nádoby, týkající se certifikace, přezkoušení a plnění nejsou čitelná.

4.1.6.10	Požadavky následujících ustanovení pro balení lze pokládat za splněné, pokud byly použity následující normy:

Použitelné odstavce	Číslo	Název dokumentu	
4.1.6.2	EN 1795:1997	Plynové láhve (kromě LPG) - Postupy pro změnu druhu pIynu	
4.1.6.4	EN 962:1996/A2:2000	Ochranné kloboučky ventilů a ochranná zařízení ventilů pro průmyslové a lékařské plynové láhve - Konstrukce, výroba a zkoušení.	
4.1.6.4 (d)	Příloha A k EN 849:1996/A2:2001	Přepravitelné plynové láhve - Ventily lahví: Specifikace a zkoušky konstrukčního typu - změna 2	

4.1.7	Zvláštní ustanovení pro balení organických peroxidů třídy 5.2 a samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1

4.1.7.01	V případě organických peroxidů musí být všechny nádoby „účinně uzavřeny“. Pokud se může v kusu, v důsledku uvolňování plynu, vyvinout značný vnitřní tlak, může být opatřen odvětrávacím zařízením, za podmínky, že vypouštěný plyn nevyvolá nebezpečí, jinak musí být omezen stupeň plnění. Jakékoli odvětrávací zařízení musí být vyrobeno tak, aby kapalina neunikla, je-li kus v poloze nastojato, a musí být schopna zamezit vniknutí nečistot. Vnější obal, pokud je, musí být zkonstruován tak, aby nebránil činnosti odvětrávacího zařízení.

4.1.7.1	Použití obalů

4.1.7.1.1	Obaly pro organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky musí splňovat požadavky kapitoly 6.1 nebo kapitoly 6.6 na úrovni parametrů obalové skupiny II. Aby se zamezilo nadměrnému omezení, nesmějí být použity kovové obaly splňující kritéria zkoušek pro obalovou skupinu I.

4.1.7.1.2	Způsoby balení organických peroxidů a samovolně se rozkládajících látek jsou uvedeny v pokynu pro balení 520 a jsou označeny OP1 až OP8. Množství stanovená pro každý způsob balení jsou nejvyšší množství dovolená pro kus.

4.1.7.1.3	Způsoby balení vhodné pro jednotlivé již zařazené organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky jsou uvedeny v tabulkách pododdílů 2.2.41.4 a 2.2.52.4.

4.1.7.1.4	Pro nové organické peroxidy, nové samovolně se rozkládající látky nebo nové přípravky již zařazených organických peroxidů nebo samovolně se rozkládajících látek musí být použit následující postup pro přiřazení vhodného způsobu balení:
(a)	ORGANICKÝ PEROXID TYPU B nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA TYPU B:
Použit musí být způsob balení OPS, pokud organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) splňuje kriteria odstavce 20.4.3 (b) (resp. 20.4.2 (b)) Příručky zkoušek a kriterií v obalu dovoleném tímto způsobem balení. Pokud organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) splňuje tato kriteria pouze v menším obalu než těch, které jsou dovoleny způsobem balení OP5 (tj. jeden z obalů uvedených pro OP1 až OP4), musí se použít způsob balení s nižším OP číslem;
(b)	ORGANICKÝ PEROXID TYPU C nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA TYPU C:
Použit musí být způsob balení OP6, pokud organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) splňuje kriteria odstávce 20.4.3 (c) (resp. 20.4.2 (c)) Příručky pro zkoušky a kriteria v obalu dovoleném tímto způsobem balení. Pokud organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) splňuje tato kriteria pouze v menším obalu než těch, které jsou dovoleny způsobem balení OP6 (tj. jeden z obalů uvedených pro OP1 až OP5), musí se použít způsob balení s nižším OP číslem;
(c)	ORGANICKÝ PEROXID TYPU D nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA TYPU D:
Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolně se rozkládající látky je nutno použít způsob balení OP7;
(d)	ORGANICKÝ PEROXID TYPU E nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA TYPU E:
Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolně se rozkládající látky je nutno použít způsob balení OP8;
(e) ORGANICKÝ PEROXID TYPU F nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA TYPU F:
Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolně se rozkládající látky je nutno použít způsob balení OP8;

4.1.7.2	Použití velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)

4.1.7.2.1	Již zařazené organické peroxidy, jmenovitě uvedené v tabulce pododdílu 2.2.52.4 a označené písmenem "N" ve sloupci "Způsob balení" této tabulky, mohou být přepravovány v IBC podle pokynu pro balení IBC520.

4.1.7.2.2	Jiné organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky typu F smějí být přepravovány v IBC za podmínek stanovených příslušným orgánem země původu, pokud se příslušný orgán na základě vhodných zkoušek přesvědčí, že taková přeprava může být bezpečně provedena. Provedené zkoušky musí umožnit:
(a)	prokázat, že organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) vyhovují zásadám klasifikace uvedeným v odstavcích 20.4.3 (f) (resp. 20.4.2 (f)) Příručky pro zkoušky a kriteria, výsledné políčko F obrázku 20.1 (b) Příručky;
(b)	prokázat snášenlivost všech materiálů, které jsou normálně ve styku s látkou během přepravy;
(c)	stanovit, kdy je to použitelné, řízenou a kritickou teplotu pro uvažovanou přepravu látky v dotyčné IBC, v závislosti na SADT;
(d)	navrhnout, pokud je to použitelné, charakteristiky zařízení pro vyrovnávání tlaku a nouzového zařízení pro odlehčení tlaku; a
(e)	určit případná zvláštní opatření, nutná pro bezpečnou přepravu látky.
Jestliže země původu není smluvní stranou ADR, musí být klasifikace a přepravní podmínky uznány příslušným orgánem prvního státu smluvní strany ADR, se kterým zásilka přijde do styku.

4.1.7.2.3	Je nutno počítat se samourychlujícím se rozkladem a se zachvácením ohněm. Aby se předešlo výbušnému roztržení kovové IBC nebo kompozitní IBC s celokovovým pláštěm, musí být nouzová zařízení pro odlehčení tlaku zkonstruována tak, aby odvětrala všechny produkty rozkladu a páry vyvinuté během samourychlujícího se rozkladu nebo během časového úseku nejméně jedné hodiny úplného zachvácení ohněm, jak je vypočítáno podle rovnic uvedených v 4.2.1.13.8.

4.1.8	Zvláštní ustanovení pro balení infekčních látek (třída 6.2)

4.1.8.1	Odesílatel infekčních látek musí zaručit, že kusy jsou připraveny takovým způsobem, že dojedou do místa určení v dobrém stavu a nebudou představovat žádné nebezpečí pro osoby nebo zvířata během přepravy.

4.1.8.2	Definice v oddíle 1.2.1 a všeobecná ustanovení pro balení v pododdílech 4.1.1.1 až 4.1.1.16, kromě pododdílů 4.1.1.3, 4.1.1.9 až 4.1.1.12 a 4.1.1.15, platí pro kusy s infekčními látkami. Avšak kapaliny musí být plněny do obalů, včetně IBC, které mají odpovídající odolnost proti vnitřnímu tlaku, který se může vyvinout za normálních podmínek přepravy.

4.1.8.3	Pro UN čísla 2814 a 2900 musí být mezi sekundárním a vnějším obalem vložen podrobný seznam obsahu kusu.

4.1.8.4	Před tím než se vyprázdněný obal vrátí k odesílateli, nebo bude zaslán jinam, musí být důkladně vydezinfikován nebo sterilizován; všechny bezpečnostní značky a nápisy informující, že obsahoval infekční látku, musí být odstraněny nebo smazány.

4.1.8.5	Ustanovení tohoto oddílu se nevztahují na UN 3373 Diagnostické vzorky (viz pokyn pro balení P650).

4.1.9	Zvláštní ustanovení pro balení pro látky třídy 7

4.1.9.1	Všeobecně

4.1.9.1.1	Radioaktivní látky obaly a kusy musí splňovat požadavky kapitoly 6.4. Množství radioaktivních látek v kusu nesmí překročit mezní hodnoty uvedené v oddílu 2.2.7.7.1.

4.1.9.1.2	Nestálé kontaminace vnějších povrchů kusů obalu musí být co nejnižší jak je prakticky možné a za běžných podmínek dopravy nesmí překročit následující mezní hodnoty:
(a)	Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče nízké toxicity; a
(b)	0.4 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.
Tato mezní hodnoty platí, pokud prochází plochou o 300 cm2 kterékoliv části povrchu.

4.1.9.1.3	Kus nesmí obsahovat nic kromě předmětů a dokladů, které jsou nezbytné pro použití radioaktivních látek. Tento požadavek nevylučuje přepravu radioaktivních látek s nízkou specifickou aktivitou nebo povrchově kontaminovaných předmětů s jinými předměty. Přeprava takovýchto předmětů a dokladů v balení kusu, nebo radioaktivních látek s nízkou specifickou aktivitou nebo povrchově kontaminovaných předmětů s jinými věcmi, může být povolena za předpokladu, že mezi nimi a obalem nedochází k vzájemnému působení nebo nimi a radioaktivním obsahem, která by snižovala bezpečnost kusu.

4.1.9.1.4	Pokud není předepsáno nic jiného kromě ustanovení v oddílu 7.5.11, zvláštního předpisu CV33, úroveň nestálých kontaminací vnějších a vnitřních povrchů vozu, kontejneru, cisternového vozu, nádržkového kontejneru, transportního obalu nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) nesmí přesáhnout mezní hodnoty stanovené v odstavci 4.1.9.1.2.

4.1.9.1.5	Radioaktivní látky s vedlejším nebezpečím musí být přepravovány v obalech, velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) nebo nádržích, které plně vyhovují ustanovením příslušných kapitol Části 6, jakož i příslušným ustanovením kapitoly 4.1 nebo 4.2 pro tato vedlejší nebezpečí.

4.1.9.2	Požadavky a kontrolní opatření pro přepravu radioaktivních látek s malou specifickou aktivitou (LSA-látky) a povrchově kontaminované předměty (SCO-předměty)

4.1.9.2.1	Množství LSA látky nebo SCO-předmětů v jednotlivém průmyslovém kusu Typu 1 (Typ IP-1 ), průmyslovém kusu Typu 2 (Typ IP-2), průmyslovém kusu Typu 3 (Typ IP-3), nebo předmětu nebo souboru předmětů, jakkoli je vhodné, musí být omezeno tak, že vnější radiační úroveň 3m od nestíněného látky nebo předmětu nebo souboru předmětů nebude vyšší než 10 mSv/h.

4.1.9.2.2	LSA-látky a SCO-předměty, které jsou štěpnými látkami anebo takové obsahují, musí splnit příslušné požadavky pododdílu 6.4.11.1 a v oddílu 7.5.11 zvláštního předpisu CV33 odstavce (4.1) a (4.2).

4.1.9.2.3	LSA-látky materiál a SCO-předměty ve skupinách LSA-I a SCO-I mohou být přepravovány nezabalené za následujících podmínek:
(a)	všechny nezabalené látky, s výjimkou rud, obsahující výlučně radionuklidy vyskytující se v přírodě, musí být přepravovány takovým způsobem, že za běžných podmínek přepravy nedojde k úniku radioaktivního obsahu z vozu a neztratí se clonění;
(b)	každé vozidlo musí být pod výlučným použitím (výlučně použit) s výjimkou, pokud přepravuje výhradně SCO-I-předměty, u kterých není kontaminace přístupného i nepřístupného povrchu větší než 10x než jsou hodnoty udávané v pododdílu 2.2.7.2; a
(c)	lze-li u SCO-I-předmětů předpokládat, na existenci nestálé kontaminace u nepřístupných povrchů, která převyšující hodnoty uvedené v pododdílu 2.2.7.5 a) (i), musí být učiněna opatření, která zajistí, že radioaktivní látky nemohou uniknout do vozidla.

4.1.9.2.4	LSA-látky a SCO-předměty jsou, pokud není v 4.1.9.2.3. stanoveno jinak, jsou typy kusů baleny v souladu s následující tabulkou:

Požadavky pro LSA látky a SCO-předměty průmyslových kusů

Radioaktivní obsahy	Druh průmyslového kusu	
	Výlučné použití	Ne pod výlučným použitím	
LSA-I				
	Tuhéa	Typ IP-1	Typ IP-1	
	Kapalné	Typ IP-1	Typ IP-2	
LSA-I I				
	Tuhé	Typ IP-2	Typ IP-2	
	Kapalné a pIynné	Typ IP-2	Typ IP-3	
LSA-III		Typ IP-2	Typ IP-3	
SCO-I a		Typ IP-1	Typ IP-1	
SCO-II		Typ IP-2	Typ IP-2	

a	Za podmínek stanovených v 4.1.9.2.3, LSA-I-látky a SCO-I-předměty mohou být přepravovány nezabalené.

4.1.10	Zvláštní ustanovení pro společné balení

4.1.10.1	Pokud je na základě ustanovení tohoto oddílu dovoleno společné balení, mohou být různé nebezpečné věci, nebo nebezpečné věci a jiné věci baleny společně do skupinových obalů podle pododdílu 6.1.4.21, za podmínky, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují a že jsou dodržena všechna ostatní příslušná ustanovení této kapitoly.
POZN. 1:	Viz též pododdíly 4.1.1.5 a 4.1.1.6.
POZN. 2:	K věcem třídy 7 viz oddíl 4.1.9.

4.1.10.2	S výjimkou kusů, které obsahují pouze věci třídy 1, nebo pouze látky třídy 7, nesmí kus, který obsahuje různé věci balené společně, vážit více než 100 kg, pokud jsou jako vnější obaly použity dřevěné nebo lepenkové bedny.

4.1.10.3	Pokud příslušné zvláštní ustanovení v pododdílu 4.1.10.4 nestanoví jinak, smějí být společně baleny nebezpečné věci téže třídy a téhož klasifikačního kódu.

4.1.10.4	Je-li pro danou položku uveden údaj ve sloupci (9b) tabulky A kapitoly 3.2, použije se následujících zvláštních ustanovení pro společné balení věcí přiřazených k této položce s jinými věcmi do jednoho kusu.

MP 1	Mohou být baleny společně jenom s věcmi stejného druhu stejné skupiny snášenlivosti.

MP 2	Nesmějí být baleny společně s jinými věcmi.

MP 3	Společné balení UN čísla 1873 s UN číslem 1802 je dovoleno.

MP 4	Nesmějí být baleny společně s věcmi jiných tříd, nebo s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR. Nicméně, je-li organický peroxid tužidlem nebo vícesložkovým systémem pro látky třídy 3, je dovoleno společné balení s těmito látkami třídy 3.

MP 5	UN čísla 2814 a 2900 mohou být balena společně do skupinového obalu podle pokynu pro balení P620. Nesmějí být baleny společně s jinými věcmi; toto se netýká diagnostických vzorků (UN číslo 3373), balených podle pokynu pro balení P650 nebo látek přidávaných jako chladiva, např. led, suchý led nebo hluboce zchlazený zkapalněný dusík.

MP 6	Nesmějí být baleny společně s jinými věcmi. Toto se netýká látek přidávaných jako chladiva, např. led, suchý led nebo hluboce zchlazený zkapalněný dusík.

MP 7	Pokud množství nepřevýší 5 litrů na vnitřní obal, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 8	Pokud množství nepřevýší 3 litry na vnitřní obal, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 9	Mohou být baleny společně do vnějšího obalu pro skupinové obaly podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s jinými věcmi třídy 2;
-	s věcmi jiných tříd, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 10	Pokud množství nepřevýší 5 kg na vnitřní obal, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 11	Pokud množství nepřevýší 5 kg na vnitřní obal, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd (kromě látek obalové skupiny I nebo II třídy 5.1.), je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 12	Pokud množství nepřevýší 5 kg na vnitřní obal, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd (kromě látek obalové skupiny I nebo II třídy 5.1.), je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.
Hmotnost kusu nesmí být větší než 45 kg. Jestliže jsou jako vnější obaly použity lepenkové bedny, potom kus nesmí vážit více než 27 kg.

MP 13	Pokud množství nepřevýší 3 kg na vnitřní obal a na kus, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 14	Pokud množství nepřevýší 6 kg na vnitřní obal, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 15	Pokud množství nepřevýší 3 litry na vnitřní obal, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 16	Pokud množství nepřevýší 3 litry na vnitřní obal a na kus, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 17	Pokud množství nepřevýší 0,5 litru na vnitřní obal a 1 litr na kus, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi jiných tříd, kromě třídy 7, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 18	Pokud množství nepřevýší 0,5 kg na vnitřní obal a 1 kg na kus, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi nebo předměty jiných tříd, kromě třídy 7, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci nebo předměty; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 19	Pokud množství nepřevýší 5 litrů na vnitřní obal, mohou být baleny společně do skupinového obalu podle pododdílu 6.1.4.21:
-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li společné balení dovoleno též pro tyto věci; nebo
-	s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR,
pod podmínkou, že spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

MP 20	Mohou být baleny společně s látkami zahrnutými pod stejné UN číslo.
Nesmějí být baleny společně s věcmi a předměty třídy 1, které mají rozdílná UN čísla.
Nesmějí být baleny společné s věcmi jiných tříd, nebo s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR.

MP 21	Mohou být baleny společně s předměty zahrnutými pod stejné UN číslo.
Nesmějí být baleny společně s věcmi třídy 1, které mají rozdílná UN čísla, kromě
(a)	svých vlastních rozněcovacích prostředků, pod podmínkou, že
(i)	rozněcovací prostředky se neuvedou do činností za normálních podmínek přepravy; nebo
(ii)	takovéto prostředky mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení, která zabrání výbuchu předmětu v případě náhodného uvedení rozněcovacích prostředků do činnosti; nebo
(iii)	u rozněcovacích prostředků, které nemají dvě účinná pojistná zařízení (tj. rozněcovací prostředky přiřazené ke skupině snášenlivosti B), nezpůsobí podle názoru příslušného orgánu země původu3) náhodné uvedení rozněcovacího zařízení v činnost výbuch předmětu za normálních podmínek přepravy;
(b)	předmětů skupin snášenlivosti C, D a E.
Nesmějí být baleny společně s věcmi jiných tříd, nebo s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR.
Pokud jsou věci baleny společně podle tohoto zvláštního ustanovení, je nutno vzít v úvahu možnost změny klasifikace kusů v souladu s pododdílem 2.2.1.1. K popisu věcí v nákladním listu viz 5.4.1.2.1 (b).

MP 22	Mohou být baleny společně s předměty zahrnutými pod stejné UN číslo.
Nesmějí být baleny společně s věcmi třídy 1, které mají rozdílná UN čísla, kromě
(a)	svých vlastních rozněcovacích prostředků, pod podmínkou, že se rozněcovací prostředky neuvedou do činnosti za normálních podmínek přepravy; nebo
(b)	předmětů skupin snášenlivosti C, D a E.
Nesmějí být baleny společně s věcmi jiných tříd, nebo s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR.
Pokud jsou věci baleny společně podle tohoto zvláštního ustanovení, je nutno vzít v úvahu možnost změny klasifikace kusů v souladu s pododdílem 2.2.1.1. K popisu věcí v nákladním listu viz 5.4.1.2.1 (b).

MP 23	Mohou být baleny společně s předměty zahrnuty'mi pod stejné UN číslo.
Nesmějí být baleny společně s věcmi a předměty třídy 1, které mají rozdílná UN čísla, avšak s výjimkou svých vlastních rozněcovacích prostředků, pod podmínkou, že se tyto rozněcovací prostředky neuvedou v činnost za normálních podmínek přepravy.
Nesmějí být baleny společně s věcmi jiných tříd, nebo s věcmi, které nepodléhají ustanovením ADR.
Pokud jsou věci balené společně podle tohoto zvláštního ustanovení, je nutno vzít v úvahu možnost změny klasifikace kusů v souladu s pododdílem 2.2.1.1. K popisu věcí v nákladním listu viz 5.4.1.2.1 (b).

MP 24	Mohou být baleny společně s věcmi UN čísel uvedených níže v tabulce, za následujících podmínek
-	pokud je v tabulce uvedeno písmeno A, věci s těmito UN čísly mohou být baleny společně do jednoho kusu bez jakéhokoli zvláštního omezení hmotnosti;
-	pokud je v tabulce uvedeno písmeno B, věci s těmito UN čísly mohou být baleny společně do jednoho kusu až do celkové hmotnosti 50 kg výbušných látek.
Pokud jsou věci baleny společně podle tohoto zvláštního ustanovení, je nutno vzít v úvahu možnost změny klasifikace kusů v souladu s pododdílem 2.2.1.1. K popisu věcí v nákladním listu viz 5.4.1.2.1 (b).

UN-číslo	0012	0014	0027	0028	0044	0045	0160	0161	0186	0191	0194	0195	0197	0238	0240	0312	0333	0334	0335	0336	0337	0373	0405	0428	0429	0430	0431	0432	
0012		A																											
0014	A																												
0027				B	B		B	B																					
0028			B		B		B	B																					
0044			B	B			B	B																					
0054									B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B	
0160			B	B	B			B																					
0161			B	B	B		B																						
0186						B				B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B	
0191						B			B		B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B	
0194						B			B	B		B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B	
0195						B			B	B	B		B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B	
0197						B			B	B	B	B		B	B	B						B	B	B	B	B	B	B	
0238						B			B	B	B	B	B		B	B						B	B	B	B	B	B	B	
0240						B			B	B	B	B	B	B		B						B	B	B	B	B	B	B	
0312						B			B	B	B	B	B	B	B							B	B	B	B	B	B	B	
0333																		A	A	A	A								
0334																	A		A	A	A								
0335																	A	A		A	A								
0336																	A	A	A		A								
0337																	A	A	A	A									
0373						B			B	B	B	B	B	B	B	B							B	B	B	B	B	B	
0405						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B		B	B	B	B	B	
0428						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B		B	B	B	B	
0429						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B		B	B	B	
0430						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B		B	B	
0431						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B		B	
0432						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B		

KAPITOLA 4.2

POUŽÍVÁNÍ PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN
A SCHVÁLENÝCH VÍCEČLÁNKOVÝCH KONTEJNERŮ NA PLYN (MEGC)

POZNÁMKA 1:	Pro nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby s nádržemi vyrobenými z kovových materiálů, bateriová vozidla a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) viz kapitola 4.3; pro cisterny z vyztužených plastů viz kapitola 4.4; pro cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů viz kapitola 4.5.

POZNÁMKA 2:	Přemístitelné cisterny a UN schválené MEGC označené podle příslušných ustanovení kapitoly 6.7, avšak které byly schváleny ve státě, který není smluvní stranou ADR, mohou být přesto používány pro přepravu podle ADR.

4.2.1	Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu látek tříd 3 až 9.

4.2.1.1	Tento oddíl obsahuje všeobecná ustanovení vztahující se na používání přemístitelných cisteren pro přepravu látek tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9. Kromě těchto všeobecných ustanovení musí přemístitelné cisterny splňovat požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení uvedené v oddíle 6.7.2. Látky musí být přepravovány v přemístitelných cisternách splňujících pokyny pro přemístitelné cisterny uvedené ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2, popsané v 4.2.5.2.6 (T1 až T23) a zvláštní ustanovení o přemístitelných cisternách uvedená ke každé látce ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaná v pododdíle 4.2.5.3,

4.2.1.2	Přemístitelné cisterny musí být během přepravy přiměřeně chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje následkem podélného a příčného nárazu a převrácení. Jestliže jsou nádrž a provozní výstroj tak konstruovány, že odolávají nárazu nebo převrácení, nevyžaduje se ochrana výše uvedeným způsobem. Příklady takové ochrany jsou uvedeny v 6.7.2.17.5.

4.2.1.3	Určité látky jsou chemicky nestálé. Tyto látky jsou připuštěny k přepravě pouze v tom případě, byla-li učiněna nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému rozkladu, přeměně nebo polymerizaci během přepravy. Proto musí být věnována pozornost zejména tomu, aby nádrže neobsahovaly látky, které jsou schopné podporovat tyto reakce.

4.2.1.4	Teplota vnějšího povrchu nádrže, vyjma otvorů a jejich uzávěrů nebo tepelné izolace, nesmí během přepravy přesáhnout 70 °C. Pokud jsou nebezpečné látky přepravovány při zvýšené teplotě buď v kapalném nebo tuhém stavu, nádrž musí být tepelně izolována způsobem odpovídajícím této podmínce.

4.2.1.5	Nevyčištěné vyprázdněné a neodplyněné přemístitelné cisterny musí splňovat tytéž požadavky jako přemístitelné cisterny naplněné předchozí látkou.

4.2.1.6	Látky, které mohou spolu nebezpečně reagovat (viz definice pro „nebezpečnou reakci" v oddíle 1.2.1), nesmějí být přepravovány v těch samých nebo sousedních komorách nádrží.

4.2.1.7	Osvědčení o schválení typu, zkušební protokol a osvědčení obsahující výsledky první inspekce a zkoušky každé přemístitelné cisterny vydané příslušným orgánem nebo jím pověřenou institucí, musí být uloženy u příslušného orgánu nebo jím pověřené instituce a u držitele. Držitelé musí být schopni předložit tento doklad na požádání jakéhokoli příslušného orgánu.

4.2.1.8	Pokud pojmenování přepravované(ých) látky(ek) není uvedeno na kovovém štítku uvedeném v 6.7.2.20.2, kopie osvědčení uvedeného v 6.7.2.18.1 musí být předložena na požádání příslušnému orgánu nebo jím pověřené instituci odesilatelem, příjemcem nebo zasilatelem.

4.2.1.9	Stupeň plnění

4.2.1.9.1	Před plněním musí odesílatel zajistit, že bude použita vhodná přemístitelné cisterna a že tato cisterna nebude naplněna látkami, které při styku s materiálem nádrže, těsněními, provozní výstrojí a případným ochranným povlakem nejsou náchylné nebezpečně s nimi reagovat tvořením nebezpečných látek nebo značným zeslabením materiálů. Odesilatel musí v případě potřeby požádat výrobce látky ve spojení s příslušným orgánem o pokyny týkající se snášenlivosti látky s materiálem přemístitelné cisterny.

4.2.1.9.1.1	Přemístitelné cisterny nesmějí být plněny nad limity uvedené v 4.2.1.9.2 až 4.2.1.9.6. Uplatňování 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 nebo 4.2.1.9.5.1 na jednotlivé látky je uvedeno v příslušných pokynech pro přemístitelné cisterny nebo ve zvláštních ustanoveních 4.2.5.2.6 nebo pododdíle 4.2.5.3 a sloupcích (10) nebo (11) tabulky A kapitoly 3.2.

4.2.1.9.2	Pro všeobecné použití se stanoví nejvyšší stupeň plnění (v %) podle tohoto vzorce:
Stupeň plnění = 

4.2.1.9.3	Nejvyšší stupeň plnění (v %) pro kapaliny třídy 6.1 a 8 pro obalové skupiny I a II, jakož i pro kapaliny s absolutním tlakem tenze par vyšším než 175 kPa (1.75 bar) při 65 °C se stanoví podle tohoto vzorce:
Stupeň plnění = 

4.2.1.9.4	V tomto vzorci α znamená střední součinitel objemové roztaživosti kapaliny mezi střední teplotou kapaliny během plnění (tf) a nejvyšší střední teplotou volně ložené látky během přepravy (tr) (obě ve °C). Pro kapaliny přepravované za okolních podmínek může být a vypočten individuálně podle vzorce:

ve kterém d15 a d50 jsou hustoty kapaliny při 15 °C, resp. 50 °C.

4.2.1.9.4.1	Nejvyšší střední teplota volně ložené látky (tr) musí být uvažována 50 °C, kromě přeprav při řízené teplotě nebo přeprav při extrémních klimatických podmínkách, kdy zainteresované příslušné orgány mohou souhlasit s nižší nebo mohou požadovat vyšší teplotu, pokud je to vhodné.

4.2.1.9.5	Ustanovení 4.2.1.9.2 až 4.2.1.9.4.1 se nevztahují na přemístitelné cisterny, které obsahují látky udržované během přepravy při teplotě vyšší než 50°C (např. ohřívacím zařízením). Pro přemístitelné cisterny vybavené ohřívacím zařízením musí být použit tepelný regulátor pro zajištění, že nejvyšší stupeň plnění nepřekročí nikdy 95 % během přepravy.

4.2.1.9.5.1	Nejvyšší stupeň plnění (v %) pro kapaliny přepravované při zvýšené teplotě se stanoví podle tohoto vzorce:

Stupeň plnění = 

ve kterém df a dr jsou hustoty kapaliny při střední teplotě kapaliny během plnění a případně nejvyšší střední teploty volně ložené látky během přepravy.

4.2.1.9.6	Přemístitelné cisterny nesmějí být předány k přepravě:
(a)	se stupněm plnění kapalin majících viskozitu menší než 2680 mm2/s při 20 °C nebo nejvyšší teplotu látky během přepravy v případě zahřáté látky vyšším než 20 %, ale menším než 80%, ledaže by nádrže přemístitelných cisteren byly rozděleny přepážkami nebo peřejníky na komory o vnitřním objemu nejvýše 7500 litrů;
(b)	se zbytkem látek v ní předtím přepravovaných ulpívajícím na vnějším povrchu nádrže nebo provozní výstroje;
(c)	pokud netěsní nebo je poškozena takovým způsobem, že může být ovlivněna celistvost přemístitelné cisterny nebo jejího zvedacího nebo bezpečnostního vybavení a
(d)	pokud provozní výstroj nebyla přezkoušena a byla shledána v dobrém provozním stavu.

4.2.1.9.7	Kapsy pro zvedací vidlice musí být u naplněných cisteren uzavřeny. Toto ustanovení se nevztahuje na přemístitelné cisterny, jejichž kapsy nemusí být podle 6.7.3.13.4 opatřeny uzávěry těchto kapes.

4.2.1.10	Dodatečná ustanovení pro přepravu látek třídy 3 v přemístitelných cisternách

4.2.1.10.1	Všechny přemístitelné cisterny určené pro přepravu hořlavých kapalných látek musí být uzavřeny a opatřeny zařízeními pro vyrovnávání tlaku podle pododdílů 6.7.2.8 až 6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1	U přemístitelných cisteren určených pouze pro pozemní dopravu smí být použity otevřené větrací systémy, pokud je to dovoleno podle kapitoly 4.3.

4.2.1.11	Dodatečná ustanovení vztahující se na přepravu látek tříd 4.1 (kromě látek samovolně se rozkládajících), 4.2 a 4.3 v přemístitelných cisternách

(Vyhrazeno)

POZNÁMKA: Pro samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 viz 4.2.1.13.1.

4.2.1.12	Dodatečná ustanovení vztahující se na přepravu látek třídy 5.1 v přemístitelných cisternách

(Vyhrazeno)

4.2.1.13	Dodatečná ustanovení vztahující se na přepravu látek třídy 5.2 a samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1 v přemístitelných cisternách

4.2.1.13.1	Každá látka musí být zkoušena a zpráva předána příslušnému orgánu země původu ke schválení. Sdělení o tom musí být zasláno příslušnému orgánu země určení. Sdělení musí obsahovat relevantní přepravní informace a zprávu s výsledky zkoušek. Provedené zkoušky musí zahrnovat nejméně:
(a)	Prokázání snášenlivosti všech materiálů přicházejících normálně do styku s látkou během přepravy;
(b)	Získání údajů pro konstrukci tlakových a pojistných zařízení s přihlédnutím ke konstrukčním charakteristikám přemístitelné cisterny.
Jakékoli dodatečné požadavky nezbytné pro bezpečnou přepravu látky musí být jasně popsány ve zprávě.

4.2.1.13.2	Následující ustanovení se vztahují na přemístitelné cisterny určené pro přepravu organických peroxidů typu F nebo samovolně se rozkládajících látek typu F s teplotou samovolného rozkladu (SADT) 55 °C nebo vyšší. V případě odlišnosti těchto ustanovení upřednostňují se tato před ustanoveními uvedenými v oddílu 6.7.2. Nouzová opatření proti samovolnému rozkladu a požáru, která musí být vzata v úvahu, jsou popsána v 4.2.1.13.8..

4.2.1.13.3	Dodatečné požadavky pro přepravu organických peroxidů nebo samovolně se rozkládajících látek s teplotou SADT menší než 55 °C v přemístitelných cisternách musí být stanoveny příslušným orgánem země původu. Sdělení o tom musí být zasláno příslušnému orgánu země určení.

4.2.1.13.4	Přemístitelná cisterna musí být konstruována pro zkušební tlak nejméně 0.4 MPa (4 bar).

4.2.1.13.5	Přemístitelné cisterny musí být opatřeny teplotu snímajícími přístroji.

4.2.1.13.6	Přemístitelné cisterny musí být opatřeny zařízeními pro vyrovnávání tlaku a nouzovými pojistnými zařízeními. Podtlaková pojistná zařízení mohou být též použita. Tlaková pojistná zařízení musí fungovat při tlacích stanovaných jednak podle vlastností látek a jednak podle konstrukčních charakteristik přemístitelné cisterny. Tavné prvky v nádrži nejsou dovoleny.

4.2.1.13.7	Tlaková pojistná zařízení musí tvořit pružinové ventily, které jsou nastaveny tak, že v případě výrazného nárůstu tlaku v cisterně vlivem samovolně se rozkládajících látek a par, které se uvolňují při teplotě 50 °C, zabrání výraznému nárůstu tlaku. Průtok a otevírací tlak pojistných ventilů musí být stanoven na základě výsledků zkoušek uvedených v 4.2.1.13.1. Otevírací tlak však musí být takový, že v žádném případě nesmí unikat kapalina z ventilu(ů), jestliže se přemístitelné cisterna převrátí.

4.2.1.13.8	Nouzové pojistné zařízení smí být pružinového nebo průtržného typu nebo kombinací obou konstruované pro odvětrání všech produktů rozkladu a par vyvíjejících se během doby nejméně jedné hodiny působení ohně, což se vypočte podle tohoto vzorce:
q = 70961 F A0.82
kde:
q =	absorpce tepla (W)
A =	mokrá plocha [m2]
F =	izolační faktor [-]
F =	1 pro neizolované nádrže, nebo

	pro izolované nádrže 47032
kde:
K =	prostup tepla izolační vrstvy	[Wm-2K-1]
L =	tloušťka izolační vrstvy	[m]
U =	K/L = koeficient prostupu tepla izolace	[Wm-2K-1]
T =	teplota látky při odlehčených podmínkách	[K]

Otevírací tlak nouzového(ých) pojistného(ých) zařízení musí být větší než uvedený v 4.2.1.13.7 a stanoven na základě výsledků zkoušek uvedených v 4.2.1.13.1.

Nouzová pojistná zařízení musí být dimenzována takovým způsobem, aby nejvyšší tlak v cisterně nikdy nepřekročil zkušební tlak cisterny.

POZNÁMKA: Příklad metody pro stanovení rozměrů nouzového pojistného zařízení je uveden v dodatku 5 Příručky pro zkoušky a kritéria.

4.2.1.13.9	Pro izolované přemístitelné cisterny průtok a nastavení nouzového(ých) pojistných zařízení musí být určeny se započtením ztráty izolace o velikostí 1% celkové plochy povrchu.

4.2.1.13.10	Podtlakové pojistné vakuové ventily a pružinové ventily musí být vybaveny pojistkou proti prošlehnutí plamene. Povinně musí být věnována pozornost omezení nouzového průtoku způsobenému pojistkou proti prošlehnutí plamene.

4.2.1.13.11	Provozní výstroj, jako jsou ventily a vnější potrubí, musí být tak uspořádány, aby v nich nezůstala žádná látka po naplnění přemístitelné cisterny.

4.2.1.13.12	Přemístitelné cisterny mohou být buď izolovány, nebo chráněny slunečním štítem. Jestliže teplota SADT látky v přemístitelné cisterně je 55 °C nebo méně nebo přemístitelná cisterna je vyrobena z hliníku, pak musí být kompletně izolovaná. Vnější povrch musí mít bílý nátěr nebo musí být proveden ze světlého kovu.

4.2.1.13.13	Stupeň plnění nesmí překročit 90 % při 15 °C.

4.2.1.13.14	Značení předepsané v 6.7.2.20.2 musí zahrnovat UN číslo a technický název se schválenou koncentrací dotyčné látky.

4.2.1.13.15	Organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky zvlášť uvedené v pokynu pro přemístitelné cisterny T23 v 4.2.5.2.6 smějí být přepravovány v přemístitelných cisternách.

4.2.1.14	Dodatečná ustanovení vztahující se na přepravu látek třídy 6.1 v přemístitelných cisternách

(Vyhrazeno)

4.2.1.15	Dodatečná ustanovení vztahující se na přepravu látek třídy 7 v přemístitelných cisternách

4.2.1.15.1	Přemístitelné cisterny používané pro přepravu radioaktivních látek nesmějí být používány pro přepravu jiných věcí.

4.2.1.15.2	Stupeň plnění přemístitelných cisteren nesmí překročit 90 % nebo případně jinou hodnotu schválenou příslušným orgánem.

4.2.1.16	Dodatečná ustanovení vztahující se na přepravu látek třídy 8 v přemístitelných cisternách

4.2.1.16.1	Tlaková pojistná zařízení přemístitelných cisteren používaných pro přepravu látek třídy 8 musí být podrobena kontrolám ve lhůtách nepřesahujících jeden rok.

4.2.1.17	Dodatečná ustanovení vztahující se na přepravu látek třídy 9 v přemístitelných cisternách

(Vyhrazeno)

4.2.2	Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů

4.2.2.1	Tento oddíl obsahuje všeobecná ustanovení vztahující se na používání přemístitelných cisteren pro přepravu nezchlazených zkapalněných plynů.

4.2.2.2	Přemístitelné cisterny musí splňovat požadavky pro konstrukci, výrobu a zkoušky uvedené v oddíle 6.7.3. Nezchlazené zkapalněné plyny musí být přepravovány v přemístitelných cisternách odpovídajících pokynu pro přemístitelné cisterny T50 popsanému v 4.2.5.2.6 a všem zvláštním ustanovením pro přemístitelné cisterny uvedeným pro nezchlazené zkapalněné plyny ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsané v pododdíle 4.2.5.3.

4.2.2.3	Během přepravy musí být přemístitelné cisterny přiměřeně chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje při podélném a příčném nárazu a při převrácení. Pokud nádrž a provozní výstroj jsou konstruovány tak, že odolávají nárazům a převrácení, pak taková ochrana není třeba. Příklady takové ochrany jsou uvedeny v 6.7.3.13.5.

4.2.2.4	Určité nezchlazené zkapalněné plyny jsou chemicky nestálé. Ty jsou připuštěny k přepravě pouze tehdy, byla-li učiněna nezbytná opatření pro zabránění jejich nebezpečnému rozkladu, přeměny nebo polymerizace během přepravy. Proto musí být zejména věnována pozornost tomu, aby přemístitelné cisterny neobsahovaly žádné nezchlazené zkapalněné plyny náchylné podporovat tyto reakce.

4.2.2.5	Pokud název přepravovaného(ých) plynu(ů) není uveden na kovovém štítku popsaném v 6.7.3.16.2, musí být na požádání příslušného orgánu předložena odesilatelem, příjemcem nebo zasilatelem kopie osvědčení uvedeného v 6.7.3.14.1.

4.2.2.6	Vyprázdněné nevyčištěné a neodplyněné přemístitelné cisterny musí splňovat stejné požadavky jako přemístitelné cisterny naplněné předešlým nezchlazeným zkapalněným plynem.

4.2.2.7	Plnění

4.2.2.7.1	Před plněním přemístitelné cisterny musí být cisterna zkontrolována, aby se zajistilo, že je schválena pro přepravu nezchlazeného zkapalněného plynu a že nebude naplněna nezchlazeným zkapalněným plynem, který při styku s materiály nádrže, těsněními, provozní výstrojí a eventuelně ochranným pláštěm je náchylný nebezpečně s nimi reagovat a s nimi tvořit nebezpečné látky nebo značně zeslabovat materiál. Během plnění musí být teplota nezchlazeného zkapalněného plynu v rozsahu limitů konstrukčních teplot.

4.2.2.7.2	Nejvyšší hmotnost nezchlazených zkapalněných plynů na litr vnitřního objemu nádrže (kg/l) nesmí překročit hustotu hluboce nezchlazeného zkapalněného plynu při 50 °C vynásobenou 0,95. Kromě toho nádrž nesmí být zcela naplněna kapalinou při 60 °C.

4.2.2.7.3	Přemístitelné cisterny nesmějí být plněny nad jejich nejvyšší celkovou hmotnost a nad nejvyšší dovolenou užitečnou hmotnost stanovenou pro každý přepravovaný plyn.

4.2.2.8	Přemístitelné cisterny nesmějí být předány k přepravě:
(a)	s neúplným naplněním, při kterém vlnění obsahu může způsobit vytváření nepřípustných hydraulických sil v nádrži;
(b)	při netěsnosti;
(c)	při poškození v takovém rozsahu, že může být ovlivněna celistvost cisterny nebo její zvedací nebo upevňovací zařízení a
(d)	pokud provozní výstroj nebyla přezkoušena a shledána v dobrém provozním stavu.

4.2.2.9	Kapsy pro zvedací vidlice u přemístitelných cisteren musí být během plnění cisteren uzavřeny. Toto ustanovení se nevztahuje na přemístitelné cisterny, které podle 6.7.4.12.4 nemusí být opatřeny uzávěry kapes pro zvedací vidlice.

4.2.3	Všeobecná ustanovení pro používání přemístitelných cisteren pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů

4.2.3.1	Tento oddíl obsahuje všeobecné ustanovení vztahující se na používání přemístitelných cisteren pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů.

4.2.3.2	Přemístitelné cisterny musí splňovat konstrukční, výrobní, kontrolní a zkušební požadavky uvedené v oddíle 6.7.4. Hluboce zchlazené zkapalněné plyny musí být přepravovány v přemístitelných cisternách odpovídajících pokynu pro přemístitelné cisterny T75 popsanému v 4.2.5.2.6 a zvláštním ustanovením pro přemístitelné cisterny uvedeným pro každý plyn ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2 a popsaným v pododdílu 4.2.5.3.

4.2.3.3	Přemístitelné cisterny musí být během přepravy přiměřeně chráněny proti poškození nádrže a provozní výstroje následkem podélného a příčného nárazu a převrácení. Pokud nádrž a provozní výstroj jsou konstruovány tak, že odolávají nárazům a převrácení, potom taková ochrana není potřebná. Příklady takové ochrany jsou uvedeny v 6.7.4.12.5.

4.2.3.4	Pokud název přepravovaného(-ých) plynu(-ů) není uveden na kovovém štítku popsaném v 6.7.4.15.2, musí být předložena příslušnému orgánu na jeho žádost odesilatelem, příjemcem nebo zasilatelem kopie osvědčení uvedeného v 6.7.4.13.1.

4.2.3.5	Vyprázdněné nevyčištěné a neodplyněné přemístitelné cisterny musí splňovat stejné požadavky jako přemístitelné cisterny naplněné předešlou látkou.

4.2.3.6	Plnění

4.2.3.6.1	Před plněním přemístitelné cisterny musí být cisterna zkontrolována, aby se zajistilo, že je schválena pro přepravu zchlazeného zkapalněného plynu a že nebude naplněna zchlazenými zkapalněnými plyny, které při styku s materiály nádrže, těsněními, provozní výstrojí a jakýmkoli ochranným povlakem jsou náchylné s nimi nebezpečně reagovat vyvíjením nebezpečných látek nebo značně zeslabovat materiály. Během plnění teplota zchlazeného zkapalněného plynu musí být v rozsahu limitů konstrukčních teplot.

4.2.3.6.2	Při hodnocení prvního stupně plnění musí být uvažován nezbytný čas pro předpokládanou přepravu včetně jakýchkoli zpoždění, která by mohla nastat. S výjimkou ustanovení v 4.2.3.6.3 a 4.2.3.6.4, musí být první stupeň plnění takový, aby při nárůstu teploty obsahu, kromě helia, při které tenze par se rovná nejvyššímu dovolenému provoznímu tlaku, vnitřní objem zaplněný kapalinou nepřesáhl 98%.

4.2.3.6.3	Nádrže určené pro přepravu helia mohou být plněny do úrovně vstupu, avšak nikoliv nad vstup do zařízení pro vyrovnávání tlaku.

4.2.3.6.4	Vyšší první stupeň plnění může být povolen schválením příslušným orgánem, pokud očekávané trvání přepravy je podstatně kratší než doba, po kterou je přemístitelná cisterna naplněna.

4.2.3.6	Skutečná doba naplnění

4.2.3.7.1	Skutečná doba naplnění musí být vypočtena pro každou jízdu podle postupu uznaného příslušným orgánem na základě následujících faktorů::
(a)	referenční doba naplnění pro přepravovaný hluboce zchlazený zkapalněný plyn (viz 6.7.4.2.8.1) (jak je uvedeno na štítku zmíněném v 6.7.4.15.1);
(b)	skutečná plnicí hustota;
(c)	skutečný plnící tlak;
(d)	nejnižší nastavený tlak tlakového(ých) omezujícího(ch) zařízení.

4.2.3.7.2	Skutečná doba naplnění musí být vyznačena buď na přemístitelné cisterně samé, nebo na kovovém štítku pevně připevněném na přemístitelné cisterně v souladu s 6.7.4.15.2.

4.2.3.8	Přemístitelné cisterny nesmějí být předány k přepravě:
(a)	s neúplným naplněním, při kterém vlnění obsahu může způsobit vytváření nepřípustných hydraulických sil v nádrži;
(b)	při netěsnosti;
(c)	při poškození v takovém rozsahu, že může být ovlivněna celistvost cisterny nebo její zvedací nebo upevňovací zařízení;
(d)	jestliže provozní výstroj nebyla přezkoušena a shledána v dobrém provozním stavu;
(e)	pokud skutečná doba trvanlivosti náplně pro přepravovaný hluboce zchlazený zkapalněný plyn nebyla stanovena v souladu s pododdílem 4.2.3.7 a přemístitelná cisterna není označena podle 6.7.4.15.2; a
(f)	ledaže doba přepravy, při zvážení všech možných zdržení, která by mohla nastat, nepřesáhne skutečnou dobu trvanlivosti náplně.

4.2.3.9	Kapsy pro zvedací vidlice u přemístitelných cisteren musí být během plnění cisteren uzavřeny. Toto ustanovení se nevztahuje na přemístitelné cisterny, které podle 6.7.4.12.4 nemusí být opatřeny uzávěry kapes pro zvedací vidlice.

4.2.4	Všeobecná ustanovení pro používání UN schválených vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)

4.2.4.1	Tento oddíl obsahuje všeobecné požadavky vztahující se na používání vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC) pro přepravu nezchlazených plynů uvedených v 6.7.5;

4.2.4.2	MEGC musí splňovat konstrukční, výrobní, kontrolní a zkušební požadavky uvedené v 6.7.5. Články MEGC musí být periodicky kontrolovány podle ustanovení uvedených v pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1 a v 6.2.1.5;

4.2.4.3	MEGC musí být během přepravy chráněny proti poškození článků a provozní výstroje při podélných a příčných nárazech a převrácení. Pokud jsou články a provozní výstroj konstruovány tak, že odolávají nárazům a převrácení, není je třeba tímto způsobem chránit. Příklady takové ochrany jsou uvedeny v 6.7.5.10.4.

4.2.4.4	Požadavky na periodickou zkoušku a inspekci MEGC jsou stanoveny v 6.7.5.12. MEGC nebo jejich články nesmějí být nakládány nebo plněny poté, co měly být podrobeny periodické inspekci, avšak mohou být přepravovány po uplynutí její předepsané časové lhůty pro její provedení.

4.2.4.5	Plnění

4.2.4.5.1	Před plněním MEGC musí být zkontrolováno, že je schválen pro plyn určený k přepravě a že splňuje příslušná ustanovení ADR.

4.2.4.5.2	Články MEGC musí být plněny na provozní tlaky, stupně plnění a podle ustanovení pro plnění stanovené v pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1 pro specifický plyn plněný do každého článku. V žádném případě nesmí být MEGC nebo skupina článků plněna jako jednotka nad nejnižší provozní tlak jakéhokoli daného článku.

4.2.4.5.3	MEGC nesmějí být plněny nad jejich nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost.

4.2.4.5.4	Izolační ventily musí být uzavřeny po naplnění a musí zůstat uzavřeny během přepravy. Jedovaté plyny (plyny skupin T, TF, TC, TO, TFC a TOC) smí být přepravovány pouze v MEGC, kde je každý článek vybaven izolačním ventilem.

4.2.4.5.5	Otvor(y) pro plnění musí být uzavřeny čepičkami nebo zátkami. Těsnost uzávěrů a výstroje musí být ověřena plničem po naplnění.

4.2.4.5.6	MEGC nesmějí být přistaveny k plnění,
a)	pokud jsou poškozeny v takovém rozsahu, že může být ovlivněna celistvost tlakových nádob (článků) nebo jejich konstrukční a provozní výstroje;
b)	ledaže byly tlakové nádoby (články) a jejich konstrukční a provozní výstroj přezkoušeny a shledáno, že jsou v dobrém provozním stavu; a
c)	ledaže jsou požadované nápisy o schválení, opětné zkoušce a plnění čitelné.

4.2.4.6	Naplněné MEGC nesmějí být předány k přepravě,
a)	pokud jsou netěsné;
b)	pokud jsou poškozeny v takovém rozsahu, že může být ovlivněna celistvost tlakových nádob (článků) nebo jejich konstrukční a provozní výstroje;
c)	ledaže byly tlakové nádoby (články) a jejich provozní a konstrukční výstroj přezkoušeny a shledány v dobrém provozním stavu; a
d)	ledaže jsou požadované nápisy o schválení, opětné zkoušce a plnění čitelné.

4.2.4.7	Vyprázdněné MEGC, které nebyly vyčištěny a odplyněny, musí splňovat tytéž požadavky jako MEGC naplněné předchozí látkou.

4.2.5	Pokyny a zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny

4.2.5.1	Všeobecně

4.2.5.1.1	Tento oddíl obsahuje pokyny pro přemístitelné cisterny a zvláštní ustanovení vztahující se na nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena v přemístitelných cisternách. Každý pokyn pro přemístitelné cisterny je identifikován alfa numerickým kódem (např. T1). Sloupec (10) tabulky A kapitoly 3.2 uvádí pokyn pro přemístitelné cisterny, který musí být použit pro každou látku, kterou je dovoleno přepravovat v přemístitelné cisterně. Jestliže pro určitou látku není ve sloupci (10) pro přemístitelné cisterny uveden žádný pokyn, pak tuto látku není dovoleno přepravovat v přemístitelných cisternách, ledaže příslušný orgán vydal povolení, jak je uvedeno v pododdíle 6.7.1.3. Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny vztahující se na určité nebezpečné věci jsou uvedena ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2. Každé zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny je identifikováno alfa-numerickým kódem (např. TP1). Přehled zvláštních ustanovení pro přemístitelné cisterny je uveden v pododdíle 4.2.5.3.

4.2.5.2	Pokyny pro přemístitelné cisterny

4.2.5.2.1	Pokyny pro přemístitelné cisterny se vztahují na věci tříd 2 až 9. Pokyny pro přemístitelné cisterny obsahují zvláštní informace týkající se ustanovení pro přemístitelné cisterny vztahující se na určité látky. Tato ustanovení musí být dodržena plněny jako doplňující k všeobecným ustanovením uvedeným v této kapitole a v kapitole 6.7.

4.2.5.2.2	Pro látky tříd 3 až 9 pokyny pro přemístitelné cisterny uvádějí minimální zkušební tlak, minimální tloušťku stěny nádrže (z referenční oceli), požadavky na spodní výpust' a požadavky na zařízení pro odlehčení tlaku. V pokynu pro přemístitelné cisterny T23 jsou uvedeny samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 a organické peroxidy třídy 5.2, které je dovoleno přepravovat v přemístitelných cisternách, s příslušnými řízenými a kontrolními teplotami.

4.2.5.2.2	Nezchlazené zkapalněné plyny jsou uvedeny v pokynu pro přemístitelné cisterny T50. T50 uvádí nejvyšší dovolené provozní tlaky, požadavky na spodní výpusti, požadavky na tlaková pojistná zařízení a požadavky na nejvyšší hustotu plnění nezchlazených zkapalněných plynů, jejichž přeprava v přemístitelných cisternách je dovolena.

4.2.5.2.4	Hluboce zchlazené zkapalněné plyny jsou uvedeny v pokynu pro přemístitelné cisterny T75.

4.2.5.2.5	Určení odpovídajících pokynů pro přemístitelné cisterny

Jestliže je ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2 u určité položky nebezpečných věcí uveden určitý pokyn pro přemístitelné cisterny, mohou být kromě toho používány také přemístitelné cisterny s vyššími minimálními zkušebními tlaky, většími tloušťkami stěn, přísnějšími požadavky na spodní výpusti a zařízení pro odlehčení tlaku. Následující pokyny se vztahují na stanovení vhodných přemístitelných cisteren, které mohou být používány pro přepravu jednotlivých látek:

Pokyn pro přemístitelné cisterny	Další dovolené pokyny pro přemístitelné cisterny	
T1	T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22	
T2	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22	
T3	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22	
T4	T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22	
T5	T10, T14, T19, T20, T22	
T6	T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22	
T7	T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22	
T8	T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22	
T9	T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22	
T10	T14, T19, T20, T22	
T11	T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22	
T12	T14, T16, T18, T19, T20, T22	
T13	T14, T19, T20, T21, T22	
T14	T19, T20, T22	
T15	T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22	
T16	T18, T19, T20, T22	
T17	T18, T19, T20, T21, T22	
T18	T19, T20, T22	
T19	T20, T22	
T20	T22	
T21	T22	
T22	Žádný	
T23	Žádný	

4.2.5.2.6	Pokyny pro přemístitelné cisterny

T1 - T22  POKYNY PRO PŘEMÍSTITELNÉ CISTERNY  T1 - T22  Tyto pokyny pro přemístitelné cisterny se vztahují na kapalné a tuhé látky tříd 3 až 9.  Všeobecná ustanovení oddílu 4.2.1 a požadavky oddílu 6.7.2 musí být dodrženy.	
Pokyn pro přemístitelné cisterny	Nejnižší zkušební tlak (bar)	Minimální tloušťka nádrže (v mm referenční oceli) (viz 6.7.2.4)	Požadavky na zařízení pro vyrovnávání tlaku viz (6.7.2.8)	Požadavky na spodní výpust' (viz 6.7.2.6)	
T1	1,5	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Viz 6.7.2.6.2	
T2	1,5	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Viz 6.7.2.6.3	
T3	2,65	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Viz 6.7.2.6.2	
T4	2,65	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Viz 6.7.2.6.3	
T5	2,65	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.8.3	Nepovolena	
T6	4	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Viz 6.7.2.6.2	
T7	4	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Viz 6.7.2.6.3	
T8	4	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Nepovolena	
T9	4	6 mm	Normální	Nepovolena	
T10	4	6 mm	Viz 6.7.2.8.3	Nepovolena	
T11	6	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Viz 6.7.2.6.3	
T12	6	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.8.3	Viz 6.7.2.6.3	
T13	6	6 mm	Normální	Nepovolena	
T14	6	6 mm	Viz 6.7.2.8.3	Nepovolena	
T15	10	Viz 6.7.2.4.2	Normální	Viz 6.7.2.6.3	
T16	10	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.8.3	Viz 6.7.2.6.3	
T17	10	6 mm	Normální	Viz 6.7.2.6.3	
T18	10	6 mm	Viz 6.7.2.8.3	Viz 6.7.2.6.3	
T19	10	6 mm	Viz 6.7.2.8.3	Nepovolena	
T20	10	8 mm	Viz 6.7.2.8.3	Nepovolena	
T21	10	10 mm	Normální	Nepovolena	
T22	10	10 mm	Viz 6.7.2.8.3	Nepovolena	

T23 POKYN PRO PŘEMÍSTITELNÉ CISTERNY T23  Tento pokyn pro přemístitelné cisterny se vztahuje na samovolně se rozkládající látky tříd .1 a na organické peroxidy třídy 5.2. Všeobecná ustanovení oddílu 4.2.1 a požadavky oddílu 6.7.2 musí být dodrženy. Dodatečná ustanovení pro samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 a organické peroxidy třídy 5.2 v 4.2.1.13 musí být též dodržena.	
UN č.	Látka	Mini- mální zkušební tlak (bar)	Minimální tloušťka nádrže (mm- referenční oceli)	Poža- davky na spodní výpusť	Požadav- ky na zařízení pro vyrovná- vání tlaku	Stupeň plnění	Řízená teplota	Kritická teplota	
3109	ORGANICKÝ PEROXID, TYP F, KAPALNÝ  Terc-Butylhydroper oxid,a s nejvýše 72% vody  Kumylhydroperoxid, nejvýše 90% v ředidle typu A  Di-terc-butylperoxid, Nejvýše 32% v ředidle typu A  Isopropylkumylhydro-peroxid, nejvýše 72% v ředidle typu A  p-Menthylhydroperoxid, nejvýše 72 v ředidle typu A  Pinanylhydroperoxid, nejvýše 50% v ředidle typu A	4	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.6.3	Viz 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	Viz 4.2.1.13.13			
3110	ORGANICKÝ PEROXID, TYP F, TUHÝ  DikumyIperoxid b	4	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.6.3	Viz 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	Viz 4.2.1.13 .13			
3119	ORGANICKÝ PEROXID, TYP F, KAPALNÝ, ŘÍZENÁ TEPLOTA	4	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.6.3	Viz 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	Viz 4.2.1.13.13	c	c	
	Terc- Butylperoxyacetat, nejvýše 32% v ředidle typu B						+30 °C	+35 °C	
	terc-Butylperoxy-2- thylhexanoát, nejvýše 32% v ředidle typu B						+15 °C	+20 °C	
	terc-Butylperoxypivalát, nejvýše 27% v ředidle typu B						+5 °C	+10 °C	
	terc-Butylperoxy- 3,5,5-trimethylhexanoát, nejvýše 32% v ředidle typu B						+35 °C	+40 °C	
	Di-(3,5,5-trimethyl- hexanoylperoxid, nejvýše 38 % v ředidle typu A						0 °C	+5 °C	
	Kyselina peroxyoctová, destilovaná, typu F, stabilizovaná d						+30 °C	+35 °C	
120	ORGANICKÝ PEROXID, TYP F, TUHÝ; ŘÍZENÁ TEPLOTA	4	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.6. 3	Viz 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	Viz 4.2.1.13.13	c	c	
3229	SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA, KAPALNÁ, TYP F	4	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.6. 3	Viz 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.1 3.8	Viz 4.2.1.13.13			
3230	SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA, TUHÁ, TYP F	4	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.6.3	Viz 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	Viz 4.2.1.13.13			
3239	SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA, KAPALNÁ, TYP F, ŘÍZENÁ TEPLOTA	4	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7 2.6.3	Viz 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	Viz 4.2.1.13.13	c	c	
3240	SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA, TUHÁ, TYP F, ŘÍZENÁ TEPLOTA	4	Viz 6.7.2.4.2	Viz 6.7.2.6.3	Viz 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	Viz 4.2.1.13.13	c	c	

a	Pokud byla provedena opatření pro dosažení bezpečnosti rovnocenné 65% terc-Butylhydroperoxidu a 35 % vody.
b	Maximální množství na přemístitelnou cisternu 2000 kg.
c	Jak bylo schváleno příslušným orgánem.
d	Přípravek vydestilovaný z kyseliny peroxyoctové obsahující nejvýše 41% kyseliny peroxyoctové s vodou, celkově aktivní kyslík (kyselina peroxyoctová + H2O2) < 9,5 %, který splňuje kritéria Příručky pro zkoušky a kritéria, odstavec 2.4.3 (f).

T50 POKYN PRO PŘEMÍSTITELNÉ CISTERNY T50  Tento pokyn pro přemístitelné cisterny se vztahuje na nezchlazené zkapalněné plyny. Všeobecná ustanovení oddílu 4.2.2 a požadavky oddílu 6.7.3 musí být dodrženy.	
UN č.	Nezchlazené zkapalněné plyny	Max. dovolený provozní tlak (bar) Malý; Neizolovaný; Slunečný štít; Izolovaný	Výpustě pod úrovní hladiny kapaliny	Požadavky na zařízení pro vyrovnávání tlaku (viz 6.7.2.8)	Nejvyšší hustota plnění (kg/l)	
1005	Čpavek, bezvodý	29,0 25,7 22,0 19,7	Dovoleny	Viz 6.7.3.7.3	0,53	
1009	Bromtrifluormethan (Chladicí plyn R 13B1)	38,0 34,0 30,0 27,5	Dovoleny	Normální	1,13	
1010	Butadieny, stabilizované	7,5 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,55	
1011	Butan	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,51	
1012	Butylen	8,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,53	
1017	Chlor	19,0 17,0 15,0 13,5	Nepovoleny	Viz 6.7.3.7.3	1,25	
1018	Chlordifluormethan (Chladicí plyn R 22)	26,0 24,0 21,0 19,0	Dovoleny	Normální	1,03	
1020	Chlorpentafluorethan (Chladicí plyn R 115)	23,0 20,0 18,0 16,0	Dovoleny	Normální	1,06	
1021	1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluor-ethan (Chladicí plyn R 124)	10,3 9,8 7,9 7,0	Dovoleny	Normální	1,20	
1027	Cyklopropan	18,0 16,0 14,5 13,0	Dovoleny	Normální	0,53	
1028	Dichlordifluormethan (Chladicí plyn R 12)	16,0 15,0 13,0 11,5	Dovoleny	Normální	1,15	
1029	Dichlorfluormethan (Chladicí plyn R 21)	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	1,23	
1030	1,1-Difluorethan (Chladicí plyn R 152a)	16,0 14,0 12,4 11,0	Dovoleny	Normální	0,79	
1032	Dimethylamin, bezvodý	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,59	
1033	Dimethylether	15,5 13,8 12,0 10,6	Dovoleny	Normální	0,58	
1036	Ethylamin	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,61	
1037	Ethylchlorid	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,80	
1040	Ethylenoxid s dusíkem až do celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C	- - - 10,0	Nedovoleny	Viz 6.7.3.7.3	0,78	
1041	Ethylenoxid a kysličník uhličitý, směs s více než 9 %, ale nejvýše 87% ethylenoxidu	Viz MDPT definice v 6.7.3.1	Dovoleny	Normální	Viz 4.2.2.7	
1055	Isobutylen	8,1 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,52	
1060	Methylacetylen a propadien, směs, stabilizovaná	28,0 24,5 22,0 20,0	Dovoleny	Normální	0,43	
1061	Methylamin, bezvodý	10,8 9,6 7,8 7,0	Dovoleny	Normální	0,58	
1062	Methylbromid s nejvýše 2 % chlorpikrinu	7,0 7,0 7,0 7,0	Nedovoleny	Viz 6.7.3.7.3	1,51	
1063	Methylchlorid (Chladicí plyn R 40)	14,5 12,7 11,3 10,0	Dovoleny	Normální	0,81	
1064	Methylmerkaptan	7,0 7,0 7,0 7,0	Nedovoleny	Viz 6.7.3.7.3	0,78	
1067	Oxid dusičitý	7,0 7,0 7,0 7,0	Nedovoleny	Viz 6.7.3.7.3	1,30	
1075	Ropný plyn, zkapalněný	Viz MDPT definice v 6.7.3.1	Dovoleny	Normální	Viz 4.2.2.7	
1077	Propylen	28,0 24,5 22,0 20,0	Dovoleny	Normální	0,43	
1078	Chladicí plyn, j.n.	Viz MDPT definice v 6.7.3.1	Dovoleny	Normální	Viz 4.2.2.7	
1079	Oxid siřičitý	11,6 10,3 8,5 7,6	Nedovoleny	Viz 6.7.3.7.3	1,23	
1082	Trifluorchlorethylen, stabilizovaný (Chladicí plyn R 1113)	17,0 15,0 13,1 11,6	Nedovoleny	Viz 6.7.3.7.3	1,13	
1083	Trimethylamin, bezvodý	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,56	
1085	Vinylbromid, stabilizovaný	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	1,37	
1086	Vinylchlorid, stabilizovaný	10,6 9,3 8,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,81	
1087	Vinylmethylether, stabilizovaný	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,67	
1581	Chlorpikrin a methylbromid, směs, s více než 2 % chlorpikrinu	7,0 7,0 7,0 7,0	Nedovoleny	Viz 6.7.3.7.3	1,51	
1582	Chlorpikrin a methylchlorid, směs	19,2 16,9 15,1 13,1	Nedovoleny	Viz 6.7.3.7.3	0,81	
1858	Hexafluorpropylen (Chladicí plyn R 1216)	19,2 16,9 15,1 13,1	Dovoleny	Normální	1,11	
1912	Methylchlorid a methylenchlorid, směs	15,2 13,0 11,6 10,1	Dovoleny	Normální	0,81	
1958	1,2-Dichlor-1,1,2,2- tetrafluorethan (Chladicí plyn R 114)	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	1,30	
1965	Uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n.	Viz MDPT definice v 6.7.3.1	Dovoleny	Normální	Viz 4.2.2.7	
1969	Isobutan	8,5 7,5 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,49	
1973	Chlordifluormethan a chlorpentafluorethan,směs, s pevným bodem varu, s přibližně 49 % chlordifluormethanu (Chladicí pIyn R 502)	28,3 25,3 22,8 20,3	Dovoleny	Normální	1,05	
1974	Chlordifluorbrommethan (Chladicí plyn R 1281)	7,4 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	1,61	
1976	Oktafluorcyklobutan (Chladicí plyn RC 318)	8,8 7,8 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	1,34	
1978	Propan	22,5 20,4 18,0 16,5	Dovoleny	Normální	0,42	
1983	1-Chlor-2,2,2-trifluorethan (Chladicí plyn R 133a)	7,0 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	1,18	
2035	1,1,1-Trifluorethan (Chladicí plyn R 143a)	31,0 27,5 24,2 21,8	Dovoleny	Normální	0,76	
2424	Oktafluorpropan (Chladicí plyn R 218)	23,1 20,8 18,6 16,6	Dovoleny	Normální	1,07	
2517	1-Chlor-1,1-difluorethan (Chladicí plyn R 142b)	8,9 7,8 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	0,99	
2602	Dichlordifluormethan a difluorethan azeotropní směs s přibližně 74 % dichlordifluormethanu (Chladicí pIyn R 500)	20,0 18,0 16,0 14,5	Dovoleny	Normální	1,01	
3057	Trifluoracetylchlorid	14,6 12,9 11,3 9,9	Nedovoleny	6.7.3.7.3	1,17	
3070	Ethylenoxid a dichlordifluormethan, směs s nejvýše 12.5 % ethylenoxidu	14,0 12,0 11,0 9,0	Dovoleny	6.7.3.7.3	1,09	
3153	Perfluormethylvinylether	14,3 13,4 11,2 10,2	Dovoleny	Normální	1,14	
3159	1,1,1,2-Tetrafluorethan (Chladicí plyn R 134a)	17,7 15,7 13,8 12,1	Dovoleny	Normální	1,04	
3161	Zkapalněný plyn, hořlavý, j.n.	Viz MDPT definice v 6.7.3.1	Dovoleny	Normální	Viz 4.2.2.7	
3163	Zkapalněný plyn, j.n.	Viz MDPT definice v 6.7.3.1	Dovoleny	Normální	Viz 4.2.2.7	
3220	Pentafluorethan (Chladicí plyn R 125)	34,4 30,8 27,5 24,5	Dovoleny	Normální	0,95	
3252	Difluormethan (Chladicí plyn R 32)	43,0 39,0 34,4 30,5	Dovoleny	Normální	0,78	
3296	Heptafluorpropan (Chladicí plyn R 227)	16,0 14,0 12,5 11,0	Dovoleny	Normální	1,20	
3297	Ethylenoxid a chlortetrafluorethan, směs, s nejvýše 8.8 % ethylenoxidu	8,1 7,0 7,0 7,0	Dovoleny	Normální	1,16	
3298	Ethylenoxid a pentafluorethan, směs, s nejvýše 7.9 % ethylenoxidu	25,9 23,4 20,9 18,6	Dovoleny	Normální	1,02	
3299	Ethylenoxid a tetrafluorethan, směs, s nejvýše 5.6 % ethylenoxidu	16,7 14,7 42,9 11,2	Dovoleny	Normální	1,03	
3318	Čpavek, vodný roztok, hustoty menší než 0.880 při 15 °C s více než 50 % čpavku	Viz MDPT definice v 6.7.3.1	Dovoleny	Viz 6.7.3.7.3	Viz 4.2.2.7	
3337	Chladicí plyn R 404A	31,6 28,3 25,3 22,5	Dovoleny	Normální	0,82	
3338	Chladicí plyn R 407A	31,3 28,1 25,1 22,4	Dovoleny	Normální	0,94	
3339	Chladicí plyn R 407B	33,0 29,6 25,6 23,6	Dovoleny	Normální	0.93	
3340	Chladicí plyn R 407C	29,9 26,8 23,9 21,3	Dovoleny	Normální	0,95	

T75 POKYN PRO PŘEMÍSTITELNÉ CISTERNY T75  Tento pokyn pro přemístitelné cisterny se vztahuje zchlazené zkapalněné plyny. Všeobecná ustanoveni oddílu 4.2.3 a požadavky oddílu 6.7.4 musí být dodrženy.	

4.2.5.3	Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny

Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny se vztahují na určité látky a uvádějí ustanovení, která jsou doplňková nebo nahrazují ty, která jsou uvedena v pokynech pro přemístitelné cisterny nebo požadavky uvedené v kapitole 6.7. Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny jsou označena použitím alfanumerického kódu začínajícího písmeny „TP“ (tank provisions) a jsou přiřazena k určitým látkám ve sloupci (11) tabulky A kapitoly 3.2. Dále je uveden seznam zvláštních ustanovení pro přenosné cisterny:

TP1	Stupeň plnění předepsaný v 4.2.1.9.2 nesmí být překročen.

(Stupeň plnění = )

TP2	Stupeň plnění předepsaný v 4.2.1.9.3 nesmí být překročen.

(Stupeň plnění = )

TP3	Pro kapaliny přepravované při zvýšených teplotních podmínkách nesmí být překročen stupeň plnění uvedený v 4.2.1.9.5.1

(Stupeň plnění = )

TP4	Stupeň plnění nesmí překročit 90% nebo jinou hodnotu schválenou příslušným orgánem (viz 4.2.1.15.2).

TP5	(Vyhrazeno)

TP6	Pro zabránění roztržení cisterny při jakékoli události, včetně prošlehnutí plamene, musí být cisterna vybavena zařízením pro vyrovnání tlaku, která jsou přiměřená ve vztahu k vnitřnímu objemu cisterny a povaze přepravované látky. Zařízení musí být též snášenlivá s přepravovanou látkou.

TP7	Vzduch musí být odstraněn z výparného prostoru dusíkem nebo jinými prostředky.

TP8	Zkušební tlak může být snížen na 1,5 bar, jestliže bod vzplanutí přepravované látky je vyšší než 0 °C.

TP9	Látka podle tohoto popisu smí být přepravována v přemístitelné cisterně pouze po schválením příslušným orgánem.

TP10	Vyžaduje se olověný povlak o tloušťce nejméně 5 mm, který musí být každoročně zkoušen, nebo povlak z jiného vhodného materiálu schváleného příslušným orgánem.

TP11	(Vyhrazeno)

TP12	Tato látka působí na ocel vysoce žíravě.

TP13	Při přepravě této látky musí být pohotově k použití nezávislý dýchací přístroj.

TP14	(Vyhrazeno)

TP15	(Vyhrazeno)

TP16	Cisterna musí být vybavena zvláštním zařízením pro ochranu před podtlakem a přetlakem za normálních přepravních podmínek. Toto zařízení musí být schváleno příslušným orgánem. Požadavky na tlakové pojistné zařízení jsou uvedeny v 6.7.2.8.3, aby se zabránilo krystalizaci látky v tlakovém pojistném ventilu.

TP17	Pro tepelnou izolaci cisterny smějí být používány pouze anorganické nehořlavé materiály.

TP18	Teplota musí být udržována mezi 18 °C a 40 °C. Přemístitelné cisterny obsahující ztuhlou kyselinu methakrylovou nesmějí být během přepravy znovu zahřívány.

TP19	Vypočtená tloušťka stěny nádrže musí být zvětšena o 3 mm. Tloušťka stěny nádrže musí být ověřena ultrazvukem v polovičních lhůtách mezi periodickými hydraulickými zkouškami.

TP20	Tato látka smí být přepravována pouze v izolovaných cisternách pod vrstvou dusíku.

TP21	Tloušťka stěny nádrže nesmí být menší než 8 mm. Cisterny musí být podrobeny hydraulické zkoušce prohlídce vnitřku ve lhůtách nepřekračujících 2,5 roku.

TP22	Mazadla pro těsnění nebo jiná zařízení musí být snášenlivá s kyslíkem.

TP23	Přeprava povolena za zvláštních podmínek předepsaných příslušným orgánem.

TP24	Přemístitelné cisterny mohou být vybaveny zařízením umístěným při maximálních plnicích podmínkách ve výparném prostoru nádrže, aby se zabránilo zvýšení tlaku v důsledku pomalého rozkladu přepravované látky. Toto zařízení musí též v případě převrácení cisterny zabránit nepřípustnému úniku kapaliny nebo vniknutí cizích látek do cisterny. Toto zařízení musí být schváleno příslušným orgánem nebo jím pověřenou institucí.

TP25	Oxid siřičitý čistoty nejméně 99,95 % smí být přepravován v cisternách bez inhibitoru za podmínky, že je udržován na teplotě nejméně 32,5 °C.

TP26	Při přepravě v zahřátém stavu musí být ohřívací zařízení upevněno na vnějšku nádrže. Na látky UN 3176 se vztahuje tento požadavek pouze tehdy, pokud látka reaguje nebezpečně s vodou.

TP27	Přemístitelná cisterna mající minimální zkušební přetlak 4 bar smí být používána, jestliže je uvedeno, že podle definice zkušebního tlaku v 6.7.2.1 je přípustný zkušební tlak 4 bar nebo menší.

TP28	Přemístitelná cisterna mající minimální zkušební tlak 2,65 bar smí být používána, jestliže je uvedeno, že podle definice zkušebního tlaku v 6.7.2.1 je přípustný zkušební tlak 2,65 bar nebo menší.

TP29	Přemístitelná cisterna mající minimální zkušební tlak 1,5 bar smí být používána, jestliže je uvedeno, že podle definice zkušebního tlaku v 6.7.2.1 je přípustný zkušební tlak 1,5 bar nebo menší.

TP30	Tato látky musí být přepravována v tepelně izolovaných cisternách.

TP31	Tato látka smí být přepravována v cisternách jen v tuhém stavu.

KAPITOLA 4.3

POUŽÍVÁNÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A CISTERNOVÝCH VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, JEJICHŽ NÁDRŽE JSOU VYROBENY Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ, A BATERIOVÝCH VOZIDEL A VÍCEČLÁNKOVÝCH KONTEJNERŮ NA PLYN (MEGC)

POZNÁMKA:	Pro přemístitelné cisterny a UN schválené MEGC viz kapitola 4.2, pro cisterny z vyztužených plastů viz kapitola 4.4; pro cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů viz kapitola 4.5.

4.3.1	Rozsah použití

4.3.1.1	Ustanovení, která jsou uvedena v celé šíři stránky se vztahují jak na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla, a na cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC. Ustanovení uvedená pouze v jednom sloupci se vztahují jen na:
-	nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla (levý sloupec);
-	cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC (pravý sloupec).

4.3.1.2	Tato ustanovení se vztahují na:

nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla	cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC	

používané pro přepravu plynných, kapalných, práškovitých a trnitých látek.

4.3.1.3	V oddílu 4.3.2 jsou uvedena ustanovení, která se vztahují na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby určené pro přepravu látek všech tříd a na bateriová vozidla a MEGC určená k přepravě plynů třídy 2. Oddíly 4.3.3 a 4.3.4 obsahují zvláštní ustanovení, která doplňují nebo mění ustanovení oddílu 4.3.2.

4.3.1.4	Požadavky na konstrukci, vystroj, schválení typu, zkoušky a značení viz kapitola 6.8.

4.3.1.5	Pro přechodná ustanovení týkající se použití této kapitoly viz oddíl

1.6.31.6.4		

4.3.2	Ustanovení vztahující se na všechny třídy

4.3.2.1	Použití

4.3.2.1.1	Látka podléhající ADR může být přepravována v nesnímatelných cisternách (cisternových vozidlech), snímatelných cisternách, bateriových vozidlech, cisternových kontejnerech, cisternových výměnných nástavbách a MEGC pouze tehdy, pokud je ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uveden kód cisterny podle 4.3.3.1.1. a 4.3.4.1.1.

4.3.2.1.2	Požadovaný typ cisterny, bateriového vozidla a MEGC je uveden v kódované formě ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2.Uvedené kódy se skládají z písmen a číslic ve stanoveném pořadí. Vysvětlivky pro význam čtyř částí kódu jsou uvedeny v	4.3.3.1.1 (pokud látka určená k přepravě je látkou třídy 2) a v 4.3.4.1.1 (pokud látka určená k přepravě je látkou tříd 3 až 9)1.

4.3.2.1.3	Požadovaný typ podle 4.3.2.1.2 odpovídá nejméně přísným předpisům konstrukčních požadavkům, které jsou přijatelné pro příslušnou látku, pokud není v této kapitole nebo v kapitole 6.8 stanoveno jinak. Smějí být používány také cisterny odpovídající kódům, pro které je předepsán vyšší minimální výpočtový tlak nebo přísnější požadavky na plnicí nebo vyprazdňovací otvory nebo pojistné ventily/zařízení (viz 4.3.3.1.1 pro třídu 2 a 4.3.4.1.1 pro třídy 3 až 9).

4.3.2.1.4	Na cisterny, bateriová vozidla a MEGC pro určité látky se vztahují dodatečná ustanovení, která jsou uvedena jako zvláštní ustanovení ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2

4.3.2.1.5	Cisterny, bateriová vozidla a MEGC nesmějí být plněny jinými nebezpečnými látkami než těmi, pro jejichž přepravu byly schváleny (viz 6.8.2.3.1) a které při styku s materiály nádrží, těsněními, výstrojí a ochrannými povlaky nejsou schopny s nimi nebezpečně reagovat (viz definice nebezpečné reakce v oddíle 1.2.1) a tvořit nebezpečné látky nebo tyto materiály výrazně zeslabovat2.

4.3.2.1.6	Potraviny nesmějí být přepravovány v cisternách používaných pro nebezpečné látky, pokud nebyly učiněny nezbytné kroky, aby se zabránilo ohrožení veřejného zdraví.

4.3.2.2	Stupeň plnění

4.3.2.2.1	Dále uvedené stupně plnění cisteren určených pro přepravu kapalin při teplotách okolí nesmějí být překročeny:

(a)	pro hořlavé látky bez dalších nebezpečných vlastností (např. jedovatost nebo žíravost) v cisternách s odvětrávacím systémem nebo s pojistnými ventily (také s předřazeným průtržným kotoučem):
stupeň plnění =  % vnitřního objemu

(b)	pro jedovaté nebo žíravé látky (hořlavé nebo nehořlavé) v cisternách s odvětrávacím systémem nebo s pojistnými ventily (také s předřazeným průtržným kotoučem ):
stupeň plnění =  % vnitřního objemu
______________
1	Výjimka platí pro cisterny určené pro přepravu látek tříd 5.2 nebo 7 přitom tvoří výjimku (viz 4.3.4.1.3).
2	Někdy může být nezbytné, konzultovat s výrobcem látky a příslušným orgánem snášenlivost látky s materiály cisteren, bateriových vozidel nebo MEGC.

(c)	pro hořlavé látky a slabě jedovaté nebo žíravé látky (hořlavé nebo nehořlavé) v hermeticky uzavřených cisternách bez pojistného zařízení:

stupeň plnění =  % vnitřního objemu

(d)	pro velmi jedovaté, jedovaté, silně žíravé nebo žíravé látky (hořlavé nebo nehořlavé) v hermeticky uzavřených cisternách bez pojistného zařízení:

stupeň plnění =  % vnitřního objemu

4.3.2.2.2	V těchto vzorcích znamená α střední koeficient objemové roztažnosti kapaliny mezi 15 °C a 50 °C, tj. pro zvýšení teploty nejvýše o 35 °C.

α se vypočte podle vzorce:

přičemž d15 a d50 znamená hustoty kapaliny při 15 °C a 50 °C a tF střední teplotu kapaliny při plnění.

4.3.2.2.3	Ustanovení 4.3.2.2.1 (a) až (d) se nevztahují na cisterny, jejichž obsah je udržován během přepravy ohřívacím zařízením na teplotě vyšší než 50 °C. V tomto případě musí být stupeň plnění na začátku přepravy stanoven a teplota řízena tak, aby cisterna nebyla během přepravy naplněna více než do 95 % svého vnitřního objemu a plnicí teplota nebyla překročena.

4.3.2.2.4	Pokud nádrže určené pro přepravu kapalin3 nejsou rozděleny přepážkami nebo peřejníky do komor o vnitřním objemu nejvýše 7500 I, pak musí být plněny, nejméně do 80 % nebo nejvýše do 20 % svého vnitřního objemu.

4.3.2.3	Provoz

4.3.2.3.1	Tloušťka stěn nádrže se nesmí během celé doby používání cisterny zmenšit pod nejmenší hodnotu, která je předepsána v:

	6.8.2.1.17 až 6.8.2.1.21	6.8.2.1.17 až 6.8.2.1.20	

4.3.2.3.2Cisternové kontejnery/MEGC musí být při přepravě naloženy na vozidle tak, aby byly dostatečně chráněny zařízením vozidla nebo samotného cisternového kontejneru/MEGC proti podélným a příčným nárazům a proti převrácení4. Jsou - li cisternové kontejnery/ MEGC, včetně provozní výstroje konstruovány tak, že mohou odolat nárazům a převrácení, pak není nutné je tímto způsobem chránit.			
__________
3	Za kapalné se ve smyslu tohoto ustanovení považují takové látky, jejichž kinematická viskozita při 20 °C je menší než 2680 mm2/s.

4.3.2.3.3	Během plnění a vyprazdňování cisteren, bateriových vozidel a MEGC musí být učiněna náležitá opatření, aby se zabránilo uvolnění nebezpečného množství plynů a par. Cisterny, bateriová vozidla a MEGC musí být uzavřeny tak, aby nemohlo dojít k samovolnému úniku obsahu. Spodní výpusti cisteren musí být uzavřeny čepičkami se šroubením, slepými přírubami nebo jinými stejně účinnými zařízeními. Hermetičnost uzávěrů cisteren, bateriových vozidel a MEGC musí být po naplnění zkontrolována plničem. Toto ustanovení se vztahuje zvláště na horní část plnicího potrubí.

4.3.2.3.4	Je-li několik uzávěrů zabudováno za sebou, musí se nejdříve uzavřít ten, který je nejblíže k přepravované látce.

4.3.2.3.5	Během přepravy nesmějí na vnější straně cisteren lpět žádné zbytky naplněné látky.

4.3.2.3.6	Látky, které spolu mohou nebezpečně reagovat, nesmějí být přepravovány v sousedních komorách cisteren.

Látky, které spolu mohou nebezpečně reagovat, smí být přepravovány v sousedních komorách cisteren, pokud jsou tyto komory od sebe odděleny přepážkou, která má stejnou nebo větší tloušťku, než má sama cisterna. Tyto látky smějí být přepravovány také v komorách jedné cisterny, pokud jsou jimi naplněné komory od sebe odděleny vyprázdněným meziprostorem nebo vyprázdněnou komorou.

4.3.2.4	Nevyčištěné vyprázdněné cisterny, bateriová vozidla a MEGC

POZNÁMKA: Pro nevyčištěné vyprázdněné cisterny, bateriová vozidla a MEGC mohou být použita zvláštní ustanovení TU1, TU2, TU4, TU16 a TU35 oddílu 4.3.5.

4.3.2.4.1	Během přepravy nesmějí na vnější straně cisteren lpět žádné zbytky naplněné látky.

4.3.2.4.2	Pro připuštění k přepravě musí být nevyčistěné vyprázdněné cisterny, bateriová vozidla a MEGC uzavřeny a utěsněny stejně, jako kdyby byly plné.

4.3.2.4.3	Nejsou-li nevyčištěné vyprázdněné cisterny, bateriová vozidla a MEGC uzavřeny tak hermeticky jako v naplněném stavu a nemohou-li být dodržena ustanovení ADR, pak musí být přepraveny za dostatečných bezpečnostních opatření při přepravě do nejbližšího vhodného místa, kde může být provedeno vyčištění nebo oprava.

Za dostatečnou bezpečnost při přepravě se považuje, pokud jsou učiněna odpovídající opatření, která zabezpečí bezpečnost odpovídající ustanovením ADR a zabrání nekontrolovatelnému úniku nebezpečných věcí.

4.3.2.4.4	Nevyčištěné vyprázdněné nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny, bateriová vozidla, cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC se smějí přepravovat i po uplynutí lhůt pro zkoušky stanovených v 6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.3 k provedení inspekce.
__________
4	Příklady pro ochranu nádrží:
- Ochranu proti bočnímu nárazu mohou tvořit např. podélné nárazníky po obou stranách ve výši střední roviny nádrže.
- Ochranu proti převrácení mohou tvořit např. výztužné prstence nebo nárazníky upevněné příčně ve vztahu k rámu.
- Ochranu proti nárazu zezadu může tvořit např. nárazník nebo rám.

4.3.3	Zvláštní ustanovení pro třídu 2

4.3.3.1	Kódování nádob/cisteren a hierarchie cisteren

4.3.3.1.1	Kódování cisteren, bateriových vozidel a MEGC

Čtyři části kódů (kódů cisteren) uvedených ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 mají následující význam:

Část	Popis	Kód cisterny	
1	Typ cisterny, bateriového vozidla nebo MEGC	C = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro stlačené plyny; P = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC pro zkapalněné nebo rozpuštěné plyny; R = cisterna pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny;	
2	Výpočtový tlak	X = hodnota příslušného nejnižšího zkušebního tlaku podle tabulky v 4.3.3.2.5; nebo 22 = nejnižší výpočtový tlak v bar;	
3	Otvory (viz 6.8.2.2 a 6.8.3.2)	B = cisterna se spodními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC s otvory pod hladinou kapaliny nebo pro stlačené plyny; C = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 3 uzávěry s otvory pro čistění pod hladinou kapaliny; D = cisterna s horními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se 3 uzávěry; nebo bateriové vozidlo nebo MEGC bez otvorů pod hladinou kapaliny;	
4	Pojistné ventily/zařízení	N = cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC s pojistným ventilem podle 6.8.3.2.9 nebo 6.8.3.2.10, která není hermeticky uzavřena; H = hermeticky uzavřená cisterna, bateriové vozidlo nebo MEGC (viz. oddíl 1.2.1).	

POZNÁMKA 1: U některých plynů uváděné zvláštní ustanovení TU17 ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2 znamená, že plyn může být přepravován jen v bateriových vozidlech nebo MEGC.

POZNÁMKA 2: Tlaky uvedené na cisterně samé nebo na Tabulce udávaný tlak nesmějí být menší než hodnota pro "X" nebo nejmenší výpočtový tlak.

4.3.3.1.2	Hierarchie cisteren

Kód cisterny	Další kód(y) cisterny(en) povolený(é) pro látky pod tímto kódem	
C*BN	C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH	
C*BH	C#BH, C#CH, C#DH	
C*CN	C#CN, C#DN, C#CH, C#DH	
C*CH	C#CH, C#DH	
C*DN	C#DN, C#DH	
C*DH	C#DH	
P*BN	P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH	
P*BH	P#BH, P#CH, P#DH	
P*CN	P#CN, P#DN, P#CH, P#DH	
P*CH	P#CH, P#DH	
P*DN	P#DN, P#DH	
P*DH	P#DH	
R*BN	R#BN, R#CN, R#DN	
R*CN	R#CN, R#DN	
R*DN	R#DN	

Číslice zastoupená značkou "#" musí být rovna nebo větší než číslice zastoupená značkou "*".

POZNÁMKA: Tato hierarchie nebere v úvahu zvláštní ustanovení (viz. oddíly 4.3.5 a 6.8.4) pro každou položku.

4.3.3.2	Podmínky plnění a zkušební tlaky

4.3.3.2.1	Zkušební tlak pro cisterny určené pro přepravu stlačených plynů musí být nejméně 1,5 násobek provozního tlaku, jak je definován v 1.2.1 pro tlakové nádoby.

4.3.3.2.2	Zkušební tlak pro cisterny určené pro přepravu:

-	vysokým tlakem zkapalněných plynů; a
-	rozpuštěných plynů.

musí být takový, aby po naplnění nádrže na nejvyšší stupeň plnění tlak dosažený v nádrži látkou při teplotě 55 °C pro cisterny s tepelnou izolací nebo při teplotě 65 °C pro cisterny bez tepelně izolace nepřekročil zkušební tlak.

4.3.3.2.3	Zkušební tlak pro cisterny určené pro přepravu pod nízkým tlakem zkapalněných plynů bude:

(a)	jsou-li cisterny opatřeny tepelnou izolací, nejméně roven tenzi par kapaliny při 60 °C, snížený o 0,1 MPa (1 bar), nejméně však 1 MPa (10 bar);

(b)	nejsou-li cisterny opatřeny tepelnou izolací, nejméně roven tenzi pak kapaliny při 65 °C, snížený o 0,1 MPa (1 bar), nejméně však 1 MPa (10 bar).

Nejvyšší dovolená hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu se vypočte takto:

Nejvyšší dovolená hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu = 0,95 x hustota kapalné fáze při 50°C (v kg/l);

Kromě toho nesmí plynná fáze pod 60 °C vymizet.

Je-li průměr nádrží nejvýše 1,5 m, musí být použity hodnoty zkušebního tlaku a nejvyšší dovolená hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu podle pokynu pro balení P200 v 4.1.4.1.

4.3.3.2.4	Zkušební tlak pro cisterny určené pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí být nejméně 1,3 násobek nejvyššího dovoleného provozního tlaku vyznačeného na cisterně avšak nejméně 300 kPa (3 bar) (přetlak); pro cisterny s vakuovou izolací musí být zkušební tlak nejméně 1,3 násobek nejvyššího dovoleného provozního tlaku zvýšený o 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5	Tabulka plynů a směsí plynů, které mohou být přepravovány v nesnímatelných cisternách (cisternových vozidlech), bateriových vozidlech, snímatelných cisternách, cisternových kontejnerech nebo MEGC uvádějící nejmenší zkušební tlak pro cisterny a případně nejvyšší dovolenou hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu.

U plynů a směsí plynů zařazených pod položky j.n. musí být hodnoty zkušebního tlaku a nejvyšší dovolená hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu předepsány znalcem schváleným příslušným orgánem.

Pokud byly cisterny pro stlačené nebo vysokým tlakem zkapalněné plyny vystaveny nižšímu zkušebnímu tlaku než uvedenému v tabulce a cisterny jsou opatřeny tepelnou izolací, může být znalcem schváleným příslušným orgánem předepsána nižší maximální hodnota za předpokladu, že tlak dosažený v cisterně látkou při teplotě 55 °C nepřekročí zkušební tlak vyražený na cisterně.

UN číslo	Pojmenování	Klasi-fikační kód	Nejnižší zkušební tlak pro cisterny	Nejvyšší dovolená hmotnost plnění na litr vnitř. objemu	
			s tepelnou izolací	bez tepelné izolace		
			MPa	bar	MPa	bar	kg/l	
1001	acetylén, rozpuštěný	4 F	pouze v bateriových vozidlech a MEGC složených z nádob	
1002	vzduch, stlačený	1 A	viz 4.3.3.2.1	
1003	vzduch, hluboce zchlazený, kapalný	3 O	viz 4.3.3.2.4	
1005	čpavek, bezvodý	2 TC	2,6	26	2,9	29	0,53	
1006	argon, stlačený	1 A	viz 4.3.3.2.1	
1008	fluorid boritý,	2 TC	22,5 30	225 300	22,5 30	225 300	0,715 0,86	
1009	bromtrifluormethan (chladicí plyn R13B1)	2 A	12	120	 4,2 12 25	 42 120 250	1,50 1,13 1,44 1,60	
1010	1,3-butadien, stabilizovaný nebo 1,2-butadien, stabilizovaný nebo směsi 1,3-butadienu a uhlovodíků, stabilizované	2 F	1 1  1	10 10  10	1 1  1	10 10  10	0,55 0,59  0,50	
1011	butan	2 F	1	10	1	10	0,51	
1012 1012 1012 1012	buteny, směs nebo 1-buten nebo 2-buten cis nebo 2-butan trans	2 F	1 1 1 1	10 10 10 10	1 1 1 1	10 10 10 10	0,53 0,54 0,55 0,50	
1013	oxid uhličitý	2 A	19 22,5	190 225	  19 25	  190 250	0,73 0,78 0,66 0,75	
1014	kyslík a oxid uhličitý, směs, stlačená	1 O	viz 4.3.3.2.1	
1015	oxid uhličitý a oxid dusný, směs	2 A	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
1016	oxid uhelnatý, stlačený	1 TF	viz 4.3.3.2.1	
1017	chlor	2 TC	1,7	17	1,9	19	1,25	
1018	chlordifluormethan (chladicí plyn R22)	2 A	2,4	24	2,6	26	1,03	
1020	chlorpentafluorethan (chladicí plyn R115)	2 A	2	20	2,3	23	1,08	

1021	1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (chladicí plyn R124)	2 A	1	10	1,1	11	1,20	
1022	chlortrifluormethan (chladicí plyn R13)	2 A	12 22,5	120 225	  10 12 19 25	  100 120 190 250	0,96 1,12 0,83 0,90 1,04 1,10	
1023	svítiplyn, stlačený	1 TF	viz 4.3.3.2.1	
1026	kyan	2 TF	10	100	10	100	0,70	
1027	cyklopropan	2 F	1,6	16	1,8	18	0,53	
1028	dichlordifluormethan (chladicí plyn R12)	2 A	1,5	15	1,6	16	1,15	
1029	dichlorfluormethan (chladicí plyn R21)	2 A	1	10	1	10	1,23	
1030	1,1-difluorethan (chladicí plyn R152a)	2 F	1,4	14	1,6	16	0,79	
1032	dimethylamin, bezvodý	2 F	1	10	1	10	0,59	
1033	dimethylether	2 F	1,4	14	1,6	16	0,58	
1035	ethan	2 F	12	120	 9,5 12 30	 95 120 300	0,32 0,25 0,29 0,39	
1036	ethylamin	2 F	1	10	1	10	0,61	
1037	chlorethan (ethylchlorid)	2 F	1	10	1	10	0,80	
1038	ethylen, hluboce zchlazený, kapalný	3 F	viz 4.3.3.2.4	
1039	ethyImethylether	2 F	1	10	1	10	0,64	
1040	ethylenoxid s dusíkem až do celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C	2 TF	1,5	15	1,5	15	0,78	
1041	ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 9%, ale nejvýše 87% ethylenoxidu	2 F	2,4	24	2,6	26	0,73 Í	
1046	helium, stlačené	1 A	viz 4.3.3.2.1	

1048	bromovodík, bezvodý	2 TC	5	50	5,5	55	1,54	
1049	vodík, stlačený	1 F	viz 4.3.3.2.1	
1050	chlorovodík, bezvodý	2 TC	12	120	 10 12 15 20	 100 120 150 200	0,69 0,30 0,56 0,67 0,74	
1053	sirovodík	2 TF	4,5	45	5	50	0,67	
1055	isobuten	2 F	1	10	1	10	0,52	
1056	krypton, stlačený	1 A	viz 4.3.3.2.1	
1058	zkapalněné plyny, nehořlavé, nasycené dusíkem, oxidem uhličitým nebo vzduchem	2 A	1,5 x plnicí tlak viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
1060	methylacetylen a propadien, směs, stabilizovaná směs P 1 směs P 2 propadien s 1% až 4% methylacetylenu	2 F	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3 	
			2,5 2,2 2,2	25 22 22	2,8 2,3 2,2	28 23 22	0,49 0,47 0,50	
1061	methylamin, bezvodý	2 F	1	10	1,1	11	0,58	
1062	methylbromid s nejvýše 2 % chlorpikrinu	2 T	1	10	1	10	1,51	
1063	methylchlorid (chladicí plyn R40)	2 F	1,3	13	1,5	15	0,81	
1064	methyImerkaptan	2 TF	1	10	1	10	0,78	
1065	neon, stlačený	1 A	viz 4.3.3.2.1	
1066	dusík, stlačený	1 A	viz 4.3.3.2.1	
1067	oxid dusičitý	2 TOC	pouze v bateriových vozidlech a MEGC složených z nádob	
1070	oxid dusný	2 O	22,5	225	 18 22,5 25	 180 225 250	0,78 0,68 0,74 0,75	

1071	ropný plyn, stlačený	1 TF	viz 4.3.3.2.1	
1072	kyslík, stlačený	1 O	viz 4.3.3.2.1	
1073	kyslík, hluboce zchlazený, kapalný	3 O	viz 4.3.3.2.4	
1076	fosgen	2 TC	pouze v bateriových vozidlech a MEGC složených z nádob	
1077	propen	2 F	2,5	25	2,7	27	0,43	
1078	chladicí plyn, j.n., jako směs F1 směs F2 směs F3 jiné směsi	2 A	 1 1,5 2,4	 10 15 24	 1,1 1,6 2,7	 11 16 27	 1,23 1,15 1,03	
			viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
1079	oxid siřičitý	2 TC	1	10	1,2	12	1,23	
1080	fluorid sírový	2 A	12	120	 7 14 16	 70 140 160	1,34 1,04 1,33 1,37	
1082	chlortrifluorethylen, stabilizovaný	2 TF	1,5	15	1,7	17	1,13	
1083	trimethylamin, bezvodý	2 F	1	10	1	10	0,56	
1085	vinyIbromid, stabilizovaný	2 F	1	10	1	10	1,37	
1086	vin (chlorid, stabilizovan "	2 F	1	10	1,1	11	0,81	
1087	vinyImethylether, stabilizovaný	2 F	1	10	1	10	0,67	
1581	chlorpikrin a methylbromid směs, s více než 2 % chlorpikrinu	2 T	1	10	1	10	1,51	
1582	chlorpikrin a chlormethan (methylchlorid), směs	2 T	1,3	13	1,5	15	0,81	
1612	hexaethyltetrafosfát a stlačený plyn, směs	1 T	viz 4.3.3.2.1	
1749	fluorid chloritý	2 TOC	3	30	3	30	1,40	
1858	hexafluorpropylen (chladicí plyn R1216)	2 A	1,7	17	1,9	19	1,11	
1859	fluorid křemičitý	2 TC	20 30	200 300	20 30	200 300	0,74 1,10	

1860	vinylfluorid, stabilizovaný	2 F	12 22,5	120 225	  25	  250	0,58 0,65 0,64	
1912	methylchlorid a dichlormethan, směs	2 F	1,3	13	1,5	15	0,81	
1913	neon, hluboce zchlazený, kapalný	3 A	viz 4.3.3.2.4	
1951	argon, hluboce zchlazený, kapalný	3 A	viz 4.3.3.2.4	
1952	ethylenoxid a oxid uhličitý, směs, obsahující nejvýše 9 % ethylenoxidu	2 A	19	190	19	190	0,66	
			25	250	25	250	0,75	
1953	stlačený plyn, jedovatý, hořlavý, j.n.a	1 TF	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
1954	stlačený plyn, hořlavý, j.n.	1 F	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
1955	stlačený plyn, jedovatý, j.n.a	1 T	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
1956	stlačený plyn, j.n.	1 A	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
1957	deuterium, stlačené	1 F	viz 4.3.3.2.1	
1958	1,2dichlortetrafluorethan (chladicí plyn R114)	2 A	1	10	1	10	1,30	
1959	1,1-difluorethylen (chladicí plyn R1132a)	2 F	12 22,5	120 225	  25	  250	0,66 0,78 0,77	
1961	ethan, hluboce zchlazený, kapalný	3 F	viz 4.3.3.2.4	
1962	ethylen,	2 F	12 22,5	120 225	  22,5 30	  225 300	0,25 0,36 0,34 0,37	
1963	helium, hluboce zchlazené, kapalné	3 A	viz 4.3.3.2.4	
1964	uhlovodíky plynné, směs, stlačená, j.n.	1 F	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
1965	uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n. směs A směs A01 směs A02 směs A0 směs A1 směs B1 směs B2 směs B směs C Jiné směsi	2 F	  1 1,2 1,2 1,2 1,6 2 2 2 2,5	  10 12 12 12 16 20 20 20 25	  1 1,4 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,7	  10 14 14 14 18 23 23 23 27	  0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42	
			viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
1966	vodík, hluboce zchlazený, kapalný	3F	viz 4.3.3.2.4	
1967	insekticid plynný, jedovatý, j.n.a	2 T	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
1968	insekticid plynný, j.n.	2 A	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
1969	isobutan	2 F	1	10	1 	10	0,49	
1970	krypton, hluboce zchlazený, kapalný	3 A	viz 4.3.3.2.4	
1971	methan, stlačený nebo zemní plyn , stlačený, s vysokým obsahem methanu	1 F	viz 4.3.3.2.1 -	
1972	methan, hluboce zchlazený, kapalný nebo zemní plyn , hluboce zchlazený, kapalný s vysokým obsahem methanu	3 F	viz 4.3.3.2.4	
1973	chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, směs s konstantním bodem varu, s cca 49 chlordifluormethanu (chladicí plyn R502)	2 A	2,5	25	2,8	28	1,05	
1974	bromchlordifluormethan (chladicí plyn R12B1)	2 A	1	10	1	10	1,61	
1976	oktafluorcyklobutan (chladicí plyn RC318)	2 A	1	10	1	10	1,34	
1977	dusík, hluboce zchlazený, kapalný	3 A	viz 4.3.3.2.4	
1978	propan	2 F	2,1	21	2,3	23	0,42	
1979	plyny vzácné, směs, stlačená	1 A	viz 4.3.3.2.1	

1980	vzácné plyny a kyslík, směs, stlačená	1 A	viz 4.3.3.2.1	
1981	vzácné plyny a dusík, směs, stlačená	1 A	viz 4.3.3.2.1	
1982	tetrafluormethan, (chladicí plyn R14,	2 A	20 30	200 300	20 30	200 300	0,62 0,94	
1983	1-chlor-2,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R133a)	2 A	1	10	1	10	1,18	
1984	trifluormethan (chladicí plyn R 23)	2 A	19 25	190 250	  19 25	  190 250	0,92 0,99 0,87 0,95	
2034	vodík a methan, směs, stlačená	1 F	viz 4.3.2.2.1	
2035	1,1,1-trifluorethan (chladicí plyn R143a)	2 F	2,8	28	3,2	32	0,79	
2036 "	xenon,	2 A	12	120	 13	 130	1,30 1,24	
2044	2,2-dimethylpropan	2 F	1	10	1	10	0,53	
2073	čpavek, roztok s hustotou menší než 0,880 při 15 °C s více než 35 %,ale nejvýše 40 % čpavku s více než 40 %, ale nejvýše 50 % čpavku	4 A	   1  1,2	   10  12	   1  1,2	   10  12	   0,80  0,77	
2187	oxid uhličitý, hluboce zchlazený, kapalný	3 A	viz 4.3.3.2.4	
2189	dichlorsilan	2 TFC	1	10	1	10	0,90	
2191	sulfurylfluorid	2 T	5	50	5	50	1,10	
2193	hexafluorethan, (chladicí plyn R116)	2 A	16 20	160 200	  20	  200	1,28 1,34 1,10	
2197	jodovodík, bezvodý	2 TC	1,9	19	2,1	21	2,25	
2200	propadien, stabilizovavý	2 F	1,8	18	2,0	20	0,50	

2201	oxid dusný, hluboce zchlazený, kapalný	3 O	viz 4.3.3.2.4	
2203	silan b	2 F	22,5 25	225 250	22,5 25	225 250	0,32 0,36	
2204	sulfid karbonylu	2 TF	2,7	27	3,0	30	0,84	
2417	fluorid karbonylu,	2 TC	20 30	200 300	20 30	200 300	0,47 0,70	
2419	bromtrifluorethylen	2 F	1	10	1	10	1,19	
2420	hexafluoraceton	2 TC	1,6	16	1,8	18	1,08	
2422	oktafluor-2-buten (chladicí plyn R1318)	2 A	1	10	1	10	1,34	
2424	oktafluorpropan (chladicí plyn R218)	2 A	2,1	21	2,3	23	1,07	
2451	fluorodusík,	2 O	20 30	200 300	20 30	200 300	0,50 0,75	
2462	ethylacetylen, stabilizovaný	2 F	1	10	1	10	0,57	
2453	ethyIfluorid (chladicí plyn R161)	2 F	2,1	21	2,5	25	0,57	
2454	methyIfluorid (chladicí plyn R41)	2 F	30	300	30	300	0,36	
2517	1-chlor-1,1-difluorethan (chladicí plyn R142B)	2 F	1	10	1	10	0,99	
2591	xenon, hluboce zchlazený, kapalný	3 A	viz 4.3.3.2.4	
2599	chlortrifluormethan a trifluormethan, azeotropní směs s cca 60 % chlortrifluormethanu (chladicí plyn R503)	2 A	3,1 4,2 10	31 42 100	3,1   4,2 10	31   42 100	0,11 0,21 0,76 0,20 0,66	
2600	oxid uhelnatý a vodík, směs, stlačená	1 TF	viz 4.3.3.2.1	
2601	cyklobutan	2 F	1	10	1	10	0,63	
2602	dichlordifluormethan a 1,1- difluorethan, azeotropní směs s cca 74 % dichlordifluormethanu (chladicí plyn R500)	2 A	1,8	18	2	20	1,01	
2901	chlorid bromný	2 TOC	1	10	1	10	1,50	

3057	trifluoracetylchlorid	2 TC	1,3	13	1,5	15	1,17	
3070	ethylenoxid a dichlordifluormethan, směs s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu	2 A	1,5	15	1,6	16	1,09	
3083	perchlorfluorid	2 TO	2,7	27	3,0	30	1,21	
3136	trifluormethan, hluboce zchlazený, kapalný	3 A	viz 4.3.3.2.4	
3138	ethylen, acetylen a propylen, směs, hluboce zchlazená, kapalná s nejméně 71,5 % ethylenu, nejvýše 22,5 % acetylenu a nejvýše 6 propylenu	3 F	viz 4.3.3.2.4	
3153	perfluormethyIvinylether	2 F	1,4	14	1,5	15	1,14	
3154	perfluorethyIvinylether	2 F	1	10	1	10	0,98	
3156	stlačený plyn, podporující hoření, j.n.	1 O	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
3157	zkapalněný plyn, podporující hoření, J.N.	2 O	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3158	plyn hluboce zchlazený, kapalný, j.n.	3 A	viz 4.3.3.2.4	
3159	1,1,1,2-tetrafluorethan (chladicí plyn R134a)	2 A	1,6	16	1,8	18	1,04	
3160	plyn zkapalněný, jedovatý, hořlavý, j.n.a	2 TF	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3161	plyn zkapalněný, hořlavý, j.n.	2 F	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3162	plyn zkapalněný, jedovatý, j.n.a	2 T	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3163	plyn zkapalněný, j.n.	2 A	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3220	pentafluorethan (chladicí plyn R125)	2 A	4,1	41	4,9	49	0,95	
3252	difluormethan (chladicí plyn R32)	2 F	3,9	39	4,3	43	0,78	
3296	heptafluorpropan (chladicí plyn R227)	2 A	1,4	14	1,6	16	1,20	
3297	ethylenoxid a chlortetrafluorethan, směs s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu	2 A	1	10	1	10	1,16	

3298	ethylenoxid a pentafluorethan, směs s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu	2 A	2,4	24	2,6	26	1,02	
3299	ethylenoxid a tetrafluorethan, směs s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu	2 A	1,5	15	1,7	17	1,03	
3300	ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87% ethylenoxidu	2 TF	2,8	28	2,8	28	0,73	
3303	plyn stlačený, jedovatý, podporující hoření, j.n.a	1 TO	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
3304	plyn stlačený, jedovatý, žíravý, j.n.a	1 TC	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
3305	plyn stlačený, jedovatý, hořlavý, žíravý, j.n.a	1 TFC	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
3306	plyn stlačený, jedovatý, podporující hoření, žíravý, j.n.a	1 TOC	viz 4.3.3.2.1 nebo 4.3.3.2.2	
3307	plyn zkapalněný, jedovatý, podporující hoření, j.n.a	2 TO	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3308	plyn zkapalněný, jedovatý, žíravý, j.n.a	2 TC	viž 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3309	plyn zkapalněný, jedovatý, hořlavý, žíravý, j.n.a	2 TFC	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3310	plyn zkapalněný, jedovatý, podporující hoření, žíravý, j.n.a	2 TOC	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3311	plyn hluboce zchlazený, kapalný, podporující hoření, j.n.	3 O	viz 4.3.3.2.4	
3312	plyn hluboce zchlazený, kapalný, hořlavý, j.n.	3 F	viz 4.3.3.2.4	
3318	čpavek, vodný roztok s hustotou menší než 0,880 při 15 °C, s více než 50 % čpavku	4 TC	viz 4.3.3.2.2	
3337	chladicí plyn R404A	2 A	2,9	29	3,2	32	0,84	
3338	chladicí plyn R407A	2 q	2,8	28	3,2	32	0,95	
3339	chladicí plyn R407B	2 A	3,0	30	3,3	33	0,95	
3340	chladicí plyn R407C	2 A	2,7	27	3,0	30	0,95	
3354	insekticid pIynný, hořlavý, j.n.	2 F	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	
3355	insekticid plynný, jedovatý, hořlavý, j.n.a	2 TF	viz 4.3.3.2.2 nebo 4.3.3.2.3	

a	Dovoleno, pokud LC50 je rovno nebo větší než 200 ppm. 
b	Považováno za pyroforní.

4.3.3.3	Provoz

4.3.3.3.1	Pokud jsou cisterny, bateriová vozidla nebo MEGC schváleny pro různé plyny, pak změna jejich použití vyžaduje jejich vyprázdnění, vyčistění a odplynování v takovém rozsahu, aby byla zabezpečena bezpečnost jejich provozu.

4.3.3.3.2	Při předávání ložených nebo vyprázdněných nevyčištěných cisteren, bateriových vozidel nebo MEGC k přepravě smí být viditelné jen údaje pro skutečně naplněný, nebo pokud jsou vyprázdněné, pro posledně naplněný plyn uvedené v 6.8.3.5.6; všechny údaje týkající se jiných plynů musí být zakryty.

4.3.3.3.3	Všechny články bateriového vozidla nebo MEGC smí obsahovat jen jeden a tentýž plyn.

4.3.3.4.	(Vyhrazeno)

4.3.4	Zvláštní ustanovení pro třídy 3 až 9

4.3.4.1	Kódování, racionální přiřazování a hierarchie cisteren

4.3.4.1.1	Kódování cisteren

Čtyři části kódů (kódů cisteren) uvedené ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 mají následující význam:

Část	Popis	Kód cisterny	
1	Typ cisterny	L = cisterna pro látky v kapalném stavu (kapaliny nebo tuhé látky podávané k přepravě v roztaveném stavu); S = cisterna pro látky v tuhém stavu (práškovém nebo zrnitém);	
2	Výpočtový tlak	G = nejnižší výpočtový tlak podle všeobecných požadavků v 6.8.2.1.14; 1,5; 2,65; 4; 10; 15 nebo 21 = nejnižší výpočtový tlak v bar (viz 6.8.2.1.14);	
3	Otvory (viz 6.8.2.2.2)	A = cisterna se spodními plnicími a vyprazdňovacími otvory se 2 uzávěry; B = cisterna se spodními plnicími a vyprazdňovacími otvory se 3 uzávěry; C = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory, jen s čistícími otvory pod úrovní hladiny kapaliny; D = cisterna s horními plnicími a vyprazdňovacími otvory bez jakýchkoliv otvorů pod úrovní hladiny kapaliny;	
4	Pojistné ventily/zařízení	V = cisterna s odvětrávacím systémem podle 6.8.2.2.6 bez pojistky proti prošlehnutí plamene; nebo cisterna, která není odolná proti tlaku při výbuchu; F = cisterna s odvětrávacím systémem podle 6.8.2.2.6 s pojistkou proti prošlehnutí plamene; nebo cisterna odolná proti tlaku při výbuchu; N = cisterna s pojistným ventilem podle 6.8.2.2.7 nebo 6.8.2.2.8, která není hermeticky uzavřena; taková cisterna může být vybavena vakuovými ventily; H =  hermeticky uzavřená cisterna (viz 1.2.1).	

4.3.4.1.2	Racionální přiřazování kódů cisteren ke skupinám látek a hierarchie cisteren

POZNÁMKA: Některé látky a skupiny látek nejsou uvedeny v tomto racionálním přiřazování, viz 4.3.4.1.3.

Racionální přiřazování	Hierarchie cisteren	
Kód cisterny	Skupina dovolených látek	Další kódy cisteren dovolených pro látky pod tímto kódem	
	Třída	Klasifikační kód	Obalová skupina		
KAPALINY LGAV	3 9	F2 M9	III III	LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH.	
LGBV	4.1   5.1 9 9	F2   01 M6 M11	II, III   III III III	LGBF, L1,5BN, L4BV, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21 DH.	
	a skupiny dovolených látek pro kód cisterny LGAV		
LGBF	3 3 3 3	F1 F1 D D	II tenze par při 50 °C 1,1 bar III II tenze par při 50 °C 1,1 bar III	L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21 DH.	
	A skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV a LGBV		

L1,5BN	3	F1	I, II 1,1 bar < tenze par při 50 °C 1,75 bar	L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH.	
	3	F1	III bod vzplanutí < 23 °C,  viskózní, 1,1 bar < tenze par při 50 °C 1,75 bar		
	3	D	I, II 1,1 bar < tenze par při 50 °C 1,75 bar		
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV a LGBF		
L4BV	5.1	O1	-	-	
L4BN	3	F1	I, III tenze par při 50 °C >1,75 bar	L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21DH.	
	3	FC	III		
		D	I tenze par při 50 °C >1,75 bar		
	3	FC	III		
	5.1	O1	I, II		
		OT1	I		
	8	C1	II, III		
		C3	II, III		
		C4	II, III		
		C5	II, III		
		C7	II, III		
L4BN (pokr.)	8	C8 Cg C10 CF1 CF2 CS1 CW1 CW2 C01 C02 CT1 CT2 CFT M11	II, III II, III II, III II II II II II II II II, III II, III II III		
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV, LGBF a L1,5BN		
L4BH	3    6.1	FT1 FT2 FC FTC T1 T2 T3 T4 T6	II, III II II II II, III II, III II, III II, III II, III	L4DH, L10BH, L10CH, L10DH, L15CH, L21 DH.	

L4BH (pokr.)	6.1	T7 TF1 TF2 TF3 TS TW1 TW2 TO1 TO2 TC1 TC2 TC3 TC4 TFC	II, III II II, III II II II II II II II II II II II   II II		

					

					

					

					
					
	6.2	riziková skupina 2 I3			
	9	M2			
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN a L4BN		
L4DH	4.2      4.3	S1 S3 ST1 ST3 SC1 SC3 W1	II, III II, III II, III II, III 11, III II, III II, III	L10DH, L21DH.	

L4DH (pokr.)	4.3   8	WF1 WT1 WC1 CT1	II, III II, III II, III II, III		

					
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN a L4BH		
L10BH	8	C1 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C10 CF1 CF2 CS1 CW1 CW2 CO1 CO2 CT1 CT2 COT	I I I I I I I I I I I I I I I I I I	L10CH, L10DH, L15CH, L21DH.	
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN a L4BH		

L10CH	3    6.1	FT1 FT2 FC FTC T1 T2 T3 T4 T6 T7 TF1 TF2 TF3 TS TW1 T01 TC1 TC2 TC3 TC4 TFC	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	L10DH, L15CH, L21DH.	
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN ,L4BH a L10BH		
L10DH	4.3	W1 WF1	I I	L21 DH.	

L10DH (pokr.)	4.3   5.1 8	WT1 WC1 WFC OTC CT1	I I I I I		

					
					
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH a L10CH		
L15CH	3 6.1	FT1 TF1	I I	L21 DH.	
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH a L10CH		
L21DH	4.2	S1 S3 SW ST3	I I I I		

					
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH a L15CH 		
TUHÉ LÁTKY SGAV	4.1  4.2  5.1 8	F1 F3 S2 S4 O2 C2	III III II, III III II, III II, III	SGAN, SGAH, S4AH, S10AN, S10AH.	

SGAV (pokr.)	8     9	C4 C6 C8 C10 CT2 M7 M11	III III III II, III III III II, III		
SGAN	4.1      4.2      4.3     5.1	F1 F3 FT1 FT2 FC1 FC2 S2 S4 ST2 ST4 SC2 SC4 W2 WF2 WS WT2 WC2 O2 OT2	II II II, III II, III II, III II, III II II, III II, III II, III II, III II, III II, III II II, III II, III II, III II, III II, III	SGAH, S4AH, S10AN, S10AH.	

SGAN pokr.)	5.1 8          9	OC2 C2 C4 C6 C8 C10 CF2 CS2 CW2 C02 CT2 M3	II, III II II II II II II II II II II III		
	a skupiny dovolených látek pro kód cisteren SGAV		
SGAH	6.1           9	T2 T3 T5 T7 T9 TF3 TS TW2 T02 TC2 TC4 M1	II, III II, III II, III II, III II II II II II II II II, III	S4AH, S10AH.	
SGAH (pokr.)	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren SGAV a SGAN		

S4AH	6.2 9	13 M2	II II	S10AH	
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren SGAV, SGAN a SGAH		
S10AN	8	C2 C4 C6 C8 C10 CF2 CS2 CW2 CO2 CT2	I I I I I I I I I I	S10AH.	
	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren SGAV a SGAN		
S10AH	6.1	T2 T3 T5 T7 TS TW2 TO2 TC2 TC4	I I I I I I I I I		
S10AH (pokr.)	a skupiny dovolených látek pro kódy cisteren SGAV, SGAN, SGAH a S10AN		

POZNÁMKA: Tato hierarchie nebere v úvahu zvláštní ustanovení (viz. oddíly 4.3.5 a 6.8.4) pro každou položku.

Seznam dovolených kódů cisteren podle hierarchie cisteren uvedený v předchozí tabulce není nezbytně úplný. Tato tabulka obsahuje pouze kódy cisteren uvedené v tabulce A kapitoly 3.2. Cisterny s kódy cisteren odlišnými od uvedených v této tabulce nebo v tabulce A kapitoly 3.2 mohou být též používány, pokud první část kódu (L nebo S) zůstává nezměněna a pokud jakákoli další část (číslice nebo písmeno) částí 2 až 4 těchto kódů cisteren odpovídá úrovni bezpečnosti nejméně rovnocenné odpovídající části kódu uvedeného v tabulce A kapitoly 3.2, a to podle následujícího vzestupného pořadí:

Část 2: Výpočtový tlak
G	1,5	2,65	4	10	15	21 bar
Část 3: Otvory
A	B	C	D
Část 4: Pojistné ventily / zařízení
V	F	N	H

Například cisterna s kódem cisterny L10CN je ovolena pro přepravu látky, ke které byl přiřazen kód cisterny L4BN.

4.3.4.1.3	Následující látky a skupiny látek, u kterých je ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uvedeno znaménko "(+)", podléhají zvláštním ustanovením. V tomto případě je dovoleno alternativní použití cisteren pro jiné látky a skupiny látek pouze tehdy, pokud je to uvedeno v osvědčení o schválení typu. Hierarchie cisteren uvedená v 4.3.4.1.2 neplatí. Avšak cisterny vyšší hodnoty podle ustanovení na konci tabulky v 4.3.4.1.2 mohou být použity se zřetelem ke zvláštním ustanovením uvedeným ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2

(a)	třída 4.1:

UN 2448 síra, roztavená: kód LGBV;

(b)	třída 4.2:

UN 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, suchý nebo pod vodou nebo v roztoku a
UN 2447 fosfor, bílý nebo žlutý, roztavený: kód L10DH;

(c)	třída 4.3:

UN 1389 amalgam alkalických kovů;
UN 1391 disperze alkalických kovů nebo disperze kovů alkalických zemin; UN 1392 amalgam kovů alkalických zemin;
UN 1415 lithium;
UN 1420 slitiny draslíku, kovové;
UN 1421 slitina alkalických kovů, kapalná, j.n.;
UN 1422 slitiny draslíku a sodíku;
UN 1428 sodík; a
UN 2257 draslík: kód L10BN;

UN 1407 cesium a
UN 1423 rubidium: kód L10CH;

(d)	třída 5.1:

UN 1873 kyselina chloristá, roztok s více než 50 % hm., ale nejvýše 72 hm. čisté kyseliny: kód L4DN;

UN 2015 peroxid vodíku, vodný roztok, stabilizovaný s více než 70 peroxidu vodíku: kód L4DV;

UN 2015 peroxid vodíku, vodný roztok, stabilizovaný s více než 60 %, ale nejvýše 70 % peroxidu vodíku: kód L4BV;

UN 2014 peroxid vodíku, vodný roztok s nejméně 20 %, ale nejvýše 60 peroxidu vodíku a 3149 peroxidu vodíku a kyselina peroctová, směs stabilizovaná: kód L4BV;

(e)	třída 5.2:

UN 3109 peroxid organický, typ F, kapalný a UN 3119 peroxid organický, typ F, kapalný, řízená teplota: kód L4BN;

UN 3110 peroxid organický, typ F, tuhý a UN 3120 peroxid organický, typ F, kapalný, řízená teplota: kód S4AN;

(f)	třída 6.1:

UN 1613 kyanovodík , vodný roztok (kyselina kyanovodíková) a UN 3294 kyanovodík, alkoholický roztok: kód L15DH;

(g)	třída 7:

Všechny látky: speciální cisterny;

Minimální požadavky pro kapaliny: kód L2,65CN; pro tuhé látky: kód S2,65AN;

Odchylně od všeobecných požadavků tohoto odstavce cisterny používané pro radioaktivní látky mohou být používány také pro přepravu jiných věcí, pokud jsou splněny požadavky pododdílu 5.1.3.2;

(h)	třída 8:

UN 1052 fluorovodík, bezvodý a UN 1790 kyselina fluorovodíková, roztok, obsahující více než 85 % kyseliny fluorovodíkové: kód L21 DH;

UN 1744 brom nebo brom, roztok: kód L21 DH;

UN 1791 chlornan, roztok a UN 1908 chloritan, roztok: kód L4BV.

4.3.4.1.4	Cisterny určené pro přepravu kapalných odpadů splňující požadavky kapitoly 6.10 a vybavené dvěma uzávěry podle 6.10.3.2 musí být přiřazeny ke kódu cisterny L4AH. Pokud jsou tyto cisterny vybaveny pro alternativní přepravu kapalných a tuhých látek, musí být označeny kombinovanými kódy cisteren L4AH+S4AH.

4.3.4.2	Všeobecné ustanovení

4.3.4.2.1	V případě nakládky zahřátých látek nesmí teplota na vnějším povrchu cisterny nebo její tepelné izolace během přepravy překročit 70 °C.

4.3.4.2.2	Spojovací potrubí mezi nezávislými, ale navzájem propojenými cisternami dopravních jednotek musí být během přepravy vyprázdněné. Flexibilní plnicí a vyprazdňovací potrubí, které není permanentně připojeno k nádržím, musí být během přepravy vyprázdněné.		

4.3.4.2.3	(Vyhrazeno)

4.3.5	Zvláštní ustanovení

Následující zvláštní ustanovení se musí použít, pokud jsou uvedena u příslušné položky ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2:

TU1	Cisterny nesmějí být podány k přepravě před úplným ztuhnutím látky a jejím pokrytím inertním plynem. Nevyčištěné vyprázdněné cisterny, které tyto látky obsahovaly, musí být naplněny inertním plynem.

TU2	Látka musí být pokryta inertním plynem. Nevyčištěné vyprázdněné cisterny, které tyto látky obsahovaly, musí být naplněny inertním plynem.

TU3	Vnitřek nádrže a všechny části, které mohou přijít do styku s látkou, musí být udržovány v čistotě. Pro čerpadla, ventily a ostatní zařízení se nesmí používat žádná mazadla, která se mohou s látkou nebezpečně slučovat.

TU4	Během přepravy musí být tyto látky pokryty inertním plynem, jehož přetlak musí činit nejméně 50 kPa (0,5 bar).

Nevyčištěné vyprázdněné cisterny, které obsahovaly tyto látky, musí být při podání k přepravě naplněny inertním plynem o přetlaku nejméně 50 kPa (0,5bar).

TU5	(Vyhrazeno)

TU6	Není dovoleno přepravovat v cisternách, bateriových vozidlech a MEGC, pokud je hodnota LC50 nižší než 200 ppm.

TU7	Materiály používané k utěsnění spojů nebo k údržbě uzávěrů musí být snášenlivé s obsahem.

TU8	Cisterny z hliníkových slitin se nesmějí používat k přepravě, ledaže jsou výlučně vyhrazeny pro takovou přepravu a acetaldehyd neobsahuje kyselinu.

TU9	UN 1203 benzín s tenzí par při 50 °C vyšší než 110 kPa (1,1 bar), ale nejvýše 150 kPa (1,5 bar) smí být přepravován také v cisternách konstruovaných podle 6.8.2.1.14(a) a jejichž výstroj odpovídá 6.8.2.2.6.

TU10	(Vyhrazeno)

TU11	Během plnění nesmí teplota této látky překročit 60 °C. Nejvyšší plnicí teplota 80 °C je dovolena, pokud jsou chráněna místa úniku par a jsou splněny dále uvedené podmínky. Po ukončení plnění musí být cisterny natlakovány (např. stlačeným vzduchem), aby se zkontrolovala jejich těsnost. Musí se zabezpečit, aby během přepravy nedošlo ke vzniku podtlaku. Před vyprázdněním se musí zkontrolovat, jestli tlak v cisternách je stále vyšší než tlak atmosférický. Pokud tomu tak není, musí se před započetím vyprazdňování do cisteren zavést inertní plyn.

TU12	Při změně používání musí být z nádrže a výstroje před a po přepravě této látky dokonale vyčištěny všechny zbytky této látky.

TU13	Cisterny musí být při plnění prosty všech nečistot. Provozní výstroj, jako ventily a vnější potrubí, musí být po naplnění nebo vyprázdnění cisterny vyprázdněny.

TU14	Ochranné kryty uzávěrů musí být během přepravy uzamčeny.

TU15	Cisterny se nesmějí použít k přepravě potravin, poživatin a krmiva

TU16	Nevyčištěné vyprázdněné cisterny musí být při podání k přepravě:

-	bud' naplněny dusíkem,
-	nebo naplněny vodou nejméně na 96 % a nejvíce na 98 % svého vnitřního objemu; v době od 1. října do 31. března musí voda obsahovat dostatečné množství ochranného prostředku proti zamrzání, aby nemohla voda během přepravy zamrznout. Ochranný prostředek proti zamrzání nesmí mít žádné korosivní účinky a nesmí reagovat s fosforem.

TU17	Smí se přepravovat jen v bateriových vozidlech nebo MEGC, jejichž články jsou nádoby.

TU18	Stupeň plnění cisteren musí být stanoven tak, aby při zahřátí obsahu na teplotu, při níž se tenze par rovná otevíracímu tlaku pojistného ventilu, objem kapaliny dosáhl 95 % vnitřního objemu cisterny při této teplotě. Ustanovení 4.3.2.3.4 se nepoužije.

TU19	Cisterny smějí být naplněny do 98% při plnící teplotě a tlaku. Ustanovení 4.3.2.3.4 se nepoužije.

TU20	(Vyhrazeno)

TU21	Látka musí být v době plnění, je-li použita voda jako ochranný prostředek, pokryta vrstvou nejméně 12 cm vody; stupeň plnění při teplotě 60 °C nesmí překročit 98 %. Je-li použit dusík jako ochranný prostředek, stupeň plnění při teplotě 60 °C nesmí překročit 96 %. Zbylý prostor musí být naplněn dusíkem tak, aby ani po ochlazení neklesl v žádném případě tlak dusíku pod atmosférický tlak. Cisterna musí být tak uzavřena, aby nemohlo dojít k úniku plynu.

TU22	Cisterny smějí být plněny nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu; při střední teplotě kapaliny 50 °C musí zůstat v nádrži z hlediska bezpečnosti ještě prázdný prostor 5%.

TU23	Stupeň plnění nesmí překročit 0,93 kg na litr vnitřního objemu, plní-li se hmotnostně. Plní-li se objemově, nesmí stupeň plnění překročit 85 %.

TU24	Stupeň plnění nesmí překročit 0,95 kg na litr vnitřního objemu, plní-li se hmotnostně. Plní-li se objemově, nesmí stupeň plnění překročit 85 %.

TU25	Stupeň plnění nesmí překročit 1,14 kg na litr vnitřního objemu, plní-li se hmotnostně. Plní-li se objemově, nesmí stupeň plnění překročit 85 %.

TU26	Stupeň plnění nesmí překročit 85 %.

TU27	Cisterny smějí být plněny nejvýše do 98 % svého vnitřního objemu.

TU28	Cisterny smějí být plněny při referenční teplotě 15 °C nejvýše do 95% svého vnitřního objemu.

TU29	Cisterny smějí být plněny nejvýše do 97 % svého vnitřního objemu a nejvyšší teplota po naplnění nesmí překročit 140 °C.

TU30	Cisterny musí být plněny podle zkušebního protokolu po schválení konstrukčního typu cisterny, avšak nejvýše do 90 % svého vnitřního objemu.

TU31	Cisterny smějí být plněny nejvýše do 1 kg na litr vnitřního objemu.

TU32	Cisterny smějí být plněny nejvýše do 88 % svého vnitřního objemu.

TU33	Cisterny smějí být plněny nejméně do 88 % a nejvýše do 92 % svého vnitřního objemu, nebo do 2,86 kg na litr svého vnitřního objemu.

TU34	Cisterny smějí být plněny nejvýše do 0,84 kg na litr svého vnitřního objemu.

TU35	Nevyčištěné vyprázdněné nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a cisternové kontejnery, které obsahovaly tyto látky, nepodléhají požadavkům ADR, pokud byla provedena přiměřená opatření k vyloučení jakéhokoli nebezpečí.

TU36	Stupeň plnění podle 4.3.2.2 nesmí při referenční teplotě 15 °C překročit 93 svého vnitřního objemu.

KAPITOLA 4.4

POUŽÍVÁNÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A CISTERNOVÝCH VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Z VYZTUŽENÝCH PLASTŮ (FRP)

POZNÁMKA:	Pro přemístitelné cisterny a UN schválené MEGC viz kapitola 4.2; pro nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby s nádržemi vyrobenými z kovových materiálů, bateriová vozidla a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) viz kapitola 4.3; pro kontejnery pro podtlakové vyčerpáváni odpadů viz kapitola 4.5.

4.4.1	Všeobecná ustanovení

Přeprava nebezpečných látek v cisternách z vyztužených plastů (FRP) je dovolena, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

(a)	látky jsou zařazeny ve třídě 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 nebo 9;

(b)	nejvyšší tlak par (absolutní tlak) při 50 °C látky nepřevyšuje 110 kPa (1.1 bar);

(c)	přeprava látky v kovových cisternách je dovolena podle 4.3.2.1.1;

(d)	výpočtový tlak stanovený pro tuto látku v části 2 kódu cisterny uvedeného ve sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 nepřevyšuje 4 bary (viz též 4.3.4.1.1) a,

(e)	cisterna odpovídá ustanovením kapitoly 6.9 vztahujícím se na přepravu dané látky.

4.4.2	Provoz

4.4.2.1	Ustanovení 4.3.2.1.5 až 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 až 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 a 4.3.4.2 musí být splněna.

4.4.2.2	Teplota přepravované látky nesmí v době plnění převýšit nejvyšší provozní teplotu uvedenou na štítku cisterny, který je popsán (uveden) v oddílu 6.9.6.

4.4.2.3	Pokud platí pro přepravu v kovových cisternách, platí také zvláštní ustanovení (TU) oddílu 4.3.5 uvedená ve sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2.

KAPITOLA 4.5

POUŽÍVÁNÍ CISTEREN PRO PODTLAKOVÉ VYČERPÁVÁNÍ ODPADŮ

POZNÁMKA:	Pro přemístitelné cisterny a UN schválené MEGC viz kapitola 4.2; pro nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny, cisternové kontejnery a cisternové výměnné nástavby s nádržemi vyrobenými z kovových materiálů, bateriová vozidla a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) viz kapitola 4.3; pro cisterny z vyztužených plastů viz kapitola 4.4.

4.5.1	Používání

4.5.1.1	Odpady tvořené látkami tříd 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9 mohou být přepravovány v cisternách pro podtlakové vyčerpávání odpadů odpovídajících kapitole 6.10, pokud jejich přeprava v nesnímatelných cisternách, snímatelných cisternách, cisternových kontejnerech a cisternových výměnných nástavbách je dovolena podle kapitoly 4.3. Látky přiřazené kódu cisterny L4BH ve sloupci (12) tabulky A kapitoly 3.2 nebo jinému dovolenému kódu podle hierarchie uvedené v 4.3.3.1.2 smějí být přepravovány v cisternách pro podtlakové odčerpávání odpadů s písmenem „A" nebo „B" ve třetí části kódu cisterny, který je uveden v bodu 9.5 osvědčení o schválení vozidla odpovídajícího vzoru v 9.1.2.1.5.

4.5.2	Provoz

4.5.2.1	Ustanovení kapitoly 4.3, kromě ustanovení uvedených v 4.3.2.2.4 a 4.3.2.3.3, se vztahují na přepravu v cisternách pro podtlakové odčerpávání odpadů a jsou doplněna ustanoveními pododdílů 4.5.2.2 až 4.5.2.4 uvedených níže.

4.5.2.2	Pro přepravu kapalin zařazených jako hořlavé musí být cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů plněny plnicím zařízením, které vyúsťuje v cisterně na její spodní úrovni. Musí být učiněna opatření, aby bylo minimalizováno rozstřikování.

4.5.2.3	Při vyprazdňování hořlavých kapalin s bodem vzplanutí nižším než 23 °C tlakem vzduchu je nejvyšší dovolený tlak 100 kPa (1 bar).

4.5.2.4	Použití cisteren vybavených vnitřním pístem fungujícím jako stěna komory je dovoleno pouze tehdy, pokud látky na kterékoli straně stěny (pístu) nereagují nebezpečně navzájem jedna s druhou (viz 4.3.2.3.6).