PŘÍLOHA B - USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ
dohody ADR

Strana | Bod | Změna
418 | 10 220 | Místo „Vozidla s nesnímatelnými nebo snímatelnými cisternami nebo bateriová vozidla“ uvést „Cisternová vozidla (nesnímatelné cisterny), bateriová vozidla a vozidla používaná pro přepravu nebezpečných věcí ve snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech s vnitřním objemem větším než 3 000 litrů“
418 | 10 220 | Za bodem „10 220“ vypustit slova „a násl.“
418 | | Pod řádek bodu 10 220 vložit nový řádek takto „Brzdový systém ........................................ 10 221 a násl.“
418 | | Pod řádek bodu 10 405 vložit nové dva řádky takto „Opatření vzhledem k potravinám, poživatinám a krmivům .......................... 10 410 a násl.“
418 | 10 500 | Místo „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PROVOZ VOZIDEL“ uvést „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU VOZIDEL A KONTEJNERŮ“
422 | 10 011 | V tabulce u třídy 2 ve třetím řádku místo „čís. 1F“ uvést „čísl. 1F“
423 | 10 011 | V tabulce u třídy 3 ve druhém řádku vypustit „až 57“
426 | 10 011 | V předposledním řádku místo „11a)“ uvést „2F“
441 | 10 500(3) | Do třetího řádku odspoda místo „ ... předepsaná pro každou ...“ uvést „ ... předepsaná v dodatku B.5 pro každou ...“
446 | 11 321 | Na konci odstavce místo „51.“ uvést „91.“
447 | 11 401 | V posledním sloupci záhlaví tabulky místo „51“ uvést „91“
489 | 211 220(1) | V prvním odstavci místo „211 125(3)“ uvést „211 125(2)“
514 | 211 521 | Místo „látek číslice 1,“ uvést „látek číslice 1 bodu 2501,“
518 | 211 730 | Místo odvolávky „18)“ uvést odvolávku „*)“ Poznámku pod čarou změnit takto _______________ „*) Viz poznámka ^12) k bodu 211 173“
521 | 211 910 | POZNÁMKA Místo „číslic 4 a 12“ uvést „číslic 4c), 12c), 20c), 21c), 31, 32 nebo 35“
532 | 212 220(1) | Místo „212 125(3)“ uvést „212 125(2)“
556 | 212 521 | Místo „látek číslice 1“ uvést „látek číslice 1 bodu 2501“
561 | 212 810(c) | Místo „látky číslice 15“ uvést „bromid fosforylu číslice 15“
563 | 212 920 | Na konec odstavce doplnit větu „Minimální tloušťka stěn nádrží určených pro přepravu látek číslice 20c) nesmí být menší než 3 mm.“
600 | 250 000(3) | Před vyjmenování tříd látek v druhé větě vložit třídu 2 takto „látek tříd 2, 3, 4.1, ....“
600 | 250 000 | Uvést pod čarou poznámku tohoto znění _______________ „*) Voda nesmí být použita bez schválení znalci.“
601 | 250 000 | POZNÁMKA Před výčet tříd látek doplnit třídu 2 takto „ ..tříd 2, 3, 4.1, ...“
623 | 250 000 | Místo pojmenování „Kyselina sírová s více než 51 % kyseliny 2796“ uvést „Kyselina sírová s nejvýše 51 % kyseliny 2796“
626 | 250 000 | U pojmenování Methylvinylketon 1251 doplnit ve sloupci (d) „+ 8“
627 | 250 000 | Pod řádek pojmenování Naftylthiomočovina 1651 vložit nové dva řádky takto „Náplň elektrických akumulátorů, kyselina ........................................... 2796 80 8 8 1b „
632 | 250 000 | Pod řádek pojmenování Sirovodík 1053 vložit nový řádek takto „ Slévačské slitiny plastů ..................... 3314 90  9 4c „
633 | 250 000 | Vypustit řádek „ Tetrafluorethylen, inhibitovaný ........ 1081 239 3 2 2F „
637 | 250 000 | V řádku Zpěňovatelné polymerové kuličky 2211 vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky „9“
658 | 250 000 | Vypustit řádek „ 1081 Tetrafluorethylen, inhibitovaný ... 239 3 2 2F „
663 | 250 000 | V řádku pojmenování 1251 Methylvinylketon doplnit ve sloupci (d) „+ 8“
681 | 250 000 | V řádku 2211 Zpěňovatelné polymerové kuličky vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky „9“
694 | 250 000 | Oba řádky 2796 upravit takto „ 2796 2796 Náplň elektrických akumulátorů, kyselina ......................................... 80 8 8 1b  2796 2796 Kyselina sírová s nejvýše 51 % kyseliny ......................................... 80 8 8 1b „
707 | 250 000 | V řádku 3314 Slévačské slitiny plastů vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky „9“