Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Mikroklimatické podmínky

Část A
Přípustné hodnoty a hodnocení mikroklimatických podmínek
z hlediska ochrany veřejného zdraví

1. Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek jsou stanoveny v závislosti na tepelné produkci organizmu, která je dána charakterem a intenzitou vykonávané práce.

2. Při hodnocení mikroklimatických podmínek se vychází z těchto zásad

2.1 tepelná produkce organizmu se pokládá pro účely tohoto nařízení za rovnou energetickému výdeji,
2.2 stanovení energetického výdeje je pro tyto účely přípustné z tabelárních hodnot, jestliže nejsou známé hodnoty energetického výdeje, je možno zařadit posuzovanou práci do tříd práce podle příkladových činností uvedených v tabulce č. 1,
2.3 energetický výdej (M) se vyjadřuje v brutto hodnotách, tj. v hodnotách zahrnujících i bazální metabolizmus (BM). Jednotkou je (W), resp. v přepočtu na 1 m2 tělesného povrchu (W.m-2),
2.4 činnosti se zařazují do tříd práce (tabulka č. 1) podle průměrného energetického výdeje vynakládaného na efektivní dobu práce. Po tuto dobu práce se energetický výdej vypočítá jako časově vážený průměr z hodnot energetického výdeje vynakládaného na pracovní činnost hlavní a vedlejší. V případě, že doba trvání vedlejší činnosti přesáhne 30 % efektivní doby práce, hodnotí se obě činnosti samostatně.

Tabulka č. l:

Třídy práce podle celkového (brutto) průměrného energetického výdeje

Třída práce	Příklady činností	M (W.m-2)	
 I	Práce vsedě s minimální pohybovou aktivitou (kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech), práce vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží (psaní na stroji, práce s PC, jednoduché šití, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů).	  ≤ 80	
 IIa	Výstupní kontrola, řízení osobního vozidla za běžných provozních podmínek. Práce vstoje občasně spojená s pomalou chůzi po rovné podlaze s přenášením lehkých břemen nebo překonáváním malých odporů (vaření, strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, prodavači).	  81 až 105	
  IIb	Práce vsedě s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou (dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu, řidiči nákladních vozidel, traktorů, autobusů, trolejbusů a ostatních drážních vozidel). Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg (prodavači při silné frekvenci zákazníků, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků .	   106 až 130	
    IIIa	Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze, (údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, vystrojování vnitřku karoserií v automobilovém průmyslu, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu).	    131 až 160	
  IIIb	Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, (práce ve stavebnictví - kladení cihel při tradiční výstavbě, skládání cihel, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla - výroba velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství).	  161 až 200	

Třída prácePřiklad činnostíM (W.m-2)			
   IVa	Práce spojená s rozsáhlou činnosti svalstva trupu, horních i dolních končetin (práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou a dvojmužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole - chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny).	   201 až 250	
  IVb	Práce spojená s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin (práce na důlních pracovištích s ruční ražbou - práce se sbíječkou, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, ruční sekání s kosou, strojní kování větších kusů).	  251 až 300	
  V	Práce spojená s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin (transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na důlních pracovištích s ruční ražbou v nízkých slojích).	  301 a více	

3. Na uzavřených pracovištích musí být zajištěny hodnoty mikroklimatických podmínek uvedené v tabulce č. 2. Na pracovištích třídy I a IIa, musí být ještě dodrženy tyto požadavky:

3.1 rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 °C,
3.2 asymetrie radiační teploty od oken nebo jiných chladných svislých povrchů nesmí být větší než 10 °C,
3.3 asymetrie radiační teploty od teplého stropu nebo jiných vodorovných povrchů nesmí být větší než 5 °C,
3.4 intenzita osálání hlav nesmí být větší než 200 W.m-2.

Tabulka č. 2:

Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro celý rok

Třída práce	M (W.m-2)	Operativní teplota to(°C)	Va (m.s-1)	Rh (%)	SRtomax+++ (g.h-1) (g.sm-1)	
		to min	to opt	to max				
I 	≤ 80	20	22 ± 2	28	0,1-0,2	    30-70	107 856	
II a 	81-105	18	20 ± 2	27	0,1-0,2		136 1091	
II b 	106-130	14	16 ± 2	26	0,2-0,3		171  1368	
III a 	131-160	10+	12 ± 2+	26+	0,2-0,3		256 2045	
III b 	161-200	10++	12 ± 2++	26++	0,2-0,3		359 2639	

Optimální pracovní výkon je dosahován při optimálních mikroklimatických podmínkách.

Vysvětlivky k tabulce:

to min	je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo
to opt	je platná pro tepelný odpor oděvu 0,75 clo
to max	je platná pro tepelný odpor oděvu 0,5
va	je rychlost proudění vzduchu
SR	je intenzita pocení
Rh	je relativní vlhkost
+	z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná pro ženy
++	z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná pro muže
+++	platí pro osobu o ploše povrchu těla 1,8m2
to	stanovena pro 60% relativní vlhkosti vzduchu

Přípustnou operativní teplotou se rozumí průměrná operativní teplota, která je dána časově váženým průměrem teplot vyskytujících se v osmihodinové směně, respektive aritmetickým průměrem pravidelně měřených teplot v intervalech nejdéle jedné hodiny.

Operativní teplota to (°C) je jednotná teplota uzavřeného černého prostoru, ve kterém by tělo sdílelo radiací a konvekcí stejně tepla, jako ve skutečném teplotně nehomogenním prostředí. Při známé střední radiační teplotě tr (°C) (účinné teplotě okolních ploch) a teplotě vzduchu ta (°C) se určí z výrazu:

to = tr + A (ta - tr),

kde A je funkcí rychlosti proudění vzduchu podle tab.č. 3.

Tabulka č. 3

Závislost koeficientu A pro výpočet operativní teploty to
na rychlosti proudění vzduchu va (m.s-l)

va (m.s-l)	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	
A (-)	0,50	0,53	0,60	0,65	0,70	0,75	

Při rychlostech proudění vzduchu menších než 0,2 m.s-1 lze nahradit operativní teplotu výslednou teplotou kulového teploměru tg (°C). Při jiných rychlostech proudění va (m.s-1) lze střední radiační teplotu tr (°C) pro počet operativní teploty to (°C) stanovit ze vztahu:

tr = [(tg + 273)4 + 2,9 . 108. va0,6(tg - ta)] - 273
kde tg - výsledná teplota kulového teploměru Ø 0,10 m (°C)
ta - teplota vzduchu (°C)
va - rychlost proudění vzduchu (m.s-1)

nebo ze vztahu:

tr = [(tg + 273)4 + 2,5 . 108. va0,6(tg - ta)] - 273

kde tg - výsledná teplota kulového teploměru Ø 0,15 m (°C)
ta - teplota vzduchu (°C)
va - rychlost proudění vzduchu (m.s-1)

Střední radiační teplota tr (°C) je homogenní teplota okolních ploch, při níž se sděluje sáláním stejně tepla jako ve skutečném heterogenním prostředí.

clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu.

Na pracovištích, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a suchou teplotou ta menší než 1 °C, lze jako výslednou teplotu používat hodnotu ta(°C) naměřenou suchým teploměrem.

Část B
Dlouhodobě a krátkodobě únosné hodnoty pracovně tepelné zátěže

1. Dlouhodobě a krátkodobě únosné mikroklimatické podmínky jsou určeny dlouhodobě a krátkodobě únosnou pracovně tepelnou zátěží.

2. Dlouhodobě únosná pracovně tepelná zátěž je limitována množstvím vody ztracené potem a dýcháním, Limitní hodnoty dlouhodobě únosné pracovně tepelné zátěže jsou uvedeny v tabulce č. 4. Za neaklimatizované se považují osoby po dobu 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště.

Tabulka č. 4

Limitní hodnoty dlouhodobě únosné pracovně tepelné zátěže mužů a žen

 Energetický výdej brutto M (W.m-2)	Neaklimatizované osoby Maximální směnově průměrná intenzita pocení SR max (g.h-1.m-2)	Aklimatizované osoby Maximální směnově průměrná intenzita pocení SR max (g.h-1.m-2)	
≤ 80	147	147	
> 80	206	270	

3. Krátkodobě únosná pracovně tepelná zátěž je limitována množstvím akumulovaného tepla v organizmu, které nesmí překročit pro osoby aklimatizované i neaklimatizované 180 kJ . m-2. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty tělesného jádra o 0,8 K, vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 K a vzestup srdeční frekvence na max. 150 min-1.

4. Dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce při zvýšené tepelné zátěži jsou uvedeny pro muže a ženy v tabulkách č. 4a až 5c. Pokud musí být práce spojená se zvýšenou tepelnou zátěží vykonávána v oděvu, jehož izolační vlastnosti jsou vyšší než 0,64 clo nebo když jsou hodnoty relativní vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu v pracovním prostředí odchylné od hodnot uvedených v těchto tabulkách, musí být krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce upraveny individuálně tak, aby nebyly překračovány hodnoty uvedené v bodech 2 a 3 této části.

Vysvětlivky k tabulkám 4a - 5c:
sm - doba práce za směnu celkem
max - krátkodobě únosná doba práce

Tabulka č. 4a: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži

Podmínky: v = 0,1 m.s-l, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo

  tg (°C)	Třída	Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)	
	práce	I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V	
	W.m-2 brutto	80	105	130	160	200	250	300	350	
20	sm	480	480	480	480	403	323	232	188	
	max	480	480	480	480	403	323	151	47	
22	sm	480	480	480	480	403	323	218	179	
	max	480	480	480	480	403	323	87	38	
24	sm	480	480	480	480	403	282	207	171	
	max	480	480	480	480	403	282	61	32	
26	sm	480	480	480	480	403	245	196	163	
	max	480	480	480	480	403	157	47	27	
28	sm	480	480	480	480	352	230	186	156	
	max	480	480	480	480	352	83	37	24	
30	sm	480	480	480	468	280	217	177	150	
	max	480	480	480	468	280	56	30	21	
32	sm	480	480	480	348	2621	205	169	144	
	max	480	480	480	348	111	41	25	18	
34	sm	480	480	392	308	245	195	161	138	
	max	480	480	392	151	59	31	21	16	
3b	sm	385	433	351	287	230	185	154	132	
	max	385	433	130	66	38	24	17	14	
38	sm	274	395	324	268	217	176	148	127	
	max	274	106	63	42	28	20	15	12	
40	sm	247	362	301	251	205	l68	142	123	
	max	90	56	40	30	22	16	13	11	
42	sm	226	335	281	236	194	160	136	118	
	max	52	38	30	23	18	14	11	10	
44	sm	207	311	263	223	185	153	131	114	
	max	36	28	23	19	15	12	10	9	
46	sm	191	290	248	211	176	147	126	110	
	max	27	22	19	16	13	11	9	8	
48	sm	178	272	233	200	168	140	121	106	
	max	22	18	16	13	11	9	8	7	
50	sm	166	256	221	190	160	135	117	103	
	max	20	17	15	13	11	9	8	7	

Tabulka č. 4b: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži

Podmínky: v = 0,5 m.s-l, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo

  tg (°C)	Třída	Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)	
	práce	I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V	
	W.m-2 brutto	80	105	130	160	200	250	300	350	
20	sm	480	480	480	480	403	323	260	191	
	max	480	480	480	480	403	323	260	55	
22	sm	480	480	480	480	403	323	221	181	
	max	480	480	480	480	403	323	115	42	
24	sm	480	480	480	480	403	316	209	172	
	max	480	480	480	480	403	316	73	35	
26	sm	480	480	480	480	403	248	197	164	
	max	480	480	480	480	403	248	52	29	
28	sm	480	480	480	480	382	231	187	157	
	max	480	480	480	480	352	101	40	25	
30	sm	480	480	480	480	290	217	177	150	
	max	480	480	480	480	290	63	32	22	
32	sm	480	480	480	386	261	205	169	143	
	max	480	480	480	386	145	45	27	19	
34	sm	480	480	443	307	244	194	161	137	
	max	480	480	443	241	66	33	22	16	
36	sm	423	459	347	284	228	184	153	132	
	max	423	459	190	74	40	25	18	14	
38	sm	267	387	319	264	215	174	147	127	
	max	267	136	70	44	29	20	15	12	
40	sm	240	354	296	247	203	166	140	122	
	max	105	60	41	30	22	16	13	11	
42	sm	218	326	275	232	192	158	135	117	
	max	54	38	29	23	18	14	11	10	
44	sm	199	302	257	218	182	151	129	113	
	max	35	27	22	18	15	12	10	9	
46	sm	184	281	241	206	173	145	124	109	
	max	25	21	18	15	13	10	9	8	
48	sm	170	263	227	195	165	138	119	105	
	max	21	18	15	13	11	9	8	7	
50	sm	159	247	214	185	157	133	115	101	
	max	19	17	14	12	11	9	8	7	

Tabulka č: 4c: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži

Podmínky: v = 1 m.s-l, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo

  tg (°C)	Třída	Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)	
	práce	I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V	
	W.m-2 brutto	80	105	130	160	200	250	300	350	
20	sm	480	480	480	480	403	323	269	193	
	max	480	480	480	480	403	323	269	61	
22	sm	480	480	480	480	403	323	224	182	
	max	480	480	480	480	403	323	144	46	
24	sm	480	480	480	480	403	323	210	173	
	max	480	480	480	480	403	323	82	37	
26	sm	480	480	480	 480	403	265	198	165	
	max	480	480	480	480	403	265	56	30	
28	sm	480	480	480	480	395	231	187	157	
	max	480	480	480	480	395	112	42	25	
30	sm	480	480	480	480	301	217	177	150	
	max	480	480	480	480	301	66	33	22	
32	sm	480	480	480	399	259	204	168	143	
	max	480	480	480	399	155	46	27	19	
34	sm	480	480	457	303	244	192	160	137	
	max	480	480	457	303	67	33	22	16	
36	sm	426	475	342	280	226	182	152	131	
	max	426	475	224	76	40	25	18	14	
38	sm	267	378	313	260	212	173	146	126	
	max	267	146	70	43	28	20	15	12	
40	sm	232	344	289	243	200	164	139	121	
	max	105	58	40	29	22	16	13	11	
42	sm	210 	316 	268 	227 	189 	156 	133	116 	
	max	51	36	28	22	17	14	11	9	
44	sm	191	292	250	214	179	149	128	112	
	max	32	26	21	18	14	12	10	8	
46	sm	176	272	234	201	170	142	123	108	
	max	24	20	17	14	12	10	9	8	
48	sm	163	254	220	191	162	136	118	104	
	max	20	17	15	13	11	9	8	7	
50	sm	151	238	208	181	154	131	113	100	
	max	19	19	16	12	10	9	8	7	

Tabulka č. 5a: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy

Podmínky: v = 0,1 m.s-l, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo

  tg (°C)	Třída	Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)	
	práce	I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	
	W.m-2 brutto	80	105	130	160	200	250	300	
20	sm	480	480	480	411	329	263	227	
	max	480	480	480	411	329	263	227	
22	sm	480	480	480	411	329	263	224	
	max	480	4$0	480	411	329	263	117	
24	sm	480	480	480	411	329	263	212	
	max	480	480	480	411	329	263	75	
26	sm	480	480	480	411	329	241	200	
	max	480	480	480	411	329	157	54	
28	sm	480	480	480	411	329	226	190	
	max	480	480	480	411	329	83	41	
30	sm	480	480	480	411	275	213	181	
	max	480	480	480	411	275	56	33	
32	sm	480	480	480	342	257	202	172	
	max	480	480	480	342	111	41	27	
34	sm	480	480	385	303	241	191	164	
	max	480	480	385	151	59	31	22	
36	sm	378	425	345	282	226	182	157	
	max	378	425	130	66	38	24	18	
38	sm	269	388	319	263	213	173	150	
	max	269	106	63	42	28	20	16	
40	sm	243	3S6	296	246	202	165	144	
	max	90	56	40	30	22	16	14	
42	sm	222	329	276	232	191	157	138	
	max	52	38	30	23	18	14	12	
44	sm	203	306	259	219	181	150	132	
	max	36	28	23	19	15	12	10	
46	sm	188	285	243	207	173	144	127	
	max	27	22	19	16	13	11	9	
48	sm	175	267	229	196	165	138	122	
	max	22	18	16	13	11	9	8	
50	sm	163	252	217	186	157	133	118	
	max	20	17	15	13	11	9	8	

Tabulka č. 5b: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy

Podmínky: v = 0,5 m.s-l, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo

  tg (°C)	Třída	Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)	
	práce	I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	
	W.m-2 brutto	80	105	130	160	200	250	300	
20	sm	480	480	480	411	329	263	227	
	max	480	480	480	411	329	263	227	
22	sm	480	480	480	411	329	263	227	
	max	480	480	480	411	329	263	176	
4	sm	480	480	480	411	329	263	214	
	max	480	480	480	411	329	263	94	
26	sm	480	480	480	411	329	243	202	
	max	480	480	480	411	329	243	62	
28	sm	480	480	480	411	329	227	191	
	max	480	480	480	411	285	214	45	
30	sm	480	480	480	411	285	63	181	
	max	480	480	480	411	275	56	36	
32	sm	480	480	480	329	256	201	172	
	max	480	480	480	329	145	45	29	
34	sm	480	480	435	301	239	190	164	
	max	480	480	435	241	66	93	23	
36	sm	415	451	341	279	224	180	156	
	max	415	451	190	74	40	25	19	
38	sm	262	380	314	260	211	171	149	
	max	262	136	70	44	29	20	16	
40	sm	236	348	290	243	199	163	142	
	max	105	60	41	30	22	16	14	
42	sm	214	320	270	228	188	156	136	
	max	54	38	29	23	18	14	12	
44	sm	196	297	253	214	179	149	131	
	max	35	27	22	18	15	12	10	
46	sm	180	276	237	202	170	142	126	
	max	25	21	18	15	13	10	9	
48	sm	167	258	223	192	162	136	121	
	max	21	18	15	13	11	9	8	
50	sm	156	243	211	182	154	131	116	
	max	19	17	14	12	11	9	8	

Tabulka č. 5c: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy

Podmínky: v = 1 m.s-l, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo

  tg (°C)	Třída	Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2)	
	práce	I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	
	W.m-2 brutto	80	105	130	160	200	250	300	
20	sm	480	480	480	411	329	263	227	
	max	480	480	480	411	329	263	227	
22	sm	480	480	480	411	329	263	224	
	max	480	480	480	411	329	263	117	
24	sm	480	480	480	411	329	263	215	
	max	480	480	480	411	329	263	109	
26	sm	480	480	480	411	329	260	202	
	max	480	480	480	411	329	260	67	
28	sm	480	480	480	411	329	227	191	
	max	480	480	480	411	329	112	47	
30	sm	480	480	480	411	296	213	181	
	max	480	480	480	411	296	66	36	
32	sm	480	480	480	392	255	200	171	
	max	480	480	480	392	155	46	29	
34	sm	480	480	449	298	237	189	163	
	max	480	480	449	298	67	33	23	
36	sm	419	467	336	275	222	179	155	
	max	419	467	224	76	40	25	19	
38	sm	262	371	308	255	208	170	148	
	max	262	146	70	43	28	20	16	
40	sm	228	338	284	238	196	161	141	
	max	105	58	40	29	22	16	13	
42	sm	206	311	264	223	186	154	135	
	max	51	36	28	22	17	14	12	
44	sm	188	287	246	210	176	146	129	
	max	32	26	21	18	14	12	10	
46	sm	173	267	230	198	167	140	124	
	max	24	20	17	14	12	10	9	
48	sm	160	249	217	187	159	134	119	
	max	20	17	15	13	11	9	8	
50	sm	149	234	204	178	151	128	115	
	max-	19	16	14	12	10	9	8	

Část C
Požadavky na mikroklimatické podmínky
při práci v hlubinných dolech

1. Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce je stanovena v tabulkách č. 1 až 45.
2. Na pracovištích v podzemí, kde rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru (tg) a suchou teplotou vzduchu (ta) je menší než 1 °C, lze použít pro stanovení únosné doby práce hodnoty naměřené suchým teploměrem.
3. Na pracovištích, kde krátkodobě únosná doba práce (tmax) a dlouhodobě únosná doba práce (tsm) podle tabulek č. 1 až 45 je shodná, nemusí být stanoven režim práce a odpočinku. Směnová efektivní pracovní doba (PDef) nesmí však překročit dlouhodobě únosnou dobu práce (tsm).
4. Směnová efektivní pracovní doba (PDef) je stanovena vztahem:

PDef = 480 - tD - tPNP - tSM (min),
kde:
tD	- je doba sjezdu a výjezdu, dopravy na pracoviště k tomu určenými pracovními prostředky a chůze na pracoviště v úklonu do 3° a ta < 26 °C,
tPNP	- podmínečně nutné přestávky v práci, např. čekací doba po trhací práci,
tSM	- normativ směnových časů, např. pracovní porada, osobní potřeba, odstrojení a ustrojení, služební rozhovor, osobní očista, přestávka na jídlo a oddech podle zvláštního právního předpisu5).

5. Na pracovištích, kde krátkodobě únosná doba práce (tmax) je kratší než dlouhodobě únosná doba práce (tsm), musí být stanoven režim práce a odpočinku.
6. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě únosné doby práce (tsm) a krátkodobě únosné práce (tmax), přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejbližší celé vyšší číslo. Počet pracovních cyklů se vypočte ze vztahu:

c = tsm/tmax

Délka jednoho pracovního cyklu (tprc) se vypočte ze vztahu:

tprc = tsm/c (min)

Celková doba pracovních cyklů se vypočte ze vztahu:

7. Minimální doba trvání jedné přestávky (tp) je stanovena na 30 minut.
a)	Celková doba trvání přestávek za směnu (Stp) se vypočte ze vztahu:

b)	V době přestávek musí mít důlní pracovníci možnost odpočinku v prostředí, kde teplota vzduchu nepřekročí v závislosti na relativní vlhkosti níže uvedené teploty:
rh (%)	ta (°C)	
do 60	31	
61 - 75	30	
76 - 90	29	
91 - 100	28	

8.	Na pracovištích, kde musí být stanoven režim práce a odpočinku a nejsou zajištěny podmínky podle bodu 7 písm. b), je práce zakázána. Práce je zakázána i na pracovištích, kde tmax je kratší než 30 minut.
9.	Ustanovení podle bodu 8 věty druhé se nevztahuje na havarijní situace, kdy je třeba vykonat práce nezbytné pro ochranu života zaměstnanců.

Část D

Přípustné povrchové teploty pevných materiálů a teploty kapalin,
s nimiž přichází kůže do přímého styku

1.	Povrchová teplota strojů a technických zařízení přístupných dotyku nesmí být při trvání dotyku 8 hodin a delším, jestliže se jich dotýká jen malá část těla (méně než 10 % celého kožního povrchu těla) nebo malá část hlavy (méně než 10 % kožního povrchu hlavy), vyšší než 43 °C.

2.	Prahy popálení pro trvání dotyku 1 minutu a delším s ohledem na druh materiálu jsou uvedeny v tabulce. Hodnoty povrchových teplot strojů a technických zařízení musí být nižší než hodnoty uvedené v tabulce.

Tabulka prahů popálení materiály
materiál	prahy popálení pro trvání dotyku	
	10 sekund	1 minuta	10 minut	8 hodin a déle	
	°C	°C	°C	°C	
kov	55	51	48	43	
keramické, skleněné a kamenné materiály	66	56	48	43	
plasty	71	60	48	43	
dřevo	89	60	48	43“.	

Poznámka:
Práh popálení je povrchová teplota vymezující hranici mezi kůží bez popálení a povrchovou popáleninou vyvolanou dotykem kůže s horkým povrchem při určitém trvání dotyku. Hodnota 51 °C pro dobu 1 minuty platí také pro jiné materiály s vysokou tepelnou vodivostí, které nejsou v tabulce uvedeny, pro ostatní materiály s nízkou tepelnou vodivostí platí teplota 60 °C.

Pro dotyk kůže s chladným povrchem platí, že pokud venkovní teplota klesne pod 4 °C musí být zaměstnanci vybaveni vhodným typem rukavic.

3.	Teplota chladících a jiných technických kapalin, které přicházejí při trvalé práci do styku s nechráněnou kůží nesmí být nižší než 22 ° C.

Část E

Teplota vzduchu korigovaná podle rychlosti proudění vzduchu

Proudění	Aktuální teplota vzduchu (°C)	
vzuchu m.s-1	+5	-1	-7	-12	-16	-23	-29	
1,8	+5	-1	-7	-12	-16	-23	-29	
2,2	+3	-3	-9	-15	-21	-26	-32	
4,5	-2	-9	-15	-23	-30	-36	-43	
6,7	-6	-13	-21	-28	-38	-43	-50	
8,9	-8	-16	-23	-32	-40	-47	-55	
11,2	-9	-18	-26	-34	-42	-51	-59	
13,4	-11	-19	-28	-36	-44	-53	-62	
15,6	-12	-20	-29	-37	-45	-55	-63	
17,9	-12	-21	-30	-38	-47	-56	-65