Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Opotřebení staveb

1.	Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2.	Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení může činit nejvýše 85%.

3.	Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u
a)	budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně
b)	rekreačních a zahrádkářských chat
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
- ostatních 50 let,
c)	inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,
d)	vedlejších staveb a garáží
-	zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let - ostatních 30-40let
e)	studní
-	kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let - ostatních 50 let
e)	venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11
f)	hřbitovních staveb 100 až 150 let.

4.	Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je
a)	stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,
b)	stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,
c)	výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,
d)	oceňována kulturní památka,
e)	provedena nástavba, přístavba, vestavba.

5.	Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

kde
n...	počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících,
A_i...	objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K_4; součet objemových podílů se í po těchto úpravách rovná 1,000,
B_i...	skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,
C_i...	předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž platí vztah B; C; (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří).

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr .

6.	Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

6.	Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

6.	Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení pro stavbu v příslušné tabulce této přílohy uvedena konstrukce nebo vybavení, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

a)	pro budovy a haly (§ 3, přílohy č. 2 a 3):

kde
CK…	výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
OP…	obestavěný prostor budovy nebo haly (m^3),
ZC	základní cena uvedená v příloze č. 2 nebo 3 (Kč/m^3),
K_1, K_2, K_3,, K_5, K_i ... koeficienty uvedené v odstavci 3 § 3 této vyhlášky,

b)	pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5 , příloha č. 6), rekreační chaty, zahrádkářské chaty (§ 6, příloha č. 7), vedlejší stavby (§ 7, příloha č. 8) a garáže (§ 8, příloha č. 9):

kde
CK…výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
OP…obestavěný prostor výše uvedených staveb (m^3),
ZCK.....základní cena (Kč/m^3) popřípadě vynásobená příslušným koeficientem
vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví pro stavby:
-	oceňované podle 5 podle přílohy č. 6 nebo
-	oceňované podle § 6 podle přílohy č. 7 nebo
-	oceňované podle § 7 podle přílohy č. 8 nebo
-	oceňované podle § 8 podle přílohy č. 9,
K_i…..koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 35,
K_5.....koeficient polohový pole přílohy č. 14,	

b)	pro byt nebo nebytový prostor nebo společnou část domu (§ 13, přílohy č. 2, 3, a 6): 

kde
CK…..výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
PPK.... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m^2), jedná-1i se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo v hale (m^2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,
ZC…..základní cena (Kč/m^2) oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru ve stavbě
- oceňované podle § 3 - v budově, zjištěná podle přílohy č. 2 nebo
- oceňované podle § 3 - v hale, zjištěná podle přílohy č. 3 nebo
- oceňované podle § 5 - v rodinném domě, zjištěná podle přílohy č. 6,
K_1 K_5, K_i…..koeficienty uvedené v odstavci 2 § 13.

Tabulka č. 1

Budovy typ A až I
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
Čís. pol. | Konstrukce a vybavení | TYP BUDOVY
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | Základy včetně zemních prací | 0,059 | 0,072 | 0,073 | 0,063 | 0,074 | 0,082 | 0,063 | 0,061 | 0,062
2 | Svislé konstrukce | 0,163 | 0,218 | 0,192 | 0,172 | 0,184 | 0,174 | 0,150 | 0,153 | 0,154
3 | Stropy | 0,082 | 0,119 | 0,111 | 0,082 | 0,097 | 0,093 | 0,082 | 0,081 | 0,082
4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,064 | 0,054 | 0,062 | 0,059 | 0,090 | 0,073 | 0,061 | 0,062 | 0,062
5 | Krytiny střech | 0,022 | 0,020 | 0,021 | 0,028 | 0,029 | 0,021 | 0,027 | 0,029 | 0,030
6 | Klempířské konstrukce | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007
7 | Úpravy vnitřních povrchů | 0,068 | 0,058 | 0,069 | 0,070 | 0,061 | 0,069 | 0,071 | 0,073 | 0,071
8 | Úpravy vnějších povrchů | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,034
9 | Vnitřní obklady keramické | 0,028 | 0,028 | 0,018 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,031 | 0,032 | 0,030
10 | Schody | 0,030 | 0,023 | 0,031 | 0,033 | 0,027 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,028
11 | Dveře | 0,041 | 0,033 | 0,032 | 0,039 | 0,031 | 0,031 | 0,038 | 0,037 | 0,036
12 | Vrata | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Okna | 0,062 | 0,053 | 0,052 | 0,057 | 0,054 | 0,052 | 0,059 | 0,058 | 0,051
14 | Povrch podlah | 0,031 | 0,023 | 0,022 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,031
15 | Vytápění | 0,052 | 0,043 | 0,041 | 0,052 | 0,043 | 0,042 | 0,049 | 0,048 | 0,049
16 | Elektroinstalace | 0,059 | 0,052 | 0,050 | 0,059 | 0,052 | 0,057 | 0,058 | 0,059 | 0,056
17 | Bleskosvod | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003
18 | Vnitřní vodovod | 0,032 | 0,031 | 0,022 | 0,032 | 0,022 | 0,032 | _0,033 | 0,032 | 0,031
19 | Vnitřní kanalizace | 0,031 | 0,029 | 0,021 | 0,031 | 0,020 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,030
20 | Vnitřní plynovod | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,003
21 | Ohřev teplé vody | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,022 | 0,020 | 0,021
22 | Vybavení kuchyní | 0,017 | - | 0,018 | - | - | - | 0,018 | 0,019 | 0,017
23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,039 | 0,038 | 0,034 | 0,034 | 0,033 | 0,030 | 0,043 | 0,042 | 0,043
24 | Výtahy | 0,014 | 0,013 | 0,010 | 0,014 | 0,005 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,014
25 | Ostatní | 0,043 | 0,034 | 0,062 | 0,054 | 0,063 | 0,059 | 0,044 | 0,044 | 0,055
26 | Instalační prefabrikovaná jádra | - | - | - | - | - | - | - | - | -

Tabulka č. 1
Budovy typ J až Z
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
Čís. pol. | Konstrukce a vybavení | TYP BUDOVY
| | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Z
1 | Základy včetně zemních prací | 0,054 | 0,060 | 0,083 | 0,104 | 0,103 | 0,108 | 0,104 | 0,109 | 0,132 | 0,131
2 | Svislé konstrukce | 0,182 | 0,188 | 0,214 | 0,233 | 0,239 | 0,256 | 0,253 | 0,258 | 0,304 | 0,304
3 | Stropy | 0,084 | 0,082 | 0,113 | 0,123 | 0,131 | 0,117 | 0,118 | 0,120 | 0,138 | 0,138
4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,049 | 0,053 | 0,062 | 0,063 | 0,061 | 0,069 | 0,062 | 0,063 | 0,070 | 0,070
5 | Krytiny střech | 0,023 | 0,024 | 0,022 | 0,023 | 0,022 | 0,028 | 0,023 | 0,023 | 0,029 | 0,029
6 | Klempířské konstrukce | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007
7 | Úpravy vnitřních povrchů | 0,057 | 0,069 | 0,058 | 0,054 | 0,053 | 0,044 | 0,047 | 0,043 | 0,042 | 0,039
8 | Úpravy vnějších povrchů | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,027
9 | Vnitřní obklady keramické | 0,013 | 0,021 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | -
10 | Schody | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,023 | 0,023 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,018
11 | Dveře | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,024 | 0,029 | 0,023 | 0,024 | 0,024
12 | Vrata | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,018 | 0,018 | 0,027 | 0,030 | 0,030
13 | Okna | 0,053 | 0,054 | 0,052 | 0,043 | 0,042 | 0,043 | 0,042 | 0,033 | 0,034 | 0,034
14 | Povrch podlah | 0,030 | 0,031 | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,029 | 0,030
15 | Vytápění | 0,048 | 0,047 | 0,038 | 0,017 | - | - | 0,011 | 0,012 | - | -
16 | Elektroinstalace | 0,051 | 0,052 | 0,064 | 0,073 | 0,071 | 0,070 | 0,071 | 0,072 | 0,058 | 0,061
17 | Bleskosvod | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004
18 | Vnitřní vodovod | 0,032 | 0,033 | 0,022 | 0,019 | 0,033 | 0,024 | 0,023 | 0,022 | - | -
19 | Vnitřní kanalizace | 0,031 | 0,032 | 0,020 | 0,017 | 0,031 | 0,023 | 0,021 | 0,019 | - | -
20 | Vnitřní plynovod | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Ohřev teplé vody | 0,022 | 0,021 | 0,017 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | - | -
22 | Vybavení kuchyní | 0,019 | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,039 | 0,038 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | - | -
24 | Výtahy | 0,013 | 0,013 | 0,010 | - | - | - | - | - | - | -
25 | Ostatní | 0,057 | 0,056 | 0,052 | 0,064 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,058 | 0,052 | 0,054
26 | Instalační prefabrikovaná jádra | 0,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

Tabulka č. 2

HALY typ A až F
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.

Konstrukce
a vybavení

TYP HALY

| | A | B | C | D | E | F
1 | Základy a vybavení | 0,073 | 0,081 | 0,072 | 0,082 | 0,094 | 0,103
2 | Svislé konstrukce | 0,174 | 0,227 | 0,171 | 0,192 | 0,203 | 0,213
3 | Stropy | 0,073 | 0,072 | 0,064 | 0,063 | 0,082 | 0,084
4 | Zastřeš. mimo krytinu | 0,082 | 0,083 | 0,080 | 0,083 | 0,102 | 0,101
5 | Krytiny střech | 0,023 | 0,027 | 0,028 | 0,024 | 0,029 | 0,028
6 | Klempířské konstrukce | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007
7 | Úpravy vnitř. povrchů | 0,071 | 0,064 | 0,072 | 0,071 | 0,069 | 0,068
8 | Úpravy vněj. povrchů | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,039 | 0,038
9 | Vnitřní obklady keramické | 0,028 | 0,023 | 0,031 | 0,024 | - | -
10 | Schody | 0,010 | 0,008 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,008
11 | Dveře | 0,038 | 0,032 | 0,039 | 0,038 | 0,032 | 0,032
12 | Vrata | - | - | - | - | 0,023 | 0,023
13 | Okna | 0,057 | 0,054 | 0,059 | 0,058 | 0,052 | 0,051
14 | Povrchy podlah | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,041 | 0,048 | 0,047
15 | Vytápění | 0,048 | 0,042 | 0,050 | 0,048 | 0,013 | 0,013
16 | Elektroinstalace | 0,063 | 0,060 | 0,054 | 0,059 | 0,083 | 0,083
17 | Bleskosvod | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004
18 | Vnitřní vodovod | 0,033 | 0,023 | 0,032 | 0,024 | 0,009 | 0,009
19 | Vnitřní kanalizace | 0,031 | 0,021 | 0,030 | 0,022 | 0,008 | 0,008
20 | Vnitřní plynovod | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | - | -
21 | Ohřev teplé vody | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,004 | 0,004
22 | Vybavení kuchyní | - | - | 0,016 | 0,005 | - | -

23

Vnitřní hygienická
zařízení včetně WC

0,042

0,034

0,043

0,034

0,022

0,022

24

Výtahy

0,010

_
0,009

0,010

0,009

-

-

25 | Ostatní | 0,041 | 0,039 | 0,034 | 0,051 | 0,069 | 0,054

Tabulka č. 2
HALY typ G až M
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.

Konstrukce
a vybavení

TYP HALY

| | G | H | I | J | K | L | M
1 | Základy a vybavení | 0,112 | 0,111 | 0,113 | 0,122 | 0,123 | 0,113 | 0,122
2 | Svislé konstrukce | 0,223 | 0,229 | 0,239 | 0,293 | 0,298 | 0,262 | 0,241
3 | Stropy | 0,092 | 0,090 | 0,092 | 0,089 | 0,091 | 0,089 | 0,091
4 | Zastřeš. mimo krytinu | 0,093 | 0,099 | 0,101 | 0,110 | 0,112 | 0,103 | 0,104
5 | Krytiny střech | 0,029 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,028 | 0,029 | 0,030
6 | Klempířské konstrukce | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006
7 | Úpravy vnitř. povrchů | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,061 | 0,060 | 0,059 | 0,053
8 | Úpravy vněj. povrchů | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,032
9 | Vnitřní obklady keramické | - | - | - | - | - | - | -
10 | Schody | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008
11 | Dveře | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,031
12 | Vrata | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,021
13 | Okna | 0,052 | 0,053 | 0,051 | 0,043 | 0,044 | 0,043 | 0,042
14 | Povrchy podlah | 0,048 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,049 | 0,047 | 0,050
15 | Vytápění | 0,011 | 0,012 | 0,011 | - | - | - | -
16 | Elektroinstalace | 0,084 | 0,073 | 0,063 | 0,047 | 0,048 | 0,059 | 0,061
17 | Bleskosvod | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003
18 | Vnitřní vodovod | 0,007 | 0,011 | 0,010 | - | - | 0,014 | 0,012
19 | Vnitřní kanalizace | 0,006 | 0,010 | 0,009 | - | - | 0,013 | 0,011
20 | Vnitřní plynovod | | - | - | - | - | - | -
21 | Ohřev teplé vody | 0,003 | 0,004 | 0,004 | - | - | 0,005 | 0,004
22 | Vybavení kuchyní | - | - | - | - | - | - | -
23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,021 | 0,023 | 0,022 | - | - | 0,020 | 0,022
24 | Výtahy | - | - | - | - | - | - | -
25 | Ostatní | 0,052 | 0,039 | 0,040 | 0,062 | 0,052 | 0,051 | 0,056

Tabulka č. 3

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ
Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ domu, chalupy nebo domku
| | A,E,CH,L | B,F,I,M | C,G,J,N | D,H,K,O
1 | Základy včetně zemních prací | 0,082 | 0,071 | 0,054 | 0,043
2 | Svislé konstrukce | 0,212 | 0,223 | 0,234 | 0,243
3 | Stropy | 0,079 | 0,084 | 0,091 | 0,093
4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,073 | 0,052 | 0,054 | 0,042
5 | Krytiny střech | 0,034 | 0,032 | 0,033 | 0,030
6 | Klempířské konstrukce | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007
7 | Vnitřní omítky | 0,058 | 0,062 | 0,061 | 0,064
8 | Fasádní omítky | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,033
9 | Vnější obklady | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,004
10 | Vnitřní obklady | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,024
11 | Schody | 0,010 | 0,024 | 0,023 | 0,039
12 | Dveře | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,034
13 | Okna | 0,052 | 0,052 | 0,051 | 0,053
14 | Podlahy obytných místností | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,023
15 | Podlahy ostatních místností | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014
16 | Vytápění | 0,052 | 0,044 | 0,053 | 0,042
17 | Elektroinstalace | 0,043 | 0,041 | 0,042 | 0,040
18 | Bleskosvod | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005
19 | Rozvod vody | 0,032 | 0,030 | 0,029 | 0,028
20 | Zdroj teplé vody | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016
21 | Instalace plynu | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005
22 | Kanalizace | 0,031 | 0,028 | 0,027 | 0,029
23 | Vybavení kuchyní | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005
24 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,041 | 0,051 | 0,043 | 0,050
25 | Záchod | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004
26 | Ostatní | 0,034 | 0,036 | 0,040 | 0,030

Tabulka č. 4

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT
Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ chat
| | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II
1 | Základy včetně zemních prací | 0,056 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | 0,067 | 0,074 | 0,076 | 0,083 | 0,066 | 0,074
2 | Podezdívka | 0,036 | - | 0,038 | - | 0,037 | - | 0,039 | - | 0,038 | -
3 | Svislé konstrukce | 0,253 | 0,274 | 0,273 | 0,294 | 0,253 | 0,271 | 0,272 | 0,293 | 0,254 | 0,273
4 | Stropy | 0,094 | 0,102 | 0,101 | 0,113 | 0,102 | 0,113 | 0,102 | 0,121 | 0,103 | 0,112
5 | Zastřešení mimo krytinu | 0,092 | 0,091 | 0,062 | 0,061 | 0,092 | 0,091 | 0,071 | 0,070 | 0,092 | 0,091
6 | Krytiny střech | 0,041 | 0,040 | 0,041 | 0,040 | 0,051 | 0,050 | 0,051 | 0,049 | 0,051 | 0,049
7 | Klempířské konstrukce | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,008
8 | Úprava povrchů | 0,092 | 0,081 | 0,092 | 0,080 | 0,101 | 0,092 | 0,102 | 0,093 | 0,103 | 0,093
9 | Schodiště | 0,021 | 0,041 | 0,012 | 0,020 | 0,022 | 0,042 | 0,011 | 0,022 | 0,021 | 0,041
10 | Dveře | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030
11 | Okna | 0,052 | 0,051 | 0,052 | 0,051 | 0,052 | 0,051 | 0,052 | 0,051 | 0,052 | 0,051
12 | Podlahy | 0,041 | 0,040 | 0,041 | 0,040 | 0,042 | 0,041 | 0,042 | 0,041 | 0,040 | 0,039
13 | Vytápění | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,031
14 | Elektroinstalace | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,029
15 | Rozvod vody | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | - | - | - | - | - | -
16 | Zdroj teplé vody | 0,009 | 0,010 | 0,009 | 0,010 | - | - | - | - | - | -
17 | Rozvod propan-butanu | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | -
18 | Kanalizace | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | - | - | - | - | - | -
19 | Záchod | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005
20 | Okenice | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018
21 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,028 | 0,026 | 0,028 | 0,026 | 0,028 | 0,026
22 | Ostatní | 0,020 | 0,022 | 0,018 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,026 | 0,028 | 0,027 | 0,030

Číslo položky | Konstrukce a vybavení | TYP CHAT
| | F | G | H | I
| | I | H | I | II | I | II | I | II
1 | Základy včetně zemních prací | 0,077 | 0,084 | 0,058 | 0,064 | 0,084 | 0,093 | 0,082 | 0,092
2 | Podezdívka | 0,040 | - | 0,037 | - | 0,039 | - | 0,040 | -
3 | Svislé konstrukce | 0,274 | 0,292 | 0,254 | 0,273 | 0,284 | 0,304 | 0,280 | 0,303
4 | Stropy | 0,102 | 0,120 | 0,093 | 0,104 | 0,102 | 0,114 | 0,101 | 0,123
5 | Zastřešení mimo krytinu | 0,070 | 0,069 | 0,092 | 0,090 | 0,063 | 0,062 | 0,072 | 0,070
6 | Krytiny střech | 0,050 | 0,049 | 0,042 | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,050 | 0,049
7 | Klempířské konstrukce | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008
8 | Úprava povrchů | 0,101 | 0,094 | 0,093 | 0,084 | 0,092 | 0,084 | 0,101 | 0,093
9 | Schodiště | 0,012 | 0,023 | 0,021 | 0,043 | - | - | - | -
10 | Dveře | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,032 | 0,031
11 | Okna | 0,051 | 0,050 | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,051 | 0,050
12 | Podlahy | 0,040 | 0,039 | 0,040 | 0,039 | 0,040 | 0,039 | 0,041 | 0,040
13 | Vytápění | 0,033 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,031
14 | Elektroinstalace | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,029
15 | Rozvod vody | - | - | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | - | -
16 | Zdroj teplé vody | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Rozvod propan - butanu | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | -
18 | Kanalizace | - | - | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | - | -
19 | Záchod | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003
20 | Okenice | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,020 | 0,019
21 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,028 | 0,026 | 0,023 | 0,022 | 0,023 | 0,022 | 0,029 | 0,027
22 | Ostatní | 0,027 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,018 | 0,033 | 0,028 | 0,032
I - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II - Chaty podsklepené

Tabulka č. 5

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB
Číslo položky | Konstrukce a vybavení | TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB
| | A | B | C | D
| | I | II | I | II | I | II | I | H
1 | Základy | 0,062 | 0,071 | 0,071 | 0,083 | 0,064 | 0,074 | 0,08 | 0,092
2 | Obvodové stěny | 0,304 | 0,322 | 0,318 | 0,336 | 0,303 | 0,321 | 0,313 | 0,332
3 | Stropy | 0,193 | 0,206 | 0,198 | 0,22 | 0,194 | 0,211 | 0,218 | 0,239
4 | Krov (podhled | 0,108 | 0,093 | 0,073^x) | 0,062^x) | 0,098 | 0,085 | - | -
5 | Krytina | 0,069 | 0,057 | 0,081 | 0,071 | 0,068 | 0,056 | 0,112 | 0,09
6 | Klempířské konstrukce | 0,019 | 0,016 | 0,017 | 0,015 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,015
7 | Úpravy povrchů | 0,049 | 0,057 | 0,061 | 0,07 | 0,049 | 0,058 | 0,063 | 0,072
8 | Schodiště | 0,038 | 0,046 | - | - | 0,037 | 0,043 | - | -
9 | Dveře | 0,031 | 0,023 | 0,03 | 0,021 | 0,029 | 0,02 | 0,038 | 0,026
10 | Okna | 0,01 | 0,012 | 0,011 | 0,013 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,014
11 | Podlahy | 0,068 | 0,063 | 0,082 | 0,07 | 0,08 | 0,068 | 0,097 | 0,085
12 | Elektroinstalace | 0,049 | 0,034 | 0,058 | 0,039 | 0,048 | 0,034 | 0,05 | 0,035

Číslo položky | Konstrukce a vybavení | TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB
| | E | F | G
| | I | II | I | II | I | II
1 | Základy | 0,077 | 0,088 | 0,083 | 0,094 | 0,122 | 0,137
2 | Obvodové stěny | 0,274 | 0,290 | 0,319 | 0,339 | 0,31 | 0,329
3 | Stropy | 0,202 | 0,22 | 0,212 | 0,234 | - | -
4 | Krov (podhled ^x) | 0,109 | 0,090 | - | - | 0,335 | 0,33
5 | Krytina | 0,068 | 0,055 | 0,111 | 0,086 | 0,128 | 0,105
6 | Klempířské konstrukce | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,042 | 0,032
7 | Úpravy povrchů | 0,052 | 0,064 | 0,06 | 0,07 | 0,063 | 0,067
8 | Schodiště | 0,036 | 0,042 | - | - | - | -
9 | Dveře | 0,03 | 0,022 | 0,037 | 0,025 | - | -
10 | Okna | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | - | -
11 | Podlahy | 0,082 | 0,071 | 0,108 | 0,092 | - | -
12 | Elektroinstalace | 0,039 | 0,028 | 0,04 | 0,031 | - | -
I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II - Vedlejší stavby podsklepené

Tabulka č.6

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ
Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ garáže
| | A | B | C
| | nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené
1 | Základy | 0,060 | 0,071 | 0,062 | 0,078 | 0,082 | 0,093
2 | Obvodové stěny | 0,289 | 0,297 | 0,301 | 0,327 | 0,338 | 0,342
3 | Stropy | 0,191 | 0,215 | 0,262 | 0,276 | - | -
4 | Krov | 0,100 | 0,092 | - | - | 0,162 | 0,169
5 | Krytina | 0,068 | 0,053 | 0,057 | 0,043 | 0,082 | 0,092
6 | Klempířské konstrukce | 0,019 | 0,017 | 0,029 | 0,026 | 0,019 | 0,017
7 | Úpravy povrchů | 0,051 | 0,058 | 0,048 | 0,054 | 0,063 | 0,068
8 | Dveře | 0,023 | 0,018 | 0,027 | 0,014 | 0,036 | 0,029
9 | Okna | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,012 | 0,016 | 0,013
10 | Vrata | 0,060 | 0,052 | 0,068 | 0,044 | 0,062 | 0,049
11 | Podlahy | 0,068 | 0,073 | 0,072 | 0,080 | 0,140 | 0,128
12 | Elektroinstalace | 0,058 | 0,043 | 0,060 | 0,046 | - | -

Tabulka č. 7

PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ
Číslo položky | Název | Předpokládaná životnost v letech
1 | Základy včetně zemních prací | 150 - 200
2 | Svislé konstrukce | 80 - 200
3 | Stropy | 80 - 200
4 | Zastřešení mimo krytinu | 70 - 150
5 | Krytiny, střecha | 40 - 80
6 | Klempířské konstrukce | 30 - 80
7 | Úpravy vnitřních povrchů | 50 - 80
8 | Úpravy vnějších povrchů | 30 - 60
9 | Vnitřní obklady keramické | 30 - 50
10 | Schody | 80 - 200
11 | Dveře | 50 - 80
12 | Vrata | 30 - 50
13 | Okna | 50 - 80
14 | Povrchy podlah | 15 - 80
15 | Vytápění | 20 - 50
16 | Elektroinstalace | 25 - 50
17 | Bleskosvod | 30 - 50
18 | Vnitřní vodovod | 20 - 50
19 | Vnitřní kanalizace | 30 - 60
20 | Vnitřní plynovod | 20 - 50
21 | Ohřev teplé vody | 20 - 40
22 | Vybavení kuchyní | 15 - 30
23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 30 - 60
24 | Výtahy | 30 - 50
25 | Ostatní | - -
26 | Instalační prefabrikáty (jádra) | 15 - 25