Příloha č. 3 

	 GARÁŽE A VEDLEJŠÍ STAVBY

------------------------------------------------------------------------------
I  Znak  I  Konstrukce a vybavení                             I  Počet bodů  I
I   č.   I                                                    I    za 1 m2   I
I--------I----------------------------------------------------I--------------I
I   1.   I  Osazení do terénu v průměrné hloubce nad 1 m      I              I
I        I   a) se svislou izolací                            I     615      I
I        I   b) bez svislé izolace                            I     270      I
I   2.   I  Základy a podezdívka                              I              I
I        I   2.1  betonové, podezdívka cihelná nebo kamenná   I              I
I        I        spárovaná nebo omítaná                      I     145      I
I        I   2.2  betonové, podezdívka rovněž betonová        I      85      I
I        I   2.3  bez podezdívky, pouze základové pásy        I      80      I
I        I   2.4  bez podezdívky, pouze základy pod sloupky   I      55      I
I   3.   I  Svislé konstrukce (mimo společných)               I              I
I        I   3.1  zděné o tl. min. 45 cm                      I    1135      I
I        I   3.2  zděné nebo betonové s tepelnou izolací,     I              I
I        I        min. tl. 30 cm                              I    1030      I
I        I   3.3  zděné, betonové bez tepelné izolace, o tl.  I              I
I        I        menší než 30 cm nebo dřevěné trámkové       I              I
I        I        oboustanně obité                            I     905      I
I        I   3.4  dřevěné trámkové jednostranně obité nebo    I              I
I        I        kovová kostra či pilířky  s dřevěným        I              I
I        I        plechovým nebo osinkocementovým opláštěním  I     845      I
I        I   3.5  pouze pilířky                               I     430      I
I   4.   I  Stropy                                            I              I
I        I   4.1  železobetonové nebo keramické s podhledem a I              I
I        I        s tepelnou izolací                          I     235      I
I        I   4.2  železobetonové nebo keramické bez tepelné   I              I
I        I        izolace nebo klenuté do ocelových nosníků   I     195      I
I        I   4.3  trámkové s podhledem                        I     190      I
I        I   4.4  trámkové bez podhledu                       I     165      I
I        I   4.5  plechové nebo osinokocementové na kovové    I              I
I        I        kostře                                      I     140      I
I        I   4.6  podbití krovu                               I      70      I
I   5.   I  Krov                                              I              I
I        I   5.1  umožňující zřízení podkroví                 I     120      I
I        I   5.2  ostatní neumožňující zřízení podkroví       I      70      I
I   6.   I  Krytina                                           I              I
I        I   6.1  plechová                                    I              I
I        I        a) z mědi                                   I     475      I
I        I        b) z hliníku                                I     210      I
I        I        c) pozinkovaná                              I     175      I
I        I   6.2  tašková nebo osinkocementové šablony        I     165      I
I        I   6.3  živičná svařovaná                           I     115      I
I        I   6.4  lepenková nebo vlnité osinkocementové       I              I
I        I        desky                                       I      85      I
I   7.   I  Vnější úprava povrchů                             I              I
I        I   7.1  břizolit                                    I     175      I
I        I   7.2  stříkaný břizolit, vápenná štuková omítka   I     150      I
I        I   7.3  vápenná hladká omítka, spárové zdivo        I     110      I
I        I   7.4  vápenná hrubá omítka nebo nátěr             I      95      I
I        I   7.5  napuštění impregnací                        I      30      I
I   8.   I  Vnitřní úprava povrchů                            I              I
I        I   8.1  vápenná štuková omítka                      I     150      I
I        I   8.2  vápenná hladká omítka                       I      95      I
I        I   8.3  vápenná hrubá omítka                        I      65      I
I        I   8.4  nátěry                                      I      90      I
I        I   8.5  napuštění impregnací                        I      30      I
I   9.   I  Kanalizace                                        I              I
I        I   9.1  napojení na kanalizační řád vč. lapače olejůI              I
I        I        a benzínu                                   I     195      I
I        I   9.2  napojení na kanalizaci nebo žumpu           I     125      I
I        I   9.3  odvodnění gulou před objektem do kanalizace I      75      I
I        I   9.4  sběrná jímka nebo napojení objektu na       I              I
I        I        trativod                                    I      20      I
I   10.  I  Rozvod vody                                       I              I
I        I  10.1  studené a teplé z centrálního zdroje        I     170      I
I        I  10.2  jen studené                                 I     110      I
I        I  10.3  vodovodní kohout na vnějším líci zdi        I      75      I
I   11.  I  Vytápění                                          I              I
I        I  11.1 ústřední                                     I              I
I        I       a) kotel ÚT (započít. se do největšího       I              I
I        I          podlaží)                                  I     350      I
I        I       b) radiátory (za vytápěné podlaží)           I     115      I
I        I  11.2 lokální                                      I              I
I        I       a) akumulační za každý kus                   I     175      I
I        I       b) naftové, na tuhá paliva stáložárná        I              I
I        I          za každá kus                              I      55      I
I        I       c) ostatní na tuhá paliva za každý kus       I      25      I
I        I       d) krb za každý kus                          I     185      I
I   12.  I  Elektroinstalace                                  I              I
I        I  12.1  světelná a motorová                         I     150      I
I        I  12.2  světelná                                    I      90      I
I        I  12.3  provizorní                                  I      25      I
I        I  12.4  bleskovod                                   I      45      I
I   13.  I  Okna                                              I              I
I        I  13.1  dvojitá                                     I     140      I
I        I  13.2  zdvojená                                    I      90      I
I        I  13.3  jednoduchá                                  I      55      I
I   14.  I  Dveře                                             I              I
I        I  14.1  vstupní masivní, ostatní hladké do          I              I
I        I        ocelových zárubní                           I      75      I
I        I  14.2  hladké                                      I      60      I
I        I  14.3  náplňové kovové                             I      45      I
I        I  14.4  svlakové, laťové                            I      25      I
I   15.  I  Vrata                                             I              I
I        I  15.1  výklopná, dřevěná přírodní                  I     200      I
I        I  15.2 dřevěná nebo plechová natřená krycím nátěrem I     135      I
I        I  15.3  dřevěná svlaková nebo roleta                I      95      I
I   16.  I  Podlahy                                           I              I
I        I  16.1  palubkové, lité teraco, stěrkové, keramická I              I
I        I        dlažba                                      I     120      I
I        I  16.2  prkenné, lepené podlahové povlaky, xylolit, I              I
I        I        dřevotříska                                 I      85      I
I        I  16.3  betonové s potěrem, teracové nebo           I              I
I        I        cementové dlaždice                          I     120      I
I        I  16.4  hrubé betonové, cihelná dlažba              I      85      I
I   17.  I  Klempířské konstukce                              I              I
I        I  17.1  z měděného plechu (min. žlaby, svody,       I              I
I        I        oplechování kolem komínů a průniků)         I     545      I
I        I  17.2  z pozinkovaného plechu                      I              I
I        I        a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny,     I              I
I        I           průniky)                                 I     125      I
I        I        b) jen žlaby a svody                        I      60      I
I        I        c)  parapety                                I      15      I
I   18.  I  Vnitřní vybavení (počítá se za každý kus)         I              I
I        I  18.1  elektrický boiler                           I     100      I
I        I  18.2  koupelnová kamna nebo kotel na prádlo       I              I
I        I        na tuhá paliva                              I      40      I
I        I  18.3  vana, samostatná sprcha                     I      50      I
I        I  18.4  umyvadlo                                    I      10      I
I        I  18.5  záchodová mísa                              I      20      I
I        I  18.6  elektrický nebo plynový sporák              I      90      I
I        I  18.7  uhelný sporák                               I      30      I
I        I  18.8  malý sporáček na uhlí                       I      25      I
I   19.  I  Schodiště                                         I              I
I        I  19.1  dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi  I     160      I
I        I  19.2  dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic   I     105      I
I        I  19.3  kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni      I     125      I
I        I  19.4  betonové nebo cihelné                       I     145      I
I   20.  I  Okenice                                           I      90      I
I   21.  I  Mříže                                             I     105      I
I   22.  I  Sauna                                             I     525      I
------------------------------------------------------------------------------

 Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.
 Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
 Počet znaků nesmí být rozšiřován.
 Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
 Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.
 Znak č. 1 se uvažuje v podlaží, které je nejhlouběji osazeno do terénu.
 Znak č. 2 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.
 Znaky č. 5, 6 a 17 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.
 Znak č. 7 se počítá stejnou hodnotou ve všech nadzemních podlažích. U znaků č. 12, 17, 18 a 19 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).