Příloha č. 4 
	 PLOTY

------------------------------------------------------------------------------
I  Znak  I  Konstrukce a vybavení                             I  Počet bodů  I
I   č.   I                                                    I    za 1 m    I
I--------I----------------------------------------------------I--------------I
I   1.   I  Základy                                           I              I
I        I   1.1  kamenné nebo betonové po celé délce         I              I
I        I        o min. šířce 45 cm                          I     100      I
I        I   1.2  kamenné nebo betonové po celé délce plotu   I              I
I        I        o šířce do 45 cm                            I      65      I
I        I   1.3  betonové kolem sloupků                      I      25      I
I   2.   I  Podezdívka                                        I              I
I        I   2.1  zdivo nebo beton o tl. min. 45 cm           I     105      I
I        I   2.2  zdivo nebo beton o tl. menší než 45 cm      I      70      I
I        I   2.3  betonové prahy mezi sloupky                 I      25      I
I   3.   I  Plot                                              I              I
I        I   3.1  kamenná nebo cihelná nebo betonová zeď o    I              I
I        I        min. tl. 30 cm                              I     335      I
I        I   3.2  pletivo v rámech nebo dřevěný hoblovaný rám I              I
I        I        s latěmi nebo zdi o tl. méně než 30 cm      I     200      I
I        I   3.3  betonové nebo ocelové sloupky s drátěným    I              I
I        I        pletivem nebo s prkny, latěmi, vlnitým      I              I
I        I        plechem na svlacích                         I     110      I
I        I   3.4  jakékoliv na dřevěných sloupcích            I      45      I
I   4.   I  Povrchová úprava                                  I              I
I        I   4.1  vápenná omítka nebo spárované zdivo         I      65      I
I        I   4.2  podezdívka s vápennou omítkou nebo spárovanáI      25      I
I        I   4.3  dvojnásobný nátěr                           I      50      I
I        I   4.4  jednoduchý nátěr                            I      30      I
I        I   4.5  základní nátěr nebo napuštění impregnací    I      15      I
I   5.   I  Výška plotu od terénu                             I              I
I        I   5.1  nad 180 cm                                  I      75      I
I        I   5.2  nad 150 do 180 cm                           I      55      I
I        I   5.3  nad 120 do 150 cm                           I      40      I
I        I   5.4  nad 100 do 120 cm                           I      10      I
------------------------------------------------------------------------------

 Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.
 Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
 Počet znaků nesmí být rozšiřován.
 Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
 Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.