ČÁST 4

Ustanovení o používání obalů a cisteren

KAPITOLA 4.1
POUŽITÍ OBALŮ VČETNĚ VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC) A VELKÝCH OBALŮ
Úvodní poznámky
POZN.1:  Obalové skupiny
Nebezpečné látky všech tříd jiné než třídy 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a než samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 jsou pro účely balení zařazeny do jedné nebo více ze tří  obalových skupin  ve vztahu ke stupni nebezpečí:
Obalová skupina I:    Látky s vysokým nebezpečím;
Obalová skupina II:   Látky se středním nebezpečím ; 
Obalová skupina III:  Látky s nízkým nebezpečím.
Látce přiřazená(é) obalová(é) skupina(y) je/jsou uvedeny v Tabulce A kapitoly 3.2.
POZN. 2: Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou, samovolně se rozkládající látky a organické peroxidy
Pokud ve zvláštních ustanoveních ADR není jinak předepsáno, musí použité obaly odpovídat, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, pro věci třídy 1, samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 a organické peroxidy třídy 5.2, požadavkům pro balení pro látky nebezpečné (Obalová skupina II).
4.1.1	Všeobecná ustanovení pro balení nebezpečných věcí všech tříd s výjimkou tříd 2, 6.2 nebo 7 do obalů, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů
POZN.: Některé z těchto všeobecných ustanovení je možno použít také pro obaly věcí tříd 2, 6.2, a 7. S odvoláním na oddíly 4.1.6 (třída 2), 4.1.8 (třída 6.2), 4.1.9 (třída 7) a použitelným pokynům pro balení dle oddílu 4.1.4.
4.1.1.1	Nebezpečné věci musí být baleny do obalů dobré kvality, včetně IBC a velkých obalů.Tyto musí být natolik pevné, aby odolávaly normálním nárazům při nakládce a otřesům v průběhu přepravy, včetně překládky mezi dopravními prostředky nebo sklady a rovněž při přemisťování z palet nebo svazků a následní ruční nebo mechanizované manipulaci. Obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby při normálních podmínkách přepravy bylo zamezeno úniku obsahu z kusu připraveného k přepravě, zejména v důsledků vibrací nebo změn teploty, vlhkosti nebo tlaku (např. z důvodu změny nadmořské výšky). Na vnější straně přepravovaných obalů, IBC a velkých obalů, nesmějí ulpívati žádné zbytky nebezpečné látky. Tyto ustanovení se přiměřeně vztahují na obaly nové, opakovaně používané (vratné), obnovené nebo upravené a nově a opakovaně používané IBC a velké obaly.
4.1.1.2	Části obalů, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, které přicházejí bezprostředně do styku s nebezpečnými věcmi:
(a)	nesmějí být těmito nebezpečnými věcmi narušeny nebo značně zeslabovány; a
(b)	nesmějí vyvolat žádný nebezpečný účinek, např. katalytickou reakci nebo reagovat s nebezpečnými věcmi
	Je-li to nutné, musí být opatřeny vhodným vnitřním povlakem nebo úpravou.
4.1.1.3	Pokud není v ADR stanoveno jinak, musí každý obal, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, s výjimkou vnitřních obalů, odpovídat konstrukčním provedením, typu úspěšně vyzkoušenému v souladu s požadavky v oddílech 6.1.5, 6.5.4 případně 6.6.5. Obaly, pro které se zkouška nepožaduje, jsou zmiňovány v pododdílu 6.1.1.3.
4.1.1.4	U obalů, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)  a velkých obalů, plněných kapalinami, musí zůstat volný prostor, aby bylo zajištěno, že roztažnost kapaliny během teplot, které mohou v průběhu přepravy nastat, nezpůsobí ani únik kapaliny ani trvalou deformaci obalu. Pokud jsou předepsány specifické požadavky, kapaliny nesmí zcela zaplnit obal při teplotě 55°C. Avšak v IBC musí zůstat volný prostor, který při průměrné teplotě obsahu 50°C zajistí, že plnění nebude větší než 98% vodního objemu. Stupeň plnění vztažený k teplotě plnění 15°C, pokud v jednotlivých třídách není stanoveno jinak, smí dosáhnou nejvýše následujících hodnot:

	(a)

Bod varu (začátek varu) látky ve °C | <60 | ≥60 <100 | ≥100 <200 | ≥200 <300 | ≥300
Stupeň plnění v % vnitřního objemu obalu | 90 | 92 | 94 | 96 | 98
nebo
	(b)      stupeň plnění  =   %  vnitřního prostoru obalu 
	v tomto vzorci značí α střední koeficient kubické rozpínavosti kapalné látky mezi 15°C a 50°C, to znamená pro maximální zvýšení teploty o 35°C,
α se vypočítá dle vzorce   α  =  
d_15 a d_50 značí relativní hustoty^1 kapaliny při 15°C a 50°C a t_F je střední teplota kapaliny při plnění.
4.1.1.4.1	Obaly schválené pro přepravu kapalin v letecké dopravě musí být též způsobilé odolávat bez netěsností (průsaků) rozdílu tlaků jak je uvedeno v mezinárodních předpisech pro leteckou dopravu.
4.1.1.5	Vnitřní obaly musí být zabaleny ve vnějším obalu tak, aby za normálních podmínek přepravy nedošlo k jejich rozbití nebo proděravění, nebo z nich nemohl obsah uniknout do vnějšího obalu. Křehké vnitřní obaly nebo takové, u kterých může snadno dojít k  proděravění, jako jsou nádoby ze skla, porcelánu nebo keramiky, některých plastových materiálů, atd., musí být vloženy do vnějších obalů, opatřených vhodným vycpávkovým materiálem.. Při úniku obsahu nesmějí být ochranné vlastnosti vycpávek a vnějšího obalu podstatně poškozeny.
4.1.16	Nebezpečné předměty nesmí být baleny společně do stejného vnějšího obalu nebo velkého obalu s nebezpečnými nebo jinými věcmi, které mohou spolu  nebezpečně reagovat: 

(a)	hoření nebo vývin značného tepla;

(b)	vývin hořlavých, dusivých, hoření podporujících nebo jedovatých plynů;

(c)	tvoření žíravých látek; nebo

(d)	tvoření nestabilních látek;

	POZN.: Zvláštní ustanovení pro společné balení viz. 4.1.10.
4.1.1.7	Uzávěry obalů s vlhkými nebo zředěnými látkami musí být provedeny tak, aby procentuální podíl kapaliny (voda, rozpouštědlo nebo flegmatizační prostředek) neklesl v průběhu přepravy pod předepsané mezní hodnoty.
4.1.1.7.1	Pokud jsou velké nádoby pro volně ložené látky (IBC)  vybaveny dvěma nebo více uzavíratelnými systémy za sebou, musí být uzavřen první ten, který je nejblíže látce určené k přepravě.
4.1.1.8	Kapaliny smějí být plněny jen do vnitřních obalů, které mají přiměřenou odolnost proti vnitřnímu tlaku, který může vzniknout za normálních přepravních podmínek. Jestliže může vzniknout tlak v obalu v důsledku uvolňování plynu z látky v obalu (vlivem zvýšení teploty nebo z jiného důvodu) může být obal opatřen odvětrávacím zařízením, pokud unikající plyn s ohledem na svoji toxicitu (jedovatost), hořlavost, uvolněné množství, atd. nemůže způsobit žádné nebezpečí. Vybavení odvětrávacím zařízením je nutné, pokud je nebezpečí vzniku přetlaku, způsobeného normálním rozkladem látek. Odvětrání musí být takové konstrukce aby, pokud je obal v poloze schválené pro přepravu, zabránilo úniku kapalin a pronikání cizích látek za normálních podmínek přepravy.
4.1.1.9 	Nové, upravené nebo opakovaně používané (vratné) obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)  a velkých obalů, nebo obnovených obalů a opravených velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) musí každý obal zvlášť vyhovět průběžným zkouškám předepsaným v oddílech 6.1.5, 6.5.4 nebo 6.6.5. Před plněním a schválením pro přepravu se musí každý obal, včetně velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, podrobit prohlídce, zda nevykazuje korozi, kontaminaci nebo jiné poškození a všechny velké nádoby pro volně ložené látky (IBC)  musí být prohlédnuty s ohledem na správnou funkci celého provozního vybavení. Každý obal, který jeví známky snížené pevnosti oproti schválenému konstrukčnímu typu nesmí být dále používán, nebo musí být obnoven tak, aby vyhověl zkouškám předepsaným pro konstrukční typ. Každá velká nádoba pro volně ložené látky (IBC), která jeví známky snížené pevnosti oproti zkoušenému konstrukčnímu typu nesmí být dále používána, nebo musí být opravena tak, aby vyhověla zkouškám předepsaným pro konstrukční typ.
4.1.1.10	Kapaliny musí být plněny jen do obalů, včetně velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) , které mají přiměřenou odolnost proti vnitřnímu tlaku, který může vzniknout za normálních přepravních podmínek. Obaly a velké nádoby pro volně ložené látky (IBC ), na kterých je v označení uveden zkušební tlak hydraulické tlakové zkoušky, předepsaný v 6.1.3.1 (d) a případně v 6.5.2.2.1, musí být plněny jen kapalinou, kterých tenze par:
(a)	je taková, že celkový tlak v obalu nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC ) (t.j. tenze par plněné látky plus parciální tlak vzduchu nebo jiných inertních plynů, snížený o 100 kPa) při 55°C, měřený na základě nejvyššího stupně plnění dle pododdílu 4.1.1.4 a teploty plnění 15°C, nepřekračuje 2/3 zkušebního tlaku uvedeného v označení; nebo
(b)	je při 50 °C menší než 4/7 součtu hodnoty zkušebního tlaku uvedeného na nádobě v označení plus 100 kPa; nebo
(c)	je při 55 °C menší než 2/3 součtu zkušebního tlaku uvedeného na nádobě v označení plus 100 kPa.
	Kovové velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) schválené pro přepravu kapalin nesmí být používány k přepravě kapalin, jejichž tenze par je vyšší než 110 kPa (1,1 bar) při 50°C nebo 130kPa (1,3bar) při 55 °C.
	PŘÍKLADY POŽADOVANÝCH VYZNAČENÍ ZKUŠEBNÍCH TLAKŮ PRO OBALY, VČETNĚ VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC), VYPOČÍTANÝCH DLE 4.1.1.10 c)

UN Číslo	Název	Třída	Skupina obalů	V_p55
(kPa)V_p55 × 1.5
(kPa)(V_p55 × 1.5)
minus 100 (kPa)Požadovaný minimální zkušební tlak (přetlak) podle 6.1.5.5.4.c)(kPa)Minimální zkušební tlak (přetlak) vyznačený na obalu (kPa) | | | |
2056 2247 1593 1155 | Tetrahydrofuran n-Decan Dichloromethan Diethylether | 3 3 6.1 3 | II III III I | 70 1.4 164 199 | 105 2.1 246 299 | 5 -97.9 146 199 | 100 100 146 199 | 100 100 150 250
POZN. 1: Pro čisté (čiré) kapaliny tenze par při 55 °C (V_p55) se často přebírá z vědeckých (znaleckých) tabulek uveřejněných ve vědecké literatuře.
POZN. 2: V tabulce uváděné minimální zkušební tlaky se vztahují  pouze k údajům v pododdíle 4.1.1.10 (c) což znamená, že udávaný zkušební tlak by měl přesáhnout 1.5 násobku tenze par při 55 °C minus 100 kPa. Jestliže například, zkušební tlak pro n - dekan je stanoven podle 6.1.5.5.4 (a), minimální vyznačený zkušební tlak může být nižší
POZN. 3: Pro Diethylether požadovaný minimální zkušební tlak podle oddílu 6.1.5.5.5 je 250 kPa.
4.1.1.11	Prázdné obaly včetně velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, které obsahovaly nebezpečné věci jsou podrobeny stejným požadavkům, jako naplněné obaly, jinak, pouze v případě kdy byla přijata odpovídající opatření vylučující jakéhokoliv riziko.
4.1.1.12	Všechny obaly včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), určené pro kapalný obsah, musí úspěšně absolvovat vhodnou zkoušku odolnosti proti propustnosti, a být schopné splnit příslušnou úroveň zkoušky uváděnou v 6.1.5.4.3 nebo 6.5.4.7 pro různé druhy IBC:
(a)	před prvním použití pro přepravu;
(b)	po úpravě (opravě) nebo obnově kteréhokoli obalu, než je znovu použit pro přepravu;
(c)	po opravě kterékoli velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), než je znovu použita pro přepravu.
Pro tuto zkoušku obalu nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), nemusí být vybaveny jejich uzávěry. Vnitřní nádoba kombinovaného (kompozitního) obalu, nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) mohou být zkoušeny bez vnějšího obalu, za předpokladu, že výsledky zkoušek nebudou ovlivněny. Tato zkouška není povinná pro:
•	vnitřní obaly skupinového obalu nebo velké obaly;
•	vnitřní nádoby kombinovaných (kompozitních) obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) označené symbolem “RID/ADR“ v souladu s pododdílem 6.1.3.1 (a) (ii);
•	lehké kalibrované kovové nádoby označené symbolem “RID/ADR“ v souladu s pododdílem 6.1.3.1 (a) (ii).
4.1.1.13	Obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), používané pro tuhé látky, které mohou zkapalnět při teplotách takových jaké se vyskytují během přepravy, musí být také schopny obsahovat tyto látky v kapalném stavu
4.1.1.14	Obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), používané pro práškové nebo zrnité látky musí být neprostupné, nebo musí být opatřeny vložkou. 
4.1.1.15	Pokud příslušný orgán nestanoví jinak je pro plastové sudy a kanystry, IBC z tuhých plastů a kombinované (kompozitní) IBC s plastovými vnitřními nádobami, povolená doba použití pro přepravu nebezpečných věcí  5 roků od data výroby nádoby, s tou výjimkou, když je předepsán kratší interval použití z důvodu povahy přepravované látky.
4.1.1.16	Obaly označené v souladu s oddílem 6.1.3, ale které jsou schváleny ve státě, který není smluvní stranou ADR, mohou být přesto použity pro přepravu dle ADR.
4.1.1.17	Použití záchranných obalů
4.1.1.17.1	Poškozené, porušené nebo netěsné kusy s nebezpečnými věcmi, nebo nebezpečné věci rozsypané nebo vylité mohou být přepravovány v záchranných obalech zmiňovaných v 6.1.5.1.11. To nebrání používání obalů větších velikostí vhodných typů a úrovně provedení dle požadavků 4.1.1.17.2.
4.1.1.17.2	Musí být učiněna vhodná opatření, která zajistí zamezení nadměrného pohybu poškozených nebo netěsných kusů v záchranném obalu. Pokud záchranný obal obsahuje kapaliny, musí být přidáno dostatečné množství absorpčního inertního materiálu pro eliminaci přítomnosti volné kapaliny.
4.1.2	Dodatečná všeobecná ustanovení pro používání velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)
4.1.2.1	Pokud jsou IBC používány pro přepravu kapalin s bodem vzplanutí 61°C (uzavřeny čepičkami) nebo nižším, nebo sypkých látek náchylných k prachové explozi, musí být provedena opatření zabraňující nebezpečí elektrostatického výboje.
4.1.2.2 	Požadavky pro periodické zkoušky a prohlídky (inspekce) jsou dány v kapitole 6.5. Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) nesmí být plněny a poskytovány k přepravě po datu uplynutí doby platnosti poslední periodické zkoušky požadované dle 6.5.4.14.3, nebo po datu uplynutí doby platnosti poslední periodické prohlídky požadované dle 6.5.1.6.4.  Přesto, je-li velká nádoba pro volně ložené látky (IBC) naplněna před datem uplynutí doby platnosti poslední periodické zkoušky nebo periodické prohlídky může být přepravována po dobu, nepřesahující tři měsíce po uplynutí data kdy měla být provedena periodická zkouška nebo periodická prohlídka.Nadto může být velká nádoba pro volně ložené látky (IBC) po uplynutí lhůty pro periodickou zkoušku anebo periodickou prohlídku  přepravována:
(a)	po vyprázdnění, ale před vyčištěním pro účely provedení předepsané zkoušky nebo prohlídky před znovu naplněním; a
(b)	pokud jinak nestanoví příslušný orgán, po dobu nepřekračující šest měsíců po datu od doby poslední periodické zkoušky nebo periodické prohlídky aby se umožnilo vrácení nebezpečných věcí nebo zbytků k vhodné likvidací nebo recyklaci. 
	POZN.: Pro údaje v nákladním listu, viz. 5.4.1.1.11.
4.1.2.3	Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC)  typu 31HZ2 musí být naplněny nejméně na 80% vnějšího obalu a mohou být přepravovány pouze v uzavřených vozidlech nebo kontejnerech.
4.1.3	Všeobecná ustanovení týkající se pokynů pro balení
4.1.3.1	Pokyny pro balení platné pro nebezpečné věci třídy 1 až 9 jsou specifikovány v oddílu 4.1.4. Člení se do tří pododdílů závislých na typu obalů kterých se týkají:
	Pododdíl 4.1.4.1 	pro obaly jiné než velké nádoby pro volně ložené látky (IBC),  a velké obaly; tyto způsoby balení jsou označeny pomocí písmena “P“ anebo pokud se jedná o obaly specifické pro RID a ADR jsou tyto pokyny pro balení označeny abecedně - číselným kódem začínajícím písmenem “R“;
	Pododdíl 4.1.4.2 	pro velké nádoby pro volně ložené látky (IBC);’tyto obaly jsou označeny abecedně - číselným kódem začínajícím písmeny “IBC“;
	Pododdíl 4.1.4.3	pro velké obaly; tyto obaly jsou označeny abecedně - číselným kódem začínajícím písmeny “LP“.
	Všeobecně se konstatuje v pokynech pro balení, že všeobecná ustanovení v oddílech  4.1.1, 4.1.2 a/nebo 4.1.3, pokud je to vhodné, lze použít. Způsoby balení mohou,pokud je to vhodné, být též  souladu se zvláštními ustanoveními oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 nebo 4.1.9. Zvláštní ustanovení pro balení mohou být také specifikovány v pokynech pro balení pro určité  látky nebo předměty. Tyto jsou rovněž označeny abecedně - číselným kódem začínajícím písmeny:
„PP“ 	pro obaly jiné než velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), a velké obaly nebo „RR“,pokud se jedná o zvláštní ustanovení specifické pro RID a ADR;
	„B“	pro velké nádoby pro volně ložené látky (IBC);
	„L“	pro velké obaly.
	Pokud není stanoveno jinak, každý obal musí splňovat odpovídající požadavky Části 6. Obecně neříkají pokyny pro balení nic o snášenlivosti, proto uživatel nesmí, bez přezkoušení, že látka je snášenlivá s daným obalovým materiálem, vybrat obal (např. skleněné nádoby jsou nevhodné pro většinu fluoridů). Pokud jsou skleněné nádoby dovoleny pokyny pro balení, jsou dovoleny také porcelán, užitková keramika a kameninové obaly.
4.1.3.2	Sloupec (8), tabulky A, kapitoly 3.2 uvádí pro každý předmět nebo látku pokyn (pokyny) pro balení, který(é) musí být použit(y). Sloupce (9a)  označují zvláštní ustanovení pro balení a sloupec (9b) obsahuje zvláštní ustanovení pro společná balení (viz. 4.1.10) vhodná pro specifické látky nebo věci. 
4.1.3.3	V každém pokynu pro balení je uvedena informace, pokud je to vhodné, o povolených jednoduchých i skupinových obalech. Pro každý vnitřní nebo vnější obal skupinového obalu, jsou uváděny dovolené vnější a vnitřní obaly, a pokud je to vhodné, jsou rovněž uvedeny povolené maximální množství pro každé vnitřní a vnější balení. V oddílu 1.2.1 jsou definovány nejvyšší hmotnost netto (čistá) a maximální objem obsahu.
4.1.3.4	Následující obaly nesmí být použity pokud je dopravovaná látka, která je náchylná ke zkapalnění během přepravy:
Obaly |
Sudy: | 1D a 1G
Bedny: | 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2
Pytle: | 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 a 5M2
Kombinované (kompozitní) obaly: | 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 a 6PH1
Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) |
Pro látky obalové skupiny I: | Všechny typy velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)
Pro látky obalové skupiny II a III: |
velké nádoby pro volně ložené látky (IBC):dřevěné: | 11C, 11D a 11F
velké nádoby pro volně ložené látky    (IBC) :lepenkové: | 11G
velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) flexibilní (pružné): | 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 a 13M2
Kombinované (kompozitní) velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) : | 11HZ2, 21HZ2 a 31HZ2
Pro účely tohoto oddílu, látky a směsi látek mající bod tavení shodný nebo menší než 45°C musí být považovány za tuhé látky náchylné ke zkapalnění během přepravy.
4.1.3.5	Pokud pokyny pro balení v této kapitole opravňují k užití konkrétních typů vnějších obalů v  skupinovém obalu (např. 4G), obaly označené stejným identifikačním kódem následujícím po písmenech ”V”, ”U” nebo ”W” označené ve shodě s požadavky v Části 6 (např. 4GV, 4GU nebo 4GW) smí být též použity pokud odpovídají stejným podmínkám a omezením, které platí pro použití tohoto typu vnějšího obalu, vyhovujícímu platným pokynům pro balení. Například, obal skupinového obalu  označený kódem obalu “4GV“ může být použit kdykoli jako obal skupinového obalu označený “4G“, pokud jsou splněny  požadavky  odpovídajících pokynů pro balení ve vztahu k typům vnitřních obalů a jejich množstevních omezení. 
4.1.3.6	Plynové láhve a plynové nádoby jsou schválené příslušným orgánem k přepravě jakýchkoli kapalných nebo pevných látek stanovených pokyny pro balení P001 nebo P002 pokud není uvedeno jinak v pokynech pro balení nebo ve zvláštních ustanoveních ve sloupci (9a), tabulky A kapitoly 3.2. Vnitřní objem plynových láhví nesmí být vyšší než 450 litrů. Vnitřní objem plynových nádob nesmí být vyšší než 1000 litrů.
4.1.3.7	Obaly nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), které nejsou výslovně schváleny příslušnými pokyny pro balení, nesmí být použity k přepravě látek nebo předmětů, ledaže jsou uzavřeny zvláštní dvoustranné dohody mezi smluvními stranami v souladu s oddílem 1.5.1.
4.1.4	Přehled pokynů pro balení
POZN.: Ačkoli následující pokyny pro balení používají stejný číselný systém jako je použit u IMDG Code a u UN vzorových směrnic, je nutné si  uvědomit, že některé detaily mohou být rozdílné pro případ ADR

4.1.4.1.	Pokyny pro balení týkající se použití obalů (s výjimkou obalů IBC a velkých obalů)

P 001 | POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) | P 001
Jsou povoleny následující obaly, pokud splňují všeobecné ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Skupinové obaly | Maximální objem/Hmotnost netto (viz 4.1.3.3.)
Vnitřní obal | Vnější obal | Obalová skupina I | Obalová skupina II | Obalová skupina III
ze skla  10 l z plastu 30 l z kovu   40 l | Sudy  z oceli (1A2)  z hliníku (1B2)  z jiného kovu než ocel nebo hliník (1N2)  z plastu (1H2)  z překližky (1D)  z vlákna (1G) | 250 kg 250 kg 250 kg  250 kg 150 kg 75 kg | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg
| Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z přírodního dřeva (4C1, 4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z vlákna (4G)  z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu (4H2) | 250 kg 250 kg 150 kg 150 kg 75 kg 75 kg 60 kg 150 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg
| Kanystry  z oceli (3A2)  z hliníku (3B2)  z plastu(3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg
Jednotlivé obaly
Sudy  z oceli, s neodnímatelným víkem (1A1)  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s neodnímatelným víkem 1B1)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z jiného kovu než oceli nebo hliníku, s neodnímatelným víkem (1N1)  z jiného kovu než oceli nebo hliníku, s odnímatelným víkem (1N2)  z plastu, s neodnímatelným víkem (1H1)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2) | 250 l 250 l^*) 250 l 250 l^*) 250 l  250 l^*)  250 l 250 l^*) | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l  450 l  450 l 450 l | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l  450 l  450 l 450 l

P 001 | POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) (pokračování) | P 001
Kanystry  z oceli, s neodnímatelným víkem (3A1)  z oceli, s odnímatelným víkem (3A2)  z hliníku, s neodnímatelným víkem (3B1)  z hliníku, s odnímatelným víkem (3B2)  z plastu, s neodnímatelným víkem (3H1)  z plastu, s odnímatelným víkem (3H2) | 60 l 60 l^*) 60 l 60 l^*) 60 l 60 l^*) | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l | 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l
Kombinované obaly  plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým obalem (6HA1, 6HB1) plastová nádoba s vnějším vláknitým, plastovým nebo překližkovým obalem (6HG1, 6HH1, 6HD1) plastová nádoba s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bednou, nebo plastová nádoba s vnější dřevěnou, překližkovou nebo bednou z tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) skleněná nádoba s vnějším obalem ocelovým, hliníkovým, dřevovláknitým, překližkovým, z tuhých plastů nebo pěnových hmot (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2) nebo s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo laťovkou, nebo s vnější dřevěnou nebo dřevovlákninovou bednou, nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 oder 6PD2) | 250 l  120 l  60 l    60 l | 250 l  250 l  60 l    60 l | 250 l  250 l  60 l    60 l
^*) Jsou povoleny látky s viskozitou vyšší než 2 680 mm^2/s.
Dodatečný požadavek
Pro látky třídy 3, obalovou skupinu III, které vylučují malé množství kysličníku uhličitého, nebo dusíku, musí být obaly opatřeny odvětráváním.
Zvláštní ustanovení pro balení:
PP 1 | Látky UN čísel 1133, 1210, 1263 a 1866, obalových skupin II a III mohou být přepravovány v množství 5 litrů na balení v obalech z kovu nebo plastu, kdy se nepožaduje, , aby se splnily požadavky dle kapitoly 6.1 na provedení zkoušek, za předpokladu , že jsou přepravovány následujícím způsobem:  (a)  v paletách, paletových bednách nebo společných přepravních zařízeních, např. jednotlivé obaly jsou umístěny nebo stohovány a zajištěny stažením, utažením přepásáním nebo smršťující¨fólií, nebo jinou vhodnou paletovací formou,nebo  (b)   jako vnitřní obal, obalu skupinového obalu s maximální hmotností netto 40 kg.
PP 2 | Pro UN čísla 3065 a 1170, mohou být použity dřevěné sudy (2C1 a 2C2).
PP 4 | Pro UN číslo. 1774, obaly musí splňovat úroveň provedení obalové skupiny II
PP 5 | Pro UN číslo 1204, obaly musí být konstruovány tak, aby nedošlo k výbuchu z důvodu poklesu vnitřního tlaku. Pro tuto látku nesmí být použity lahve na plyn a nádoby na plyn.
PP 6 | Pro UN čísla 1851 a 3248, maximální netto množství v obalu smí být 5 l.
PP 10 | Pro UN číslo 1791, obalové  skupiny II, obal musí být odvětráván.

P 001 | POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) (pokračování) | P 001
PP 31 | Pro UN číslo 1131, obal musí být hermeticky utěsněn.
PP 33 | Pro UN číslo 1308, obalové skupiny I a II, je povolen skupinový obal o celkové brutto hmotnosti do 75 kg.
Zvláštní ustanovení pro balení, specifické pro RID a ADR.
RR 1 | Pro UN číslo 1790 pro ne více jak 85% Kyselinu fluorovodíkovou a UN číslo 2031 obsahující více než 55% čisté kyseliny, doba použitelnosti plastového sudu, nebo kanystru použitého jako jednotlivý obal, smí být dva roky od data výroby.
RR 2 | Pro UN číslo 1261, obal s odnímatelným víkem není dovolen.

P 002 | POKYN PRO BALENÍ (TUHÉ LÁTKY) | P 002
Jsou povoleny následující obaly, pokud splňují všeobecné ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3
Skupinové obaly | Maximální hmotnost netto (viz 4.1.3.3)
Vnitřní obal | Vnější obal | Obalová skupina I | Obalová skupina II | Obalová skupina III
ze skla  10 kg z plastu Tyto vnitřní obaly musí být neprostupné   50 kg z kovu 50 kg z papíru ^a, ^b, ^c,  50 kg z vláken ^a, ^b, ^c, 50 kg  ^a Tyto vnitřní obaly musí být neprostupné ^b Tyto vnitřní obaly nesmí být použity pro látky které mohou zkapalnět během přepravy (viz 4.1.3.4). ^c Tyto vnitřní obaly nesmí být použity pro obalovou skupinu I. | Sudy  z oceli (1A2)  z hliníku (1B2)  z kovu jiného než ocel nebo hliník (1N2)  z plastu (1H2)  z překližky (1D)  z lepenky (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg
| Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu (4H2) | 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg  250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg
| Kanystry  z oceli (3A2)  z hliníku (3B2)  z plastu (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg
Jednotlivý obal
Sudy  z oceli (1A1 nebo 1A2 ^d)  z hliníku (1B1 nebo 1B2^d)  z jiného kovu než oceli nebo hliníku  (1N1 nebo 1N2 ^d)  z plastu (1H1 nebo 1H2 ^d)  z lepenky (1G) ^e  z překližky (1D)^5) | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg
Kanystry  z oceli (3A1 nebo 3A2 ^d)  z hliníku (3B1 nebo 3B2 ^d)  z plastu (3H1 nebo 3H2 ^d) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg
Bedny  z oceli (4A) ^e  z hliníku (4B) ^e  z přírodního dřeva (4C1) ^e  z překližky (4D) ^e  z dřevovlákniny (4F) ^e  z přírodního dřeva s nepropustnými stěnami (4C2) ^e  z lepenky (4G) ^e  z tuhého plastu (4H2) ^e | není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno není dovoleno | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg
Pytle pytle(5H3, 5H4, 5L3, 5M2) | není dovoleno | 50 kg | 50 kg
^d Tyto obaly nesmí být použity pro látky obalové skupiny I, které mohou zkapalnět během přepravy (viz 4.1.3.4). ^e Tyto obaly nesmí být použity pro látky, které mohou zkapalnět během přepravy (viz 4.1.3.4).
Kombinované obaly plastová nádoba s vnějším ocelovým, hliníkovým, překližkovým obalem, lepenkovým nebo plastovým (6HA1, 6HB1, 6HG1 ^e, 6HD1 ^e nebo 6HH1) plastová nádoba s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bednou, dřevěnou bednou, překližkovou bednou, dřevovlákninovou bednou nebo bednou z tuhého plastu (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 ^e, 6HG2 ^e nebo 6HH2) skleněná nádoba s vnějším ocelovým, hliníkovým, překližkovým nebo lepenkovým pláštěm (6PA1, 6PB1, 6PD1 ^e nebo 6PG1 ^e) nebo s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bedýnkou nebo s vnější dřevěnou nebo dřevovlákninovou bednou, nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ^e nebo 6PD2 ^e) nebo s vnějším obalem z tuhého plastu nebo pěnové hmoty (6PH2 nebo 6PH1^e) | 400 kg  75 kg    75 kg | 400 kg  75 kg    75 kg | 400 kg  75 kg    75 kg
^5)  Tyto obaly nesmí být použity pro látky, které mohou zkapalnět během přepravy (viz 4.1.3.4)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 6 | Pro UN číslo 3249, maximální hmotnost netto v jednom obalu smí být 5 kg.
PP 7 | Pro UN číslo 2000, celuloid smí být také přepravován nebalený na paletách, ve smršťující se  plastové folii a zajištěný vhodnými prostředky, jako jsou ocelové bandáže, jako je plně naložené vozidlo nebo kontejner. Brutto hmotnost  palety nesmí překročit 1000 kg.
PP 8 | Pro UN číslo 2002, musí být obal konstruován tak, aby nebyla možná exploze vlivem poklesu vnitřního tlaku. Pro tyto látky nesmí být použity  láhve na plyn, nebo nádoby na plyn.
PP 9 | Pro UN čísla 3175, 3243 a 3244, musí obaly odpovídat konstrukčnímu typu, který prošel zkouškou těsnosti pro obalovou skupinu II
PP 11 | Pro UN číslo 1309, obalovou skupinu III, a UN číslo 1362, jsou povoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1, pokud jsou tyto zabaleny v plastových pytlích nebo jsou staženy a přepásány smršťujícími se fóliemi na paletách.
PP 12 | Pro UN čísla. 1361, 2213 a UN číslo 3077, jsou povoleny pytle 5H1, 5L1 a 5M1 pokud jsou přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech.
PP 13 | Pro předměty klasifikované pod UN číslem 2870, jsou schváleny pouze skupinové obaly vyhovující požadavkům úrovně obalové skupiny I.
PP 14 | Pro UN čísla 2211, 2698 a 3314, obaly nemusí splňovat požadavky zkoušek dle kapitoly 6.1.
PP 15 | Pro UN čísla 1324 a 2623, obaly musí vyhovovat úrovni provedení obalové skupině III.
PP 20 | Pro UN číslo 2217 může být použita každá prachotěsná a proti roztrženi odolná nádoba
PP 30 | Pro UN čísla 1324 a 2623, obaly musí vyhovovat úrovni provedení obalové skupině III.
PP 34 | Pro UN číslo 2969 (jakož i celé boby ), jsou pytle 5H1, 5L1 a 5M1 povoleny.
PP 37 | Pro UN čísla 2590 a 2212, jsou pytle 5M1 povoleny. Kusy musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech nebo jako přepravní jednotky přepásané pružnou nebo smršťovací folií.
PP 38 | Pro UN číslo 1309, obalovou skupinu II, jsou pytle povoleny pouze v uzavřených vozech nebo kontejnerech

P 003 | POKYN PRO BALENÍ | P 003
Nebezpečné věci musí být umístěny ve vhodných vnějších obalech. Obaly musí vyhovovat ustanovením v oddílech 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 a 4.1.3 a vyrobeny tak, aby splnily konstrukční požadavky dle oddílu 6.1.4. Použity musí být vnější obaly, které jsou vyrobeny z vhodného materiálu  s odpovídající pevnosti a konstrukce ve vztahu k zamýšlenému použití a s ohledem na vnitřní objem obalu. Při použití těchto způsobů balení pro přepravu předmětů anebo vnitřních obalů skupinového obalu, musí být obaly zkonstruovány a vyrobeny tak, aby se předešlo nezamýšlenému úniku předmětů během normálních podmínek přepravy.
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 16 | Pro UN číslo 2800, baterie a akumulátory musí být chráněny před zkratem a musí být bezpečně zabaleny v pevných vnějších obalech.  POZN.1: Baterie a akumulátory chráněné proti vytečení, které jsou součástí a nezbytností pro provoz mechanického nebo elektronického zařízení, musí být bezpečně uchyceny v bateriových držácích těchto zařízení a chráněny takovým způsobem, aby se předešlo jejich poškození a zkratování. POZN.2: Pro použité baterie a akumulátory (UN číslo 2800), viz P801a.
PP 19 | Pro UN čísla 1364 a 1365, je povolena přeprava v žocích.
PP 20 | Pro UN čísla 1363, 1386, 1408 a 2793  mohou být použity každá prachotěsná a proti roztrženi odolná nádoba.
PP 32 | UN čísla 2857 a 3358 mohou být přepravované nezabalené v klecích nebo vhodném transportním obalovém souboru.

P 099 | POKYN PRO BALENÍ | P 099
Mohou být použity jen obaly schválené příslušným orgánem.

P110(a)                                          POKYN.PRO BALENÍ                                                   P110(a)
VYHRAZENA  POZNÁMKA:Tento pokyn pro balení v UN úpravě se nepoužívá  pro přepravu dle ADR

P 101 | POKYN PRO BALENÍ | P 101
Mohou být použity jen obaly schválené příslušným orgánem v zemi původu. Pokud země původu není smluvní stranou ADR, obal musí být schválen příslušným orgánem první zemí, která je smluvní stranou ADR, do které zásilka dorazila.Identifikační označení motorového vozidla pro mezinárodní provoz schválené příslušným orgánem musí být označeno v dopravních dokladech následovně:   “Obal schválen příslušným orgánem z......“viz.5.4.1.2.1(e)

P 110(b) | POKYN PRO BALENÍ | P110(b)
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Nádoby  z kovu  ze dřeva  z pryže, vodivé   z plastu, vodivého  Pytle  z pryže, vodivé  z plastu, vodivého | Oddělovače    z kovu    ze dřeva    z plastu    z lepenky | Bedny  z přírodního dřeva s nepropustnou stěnou  (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 42 | Pro UN čísla 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 a 0224, musí být splněny následující podmínky: (a)  Vnitřní obal nesmí obsahovat více jak 50 g výbušné látky (množství odpovídající suché látce) (b)  Komory mezi oddělovacími stěnami nesmí obsahovat více jak jeden obal pevně uchycený a (c)  Vnější obal může být rozdělen na 25 komor .

P 111 | POKYN PRO BALENÍ | P 111
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z vodotěsného papíru  z plastu  z pogumované tkaniny  Vyložení  z plastu  z pogumované tkaniny | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z přírodního běžného dřeva (4C1)  z přírodního dřeva s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku s odnímatelným víkem (1B2)  z překližky (1D)  z lepenky (1G)  z plastu s odnímatelným víkem (1H2)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 43 | Pro UN číslo 0159, nepožaduje se vnitřní obal, pokud je použit kovový (1A2 nebo 1B2) nebo plastový (1H2) sud jako vnější obal.

P 112a | POKYN PRO BALENÍ (tuhé navlhčené látky 1.1D) | P 112a
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z vícevrstvého papíru odolného vodě  z textilní tkaniny  z pogumované textilní tkaniny  ze tkaného plastu  Nádoby  z kovu  z plastu | Pytle  z plastu  z textilní tkaniny potažené nebo vystlané plastem  Nádoby  z kovu  z plastu | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva s nepropustnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z pěnové hmoty (4H1)  z tvrdého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem(1H2)
Dodatečný požadavek Meziobal není požadován, pokud je použit sud s kapalinotěsným odnímatelným víkem jako vnější obal.
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 26 | Pro UN čísla 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 a 0394, obaly musí být bez obsahu olova
PP 45 | Pro UN čísla 0072 a 0226, není požadován meziobal

P 112b | POKYN PRO BALENÍ (tuhé suché látky, jiné než práškovité 1.1D) | P 112b
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z kraftového papíru  z vícevrstvého vodě odolného papíru-  z plastu  z textilní tkaniny  z textilní pogumované tkaniny  ze tkaného plastu | Pytle (jen pro UN-číslo 0150)  z plastu  z textilní tkaniny potažené nebo vystlané plastem | Pytle  z plastové neprostupné tkaniny  (5H2)  z plastové vodě odolné tkaniny (5H3)  z plastové folie (5H4)  z neprostupné textilní tkaniny (5L2)  z textilní vodě odolné tkaniny  (5L3)  z vícevrstvého vodě odolného papíru (5M2)  Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva s nepropustnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z pastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 26 | Pro UN čísla 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386, obaly musí být bez obsahu olova.
PP 46 | Pro UN číslo 0209, neprostupné pytle (5H2) se doporučují pro vločkovitý nebo hrudkovitý TNT v suchém stavu a maximální hmotnosti netto do 30 kg
PP 47 | Pro UN čísla 0222 a 0223, není požadován vnitřní obal, pokud je jako vnější obal pytel.

P 112c | POKYN PRO BALENÍ (tuhé suché práškovité látky 1.1D) | P 112c
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z vícevrstvého vodě odolného papíru  z plastu  z tkaného plastu  Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva | Pytle  z vícevrstvého vodě odolného papíru s vnitřním vyložením plastem  Nádoby  z kovu  z plastu | Bedny  z oceli (4A)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s nepropustnými stěnami  (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky1G)
Dodatečné požadavky 1. Vnitřní obaly nejsou požadovány pokud jsou použity sudy jako vnější obaly.  2.         Obaly musí být neprostupné
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 26 | Pro UN čísla 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386, musí být obaly bez obsahu olova
PP 46 | Pro UN číslo 0209, neprostupné pytle (5H2) se doporučují pro vločkovitý nebo hrudkovitý TNT v suchém stavu a maximální hmotnosti netto do 30 kg
PP 48 | Pro UN číslo 0504, nesmí být použit kovový obal.

P 113 | POKYN PRO BALENÍ | P 113
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z papíru   z plastu  z textilní pogumované tkaniny  Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)
Dodatečný požadavek Tyto obaly musí být prachotěsné
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 49 | Pro UN čísla 0094 a 0305, nesmí být zabaleno více jak 50g látky ve vnitřním obalu
PP 50 | Pro UN číslo 0027, není nutný vnitřní obal, pokud je sud použit jako vnější obal.
PP 51 | Pro UN číslo 0028, archy kraftového, nebo voskovaného papíru mohou být použity jako vnitřního obalu.

P 114a | POKYN PRO BALENÍ (tuhé navlhčené látky) | P 114a
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z plastu  z  tkaniny  ze tkaného plastu  Nádoby  z kovu  z plastu | Pytle  z plastu  z tkaniny, potažené nebo vyložené plastem  Nádoby  z kovu  z plastu | Bedny  z oceli (4A)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z překližky (1D)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Dodatečný požadavek Meziobal není požadován, pokud je použit sud s kapalinotěsným odnímatelným víkem jako vnější obal.
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 26 | Pro UN čísla 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236, obaly nesmí obsahovat olovo
PP 43 | Pro UN číslo 0342, vnitřní obal není požadován pokud ocelové (1A2 or 1B2) nebo plastové (1H2) sudy jsou použity jako vnější obal

P 114b | POKYN PRO BALENÍ (suché tuhé látky) | P 114b
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z kraftového papíru  z plastu  z textilní nepropustné tkaniny  z tkaného neprostupného plastu  Nádoby  z lepenky  z kovu  z papíru  z plastu  z neprostupného tkaného plastu | není nutný | Bedny  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z překližky (1D)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 26 | Pro UN čísla 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236, obaly nesmí obsahovat olovo
PP 50 | Pro UN čísla 0160 a 0161, vnitřní obaly nejsou požadovány, pokud  jsou použity sudy jako vnější obal
PP 52 | Pro UN čísla 0160 a 0161, pokud je použito kovového sudu (1A2 nebo 1B2) jako vnějšího obalu, kovový obal musí být tak konstruován aby se předešlo riziku exploze z důvodu poklesu vnitřního tlaku z důvodů vnitřních nebo vnějších příčin.

P 115 | POKYN PRO BALENÍ | P 115
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Nádoby  z plastu | Pytle  z plastu v kovové nádobě  Sudy  z kovu | Bedny  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z překližky (1D)  z lepenky (1G)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 45 | Pro UN číslo 0144, není požadován meziobal.
PP 53 | Pro UN čísla 0075, 0143, 0495 a 0497, když jsou bedny použity jako vnější obal, vnitřní obal musí mít přepáskovaný šroubový uzávěr a nesmí mít větší kapacitu vyšší jak 5 litrů každý. Vnitřní obal musí být obklopen nehořlavým absorpčním vycpávkovým materiálem. Množství absorpčního vycpávkového materiálu musí být dostatečné k absorbování tekutého obsahu. Kovové nádoby musí být vycpány jedna od druhé. Hmotnost netto pohonné látky je omezeno do 30kg pro každé balení, kde vnějším obal jsou bedny.
PP 54 | Pro UN čísla 0075, 0143, 0495 a 0497, kdy jsou sudy použity jako vnější obal a kdy meziobalem jsou sudy, musí být tyto obklopeny nehořlavým vycpávkovým materiálem dostatečného množství k absorbování tekutého obsahu. Kombinované obaly, sestávající z plastových nádob v kovovém sudu, mohou být použity místo vnitřního obalu a meziobalu. Objem netto pohonné látky v každém balení nesmí přesahovat 120 litrů.
PP 55 | Pro UN číslo. 0144, musí být vložen absorpční vycpávkový materiál.
PP 56 | Pro UN číslo 0144, kovové nádoby mohou být použity jako vnitřní obal.
PP 57 | Pro UN čísla 0075, 0143, 0495 a 0497, musí být pytle použity jako meziobal, když jsou bedny použity jako vnější obal.
PP 58 | Pro UN čísla 0075, 0143, 0495 a 0497, musí být sudy použity jako meziobal, když jsou sudy použity jako vnější obal
PP 59 | Pro UN číslo 0144, lepenkové bedny (4G) mohou být použity jako vnější obal.
PP 60 | Pro UN číslo 0144, hliníkové sudy s odnímatelným víkem (1B2) nesmí být použity

P 116 | POKYN PRO BALENÍ | P 116
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z vodě a oleji odolného papíru  z plastu  z textilní tkaniny potažené nebo obložené plastem  ze tkaného neprostupného plastu  Nádoby  z voděodolné lepenky  z kovu  z plastu  z neprostupného dřeva  List  z vodě odolného papíru   z voskového papíru  z plastu | není nutný | Pytle  ze tkaného plastu (5H1)  z vícevrstvého vodě odolného papíru (5M2)  z plastové folie (5H4)  z neprostupné tkanině (5L2)  z vodě odolné tkaniny  (5L3)  Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)  Kanystry  z oceli, s odnímatelným víkem  (3A2)  z plastu, s odnímatelným víkem  (3H2)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 61 | Pro UN čísla 0082, 0241, 0331 a 0332, vnitřní obal není požadován, pokud je použit sud s kapalinotěsným víkem jako vnější obal
PP 62 | Pro UN čísla 0082, 0241, 0331 a 0332, vnitřní obal není požadován, pokud je výbušná látka obsažena v materiálu neprostupném pro kapalinu.
PP 63 | Pro UN číslo 0081, vnitřní obal není požadován pokud je uloženo v pevném plastu odolném vůči esteru kyseliny dusičné
PP 64 | Pro UN číslo 0331,vnitřní obal není požadován pokud jsou pytle (5H2), (5H3) nebo (5H4) použity jako vnější obal
PP 65 | Pro UN čísla 0082, 0241, 0331 a 0332, pytle (5H2 nebo 5H3) mohou být použity jako vnější obal
PP 66 | Pro UN číslo 0081, pytle nesmí být použity jako vnější obal.

P 130 | POKYN PRO BALENÍ | P 130
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
není nutný | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu(4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 67 | Následující platí pro UN čísla 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182,  0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254,  0280, 0281, 0286,  0287,  0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 a 0502: Velké a mohutné předměty s výbušnými látkami, obvykle zamýšlené pro vojenské použití, bez jejich iniciačních prostředků, nebo s jejich iniciačními prostředky alespoň dvakrát efektivně jištěnými, mohou být přepravovány nezabalené. Pokud takové předměty mají hnací náplně, nebo mají vlastní pohon, jejich odpalovací zařízení musí být chráněna proti iniciačnímu nárazu během normálních podmínek přepravy. Negativní výsledek zkoušek sady 4 nezabalených předmětů indikuje, že předmět může být uvažován pro přepravu nezabalený. Takové nezabalené předměty mohou být uchyceny v ložích nebo uloženy v klecích, nebo jiných vhodných manipulačních zařízeních.

P 131 | POKYN PRO BALENÍ | P 131
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z papíru   z plastu  Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva  Cívky | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníkum (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 68 | Pro UN čísla 0029, 0267 a 0455, pytle a cívky nesmí být použity jako vnitřní obal.

P 132a | POKYN PRO BALENÍ (Předměty sestávající z uzavřených kovových, plastových nebo lepenkových pouzder, která obsahují výbušnou trhavinu, nebo sestávající z plastem uzavřených výbušných trhavin) | P 132a
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
není nutný | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)

P 132b | POKYN PRO BALENÍ (Předměty bez uzavřených pouzder) | P 132b
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  Listy  z papíru  z plastu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)

P 133 | POKYN PRO BALENÍ | P 133
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva  Misky vybavené dělícími přepážkami  z lepenky  z plastu  ze dřeva | Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)
Dodatečný požadavek Jen nádoby jsou požadovány jako meziobaly, pokud jsou vnitřními obaly misky.
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 69 | Pro UN čísla 0043, 0212, 0225, 0268 a 0306, misky nesmí být použity jako vnitřní obal

P 134 | POKYN PRO BALENÍ | P 134
Povoleny jsou následující obaly pokud splňují všeobecná ustanovení obsažená v odstavcích 4.1.1 a 4.1.3  a zvláštní ustanovení v odstavci 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  vodě odolné  Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva  Listy  z vlnité lepenky  Tuby  Z lepenky | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva    (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)

P 135 | POKYN PRO BALENÍ | P 135
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z papíru  z plastu  Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva  Listy  z papíru  z plastu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z desky laťovky (4F)  z lepenky (4G)  z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)

P 136 | POKYN PRO BALENÍ | P 136
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z plastu  z textilní tkaniny  Nádoby  z lepenky  z plastu  ze dřeva  dělící přepážky ve vnějším obalu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami(4C2)  z překližky4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)

P 137 | POKYN PRO BALENÍ | P 137
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z plastu  Nádoby  z lepenky  Pouzdra  z lepenky  z kovu  z plastu  dělící přepážky ve vnějším obalu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z překližky (1D)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 70 | Pro  UN čísla 0059, 0439, 0440 a 0441, pokud jsou kumulativní nálože jednotlivě baleny, kónická dutina by měla směrovat dolů a obal označen “TOUTO STRANOU NAHORU“. Pokud jsou kumulativní nálože baleny v párech, kónické dutiny musí směrovat dovnitř, aby se minimalizoval tryskový efekt v případě náhodné iniciace.

P 138 | POKYN PRO BALENÍ | P 138
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z plastu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku s odnímatelným víkem (1B2)
Dodatečný požadavek Pokud jsou konce předmětů hermeticky uzavřeny, vnější obal není nezbytný..

P 139 | POKYN PRO BALENÍ | P 139
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z plastu  Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva  Cívky  Listy  z kraftového papíru  z plastu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z překližky (1D)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 71 | Pro UN čísla 0065, 0102, 0104, 0289 a 0290, konce bleskovice musí být utěsněny, např. pevně uchycenou zátkou tak, aby se výbušnina nemohla vysypat. Konce ohebné bleskovice musí být bezpečně utěsněny
PP 72 | Pro UN čísla 0065 a 0289, vnitřní obal není požadován, pokud jsou tyto navinuty na cívce

P 140 | POKYN PRO BALENÍ | P 140
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z plastu  Cívky  Listy  z kraftového papíru  z plastu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 73 | Pro UN číslo 0105, žádný vnitřní obal není požadován pokud jsou konce utěsněny.
PP 74 | Pro UN číslo 0101, obal musí být neprostupný s výjimkou, kdy je rozbuška zakryta v papírovém pouzdru a oba konce pouzdra jsou překryty vhodnou čepičkou
PP 75 | Pro UN číslo 0101, ocelové nebo hliníkové bedny nebo sudy nesmí být použity.

P 141 | POKYN PRO BALENÍ | P 141
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva  Misky vybavené rozdělovacími přepážkami  z plastu  ze dřeva  rozdělovací přepážky ve vnějším obalu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)

P 142 | POKYN PRO BALENÍ | P 142
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z papíru  z plastu  Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  ze dřeva  Listy  z papíru  Misky vybavené rozdělovacími přepážkami  z plastu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem  (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)

P 143 | POKYN PRO BALENÍ | P 143
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Pytle  z kraftového papíru  z plastu  z textilní tkaniny  z pogumované textilní tkaniny Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  Misky vybavené rozdělovacími přepážkami  z plastu  ze dřeva | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1)  z přírodního dřeva, s neprostupnými stěnami (4C2)  z překližky (4D)  z dřevovlákniny (4F)  z lepenky (4G)  z tuhého plastu (4H2)  Sudy  z oceli, s odnímatelným víkem  (1A2)  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)  z lepenky (1G)  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Dodatečný požadavek  Namísto vnitřního a vnějšího obalu mohou být použity kombinované (6HH2) (plastové nádoby s vnější bednou z tuhého plastu).
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 76 | Pro UN čísla 0271, 0272, 0415 a 0491, pokud jsou použity kovové obaly, musí být tyto tak konstruovány, aby bylo zabráněno riziku výbuchu z důvodu poklesu vnitřního tlaku vlivem vnitřních nebo vnějších příčin.

P 144 | POKYN PRO BALENÍ | P 144
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.5:
Vnitřní obal a provedení | Meziobal a provedení | Vnější obal a provedení
Nádoby  z lepenky  z kovu  z plastu  rozdělovací přepážky ve vnějším obalu | není nutný | Bedny  z oceli (4A)  z hliníku (4B)  z běžného přírodního dřeva (4C1) s kovovým obložením  z překližky (4D) s kovovým obložením  z dřevovlákniny (4F) s kovovým obložením  z pěnové hmoty (4H1)
Zvláštní ustanovení pro balení
PP 77 | Pro UN čísla 0248 a 0249, obaly musí být chráněny proti vniknutí vody. pokud jsou přepravována nezabalená zařízení aktivovatelná vodou, musí být tato chráněna nejméně pomocí dvou nezávislých bezpečnostních prostředků proti vniknutí vody.

P 200    Verpackungsinstruktion     P 200 | Pokyn pro balení | P 200
Typy obalů: Láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy a svazky láhví  Láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy a svazky láhví jsou povoleny za předpokladu zajištění zvláštních ustanovení pro balení v oddílu 4.1.6 a při splnění ustanovení uvedených  pod A, B, C a D :
A. Všeobecně (1) Nádoby musí být  uzavřeny tak, aby  se vyloučil únik plynů
B. Zkušební tlak a plnicí poměr (2) Minimální požadovaný zkušební tlak je 1 MPa (10 bar);
(3) Pro stlačené plyny mající kritickou teplotu nižší než  -50°C musí být vnitřní tlak (zkušební tlak) použitý při hydraulické tlakové zkoušce nejméně 1,5 násobek plnícího tlaku při 15°C,
(4) Pro stlačené plyny mající kritickou teplotu do -50°C a vyšší a pro zkapalněné plyny mající kritickou teplotu nižší než 70°C, stupeň plnění musí být takový, aby vnitřní tlak při 65°C  nepřevyšoval zkušební tlak nádob;   Pro plyny a směsi plynů s nedostatečnými údaji se maximální stupeň plnění (FD)  určuje následovně: 
kde FD = maximální stupeň plnění (v kg.l^-1)
d_g		=	hustota plynu (při 15 °C, 1 bar)(v kg/m^3)
P_e    =     minimální zkušební tlak (v barech)  Pokud není známa hustota plynu, se maximální stupeň naplnění určuje následovně: 
kde FD = maximální stupeň plnění (v kg . l^-1)
P_e= minimální zkušební tlak (v barech) MM = molekulární hmotnost (v g.mol^-1)
R		=	8,31451 x 10^-2 bar⋅l⋅Mol^-1⋅K^-1 (plynová konstanta)
(Pro směsi plynů se průměrná molekulární hmotnost určuje v závislosti na koncentraci jednotlivých komponentů).
(5) Pro zkapalněné plyny mající kritickou teplotu nad 70°C nebo vyšší, odpovídá maximální hmotnost obsahu na litr objemu (stupeň plnění)  0.95 násobku hustoty v kapalné fázi při 50°C (v kg/l), vedle toho, odpařovací fáze nesmí poklesnout pod 60°C. Zkušební tlak je roven nejméně odpařovacímu tlaku kapaliny při mínus 70°C, 100 kPa (1 bar). Pro čisté plyny,kde nejsou k dispozici dostatečné údaje je maximální stupeň plnění  určen následovně:   FD = (0.0032 × BP - 0.24) × d_1         kde       FD = maximální stupeň plnění (v kg/l)       BP = bod varu (ve stupních K) d_l = hustota kapaliny při bodu varu (v kg/l).
(6) Pro UN číslo 1001 acetylén, rozpuštěný, nesmí plnící tlak překročit po vyrovnání tlaku při 15°C, hodnoty předepsané příslušným orgánem pro porézní hmotu. Množství rozpouštědla a množství acetylénu musí rovněž odpovídat  hodnotám specifikovaným v povolení.
(7) Pokud jsou splněny všeobecná ustanovení uvedená v předešlých bodech této části B, je možné použít odlišné zkušební tlaky a stupeň.
C. Periodické prohlídky (8) Nádoby schopné opakovaného plnění musí být podrobeny periodickým prohlídkám v souladu s                               v pododdílu 6.2.1.6.
(9) Pokud nejsou uvedeny v následující tabulce zvláštní požadavky vztahující se k určitým látkám, musí být prováděny periodické prohlídky: (a)  Každé 3 roky v případě nádob zamýšlených pro přepravu plynů klasifikačních kódů 1TC, 1TFC, 1TOC, 2TC, 2TFC a 2TOC; (b)  Každých 5 let v případě nádob zamýšlených pro přepravu plynů klasifikačních kódů 1T, 1TF, 1TO, 2T, 2TF a 2TO a plynů klasifikačních kódů 4A, 4F a 4C (c)  Každých 10 let v případě nádob zamýšlených pro přepravu plynů klasifikačních kódů 1A, 1O, 1F, 2A, 2O a 2F. Odlišně od těchto lhůt, musí být prováděny periodické prohlídky nádob vyrobených z kombinovaných  materiálů (kombinované nádoby) v lhůtách určených příslušným orgánem smluvního státu ADR, který schvaluje technická pravidla pro konstrukci a provedení..
D. Tabulky (10) Následující tabulka: - udává, které typy nádob jsou schváleny pro které plyny, - udává zkušební tlak, stupeň plnění a omezení objemu pro různé plyny, zrovna tak omezení týkající se toxických plynů při LC_50 nižším než 200 ppm a
- | poukazuje na  dodatečné požadavky pro specifické látky.
(11) Vysvětlení značek pro sloupec “nádoby“ (1) láhve (2) trubkové nádoby (3) tlakové sudy svazky láhví
(12)  Vysvětlení značek pro sloupec “Zvláštní požadavky“:
a: Slitiny hliníku nejsou pro kontakt s plynem přípustné.
b: Nejsou přípustné ventily z mědi.
c: Kovové díly, které přijdou do styku s obsahem nesmí obsahovat více jak 70% mědi.
d: Nádoba smí obsahovat nejvýše  5 kg látky.
e: Otvory ventilů musí být opatřeny zátkami nebo uzavíracími maticemi, aby byla zabezpečená nepropustnost plynu.
f: Je třeba přijmout nutná opatření k zamezení nebezpečných reakcí (např. polymerizace, rozpad,…) během přepravy. Pokud je to třeba, je třeba přidat stabilizátory nebo inhibitory.
g: Použití jiných než udaných zkušebních tlaků je povoleno, za předpokladu, že budou dodrženy ustanovení v P200 (4).
h: Pokud je jako porézní hmoty je použit monolitický materiál, lze prodloužit lhůtu mezi zkouškami na 10 let.
i: Maximální stupeň plnění musí odpovídat hodnotám ve schválení.
j: Zkušební tlak a stupeň plnění je třeba vypočítat podle požadavků v P200 (3), (4) nebo (5).
k: Lhůta mezi periodickými prohlídkami může být prodloužená na 10 let, pokud jsou nádoby vyrobeny z hliníkových slitin.
l: Každá láhev v rámové konstrukci (svazku) musí být vybavena vlastním ventilem, který musí být  během přepravy uzavřen.
m: Lhůta mezi periodickými zkouškami pro ocelové láhve smí být prodloužena na 15 let:: (a) se souhlasem příslušného(-ých) orgánu(-ů)  země(-í), v které(-ých) se periodická zkouška a přeprava uskuteční, a (b) v souladu s požadavky vyplývající z uznaných technických pravidel jednoho z příslušných orgánů nebo normy, nebo normou EN 1440:1996 “Láhve ze svařované oceli pro tekutý ropný plyn (LPG), které lze přemísťovat, pravidelně plnit-periodická prohlídka“
n: (1) Povoleno k přepravě v kapslích za následujících podmínek: (a) Hmotnost plynu na kapsli nesmí převyšovat 150 g,  (b) Kapsle musí být prosté chyb které by mohly zmenšit jejich pevnost. (c) Těsnost uzávěru musí být pojištěna přídavným zařízením (čepičkou, korunkou, těsněním, zatmelením atd.) schopným zamezit jakémukoliv úniku uzávěrem během přepravy. (d) Kapsle musí být umístěny ve vnějším obalu dostatečné pevnosti. Kus (balení) nesmí vážit více jak 75 kg (2) Není povoleno převážet v kapslích: (a) silan methylu nebo jejich směsi, uvedené pod UN číslem 3161; (b) dimethylsilan, trimethylsilan, nebo jejich směsi, uvedené pod UN číslem 3309; (c) směsi dle UN čísla 1589, chlorkyan, UN číslo 2188, arzenovodík, UN číslo 2202 selénovodík, UN číslo 2189 dichlorsilan.
z: U nádob určených pro přepravu plynů, kterým je přiřazeno označení j.n. je třeba dbát, pokud jich lze použít, na následující požadavky: (1) U materiálù z nichž jsou nádoby a jejich uzávěry vyrobeny, nesmí vzniknout nebezpečí, že budou narušeny obsahem nádoby, nebo že budou s obsahem tvořit škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny. (2) Při výběru a plnění nádob musí být zohledněny zvláštní požadavky pro každou jednotlivou součást. (3) Zkušební tlak a stupeň plnění je třeba vypočítat podle požadavků v P200 (3), (4) nebo (5). Toxické plyny a plynné směsi s hodnotou LC _50 pod 200 ppm nejsou povoleny pro přepravu ve trubkových nádob nebo tlakových sudech. Ventily nádob pro toxické plyny a plynné směsi s LC_50 menším než 200 ppm, pro pyroforní plyny (samozápalné plyny) nebo hořlavé směsi plynů s více než 1% pyroforních sloučenin, musí být opatřeny  zátkami nebo uzavíracími  maticemi, které zabezpečí těsnost nádob. Pokud jsou lahve spojeny ve svazku, musí být právě opatřeny vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřen. Pro zamezení nebezpečných reakcí (např. polymerizaci, rozpad) během přepravy je nutno přijmout nezbytná opatření. Pokud je to potřebné, je třeba přidat stabilizátory nebo inhibitory. Jiná kriteria mohou být použita pro plnění svařovaných ocelových láhví zamýšlených pro přepravu látek dle UN čísla 1965: se souhlasem kompetentních orgánů zemí kde je přeprava uskutečňovaná, a při vyhovění ustanovení národního kódu nebo normě uznávanou příslušnými orgány nebo EN 1439:1996 „Přepravovatelné znovu plnitelné ocelové láhve pro tekutý ropný plyn (LPG) - Postupy kontroly před, během a po znovu naplnění“. Pokud se kritéria pro plnění liší od těch v P200 (5), přepravní doklad musí být doplněn oficiálním prohlášením „Přepravováno v souladu s pokyny pro balení P200, zvláštním požadavkem z“ a s označením doporučené teploty použité pro výpočet součinitele plnění.
E. Doporučení norem (13) Příslušné požadavky tohoto pokynu pro balení jsou splněny při použití následujících norem:
použitelný pro požadavky | Doporučení | Název dokumentu
P 200 (6) | EN 1801:1998 | Přemístitelné plynové láhve-Plnící podmínky pro jednotlivé acetylénové láhve (včetně seznamu  přípustných porézních hmot)
P 200 (6) | EN 12755:2000 | Přemístitelné plynové láhve -Plnící podmínky pro svazky acetylénových láhví

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
1001 | ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ | 4 F | (1),(5) | | 6,0 | 5 | | c,h,i
1002 | VZDUCH, STLAČENÝ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1005 | AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | 3,3 | 5 | 0,53 | b,n
1006 | ARGÓN, STLAČENÝ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1008 | FLUOADR BORITÝ, STLAČENÝ | 1 TC | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 22,5 30,0 | 3 | 0,715 0,86 | g g
1009 | BROMTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 13B1) | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 4,2 12,0 25,0 | 10 10 10 | 1,13 1,44 1,60 | g,n g,n g,n
1010 | 1 1,3- BUTADIEN a UHLOVODÍKY, SMĚSI, STABILIZOVANÉ, | 2 F | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 1,0 1,0 1,0 | 10 10 10 | 0,59 0,55 0,50 | f,n f,n f,j,n
1011 | Butan | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,51 | n
1012 1012 1012 1012 | BUTENY, SMĚS nebo  1-BUTEN nebo  2-BUTEN cis nebo 2-BUTEN trans | 2 F | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 10 10 10 10 | 0,50 0,53 0,55 0,54 | j,n
1013 | OXID UHLIČITÝ | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 19,0 25,0 | 10 10 | 0,66 0,75 | g,n g,n
1014 | KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, STLAČENÁ | 1 O | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1015 | OXID UHLIČITÝ A OXID DUSNÝ, SMĚS | 2 A | (1),(3),(5) | | 25,0 | 10 | 0,75 | g,n
1016 | OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ | 1 TF | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 5 | 2/3 T.P. | k
1017 | CHLOR | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | 2,2 | 5 | 1,25 | a,n
1018 | CHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 22) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 2,9 | 10 | 1,03 | n
1020 | Chlorpentafluorethan (Gas als Kältemittel R 115) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 2,5 | 10 | 1,08 | n
1021 | 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R124) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,2 | 10 | 1,20 | n
1022 | CHLORTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 13) | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 10,0 12,0 19,0 25,0 | 10 10 10 10 | 0,83 0,90 1,04 1,10 | g,n g,n g,n g,n
1023 | SVÍTIPLYN, STLAČENÝ | 1 TF | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 5 | 2/3 T.P. |
1026 | DIKYAN | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | 10,0 | 5 | 0,70 | k,n
1027 | CyKlopropan | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 2,0 | 10 | 0,53 | n

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
1028 | DICHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,8 | 10 | 1,15 | n
1029 | DICHLORFLUORMETHAN (PLYN  JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 21) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 1,23 | n
1030 | 1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 152a) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,8 | 10 | 0,79 | n
1032 | DIMETHYLAMIN, BEZVODÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,59 | b,n
1033 | DIMETHYLETHER | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,8 | 10 | 0,58 |
1035 | ETHAN | 2 F | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 9,5 12,0 30,0 | 10 10 10 | 0,25 0,29 0,39 | g,n g,n g,n
1036 | ETHYLAMIN | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,61 | b,n
1037 | CHLORETHAN (ETHYLCHLOADR) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,80 | a,n
1039 | ETHYLMETHYLETHER | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,64 | n
1040 1040 | ETHYLENOXID nebo ETHYLENOXID S DUSÍKEM až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50°C | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | 1,5 | 5 | 0,78 | f,n
1041 | ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 9%, ale nejvýše 87 % ethylenoxidu | 2 F | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 19,0 25,0 | 10 10 | 0,66 0,75 | g,n g,n
1045 | FLUOR, STLAČENÝ | 1 TOC | (1),(5) | | 20,0 | 5 | 2,8 MPa | a,d,e,l
1046 | HELIUM, STLAČENÉ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1048 | BROMOVODÍK, BEZVODÝ | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | 6,0 | 3 | 1,54 | a,n
1049 | VODÍK, STLAČENÝ | 1 F | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1050 | CHLOROVODÍK, BEZVODÝ | 2 TC | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 10,0 12,0 15,0 20,0 | 3 3 3 3 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a,g,n a,g,n a,g,n a,g,n
1053 | SIROVODÍK | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | 5,5 | 5 | 0,67 | k,n
1055 | ISOBUTEN | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,52 | n
1056 | KRYPTON, STLAČENÝ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
1058 | PLYNY ZKAPALNĚNÉ, nehořlavé, překryté dusíkem,oxidem uhličitým nebo vzduchem | 2 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | | j,n
1060 | METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMĚS, STABILIZOVANÁ  Propadien s1% do 4% methylacetylénu směs P1 směs P2 | 2 F | (1),(2),(3),(5)  (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 2,2 3,0 2,4 | 10  10 10 10 | 0,50 0,49 0,47 | c,f,j,n  c,f,n c,f,n c,f,n
1061 | METHYLAMIN, BEZVODÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,3 | 10 | 0,58 | b,n
1062 | BROMMETHAN (METHYLBROMID) | 2 T | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 5 | 1,51 | a
1063 | CHLORMETHAN (METHYLCHLOADR) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R40) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,7 | 10 | 0,81 | a,n
1064 | METHANTHIOL (METHYLMERKAPTAN) | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 5 | 0,78 | k,n
1065 | NEON, STLAČENÝ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1066 | DUSÍK, STLAČENÝ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1067 | OXID DUSIČITÝ | 2 TOC | (1),(3),(5) | | 1,0 | 3 | 1,30 | e,l
1069 | CHLOADR NITROSYLU (NITROSYLCHLOADR) | 2 TC | (1),(5) | | 1,3 | 3 | 1,10 | e,l,n
1070 | OXID DUSNÝ (Rajský plyn) | 2 O | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 18,0 22,5 25,0 | 10 10 10 | 0,68 0,74 0,75 | g g g
1071 | PLYN ROPNÝ, STLAČENÝ | 1 TF | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 5 | 2/3 T.P. |
1072 | KYSLÍK, STLAČENÝ | 1 O | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1076 | FOSGEN | 2 TC | (1),(3),(5) | | 2,0 | 3 | 1,23 | e,l,n
1077 | PROPEN | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 3,0 | 10 | 0,43 | n
1078 | PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK, J.N. jako směs F1 směs F2 směs F3 další směsi | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 1,2 1,8 2,9 | 10 10 10 10 | 1,23 1,15 1,03 | n,z
1079 | OXID SIŘIČITÝ | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | 1,4 | 3 | 1,23 | n
1080 | FLUOADR SÍROVÝ | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 7,0 14,0 16,0 | 10 10 10 | 1,04 1,33 1,37 | g,n g,n g,n

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
1081 | TETRAFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 20,0 | 10 | 0,5 MPa | f,n
1082 | CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | 1,9 | 5 | 1,13 | f,k,n
1083 | TRIMETHYLAMIN, BEZVODÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,56 | b,n
1085 | VINYLBROMID, STABILIZOVANÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 1,37 | a,f,n
1086 | VINYLCHLOADR, STABILIZOVANÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,2 | 10 | 0,81 | a,f,n
1087 | VINYLMETHYLETHER, STABILIZOVANÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,67 | f,n
1581 | CHLORPIKRIN A BROMMETHAN (METHYLBROMID), SMĚS | 2 T | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 5 | 1,51 | a
1582 | CHLORPIKRIN A CHLORMETHAN (METHYLCHLOADR), SMĚS | 2 T | (1),(2),(3),(5) | | 1,7 | 5 | 0,81 | a
1589 | CHLORKYAN, STABILIZOVANÝ | 2 TC | (1),(5) | | 2,0 | 3 | 1,03 | e,f,l
1612 | HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS | 1 T | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 5 | 2/3 T.P. |
1660 | OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ | 1 TOC | (1),(5) | 1,5 | | 3 | 2/3 T.P. | e,l
1741 | CHLOADR BORITÝ | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 3 | 1,19 | n
1749 | FLUOADR CHLORITÝ (CHLORTRIFLUOADR) | 2 TOC | (1),(2),(3),(5) | | 3,0 | 3 | 1,40 | a
1858 | HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1216) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 2,2 | 10 | 1,11 | n
1859 | FLUOADR KŘEMIČITÝ, STLAČENÝ | 1 TC | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 20,0 30,0 | 3 | 0,74 1,10 | g g
1860 | VINYLFLUOADR, STABILIZOVANÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 25,0 | 10 | 0,64 | a,f,g,n
1911 | DIBORAN, STLAČENÝ | 1 TF | (1),(5) | | 25,0 | 5 | 0,072 | e,f,l
1912 | CHLORMETHAN (METHYLCHLOADR) A DICHLORMETHAN, SMĚS | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,7 | 10 | 0,81 | a,n
1952 | ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, obsahující nejvýše 9% ethylenoxidu | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 19,0 25,0 | 10 10 | 0,66 0,75 | n
1953 | PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N. | 1 TF | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 5 | 2/3 T.P. | z
1954 | PLYN STLAČENÝ, HOŘLAVÝ, J.N. | 1 F | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. | z
1955 | PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, J.N. | 1 T | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 5 | 2/3 T.P. | z
1956 | PLYN STLAČENÝ, J.N. | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. | z

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
1957 | DEUTERIUM, STLAČENÉ | 1 F | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1958 | 1,2-DICHLORTETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 114) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 1,30 | n
1959 | 1,1-DIFLUORETHYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1132 A) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 25,0 | 10 | 0,77 | g,n
1962 | ETHYLEN, STLAČENÝ | 1 F | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 22,5 30,0 | 10 | 0,34 0,37 | g g
1964 | UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J.N. | 1 F | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. | z
1965 | UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N., jako: směs A  směs AO1 směs AO2 směs AO směs A1 směs B1 směs B2 směs B směs C | 2 F | (1),(2),(3),(5)  (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 | 10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 | ^b  0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 | m,n,z
1967 | INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, J.N. | 2 T | (1),(2),(3),(5) | | | 5 | | z
1968 | INSEKTICID PLYNNÝ, J.N. | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | | 10 | | n,z
1969 | Isobutan | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,49 | n
1971  1971 | METHAN, STLAČENÝ nebo PLYN ZEMNÍ, STLAČENÝ, s vysokým obsahem methanu | 1 F | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1973 | CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN, SMĚS s konstantním bodem varu, s cca 49 % chlordifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 502) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 3,1 | 10 | 1,05 | n
1974 | BROMCHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO  CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12B1) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 1,61 | n

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
1975 | OXID DUSNATÝ A OXID DUSIČITÝ, SMĚS | 2 TOC | (1),(3),(5) | | | 3 | | e,j,l
1976 | OKTAFLUORCYKLOBUTAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK RC 318) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,1 | 10 | 1,34 | n
1978 | Propan | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 2,5 | 10 | 0,42 | n
1979 | PLYNY VZÁCNÉ, SMĚS, STLAČENÁ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1980 | PLYNY VZÁCNÉ A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1981 | PLYNY VZÁCNÉ A DUSÍK, SMĚS, STLAČENÁ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
1982 | TETRAFLUORMETHAN, STLAČENÝ (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK  R 14, STLAČENÝ) | 1 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 20,0 30,0 | 10 | 0,62 0,94 | g g
1983 | 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 133 a) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 1,18 | n
1984 | TRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 23) | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 19,0 25,0 | 10 10 | 0,87 0,95 | g,n g,n
2034 | VODÍK A METHAN, SMĚS, STLAČENÁ | 1 F | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. |
2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 143a )) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 3,5 | 10 | 0,75 | n
2036 | XENON, STLAČENÝ | 1 A | (1),(2),(3),(5) | | 13,0 | 10 | 1,24 | g
2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAN | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,53 | n
2073 | AMONIAK (ČPAVEK), vodný roztok s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15°C, s více než 35%, ale nejvýše 40% amoniaku, s více jak 40% amoniaku a ne více jak 50% | 4 A | (1),(2),(3),(5)  (1),(2),(3),(5) | | 1,0  1,2 | 5  5 | 0,80  0,77 |
2188 | ARZENOVODÍK (ARSIN) | 2 TF | (1),(5) | | 4,2 | 5 | 1,10 | e,l
2189 | Dichlorsilan | 2 TFC | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 3 | 0,90 |
2190 | FLUOADR KYSLÍKU, STLAČENÝ | 1 TOC | (1),(5) | | 20,0 | 3 | 2,8 MPa | a,d,e,l
2191 | FLUOADR SULFURYLU (SULFURYLFLUOADR) | 2 T | (1),(2),(3),(5) | | 5,0 | 5 | 1,10 | k
2192 | GERMANOVODÍK (GERMAN)^c | 2 TF | (1),(5) | | 25,0 | 5 | 1,02 | e,g,l,n

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
2193 | HEXAFLUORETHAN, STLAČENÝ (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 116, STLAČENÝ) | 1 A | (1),(2),(3),(5) | | 20,0 | 10 | 1,10 | g
2194 | FLUOADR SELENOVÝ | 2 TC | (1),(5) | | 3,6 | 3 | 1,46 | e,g,l,n
2195 | FLUOADR TELUROVÝ | 2 TC | (1),(5) | | 2,0 | 3 | 1,0 | e,l,n
2196 | FLUOADR WOLFRAMOVÝ | 2 TC | (1),(5) | | 1,0 | 3 | 2,70 | a,e,l,n
2197 | JODOVODÍK, BEZVODÝ | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | 2,3 | 3 | 2,25 | a,n
2198 | FLUOADR FOSFOREČNÝ, STLAČENÝ | 1 TC | (1),(5) (1),(5) | | 20,0 30,0 | 3 | 0,90 1,34 | e,g,l e,g,l
2199 | FOSFOROVODÍK (FOSFIN)^c | 2 TF | (1),(5) (1),(5) | | 22,5 25,0 | 5 5 | 0,30 0,51 | e,g,l,n e,g,l,n
2200 | Propadien, stabilisiert | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 2,2 | 10 | 0,50 | f,n
2202 | SELENOVODÍK, BEZVODÝ | 2 TF | (1),(5) | | 3,1 | 5 | 1,60 | e,l
2203 | SILAN, STLAČENÝ^c | 1 F | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 22,5 25,0 | 10 | 0,32 0,41 | e,g,l e,g,l
2204 | SULFID KARBONYLU (KARBONYLSULFID) | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | 2,6 | 5 | 0,84 | k,n
2417 | FLUOADR KARBONYLU (KARBONYLFLUOADR), STLAČENÝ | 1 TC | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 20,0 30,0 | 3 | 0,47 0,70 | g g
2418 | FLUOADR SIŘIČITÝ | 2 TC | (1),(5) | | 3,0 | 3 | 0,91 | e,l,n
2419 | BROMTRIFLUORETHYLEN | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 1,19 | n
2420 | HEXAFLUORACETON | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | 2,2 | 3 | 1,08 | n
2422 | OKTAFLUOR-2-BUTEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1318) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,2 | 10 | 1,34 | n
2424 | OKTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 218) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 2,5 | 10 | 1,09 | n
2451 | FLUOADR DUSITÝ, STLAČENÝ | 1 O | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 20,0 30,0 | 10 | 0,50 0,75 | g g
2452 | ETHYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,57 | c,f,n
2453 | FLUORETHAN (ETHYLFLUOADR) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 161) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 3,0 | 10 | 0,57 | n
2454 | FLUORMETHAN (METHYLFLUOADR) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK  R 41) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 30,0 | 10 | 0,36 | n
2517 | 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 142b) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,99 | n

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
2534 | METHYLCHLORSILAN | 2 TFC | (1),(2),(3),(5) | | | 3 | | j,n
2548 | FLUOADR CHLOREČNÝ (CHLORPENTAFLUOADR) | 2 TOC | (1),(5) | | 1,3 | 3 | 1,49 | a,e,l
2599 | CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 60 % chlortrifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 503), | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) | | 3,1 4,2 10,0 | 10 10 10 | 0,11 0,20 0,66 | n n n
2600 | OXID UHELNATÝ A VODÍK, SMĚS, STLAČENÁ (Synthesegas, Wassergas, Fischer-Tropsch-Gas) | 1 TF | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 5 | 2/3 T.P. | k
2601 | CYKLOBUTAN | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,63 | n
2602 | DICHLORDIFLUORMETHAN a 1,1 DIFLUORETHAN, AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 74 % dichlordifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 500) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 2,2 | 10 | 1,01 | n
2676 | ANTIMONOVODÍK (STIBIN) | 2 TF | (1),(5) | | 2,0 | 5 | 1,2 | e,l,n
2901 | CHLOADR BROMU (BROMCHLOADR) | 2 TOC | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 3 | 1,50 | a
3057 | TRIFLUORACETYLCHLOADR | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | 1,7 | 3 | 1,17 | n
3070 | ETHYLENOXID A DICHLORDIFLUORMETHAN, SMĚS s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,8 | 10 | 1,09 | n
3083 | PERCHLORYLFLUOADR | 2 TO | (1),(2),(3),(5) | | 3,3 | 5 | 1,21 | k
3153 | PERFLUOR(METHYLVINYL) ETHER | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 2,0 | 10 | 0,75 | n
3154 | PERFLUOR(ETHYLVINYL)ETHER | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 0,98 | n
3156 | PLYN STLAČENÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N. | 1 O | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 10 | 2/3 T.P. | z
3157 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N. | 2 O | (1),(2),(3),(5) | | | 10 | | z
3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 134a) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 2,2 | 10 | 1,04 | n
3160 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N. | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | | 5 | | n,z
3161 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, HOŘLAVÝ, J.N. | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | | 10 | | n,z
3162 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, J.N. | 2 T | (1),(2),(3),(5) | | | 5 | | z

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
3163 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, J.N. | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | | 10 | | n,z
3220 | PENTAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 125) | 2 A | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(4) | | 4,9 3,6 | 10 10 | 0,95 0,72 | g,n g,n
3252 | DIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 32) | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | 4,8 | 10 | 0,78 | n
3296 | HEPTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 227) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,5 | 10 | 1,20 | n
3297 | ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,0 | 10 | 1,16 | n
3298 | ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 2,6 | 10 | 1,02 | n
3299 | ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 1,7 | 10 | 1,03 | n
3300 | ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než  87 % ethylenoxidu | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | 2,8 | 5 | 0,73 | f,n
3303 | PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N. | 1 TO | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 5 | 2/3 T.P. | z
3304 | PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. | 1 TC | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 3 | 2/3 T.P. | z
3305 | PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. | 1 TFC | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 3 | 2/3 T.P. | z
3306 | PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, ŽÍRAVÝ, J.N. | 1 TOC | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | | 3 | 2/3 T.P. | z
3307 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N. | 2 TO | (1),(2),(3),(5) | | | 5 | | z
3308 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. | 2 TC | (1),(2),(3),(5) | | | 3 | | n,z
3309 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. | 2 TFC | (1),(2),(3),(5) | | | 3 | | n,z
3310 | PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, ŽÍRAVÝ, J.N. | 2 TOC | (1),(2),(3),(5) | | | 3 | | z
3318 | AMONIAK (ČPAVEK), vodný ROZTOK, s hustotou menší jak 0,880 Kg/l při 15 °C, s více než 50 % amoniaku | 4 TC | (1),(2),(3),(5) | | | 5 | | j

P200 | POKYN PRO BALENÍ (pokračování) | P200
UN číslo | POJMENOVÁNÍ A POPIS | KLASIFIKAČNÍ KÓD | OBAL | ZKOUŠKA | PLNĚNÍ | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
| | | TYP NÁDOBY | ZKUŠEBNÍ TLAK (T.P.) | PERIODA (roků)^a | MAX. STUPEŇ PLNĚNÍ kg/l nebo. MPa nebo. OBJEM.% |
| | | | X- NÁSOB. PLNÍCÍ TLAK | MPa | | |
3337 | PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R404 A | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 3,5 | 10 | 0,84 | n
3338 | PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R407 A | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 3,5 | 10 | 0,95 | n
3339 | PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R407 B | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 3,7 | 10 | 0,95 | n
3340 | PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R407C ) | 2 A | (1),(2),(3),(5) | | 3,4 | 10 | 0,95 | n
3354 | INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N. | 2 F | (1),(2),(3),(5) | | | 10 | | n,z
3355 | INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N. | 2 TF | (1),(2),(3),(5) | | | 5 | | n,z

a	Lze uplatnit pro nádoby ze sendvičových materiálů.
b	Pro směsi plynů dle UN čísla 1965, je maximální dovolená hmotnost náplně na litr objemu následující.
nejvýše přípustná hmotnost plnění na litr objemu (v kg/l) | | | | | | | | |
| Obchodní název →propan← | ←⎯-Obchodní název butan⎯→
0,50 | | | | | | | | | A
0,49 | | | | | | | | A 01 |
0,48 | | | | | | | A 02 | |
0.47 | | | | | | A 0 | | |
0.46 | | | | | A 1 | | | |
0,45 | | | | B 1 | | | | |
0,44 | | | B 2 | | | | | |
0,43 | | B | | | | | | |
0,42 | C | | | | | | | |
			0,440	0,450	0,463	0,474	0,485	0,495	0,505	0,516	0,525
měrná hustota při 50 °C v kg/l
c	je samozápalná (pyroforní)

P201  POKYN PRO BALENÍ   P201
Tento pokyn pro balení platí pro UN čísla 3167, 3168 a 3169.
Povoleny jsou následující obaly:   (1) Plynové láhve a nádoby na stlačený plyn vyhovující konstrukčním, zkušebním a plnícím požadavkům schválenými příslušnými orgány   (2) Pro netoxické plyny v obalu pro skupinové balení s hermeticky uzavřenými vnitřními obaly ze skla nebo kovu s maximální kapacitou do 5. litrů na kus, splňující úroveň provedení obalové skupiny  III,  (3) Pro toxické plyny v obalu pro skupinové balení s hermeticky těsnými vnitřními obaly ze skla nebo kovu s maximální kapacitou do 1. litru na kus, splňující úroveň provedení obalové skupiny III,

P202  POKYN PRO BALENÍ  P202
Tento pokyn pro balení platí pro UN číslo 3353.
Povoleny jsou následující obaly:   Obaly splňující zkušební požadavky pro skupiny obalů III.   Vyvíječe plynů pro automatické nafukovací bezpečnostní vaky automobilů (airbag-generátorů) se stlačeným plynem nebo moduly automatických nafukovacích bezpečnostních vaků automobilů (airbag-moduly) se stlačeným plynem, nebo napínače bezpečnostních pásů se stlačeným plynem lze z místa výroby do místa montáže převážet nezabalené ve zvlášť vybavených manipulačních prostředcích, ve zvlášť vybavených uzavřených vozech nebo ve zvlášť vybavených uzavřených kontejnerech.
Dodatečné požadavky:  Obaly musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby se zabránilo náhodnému uvolnění během normálních podmínek přepravy.  Tlaková nádoba musí odpovídat požadavkům příslušných orgánů pro plyn(-y) uložený(-ých) v tlakových nádobách.

P203   POKYN PRO BALENÍ  P203
Typ obalu Kryogenní nádoba  Obecné pokyny  (1)  Musí být splněny zvláštní ustanovení pro balení v oddíle 4.1.6.   (2)  Nádoby musí být izolovány tak, aby se nemohly pokrýt rosou nebo jinovatkou.  (3)  Pro utěsnění ve spojích nebo pro údržbu uzávěrů nádob  pro  plyny klasifikačního kódu 3O,musí být použitý materiál  snášenlivý s obsahem.  Zvláštní pokyny pro uzavřené kryogenní nádoby  (4)  Nádoby musí být osazeny bezpečnostními ventily.   (5)  Pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny klasifikačního kódu 3 A a 3 O nesmí stupeň plnění při teplotě plnění a při tlaku do 0.1 Mpa (1 bar) převyšovat 98% kapacity.  (6)  Pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny klasifikačního kódu 3 F musí být stupeň plnění odměřen tak, aby při ohřátí obsahu na teplotu, při které je tenze par rovna otevíracímu tlaku bezpečnostního ventilu, objem kapalné fáze nesmí překročit při této teplotě 95%  jmenovitého objemu.  (7)  Nádoby musí být podrobeny periodickým zkouškám v souladu s ustanovení v pododdíle 6.2.1.6.  Periodické prohlídky musí být prováděny každých 10 let.  Odchylky od těchto lhůt pro periodické prohlídky jsou u nádob, které jsou vyrobeny s použitím kombinovaných materiálů (kombinované nádoby) kdy tyto mohou být prováděny ve lhůtách stanovenými příslušnými orgány smluvních stran ADR , které schvalují technická pravidla pro konstrukci a výrobu.  Zvláštní pokyny pro otevřené kryogenní nádoby  (9)  Otevřené kryogenní nádoby nejsou povoleny pro hluboce zchlazené zkapalnělé hořlavé  plyny klasifikačního kódu 3 F, a UN číslo 2187 a pro hluboce zchlazený zkapalnělý oxid uhličitý,  a směsi oxidu uhličitého.  (10) Nádoby musí být vybaveny zařízeními, která zabraňují kapalinám vystříknout.  (11)  Skleněné nádoby musí být s dvojitými stěnami vakuově odizolovanými a obklopené absorpčním izolačním materiálem; musí být chráněny pleteným drátěným košíkem a umístěny v kovovém pouzdře. Kovová pouzdra pro skleněné nádoby a jiné nádoby musí být vybaveny úchyty.  (12)  Otvory nádob musí být vybaveny zařízeními dovolujícími únik plynů, zabraňujícími vystříknutí kapaliny a tak uchycenými, aby nemohly vypadnout.
Pro UN číslo 1073 kyslík, hluboce zchlazený zkapalnělý a pro jeho směsi, hluboce zchlazené zkapalnělé, musí tato zařízení jako i izolační a absorpční látky obklopující skleněnou nádobu být z nehořlavých materiálů.  Doporučení pro normy (vyhrazeno)

P204   POKYN PRO BALENÍ P204
Tento pokyn pro balení platí pro UN číslo 1950 obaly na aerosoly pod tlakem a UN číslo 2037 nádoby malé, obsahující plyn (plynové kartuše)
Zvláštní ustanovení pro balení v oddíle 4.1.6 musí být, pokud jsou použitelné, splněny. (2)  Nádoby musí být tak neprostupné, aby se vyloučil únik plynů.  (3)  Pro UN číslo 1950 obaly na aerosoly pod tlakem a UN číslo 2037 nádoby malé, obsahující plyn (plynové kartuše):   (a)   vnitřní tlak při 50 °C nesmí převýšit ani dvě třetiny zkušebního tlaku, 1.32 MPa (13.2 bar).  (b)  musí být tak naplněny, že při 50 °C kapalná fáze nepřevyšuje 95% jejich objemu.  (c) musí vyhovět zkoušce těsnosti (neprostupnosti) v lázni s horkou vodou:    -  teplota lázně a trvání zkoušky musí být takové, aby vnitřní tlak každé nádoby dosáhl alespoň 90% vnitřního tlaku dosažitelného při 55°C;  -  přestože je obsah citlivý na teplo, když jsou nádoby vyrobeny z plastového materiálu, který při této teplotě měkne, je nutné provést zkoušku při teplotě lázně od 20°C do 30°C, navíc, jedna nádoba z každých 2000 musí být zkoušena předepsanou teplotou dle předcházejícího oddílu.   -  nesmí přitom dojít k netěsnostem ani trvalým deformacím. Ustanovení týkající se trvalé deformace se nepoužije pro nádoby vyrobené z měkčeného plastu.  Požadavky pokynu P204(3)(c) jsou považovány za splněné, pokud vyhovují následujícím normám:   -  UN číslo 1950 obaly na aerosoly pod tlakem:   Příloha ke směrnici Rady 75/324/EEC^a jako dodatek směrnice Komise 94/1/EC^b; pro UN číslo 2037 nádobky malé,obsahující plyn (kartuše), bez odběrného ventilu,které nelze pravidelně plnit s UN číslo 1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněnou EN 417:1992- opakovaně neplnitelné kovové plynové kartuše pro zkapalněný ropný plyn, s nebo bez odběrného ventilu, pro provoz přenosného zařízení, pro výrobu, zkoušení a označení.  (4)  Pro pohon anebo součást pohonu anebo jako plynová náplň UN čísla 1950 obaly na aerosoly pod tlakem, mohou být použity jen nepyroforní (nesamozápalné), a nejedovaté plyny.  (5)  Všechny stlačené a zkapalněné plyny, s výjimkou samozápalných plynů a velmi jedovatých plynů (plyny s LC _50 nižším než 200 ppm), mohou být použity jako plynové náplně pro UN číslo 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše), bez odběrného ventilu, které nelze pravidelně plnit.  (6)  Aerosoly a plynové kartuše mohou být umístěny v dřevěných bednách, nebo pevných lepenkových nebo kovových bednách; UN číslo 1950 obaly na aerosoly pod tlakem vyrobené ze skleněných nebo syntetických materiálů náchylné k tříštění, musí být odděleny jedena od druhé vloženými listy kartonu, nebo jiného vhodného materiálu. .
(7)  Kus nesmí vážit více jak 50 kg při použití lepenkových beden nebo více jak 75 kg při použití jiných obalů.  (8)  Obaly na aerosoly pod tlakem a nádoby malé, obsahující plyn (plynové kartuše) z kovu  mohou při přepravě jako vozová zásilka nebo ucelená zásilka být baleny následovně:  Předměty musí být seskupeny do  celků na tácu a vhodným plastovým obalem drženy ve správné  poloze, tyto celky musí být vhodným způsobem na paletách stohovány a zabezpečeny
^a Směrnice rady Evropské unie 75/324/EEC z 20 května 1975 o přibližování zákonů členských zemí (Evropské unie), týkající se obalů pro aerosoly, publikovaná v Úředním věstníku Evropské unie č. L147 z 9 června 1975.  ^b  Směrnice Evropské komise 94/1/EC z 6 ledna 1994 s přílohou Směrnice 75/324/EEC o přibližování zákonů členských zemí (EU) týkající se aerosolových obalů k technickému pokroku, publikované v Úředním věstníku Evropské unie č. L23 z 28 ledna 1994.

P205  POKYN PRO BALENÍ P205
Tento pokyn pro balení platí pro UN číslo 1057 zapalovače (cigaret) s hořlavým plynem nebo nádobky s náplní do zapalovačů (cigaret) s hořlavým plynem
Splněny musí být zvláštní ustanovení pro balení v oddíle 4.1.6 pokud jsou použitelné.   Tyto předměty musí splňovat ustanovení země, kde byly plněny.  (2)  Zapalovače (cigaret) se hořlavým plynem nebo nádobky s náplní do zapalovačů (cigaret) se hořlavým plynem musí být zabezpečeny proti náhodnému vyprázdnění.  (3)  Kapalná fáze plynu nesmí převyšovat 85% objemu nádobky při 15 °C.  (4)  Nádoby, včetně uzávěrů, musí být schopné odolat vnitřnímu tlaku zkapalněného ropného plynu při 55 °C.   (5)  Ventily a zapalovací zařízení musí být vhodným způsobem zapečetěny,uzavřeny lepící páskou nebo jiným způsobem zajištěny anebo tak uzpůsobené aby nedošlo k uvedení do činnosti nebo úniku obsahu během přepravy.  (6)  Zapalovače (cigaret) se hořlavým plynem nebo nádobky s náplní do zapalovačů (cigaret) se hořlavým plynem musí být pevně zabaleny aby se zabránilo náhodnému spuštění zapalovacího zařízení.  (7)  Zapalovače (cigaret) se hořlavým plynem nesmí obsahovat více jak 10g zkapalněného ropného plynu. Nádobky s náplní do zapalovačů (cigaret) se hořlavým plynem smí obsahovat ne více jak 65g zkapalněného ropného plynu  (8)  Zapalovače (cigaret) s hořlavým plynem nebo nádobky s náplní do zapalovačů (cigaret) se hořlavým plynem musí být baleny v pevných vnějších obalech v souladu s 6.1.4  a to v bednách z přírodního dřeva (4C1, 4C2), v překližkových bednách (4D) nebo v bednách z  dřevovlákniny (4F) s největší hmotností brutto do 75kg, nebo v lepenkových bednách (4G) s největší hmotností brutto do 40kg. Tyto obaly musí být zkoušeny a schváleny v souladu s kapitolou 6.1 pro obalovou skupinu II. I když není maximální hmotnost brutto balení vyšší než 2kg, musí splňovat všeobecná ustanovení dle pododdílů 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.5 až 4.1.1.7.

P206  POKYN PRO BALENÍ   P206
Tento pokyn pro balení platí pro UN číslo 3150 přístroje, malé s plynným uhlovodíkem, s odběrním ventilem nebo nádobky opakovatelně plnitelné pro malé přístroje s plynným uhlovodíkem, s odběrným ventilem.
(1)  Zvláštní ustanovení pro balení v oddíle  4.1.6 pokud jsou použitelné musí být  splněny. (2) Předměty musí splňovat ustanovení zemí, ve kterých byly plněny.  (3)  Zařízení a náplně musí být baleny ve vnějších obalech splňující požadavky v oddíle 6.1.4 a zkoušeny a  schváleny v souladu s kapitolou 6.1pro obalovou skupinu II.

P300  POKYN PRO BALENÍ  P300
Tento pokyn platí pro UN číslo 3064.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  Skupinové obaly sestávající s vnitřních kovových nádob (plechovek) s vnitřním objemem nejvýše 1 litr a z dřevěných beden (4C1, 4C2, 4D nebo 4F), jako vnějším obal, které však obsahují nejvíce než 5 litrů roztoku.
Dodatečné požadavky:  1.   Kovové obaly (plechovky) musí být celé obklopeny absorpčním vycpávkovým materiálem.    2. Dřevěné bedny musí být celé vystlány vhodným materiálem nepropouštějící vodu a nitroglycerin.

P301  POKYN PRO BALENÍ  P301
Tento pokyn platí pro UN číslo 3165.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3: (1) Hliníkové tlakové nádoby vyrobené z trubek a mající přivařená dna  Základní jímavost paliva v těchto nádobách bude sestávat ze svařovaných hliníkových měchýřů majících maximální vnitřní objem do 46 litrů.   Vnější nádoba musí mít minimální konstrukční jmenovitý tlak (přetlak) 1275 kPa a minimální tlak roztržení 2755 kPa.   Každá nádoba musí být kontrolována na nepropustnost během výroby a před expedicí musí být shledána nepropustnou.   Kompletní vnitřní jednotka musí být bezpečně zabalena do nehořlavého vycpávkového materiálu, jako je vermikulit, v pevném vnějším těsně uzavřeném kovovém obalu který bude adekvátně chránit všechny kohouty.   Maximální množství paliva na jednotku  a kus je 42 litrů.;  (2) Hliníkové tlakové nádoby.  Základní jímavost paliva v této nádobě bude sestávat se svařených parotěsných komor s elastickým měchýřem majícím maximální vnitřní objem 46 litrů. Tlaková nádoba musí mít minimální konstrukční jmenovitý tlak (přetlak) 2860 kPa a maximální tlak roztržení 5170 kPa.  Každá nádoba musí být zkoušena na těsnost během výroby a před expedicí, a musí být bezpečně zabalena do nehořlavého vycpávkového materiálu jako je vermikulit, v pevném vnějším těsně uzavřeném obalu který bude adekvátně chránit všechny armatury.  Maximální množství paliva na jednotku  a kus je 42 litrů.;.

P302  POKYN PRO BALENÍ    P302
Tento pokyn platí pro  UN číslo 3269.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  Skupinové obaly, které splňují úroveň provedení obalových skupin II nebo III a jsou v souladu s použitými kriterii pro třídu 3, pro základní výrobek.  Základní výrobek a aktivátor (organický kysličník) musí být každý zvlášť baleny ve vnitřním obalu.  Komponenty mohou být umístěny v tomtéž vnějším obalu za požadavky že nebudou vzájemně nebezpečné reagovat v případě úniku.  Aktivátor musí být jeden na vnitřní obal a omezen na množství 125 ml pokud je z kapalné látky, a 500 gramů pokud je z tuhé látky.

P400  POKYN PRO BALENÍ   P400
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 (viz také tabulku v pododdíle 4.1.4.4):   (1) Ocelové láhve na plyn nebo nádoby na plyn , které musí splňovat příslušné požadavky v tabulce ve 4.1.4.4. Ventily musí být chráněny ocelovým ochranným ventilovým uzávěrem nebo límcem, jinak láhve na plyn nebo nádoby na plyn musí být zabaleny v pevné, dřevěné, překližkové nebo plastové bedně. Láhve a nádoby na plyn musí být bezpečně zajištěny proti pohybu v bedně a musí být zabaleny a dopravovány tak, aby tlakové odlehčovací zařízení zůstalo v odpařovacím prostoru láhve za normálních provozních a manipulačních okolností ovladatelné.  (2)  Bedny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F nebo 4G), sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1D nebo 1G) nebo kanystry (3A2 nebo 3B2) které obsahují hermeticky uzavřené kovové a skleněné nádoby s vnitřními obaly ze skla nebo kovu, s kapacitou ne větší než 1 litr každý a mají šroubový uzávěr opatřený těsněním. Vnitřní obaly musí být obloženy ze všech stran suchým, absorpčním nehořlavým materiálem v dostatečném množství aby pohltil vnitřní obsah. Vnitřní obaly smí být plněny nejvíce na 90% jejich objemu. Vnější obaly smí mít maximální hmotnost netto 125 kg.;  (3)  Ocelové, hliníkové nebo kovové sudy (1A2, 1B2 nebo 1N2), kanystry (3A2 nebo 3B2) nebo bedny (4A nebo 4B) s maximální hmotností netto 150 kg každý(á), s hermeticky utěsněnou  vnitřní kovovou nádobou (plechovkou), která může mít nejvýše 4 litry, se šroubovým uzávěrem opatřeným těsněním. Vnitřní obaly musí být obloženy ze všech stran suchým, absorpčním nehořlavým materiálem v dostatečném množství, aby pohltil vnitřní obsah. Každá poloha vnitřních obalů musí být vzájemně oddělena dodatečným množstvím obkladového materiálu. Vnitřní obaly smí být plněny nejvíce na 90% jejich objemu..

P401 POKYN PRO BALENÍ  P401
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 (viz také tabulku v pododdíle 4.1.4.4):   (1)  Ocelové láhve na plyn a nádoby na plyn, které musí splňovat příslušné požadavky v tabulce v 4.1.4.4. Ventily musí být chráněny ocelovým ochranným ventilovým uzávěrem nebo límcem, jinak láhve na plyn nebo nádoby na plyn musí být zabaleny v pevné, dřevěné, překližkové nebo plastové bedně. Láhve a nádoby na plyn musí být bezpečně zajištěny proti pohybu v bedně a musí být zabaleny a dopravovány tak, aby tlakové odlehčovací zařízení situované v odpařovacím prostoru láhve bylo za normálních přepravních a manipulačních  podmínek ovladatelné;
| Vnitřní obal | Vnější obal
(2) Skupinové obaly s vnitřním obalem ze skla, kovu nebo plastu které mají šroubové uzávěry obložené inertním absorpční materiál v množství dostatečném k pohlcení celého vnitřního obsahu | 1l | 30 kg  nejvyšší netto hmotnost

P402  POKYN PRO BALENÍ P402
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 (viz také tabulku v pododdíle 4.1.4.4):   (1)  Ocelové láhve na plyn a nádoby na plyn, které musí splňovat příslušné požadavky v tabulce v 4.1.4.4. Ventily musí být chráněny ocelovým ochranným ventilovým uzávěrem nebo límcem, jinak musí být láhve na plyn nebo nádoby na plyn zabaleny v pevné, dřevěné, překližkové nebo plastové bedně. Láhve a nádoby na plyn musí být bezpečně zajištěny proti pohybu v bedně a musí být zabaleny a dopravovány tak, aby tlakové odlehčovací zařízení situované v odpařovacím prostoru láhve bylo za normálních přepravních a manipulačních podmínek ovladatelné. Plnění nesmí být větší než 90% objemu láhve;
| Nejvyšší netto hmotnost
| Vnitřní obal | Vnější obal
(2)  Skupinové obaly s vnitřními obaly ze skla, kovu nebo plastu  které mají šroubové uzávěry  a jsou obklopeny inertní vycpávkou z absorpčního materiálu v dostatečném množství k pohlcení celého vnitřního obsahu | 10 kg (Sklo) | 125 kg
| 15 kg (kov nebo plast) | 125 kg
Zvláštní ustanovení pro balení:.
PP78 | Pro UN číslo 3130, musí být otvory nádob těsně uzavřeny pomocí dvou zařízení umístěných za sebou, z nichž jedno musí být šroubovací, nebo schopné zajistit uzavření ekvivalentním způsobem

P403  POKYN PRO BALENÍ P403
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Skupinové obaly:
Vnitřní obaly | Vnější obaly | Max. hmotnost netto
ze skla 2 kg  z plastu            15 kg z kovu              20 kg    vnitřní obal musí mít  šroubový uzávěr | Sudy z  oceli (1A2) z hliníku (1B2) z kovu, jiného než ocelového nebo hliníkového (1N2) z plastu (1H2) z překližky (1D) z lepenky (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg
| Bedny z ocel (4A) z hliníku(4B) z přírodního dřevo (4C1)  z přírodního dřevo s neprostupnými stěnami (4C2) z překližky (4D) z dřevovlákniny (4F) z lepenky (4G) z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu (4H2) | 400 kg 400 kg 250 kg   250 kg 250 kg  125 kg 125 kg 60 kg 250 kg
| Kanystry z oceli (3A2) z hliníku (3B2) z plastu (3H2) | 120 kg 120 kg  120 kg
Jednotlivý obal: | Max. hmotnost netto
Sudy ocel (1A1, 1A2) hliník (1B1, 1B2) kov, jiný než ocel nebo hliník (1N1, 1N2) plast (1H1, 1H2) | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg
Kanystry ocel (3A1, 3A2) hliník (3B1, 3B2) plast (3H1, 3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg
Kombinované obaly |
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem (6HA1 nebo 6HB1) | 250 kg
plastová nádoba s vnějším lepenkovým, plastovým nebo překližkovým sudem   (6HG1, 6HH1 nebo 6HD1) | 75 kg
plastová nádoba s vnějším ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo přepravkou, nebo s vnější dřevěnou, překližkovou, lepenkovou nebo z tuhé plastu bednou    (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) | 75 kg
Dodatečný požadavek:  Obaly musí být hermeticky uzavřené.

P404  POKYN PRO BALENÍ P404
Tento pokyn platí pro samozápalné (pyroforní) tuhé látky (UN čísel: 1370, 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2545, 2546, 2846, 2881,  3052, 3200 a 3203.)
Povoleny jsou následující obaly, pokud jsou splněny všeobecné ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  (1) Skupinové obaly  Vnější obaly: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F nebo 4H2)   Vnitřní obaly:  Kovové obaly o kapacitě nejvýše 15 kg netto každý. Vnitřní obaly musí být hermeticky těsné a opatřeny šroubovými uzávěry;  (2) Obaly z kovu:  (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 a 3B2) Maximální hmotnost brutto :  150kg;  (3) Kombinované  obaly:  Plastové nádoby v sudu z oceli nebo hliníku (6HA1 nebo 6HB1)  Maximální hmotnost brutto:   150kg.

P405 POKYN PRO BALENÍ  P405
Tento pokyn platí pro UN číslo 1381.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  Pro UN číslo 1381, fosfor, pod vodou:   (a) Skupinové obaly   Vnější obaly:  (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D nebo 4F)    Maximální hmotnost netto: 75kg   Vnitřní obaly:   (i) hermeticky uzavřené plechovky s maximální netto hmotností 15kg; nebo   (ii)  skleněné vnitřní obaly, obložené ze všech stran suchým, absorpčním nehořlavým materiálem v dostatečném množství k pohlcení celého vnitřního obsahu s maximální hmotností netto 2 kg, nebo   (b)  Sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2); s maximální hmotnost netto jednoho: 400 kg   Kanystry (3A1 nebo 3B1); maximální hmotností netto: 120kg.   Tyto obaly musí být způsobilé vyhovět zkoušce nepropustnosti, specifikovaném v pododdíle 6.1.5.4 v úrovni provedení pro obalovou skupinu II.  (2)  Pro UN číslo 1381, suchý fosfor:  (a)  v rozpustitelné podobě: Sudy (1A2, 1B2 nebo 1N2) s nejvyšší netto hmotností jednoho sudu 400 kg; nebo  (b)  v nábojích nebo v předmětech s tvrdým pláštěm pokud se přepravují bez komponentů třídy 1: zabalené v souladu s požadavky příslušných orgánů

P406 POKYN PRO BALENÍ  P406
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
(1) Skupinové obaly  vnější obaly: (4C1, 4C2, 4D,  4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 nebo 3H2)  vnitřní obaly: vodě odolné obaly;  (2)  plastové, překližkové, lepenkové sudy (1H2, 1D nebo 1G) nebo bedny (4A, 4B, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 4G a 4H2) s vnitřními pytli odolné vodě, vyvložkované plastovou folií nebo vodě odolným potahem;  (3)  Kovové sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2), plastové sudy (1H1 nebo 1H2), kovové kanystry (3A1, 3A2, 3B1 nebo 3B2), plastové kanystry (3H1 nebo 3H2), plastové nádoby s vnějšími ocelovými nebo hliníkovými sudy (6HA1 nebo 6HB1), plastové nádoby s vnějšími lepenkovými, plastovými nebo překližkovými sudy (6HG1, 6HH1 nebo 6HD1), plastové nádoby s vnějšími ocelovými nebo hliníkovými klecemi nebo bednami nebo s vnějšími dřevěnými, překližkovými, lepenkovými nebo z tuhého plastu bednami (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2).
Dodatečné požadavky: 1. Obaly musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby se zabránilo úniku vodního nebo alkoholického obsahu nebo obsahu flegmatizační látky. 2. Obaly musí být tak vyrobeny a uzavřeny aby se předešlo výbušnému přetlaku nebo  nahromadění tlaku vyššího než 300 kPa (3 bary).  3. Typ obalu a maximální povolené množství na kus jsou omezené pokud je tento pokyn pro balení  aplikován v souladu se zvláštními požadavky 15 nebo 18 kapitoly 3.3.1
Zvláštní ustanovení pro balení:  PP24  Pro UN číslo 2852, přepravované množství nesmí převýšit 500 g na kus  PP25  Pro UN číslo 1347, přepravované množství nesmí převýšit 15 kg na kus.  PP26 Pro UN čísla 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 a 3344 musí být obaly prosté olova.

P407  POKYNY PRO BALENI P407
Tyto pokyny platí pro UN čísla 1331, 1944, 1945 a 2254.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Skupinové obaly obsahuje bezpečně uzavřený vnitřní obal, k zamezení náhodnému vznícení v normálních požadavkách přepravy. Maximální hmotnost netto vnějšího obalu nesmí překročit 45 kg s výjimkou lepenkových beden, které nesmí překročit maximální hmotnost netto 30kg.
Dodatečný požadavek:  Zápalky musí být baleny těsně.
Zvláštní ustanovení pro balení:  PP27 UN číslo 1331, Kdekoliv zápalné zápalky nesmí být zabaleny ve stejném vnějším obalu s ostatními nebezpečnými věcmi s výjimkou bezpečnostních zápalek nebo voskem obalených zápalek, které musí být zabaleny ve zvláštním vnitřním obalu. Vnitřní obaly nesmí obsahovat více jak 700 kdekoliv zápalných zápalek.

P408                                      POKYN PRO BALENÍ                                                 P408
Tyto pokyny platí pro UN číslo 3292.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
(1) Pro elektrické články:   Uzpůsobený vnější obal s dostatečným prokládacím materiálem, aby se zabránilo dotyku mezi články a mezi články a vnitřním povrchem vnějšího obalu, jako zajišťujícím, aby nedošlo během přepravy k nebezpečnému pohybu článků uvnitř vnějšího obalu. Obaly musí vyhovovat úrovni provedení skupiny obalů II.  (2) Pro baterie:   Baterie mohou být přepravovány nezabalené a nebo v ochranných obalech (např. plně uzavřených ochranných obalech nebo v dřevěné laťové kleci). Póly nesmí být zatíženy s hmotností jiných baterií, a nebo s materiály balenými s bateriemi.
Dodatečný požadavek:   Baterie musí být chráněny před zkratem a izolovány takovým způsobem aby se zabránilo zkratu.

P409 POKYN PRO BALENÍ   P409
Tento pokyn platí pro UN čísla 2956, 3242 a 3251.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
(1)  Lepenkové sudy (1G) s vestavěnou vložkou nebo potahem; maximální hmotnost netto  50kg;   (2)  Skupinové obaly: Lepenková bedna (4G) s jednotlivým vnitřním plastovým vakem; maximální hmotnost netto: 50kg;   (3)  Skupinové obaly: Lepenková bedna (4G) nebo lepenkový sud (1G) s vnitřním plastovým obalem každý obsahující maximálně 5 kg; maximální hmotnost netto: 25kg.

P410 POKYN PRO BALENÍ  P410
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Skupinové obaly:
Vnitřní obal | Vnější obal | Maximální hmotnost netto
| | Obalová skupina II | Obalová skupina III
Sklo             10 kg Plast ^a  30 kg  Kov     40 kg Papír ^a ^, ^b  10kg Lepenka ^a ^,  ^b  10 kg   ^a Tyto vnitřní obaly musí být neprostupné   ^b Tyto vnitřní obaly se nesmí použít pokud přepravovaná látka během přepravy může zkapalnět. | Sudy  z oceli (1A2) z hliníku (1B2) z kov, jiného než ocelového nebo hliníkového (1N2) z plastu (1H2) z překližky (1D) z lepenky (1G) ^a  Bedny z kovu (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva (4C1) z přírodního dřeva s neprostupnými stěnami (4C2) z překližky (4D) z dřevovlákniny (4F) z lepenky(4G) ^a  z pěnové hmoty (4H1)  z tuhého plastu (4H2) | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg   400 kg 400 kg 400 kg   400 kg 400 kg  400 kg 400 kg  60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg  400 kg 400 kg 400 kg   400 kg 400 kg 400 kg   400 kg 400 kg  400 kg 400 kg  60 kg 400 kg
| Kanystry  Ocel (3A2) Hliník (3B2) plast (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg
Jednotlivý obal: | |
Sudy z oceli (1A1 nebo 1A2) z hliníku(1B1 nebo 1B2) z kovu, jiného než ocelového nebo hliníkového (1N1 nebo 1N2) z plastu (1H1 nebo 1H2) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg
Kanystry z oceli (3A1 nebo 3A2) z hliníku (3B1 nebo 3B2) z plastu(3H1 nebo 3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg
Bedny z oceli (4A) ^c z hliníku (4B) ^c z přírodního dřeva (4C1) ^c z překližky (4D) ^c z dřevovlákniny (4F) ^c z přírodní dřeva s neprostupnými stěnami (4C2) ^c z tuhého plastu (4H2) ^c | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg
Pytle  Pytle (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) ^c, ^d | 50 kg | 50 kg
Kombinované obaly  Plastová nádoba s vnějším ocelovým, hliníkovým  překližkovým, lepenkovým nebo plastovým sudem (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1, a 6HH1) | 400 kg | 400 kg
Plastová nádoba s vnější ocelovou, hliníkovou klecí nebo bednou, nebo vnější dřevěnou , překližkovou, lepenkovou nebo z tuhého plastu bednou (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) | 75 kg | 75 kg
Skleněná nádoba s vnějším ocelovým, hliníkovým, překližkovým, nebo lepenkovým sudem (6PA1, 6PB1, 6PD1 nebo 6PG1), nebo s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí, nebo bednou nebo s vnější dřevěnou nebo lepenkovou bednou nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2, nebo 6PG2) nebo s vnějším obalem z tuhého plastu nebo pěnovou hmotou. (6PH1 nebo 6PH2) | 75 kg | 75 kg
^c Tyto obaly nesmí být použity, pokud přepravovaná látka může zkapalnět během přepravy..  ^d Tyto obaly mohou být požity jedině  pro obalovou skupinu II , pokud probíhá jejich přeprava v krytých vozidlech nebo uzavřených kontejnerech..
Zvláštní ustanovení pro balení:  PP39 Pro UN číslo 1378, pro kovové obaly se vyžadují větrací zařízení.  PP40 Pro UN čísla 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1404, 1436, 1437, 1485, 1495, 1871, 2805, 3182 a 3247, obalovou skupinu II, pytle nejsou povoleny.

P411 POKYN PRO BALENÍ  P411
Tento pokyny platí pro UN číslo 3270.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
(1) Bedny z lepenky s maximální celkovou hmotností 30kg; (2) Ostatní obaly, za předpokladu,že exploze není možná z důvodů nárůstu vnitřního tlaku. Maximální hmotnost netto  nesmí být vyšší než 30kg.

P500 POKYN PRO BALENÍ  P500
Tento pokyn platí pro UN číslo 3356.
Musí být splněny všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3.
Obaly musí vyhovovat úrovni provedení obalové skupiny II.   Generátor(y) musí být přepravovány jednom kuse, který pro případ, že se v kuse jeden generátor uvolní , musí splňovat následující požadavky:   (a) Další generátory v kuse se neuvolní ;  (b) Materiál obalu se nesmí vznítit, a  (c) Teplota vnějšího povrchu kusu nesmí převýšit 100 °C.

P501  POKYN PRO BALENÍ P501
Tento pokyn platí pro UN číslo 2015.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Skupinové obaly: Vnitřní obal Vnější obal  Maximální objem Max. hmotnost netto
(1) Bedny (4A, 4B, 4C1,  4C2, 4D, 4H2)   5 l   125 kg  nebo sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D)    nebo kanystry (3A2, 3B2, 3H2)   se skleněnými, plastovými nebo  kovovými vnitřními obaly  Bedny z lepenky (4G)                                              2 l                           50 kg nebo lepenkové sudy (1G),      s plastovými nebo kovovými vnitřními obaly, každý v plastovém vaku
Jednotlivé obaly:                              Maximální objem
Sudy                                   250 l z oceli (1A1)   z hliníku (1B1)  z kovu, jiného  než ocelového nebo hliníkového (1N1) z plast (1H1)

P501 | POKYN PRO BALENí | P501
Kanystry                                               60 l
z oceli (3A1) z hliníku (3B1) z plastu (3H1)
Kombinované obaly
Plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem                   250 l  (6HA1, 6HB1)      plastová nádoba s vnějším lepenkovým plastovým, nebo překližkovým sudem    250 l  (6HG1, 6HH1, 6HD1)        plastová nádoba s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bednou                  60 l  nebo plastová nádoba s vnější dřevěnou, překližkovou, lepenkovou  nebo z tuhého plastu bednou (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) skleněná nádoba s vnějším ocelovým, hliníkovým, lepenkovým, překližkovým,      60 l z tuhého plastu nebo z pěnové hmoty sudem  (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2) nebo s vnější ocelovou,  nebo hliníkovou klecí, nebo bednou nebo s vnější dřevěnou, nebo lepenkovou  bednou, nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2)
Dodatečné požadavky:  1.  Obaly smí mít maximální stupeň plnění 90%.  2. Obaly musí být větrány.

P502  POKYN PRO BALENÍ  P502
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Skupinové obaly
Vnitřní obal | Vnější obal | Maximální hmotnost netto
Sklo  5 l Kov   5 l Plast 5 l | Sudy z oceli (1A2) z hliníku (1B2) z kovu, jiného než ocelového nebo hliníkového (1N2) z plastu (1H2) z překližky (1D) z lepenky (1G) | 125 kg 125 kg  125 kg 125 kg 125 kg 125 kg
| Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodního dřeva (4C1) z přírodního dřeva s neprostupnými stěnami (4C2) z překližky (4D)  (4F) z lepenky (4G) z pěnové hmoty (4H1) z tuhého plastu (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg  125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg
Jednotlivý obal: Maximální objem
Sudy                     250 l z oceli (1A1) z hliníku (1B1) z plastu (1H1)   Kanystry                                                                                                             60 l     z oceli (3A1) z hliník u(3B1) z plastu (3H1)
Kombinovaný obal
plastová nádoba s vnějším ocelovým, nebo hliníkovým sudem (6HA1, 6HB1)      250 l plastová nádoba s vnějším lepenkovým, plastovým, nebo překližkovým sudem 250 l    (6HG1, 6HH1, 6HD1)  plastová nádoba s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bednou                    60 l nebo plastová nádoba s vnější dřevěnou, překližkovou lepenkovou nebo  z tuhého plastu bednou (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2)      skleněná nádoba s s vnějším ocelovým, hliníkovým, lepenkovým, překližkovým,           60 l  z tuhého plastu nebo z pěnové hmoty sudem    (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2)    nebo s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bednou nebo s vnější dřevěnou     nebo lepenkovou bednou nebo s vnějším proutěným košem    (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2)
Zvláštní ustanoveníí pro balení:  PP28 Pro UN číslo 1873, jsou pro skupinové obaly povoleny vnitřní obaly pouze ze skla

P503 POKYN PRO BALENÍ P503
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Skupinové obaly:
Vnitřní obal | Vnější obal | Maximální hmotnost netto
ze skla             5 kg. z kovu  5 kg z plastu 5 kg | Sudy z oceli (1A2) z hliníku  (1B2) z kovu, jiného než ocelového nebo hliníkového (1N2) z plastu (1H2) z překližky (1D) z lepenky (1G) | 125kg 125kg 125kg  125kg 125kg 125kg
| Bedny z oceli (4A) z hliníku (4B) z přírodní dřeva (4C1) z přírodního dřeva s neprostupnými stěnami (4C2) z překližky (4D) z dřevovlákniny (4F) z lepenky (4G) z pěnová hmoty (4H1) z tuhého plastu (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg  125 kg 125 kg 125 kg 40 kg 60 kg 125 kg
Jednotlivý obal:
Kovové sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 nebo 1N2) s maximální hmotností netto 250 kg.
Lepenkové (1G) nebo překližkové sudy (1D) se zabudovanou vnitřní vložkou a maximální hmotností netto  200 kg.

P504  POKYN PRO BALENÍ  P504
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Skupinové obaly: | Max. hmotnost netto
(1) Skleněné nádoby s maximálním objemem 5 litrů v 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 vnějších obalech (2) Plastové nádoby s maximálním objemem 30 litrů v 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 vnějších obalech (3) Kovové nádoby s maximálním objemem 40 litrů v 1G, 4F nebo 4G vnějších obalech (4) Kovové nádoby s maximálním objemem 40 litrů v 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2 vnějších obalech | 75 kg  75 kg   125 kg  225 kg
Jednotlivý obal: | Maximální objem
Sudy |
z oceli, neodnímatelné víko (1A1) | 250 l
z oceli, odnímatelné víko (1A2) z hliníku, neodnímatelné víko (1B1) z hliníku, odnímatelné víko (1B2) | 250 l 250 l 250 l
z kovu  jiného než ocelového nebo hliníkového, neodnímatelné víko (1N1) z kovu jiného  než ocelového nebo hliníkového , odnímatelné víko (1N2) | 250 l 250 l
z plastu, neodnímatelné víko (1H1) z plastu, odnímatelné víko (3H2) | 250 l 250 l
Kanystry |
z oceli, neodnímatelné víko (3A1) | 60 l
z hliníku, neodnímatelné víko (3B1) | 60 l
z plastu, neodnímatelné víko (3H1) | 60 l
Kombinovaný obal: |
plastová nádoba s vnějším ocelovým nebo hliníkovým sudem (6HA1, 6HB1) | 250 l
plastová nádoba s vnějším lepenkovým, plastovým nebo překližkovým sudem (6HG1, 6HH1, 6HD1) | 120 l
plastová nádoba s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bednou nebo plastová nádoba s vnější dřevěnou, překližkovou, lepenkovou nebo z tuhého plastu bednou (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 nebo 6HH2) | 60 l
skleněná nádoba s vnějším ocelovým, hliníkovým, lepenkovým, překližkovým, z tuhého plastu nebo z pěnové hmoty sudem (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 nebo 6PH2)    nebo s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bednou nebo  s vnější dřevěnou, lepenkovou bednou  nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 nebo 6PD2) | 60 l
Zvláštní ustanovení pro balení:  PP10    Pro UN číslo  2014 (obalová skupina II) a UN číslo 2984 (obalová skupina III), kusy musí být vybaveny větracím zařízením.  PP29 Pro UN číslo 2014, je maximální stupeň plnění  90%.
P520 POKYN PRO BALENÍ  P520
Tento pokyn se použije pro organické peroxidy třídy 5.2  a samovolně se rozkládající látky třídy 4.1
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v oddíle 4.1.7 .   Způsoby balení jsou označeny OP1 až OP8. Způsoby balení příslušející jednotlivým označeným organickým peroxidům a samovolně se rozkládajícím látkám jsou uvedeny v 4.1.7.1.3, jakož i v 2.2.41.4 a 2.2.52.4. Množství specifikovaná pro každý způsob balení jsou maximálně přípustná množství schválená pro kus. Povoleny jsou  následující obaly:   (1) Skupinové obaly skládající se s vnějších obalů tvořené bednami (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2), sudy (1A2, 1B2, 1G, 1H2 a 1D), kanystry (3A2, 3B2 a 3H2);   (2)   Jednotlivé obaly sestávající ze sudů (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 a 1D) a kanystrů (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 a 3H2);   (3) Kombinované (kompozitní) obaly s vnitřními plastovými nádobami (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 a 6HH2).
Max. objem na obal/kus ^a pro způsoby balení OP1 až OP8
Způsob  balení Maximální množství | OP1 | OP2 ^a | OP3 | OP4 ^a | OP5 | OP6 | OP7 | OP8
Max. hmotnost (kg) pro pevné a pro skupinové obaly (kapalné a tuhé látky) | 0.5 | 0.5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 200 ^b
Maximální obsah v litrech pro kapaliny.^c | 0.5 | - | 5 | - | 30 | 60 | 60 | 225 ^d
^a Pokud jsou udány dvě hodnoty, první platí pro maximalní hmotnost netto na vnitřní obal a druhá  pro maximální hmotnost netto kompletního kusu (balení)   ^b 60 kg pro kanystry/ 100 kg pro bedny.   ^c S viskosními látkami budiž nakládáno jako s tuhými , pokud nesplňují kriteria předpokládaná  v definici pro „ kapaliny” uvedené v 1.2.1.   ^d 60 flitrů pro kanystry.
Dodatečné požadavky:   1 Kovové obaly, včetně vnitřních obalů pro skupinové obaly a vnější obaly pro skupinové obaly nebo kombinované obaly mohou být použity jen pro způsoby balení OP7 a OP8.   2. V obalech pro skupinové balení, mohou být skleněné nádoby použity pouze jako vnitřní obaly, přičemž nejvyšší přípustné množství na nádobu je pro tuhou látku 0.5 kg a 0.5 litru pro kapalnou látku.   3. V obalech pro skupinové balení, nesmí být vycpávkové materiály snadno hořlavé.   4. Je požadováno, aby obal organického peroxidu nebo samovolně se rozkládající látky nesl bezpečnostní značku vedlejšího nebezpečí “VÝBUŠNINA“ (vzor1) a splňoval také požadavky ve 4.1.5.10 a 4.1.5.11.

P520 | POKYN PRO BALENÍ | P520
Zvláštní ustanovení pro balení:  PP21 Pro určité samovolně se rozkládající látky typu B nebo C, (UN čísel 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 a 3234, musí být použit malý obal, jaký je povolený ve způsobech balení OP5 nebo OP6 (viz 4.1.6 a 2.2.41.4).  PP22 UN číslo 3241, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, musí být balen v souladu se způsobem balení  OP6.

P600  POKYN PRO BALENÍ  P600
Tento pokyn se použije pro UN čísla 1700, 2016 a 2017.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  Vnější obaly  (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, nebo 4H2) vyhovující úrovni provedení obalové skupiny II . Předměty musí být baleny jednotlivě a odděleny jeden od druhého s použitím příček, oddělovačů, vnitřních obalů nebo vycpávkových materiálů k zajištění nahodilého vybití během normálních podmínek přepravy. Maximální hmotnost netto : 75 kg

P601 POKYN PRO BALENÍ P601
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 (Viz také tabulku ve  4.1.4.4):  Skupinové obaly sestávající ze skleněných vnitřních obalů nepřesahující objem 1 litru balených s absorpčním materiálem schopným pohltit vnitřní obsah a inertního vycpávkového materiálu umístěných v kovových nádobách  které jsou jednotlivě baleny v 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2 vnějších obalech s maximální hmotností brutto do 15 kg. Vnitřní obaly nesmí být plněny více jak  na 90 % jejich objemu. Uzávěry každého vnitřního obalu musí být fyzicky drženy v pozici jakýmkoliv způsobem schopných zabránit uvolnění nebo ztrátě uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy.   (2)  Skupinové obaly sestávající z vnitřních kovových obalů nebo navíc jen pro UN číslo 1744, v polyvinylidenfloridovém (PVDF) vnitřním obalu, nepřesahujícího objemu 5 litrů, jednotlivě baleného s absorpčním materiálem schopným pohltit vnitřní obsah v 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2 vnějších obalech s maximální hmotností brutto 75 kg. Vnitřní obaly nesmí být plněny na více jak 90% jejich objemu. Uzávěry každého vnitřního obalu musí být fyzicky drženy v pozici jakýmkoliv způsobem schopných zabránit uvolnění nebo ztrátě uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy ;  (3) Skupinové obaly:   Vnější obaly.: Plastové nebo ocelové sudy, odnímatelné víko (1A2 nebo 1H2) zkoušené v souladu ze zkušebními požadavky v 6.1.5 je zkoušený jako skupinové obaly  sestavených ve formě pro přepravu.;   Vnitřní obaly:  Sudy a kombinované (kompozitní) obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 nebo 6HA1) splňujících požadavky kapitoly 6.1 pro jednotlivé obaly, podléhajících následujícím požadavkům:   (a) Hydraulická tlaková zkouška musí být prováděna tlakem nejméně 0.3 Mpa (manometrický tlak);   (b)   Konstrukční a výrobní zkouška těsnosti musí být prováděna zkušebním tlakem                     30 kPa.;  (c)  Musí být izolovány od vnějšího sudu  použitím vnitřních nárazy zmírňujících vycpávkových materiálů, které obklopují vnitřní obal ze všech stran;   (d) Jejich objem nesmí přesáhnout 125 litrů, a   (e) Uzávěry musí být šroubového kloboučkového provedení které jsou:   (i) fyzicky drženy v pozici jakým-koliv způsobem schopných zabránit uvolnění nebo ztrátě uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy, a    (ii) opatřeny víčkovým těsněním;   (f) Vnitřní obaly musí být zkoušeny pravidelně nejméně každých 5 let v souladu s (a) a (b);   (g) Kompletní balení (kus) musí být vizuelně kontrolován ke spokojenosti příslušného orgánu nejméně každé 3 roky;    (h) Vnější a vnitřní obaly musí nést srozumitelné, dobře čitelné a trvanlivé údaje:   (i) datum (měsíc, rok) první zkoušky a poslední periodické prohlídky ;   (ii) Razítko odborníka který provedl prohlídku a kontrolu;  (4) Láhve na plyn a nádoby na plyn musí splňovat příslušné požadavky v tabulce v 4.1.4.4.

P602   POKYN PRO BALENÍ P602
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  Skupinové obaly sestávající ze skleněných vnitřních obalů zabalených s absorpčním materiálem schopným pohltit vnitřní obsah a inertního vycpávkového materiálu umístěných v kovových nádobách, které jsou jednotlivě baleny v 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2 vnějších obalech  s maximální hmotností brutto 50 kg. Vnitřní obaly nesmí být plněny na více jak 90% jejich objemu. Uzávěry každého vnitřního obalu musí být fyzicky drženy v pozici jakým koliv způsobem schopných zabránit uvolnění nebo ztrátě uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy.Vnitřní obaly nesmí přesahovat objem 1 litru, Skupinové obaly sestávající z kovových vnitřních obalů jednotlivě balených s absorpčním materiálem schopným pohltit vnitřní obsah a vycpávkovým inertním materiálem v 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2 vnějších obalech s maximální hmotností brutto 75 kg. Vnitřní obaly nesmí být plněny na více jak 90% jejich objemu. Uzávěry každého vnitřního obalu musí být fyzicky drženy v pozici jakým-koliv způsobem schopných zabránit uvolnění nebo ztrátě uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy.Vnitřní obaly nesmí přesahovat objem 5 litrů;  (3) Sudy a kombinované (kompozitní) obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 nebo 6HA1), podléhají následujícím požadavkům:  (a)     Hydraulická tlaková zkouška musí být prováděna tlakem nejméně 0.3 Mpa (přetlak);  Konstrukční a výrobní zkouška těsnosti musí být prováděna zkušebním tlakem 30 kPa, a (c) Uzávěry musí být šroubového kloboučkového provedení které jsou:   (i) fyzicky drženy v pozici jakým-koliv způsobem schopných zabránit uvolnění nebo ztrátě uzávěru nárazem nebo vibracemi během přepravy, a           (ii) opatřeny víčkovým těsněním;  (4) Láhve na plyn a nádoby na plyn  s minimálním zkušebním tlakem 1 Mpa (přetlak) splňující pokyny pro balení P 200. Žádná láhev nemůže být vybavena jakým-koliv tlak odlehčujícím zařízením. Láhve na plyn a nádoby na plyn musí mít jejich ventily chráněny.

P620 POKYN PRO BALENÍ  P620
Tento pokyn platí pro UN čísla 2814 a 2900.
Povoleny jsou následující obaly, pokud jsou dodrženy zvláštní ustanovení pro balení v oddílu 4.1.8:
Obaly které splňují požadavky kapitoly 6.3 a jsou odpovídajícím způsobem povoleny a sestávající z:  (a) Vnitřního obalu který se skládá z:   (i) vodotěsné(ých) primární nádoby(nádob);   (ii) vodotěsného sekundárního obalu ;   (iii) výjimkou pro pevné infekční látky -absorpčním materiálem v dostatečném množství pohltit celý vnitřní obsah umístěný mezi primární nádobou(ami) a druhotným obalem; pokud jsou vícečetné primární nádoby umístěny v jednoduchém druhotném obalu, musí být jednotlivě zabaleny tak, aby se předešlo kontaktu mezi;  (b) Vnějšího obalu příslušné pevnosti ke svému objemu , hmotnosti a zamýšleného použití. Nejmenší vnější rozměr musí být nejméně 100mm.
Dodatečné požadavky: 1. Vnitřní obal obsahující infekční látku nesmí být sloučen s vnitřním obalem obsahujícím nesouvisející druh zboží. Kus (celkové balení) může být přebalen v souladu s požadavky v oddílech 1.2.1 a 5.1.2 , každý takový přebal může obsahovat suchý led.   2. Pro jinou než pro výjimečnou zásilku, např. celých orgánů které vyžadují specielní obal, platí následující požadavky:   (a) Lyofilisační látky:    Primární nádoby musí být plamenem zatavené skleněné ampule nebo pryží uzavřené skleněné lahvičky vybavené kovovými pečetěmi;   (b) Kapalné nebo tuhé látky:    (i) Látky uložené za teploty okolí, nebo za vyšších teplot. Primární nádoby musí být ze skla, kovu, nebo plastu. Musí být zajištěny pozitivní prostředky k zaručené těsnosti, např. tepelné těsnění, lemovaný uzávěr nebo kovové zvlněné těsnění . Pokud jsou použit šroubovací korunkové uzávěry, tyto musí být tyto zpevněny přilnavou páskou;    (ii) Látky uložené ve zchlazeném nebo zmraženém ledu, suchém ledu, nebo jiném chladícím prostředku, který musí být rozmístěn kolem sekundárního obalu (sekundárních obalů), nebo alternativně v přebalu s jedním nebo více kompletními  kusy označenými v souladu s 6.3.1.1. Vnitřní podpory musí zajistit bezpečnost sekundárního obalu (obalů) v pozici poté co se led, nebo suchý led odpařil. Pokud je použito ledu, vnější obal nebo přebal musí být těsný. Pokud je použito suchého ledu, vnější obal nebo přebal musí umožnit únik oxidu uhličitého. Primární nádoba a sekundární obal musí zachovat svoje integrity při teplotách použitého chladícího prostředku.;    (iii) Látky uložené v tekutém dusíku. Musí být použito primárních plastových nádob schopných odolávat velmi nízkým teplotám. Sekundární obal musí být také schopný odolávat velmi nízkým teplotám, a ve většině případech bude nezbytné aby byl individuálně vytvarován (střižen) kolem celé primární nádoby.. Zajištění pro zásilku tekutým dusíkem musí být také provedeno v souladu s požadavky P200. Primární nádoba a sekundární obal musí zachovat svoji funkčnost při teplotách tekutého dusíku.  3.  Ať jsou předpokládané teploty zásilky jakékoliv, primární nádoba nebo sekundární obal musí být schopné vydržet bez úniku vnitřní tlak vytvářený tlakovým rozdílem nemenším než 95 kPa a teplotami v rozmezí -40°C do + 55°C.
4.      Otvory prní nádoby pro kapaliny  UN-čísel 2814, 2900 musí být vybaveny  dvěmi za sebou umístěnými zařízeními, ktere hermeticky uzavírají, a ze kterých musí být jedna šroubovací anebo podobným způsobem řešena.

P621 POKYN PRO BALENÍ P621
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3291.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  (1) Pevné nepropustné obaly vyhovující požadavkům kapitoly 6.1 pro pevné, úrovně provedení obalové skupiny II, kde se předpokládá dostatečný absorpční materiál k pohlcení vnitřního množství kapalin přítomných v obalu, tedy schopnost udržení kapalin.;  (2) Pro obaly obsahující větší množství kapalin, pevné obaly splňující požadavky kapitoly 6.1 v úrovni provedení obalové skupiny II pro kapaliny.
Dodatečné požadavky:  Obaly zamýšlené pro ostré předměty, jako jsou skleněné střepy a jehly musí být odolné propíchnutí a udržet kapaliny podle provedení zkušebních požadavků dle kapitoly 6.1

P800  POKYN PRO BALENÍ  P800
Tento pokyn se použije pro UN čísla 2809 a 2803.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:   (1) Láhve jsou v souladu s P200, nebo   (2)  Ocelové ploché láhve, nebo láhve se šroubovými uzávěry o objemu nepřesahujícím 2.5 litru, nebo  (3)  Skupinové obaly, které splňující následující požadavky:   (a) Vnitřní obaly tvořené sklem, kovem nebo tuhým plastem určené pro kapaliny s maximální hmotností netto 15 kg každý;   (b) Vnitřní obaly musí být baleny s dostatečným vycpávkovým materiálem k zamezení rozbití;   (c) Jak vnitřní obaly nebo vnější obaly musí mít vnitřní vložky nebo vaky s velmi nepropustného a proražení odolného materiálu nepropouštějící obsah a úplně obklopující obsah a zabraňující jeho úniku z kusu bez ohledu na jeho poloze nebo orientaci. Nebo;   (d) Povoleny jsou následující obaly a maximální hmotnosti netto:
Vnější obaly: | Maximální hmotnost netto
Sudy ocel (1A2) kov, jiný než ocel nebo hliník (1N2) plast (1H2) překližka (1D) lepenka (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg
Bedny ocel (4A) přírodní dřevo (4C1)  přírodní dřevo s neprostupnými stěnami (4C2) překližka (4D)  (4F) lepenka (4G) pěnové hmoty (4H1) tuhý plast (4H2) | 400 kg 250 kg  250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg
Zvláštní ustanovení pro balení:  PP41 Pro UN číslo 2803, pokud je nezbytné přepravovat galium při nízkých teplotách pak pro jeho udržení v tuhém stavu, je možné výše uvedené obaly zabaleny do pevného, vodě odolného vnějšího obalu , který obsahuje suchý led nebo jiné chladící prostředky. Pokud je použito chladivo, všechny výše uvedené materiály použité pro balení galia musí být chemicky a fyzicky odolné vůči chladícím prostředkům a musí  být nárazu vzdorné při nízkých teplotách použitého chladícího prostředku. Pokud je použit suchý led, vnější obal musí umožnit únik plynu oxidu uhličitého.

P801  POKYN PRO BALENÍ  P801
Tento pokyn platí pro nové a použité baterie (akumulátory) určené UN čísly 2794, 2795 nebo 3028.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:   (1)  Pevné vnější obaly;  (2)  Dřevěné laťkové klece (bedýnky);   (3)  Palety.
Dodatečné požadavky:  1. Baterie (akumulátory) musí být chráněny před zkratem.  2. Navrstvené baterie (akumulátory)  musí být adekvátně zajištěny ve vrstvách oddělených vrstvou nevodivého materiálu.  3. Svorky baterií  (akumulátorů) nesmí nést váhu jiných navrstvených součástí.  4. Baterie (akumulátory) musí být baleny nebo zajištěny proti náhodnému pohybu. Jaký-koliv vycpávkový materiál musí být inertní.

P801a POKYN PRO BALENÍ P801a
Tento pokyn se použije pro použité baterie (akumulátory) dle UN čísel 2794, 2795 , 2800 a 3028.
Povoleny jsou bateriové (akumulátorové) bedny z nerezové oceli nebo tuhého plastu o objemu 1m^3 za předpokladu, že jsou splněna následující ustanovení:  (a)  Bateriové (akumulátorové) bedny musí být odolné korozívním látkám obsažených ve skladovaných bateriích;  (b)  Za normálních podmínek přepravy , nesmí z bateriových (akumulátorových) beden vytékat žádné korozívní látky, ani jiné látky (např. voda) obsažené v bateriových (akumulátorových) bednách. Žádné nebezpečné zbytky korozívních látek obsažené ve skladovaných bateriích (akumulátorech) nesmí ulpět na vnějšku bateriových (akumulátorových) beden;  (c)  Bateriové (akumulátorové) bedny se nesmí zaplňovat bateriemi při jejich skladování nad výšku jejich stěn;  (d)  V bateriové (akumulátorové) bedně se nesmí umísťovat žádné skladované baterie (akumulátory) nebo jiné nebezpečné věci, jejichž obsahy mohou vzájemně nebezpečně regulovat;  (e)  Bateriové (akumulátorové) bedny musí být buď:   (i) zakryty;nebo   (ii) převáženy v uzavřených nebo ve vozech s plachtou nebo kontejnerech.

P802  POKYN PRO BALENÍ P802
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  (1) Skupinové obaly:  Vnější obaly: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, nebo 4H2;  Maximální hmotnost netto: 75 kg.     Vnitřní obaly: skleněné nebo plastové; maximální objem: 10 litrů;  (2) Skupinové obaly:  Vnější obaly: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G nebo 4H2;  Maximální hmotnost netto: 125 kg.  Vnitřní obaly: kov; maximální objem: 40 litrů;  (3) Kombinované (kompozitní) obaly: Skleněný obal s vnějším ocelovým, hliníkovým, překližkovým nebo z tuhých plastů sudem (6PA1, 6PB1, 6PD1, nebo 6PH2) nebo s vnější ocelovou nebo hliníkovou klecí nebo bednou nebo s vnější dřevěnou bednou  nebo s vnějším proutěným košem (6PA2, 6PB2, 6PC nebo 6PD2); maximální objem : 60 litrů;  (4)  Sudy z austenitické oceli (1A1) s maximálním objemem 250 litrů;  (5)  Láhve na plyn vyhovující výrobně, zkoušením a plněním požadavkům schválenými příslušným orgánem.

P803  POKYN PRO BALENÍ P803
Tento pokyn se použije pro UN číslo. 2028.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:   (1) Sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  (2) Bedny ( 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).  Maximální hmotnost netto: 75kg.  Předměty musí být jednotlivě baleny a navzájem odděleny použitím příček, oddělovačů vnitřních obalů nebo vycpávkového materiálu k zamezení náhodnému uvolnění během normálních podmínek přepravy.

P900  POKYN PRO BALENÍ   P900
(Vyhrazeno)

P901 POKYN PRO BALENÍ  P901
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3316.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:   Obaly vyhovující úrovni provedení shodné s obalovou skupinou přidělenou soupravám jako celku (viz 3.3.1, zvláštní ustanovení 251) Maximální množství nebezpečných věcí na vnější obal 10 kg..
Dodatečné požadavky:  Nebezpečné věci v soupravách musí být baleny ve vnitřním obalu, který nesmí přesahovat buď 250ml nebo 250 g a musí být chráněn od ostatních materiálů v soupravě

P902 POKYN PRO BALENÍ  P902
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3268.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  Obaly vyhovující úrovni provedení obalové skupiny III. Každý obal musí vyhovovat zvláštním ustanovením 235 (viz 3.3.1) a musí vyhovovat úrovni provedení obalové skupiny III. Obal musí být konstruován a vyroben tak aby zamezil pohybu předmětů a nechtěnému vybití během normálních podmínek přepravy.   Předměty mohou být také přepravovány nezabalené v jednoúčelovém manipulačním zařízení, voze nebo kontejneru při jejich přemístění z místa jejich vyrobení do závodu kde probíhá jejich kompletace.

P903 POKYN PRO BALENÍ   P903
Tento pokyn se použije pro UN čísla 3090 a 3091.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  Obaly vyhovující úrovni provedení obalové skupiny II.   Pokud se lithiové články a baterie balí s vybavením, musí být baleny ve vnitřních lepenkových obalech splňující požadavky obalové skupiny II. Pokud jsou lithiové články a baterie zahrnuty do třídy 9 a obsaženy ve vybavení, vybavení musí být baleno v pevných vnějších obalech takovým způsobem, aby se zabránilo náhodnému spuštění během přepravy
Dodatečný požadavek:  Baterie musí být chráněny před zkratem.

P903a POKYN PRO BALENÍ P903a
Tento pokyn se použije pro použité články a baterie dle  UN čísel 3090 a 3091.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  Obaly vyhovující úrovni provedení obalové skupiny II.  Neschválené obaly nicméně budou povoleny pokud:   - vyhoví všeobecným ustanovením v 4.1.1 a 4.1.3;  - články a baterie jsou baleny a vrstveny tak, aby se předešlo nebezpečí zkratu.;  - hmotnost kusů není vyšší než 30 kg.
Dodatečný požadavek: Baterie musí být chráněny před zkratem.

P904 POKYN PRO BALENÍ  P904
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3245.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  (1) Obaly dle P001 nebo P002;  (2) Vnější obaly, které nemusí vyhovět požadavkům zkoušky balení dle části 6, ale splňující následující:   (a) vnitřní obal zahrnující :   (i)  vodotěsnou primární nádobu(y);   (ii) vodotěsný sekundární obal který je nepropustný;    (iii) absorpční materiál v dostatečném množství k pohlcení vnitřního obsahu umístěného mezi primární nádobou (nádobami) a sekundárním obalem, pokud je několik primárních nádob umístěno v jednom sekundárním balení, musí být jednotlivě obaleny tak, aby se předešlo kontaktu mezi nimi;   (b) Vnější obal adekvátní pevnosti pro jeho objem, hmotnost a zamýšlenému použití a s minimálním rozměrem 100mm.;  (3) Pro látky uložené v tekutém dusíku: Musí být použity plastové primární nádoby odolávající velmi nízkým teplotám. Sekundární obal musí taktéž být schopný odolávat velmi nízkým teplotám a ve většině případech bude individuálně přizpůsoben (vyroben na míru) primární nádobě. Zásobování pro přepravu tekutým dusíkem bude také provedeno v souladu s požadavky dle P200.Primární nádoba a sekundární obal musí zachovat svoji integritu při teplotě tekutého dusíku.

 
P905  POKYN PRO BALENÍ   P905
Tento pokyn se použije pro UN čísla 3072 a 2990.
Povolený je každý vhodný obal splňující všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 , s výjimkou obalů které musí splňovat požadavky Části 6.  Pokud jsou záchranné prostředky vyrobeny zkoušeny, nebo jsou umístěny v pevných vnějších vodotěsných pouzdrech (takových jako záchranné čluny), mohou být přepravovány nezabalené.
Dodatečné požadavky:  1. Všechny nebezpečné látky nebo předměty umístěné jako vybavení v zařízeních musí být zabezpečeny k zamezení nahodilého a mimo to :   (a) Signální prostředky třídy 1 musí být baleny v plastových nebo lepenkových vnitřních obalech;   (b) Plyny musí být uloženy v lahvích a je určeno kompetentním orgánem, které mohou být propojeny se zařízením;   (c) Uložené elektrické baterie (třídy 8) a lithiové baterie (třídy 9) musí být odpojeny nebo elektricky odizolovány a zajištěny proti vylití kapaliny, a    (d) Malé množství jiných nebezpečných látek (např. ve třídách 3, 4.1 a 5.2) musí být baleny v pevných vnitřních obalech.  2. Příprava pro přepravu a balení musí zahrnovat ustanovení k zamezení jakéhokoliv náhodného znehodnocení zařízení.

P906  POKYN PRO BALENÍ  P906
Tento pokyn se použije pro UN čísla 2315, 3151 a 3152.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:  (1) Pro kapaliny a pevné látky obsahující nebo kontaminované PCB: Obaly v souladu s P001 nebo P002 , dle vhodnosti;  (2) Pro transformátory a kondensátory a jiná zařízení : Nepropustné obaly které jsou schopny pojmout navíc k zařízením, nejméně 1,25 násobek objemu kapaliny obsahující PCB. V obalech musí  být dostatečně absorpčního materiálu k pohlcení alespoň 1.1 násobku objemu kapaliny, která je obsažena v zařízeních. Obecně, transformátory a kondensátory musí být přepravovány v nepropustných kovových obalech, které jsou schopné zadržet , mimo transformátorů a kondensátorů nejméně 1.25 násobek objemu kapalin v nich.  Nehledě k výše uvedenému, kapaliny a pevné látky nezabalené v souladu s P001 a P002 a nezabalené transformátory a kondensátory mohou být přepravovány nákladními dopravními jednotkami vybavené nepropustnou kovovou vanou o výšce nejméně 800mm, obsahující dostatek inertního absorpčního materiálu k pohlcení nejméně 1.1 násobku objemu jakékoliv uvolněné kapaliny.
Dodatečný požadavek:  Musí být provedena dostatečná zajištění k utěsnění transformátorů a kondensátorů aby se zabránilo úniku kapalin během normálních podmínek přepravy.

R001  POKYN PRO BALENÍ R001
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení pro balení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Obaly z tenkého plechu | Maximální objem/maximální hmotnost netto
| Obalová skupina I | Obalová skupina II | Obalová skupina III
neodnímatelné víko (0A1) | Není povoleno | 40l/50kg | 40l/50kg
odnímatelné víko (0A2) ^a | Není povoleno | 40l/50kg | 40l/50kg
^a není povoleno pro UN číslo 1261 NITROMETHAN
POZN.1  Tento pokyn se použije pro pevné látky a kapaliny (podmínkou konstrukčního typu je provedení zkoušky a příslušné označení)  POZN.2: Pro třídu 3, obalovou skupinu II, tyto obaly mohou být použity jen pro látky se žádným vedlejším rizikem a s tenzí par ne vyšší než 110 KPa při 50°C a pro slabě jedovaté pesticidy.
Zvláštní ustanovení pro balení:  RR3 Pro UN čísla 1204 a 3256, obaly z tenkého plechu nejsou přípustné.

4.1.4.2	Pokyny pro balení tykající se použití IBC 

IBC01  POKYN PRO BALENÍ  IBC01
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:  Kovové lBC (31A, 31B a 31N).
Dodatečný požadavek:  Jsou povoleny jen kapaliny s tenzí par nižší nebo rovné 110 kPa při 50°C, nebo 130 kPa při 55°C.
Zvláštní ustanovení pro balení :  B12  Pro UN číslo 3130, uzávěry nádob pro tuto látku musí být těsně uzavřeny a to dvěma prostředky v sérii, z nichž jeden musí být šroubový, nebo zajištěn ekvivalentním způsobem.

IBC02  POKYN PRO BALENÍ  IBC02
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3::  (1)  Kovové IBC (31A, 31B a 31N);  (2)  IBC z tuhého plastu (31H1 a 31H2);  (3)  Kombinované (kompozitní ) IBC (31HZ1).
Dodatečný požadavek:  Jsou povoleny jen kapaliny s tenzí par nižší nebo rovné 110 kPa při 50°C, nebo 130 kPa při 55°C.
Zvláštní ustanovení pro balení:  B5 Pro UN čísla 1791, 2014 a 3149, IBC musí být vybaveny prostředkem umožňujícím větrání během přepravy. Vstup větracího zařízení musí být umístěn v párovém prostoru IBC při maximálních podmínkách naplnění během přepravy.   B7 Pro UN čísla 1222 a 1865, IBC s objemem větším než 450 litrů nejsou přípustné pro látky náchylné k explozi při jejich  přepravě ve velkých objemech.  B8 Čistá forma této látky nesmí být přepravována v IBC pokud je známo že má tenzi par vyšší než 110 kPa při 50°C nebo 130 kPa při 55°C.  B11 Dnové uzávěry jsou dovoleny za předpokladu, že jsou vybaveny dvěma uzavíracími prostředky v sérii

IBC03  POKYN PRO BALENÍ  IBC03
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:  (1) Kovové IBC (31A, 31B a 31N);  (2) IBC z tuhého plastu (31H1 a 31H2);  (3) Kombinované (kompozitní) IBC (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 a 31HH2).
Dodatečný požadavek:  Jsou povoleny jen kapaliny s tenzí par nižší nebo rovné 110 kPa při 50°C, nebo 130 kPa při 55°C.
Zvláštní ustanovení pro balení:  B8 Čistá forma této látky nesmí být přepravována v IBC pokud je známo že má tenzi par vyšší než 110 kPa při 50°C nebo 130 kPa při 55°C

IBC04  POKYN PRO BALENÍ  IBC04
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:  Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N).
Zvláštní ustanovení pro balení:  B1 Pro látky obalové skupiny I, IBC musí být přepravovány v uzavřených vozidlech nebo kontejnerech.

IBC05 POKYN PRO BALENÍ  IBC05
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:  (1)  Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);  (2)  IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);   (3)  Kombinovaný (kompozitní) IBC (11HZ1, 21HZ1 a 31HZ1).
Zvláštní ustanovení pro balení:   B1 Pro látky obalové skupiny I, IBC musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech.  B2 Pro látky obalové skupiny II, IBC jiné než kovové, nebo z tuhého plastu musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech.

IBC06 POKYN PRO BALENÍ  IBC06
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:  (1)  Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);  (2)  IBC tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);    (3)  Kombinované (kompozitní) IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 and 31HZ2).
Dodatečný požadavek: Kombinované (kompozitní) IBC 11HZ2, 21HZ2 a 31HZ2 nesmí být použity pokud přepravovaná látka může zkapalnět během přepravy
Zvláštní ustanovení pro balení:  B1 Pro látky obalové skupiny I, IBC musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech  B2 Pro látky obalové skupiny II, IBC jiné než kovové, nebo z tuhého plastu musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech.

IBC07 POKYN PRO BALENÍ  IBC07
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:  (1)  Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);   (2)  IBC Z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);    (3)  Kombinované (kompozitní) IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2);  (4)  Dřevěné IBC (11C, 11D a 11F).
Dodatečný požadavek:  Vložky dřevěných IBC musí být neprostupné.
Zvláštní ustanovení pro balení:   B1 Pro látky obalové skupiny I, IBC musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech.  B2 Pro látky obalové skupiny II, IBC jiné než kovové, nebo z tuhého plastu musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech.

IBC08 POKYN PRO BALENÍ  IBC08
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:  (1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N);   (2)  IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);    (3)  Kombinované (kompozitní) IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2);  (4)  IBC z lepenky (11G);   (5)  Dřevěné IBC (11C, 11D a 11F);   (6)  Flexibilní IBC (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 nebo 13M2).
Zvláštní ustanovení pro balení:  B2 Pro látky obalové skupiny II, IBC jiné než kovové, nebo z tuhého plastu musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo kontejnerech.   B3 Flexibilní IBC musí být neprostupné a vodě odolné nebo musí být vybaveny neprostupnou nebo vodě odolnou vložkou.  B4 Flexibilní, lepenkové nebo dřevěné IBC musí být neprostupné a vodě odolné nebo musí být vybaveny neprostupnou a vodě odolnou vložkou.  B6 Pro UN čísla 1363, 1364, 1365, 1386, 1841, 2211, 2217, 2793 a 3314, není požadováno, aby IBC vyhověly zkušebním požadavkům pro IBC dle kapitoly 6.5.

IBC99 POKYN PRO BALENÍ  IBC99
Použity smí být pouze velká nádoba pro volně ložené látky (IBC) schválené příslušným orgánem.

IBC100 POKYN PRO BALENÍ  IBC100
Tento pokyn se použije pro UN čísla 0082, 0241, 0331 a 0332.
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a zvláštním požadavkům v 4.1.5 :  (1) Kovové IBC (11A, 11B, 11N,  21A, 21B, 21N, 31A,  31B a 31N);  (2) Flexibilní IBC (13H2, 13H3,  13H4, 13L2, 13L3,  13L4 a 13M2);  (3) IBC z tuhého plastu (11H1, 11H2,  21H1, 21H2, 31H1 a 31H2);  (4) Kombinované (kompozitní) IBC (11HZ1, 11HZ2,  21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2).
Dodatečné požadavky:  1. IBC mohou být použity pouze pro volně tekoucí látky.  2. Flexibilní IBC by měly být použity jen pro tuhé látky.
Zvláštní ustanovení pro balení:  B9 Pro UN číslo 0082, může být použit tento pokyn pro balení pokud látka je směsí dusičnanu amonného , nebo jiného anorganického dusičnanu s jinou hořlavou látkou, která není výbušným komponentem. Takové výbušné látky nesmí obsahovat nitroglycerin, podobné kapalné organické nitráty, nebo chloráty. Kovové IBC nejsou schváleny.  B10 Pro UN číslo 0241, tento pokyn pro balení může být použit jen pro látky složené z vody jako základní složky a vysokého podílu dusičnanu amonného nebo jiné okysličující látky která je částečně nebo celá roztokem. Jiné základní složky mohou zahrnovat uhlovodík nebo práškový hliník, ale nesmí zahrnovat nitroderiváty jako je trinitrotoluen. Kovové IBC nejsou schváleny.

IBC 520                                             POKYN PRO BALENÍ  IBC520
Tento pokyn se použije pro organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky typu F.
Následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), jsou povoleny pro jmenovanou skladbu látek za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3, a zvláštní ustanovení v oddílu 4.1.7.2 . Pro skladby látek níže neuvedené, mohou být použity jen IBC schválené příslušným orgánem (viz 4.1.7.2.2).
UN číslo | Organický peroxid | Typ IBC | Maximální množství (v litrech) | Řízená teplota | Bez-pečnostní teplota
3109 | ORGANICKÝ PEROXID  TYP F, KAPALNÝ terc.-Butylhydroperoxid, nejvýše 72% s vodou | 31A | 1250 | |
| terc.-Butylperoxyacetát, nejvýše 32% v ředidle typu A | 31A 31HA1 | 1250 1000 | |
| terc-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoát, nejvýše 32% v ředidle typu A | 31A 31HA1 | 1250 1000 | |
| Kumylhydroperoxid, nejvýše 90% v ředidle typu A | 31HA1 | 1250 | |
| Dibenzoylperoxid, nejvýše 42% jako stabilní vodní disperze | 31H1 | 1000 | |
| Di-terc.-butylperoxid, nejvýše 52% v ředidle typu A | 31A 31HA1 | 1250 1000 | |
| 1,1-Di-(terc.-butylperoxy) cyclohexan, nejvýše 42% v ředidle typu A | 31H1 | 1000 | |
| Dilauroylperoxid, nejvýše 42%, stabilní disperze, ve vodě | 31HA1 | 1000 | |
| Isopropylkcumylhydroperoxid, nejvýše 72% v ředidle typu A | 31HA1 | 1250 | |
| p-Menthylhydroperoxid, nejvíce 72% v ředidle typu A | 31HA1 | 1250 | |
| kyselina peroxyoctová, stabilizovaná, nejvýše 17% | 31H1 31HA1 31A | 1500 1500 1500 | |

IBC 520                                                          POKYN PRO BALENÍ (pokračování) IBC520
3119 | ORGANICKÝ PEROXID, TYP F, KAPALNÝ,  ŘÍZENÁ TEPLOTA terc.-Butylperoxy-2-ethylhexanoát, nejvýše 32% v ředidle typu B | 31HA1 31A | 1000 1250 | +30 °C +30 °C | +35 °C +35 °C
| terc.-Butylperoxyneodekanoát, nejvýše 32% v ředidle typu A stabilní vodní disperze | 31A | 1250 | 0 °C | +10 °C
| terc-Butylperoxyneodekanoát, nejvýše 42% stabilní vodní disperze | 31A | 1250 | - 5 °C | +5  °C
| terc.-Butylperoxypivalát, nejvýše 27% v ředidle typu B | 31HA1 31A | 1000 1250 | +10 °C +10 °C | +15 °C +15 °C
| Kumylperoxyneodecanoát, nejvýše 52%, stabilní vodní disperze | 31A | 1250 | - 15 °C | - 5 °C
| Di-(4-terc.-butylcyclohexyl) peroxydikarbonát, nejvýše 42%, stabilní vodní disperze | 31HA1 | 1000 | +30 °C | +35 °C
| Dicetylperoxydikarbonát, nejvýše 42%, stabilní vodní disperze | 31HA1 | 1000 | +30 °C | +35 °C
| Di-(2-ethylhexyl) peroxydikarbonát, nejvýše 52%, stabilní vodní disperze | 31A | 1250 | - 20 °C | - 10 °C
| Dimyristylperoxydikarbonát, nejvýšee 42%, stabilní vodní disperze | 31HA1 | 1000 | +15 °C | +20 °C
| Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxid, nejvýše 38% v ředidle typu  A | 31HA1 31A | 1000 1250 | +10 °C +10 °C | +15 °C +15 °C
| Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxid, nejvýše 52%, stabilní vodní disperze | 31A | 1250 | +10 °C | +15 °C
| 1,1,3,3-Tetramethylbutylperoxyneodekanoát, nejvýše 52%, stabilní vodní disperze | 31A | 1250 | -   5 °C | +  5 °C
Dodatečné požadavky:  1. IBC musí být vybaveny zařízením, umožňující větrání během přepravy. Vstup do tlakového odlehčovacího zařízení musí být umístěn ve výparném prostoru IBC za maximálních podmínek naplnění během přepravy.  2. Aby se předešlo porušení výbuchem kovového IBC, nebo kombinovaného (kompozitního) IBC s celokovovým pláštěm, bezpečnostní odlehčovací zařízení musí být konstruováno tak, aby odvětralo všechen produkt rozkladu a par vyvinutých během samourychlení rozkladu během časového úseku ne menšího než jedna hodina od průniku plamene jak je vypočítáno dle vzorce v 4.2.1.13.8.nebo dle vzorců uvedených v oddílu 6.8.4 zvláštních požadavků TE 12. Řízená a bezpečnostní teplota uvedené v tomto pokynu pro balení vychází z neizolovaného IBC. Když ukládáme organický kysličník do IBC v souladu s tímto pokynem pro balení, je odpovědností odesílatele se ujistit že:   (a) tlak bezpečnostního odlehčovacího zařízení instalovaného do IBC je navržen s příslušným ohledem k samourychlujícímu rozkladu organického kysličníku a průniku plamene, a    (b) kdy platí, že řízená a bezpečnostní teploty jsou příslušně indikovány, s přihlédnutím ke konstrukci (např. izolaci) použitého IBC.

IBC620 POKYN PRO BALENÍ  IBC620
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3291.
Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3:  Pevné, nepropustné IBC vyhovující úrovni provedení obalové skupiny II.
Dodatečné požadavky:  1. V IBC musí být dostatečně absorpčního materiálu k pohlcení přítomného množství kapaliny   2. IBC musí být schopný udržet kapalinu.   3. IBC u kterých se předpokládá, že budou obsahovat ostré předměty jako jsou skleněné střepy a jehly musí být odolné proti proražení.

4.1.4.3	Pokyny pro balení tykající se použití velkých obalů 

LP01  POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) LP01
Povoleny jsou následující velké obaly, za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Vnitřní obaly | Vnější velké obaly | Obalová skupina I | Obalová skupina II | Obalová skupina  III
Ze skla   10 litrů Z plastu 30 litrů Z kovu   40 litrů | z oceli (50A) z hliníku(50B) z kovu jiného než ocelového nebo hliníkového (50N) z tuhého plastu (50H) z přírodního dřeva (50C) z překližky (50D) z dřevovlákniny (50F) z Lepenky (50G) | Není povoleno | Není povoleno | Maximální objem: 3 m^3

LP02 POKYN PRO BALENÍ (TUHÉ LÁTKY)  LP02
Povoleny jsou následující velké obaly, za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:
Vnitřní obaly | Vnější velké obaly | Obalová skupina I | Obalová skupina II | Obalová skupina III
ze skla        10kg z plastu ^b  50kg z kovu        50 kg z papíru ^a, ^b  50 kg z lepenky ^a, ^b  50 kg | z oceli (50A) z hliníku (50B) z kov jiného než ocelového nebo hliníkového (50N) z tuhého  plastu (50H) z přírodního dřeva (50C) z překližky (50D) z dřevovlákniny (50F) z lepenky (50G) | Není povoleno | Není povoleno | Maximální objem: 3 m^3
^a Tyto vnitřní obaly nesmí být použity když přepravovaná látka může zkapalnět během přepravy.  ^bTyto vnitřní obaly musí být neprostupné.

LP99 POKYN PRO BALENÍ  LP99
Použity mohou být pouze velké obaly schválené příslušným orgánem (viz 4.1.3.7).

LP101 POKYN PRO BALENÍ LP101
Povoleny jsou následující velké obaly, za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:a zvláštní ustanovení v  4.1.5 :
Vnitřní obaly | Meziobaly | Velké obaly
Nejsou nezbytné | Nejsou nezbytné | z oceli (50A) z hliníku (50B) z Kovu jiného než ocelového nebo hliníkového (50N) z Tuhého plast (50H) z přírodního dřevo (50C) z překližky (50D) z dřevovlákniny  (50F) z Lepenky (50G)
Zvláštní ustanovení pro balení:  L1 Pro UN čísla 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 a 0502:  Velké a robustní výbušné předměty, běžně určené pro vojenské použití, bez jejich iniciačních prostředků nebo bez jejich iniciačních prostředků obsahující nejméně dva efektivní ochranné rysy, mohou být přepravovány nezabalené.Pokud takové předměty obsahují hnací náplně, nebo jsou s vlastním pohonem, jejich spouštěcí systémy musí být chráněny proti stimulovanému spuštění během normálních podmínek přepravy.Negativní výsledek zkoušky série 4 nezabalených předmětů prokazuje že tyto předměty se mohou uvažovat k přepravě nezabalené.Takovéto nezabalené předměty mohou být fixovány v kolébkách nebo uloženy do klecí nebo jiných vhodných manipulačních prostředků.

LP102 POKYN PRO BALENÍ  LP102
Povoleny jsou následující velké obaly, za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3:a zvláštní ustanovení v 4.1.5 :
Vnitřní obaly | Meziobaly | Vnější obaly
Pytle  vodě odolné  Nádoby  ze dřevovlákniny  z kovu  z plastu  ze dřeva  Listy   z lepenky, vlnité  Trubkové nádoby  z lepenky | Není nutný | z oceli (50A) z hliníku (50B) z kovu jiného než ocelového nebo hliníkového (50N) z tuhého plastu (50H) z přírodního dřeva (50C) z překližky (50D)  (50F) z lepenky (50G)

LP621 POKYN PRO BALENÍ   LP621
Tento pokyn se použije pro UN číslo 3291.
Povoleny jsou následující velké obaly, za předpokladu, že splňují všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení v 4.1.8:  (1) Pro klinický odpad umístěný ve vnitřních obalech: Pevné, nepropustné velké obaly vyhovující požadavkům kapitoly 6.6 pro pevné látky, úrovně provedení obalové skupiny II, za předpokladu dostatečného absorpčního materiálu v nich k pohlcení celého obsahu kapalin obsažených ve velkém obalu  schopných udržet kapaliny;  (2) Pro obaly obsahující velké množství kapalin: Velké pevné obaly splňující požadavky kapitoly 6.6, úrovně provedení obalové skupiny II, pro kapaliny..
Dodatečný požadavek:  Velké obaly určené pro ostré předměty jako skleněné střepy a jehly musí být odolné proti proražení a udržet kapaliny dle provedených zkušebních požadavků v kapitola 6.6.

4.1.4.4	Zvláštní ustanovení týkající se lahví na plyn a nádob na plyn

	Pokud jsou láhve na plyn nebo nádoby na plyn použity jako balení pro látky uvedené v pokynech pro balení P400, P401, P402 nebo P601, musí být konstruovány, zkoušeny, plněny a značeny dle odpovídajících požadavků (PR1 až PR6) jak je zmíněno v níže uvedené tabulce pro každé UN číslo. 

TABULKA

SEZNAM ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ (PR)
PRO LÁHVE A NÁDOBY NA PLYN

Kódy požadavků | UN Čísla | Příslušné požadavky pro konstrukci, zkoušení, plnění a označování
PR1 | 1366 1370 1380 1389 1391 1411 1421 1928 2003 2445 2845 2870 3049 3050 3051 3052 3053 3076 3129 3130 3148 3194 3203 3207 3254 | Látky klasifikované pod těmito UN čísly musí být baleny v hermeticky uzavřených kovových nádobách které nejsou ovlivněny  obsahem a mají největší objem 450 litrů.   Nádoby musí být podrobeny počátečním zkouškám a periodickým prohlídkám každých pět let nejnižším tlakem 1Mpa (10barů) (manometrický tlak)  Nádoby smí být plněny nejvíce na 90% jejich vnitřního objemu, přičemž nejméně 5% plněného objemu musí zůstat prázdných z důvodu bezpečnosti při průměrné teplotě kapaliny 50°C.   Během přepravy musí být kapalina pod vrstvou inertního plynu, kterého manometrický tlak (přetlak) musí být nejméně 50 kPa (0.5 barů  Nádoby musí nést tabulku s následujícími trvalými údaji:   -  látka nebo látky ^a povolené k přepravě;  -  hmotnost ^b nádoby, včetně výstroje; -  zkušební tlak ^b (přetlak); -       datum (měsíc, rok) provedení poslední zkoušky -        razítko odborníka, který provedl zkoušku;  -  vnitřní objem ^b nádoby;  -  nejvyšší dovolená hmotnost plnění ^b(náplně)

^a	Název (pojmenování) může být nahrazen hromadným pojmenováním, pomocí kterého jsou látky uspořádány do skupin, které mají stejné charakteristiky a které se stejným způsobem snáší s vlastnostmi nádoby.
^b	K číselným hodnotám je nutno vždy uvést rozměry jednotek
Kódy požadavků | UN čísla | Příslušné požadavky pro konstrukci, zkoušení, plnění a označování
PR2 | 1183 1242 1295 2988 | Látky klasifikované pod těmito UN čísly musí být baleny v nádobách z nerezavějící oceli s maximálním objemem 450 litrů. Uzavírací zařízení nádob musí být chráněny kloboučkem.   Nádoby musí být podrobeny počátečním zkouškám a periodickým prohlídkám každých pět let tlakem nejméně 1Mpa (10barů) (přetlak)  Maximální povolená hmotnost plnění na litr objemu nesmí překročit 0.93 kg pro ethyldichlorosilan 0.95 kg pro methyldichlorosilan a 1.14 kg pro trichlorosilan, jestliže se plnění uskutečňuje hmotnostně; jestliže se plnění uskutečňuje objemově, pak stupeň plnění nesmí překročit 85%.  Nádoby musí nést tabulku s následujícími trvalými údaji:   -  „chlorosilany, třída 4.3“;  -  hmotnost ^b nádoby, včetně výstroje;  -  zkušební tlak ^b (přetlak);  -  datum (měsíc, rok) provedené poslední zkoušky;  -  razítko odborníka provádějícího zkoušku;  -  vnitřní objem ^b nádoby;  -  nejvyšší dovolená hmotnost náplně ^b pro každou povolenou látku k přepravě.

^b	K číselným hodnotám je nutno vždy uvést rozměry jednotek

Kódy požadavků | UN čísla | Příslušné požadavky pro konstrukci, zkoušení, plnění a označování
PR3 | 1092 1251 1259 1605 1613 1994 3294 | Látky klasifikované pod těmito UN čísly musí být baleny do kovových nádob vybavených naprosto nepropustnými uzavíracími zařízeními, které musí být, pokud je to nezbytné ochráněny proti mechanickému poškození pomocí ochranných kloboučků.  Ocelové nádoby s objemem nejvýše 150 litrů musí mít minimální tloušťku stěny 3 mm, a větší ocelové nádoby a nádoby vyrobené z jiných materiálů musí mít stěny nejméně tak tlusté aby dostatečné  zajistily ekvivalentní mechanické pevnosti.  Maximální povolený objem nádob je 250 litrů.  Hmotnost obsahu nesmí být větší než 1 kg kapaliny na litr objemu.  Před prvním použitím musí být nádoby podrobeny hydraulické zkoušce tlakem nejméně 1 Mpa (10 barů) (přetlak)   Tlaková zkouška musí být opakována každých pět let a musí zahrnovat pečlivou kontrolu vnitřku nádoby a kontrolu hmotnosti nádoby.  Nádoby musí nést tabulku s následujícími trvalými údaji:   -  název látky (látek)  ^a schválených k přepravě;  -  jméno vlastníka nádoby;  -  hmotnost ^b nádoby, včetně výstroje, jako ventilů, ochranných kloboučků atd;  -  datum (měsíc, rok) první zkoušky a poslední zkoušky, a razítko odborníka, který provedl tuto zkoušku.  -  maximální povolenou hmotnost obsahu nádoby v kg;  -  vnitřní tlak (zkušební tlak) použitý při hydraulické tlakové zkoušce.

^a	Název (pojmenování) může být nahrazen hromadným pojmenováním, pomocí kterého jsou látky uspořádány do skupin, které mají stejné charakteristiky a které se stejným způsobem snáší s vlastnostmi nádoby.
^b	K číselným hodnotám je nutno vždy uvést rozměry jednotek

Kódy požadavků | UN čísla | Příslušné požadavky pro konstrukci, zkoušení, plnění a označování
PR4 | 1185 | Látka klasifikovaná pod tímto UN číslem musí být balena v ocelových nádobách příslušné tloušťky, které musí být uzavřeny závitovou zátkou nebo převlečnou maticí nebo ekvivalentním zařízením těsným jak pro kapaliny tak pro páry.  Nádoby musí být podrobeny počátečním zkouškám a periodickým prohlídkám každých pět let tlakem nejméně 1Mpa (10barů) (přetlak) v souladu s pododdíly 6.2.1.5 a 6.2.1.6.  Hmotnost obsahu nesmí převyšovat 0.67 kg na litr objemu. Kus nesmí být těžší jak 75 kg. Nádoby musí nést tabulku s následujícími trvalými údaji:   -  jméno nebo značku výrobce a číslo nádoby;  -  označení „ethylenimin“;  -  hmotnost ^b nádoby a maximální povolenou hmotnost ^b (brutto) v naplněném stavu;  -  datum (měsíc a rok) první zkoušky a poslední provedené zkoušky;  -  razítko odborníka který zkoušky a prohlídky provedl.
^b	K číselným hodnotám je nutno vždy uvést rozměry jednotek

Kódy požadavků | UN čísla | Příslušné požadavky pro konstrukci, zkoušení, plnění a označování
PR5 | 2480 2481 | Látky klasifikované pod tímto UN číslem musí být balena do nádob vyrobených z čistého hliníku s nejmenší tloušťkou stěn  5 mm nebo v nádobách z nerezoceli. Nádoby musí být celosvařené.  Nádoby musí počátečně a periodicky, nejméně každých pět let být zkoušeny tlakem nejméně 0.5 Mpa (5 barů) (přetlak) v souladu s pododdíly 6.2.1.5 a 6.2.1.6.  Nádoby musí být uzavřeny tak nepropustně pomocí dvou uzávěrů  druhým přes první, a jeden z nich musí být šroubovatelný nebo zajistitelný podobně účinným způsobem.  Stupeň plnění nesmí být překročit 90%.  Sudy vážící více jak 100 kg musí být vybaveny odvalovacími obručemi nebo vyztuženými žebry.  Nádoby musí nést tabulku s následujícími trvalými údaji:  -  jméno nebo značku výrobce a číslo nádoby;  -  látky nebo látek ^a schválených k přepravě;  -  hmotnost ^b nádoby a její maximální povolenou hmotnost^b v naplněném stavu ;  -  datum (měsíc a rok) první zkoušky a poslední provedené zkoušky;  -  razítko odborníka který provedl zkoušky a prohlídky.

^a	Název (pojmenování) může být nahrazen hromadným pojmenováním, pomocí kterého jsou látky uspořádány do skupin, které mají stejné charakteristiky a které se stejným způsobem snáší s vlastnostmi nádoby.
^b	K číselným hodnotám je nutno vždy uvést rozměry jednotek
Kódy požadavků | UN čísla | Příslušné požadavky pro konstrukci, zkoušení, plnění a označování
PR6 | 1744 | Brom který obsahuje méně než 0.005% vody, nebo mezi 0.005% a 0.2% vody, za předpokladu, že v posledním případě jsou přijata opatření zabraňující korozi s pomocí vyvložkování (povlakem) nádob,může být přepravován v nádobách jsou-li splněny následující požadavky:    Nádoby musí být vyrobeny z oceli a musí být vybaveny nepropustným vyvložkováním (povlakem) z olova nebo jiného materiálu umožňujícího ekvivalentní ochranu a vybavené hermetickým uzávěrem; nádoby vyrobené z Monelova kovu nebo z niklovou vložkou jsou rovněž povoleny. (b)  Vnitřní objem nádob nesmí překročit hodnotu 450 litrů.;  (c)  Nádoby nesmí být plněny na více jak 92% jejich vnitřního objemu nebo ne více než 2.86 kg na litr objemu.;  (d)  Nádoby musí být svařené a konstruovány pro výpočtový tlak nejméně 2.1MPa (21 barů) (přetlaku). Materiál a výrobce musí mimo jiných podmínek splnit všechny vhodné požadavky kapitoly 6.2. První zkouška nevyvložkovaných ocelových nádob musí podléhat použitelný požadavkům v pododdíle 6.2.1.5;  (e)  Uzávěry by měli vyčnívat co nejméně z nádoby a musí být vybaveny ochrannými kloboučky. Uzávěry a kloboučky musí být vybaveny těsněními vyrobenými z materiálu který neumožňuje napadení bromem. Uzávěry se musí nacházet v horní části nádob a to tak, aby v žádném případě nebyly v neustálem styku s kapalným stadiem;  (f)  Nádoby musí za předpokladu, že to armatury dovolí stát vzpřímeně, a s příslušenstvím armatury, (prstenci, přírubami atd.) nahoře, a musí být zkoušeny na dvojnásobnou pracovní zátěž.  Před uvedením do provozu , musí být nádoby podrobeny zkoušce nepropustnosti při tlaku nejméně 200 kPa (2 bary) (přetlaku).  Zkouška nepropustnosti musí být opakována každé dva roky a musí být doprovázena vnitřní prohlídkou nádoby a kontrolou její hmotnosti. ^b. Zkouška a prohlídka musí být provedena pod dohledem odborníka schváleného příslušným orgánem.  Nádoby musí nést tabulku s následujícími trvalými údaji: -  jméno nebo značku výrobce a číslo nádoby, -  označení “Brom“, -  hmotnost ^b nádoby a dovolenou maximální ^b hmotnost (brutto) naplněné nádoby, -  datum (měsíc, rok) první zkoušky a poslední periodické zkoušky , -  razítko odborníka který provedl zkoušky a prohlídky.
^b	K číselným hodnotám je nutno vždy uvést rozměry jednotek

4.1.5	Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 1
4.1.5.1	Splněna musí být všeobecná ustanovení oddílu 4.1.1.
4.1.5.2	Všechny obaly pro věci třídy 1 musí též být navrženy a konstruovány tak, že:
(a)	chrání výbušné látky a předměty s výbušnými látkami, zabraňuje  unikání a pří normálních přepravních podmínkách včetně předvídatelných změn teploty, vlhkosti a tlaku se nezvyšuje riziko neúmyslného zapálení nebo iniciace;
(b)	umožní aby úplné kusy byly za normálních podmínek přepravy bezpečně manipulovatelné
(c)	kusy budou odolné vůči předpokládaným tlakům při stohování, které mohou nastat během přepravy, udrží daný stav, bez toho ,že by zvyšovalo výchozí riziko, představované výbušnými látkami a předměty s výbušnými látkami, bez toho, že by se snížila ochranná schopnost obalů a bez toho, že by se kusy zdeformovaly v takovém rozsahu, který by změnil jejich pevnost, nebo způsobilo nestabilitu při stohování kusů.
4.1.5.3	Všechny výbušné látky a předměty s výbušnými látkami, které jsou připraveny k přepravě, musí být zatříděny ve shodě s postupy podrobně uvedenými v oddíle 2.2.1.
4.1.5.4	Věci třídy 1 musí být baleny ve shodě s údaji uvedenými ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2, s použitím obalů a způsobů balení podrobně popsaných v oddílu 4.1.4.
4.1.5.5	Obaly, včetně IBC a velkých obalů, musí splňovat příslušné požadavky kapitoly 6.1, 6.5 nebo 6.6, a musí vyhovět požadavkům pro zkoušky dle oddílů 6.1.5, 6.5.4 nebo 6.6.5, pro skupinu balení II. podle 4.1.1.13, 6.1.2.4 a 6.5.1.4.4. Jiné obaly než obaly kovové, splňující kriteria pro zkoušky pro obalovou skupinu I, nesmí být použity.
4.1.5.6	Uzavírací zařízení obalů obsahujících výbušné kapaliny musí být zajištěna dvojí ochranou proti netěsnosti.
4.1.5.7	Uzavírací zařízení kovových sudů musí mít vhodné těsnění; pokud je uzavírací zařízení se závitem, musí být zabráněno prostupu výbušných látek do závitu.
4.1.5.8	Obaly pro látky rozpustné ve vodě musí být odolné proti vodě. Obaly pro znecitlivující nebo flegmatizační látky musí být uzavřeny tak, aby bylo zabráněno změnám koncentrace během přepravy 
4.1.5.9	Jestliže je obal včetně dvojitého obalu (pláště) naplněný vodou, která může zmrznout během přepravy, musí být do vody přidáno postačující množství nemrznoucího prostředku (činidla) k zabránění zamrznutí. Nemrznoucí prostředek s vázanou schopností zapálení, který může vytvořit nebezpečí požáru, nesmí být použit.
4.1.5.10	Hřebíky, sponky a jiná uzavírací zařízení vyrobené z kovu bez ochranného potahu nesmí proniknout dovnitř vnějšího obalu, ledaže, vnitřní obal  dostatečně účinně ochraňuje výbušné látky proti styku s kovem.
4.1.5.11	Vnitřní obaly, upevňovací a vycpávkové materiály a umístění výbušných látek nebo předmětů s výbušnou látkou v kusu musí být uloženy způsobem, který zabrání uvolnění (volnému pohybu) výbušných látek a předmětů ve vnějším obalu za normálních přepravních podmínek. Kovové části předmětů musí být zajištěny před možným stykem s kovovými obaly. Předměty obsahující výbušné látky, které nejsou umístěny ve vnějším obalu, musí být odděleny jeden od druhého způsobem zabraňujícím tření a nárazu. Pro tento účel mohou být použity vložky, mezidna, přepážky vnitřního nebo vnějšího obalu, výlisky nebo nádoby.
4.1.5.12	Obaly musí být vyrobeny z  materiálů, snášenlivých s výbušnými látkami nebo s předměty s výbušnou látkou obsažených v kusech a byly pro tyto nepropustné, a taktéž nesmí docházet k vzájemnému působení mezi výbušnými látkami nebo předměty s výbušnou látkou a materiály obalu, jako i ,že by  uniknuvší výbušná látka nebo předmět s výbušnou látkou z obalu ovlivnila (snížila) bezpečnost přepravy anebo, že by to vedlo ke změně podskupiny bezpečnosti nebo skupiny snášenlivosti.
4.1.5.13	Musí být zabráněno unikání výbušných látek do meziprostorů spojovacího přehybu kovových obalů.
4.1.5.14	Plastové obaly nesmí být náchylné k tvorbě nebo hromadění statické elektřiny tak, aby výboj mohl zapříčinit výbuch, spuštění, zapálení nebo hoření zabalených výbušných látek nebo předmětů s výbušnou látkou.
4.1.5.15	Velké a rozměrné (robustní) předměty s výbušnou látkou normálně určené pro vojenské použití, bez jejich iniciačních prostředků, nebo s prostředky pro jejich spuštění, vybavené nejméně dvěmi účinnými ochrannými (zabezpečovacími) zařízeními, mohou být přepravovány nezabalené. Pokud mají takovéto předměty hnací náplně, nebo jsou samohybné, musí být jejich zapalovací systémy zabezpečeny proti stimulaci nárazy a zatížením, které mohou nastat v průběhu normálních přepravních podmínek. Negativní výsledky série 4 zkoušek s provedených u nezabalených předmětů může vést k tomu, že předmět může být přepravován nezabalený. Takové nezabalené předměty mohou být upevněny do kolébek (rámů), uloženy v bednách nebo jinak vhodně upevněny nebo uloženy, nebo jejich spouštěcí zařízení zajištěno ve stavu, že nenastane uvolnění během normálních podmínek přepravy.
Pokud jsou takové velké předměty s výbušnou látkou podrobeny v rámci zkoušek jejich provozní bezpečnosti a splňuji-li zkušební požadavky v a to i zkušební požadavky v rámci ustanovení ADR a tyto předměty ve zkouškách úspěšně obstály, může příslušný orgán schválit přepravu takových předmětů podle ADR. 
4.1.5.16	Výbušné látky nesmí být baleny do vnitřních, nebo vnějších obalů, jestli-že rozdíly ve vnitřních a vnějších tlacích, následkem tepelných nebo jiných účinků, mohou vyvolat výbuch nebo roztržení kusu.
4.1.5.17	Pokud volné výbušné látky nebo výbušné látky nezabalené nebo částečně zabalené předměty mohou přijít do styku s vnitřním povrchem kovových obalů  (1A2, 1B2, 4A, 4B a kovové nádoby), musí být kovový obal opatřen vnitřní vložkou nebo povlakem (viz pododdíl 4.1.1.2).
4.1.5.18	Pokyn pro balení P101 smí být použit pro každou výbušnou látku nebo předměty s výbušnou látkou, pokud je obal schválený příslušným orgánem bez ohledu na to, zda obal vyhovuje pokynu pro balení který je stanoven ve sloupci (8) tabulky A kapitoly 3.2.
4.1.6	Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 2 
4.1.6.1	Nádoby, včetně jejich uzávěrů, musí být rozděleny podle obsahu plynu nebo směsí plynů ve shodě s požadavky v pododdílu 6.2.1.2 „Materiály pro nádoby“ a požadavky příslušných pokynů pro balení v oddílu 4.1.4.
4.1.6.2	Změna použití opakovaně plnitelných nádob musí zahrnovat vyprazdňovací, čistící a odplynovací činnosti v rozsahu nezbytném pro bezpečné použití (viz též označení norem na konci tohoto oddílu).
POZN. 1: Opakovaně plnitelné nádoby pro přepravu plynů třídy 2 musí být opakovaně kontrolovány ve shodě s příslušným pokynem pro balení (P200 nebo P203) a ve shodě s požadavky v pododdílem 2.6.1.6 „Periodické prohlídky“
POZN. 2: Nádoby připravené pro přepravu musí být označeny a opatřeny štítkem (nálepkou) ve shodě s ustanoveními v kapitole 5.2.
4.1.6.3		Nádoby, kromě otevřených kryogenních nádob, včetně jejich uzávěrů, musí vyhovovat konstrukčním, výrobním, kontrolním požadavkům rozpracovaným v kapitole 6.2. Pokud jsou předepsány vnější obaly, nádoby v nich musí být spolehlivě zajištěny. Pokud není upřesněno jinak v příslušných pokynech pro balení, mohou být nádoby uzavřeny ve vnějších obalech buď jednotlivě, nebo ve skupinách.
4.1.6.4 	Ventily (kohouty) musí být účinně ochráněny před poškozením, které by mohlo způsobit únik plynu při pádu nádoby, a během přepravy, skladování a stohování. Tento požadavek je považován za splněný, je-li vyhověno jedné, nebo více následujícím podmínkám (viz též tabulka norem na konci této oddílu):
(a)	Ventily jsou umístěny uvnitř hrdla nádoby a chráněny šroubovací zátkou;
(b)	Ventily jsou chráněny čepičkami. Čepičky musí mít dostatečné otvory v příčném řezu, k odstranění plynu uniklého netěsností ventilu.;
(c)	Ventily jsou chráněny bandážemi nebo kryty;
(d)	Ventily jsou konstruovány a vyrobeny tak, že neztratí těsnící (uzavírací) schopnosti ani poškozením;
(e)	Ventily jsou umístěny uvnitř ochranného rámu;
(f)	Nádoby jsou přepravovány v ochranných bednách nebo rámech. 
4.1.6.5 	Nádoby, obsahující samozápalné plyny, nebo velmi jedovaté plyny (plyny s LC_50 nižším než 200 ppm) musí mít jejich ventilový(é) otvor(y) uzavřeny  plynotěsnými zátkami nebo převlečnými maticemi, které musí být vyrobeny z materiálu, který je odolný vůči účinkům obsahu nádoby. 
4.1.6.6 	Nádoby mohou být přepravovány po uplynutí časové lhůty pro periodickou prohlídku z důvodu přistavení k prohlídce.
4.1.6.7	Požadavky následujících všeobecných ustanovení pro balení lze pokládat za splněné, pokud byly použity a bylo vyhověno následujícím normám. 

Použitelné pro pododdíly | Doporučení | Název dokumentu
4.1.6.2 | EN 1795:1997 | Plynové lahve (kromě LPG) - Postupy pro změnu druhu plynu
4.1.6.4 | EN 962:1996/A2:2000 | Přemístitelné plynové láhve-Ochranné čepičky ventilů a ochranné zařízení ventilů pro průmyslové a lékařské použití-Konstrukce, výroba a zkoušení.

4.1.7	Zvláštní ustanovení pro balení organických peroxidů třídy 5.2 a samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1
4.1.7.1	Použití obalů
4.1.7.1.1	Obaly pro organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky musí splňovat požadavky kapitoly  6.1 nebo kapitoly 6.6  na úrovni provedení obalové skupiny II. Aby se zamezilo nadměrnému omezení, nesmí být použity kovové obaly splňující kritéria zkoušky pro skupinu baleni I.
4.1.7.1.2	Způsoby balení organických peroxidů a samovolně se rozkládajících látek jsou uvedeny v pokynech pro balení 520 a jsou určeny v OP1 až OP8. Množství stanovená pro každý způsob balení jsou maximální množství schválená pro kus.
4.1.7.1.3	Způsoby balení vhodné pro jednotlivé v současné době zařazené organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky jmenovitě uvedené v tabulkách uvedených v pododdílech 2.2.41.4 a 2.2.52.4 kde jsou uvedeny vhodné způsoby balení pro jednotlivé položky. 
4.1.7.1.4	Pro nové organické peroxidy, nové samovolně se rozkládající látky nebo nové směsi daného složení současně určených organických peroxidů nebo samovolně se rozkládajících látek, musí být použit následující postup ke schválení příslušné metody balení: 
(a)	ORGANICKÝ PEROXID, TYPU B nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA, TYPU B:
Použitý musí být jeden ze způsobů balení OP5, pokud organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) splňuje kriteria pro obaly z Příručky zkoušky a kriteria v oddílech 20.4.3 (b) (resp. 20.4.2 (b). Pokud organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) splňuje tato kriteria pouze pro menší obal než ty které jsou povoleny způsobem balení OP5 (jeden z obalů uvedených pro OP1 až OP4), potom je schválen odpovídající způsob balení s nižším OP číslem.; 
(b)	ORGANICKÝ PEROXID, TYPU C nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA, TYPU C:
Použitý musí být jeden ze způsobů balení OP6, pokud organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) splňuje kriteria pro obaly z Příručky zkoušky a kriteria v oddílech 20.4.3 (b) (resp. 20.4.2 (b). Pokud organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) splňuje tato kriteria pouze pro menší obal než ty které jsou povoleny způsobem balení OP6 (jeden z obalů uvedených pro OP1 až OP5), potom je schválen odpovídající způsob balení s nižším OP číslem.; 
(c)	ORGANICKÝ  PEROXID,  TYPU D nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA, TYPU D:
Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolně se rozkládající látky je nutno použít způsob balení OP7;
(d)	ORGANICKÝ PEROXID, TYPU E nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA TYPU E:
Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolně se rozkládající látky je nutno použít způsob balení OP8;
(e)	ORGANICKÝ PEROXID, TYPU F nebo SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ LÁTKA TYPU F:
Pro tento typ organického peroxidu nebo samovolně se rozkládající látky je nutno použít způsob balení OP8;
4.1.7.2	Použití velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)
4.1.7.2.1	V  součastné době zařazené organické peroxidy jmenovitě uvedené v tabulce ve 2.2.52.4 a označené písmenem “N“ ve sloupci.“způsob balení“, mohou být přepravovány ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) ve shodě s pokynem pro balení IBC520.
4.1.7.2.2	Jiné organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky typu F smí být přepravovány ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) za podmínek schválených příslušným orgánem země původu pokud, na základě příslušných zkoušek, které příslušný orgán přesvědčí, že přeprava bude provedena bezpečně. Zkoušky musí umožnit následující:
(a)	průkaz, že organický peroxid (nebo samovolně se rozkládající látka) vyhovují zásadám klasifikace v Příručky zkoušky a kriteria stanovenými v oddílech 20.4.3 (f) (resp. 20.4.2 (f), které odpovídají návodům z příručky vycházející z políček F, zobrazení 20.1 (b) návodu; 
(b)	průkaz o snášenlivosti se všemi materiály, se kterými je látka obvykle během přepravy ve styku;
(c)	stanovení, kdy je použitelná, řízená a kritická teplota v souvislosti s přepravou věci v IBC vyplývající ze SADT;
(d)	pokud je to žádoucí, pokrytí (vyložení) odvzdušňovacího a nouzového tlakového odlehčovací zařízení; a
(e)	stanovení popřípadě užitečnost zvláštních ustanovení, které jsou nutné pro bezpečnou přepravu látek.
	Jestliže země původu není smluvní stranou ADR , musí být tyto podmínky uznány příslušným orgánem prvního smluvní stranou ADR se kterým se zásilka dostane do styku.
4.1.8	Zvláštní ustanovení pro balení pro infekční látky (třídy 6.2)
4.1.8.1	Odesílatel infekčních látek musí zaručit, že kusy jsou připraveny takovým způsobem, že dojedou do místa určení v dobrém stavu a nebudou představovat nebezpečí pro osoby nebo zvířata během přepravy.
4.1.8.2	Definice v oddíle 1.2.1 a všeobecná ustanovení v pododdílech4.1.1.1 až 4.1.1.14, kromě pododdílů 4.1.1.3 a 4.1.1.9 až 4.1.1.12, platí pro kusy s  infekčními látkami.
4.1.8.3	Podrobný seznam položek který kus obsahuje musí být vložen mezi druhotný a vnější obal..
4.1.8.4	Před tím než se vrátí prázdný obal k odesílateli, nebo bude zaslán jinam, musí být důkladně desinfikován nebo sterilizován; nápisy a všechny bezpečnostní značky nebo označení uvádějící obsah infekční látky, musí být odstraněny nebo vymazány.
4.1.9	Zvláštní ustanovení pro balení pro látky třídy 7
4.1.9.1 	Všeobecně
4.1.9.1.1	Radioaktivní látky obaly a kusy musí splňovat požadavky kapitoly 6.4. Množství radioaktivních látek v kusu nesmí překročit mezní hodnoty uvedené v oddílu 2.2.7.7.1.
4.1.9.1.2	Nestálé kontaminace vnějších povrchů kusů obalu musí být co nejnižší jak je prakticky možné a za běžných podmínek dopravy nesmí překročit následující mezní hodnoty: 
(a)	Bq/cm^2 pro beta a gama zářiče a alfa zářiče nízké toxicity; a 
(b)	0.4 Bq/cm^2 pro všechny ostatní alfa zářiče.
	Tato mezní hodnoty platí, pokud prochází plochou o 300 cm^2 kterékoliv části  povrchu.
4.1.9.1.3	Kus nesmí obsahovat nic kromě předmětů a dokladů, které jsou nezbytné pro použití radioaktivních látek. Tento požadavek nevylučuje přepravu radioaktivních látek s nízkou specifickou aktivitou nebo povrchově kontaminovaných předmětů s jinými předměty. Přeprava takovýchto předmětů a dokladů v balení kusu, nebo radioaktivních látek s nízkou specifickou aktivitou nebo povrchově kontaminovaných předmětů s jinými věcmi, může být povolena za předpokladu, že mezi nimi a obalem nedochází k vzájemnému působení nebo nimi a radioaktivním obsahem, která by snižovala bezpečnost kusu.
4.1.9.1.4 	Pokud není předepsáno nic jiného kromě ustanovení v oddílu 7.5.11, zvláštního předpisu CV33, úroveň nestálých kontaminací vnějších a vnitřních povrchů vozu , kontejneru, cisternového vozu, nádržkového kontejneru, transportního obalu nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) nesmí přesáhnout mezní hodnoty stanovené v odstavci 4.1.9.1.2.
4.1.9.1.5 	Radioaktivní látky s vedlejším nebezpečím musí být přepravovány v obalech, velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) nebo nádržích, které plně vyhovují ustanovením příslušných kapitol Části 6, jakož i příslušným ustanovením kapitoly 4.1 nebo 4.2 pro tato vedlejší nebezpečí.
4.1.9.2	Požadavky a kontrolní opatření pro přepravu radioaktivních látek s malou specifickou aktivitou (LSA-látky) a povrchově kontaminované předměty (SCO-předměty)
4.1.9.2.1	Množství LSA látky nebo SCO-předmětů v jednotlivém průmyslovém kusu Typu 1 (Typ IP-1), průmyslovém kusu Typu 2 (Typ IP-2), průmyslovém kusu Typu 3 (Typ IP-3), nebo předmětu nebo souboru předmětů, jakkoli je vhodné, musí být omezeno tak, že vnější radiační úroveň 3m od nestíněného látky nebo předmětu nebo souboru předmětů nebude vyšší než 10 mSv/h.
4.1.9.2.2	LSA-látky a SCO-předměty, které jsou štěpnými látkami anebo takové obsahují, musí splnit příslušné požadavky pododdílu 6.4.11.1 a v oddílu 7.5.11 zvláštního předpisu CV33 odstavce (4.1) a (4.2).
4.1.9.2.3	LSA-látky materiál a SCO-předměty ve skupinách LSA-I a SCO-I mohou být přepravovány nezabalené za následujících podmínek:
(a)	všechny nezabalené látky, s výjimkou rud, obsahující výlučně radionuklidy vyskytující se v přírodě, musí být přepravovány takovým způsobem, že za běžných podmínek přepravy nedojde k úniku radioaktivního obsahu z vozu a neztratí se clonění;
(b)	každé vozidlo musí být pod výlučným použitím (výlučně použit) s výjimkou, pokud přepravuje výhradně SCO-I-předměty, u kterých není kontaminace přístupného i nepřístupného povrchu větší než 10x než jsou hodnoty udávané v pododdílu 2.2.7.2; a
(c)	lze-li u SCO-I-předmětů předpokládat, na existenci nestálé kontaminace u nepřístupných povrchů, která převyšující hodnoty uvedené v pododdílu 2.2.7.5 a) (i), musí být učiněna opatření, která zajistí, že radioaktivní látky nemohou uniknout do vozidla.

4.1.9.2.4 	LSA-látky a SCO-předměty jsou, pokud není v 4.1.9.2.3. stanoveno jinak, jsou typy kusů baleny v souladu s následující tabulkou:

Požadavky pro LSA látky a SCO-předměty průmyslových kusů

Radioaktivní obsahy | Druh průmyslového kusu
| Výlučné použití | Ne pod výlučným použitím
LSA-I  Tuhé^a  Kapalné | Typ IP-1 Typ IP-1 | Typ IP-1 Typ IP-2
LSA-II Tuhé Kapalné a plynné | Typ IP-2 Typ IP-2 | Typ IP-2 Typ IP-3
LSA-III | Typ IP-2 | Typ IP-3
SCO-I ^a | Typ IP-1 | Typ IP-1
SCO-II | Typ IP-2 | Typ IP-2

^a   	Za podmínek stanovených v 4.1.9.2.3, LSA-I-látky a SCO-I-předměty mohou být přepravovány nezabalené.

4.1.10	Zvláštní ustanovení pro společné balení

4.1.1.10.1	Pokud jsou povoleny skupinové obaly na základě ustanovení tohoto oddílu, mohou být nebezpečné věci s jinými nebezpečnými věcmi anebo jinými věcmi baleny společně do obalu pro skupinové balení podle pododdílu 6.1.4.21, za předpokladu, že vzájemně nebezpečně nereagují a že splňuji všechny ostatní ustanovení tohoto oddílu.
	POZN. 1: Viz též pododdíly 4.1.1.5 a 4.1.1.6.
	POZN. 2: Pro věci třídy 7, viz oddíl 4.1.9.

4.1.10.2	S výjimkou kusů, které obsahují pouze věcí třídy 1, nebo pouze látky třídy 7, nesmí kus, který obsahuje různé věci balené společně, pokud jsou použity jako vnější obal dřevěné nebo lepenkové bedny jsou použity jako vnější obal, mít větší hmotnost než 100 kg. 
4.1.10.3	Nebezpečné věci shodné třídy a shodného klasifikačního kódu  mohou být baleny společně pokud příslušné zvláštní ustanovení v pododdílu 4.1.10.4, nepředepíše jinak.
4.1.10.4	Následujících zvláštních ustanovení lze použít, pokud jsou údaje uvedeny v příslušných položkách v kapitole 3.2 tabulce A ve sloupci (9b), na společná balení věcí zařazených do těchto položek s jinými věcmi do jednoho kusu
	MP 1 	Mohou být baleny společně jenom s věcmi stejného druhu stejné skupiny snášenlivosti.
	MP 2	Nesmí být baleny společně s jinými věcmi.
	MP 3	Společné balení je povoleno UN čísla 1873 s UN číslem 1802.
	MP 4	Nesmí být baleny společně s věcmi jiných tříd, nebo s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR. Nicméně, když organický peroxid je tužidlo nebo sloučenina látek třídy 3, je povolené společné balení s těmito látkami třídy 3.
	MP 5	UN číslo 2814 a UN číslo 2900 mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení s P620. Nesmí být baleny společně s jinými věcmi; toto se netýká diagnostických vzorků, balených v souladu s P621 nebo látek určených jako chladicí směsi na příklad suchý led nebo hluboce zchlazený zkapalnělý dusík.
	MP 6	Nesmí být baleny společně s jinými věcmi. Toto se netýká látek, přidávaných jako chladicí směsi, na příklad led, suchý led nebo hluboce zchlazený zkapalnělý dusík.
	MP 7	Pokud množství nepřevýší 5 litrů na vnitřní obal, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, je-li pro tyto věci povoleno též společné balení; a/nebo 
-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR, 
pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují. 
	MP 8	Pokud množství nepřevýší 3 litry na vnitřní obal, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		 -	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, je-li pro tyto věci povoleno též společné balení; a/nebo 
-	s věcmi, které nepodléhají požadavků ADR, 
				pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 9	Mohou být baleny společně do vnějšího obalu pro skupinové balení v souladu s pododdílem 6.1.4.21:
		-	s jinými věcmi třídy  2;
		-	s věcmi jiných tříd, je-li pro ně též povoleno společné balení; a/nebo
		-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR,
		pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 10	Pokud množství nepřevýší 5 kg na vnitřní obal, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		 -	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd,  je-li pro ně též povoleno společné balení; nebo 
				-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR,
				pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 11	Pokud množství nepřevýší 5 kg na vnitřní obal, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd (kromě látek obalové skupiny I nebo II třídy 5.1.), je-li pro tyto věci též povoleno společné balení; a/nebo
-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR,
		pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 12	Pokud množství nepřevýší 5 kg na vnitřní obal, mohou být baleny společně do kombinovaného obalu, vyhovujícímu 6.1.4.21: 
		-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd (kromě látek obalové skupiny I nebo II třídy 5.1.), je-li pro tyto věci též povoleno společné balení; a/nebo
-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR,
		pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
		Hmotnost balení kusu nesmí být vyšší než 45 kg. Jestliže jsou použity bedny z lepenky jako vnější obal, potom kus nesmí vážit více než 27 kg.
	MP 13	Pokud množství nepřevýší 3 kg na vnitřní obal a kus, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		 -	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd,  je-li pro tyto věci též povoleno společné balení; a/nebo 
-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR,
				pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 14	Pokud množství nepřevýší  6 kg na vnitřní obal, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li pro tyto věci též povoleno společné balení; nebo 
				-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR,
				pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 15	Pokud množství nepřevýší 3 litry na vnitřní obal, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li pro tyto věci též povoleno společné balení; nebo 
				-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR,
	pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 16	Pokud množství nepřevýší 3 litry na vnitřní obal  a na kus, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li pro tyto věci též povoleno společné balení; nebo 
				-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR,
		pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 17	Pokud množství nepřevýší 0,5 litru na vnitřní obal a 1 litr na kus, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		-	s věcmi jiných tříd, kromě třídy 7,  je-li pro tyto věci též povoleno společné balení; a/nebo 
		-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR, 
		pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují. 
	MP 18	Pokud množství nepřevýší 0,5 kg na vnitřní obal a 1 kg na obal (kus), mohou být baleny společně do kombinovaného obalu, vyhovujícímu pododdílu 6.1.4.21: 
		-	s věcmi jiných tříd, kromě třídy 7,  je-li pro ně též povoleno smíšené balení; nebo 
		-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR, 
		pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují. 
	MP 19	Pokud množství nepřevýší 5 litrů na vnitřní obal, mohou být baleny společně do obalu pro skupinové balení, který splňuje požadavky v pododdílu 6.1.4.21:
		-	s věcmi stejné třídy zahrnutými pod jiné klasifikační kódy, nebo s věcmi jiných tříd, je-li pro tyto věci též povoleno společné balení; a/nebo 
-	s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR

		pod podmínkou, že mezi sebou nebezpečně nereagují.
	MP 20	Mohou být baleny společně s látkami zahrnutými pod stejné UN.číslo:
		Nesmí být baleny společně s věcmi a předměty třídy 1, které mají rozdílná UN čísla
		Nesmí být baleny společně s věcmi jiných tříd, nebo s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR.
				U společného balení je nutno zohlednit možnou změnu klasifikace kusu v souladu s ustanoveními pod oddílu2.2.1.1
				Pro označení věcí v nákladním listě při společně balených věcech třídy 1 viz 5.4.1.2.1b
	MP 21	Mohou být baleny společně s předměty zahrnutými pod stejné UN číslo: 
		Nesmí být baleny společně s věcmi třídy 1,  které mají rozdílná UN čísla, kromě
(a)	jejich vlastních spouštěcích zařízení (prostředků pro zážeh), pod podmínkou, že
(i)	spouštěcích zařízení nebudou funkční za normálních podmínek přepravy; nebo
(ii)	takovéto spouštěcích zařízení mají nejméně dvojí bezpečnostní ochranu, která zabrání vyvolání výbuchu věci, popřípadě zabrání náhodném uvedení spouštěcích zařízení do funkce; nebo
(iii)	u spouštěcích zařízení, které nemají dvojí bezpečnostní ochranu (tj. snášenlivost spouštěcích zařízení je zařazená do skupiny B) a dle názoru příslušného orgánu ze země původu^3), nepředvídatelná (náhodná) funkčnost spouštěcího zařízení nezapříčiní výbuch předmětů za normálních podmínek přepravy;
(b)	s předměty skupin snášenlivosti  C, D a E.
		Nesmí být baleny společně s věcmi jiných tříd nebo s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR.
		Pokud jsou věci balené společně v souladu s tímto speciálním ustanovením, v dokladu musí být dána možnost opravy klasifikace kusu v souladu s pododdílem 2.2.1.1. 
Popis věcí v nákladním listu viz 5.4.1.2.1 (b).
	MP 22	Mohou být baleny společně s předměty zařazenými pod stejné UN číslo.
		Nesmí být baleny společně s věcmi třídy 1, které mají rozdílná UN čísla, kromě 
(a)	jejich vlastních prostředků pro zážeh (spouštěcích zařízení), pod podmínkou, že prostředky pro zážeh nebudou funkční za normálních podmínek přepravy
(b)	věci skupin snášenlivosti  C, D a E,
		Nesmí být baleny společně s věcmi jiných tříd nebo s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR.
		Při společném balení věcí v souladu s tímto ustanovením, je možná změna klasifikace kusu v souladu s pododdílem 2.2.1.1. 
Popis věcí v přepravním dokladu viz 5.4.1.2.1 (b).
	MP 23	Mohou být baleny společně s předměty zařazenými pod stejné UN číslo.
Nesmí být baleny společně s věcmi třídy 1, které mají rozdílná UN čísla, s výjimkou jejich vlastní prostředky pro zážeh (spouštěcích zařízení), pod podmínkou, že tyto prostředky pro zážeh se nemohou uvést do funkce za normálních podmínek přepravy.
		Nesmí být baleny společně s věcmi jiných tříd nebo s věcmi, které nepodléhají požadavkům ADR.
		Při společném balení věcí v souladu s tímto ustanovením, je možná změna klasifikace kusu v souladu s pododdílem 2.2.1.1. 
Popis věcí v přepravním dokladu viz 5.4.1.2.1 (b).
	MP 24	Mohou být baleny společně v kuse s věcmi s UN čísly uvedenými níže v tabulce, za následujících podmínek :
		
	-	pokud je v tabulce uvedeno písmeno A, věci s těmito UN čísly mohou být baleny společně bez jakého-koliv zvláštního omezení hmotnosti;
-	pokud je v tabulce uvedeno písmeno B, věci s těmito UN čísly mohou být baleny společně až do celkové hmotnosti 50 kg výbušných látek. 
		Při společném balení věcí v souladu s tímto ustanovením je nutno zohlednit možnost změny klasifikace kusu v souladu s pododdílem 2.2.1.1.Pro označení věcí přepravních dokladech, viz. 5.4.1.2.1 (b)

Popis věcí v přepravním dokladu viz 5.4.1.2.1 

UN-číslo | 0 0 1 2 | 0 0 1 4 | 0 0 2 7 | 0 0 2 8 | 0 0 4 4 | 0 0 5 4 | 0 1 6 0 | 0 1 6 1 | 0 1 8 6 | 0 1 9 1 | 0 1 9 4 | 0 1 9 5 | 0 1 9 7 | 0 2 3 8 | 0 2 4 0 | 0 3 1 2 | 0 3 3 3 | 0 3 3 4 | 0 3 3 5 | 0 3 3 6 | 0 3 3 7 | 0 3 7 3 | 0 4 0 5 | 0 4 2 8 | 0 4 2 9 | 0 4 3 0 | 0 4 3 1 | 0 4 3 2
0012 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0014 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0027 | | | | B | B | | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0028 | | | B | | B | | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0044 | | | B | B | | | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0054 | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0160 | | | B | B | B | | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0161 | | | B | B | B | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0186 | | | | | | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0191 | | | | | | B | | | B | | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0194 | | | | | | B | | | B | B | | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0195 | | | | | | B | | | B | B | B | | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0197 | | | | | | B | | | B | B | B | B | | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0238 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0240 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | | B | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0312 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B
0333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | | | | | | |
0334 | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | A | A | A | | | | | | |
0335 | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | | A | A | | | | | | |
0336 | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | | A | | | | | | |
0337 | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | | | | | | | |
0373 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | | B | B | B | B | B | B
0405 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | | B | B | B | B | B
0428 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | | B | B | B | B
0429 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | | B | B | B
0430 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | | B | B
0431 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | | B
0432 | | | | | | B | | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | B | B | B | B | B | B |
__________