KAPITOLA 2.2

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

2.2.1		Třída 1	Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou

2.2.1.1		Kritéria

2.2.1.1.1	Pod pojem třída 1 spadají:

(a)	výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou vyvinout chemickou reakcí plyn takové teploty, takového tlaku a vysoké rychlosti , že tím mohou nastat škody v okolí.

Pyrotechnické složky: látky nebo směsi látek, kterým má být dosaženo účinku ve formě tepla, světla, zvuku, plynu, mlhy nebo dýmu nebo kombinace těchto účinků v důsledku nedetonativních, samovolně probíhajících exotermických chemických reakcí.

POZN.1: Látka, která není sama výbušnou látkou, ale může tvořit plyn, páru nebo směs prachu schopnou výbuchu, není látkou třídy 1.

POZN.2: Vyjmuty jsou též vodou nebo alkoholem navlhčené výbušné látky, jejichž obsah vody, popřípadě obsah alkoholu překračuje udané mezní hodnoty, jakož i výbušné látky s plastifikačními prostředky (změkčovadly)- tyto výbušné látky jsou přiřazeny ke třídě 3 nebo 4.1, jakož i výbušné látky, které na základě převažujících nebezpečných vlastností jsou zařazeny ke třídě 5.2.

(b)	předměty s výbušnou látkou: předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných látek a/nebo pyrotechnické složky.

POZN.: Předměty, které obsahují výbušné látky a/nebo pyrotechnické složky v tak malém množství nebo takového druhu, že jejich nepředpokládané nebo náhodné vznícení nebo zapálení během přepravy se neprojeví vně předmětů, úlomky, ohněm, mlhou dýmem nebo silným zvukem, nepodléhá předpisům třídy 1.

(c)	Látky a předměty, výše nejmenované a které byly vyrobeny k vyvolání praktického účinku výbuchem nebo pyrotechnického účinku.

2.2.1.1.2		Látky nebo předměty, které vykazují výbušné vlastnosti nebo by je vykazovat mohly, musí být na základě provedených zkoušek podle Příručky zkoušky a kritéria část I zařazeny v souladu s provedenými zkouškami podle zkušebních metod pro určení výbušných vlastností a klasifikačních kritérií a lze vzít v úvahu zařazení do třídy 1.

	Látka nebo předmět přiřazený třídě 1 smí být připuštěn k přepravě jen je-li jmenovitě uveden v oficiálním pojmenování pro přepravu nebo je-li uveden jako položka j.n. v kapitole 3.2, tabulce A a odpovídá  klasifikačním kritériím dle Příručky zkoušky a kritéria.
2.2.1.1.3		Látkám a předmětům třídy 1 musí být přiřazeno UN číslo a být jmenovitě uvedená v oficiálním pojmenování nebo přiřazena položka j.n., která je uvedena v kapitole 3.2, tabulce A. Interpretace oficiálního pojmenování v kapitole 3.2, tabulce A, jmenovitě uvedených látek a předmětů vyplývá z glosáře v   2.2.1.1.7.

	Vzorky nových nebo již existujících  výbušných látek nebo předmětů s výbušnou látkou, vyjma iniciačních trhavin, které jsou přepravovány mimo jiné k účelům pokusným, výzkumným, vývojovým a klasifikačním, k účelům kontroly kvality nebo jako obchodní vzorek, mohou být zařazeny k označení „UN číslo 0190 VÝBUŠNÁ LÁTKA, VZOREK“. Zařazení v kapitole 3.2, tabulce A jmenovitě neuvedených látek a předmětů k položce j.n. nebo UN číslu 0190 VÝBUŠNÁ LÁTKA, VZOREK, jakož i přiřazení určitých látek, u kterých je přeprava odvislá od zvláštních ustanovení v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci (6) anebo závislá od zvláštního povolení příslušného  orgánu, se smí přepravovat jen se svolením příslušného  orgánu země původu. Tento příslušný  orgán musí také písemně povolit přepravní podmínky pro látku nebo předměty. Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být přepravní podmínky a zařazení uznány příslušným  orgánem smluvní stranou ADR, která přijde první do styku se zásilkou.

2.2.1.1.4		Látky a předměty třídy 1 musí být zařazeny k některé podtřídě podle 2.2.1.1.5 a některé skupině snášenlivosti podle 2.2.1.1.6. Podtřída musí být zjištěna na základě výsledků zkoušek popsaných v oddíle 2.3.1 a s použitím popisů v 2.2.1.1.5. Skupina snášenlivosti musí být stanovena podle popisů v  2.2.1.1.6. Čísla podtřídy spolu s číslem skupiny snášenlivosti tvoří klasifikační kód.

2.2.1.1.5	Popis podtříd
		
Podtřída 1.1		Látky a předměty, které jsou schopné hromadného výbuchu (hromadný výbuch je takový výbuch, který postihuje téměř celý náklad prakticky okamžitě).

		Podtřída 1.2		Látky a předměty ohrožující okolí rozletem střepin a trosek, které však nejsou schopné hromadného výbuchu.

		Podtřída 1.3		Látky a předměty zahrnujíci v sobě nebezpečí požáru a vykazující malé nebezpečí tlakové vlny nebo malé nebezpečí rozletu střepin nebo malé nebezpečí roztrhání, rozmetání či obě, ale bez nebezpečí hromadného výbuchu,

(a)	při hoření vykazující výrazné tepelné záření nebo 

(a)	které postupně hoří tak, že vykazují malé účinky působení  tlakové vlny nebo střepin nebo za obou těchto účinků.

		Podtřída 1.4		Látky a předměty, které v případě zážehu nebo vznícení během přepravy vykazují jen malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně omezeny na kus bez rozletu úlomků větších rozměrů nebo většího ohrožení okolí. Oheň, působící zevně nesmí vyvolat prakticky současný výbuch téměř celého obsahu kusu.

		Podtřída 1.5		Velmi málo citlivé látky, schopné hromadného výbuchu, které jsou tak znecitlivělé, že pravděpodobnost jejich roznětu nebo přechodu hoření v detonaci je při běžných podmínkách přepravy velmi nízká. Jako minimální požadavek pro tyto látky je stanoveno, že nesmějí vybuchovat při zkoušce v ohni.

		Podtřída 1.6		Extrémně znecitlivělé předměty, které nejsou schopné hromadného výbuchu. Předměty obsahují jen extrémně znecitlivělé detonující látky a vykazují zanedbatelnou pravděpodobnost jejich neúmyslné iniciace nebo rozšíření.

POZN.: Z předmětů podtřídy 1.6 vycházející nebezpečí je omezeno na výbuch jednoho jediného předmětu.

2.2.1.1.6	Popis skupin snášenlivosti látek a předmětů

A	Třaskavina

B	Předmět s třaskavinou a méně než dvěma účinnými bezpečnostními zařízeními. Zahrnuty jsou některé předměty, jako rozbušky, roznětná zařízení pro trhací práce a zápalky pro náboje, i když neobsahují třaskavinu.

C	Hnací nebo jiná deflagrační výbušná látka nebo předmět s takovou výbušnou látkou.

D	Detonující výbušná látka nebo černý prach nebo předmět s detonující výbušnou látkou, vždy bez rozněcovadla a bez hnací náplně nebo předmět s rozněcovadlem látkou s nejméně dvěma bezpečnostními zařízeními.

E	Předmět s detonující výbušnou látkou bez rozněcovadla s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny bez hořlavého gelu nebo hypergolů).

 F	Předmět s detonující výbušnou látkou s vlastním rozněcovadlem, s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny nebo hořlavého gelu nebo hypergolů) nebo bez hnací náplně.

G	Pyrotechnická látka nebo předmět s pyrotechnickou látkou nebo předmět, jak s výbušnou látkou, tak i látkou osvětlovací, hořlavou, slzotvornou nebo dýmotvornou (kromě předmětů aktivovaných vodou nebo které obsahují bílý fosfor, fosfidy, pyroformní látku, hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel nebo hypergoly).

H	Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i bílý fosfor.

J	Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel.

K	Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i jedovatou chemickou látku.

L	Výbušná látka nebo předmět s výbušnou látkou, představující zvláštní riziko (např. pro svoji aktivaci při přístupu vody nebo pro přítomnost hypergolů, fosfidů nebo pyroformní látky) a vyžaduje oddělení jednotlivých druhů.

N	Předmět, který obsahuje jen extrémně znecitlivělé detonující látky.

S	Látka nebo předmět, který je balen nebo uspořádán tak, že každý účinek vznikající nezamýšlenou reakcí zůstává omezen na kus, pokud nebyl obal požárem poškozen. V takovém případě musí zůstat účinky tlaku vzduchu a rozlet omezeny na míru, že opatření ke zdolání požáru nebo jiná nouzová opatření v bezprostřední blízkosti kusu, nebudou podstatně omezena ani jim zabráněno.

POZN. 1.: Každá látka nebo předmět ve specifikovaném obalu smějí být přiřazeny jen k jedné skupině snášenlivosti. Protože kritérium skupiny snášenlivosti S je empirické povahy, je přiřazení k této skupině v nutném případě vázáno na pokusy k přidělení klasifikačního kódu.

POZN. 2: Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smí být opatřeny vlastními prostředky roznětu nebo s nimi baleny společně za předpokladu, že zažehovací zařízení obsahuje nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení, aby bylo zabráněno vzniku exploze v případě nezamýšlené reakce zažehovače. Takové kusy se přiřadí ke skupině snášenlivosti D nebo E.

POZN. 3: Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smí být baleny společně s jejich vlastními prostředky roznětu, které neobsahují dvě účinná bezpečnostní zařízení (t.j. zažehovače, které jsou přiřazeny ke skupině snášenlivosti B) za předpokladu, že odpovídají ustanovením bodu 104 (6). Takové kusy se přiřadí skupinám snášenlivosti D nebo E. 

POZN. 4: Předměty smí být opatřeny svými vlastními prostředky roznětu nebo s nimi baleny společně za předpokladu, že prostředky roznětu se nemohou za normálních přepravních podmínek uvést v činnost.

POZN. 5: Předměty skupin snášenlivosti C, D a E smí být baleny společně. Takové kusy se přiřadí skupině snášenlivosti E.

2.2.1.1.7			Glosář pojmenování
POZN.1: Smyslem popisů v glosáři není, ani náhrada postupů zkoušek, ani stanovení klasifikace nebezpečí látky nebo předmětu třídy 1. Rozhodnutí o zařazení do správné podtřídy a o tom, zda mají být přiřazeny ke skupině snášenlivosti S, musí být provedeno na podkladě zkoušek výrobku (produktu) podle Příručky zkoušky a kritéria část I anebo zařazeny v analogii ke stejným, již odzkoušeným výrobkům (produktům) podle postupů v Příručce zkoušky a kritéria a v souladu s klasifikačními kritérii.

POZN.2: Za oficiálním pojmenování pro přepravu jsou uvedena příslušná UN - čísla (kapitola 3.2, tabulka A se sloupcem 2).Ve vztahu ke klasifikačnímu kódu viz.  2.2.1.1.4

	BLESKOVICE, OHEBNÁ: UN čísla 0065, 0289

	Předměty sestávající z duše detonující výbušniny v opředení 2 textilních vláken, s povlakem nebo bez povlaku z plastu. Povlak není potřebný, pokud opředení je prachotěsné

BLESKOVICE, S KOVOVÝM PLÁŠTĚM: UN čísla 0102, 0290

	Předmět sestávající z duše z detonující výbušniny v trubce z měkkého kovu s ochranným povlakem nebo bez ochranného povlaku.

	BLESKOVICE S MALÝM ÚČINKEM, S KOVOVÝM PLÁŠTĚM: UN číslo 0104

	Předmět sestávající z duše z detonující výbušniny v trubce z měkkého kovu s ochranným povlakem nebo bez ochranného povlaku. Množství výbušniny je ohraničeno, že jen nepatrný účinek vystupuje navenek. 

BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA S redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní: UN  číslo 0370

Předměty sestávající se z inertní užitečné zátěže a malé nálože z detonující nebo deklagrující výbušné látky, bez roznětných prostředků nebo s roznětnými prostředky, které obsahují minimálně dvě účinná bezpečnostní zařízení. Jsou určeny k tomu, aby byly s raketou spojeny, a aby interní materiál rozptýlili. Pod toto pojmenování spadají také bojové hlavice pro řízené střely.

BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA S REDUKOVANOU TRHACÍ NÁPLNÍ NEBO VÝMETNOU NÁPLNÍ: UN  číslo 0371

Předměty, sestávající se z inertní užitečné zátěže a malé nálože z detonující nebo deflagrující výbušné látky, s roznětným zařízením, které má méně než dvě bezpečnostní zřízení. Předměty jsou určeny k tomu, aby byly s raketou spojeny, a aby inertní materiál rozptýlily.  Pod toto pojmenování spadají také bojové hlavice pro řízené střely. 

BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA S TRHAVINOU: UN čísla 0286, 0287

Předměty sestávající se z detonující výbušné látky, bez rozněcovacího prostředku nebo s rozněcovacím prostředkem, které obsahují minimálně dvě bezpečnostní zařízení. Jsou určeny k tomu, aby byly s raketou spojeny. Pod toto pojmenování spadají bojové hlavice pro řízené střely.

BOJOVÉ HLAVICE, TORPÉDO S TRHAVINOU: UN  číslo 0221

Předměty sestávají s detonující výbušné látky, bez rozněcovacího prostředku nebo s rozněcovacím prostředkem obsahující minimálně dvě účinná bezpečnostní zařízení. Jsou určeny k tomu, aby byly spojeny s torpédem.

BOMBY, OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVOU KAPALINU, s trhavinovou náloží: UN  číslo 0399, 0400

Předměty s výbušnou látkou, které jsou shazovány z letadel sestávají z nádržky obsahující hořlavou kapalinu a z výbušné trhavinové nálože.

BOMBY, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN  čísla 0033, 0291

Předměty s výbušnou látkou, které jsou shazovány z letadel s roznětnými prostředky, které mají méně než dvě účinná bezpečnostní opatření.

BOMBY, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN  čísla 0034, 0035

Předměty s výbušnou látkou, které jsou shazovány z letadel, bez roznětných prostředků nebo s roznětnými prostředky, které obsahují nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení. 

	BOMBY, VODNÍ: UN čísla 0056

	Předměty sestávající se ze sudu nebo bubnu nebo ze střely, které obsahují náplň z detonující výbušniny. Neobsahují žádné rozněcovací prostředky nebo obsahují rozněcovací prostředky, které mají nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení. Předměty jsou určeny k vybuchování pod vodou. 

BOMBY, ZÁBLESKOVÉ: UN  číslo 0037

Předměty s výbušnou látkou, které jsou shazovány z letadel k dosažení     krátkodobě působícího intensivního světelného zdroje pro fotografické účely. Obsahující nálož detonující výbušné látky s rozněcovacím prostředkem, mající méně než dvě účinná bezpečnostní zařízení.

BOMBY, ZÁBLESKOVÉ: UN  číslo 0038

Předměty s výbušnou látkou, které jsou shazovány z letadel k dosažení krátkodobě působícího intensivního světelného zdroje pro fotografické účely. Obsahují nálož detonující výbušniny bez rozněcovacího prostředku nebo s rozněcovacím prostředkem, obsahující nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení.

BOMBY, ZÁBLESKOVÉ: UN  číslo 0039, 0299

Předměty s výbušnou látkou, které jsou shazovány z letadel k dosažení krátkodobě působícího intensivního světelného zdroje pro fotografické účely. Obsahující zábleskovou slož.

DETONÁTORY PRO MUNICI: UN  čísla 0073,0364, 0365, 0366

Předměty sestávající se z malých kovových nebo plastových trubek a výbušné látky jako azid olovnatý, pentaerythruttetranitrát - PETN nebo kombinace výbušných látek. Tyto předměty jsou určeny k spouštění hořlavého řetězu.

DÍLY SESTAVUJÍCÍ, HOŘLAVÉ ŘETĚZY, J.N: UN  čísla 0382, 0383, 0384, 0461

Předměty s výbušnou látkou, k tomu určenou, aby přenesla detonaci nebo deflagraci k hořlavému řetězu.
FALOTY, S VÝBUŠNOU LÁTKOU: UN  čísla 0201, 0296

Předměty sestávající z nálože detonující výbušné látky, s rozněcovacími prostředky, mající méně než dvě účinná bezpečnostní zařízení. Předměty jsou vrhány z lodí přes palubu a vybuchují buď v předem určené hloubce vody, nebo po dopadu na mořské dno.

FALOTY, S VÝBUŠNOU LÁTKOU: UN  čísla 0374, 0375

Předměty sestávající z nálože detonující výbušné látky, bez rozněcovacího prostředku nebo s rozněcovacím prostředkem, které mají nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení. Předměty jsou vrhány z lodí přes palubu a vybuchují buď v předem určené hloubce vody, nebo po dopadu na mořské dno.

GRANÁTY, cvičné ruční nebo do zbraní: UN  čísla 0110, 0318, 0372, 0452

Předmět bez hlavní trhavinové nálože, které jsou určeny k ručnímu vrhání nebo vystřelování ze zbraní. Obsahují zažehovací zařízení a mohou obsahovat značkovací náplň. 

GRANÁTY, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží: UN  čísla 0284, 0285

Předměty, které jsou určeny k ručnímu vrhání nebo odstřelování ze zbraní, neobsahují žádné rozněcovací zařízení nebo obsahují rozněcovací zařízení, která mají nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení.
	
GRANÁTY, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží: UN  čísla 0292, 0293

Předměty, které jsou určeny k ručnímu vrhání nebo odstřelování ze zbraní. Neobsahují rozněcovací zařízení, která mají méně než dvě účinná bezpečnostní zařízení.

HEXOLIT (HEXOTOL), suchý nebo s méně než 15 hmotnosti - % vody: UN - číslo 0118

Látka sestává z těsné směsi z cyklotrimethylentrinitramninu (RDX), trinitrotoluenu (TNT). Pod tento pojem spadá také „kompozice B“.

HEXOTONAL: UN  číslo 0393

Látka sestává z těsné směsi z cyklotrimethylentrinitramninu (RDX), trinitrotoluenu (TNT) a hliníku.

	LÁTKA POHONNÁ, KAPALNÁ: UN čísla 0495, 0497

	Látky, které se skládají z kapalné deflagrující výbušné látky a jsou používány k pohonu.

	LÁTKA POHONNÁ, PRUŽNÁ: UN čísla 0498, 0499, 0501

	Látky, které se skládají z tuhé deflagrující výbušné látky a jsou používány k pohonu.

MINY S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN  čísla 0136, 0294

Předměty sestávající se obvykle s nádržek z kovu nebo z kombinovaných materiálů. Nádržky obsahují detonující výbušnou látku. Obsahují rozněcovací prostředky, které nemají žádná nebo mají méně než dvě bezpečnostní zařízení. Předměty jsou určeny k vypouštění při míjení lodí, vozidel nebo osob. Pod tento pojem spadají také torpéda typu „bangalore“.

MINY S TRHAVINVOU NÁLOŽÍ: UN  čísla 0137, 0138

Předměty sestávající se obvykle s nádržek z kovu nebo z kombinovaných materiálů. Nádržky obsahují detonující výbušnou látku. Neobsahují žádné rozněcovací prostředky nebo obsahují rozněcovací prostředky, které mají nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení. Předměty jsou určeny k vypouštění při míjení lodí, vozidel nebo osob. Pod tento pojem spadají také torpéda typu „bangalore“.

MOTORY RAKETOVÉ: UN čísla 0186, 0280, 0281

	Předměty sestávající z hnací náplně, obvykle z tuhé pomocné látky, která je obsažena ve válci s jednou nebo více tryskami. Předměty jsou určeny k pohonu raket nebo řízených střel.

	MOTORY RAKETOVÉ S HYPERGOLEM, s nebo bez výmetné náplně: UN čísla 0250, 0322

	Předměty skládající se z válce s jednou nebo více tryskami, který obsahuje hypergolickou kapalnou látku. Předměty jsou určeny k pohonu raket nebo řízených střel.

	MOTORY RAKETOVÉ, S KAPALNOU HNACÍ LÁTKOU: UN čísla 0395, 0396

	Předměty sestávající z válce s jednou nebo více tryskami, který obsahuje kapalnou hnací látku. Předměty jsou určeny k pohonu raket nebo řízených střel.

MUNICE, CVIČNÁ: UN  čísla 0362, 0488

Munice, bez hlavní trhavinové nálože, ale s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní. Obvykle munice obsahuje také rozněcovadlo a hnací náplň.

POZN.: Následující předměty nespadají pod toto pojmenování: granáty, cvičné. Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

MUNICE, DÝMOTVORNÁ, s nebo bez redukované  trhací náplně, výmetné náplně nebo hnací náplně: UN  čísla 0015, 0016, 0303

Munice, která obsahuje dýmotvornou látku, jako směs kyseliny chlorsulfonové, chlorid titaničitý nebo hexachlorethan nebo červený fosfor zakládající dýmotvornou pyrotechnickou slož. Pokud není dýmotvorná látka sama výbušnou látkou, obsahuje munice mimo toho jeden nebo více těchto komponentů: hnací náplň se zažehovačem a hořlavou náplní; rozněcovadlo s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní. Toto pojmenování zahrnuje též dýmotvorné granáty.

POZN.: Následující předměty nespadají pod toto pojmenování: prostředky signální, dýmotvorné. Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť

MUNICE, DÝMOTVORNÁ, BÍLÝ FOSFOR, s redukovanou trhací náplní, výmetnou náplní nebo hnací náplní: UN  čísla 0245, 0246

Munice, která obsahuje bílý fosfor jako dýmotvornou látku. Obsahuje kromě toho jeden nebo více těchto komponentů: hnací náplň se zažehovačem a hořlavou náplň; rozněcovadlo s redukovanu trhací náplní nebo výmetnou náplní. Toto pojmenování zahrnuje též dýmotvorné granáty.

MUNICE SE SLZOTVORNOU LÁTKOU, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní: UN  čísla 0018, 0019, 0301

Munice obsahující slzotvornou látku. Obsahuje kromě toho jeden nebo více těchto komponentů: pyrotechnickou látku; hnací náplň se zažehovačem a hořlavou náplň; rozněcovadlo s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní.

MUNICE, SVĚTELNÁ, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné náplně nebo hnací náplně: UN  čísla 0171, 0254, 0297

Munice, která může vyvinout intenzivní zdroj světla, který je určen k osvětlení území. Toto pojmenování zahrnuje světelné granáty a světelné střely, jakož i světelné bomby a bomby k seznání cíle.

POZN.: Následující předměty nespadají pod toto pojmenování: světlice, pozemní a světlice, letecké; náboje, signální, prostředky, signální, ruční; prostředky signální pro lodě v tísni. Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

MUNICE, HOŘLAVÁ s kapalnou nebo gelovou hořlavinou, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní: UN  číslo 0247

Munice, která obsahuje kapalnou nebo gelovou hořlavinu. Pokud není hořlavina sama výbušnou látkou, obsahuje munice kromě toho ještě jeden nebo více těchto komponentů: hnací náplň se zažehovačem a hořlavou náplň; rozněcovadlo s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní.

MUNICE, HOŘLAVÁ, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně: UN  čísla 0009, 0010, 0300

Munice, která obsahuje hořlavinu. Pokud není hořlavina sama výbušnou látkou, obsahuje munice kromě toho jeden nebo více těchto komponentů: hnací náplň se zažehovačem a hořlavou náplň; rozněcovadlo s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní.

MUNICE, HOŘLAVÁ, BÍLÝ FOSFOR, s redukovanou trhací náplní, výmetnou hlavou náplní nebo hnací náplní: UN  čísla 0243, 0244

Munice, která obsahuje hořlavinu. Pokud hořlavina sama není výbušnou látkou ale obsahuje kromě toho jeden nebo více těchto komponentů: hnací náplň se zažehovačem anebo hořlavou náplň; rozněcovadlo s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní.

MUNICE, ZKUŠEBNÍ: UN  číslo 0363

Munice, která obsahuje pyrotechnické látky, a která slouží ke zkoušce funkční schopnosti a síly nové munice, části zbraní nebo systému zbraní.

NÁBOJE, inertní s prostředky vytvářející světelnou stopu: UN  čísla 0345, 0424, 0425

Předměty jako granáty nebo střely, které jsou vystřelovány z děl nebo z jiných dělostřeleckých zbraní, zbraní nebo jiných ručních střelných zbraní.

NÁBOJE s redukovanou trhavinovou náplní nebo výmetnou náplní: UN  čísla 0426, 0427

Předměty jako granáty nebo střely, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní. Střely neobsahují roznětné prostředky nebo obsahují roznětné prostředky, které mají minimálně dvě účinná bezpečnostní zařízení. Slouží k rozdělení od barevných látek pro označovací účely nebo k rozdělení od jiných inertních látek.

NÁBOJE s redukovanou trhací náloží nebo výmetnou náloží: UN  čísla 0434, 0435

Předměty jako granáty nebo střely, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, zbraní nebo jiných ručních střelných zbraní. Slouží k rozdělení od barevných látek pro označovací účely nebo k rozdělení od jiných inertních látek.

NÁBOJE s trhavinovou náloží: UN  čísla 0168, 0169, 0344

Předměty jako granáty nebo střely, které jsou vystřelovány z děl nebo dělostřeleckých zbraní. Střely neobsahují rozněcovací prostředky nebo obsahují rozněcovací prostředky, které obsahují minimálně dvě účinná bezpečnostní zařízení.

NÁBOJE PRO MALORÁŽNÍ, RUČNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ: UN  čísla 0012, 0339, 0417

Munice sestávající se z nábojnice se středovým nebo okrajovým zápalem a obsahuje jak hnací náplň, tak také střelu. Náboje jsou určeny k vystřelování ze zbraní o ráži nejvýše 19,1 mm. V tomto pojmenování jsou zahrnuty brokové náboje každé ráže.

POZN.: NÁBOJE PRO MALORÁŽNÍ, RUČNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ, CVIČNÉ nespadají pod toto pojmenování. Tyto jsou uvedeny zvlášť. Náboje pro vojenské střelné zbraně, nespadají pod toto pojmenování. Tyto jsou uvedeny pod pojmem NÁBOJE PRO ZBRANĚ S INERTNÍ STŘELOU.

NÁBOJE PRO MALORÁŽNÍ RUČNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ, CVIČNÉ: UN  čísla 0014, 0327, 0338

Munice, která sestává z uzavřená nábojnice se středovým nebo okrajovým zápalem a z nálože z bezdýmného prachu nebo z černého prachu nábojnice neobsahují žádné střely. Náboje jsou určeny k vystřelování ze zbraní o ráži nejvýše 19,1 mm  a slouží k vyvolání silného zvukového efektu a používají se pro cvičné účely, ke střelbě salu, jako hnací náplně, pro startovací pistole, atd.

NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ: UN  čísla 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Munice, která sestává z uzavřené nábojnice se středovým nebo okrajovým zápalem a z nálože z bezdýmného prachu nebo černého prachu, ale bez střel. Předměty slouží k vyvolání silného zvukového efektu a používají se pro cvičné účely, ke střelbě salu, jako hnací náplně, pro startovací pistole, atd. Pod toto pojmenování spadá také munice, cvičná.

NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S INERTNÍ STŘELOU (NÁBOJE PRO RUČNÍ MALORÁŽNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ): UN  čísla 0012, 0328, 0339, 0417

Munice, která sestává ze střely bez trhavinové nálože a z hnací náplně se zažehovačem nebo bez něho. Munice může obsahovat traséry (stopovky), za předpokladu, že hlavní nebezpečí vychází z hnací náplně.

NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN  0006, 0321, 0412

Munice, která sestává ze střely s trhavinovou náloží a hnací náplní se zažehovačem nebo bez něho. Střely neobsahují rozněcovací prostředky, které mají nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení. Pod toto pojmenování spadají také náboje bez volby nálože, náboje s volbou nálože a munice do hlavňových zbraní, která má být nabíjena odděleně, pokud jsou baleny společně.

NÁBOJE, SIGNÁLNÍ: UN  čísla 0054, 0312, 0405

Předměty jsou určeny k vyrážení barevných světelných znaků nebo jiných signálů. Jsou vystřelovány ze signálních pistolí apod.
NÁBOJE S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN  čísla 0005, 0007, 0348

Munice, která sestává ze střely s trhavinovou náloží a hnací náplně se zažehovačem nebo bez něho. Střely obsahují rozněcovací prostředky, které nemají žádná nebo mají méně než dvě účinná bezpečnostní zařízení. Pod toto pojmenování spadají také náboje bez volby nálože, náboje s volbou nálože a munice do hlavňových zbraní, která má bát nabíjena odděleně, pokud jsou baleny společně.

NÁBOJE s trhavinovou náloží: UN  čísla 0167, 0324

Předměty jako granáty nebo střely, které jsou vystřelovány z děl nebo dělostřeleckých zbraní. Střely obsahují rozněcovací prostředky, které mají méně než dvě účinná bezpečnostní zařízení.

NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ: UN  čísla 0049, 0050

Předměty sestávají z pouzdra, zažehovacího prvku a zábleskové složky. Všechny součásti jsou sloučeny do jedné jednotky a připraveny k odpálení (výstřelu).

	NÁBOJNICE, PRÁZDNÉ, SE ZAŽEHOVAČEM HNACÍ NÁPLNĚ: UN čísla 0055, 0379

	Předměty sestávají z nábojnice z kovu, plastu nebo jiného nehořlavého materiálu. Jedinou výbušnou součástí předmětů je zažehovač hnací náplně.

	NÁBOJNICE, SPALITELNÉ, PRÁZDNÉ, BEZ ZAŽEHOVAČE HNACÍ NÁPLNĚ: UN čísla 0446, 0444

	Předměty sestávají z nábojnice, která je částečně nebo úplně zhotovena z nitrocelulózy.

Nafukovací vaky  plynové generátory, PYROTECHNICKÉ nebo moduly - nafukovacích vaků, PYROTECHNICKÉ nebo napínače bezpečnostních pásů, PYROTECHNICKÉ: UN - číslo 0503

Předměty, obsahující pyrotechnické látky, které jsou použity k ochraně osob jako automobilové - nafukovací vaky nebo bezpečnostní pásy.

Nálože kumulativní bez roznětných prostředků: UN  čísla 0059, 0439, 0440, 0441

Předměty sestávající se z pouzdra s náloží z detonující výbušné látky s dutinou, která je vyložena tuhým materiálem. Předměty jsou určeny k vyvíjení silného materiálově průrazného efektu kumulativní nálože.

	NÁLOŽE POČINOVÉ, BEZ ROZBUŠKY: UN čísla 0042, 0283

	Předměty sestávají z detonující výbušniny bez rozněcovacího prostředku. Slouží k zesílení impulsu vznětu rozbušky nebo bleskovice.
NÁLOŽE POČINOVÉ, S ROZBUŠKOU: UN čísla 0225, 0268

	Předměty sestávají z detonující výbušniny a rozněcovacího prostředku. Slouží k zesílení impulsu vznětu rozbušky nebo bleskovice.

NÁLOŽKY, PRO ROPNÉ VRTY: UN  čísla 0277, 0278

Předměty sestávají z pouzdra se slabé lepenky, kovu nebo jiného materiálu a obsahující výlučně bezdýmný prach a slouží k tomu, aby vyrážely tvrzené projektily k perforování zapažení ropných vrtů.

POZN. Následující předměty nespadají pod toto pojmenování: nálože kumulativní. Jsou v tomto glosáři zvlášť uvedeny.

NÁLOŽE PRO TECHNICKÉ ÚČELY: UN  čísla 0275, 0276, 0323, 0381

Předměty jsou určeny k vyvolání mechanických účinků. Sestávají z pouzdra s náloží z deflagrující výbušné látky a zažehovacího prostředku. Plynné deflagrační produkty slouží k nafouknutí, vyvíjejí podélné nebo rotační pohyby nebo ovlivňují funkci přerušovačů, ventilů nebo spínačů, nebo vypuzují upevňovací prvky nebo hasicí prostředky.

	NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, PRŮMYSLOVÉ, BEZ ROZBUŠKY: UN čísla 0442, 0443, 0444, 0445

	Předměty sestávající z náplně trhaviny, bez rozněcovacího prostředku. Používají se ke svařování výbuchem, k plátování výbuchem, k tvarování výbuchem nebo pro jiné metalurgické procesy.

	NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, S PLASTICKÝM POJIVEM: UN čísla 0457, 0458, 0459, 0460

		Předměty sestávající z náplně trhaviny s plastickým pojivem. Jsou zhotoveny
    ve speciální formě bez pouzdra a neobsahují žádné rozněcovací prostředky.
    Slouží  jako součást munice, např. bojových hlavic.

	NÁLOŽKY: UN číslo 0048

	Předměty sestávající se z pouzdra z lepenky, plastu, kovu nebo jiného materiálu a obsahují náplň z detonující výbušniny. Neobsahují žádné rozněcovací prostředky, nebo obsahují rozněcovací prostředky, které mají nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení. 

	POZN.: Následují předměty nespadají pod tento pojem: bomby, střely, miny, atd. Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

NÁPLNĚ HNACÍ PRO DĚLA: UN čísla 0242, 0279, 0414

	Hnací náplně v jakékoli fyzikální formě pro munici děl, která má být nabíjena odděleně.
	NÁPLŇ REDUKOVANÁ, TRHACÍ, s výbušninou: UN číslo 0043

	Předměty sestávají z malé náplně výbušniny. Slouží k rozkladu střel nebo jiné munice, aby byl jejich rozsah rozptýlen.

	NÝTY TRHACÍ: UN číslo 0174

	Předměty sestávající z malých náplní výbušniny uvnitř kovového nýtu.

OKTOLIT (OKTOL) SUCHÝ nebo s méně než 15 hmotností -% vody: UN  číslo: 0266

Látka sestává z těsné směsi cyklotetramethylen-tetranitraminu (HMX) a trinitrotoluenu (TNT).

OKTONAL: UN  číslo 0496

Látka sestávající z těsné směsi z cyklotetramethylen-tetranitrominu (HMX), trinitrotoluenu (TNT) a hliníku.

PENTOLIT, SUCHÝ nebo s méně než 15 hmotnosti - % vody: UN  číslo 0151

Látka sestává z těsné směsi pentaeritrittetranitranu (PETN) a trinitrotoluenu (TNT).

PERFORÁTORY KUMULATIVNÍ, NAPLNĚNÉ, PRO ROPNÉ VRTY, BEZ ROZNĚCOVACÍHO PROSTŘEDKU: UN  čísla 0124, 0494

Předmět sestávající z ocelových trubic nebo kovových pásků, ve kterých jsou vloženy kumulativní nálože. Kumulativní nálože jsou spolu spojeny bleskovicí. Předměty neobsahují žádné rozněcovací prostředky.

	PRACH BEZDÝMNÝ: UN čísla 0160, 0161

	Látky, na základě nitrocelulózy, které jsou používány jako bezdýmný prach. Pod pojem spadají jednosložkové bezdýmné prachy /nitrocelulóza (NC) samotná/, dvousložkové bezdýmné prachy /jako NC s nitroglycerinem (NG)/ a trojsložkové bezdýmné prachy (jako NC/NG/Nitroguadinin).

POZN.: Litý, lisovaný nebo v sáčcích obsažený bezdýmný prach je uveden pod názvem NÁPLNĚ HNACÍ PRO DĚLA nebo SLOŽE HNACÍ.

	PRACH ČERNÝ, LISOVANÝ nebo jako PELETY: UN číslo 0028

	Látka sestává z tvarovaného černého prachu.

	PRACH ČERNÝ, ZRNOVITÝ NEBO V MOUČNÉM STAVU: UN číslo 0027

	Látka sestávající z těsné směsi z dřevěného uhlí nebo jiného druhu uhlí a buď dusičnanu draselného nebo dusičnanu sodného se sírou nebo bez ní. 

PRACHOVINA SUROVÁ, NAVLHČENÁ, s nejméně 17 hmotnosti - % vody: UN číslo 0433

PRACHOVINA SUROVÁ, NAVLHČENÁ, s nejméně 25 hmotnosti - % vody: UN číslo 0159

Předměty sestávající z nitrocelulózy, impregnované nejvýše 60 hmotnosti - % nitroglicerinu, jinými kapalnými nitroestery nebo jejich směsmi.

	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ DÝMOTVORNÉ: UN čísla 0196, 0197, 0313, 0487

	Prostředky, které obsahují pyrotechnické látky a vyrážejí barevný dým. Mohou také doplňkově obsahovat zařízení k vysílání slyšitelných signálů.

	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, PRO LODĚ V TÍSNI: UN čísla 0194, 0195

	Předměty obsahují pyrotechnické látky a jsou určeny k vysílání signálů ve formě zvukového efektu, plamene nebo dýmu nebo kombinace těchto signálů.

	PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ RUČNÍ: UN čísla 0191, 0373

	Nosné prostředky, které obsahují pyrotechnické látky a které vydávají viditelné signály nebo výstražné znaky. Pod toto pojmenování spadají také malé světlice, pozemní, jako, jako dálniční pochodně, železniční pochodně nebo malé pochodně pro lodě v tísni.

PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ PRO TECHNICKÉ ÚČELY: UN  čísla 0428, 0429, 0430, 0431, 0432
	
Předměty, které obsahují pyrotechnické látky , a které jsou používány pro technické účely aplikace, jako vývin tepla, vývin plynu nebo divadelní efekty apod.

POZN.: Následují předměty nespadají pod toto pojmenování: všechny druhy munice; zařízení uvolňovací, s výbušninou; ohněstrojná tělesa; třaskavky, železniční; světlice, pozemní; světlice, letecké; náboje, signální; zařízení řezací, pyrotechnické, s výbušninou; prostředky, signální, ruční; prostředky, signální, dýmotvornéí; prostředky signální, pro lodě v tísni; nýty, trhací. Tyto předměty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

PŘEDMĚTY, PYROFORNÍ: UN  číslo 0380

Předměty obsahující pyroforní látku (ve styku se vzduchem schopná samovznícení) a výbušnou látku nebo výbušné komponenty. Toto pojmenování vylučuje předměty obsahující bílý fosfor.

PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, EXTRÉMNĚ ZNECITLIVĚLÉ (PŘEDMĚTY, EEI): UN  číslo 0486

Předměty, které obsahují jen extrémně znecitlivělé detonující látky (EIDS), které při normálních přepravních podmínkách vykazují jen nepatrnou pravděpodobnost nekontrolovaného roznětu nebo šíření a obstály ve zkušební sérii 7.

	RAKETY, KAPALNÁ HNACÍ LÁTKA, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN čísla 0397, 0398

	Předměty sestávající z válce naplněného kapalnou hnací látkou s jednou nebo více tryskami a jednou bojovou hlavicí. Pod toto pojmenování spadají také řízené střely.

	RAKETY, PRO TAŽENÍ KABELŮ NEBO LAN: UN čísla 0238, 0240, 0453

	Předměty sestávající z raketového motoru. Jsou určeny k tomu, aby vlekly za sebou lano.

	RAKETY S INERTNÍ HLAVICÍ: UN čísla 0183, 0502

	Předměty sestávající z raketového motoru a inertní raketové hlavice. Pod pojem spadají také řízené střely

	RAKETY, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN čísla 0180, 0295

	Předměty sestávají z raketového motoru a z bojové hlavice. Obsahují rozněcovací prostředky, které nemají žádná nebo mají méně než dvě účinná bezpečnostní zařízení. Pod toto pojmenování spadají také řízené střely.

	RAKETY, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN čísla 0181, 0182

	Předměty sestávají z raketového motoru a z bojové hlavice. Neobsahují rozněcovací prostředky nebo obsahují rozněcovací prostředky, které mají nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení. Pod toto pojmenování spadají také řízené střely.

	RAKETY, S VÝMETNOU NÁPLNÍ: UN čísla 0436, 0437, 0438

	Předměty sestávající z raketového motoru a z výmetné náplně k vyrážení užitečného zatížení z hlavice rakety. Pod toto pojmenování spadají také řízené střely.

	ROZBUŠKY ELEKTRICKÉ: UN čísla 0030, 0255, 0456

	Předměty, které jsou určeny zejména k počinu průmyslových trhavin. Může se jednat o rozbušky s prvky zpoždění nebo bez nich. Neelektrické rozbušky se iniciují rázovou trubkou, zápalnou hadicí, zápalnou šňůrou, jinými zažehovacími prostředky nebo ohebnou bleskovicí. Pod toto pojmenování spadají také zažehovače bez bleskovic.

ROZNĚCOVADLA, BEZ DETONAČNÍ INICIALIZACE: UN čísla 0316, 0317, 0368

	Předměty obsahují součásti se hořlavými látkami a jsou určeny k vyvolání deflagrace v munici. Obsahují zařízení aktivovatelná mechanicky, elektricky, chemicky nebo hydrostaticky k uvolnění deflagrace. Zpravidla mají bezpečnostní zařízení.

	ROZNĚCOVADLA S DETONAČNÍ INICIALIZACÍ: UN čísla 0106, 0107, 0257, 0367
	
Předměty obsahující výbušné součásti, které jsou určeny k vyvolání detonace v munici. Obsahují zařízení aktivovatelná mechanicky, elektricky, chemicky nebo hydrostaticky k uvolnění detonace. Mají zpravidla bezpečnostní zařízení. 

	ROZNĚCOVADLA S DETONAČNÍ INICIACÍ, S BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM: UN čísla 0408, 0409, 0410

	Předměty s výbušnými součástmi, které jsou určeny k vyvolání detonace v munici.  Obsahují zařízení aktivovatelné mechanicky, elektricky, chemicky nebo hydrostaticky k uvolnění detonace. Výbušná rozněcovadla musí mít nejméně dvě bezpečnostní zařízení.

	HNACÍ SLOŽKA: UN čísla 0271, 0272, 0415, 0491

	Předměty sestávají se z hnací náplně v libovolné formě, s pouzdrem nebo bez pouzdra. Slouží jako součásti raketových motorů a k redukci; odporu vzduchu u střel.

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ S EXPLOSIVNÍ LÁTKOU: UN - číslo 0173

Předmět sestávající se z malé výbušné náplně, roznětného prostředku, tyčového nebo spojovacího kusu. Předmět slouží k tomu, aby se zařízení spustilo oddělením tyčového nebo spojovacího kusu.

	STOPINY, NEVÝBUŠNÉ: UN číslo 0101

	Předměty sestávající z  bavlněných vláken, která jsou impregnována jemným černým prachem. Hoří otevřeným plamenem a používají se v zážehových řetězcích pro ohňostrojná tělesa, atd. Mohou být uzavřeny v pouzdře z papíru, aby bylo dosaženo zrychlení nebo zlepšení přenosu ohně.

SVĚTLICE, LETECKÉ: UN  čísla 0092, 0403, 0404, 0420, 0421

Předměty obsahující pyrotechnické látky a jsou určeny ke shazování z letadel k osvětlovacím, poznávacím, návěstním nebo varovným účelům.

SVĚTLICE, POZEMNÍ: UN  čísla 0092, 0418, 0419

Předměty obsahující pyrotechnické látky určeny k používání na zemském povrchu k osvětlovacím, poznávacím, návěstním nebo varovným účelům.

TĚLESA OHŇOSTROJNÁ: UN  čísla 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pyrotechnické předměty určené pro zábavné účely.

TĚLESA PLNĚNÁ TRHAVINOU: UN  číslo 0060

						Předměty sestávající se z malé odstranitelné zesilovací nálože, které jsou umístěny v dutinách střel rozněcovatelem a hlavní náloží trhaviny.

	TORPÉDA, s trhavinovou náloží: UN číslo 0329

	Předměty sestávající z výbušného pohonného systému, který pohání torpédo vodou a z bojové hlavice. Bojová hlavice neobsahuje rozněcovací prostředek nebo obsahuje rozněcovací prostředek, který má nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení.

	TORPÉDA, s trhavinovou náloží: UN číslo 0330
	Předměty sestávající z výbušného nebo nevýbušného pohonného systému, který pohání torpédo vodou a z bojové hlavice. Bojová hlavice obsahuje rozněcovací prostředek, který nemá žádná nebo má méně než dvě účinná bezpečnostní zařízení.

	TORPÉDA, s trhavinovou náloží: UN číslo 0451

	 	Předměty sestávající z výbušného pohonného systému, který pohání torpédo    vodou a z bojové hlavice. Bojová hlavice neobsahuje rozněcovací prostředek nebo obsahuje rozněcovací prostředek, který má nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení.

	TORPÉDA, S KAPALNOU HNACÍ LÁTKOU, s trhavinovou náloží nebo bez ní: UN číslo 0449

	Předměty sestávající buď z kapalného výbušného pohonného systému, který pohání torpédo vodou s bojovou hlavicí, nebo bez ní; nebo předměty sestávající z kapalného nevýbušného pohonného systému, který pohání torpédo vodou, s bojovou hlavicí.

	TORPÉDA S KAPALNOU HNACÍ LÁTKOU s inertní hlavicí: UN číslo 0450

	Předměty sestávající z kapalného výbušného pohonného systému, který pohání torpédo vodou a z inertní hlavice.

TRASÉRY (STOPOVKY) PRO MUNICI: UN  čísla 0212, 0306

Uzavřené předměty, které obsahují pyrotechnické látky a slouží k tomu, aby učinily viditelnými dráhy letu střel.

TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ: UN  čísla 0192, 0193, 0492, 0493

Předměty obsahující pyrotechnickou látku, která při zničení předmětu exploduje se silným třeskem. Předměty jsou určeny k tomu, aby byly pokládány na železniční koleje.

	TRHAVINA, TYP A: UN číslo 0081

	Látky sestávající z kapalných nitroesterů, jako nitroglycerin nebo směs takových látek. Obsahují kromě toho jednu nebo více těchto součástí: nitrocelulózu, dusičnan amonný nebo jiné anorganické dusičnany, aromatické nitrosloučeniny nebo spalitelné látky,, jako dřevěnou moučku nebo hliníkový prášek. Látky mohou obsahovat kromě toho inertní součásti, infuzoriovou hlinku (křemelinu), nebo nepatrné přísady, jako barviva nebo stabilizátory. Trhaviny mají konzistenci práškovou, želatinovou, plastickou nebo elastickou. Pod toto pojmenování spadají také dynamity, trhací želatiny, želatinové dynamity.

	TRHAVINA, TYP B: UN čísla 0082, 0331

	Látky sestávající z 
(a)	Směsi dusičnanu amonného nebo jiných anorganických dusičnanů s výbušninami jako trinitrotoluen (TNT), která může také obsahovat jiné látky, jako dřevěnou moučku nebo hliníkový prášek; nebo

(b)	Směsi z dusičnanu amonného nebo jiných anorganických dusičnanů s jinými hořlavými, nevýbušnými látkami. 
	
	V obou případech mohou trhaviny obsahovat inertní součásti, jako infuzóriovou hlinku (křemelinu) a přísady, jako barviva a stabilizátory. Tyto trhaviny nesmějí obsahovat žádný nitroglycerín nebo podobné kapalné organické dusičnany a žádné chlorečnany.

	TRHAVINA, TYP C: UN číslo 0083

	Látky sestávající ze směsi chlorečnanu draselného a chlorečnanu sodného nebo chloristanu draselného, nebo chloristanu draselného, chloristanu sodného nebo chloristanu amonného a organických nitrosloučenin nebo hořlavých látek jako dřevěná moučka, hliníkový prášek nebo uhlovodíky. Látky mohou kromě toho obsahovat inertní součásti jako infuziórovou hlinku (křemelinu) a přísady jako barviva a stabilizátory. Tyto trhaviny nesmějí obsahovat žádný nitroglycerin nebo podobné kapalné nitroestery.

	TRHAVINA, TYP D: UN číslo 0084

	Látky sestávající ze směsi organických nitrosloučenin a hořlavých látek, jako uhlovodíků a hliníkového prášku. Látky mohou obsahovat inertní součásti jako infuzóriovou hlinku (křemelinu) a přísady jako barviva a stabilizátory. Tyto trhaviny nesmějí obsahovat nitroglycerin nebo podobné kapalné nitroestery, chlorečnany a dusičnan amonný. Pod toto pojmenování spadají ve všeobecnosti plastické trhaviny.

	TRHAVINA, TYP E: UN  čísla 0241, 0332

	Látky sestávající z vody, jako hlavní součásti a vysokého podílu dusičnanu amonného nebo jiných oxidačních prostředků, z nichž se část může nacházet v roztoku. Ostatními součástmi mohou být nitrované sloučeniny, jako trinitrotoluen, uhlovodíky nebo hliníkový prášek. Látky mohou obsahovat inertní součásti, jako infuzóriovou hlinku (křemelinu) a přísady, jako barviva a stabilizátory. Pod toto pojmenování spadají emulzní trhaviny, trhaviny typu slury a „vodní gely“.

	TRITONAL: UN číslo 0390

	Látka sestává ze směsi trinitrotoluenu (TNT) a hliníku. 

VÝBUŠNÉ LÁTKY, VELICE ZNECITLIVĚLÉ (LÁTKY, EVI), J.N.: UN  číslo 0482

Látky s hromadným nebezpečím výbuchu, které jsou tak znecitlivělé, že při normálních přepravních podmínkách vykazují jen malou pravděpodobnost na vyvolání k výbuchu nebo na přechodu z hoření k detonaci. Tyto látky musí také obstát v 5-ti zkušebních sériich.

VÝBUŠNÁ LÁTKA, VZOREK, vyjma inicializační trhaviny: UN  číslo 0190

Nové nebo již existující výbušné látky nebo předměty s výbušnou látkou, které dosud nejsou přiřazeny k žádnému z vyjmenování látek v kapitole 3.2, Tabulce A, a které podle pokynů příslušného  orgánu jsou všeobecně přepravovány v malých množstvích mimo jiné k pokusným, klasifikačním, výzkumným a vývojovým účelům, za účelem kontroly jakosti nebo jako obchodní vzorek.

POZN.: Výbušné látky nebo předměty s výbušnou látkou, které již jsou jmenovitě uvedené v  kapitole 3.2, tabulce A, pod tento pojem nespadají .

ZÁBLESKOVÝ PRÁŠEK: UN  čísla 0094, 0305

Pyrotechnické látky, které při zapálení vysílají intensivní světlo.

ZÁPALKY PRO NÁBOJE: UN  čísla 0044, 0377, 0378

Předměty sestávající se z kovu nebo plastových kapslí, ve kterých je obsaženo malé množství směsi rozněcovače nebo zažehovače;tyto se mohou lehce zapálit nárazem. Slouží jako zažehovací prostředek v nábojnicích ručních střelných zbraní a jako perkusní zažehovač hnací náplně.

HOŘLAVÁ ŠŇŮRA, trubkovitá s kovovým pláštěm: UN  číslo 0103

Předmět sestávající se z kovové trubky s duší z deflagragující výbušné látky.
ZÁPALNÁ ŠŇŮRA (BEZPEČNOSTNÍ ZÁPALNÁ ŠŇŮRA): UN  číslo 0105

Předmět sestávající z duše s jemnozrnným černým prachem, který je zahalen ohebným textilním vláknem s jedním nebo více ochrannými obaly. Předmět hoří po zažehnutí předem určenou rychlostí bez jakéhokoli výbušného účinku.

ZÁPALNICE:	UN  číslo 0066

Předmět, který se sestává z textilních vláken, která jsou pokryta černým prachem nebo některou jinou pyrotechnickou směsí a nachází se v ohebné hadici, nebo sestává se z duše z černého prachu v ohebném obalu z textilu. Předmět hoří podél svého lineárního prodloužení otevřeným plamenem a slouží k přenosu zážehu z jednoho zařízení na nálož nebo zažehovač.

	Zařízení aktivovatelné vodou, s redukovanou trhací náplní, s výmetnou náplní nebo hnací náplní: UN čísla 0248, 0249

	Předměty, jejichž funkce se odvozuje z fyzikálně chemické reakce jejich obsahu s vodou.

	ZAŘÍZENÍ ROZNĚTNÁ, pro trhací práce, NEELEKTRICKÁ: UN čísla 0360, 0361, 0500

	Neelektrické rozbušky, které jsou spojeny zápalnou šňůrou, rázovou trubkou, zápalnou hadicí nebo bleskovicí, které jsou spojeny bleskovicí, a které jsou těmito iniciovány. Může se jednat o roznětné zařízení se  zpožděním nebo bez něho. Pod toto pojmenování spadají také spojky obsahující bleskovici.

	ZAŘÍZENÍ ŘEZACÍ, KABEL, S VÝBUŠNOU LÁTKOU: UN číslo 0070

	Předměty sestávající ze zařízení tvaru nože, které je tisknuto malou náloží deflagrující výbušniny na opěrný talíř.

ZAŘÍZENÍ ŘEZACÍ, OHEBNÉ, PŘÍMÉ: UN čísla 0237, 0288

	Předměty sestávající z pušek, vytvarované do V a z detonující výbušné látky v ohebném plášti.

ZAŘÍZENÍ TRHACÍ, UVOLŇOVACÍ, S VÝBUŠNINOU pro ropné vrty, bez roznětky: UN  číslo 0099

Předměty sestávající z pouzdra s trhavinou pro ropné vrty bez rozněcovacího prostředku. Předmět se nasazuje k uvolnění horniny v okolí vrtného otvoru, aby se tím ulehčilo vytékání ropy z horniny.

ZAŽEHOVAČE: UN  čísla 0121, 0314, 0315, 0454

Předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných látek a sloužící k tomu, že vyvolají rozpad zažehovacího nebo zapalovacího řetězu. Předměty budou chemicky, elektricky nebo mechanicky rozpuštěny.

POZN.: Následující předměty nespadají pod tento pojem: ZAŽEHOVAČE; ZÁPALNÁ ŠŇŮRA; ZÁPALKY PRO NÁBOJE; ZÁPALNICE; ZÁPALNÁ ŠŇŮRA; STOPINY, NEVÝBUŠNÉ; ZAŽEHOVAČE HNACÍCH NÁPLNÍ; ZAŽEHOVAČE BEZ DETONAČNÍ INICIACE. Jsou v tomto glosáři zvlášť uvedeny.

	ZAŽEHOVAČE HNACÍCH NÁPLNÍ: UN čísla 0319, 0320, 0376

	Předměty sestávají z prostředku k zážehu a dodatkové náplně z deflagrující výbušniny, jako černý prach. Slouží jako zažehovač pro hnací náplně v nábojnicích pro děla atd.

ZAŽEHOVAČE, ZÁPALNÁ ŠŇŮRA: UN  číslo 0131

Předměty rozdílných nástaveb, které slouží k zažehnutí zápalnou šňůrou a jsou vyvolány třením, perkusí nebo elektřinou.

2.2.1.2	K přepravě nepřipuštěné látky a předměty

2.2.1.2.1	Výbušné látky, které vykazují podle kritérií Příručky zkoušky a kritéria nepřípustně vysokou citlivost nebo u kterých může nastoupit spontánní reakce, jakož i výbušné látky a předměty s výbušnou látkou, které nejsou v kapitole 3.2, tabulce A jmenovitě uvedené  nebo označené j.n.  nejsou připuštěny k přepravě.

2.2.1.2.2	Látky skupiny snášenlivosti A (1.1 A UN - čísel 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224, 0473) nejsou k přepravě připuštěny. 

	Předměty skupiny snášenlivosti K (1.2 K UN číslo 0020 a 1.3 K UN čísla 0021) nejsou k přepravě připuštěny.

2.2.1.3	Seznam hromadných pojmenování

	Klasifikační kód (viz  2.2.1.1.4)	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	1.1 A	0473	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N. (nepřipuštěny k přepravě, viz pod  2.2.1.2.2)	
	1.1 B	0461	SOUČÁSTI ROZNĚTNÝCH SYSTÉMŮ, J.N. 2.2.1.2.2	
	1.1. C	0474 0497 0498 0462	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N. LÁTKA POHONNÁ, KAPALNÁ LÁTKA POHONNÁ, TUHÁ PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N..	
	1.1 D	0475 0463	VÝBUŠNÉ LÁTKY, J.N. PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	Klasifikační kód (viz  2.2.1.1.4)	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	1.1 E	0464	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.1 F	0465	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N..	
	1.1 G	0476	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	
	1.1 L	0357 0354	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N. PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.2 B	0382	SOUČÁSTI ROZNĚTNÝCH SYSTÉMU, J.N.	
	1.2 C	0466	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N...	
	1.2 D	0467	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.2 E	0468	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.2 F	0469	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N..	
	1.2 L	0358 0248  0355	VÝBUŠNÉ LÁTKY, J.N. ZAŘÍZENÍ AKTIVOVATELNÁ VODOU s redukovanou trhací náplní, s výmetnou náplní nebo hnací náplní PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.3 C	0132  0477 0495 0499 0470	SOLI KOVŮ DEFLAGRAČNÍ AROMATICKÝCH NITROSLOUČENIN, J.N. VÝBUŠNÉ LÁTKY, J.N. LÁTKY POHONNÉ, KAPALNÉ LÁTKY POHONNÉ, TUHÉ PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.3 G	0478	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.	
	1.3 L	0359 0249  0356	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N. ZAŘÍZENÍ AKTIVOVATELNÁ VODOU s redukovanou trhací náplní, s výmetnou náplní nebo hnací náplní PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.4 B	0350 0383	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N. SOUČÁSTI ROZNĚTNÝCH SYSTÉMŮ, J.N..	
	1.4 C	0479 0351	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N. PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.4 D	0480 0352	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N. PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.4 E	0471	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.4 F	0472	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.4 G	0485 0353	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N. PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N.	
	1.4 S	0481 0349 0384	LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N. PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, J.N. SOUČÁSTI ROZNĚTNÝCH SYSTÉMŮ, J.N.	
	1.5 D	0482	LÁTKY VÝBUŠNÉ, VELICE ZNECITLIVĚLÉ (LÁTKY, EVI1), J.N.	
	1.6 N	0486	PŘEDMĚTY S VÝBUŠNOU LÁTKOU, VELMI ZNECITLIVĚLÉ (PŘEDMĚTY, EEI2).	
		0190 POZN	LÁTKA VÝBUŠNÁ, VZOREK, VYJMA INICIAČNÍ TRHAVINY Podtřídy a skupiny snášenlivosti budou v souladu s příslušným  orgánem a souhlasit s předpoklady v   2.2.1.1.4	
1)  EVI=  velmi intenzívně výbušné
2)  EEI= výbušné, extrémně intenzívní

2.2.2	Třída 2	Plyny

2.2.2.1	Kritéria

2.2.2.1.1	Pojem třídy 2 zahrnuje čisté plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více látkami, jakož i předměty, které takové látky obsahují.

	Plyny jsou látky, které:

(a)	při 50°C mají tenzi par vyšší než 300 kPa (3 bar), nebo

(b)	při 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa jsou zcela plynné

POZN.1: UN 1052 fluorovodík je látkou třídy 8

POZN.2: Čistý plyn smí obsahovat jiné složky, které pocházejí z výrobního procesu nebo, které jsou přidávány, aby zabezpečovaly stabilitu výrobku za předpokladu, že koncentrace těchto složek nemění zatřídění nebo přepravní podmínky jako stupeň plnění, plnicí tlak nebo zkušební tlak.

POZN.3: Pojmenování j.n. v pododdíle 2.2.2.3 může zahrnout čisté plyny, jakož i směsi plynů

2.2.2.1.2	Látky a předměty třídy 2 jsou rozděleny následovně:

1.	Stlačené plyny: plyny s kritickou teplotou nižší než 20°C;

	2.	Zkapalněné plyny: plyny s kritickou teplotou 20°C nebo vyšší;

	3.	Hluboce zchlazené zkapalněné plyny: plyny, které pro svou nízkou teplotu jsou během přepravy částečně kapalné;

4.	Pod tlakem rozpuštěné plyny: plyny, které jsou během přepravy rozpuštěny v rozpouštědle;

	5.	Tlakové obaly na plyn a nádoby malé, s plynem (plynové náboje);

	6.	Ostatní předměty, které obsahují plyn pod tlakem;

7.	Plyny, které nejsou pod tlakem, které podléhají zvláštním požadavkům (vzorky plynů).

2.2.2.1.3	Látkám a předmětům třídy 2, kterým jsou přiřazeny položky v pododdíle 2.2.2.3, budou podle svých nebezpečných vlastností přiřazeny jedné z následujících skupin:

	A	Dusivé

	O	Oxidující

	F	Hořlavé

	T	Jedovaté
	TF	Jedovaté, hořlavé

	TC	Jedovaté, žíravé

	TO	Jedovaté, oxidující

	TFC	Jedovaté, hořlavé žíravé

TOC	Jedovaté, oxidující, žíravé

	Jestliže podle těchto kritérií mají plyny nebo směsi plynů nebezpečné vlastnosti, které lze přiřadit více jak jedné skupině, mají skupiny označené písmenem T přednost před skupinami označenými A nebo O.

POZN.1:.Ve vzorovém předpisu UN, v IMDG -Technických pravidlech a v Technických instrukcích ICAO jsou plyny zařazovány na základě svého hlavního nebezpečí do jedné z následující tří podtříd:

Podtřída 2.1: 	Hořlavé plyny (odpovídá skupinám, které jsou označeném písmenem F)

Podtřída 2.2 :	Nehořlavé, nejedovaté plyny (odpovídá skupinám, které jsou označeny písmeny A nebo O)

Podtřída 2.3: 	Jedovaté plyny (odpovídá skupinám, které jsou označeným písmeny T, tzn. T, TF, TC, TO, TFC a TOC)

POZN.2: Tlakové plynové obaly a nádoby, malé, s plynem, jsou zařazeny odpovídajícím způsobem dle nebezpečí plynoucí z jejich obsahu ke skupinám A až TOC. Obsah se považuje za hořlavý, jestliže obsahuje více než 45% hmotnosti nebo více než 250 g hořlavých částí. Hořlavé části jsou plyny, které jsou hořlavé při normálním tlaku ve vzduchu, nebo látky nebo přípravky, v kapalné formě u kterých je bod hoření nejvýše 100°C.

POZN.3: Žíravé plyny se považují za jedovaté a proto se zařazují do skupiny TC, TFC, nebo TOC.

POZN.4: Směsi, které osahují více než 21% objemu kyslíku se zařazují jako oxidující

2.2.2.1.4	Pokud v kapitole 3.2 tabulce A jmenovitě uvedená směs třídy 2 připadá podle  kritérií uvedených v odstavcích 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.5 pod jinou číslici nebo skupinu, tak je třeba tuto směs vhodně zařadit dle těchto kritérií a přiřadit mu  vhodné pojmenování j.n.

2.2.2.1.5	Látky a předměty třídy 2 jmenovitě neuvedené v kapitole 3.2, tabulce A je třeba zařadit vhodně podle odstavců 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3 v pododdíle 2.2.2.3 uvedenému hromadnému pojmenování. Platí následující kritéria: 

	Dusivé plyny

	Plyny neoxidující, nehořlavé a nejedovaté, které v ovzduší za normálních podmínek existující kyslík zřeďují nebo vypuzují.

	Hořlavé plyny

	Plyny, které při teplotě 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa:

(a)	ve směsi o nejvýše 13% objemu plynu se vzduchem jsou hořlavé nebo

	(b)	nezávisle od spodní meze výbušnosti dosahují oblasti výbušnosti se vzduchem nejméně 12-ti % bodů

	Hořlavost musí být stanovena za pomoci pokusů nebo výpočtů dle metod schválených ISO (viz. ISO - norma 10156:1996).

	Pokud pro použití těchto metod jsou k dispozici pouze nedostatečné údaje, mohou být použity zkoušky podle srovnatelných metod, pokud jsou uznány příslušným  orgánem země původu.

	Není - li země původu smluvní zemí ADR, musí být tyto metody uznány příslušným  orgánem první smluvní zemí ADR, který přijde do styku se zásilkou.

	Oxidující plyny

	Plyny, které mohou obecně za přispění kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek účinněji než vzduch. Schopnost oxidace musí být stanovena za pomoci pokusů nebo výpočtů podle metod schválených ISO (viz. ISO - norma 10156:1996)

	Jedovaté plyny

POZN.: Plyny, které kvůli jejich žíravosti částečně nebo úplně odpovídají kritériím pro jedovatost a jsou zařazeny jako jedovaté. K vůli možnému dodatkovému nebezpečí žíravosti, viz. také kritéria pod nadpisem „Žíravé plyny“!

	Plyny:

(a)	o nichž je známo, že mají takový jedovatý nebo žíravý účinek na člověka, že představují nebezpečí pro zdraví člověka; nebo

(b)	o kterých se předpokládá, že mají takový jedovatý nebo žíravý účinek na člověka, protože při zkoušce podle pododdílu 2.2.61.1 vykazují hodnotu LC50 pro akutní jedovatost nejvýše 5000 ml/m3 (ppm).

	Pro zařazení směsi plynů (včetně par z látek jiných tříd) může být použit 

následující vzorec: 
1

LC50 jedovatá (směs) =
      n     fi

          Ti

 å

	
přičemž	fi =	molární zlomek i-té části směsi
	
Ti =	index jedovatosti i - té části směsi.
Hodnota Ti odpovídá hodnotě LC50 dle normy ISO 10298:1995 pokud hodnota LC50 není v normě ISO 10298:1995 uvedena, je třeba použít hodnotu LC50 , která je uvedena ve vědecké literatuře. Pokud hodnota LC50 není známa, vypočítá se index jedovatosti na základě nejnižší hodnoty LC50 z látek s podobnými fyziologickými a chemickými vlastnostmi nebo, je - li 	to jediná možnost, na základě pokusů.

	Žíravé plyny

	Plyny nebo směsi plynů, které k vůli svým žíravým účinkům zcela odpovídají kritériím pro jedovatost, je třeba zařadit jako jedovaté s dodatkovým nebezpečím žíravé.

	Směs plynů, která je z důvodu žíravého účinku a jedovatosti považována za jedovatou, obsahuje dodatkové nebezpečí žíravého účinku, jestliže prostřednictvím ověřených hodnot ve vztahu na člověka je známo, že je směs škodlivá pro kůži, oči nebo sliznici, nebo je - li hodnota LC50 žíravých částí směsi při výpočtu podle následujícího vzorce nejvýše 5000 ml/m3 (ppm):

LC50 jedovatá (směs) = 
1

å
     n      fCi

          TCi

	
přičemž	fCi =	molární zlomek i- té žíravé části směsi
	Tci =	index jedovatosti i- té žíravé části směsi. Hodnota Tci  odpovídá hodnotě LC50 dle normy ISO 10298:1995. Pokud hodnota LC50 není v normě ISO 10298:1995 uvedena, je třeba použít hodnotu LC50 , která je uvedena ve vědecké literatuře. Pokud hodnota LC50 není známa, vypočítá se číslo k označení jedovatosti na základě nejnižší hodnoty LC50 z látek s podobnými fyziologickými a chemickými vlastnostmi nebo je-li to jediná možnost na základě pokusů!

2.2.2.2	K přepravě nepřipuštěné plyny

2.2.2.2.1	Chemicky nestálé plyny třídy 2 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla - li učiněna potřebná opatření k zabránění všech možností nebezpečné reakce za normálních přepravních podmínek, jako např. rozklad, přeměna nebo polymerizace. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby neobsahovaly látky, které tyto reakce povzbuzují.

2.2.2.2.2	Následující látky a směsi nejsou připuštěny k přepravě:

	-	UN 2186 - CHLOROVODÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ;

	-	UN 2421 - OXID DUSITÝ;

	-	UN 2455 - METHYLNITRID;
-	hluboce zchlazené zkapalněné plyny, které nelze přiřadit klasifikačním kódům 3A, 3O nebo 3 F; 

•	pod tlakem rozpuštěné plyny, kterým nemohou být přiřazeny UN čísla 1001, 2073 nebo 3318.

2.2.2.3	Seznam hromadných pojmenování

	Stlačené plyny	
	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	1 A	1979 1980 1981 1956	PLYNY VZÁCNÉ, SMĚS, STLAČENÁ PLYNY VZÁCNÉ A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ PLYNY VZÁCNÉ A DUSÍK, SMĚS, STLAČENÁ PLYN STLAČENÝ, J.N.	
	1 O	3156	PLYN STLAČENÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.	
	1 F	1964 1954	UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J.N. PLYN, STLAČENÝ HOŘLAVÝ, J.N.	
	1 T	1955	PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, J.N.	
	1 TF	1953	PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	
	1 TC	3304	PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	
	1 TO	3303	PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.	
	1 TFC	3305	PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	
	1 TOC	3306	PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	

	Zkapalněné plyny	
	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	2 A	1058  1078                 1968 3163	PLYNY ZKAPALNĚNÉ, nehořlavé, překryté dusíkem, oxidem uhličitým nebo vzduchem PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK, J.N., jako směsi plynů s pojmenováním R..., které mají jako: směs F1 při 70°C tenzi par nepřesahující 1,3 MPa (13 bar) a při 50°C hustotu, která odpovídá minimálně hustotě Dichlorfluormethanu (1,30 kg/l); směs F2 při 70°C tenzi par nepřesahující 1,9 MPa (19 bar) a při 50°C hustotu, která odpovídá minimálně  hustotě Dichlorfluormethanu (1,21 kg/l); směs F3 při 70°C tenzi par nepřesahující 3 MPa (30 bar) a při 50°C hustotu, která odpovídá minimálně hustotě Chlordifluormethanu (1,09 kg/l); POZN.: Trichlorfluormethan (chladicí prostředek R11), 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí prostředek R 113), 1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan (chladící prostředek R 113a), 1-Chlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí prostředek R133) a 1-Chlor-1,1,2-trifluorethan (chladicí prostředek R133b)nejsou látkami třídy 2, mohou však být částmi směsí F1 až F3 INSEKTICID, PLYNNÝ, J.N. PLYN ZKAPALNĚNÝ, J.N.	

	Zkapalněné plyny	
	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	2 O	3157	PLYN ZKAPALNĚNÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.	
	2F	1010       1060           	SMĚSI 1,3 BUTADIEN A UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÉ, které mají při teplotě 70°C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa   (11 bar) a jejichž hustoty neklesnou při 50°C pod hodnotu 0525 kg/l POZN.1,2-butadien, stabilizovaný a 1,3-butadien, stabilizovaný má přiřazeno UN číslo 1010, viz. kapitola 3.2, tabulka A METHYLACETYLEN A PROPADIEN, směs, STABILIZOVANÁ, jako směsi methylacetylenu a propadienu s uhlovodíky, kterými jsou: SMĚS P1 obsahující nejvýše 63% objemu methylacetylenu a propadienu a nejvýše 24% objemu propanu a propenu, přičemž procentuální podíl nasycených uhlovodíků C4 musí být nejméně 14% objemu; SMĚS P2 obsahující nejvýše 48% objemu methylacetylenu a propadienu a nejvýše 50% objemu propanu a propenu, přičemž procentuální podíl nasycených uhlovodíků C4 musí být nejméně 5% objemu; jakož i směsi propadienu s 1% až 4% methylacetylenu	

    	Zkapalněné plyny	
	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	2 F	1965                           3354 3161	UHLOVODÍKY PLYNNÉ, směs, ZKAPALNĚNÁ, J.N., které jsou jako směsi: směs A při 70°C tenzi par nejvýše 1,1 MPa (11bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,525 kg/l směs A 01 při 70°C tenzi par nejvýše 1,6 MPa (16 bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,516 kg/l směs A 02 při 70°C tenzi par nejvýše 1,6 MPa (16 bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,505 kg/l směs A 0 při 70°C tenzi par nejvýše 1,6 MPa (16bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,495 kg/l směs A 1 při 70°C tenzi par nejvýše 2,1 MPa (21bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,485 kg/l směs B 1 při 70°C tenzi par nejvýše 2,6 MPa (26bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,474 kg/l směs B 2 při 70°C tenzi par nejvýše 2,6 MPa (26bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,463 kg/l směs B při 70°C tenzi par nejvýše 2,6 MPa (26bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,450 kg/l směs C při 70°C tenzi par nejvýše 3,1 MPa (31bar) a při 50°C hustotu nejméně 0,440 kg/l POZN. 1. Pro výše uvedené směsi jsou také přípustná jako označení látek následující obchodní pojmenování: pro směsi A, A01, A02, a A0 - Butan, pro směs C Propan POZN. 2. Jestliže předchází nebo následuje námořní nebo letecká přeprava, smí být pro UN 1965 UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. použit záznam UN 1075 PLYNY ROPNÉ, ZKAPALNĚNÉ INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N. ZKAPALNĚNÝ PLYN HOŘLAVÝ, J.N.	
	2 T	1967 3162	INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, J.N. ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, J.N.	
	2 TF	3355  3160	INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N. ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	
	2 TC	3308	ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	
	2 TO	3307	ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.	
	2 TFC	3309	ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	
	2 TOC	3310	ZKAPALNĚNÝ PLYN, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.	

	Hluboce zchlazené zkapalněné plyny	
	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	3 A	3158	PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, J.N.	
	3 O	3311	PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.	
	3 F	3312	PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.	

	Pod tlakem rozpuštěné plyny	
	Klasifikační kód	UN čísla	Pojmenování látek nebo předmětů	
	4	Jen v kapitole 3.2, tabulce A, jmenovitě uvedené látky jsou připuštěny k přepravě	

	Obaly a nádoby pro plyn, pod tlakem, malé, s plynem (plynové náboje)	
	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	5	1950 2037	OBALY PRO PLYN POD TLAKEM NÁDOBY, MALÉ, S PLYNEM (PLYNOVÉ NÁBOJE), bez odběrného ventilu, které nelze opětovně plnit	

	Jiné předměty, které obsahují plyn pod tlakem	
	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	6 A	3164  3164	PŘEDMĚTY POD PNEUMATICKÝM TLAKEM (ne se hořlavým plynem) nebo PŘEDMĚTY POD HYDRAULICKÝM TLAKEM (ne se hořlavým plynem)	
	6 F	3150  3150	PŘÍSTROJE, MALÉ, S PLYNNÝM UHLOVODÍKEM, s odběrným ventilem, nebo NÁDOBKY OPAKOVANĚ PLNITELNÉ PRO MALÉ PŘÍSTROJE S PLYNNÝM UHLOVODÍKEM, s odběrným ventilem	

	Vzorky plynů	
	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
	7 F	3167	VZOREK PLYNU, KTERÝ NENÍ POD TLAKEM, HOŘLAVÝ, J.N., který není hluboce zchlazený, kapalný	
	7 T	3169	VZOREK PLYNU, KTERÝ NENÍ POD TLAKEM, JEDOVATÝ, J.N., který není hluboce zchlazený, kapalný	
	7 TF	3168	VZOREK PLYNU, KTERÝ NENÍ POD TLAKEM, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N., který není hluboce zchlazený, kapalný	

2.2.3	Třída 3	Hořlavé kapaliny

2.2.3.1	Kritéria

2.2.3.1.1	Pojem třídy 3 zahrnuje látky, jakož i předměty, které obsahují látky této třídy, které:

	-	jsou kapalné látky podle odstavce (a) definice pojmu pro “kapaliny“ v oddíle 1.2.1;

	-	mají při 50°C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bar) a při 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa  nejsou zcela plynné a;

	-	mají bod vzplanutí nejvýše 61°C (k vůli odpovídající zkoušce viz. pododdíl 2.3.3.1).

	Pojem třídy 3 zahrnuje také kapaliny a tuhé látky v roztaveném stavu s bodem vzplanutí přes 61°C, které jsou zahřáté na nebo přes jejich bod vzplanutí a jsou podány k přepravě nebo přepravovány. Těmto látkám je přiřazeno UN číslo 3256.

	Pojem třídy 3 zahrnuje také znecitlivělé výbušné kapaliny. Znecitlivělé kapalné výbušné látky jsou látky, které jsou ve vodě nebo v jiné kapalině rozpuštěny nebo suspendovány k potlačení vytvoření výbušných vlastností homogenní kapalné směsi. V kapitole 3.2, tabulce A jsou tyto položky pod UN čísly 1204, 2059, 3064, 3343 a 3357.

	POZN. 1:	Nejedovaté a nežíravé látky s bodem vzplanutí vyšším jak 35°C, které v Příručce zkoušek a kritérií část III pododdíl 32.5.2 pevně stanovených podmínek zkoušek, neprobíhá u nich žádné samostatné hoření nejsou látkami třídy 3; jsou - li však tyto látky zahřáté na nebo přes jejich bod vzplanutí, a jsou - li v tomto stavu podány k přepravě nebo přepravovány, jsou látkami této třídy. 

	POZN. 2:	V rozdílu k   2.2.3.1.1 se považuje palivo pro dieselové motory nebo olej plynový nebo olej topný (lehký) s bodem vzplanutí přes 61°C do nejvýše 100°C jako látka třídy 3 UN čísla 1202.

	POZN. 3:	Kapaliny, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté s bodem vzplanutí pod 23°C a jedovaté látky s bodem vzplanutí od 23°C jsou látkami třídy 6.1 (viz. pododdíl 2.2.61.1).

	POZN. 4:	Prostředky boje proti škůdcům (pesticidy) s použitými kapalnými látkami a preparáty, které jsou velmi jedovaté, jedovaté nebo slabě jedovaté a mají bod vzplanutí od 23°C nebo více, jsou látkami třídy 6.1 (viz. pododdíl 2.2.61.1).

	POZN. 5:	Žíravé kapaliny s bodem vzplanutí 23°C nebo nad ním jsou látkami třídy 8 ((viz. pododdíl 2.2.6.11).

	POZN. 6:	UN 2734 aminy, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo UN 2734 POLYAMINY, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. a UN 2920 ŽÍRAVÉ, KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N. jsou látky třídy 8 (viz. pododdíl 2.2.8.1).

	POZN. 7:	Léčiva připravená k použití, např. kosmetika a léky, které jsou vyrobeny pro osobní potřebu a jsou baleny v obchodních baleních nebo baleních pro domácnost, nepodléhají předpisům pro ADR.

2.2.3.1.2	Látky a předměty třídy 3 jsou rozděleny následovně:

	F	Hořlavé kapaliny bez vedlejšího nebezpečí;
	
F1	Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do nejvýše 61°C;
F2	Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí přes 61°C, které zahřáté na nebo přes jejich bod vzplanutí jsou podány k přepravě nebo přepravovány (ohřívané látky);

	FT	Hořlavé kapaliny, jedovaté;

	FT1	Hořlavé kapaliny jedovaté;
	FT2	Prostředky k boji proti škůdcům (pesticidy);

	FC	Hořlavé kapaliny, žíravé;

	FTC	Hořlavé kapaliny, jedovaté žíravé.

	D	Znecitlivělé výbušné kapaliny

2.2.3.1.3	Ve třídě 3 přiřazené látky a předměty jsou v kapitole 3.2, tabulce A uvedeny. V kapitole 3.2, tabulce A jmenovitě neuvedené látky jsou podle předpisů tohoto oddíly být přiřazeny odpovídajícím položkám v pododdíle 2.2.3.3 a odpovídající obalové skupině. Hořlavé kapaliny jsou na základě jejich stupně nebezpečí, který vytvářejí při přepravě, přiřazeny následující obalové skupině:

Obalová skupina I:	Látky s vysokým nebezpečím: hořlavé kapaliny jejichž bod varu nebo začátek varu je nejvýše 35°C a hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí pod 23°C, které jsou buď podle pododdílu 2.2.61.1 velice jedovaté nebo podle kritérií v pododdíle 2.2.8.1 jsou silně žíravé;

Obalová skupina II:	Látky se středním nebezpečím: hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí pod 23°C, které nespadají pod obalovou skupinu I, vyjma látek v   2.2.3.1.4

Obalová skupina III:	Látky s nízkým nebezpečím: hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí od 23°C do 61°C včetně látek v   2.2.3.1.4

2.2.3.1.4	Kapalné nebo viskózní směsi včetně směsí a přípravků s nejvýše 20% nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6% v suché hmotě smějí mít přiřazeny obalovou skupinu III, jestliže jsou splněny následující požadavky:

	(a)	výška vrstvy rozpouštědla, která se oddělí při dělicí zkoušce rozpouštědla, musí činit méně než 3% celkové výšky zkušebního vzorku (viz. Příručka zkoušek a kritérií část III pododdíl 32.5.1) a
	(b)	viskozita1 a bod vzplanutí musí odpovídat následující tabulce:

	Extrapolovaná kinematická viskozita v (při střihové rychlosti blízké O) m2/s při 23°C	Doba výtoku t podle ISO 2431:1993       	Bod vzplanutí v °C	
		v s	při průměru výtokové trysky v mm		
	20 <    v     £      80 80 <   v    £      135 135 <   v   £     220 220 <   v   £     300 300 <   v   £     700 700 <     v     	20 <   t    £    60 60 <   t    £  100 20 <   t     £   32 32 <   t     £   44 44 <   t    £  100 100 <     t    	4 4 6 6 6 6	nad 17 nad 10 nad 5  nad - 1  nad - 5 - 5 a níže	
	
POZN.: Směsi s více než 20%, ale nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6% v suché hmotě jsou látky, kterým je přiřazeno UN číslo 	2059.

	Směsi s bodem vzplanutí pod 23°C

•	s více než 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku nebo
•	
•	s nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku více než 12,6% v suché hmotě 

jsou látkami třídy 1 (UN číslo 0340 nebo 0342) nebo třídy 4.1 (UN číslo 2555, 2556, 2557).

2.2.3.1.5	Nejedovaté a nežíravé roztoky a homogenní směsi s bodem vzplanutí  23°C nebo výše (viskózní látky, jako barviva nebo laky, vyjma látek obsahujících více než 20% nirtocelulózy) v nádobách o obsahu nejvýše 450 litrů, nepodléhají předpisům ADR, jestliže při dělicí zkoušce rozpouštědla (viz.  Příručka zkoušek a kritérií část III pododdíl 32.5.1) výška oddělené vrstvy rozpouštědla činí méně než 3% celkové výšky a jestliže látky při 23°C ve výtokovém kelímku podle normy ISO 2431:1993 s tryskou průměru 6 mm vykazují dobu výtoku:

	(a)	nejméně 60 sekund, nebo

	(b)	nejméně 40 sekund a neobsahují více než 60% látek třídy 3.

2.2.3.1.6	Jestliže látky třídy 3 připadnou z důvodu přísad do jiných oblastí nebezpečnosti než ty, patřící k jmenovitě uvedeným látkám v kapitole 3.2, tabulce A, zařadí se tyto směsi nebo roztoky k těm číslům nebo skupinám, ke kterým na základě skutečného nebezpečí patří.

	POZN: Pro zařazení roztoků a směsí (jako preparáty, přípravky a odpady) viz. také oddíl 2.1.3.

2.2.3.1.7	Na základě kritérií v oddíle 2.3.2 a kritérií v   2.2.3.1.1 může být také stanoveno, zda jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, příp. roztok nebo směs, která obsahuje jmenovitě uvedenou látku je takové povahy, že tento roztok nebo tato směs nepodléhají ustanovením této třídy (viz. také oddíl 2.1.3).

2.2.3.2	K přepravě nepřipuštěné látky

2.2.3.2.1	Látky třídy 3, které lehce peroxidují (jako ether nebo určité kyslíkaté hetorocyklické látky), smějí být přepravovány jen tehdy, jestliže nepřekročí obsah peroxidu 0,3% přepočítáno na peroxid vodíku (H2O2). Obsah peroxidu se stanoví podle 2.3.3.2.

2.2.3.2.2	Chemicky nestabilní látky třídy 3 je připuštěno přepravovat jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění nebezpečné reakce rozpadu nebo polymerické reakce během přepravy. Za tímto účelem musí být také provedena opatření, aby nádoby neobsahovaly látky, které by takové reakce mohly podporovat.

2.2.3.2.3	V kapitole 3.2 tabulce A neuvedené znecitlivělé výbušné kapaliny nejsou připuštěny k přepravě jako látky třídy 3.

2.2.3.3	Seznam hromadných pojmenování

Vedlejší nebezpečí	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
				
		1133	LEPIDLA, obsahující hořlavou kapalnou látku	
		1136	DEHTOVÉ DESTILÁTY	
		1139	ROZTOK OCHRANNÉHO NÁTĚRU (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karosérií vozidel, vnitřní nátěry sudů)	
		1169	EXTRAKTY, AROMATICKÉ, KAPALNÉ	
		1197	EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ	
		1210 1210	BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH BAREV, (včetně ředidel a rozpouštědel tiskařských barev), HOŘLAVÉ 	
		1263	BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev)	
		1263	PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidel a rozpouštědel)	
		1266	VÝROBKY KOSMETICKÉ se hořlavými rozpouštědly	
		1293	TINKTURY, LÉKAŘSKÉ	
	           F1	1306	PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO, KAPALNÉ	
		1866	ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý	
		1999	DEHTY KAPALNÉ, včetně silničních asfaltů a olejů, bitumenů a drcených bitumenů	
		3065	ALKOHOLICKÉ NÁPOJE	
		3269	PRYSKYŘICE POLYESTEROVĚ, VÍCESLOŽKOVÉ 	
		1224	KETONY KAPALNÉ,J.N.	
		1268	ROPNÉ DESTILÁTY J.N. nebo	
Bez vedlejšího nebezpečí		1268	ROPNÉ PRODUKTY J.N.	
F		1987	ALKOHOLY, J.N. 	
		1989	ALDEHYDY, J.N.	
		2319	UHLOVODÍKY TERPENICKÉ, J.N.	
		3271	ÉTER, J.N.	
		3272	ESTER, J.N.	
		3295	UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.	
		3336	THIOLY, KAPALNÝ, J.N. nebo	
		3336	THIOLY, SMĚS, KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, J.N.	
		1993	HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N.	
	              F2			
		3256  	ZAHŘÍVANÁ KAPALNÁ LÁTKA, HOŘLAVÁ, J.N., s bodem vzplanutí přes 610 C	
	Látky zahřáté			
		
		1228	THIOLY, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N. nebo	
		1228	THIOLY, SMĚS, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N. 	
		1986	ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	
		1988 	ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	
	          FT1	2478	ISOKTANÁTY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo	
		2478	ROZTOKY ISOKTANÁTU,HOŘLAVÉ,JEDOVATÉ, J.N.	
		3248	LÉČIVA KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ, J.N.	
		3273	NITRILY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.	
		1992	HOŘLAVÁ KAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, J.N.	
				
Jedovaté FT		2758	KARBAMÁTY-PESTICIDY, KAPALNÉ,HOŘLAVÉ,JEDOVATÉ	
		2760	PESTICID NA BÁZI ARZÉNU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		2762	PESTICID CHLOROVANÝ UHLOVODÍK, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		2764	PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		2772	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		2776	PESTICID OBSAHUJÍCÍ MĚĎ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		2778	PESTICID OBSAHUJÍCÍ RTUŤ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	

		2780	PESTICID NA BÁZI SUBSTITUOVANÝCH NITROFENOLU, K	
			KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		2782	PESTICID NA BÁZI BIPTRIDILIA, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ,	
		FT2		JEDOVATÝ	
	Pesticid (s bodem vzplanutí pod 230C)		PESTICID NA BÁZI ORGANICKÝCH SLOUČENIN FOSFORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
	3024	PESTICID-DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		3346	PESTICID-DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		3350	PYRETHROID-PESTICID, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ	
		3021	PESTICID  KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ, J.N.	
		POZNAMKA:Klasifikace pesticidu pod položkou se provádí na základě aktivních součástí stavu agregátů pesticidů a podle všech možných případných nebezpečí.	
				
		2733	AMINY, HOŘLAVÉ, ŽIRAVÉ, J.N. nebo	
			2733	POLYAMINY, HOŘLAVÉ, ŽIRAVÉ, J.N.	
Žíravé	FC	2985	CHLORSILANY, HOŘLAVÉ, ŽIRAVÉ, J.N. 	
		3274	ALKOHOLÁTY, ROZTOKY v alkoholu, J.N.	
		2924	HOŘLAVÁ LÁTKA ŽIRAVÁ, J.N.	
			
Jedovaté, žíravé		FTC	3286 HOŘLAVÁ KAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	

Znecitlivělé, výbušné kapaliny	 D	Jen v kapitole 3.2 tabulce A uvedené látky jsou připuštěny	
		k přepravě jako látky třídy 3	

2.2.41	Třída 4.1 	Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky 

2.2.41.1	Kritéria

2.2.41.1.1	Pojem třídy 4.1 zahrnuje hořlavé látky a předměty, znecitlivělé výbušné látky, které podle písmene a) definice “tuhý“ uvedené v oddíle 1.2.1, jsou tuhé látky, jakož i samovolně se rozkládající tuhé nebo kapalné látky.

	Třídě 4.1 jsou přiřazeny :

-	lehce hořlavé tuhé látky a předměty (viz   2.2.41.1.3 až 2.2.41.1.8);

-	látky tuhé nebo kapalné samovolně se rozkládající (viz   2.2.41.1.9 až 2.2.41.1.17);

-	znecitlivělé výbušné tuhé látky (viz   2.2.41.1.18);

•	příbuzné látky látkám samovolně se rozkládajícím (viz   2.2.41.1.19).

2.2.41.1.2	Látky a předměty třídy 4.1 se dělí následovně :

F	Hořlavé tuhé látky bez vedlejšího nebezpečí

F1	Organické látky
F2	Organické látky, roztavené
F3	Anorganické látky

FO	Hořlavé tuhé látky, podporující hoření

FT	Hořlavé tuhé látky, jedovaté

FT1	Organické látky, jedovaté
FT2	Anorganické látky, jedovaté

FC	Hořlavé tuhé látky, žíravé

FC1	Organické látky, žíravé
FC2	Anorganické látky, žíravé

D	Znecitlivělé výbušné tuhé látky bez vedlejšího nebezpečí

DT	Znecitlivělé výbušné tuhé látky, jedovaté

SR	Látky samovolně se rozkládající

SR1	Látky, u kterých se nevyžaduje řízení teploty
SR2	Látky, u kterých se vyžaduje řízení teploty 

	Hořlavé tuhé látky

	Definice a vlastnosti

2.2.41.1.3	Hořlavé tuhé látky jsou lehce hořlavé tuhé látky , které se mohou zapálit třením.

	Lehce hořlavé tuhé látky jsou práškovité, zrnité nebo pastovité látky, které jsou nebezpečné, jestliže po krátkém styku se zápalným zdrojem jako např. s hořící zápalkou se mohou lehce zapálit a plamen se po zapálení rychle rozšiřuje. Nebezpečí přitom nemusí vycházet jen z ohně, nýbrž také z jedovatých splodin produktů hoření. Kovový prášek je kvůli těžkostem při hašení ohně zvláště nebezpečný, protože normální hasící prostředky jako oxid uhličitý nebo voda mohou zvětšit nebezpečí. 

	Přiřazení

2.2.41.1.4	Látky a předměty, které jsou třídě 4.1 přiřazeny jako hořlavé tuhé látky jsou uvedeny v kapitole 3.2 tabulce A. Přiřazení organických látek a předmětů, které nejsou v kapitole 3.2 tabulce A jmenovitě uvedeny, pod příslušnou položkou 2.2.41.3 podle ustanovení kapitoly 2.1 se může provést na základě zkušenosti nebo na základě výsledků postupů zkoušek podle Příručky zkoušky a kritéria část III, pododdíl 33.2.1. Přiřazení jmenovitě neuvedeným anorganických látek musí být provedeno na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria část III pododdíl 33.2.1; přičemž musí být zohledněny rovněž zkušenosti, vedou-li k přísnějšímu zařazení. 

2.2.41.1.5	Jestliže se jmenovitě neuvedené látky na základě zkušebního postupu podle Příručky zkoušky a kritéria část III pododdílu 33.2.1 zařazují k položkám v pododdíle 2.2.41.3, platí následující kritéria:

(a)	Práškovité, zrnkovité nebo pastovité látky s výjimkou kovového prášku nebo prášku kovových slitin se klasifikují jako lehce hořlavé látky třídy 4.1, jestliže se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zápalným zdrojem (např. hořící zápalkou) nebo plamen se po zapálení rychle rozšiřuje, čas vyhoření je menší než 45 s na měrnou vzdálenost 100 mm nebo rychlost vyhoření je větší než 2,2 mm/s.

(a)	Kovový prášek nebo prášek kovových slitin se přiřazuje třídě 4.1, jestliže může být zapálen plamenem a reakce se rozšíří na celý vzorek za 10 minut nebo méně. Tuhé látky, které se třením mohou zapálit, se musí zařadit do třídy 4.1 analogicky k existujícím položkám (např. zápalky) nebo v souladu s příslušným zvláštním ustanovením.

2.2.41.1.6	S pomocí zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 33.2.1 a kritérií v 2.2.41.1.4 a 2.2.41.1.5 může se také zjistit, jestli jmenovitě uvedená látka je taková, že nepodléhá předpisům této třídy. 

2.2.41.1.7	Spadají-li látky třídy 4.1 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých v kapitole 3.2 tabulce A jmenovitě uvedené látky patří, jsou tyto směsi přiřazeny položkám, ke kterým na základě jejich skutečného nebezpečí patří. 

POZN: Pro přiřazení roztoků a směsí (jako přípravků a odpadu) viz také oddíl 2.1.3.
	Přiřazení k obalovým skupinám 

2.2.41.1.8	Hořlavé tuhé látky zařazené pod různé položky tabulce A kapitoly 3.2 jsou přiřazeny obalovým skupinám II nebo III na základě zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria část III pododdíl 33.2.1 a v souladu s následujícími kritérii:

(a)	Lehce hořlavé tuhé látky, které mají při zkoušce čas vyhoření menší než 45 s na měrnou vzdálenost 100 mm, jsou přiřazeny obalové skupině II, proběhl-li plamen navlhčenou zónou; přiřazeny obalové skupině III, jestliže navlhčená zóna zabrání rozšíření plamene po dobu minimálně 4 minut.

(a)	Kovový prášek nebo prášek kovových slitin je přiřazen obalové skupině II, jestliže se rozšíří reakce při zkoušce po celém vzorku za 5 minut nebo méně; přiřazen obalové skupině III, jestliže se rozšíří reakce při zkoušce po celém vzorku za více než 5 minut.

	U tuhých látek, které třením mohou vzplanout, následuje přiřazení obalové skupině v analogii k existujícím položkám nebo v souladu s odpovídajícím zvláštním ustanovením.

	Samovolně se rozkládající látky 

	Definice 

2.2.41.1.9	Pro účely ADR jsou samovolně se rozkládající látky tepelně nestabilní látky, které se mohou také bez přítomnosti kyslíku (vzduchu) silně exotermicky rozkládat. Látky se nepovažují jako samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 jestliže:

(a)	jsou výbušnými látkami dle kritérií pro třídu 1;

(a)	jsou látkami podporujícími hoření odpovídající přiřazovacímu postupu pro třídu 5.1 (viz pododdíl 2.2.51.1);

(a)	jsou organickými peroxidy podle kritérií pro třídu 5.2 (viz pododdíl 2.2.52.1);

(a)	jejich teplota rozkladu je menší než 300 J/g; nebo

(a)	jejich teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) (viz pozn. 2) u odesílaného kusu o 50 kg je vyšší než 750 C. 

POZN. 1: Rozkládané teplo může být určeno libovolnou mezinárodně uznávanou metodou, např. dynamickou diferenční kalorimetrií a dle adiabatické kalorimetrie.

POZN. 2: Teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) je nejnižší teplota, při které se látka uložená v obalu používaném během přepravy může exotermně rozkládat. Potřebné předpisy k určení této teploty jsou obsaženy v Příručce zkoušek a kritérií část II kapitola 20 a oddíl 28.4.
POZN. 3: Látky, které vykazují vlastnosti samovolně se rozkládajících látek, musí být zařazeny jako takové, i když tyto látky vykazují podle 2.2.42.1.5 pozitivní výsledek zkoušky pro přiřazení třídě 4.2.

	Vlastnosti

2.2.41.1.10	Rozklad látek samovolně se rozkládajících může být vyvolán teplem, stykem s katalytickými nečistotami (např. kyselinami, sloučeninami těžkých kovů, zásadami) třením nebo úderem. Rychlost rozpadu se zvyšuje se stoupající teplotou a je rozdílná podle druhu látky. Rozklad může, zvláště jestliže nedojde k zapálení, mít za následek vývin jedovatých plynů nebo par. U určitých látek samovolně se rozkládajících musí být řízená teplota. Některé látky samovolně se rozkládající se mohou především pod uzavřením výbušně rozkládat. Tato vlastnost může být zmenšena po přidání ředidel nebo při použití vhodných obalů. Určité látky samovolně se rozkládající prudce hoří. Látky samovolně se rozkládající jsou například určité sloučeniny níže uvedených typů:

	alifatické azosloučeniny (-C-N=N-C-)
	organické azidy (-C-N3);
	diazoniové soli (-CN2 + Z-);
	N - nitroso sloučeniny (-N-N=O);
	aromatické sulfohydrazidy (-SO2-NH-NH2).

	Tento výčet je neúplný, látky s jinými reaktivními skupinami a určité látkové směsi mohou mít podobné vlastnosti. 

	Zařazení 

2.2.41.1.11	Látky samovolně se rozkládající jsou na základě jejich stupně nebezpečnosti rozděleny do sedmi typů. Typy látek samovolně se rozkládající začínají od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, ve kterém byl zkoušen, až po typ G který nepodléhá ustanovením pro látky samovolně se rozkládající třídy 4.1.přiřazení látek samovolně se rozkládající typů Baž F přímo závisí na největším přípustném množství v jednom obalu. Zásady pro zařazování, jeho postupy, zkušební metody a kritéria a vzor vhodného zkušebního protokolu jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria část II.

2.2.41.1.12	Již klasifikované a vhodnému hromadnému pojmenování přiřazené látky jsou uvedeny v pododdíle 2.2.41.4 společně s odpovídajícím UN číslem a vhodnou metodou balení a popřípadě kritickou teplotou a řízenou teplotou.

	Tato hromadná pojmenování udávají :

-	typ (B až F) látek samovolně se rozkládajících viz odstavec 2.2.41.1.11;

-	skupenství (kapalné tuhé) ;

-	popřípadě řízenou teplotu, viz. 2.2.41.1.17.

	Přiřazení samovolně se rozkládajících látek uvedených v pododdíle 2.2.41.4 se provádí na základě technicky čisté látky (pokud není zvlášť uvedena menší koncentrace jak 100 %).

2.2.41.1.13	Klasifikací látek samovolně se rozkládajících nebo přípravků látek samovolně se rozkládajících, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.41.4, jakož i jejich přiřazení k hromadnému pojmenování provedou příslušné  orgány země původu na základě zkušebního protokolu. Osvědčení o schválení musí obsahovat zařazení a odpovídající přepravní podmínky. Jestliže země původu není smluvní stranou ADR, musí zařazení a přepravní podmínky uznat příslušný  orgán první smluvní strany ADR, která přijde do styku se zásilkou. 

2.2.41.1.14	Aktivační přísady jako zinkové sloučeniny se mohou přidat určitým látkám samovolně se rozkládajícím ke změně jejich reakční schopnosti. Podle typu a koncentrace aktivační přísady může poklesnout tepelná stabilita, a to může mít za následek změnu výbušných vlastností. Pokud dojde ke změně jedné z těchto vlastností, je třeba nový přípravek hodnotit podle způsobu zařazení. 

2.2.41.1.15	Vzorky látek samovolně se rozkládajících nebo přípravků látek samovolně se rozkládajících, které nejsou vyjmenovány v pododdíle 2.2.41.4, pro které nejsou úplná zkušební data k dispozici a které je nutno přepravit k provedení dalších zkoušek a hodnocení, je třeba zařadit pod odpovídající položku typu C látek samovolně se rozkládajících, jestliže 

-	podle zjištěných údajů není vzorek nebezpečnější než nějaká látka samovolně se rozkládající typ B;

- 	vzorek je zabalen podle metody balení OP2 a hmotnost na dopravní jednotku nepřesahuje 10 kg;

-	dostupná data ukazují, že řízená teplota pokud je, je dostatečně nízká, aby se zabránilo nebezpečnému rozkladu a zároveň dostatečně vysoká, aby se předešlo nebezpečné separaci fází.

	Znecitlivění 

2.2.41.1.16	Pro zajištění bezpečné přepravy látek samovolně se rozkládajících, jsou tyto v mnoha případech znecitlivělé ředidlem. Jestliže je pevně stanoven procentní obsah látky, vztahuje se k obsahu hmoty, zaokrouhlené na nejbližší celou číslici. Jestliže je použito ředidlo, musí být látka samovolně se rozkládající spolu s ředidlem vyzkoušena, a to v koncentraci a formě užívaných k přepravě. Ředidla, kterými se látka samovolně se rozkládající při uvolňování z obalu může obohatit na nebezpečný stupeň, se nesmějí používat. Každé ředidlo se musí s látkou samovolně se rozkládající snášet. Z toho pohledu jsou tuhá nebo kapalná ředidla snášenlivá, jestliže nemají žádné nepříznivé účinky na tepelnou stabilitu a druh nebezpečnosti látky samovolně se rozkládající.Tekutý roztok ve tvaru vyžadující řízení teploty (viz 2.2.41.1.14) mající bod varu nejméně 60;C a bod vzplanutí ne nižší než o 5°C. Bod varu kapaliny může být o 50°C vyšší než řízená teplota samovolně se rozkládající látky. 

Ustanovení o řízení teploty 

2.2.41.1.17	Určité, samovolně se rozkládající látky smějí být přepravovány pouze za podmínek řízené teploty. Řízenou teplotou se rozumí maximální teplota, při které mohou být samovolně se rozkládající látky bezpečně přepravovány. Předpokládá se, že teplota bezprostředního okolí kusu přesáhne během přepravy hodnotu 55°C pouze na relativně krátkou dobu za 24-hodinový časový interval. V případě výpadku systému řízení teploty, může být nutné provést nouzová opatření. Kritická teplota je teplota, při niž musí být provedena nouzová opatření.Řízená a kritická teplota jsou odvozeny od teploty samourychlujícího se rozkladu SADT (viz. tabulku 1). SADT  musí být stanovena za účelem rozhodnutí, zda látka musí být přepravována při řízené teplotě. Předpisy pro stanovení SADT- viz Příručka zkoušky a kritéria, část II,kapitola 20, oddíl 28.4.

Tabulka 1:Odvození řízených a kritických teplot

Typ	    SADTa	    Řízená teplota 	   Kritická teplota	
Jednotlivé obaly   a IBC	 20°C a méně	  o 20°C nižší než  SADT	  o 10°C nižší než   SADT	
	 20°C až 35°C	  o 15°C nižší než   SADT	  o 10°C nižší než  SADT	
	 více než 35°C	  o 10°C nižší než   SADT	  o 5°C nižší než  SADT	
Cisterny	 více než 50°C	  o 10°C nižší než  SADT	  o 5°C nižší než  SADT	

a	SADT pro látky v obalech pro přepravu

Přepravovat při řízené teplotě se musí samovolně se rozkládající látky, u kterých je SADT menší než 55°C. Řízené a kritické teploty jsou uvedeny v 2.2.41.4. Skutečná teplota při přepravě smí být nižší než řízená teplota, avšak musí být stanovena tak, nedošlo k nebezpečnému oddělování (separaci) fází.

	Znecitlivělé výbušné tuhé látky

2.2.41.18	Znecitlivělé tuhé výbušné látky jsou látky, které jsou vodou nebo alkoholem navlhčeny nebo jinou látkou zředěny, aby se jejich výbušné vlastnosti potlačily. Tyto položky jsou v seznamu nebezpečných věcí v kapitole 3.2, tabulce A označeny následujícími UN-čísly: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317,3319 a 3344 a pokud je dodrženo zvláštní ustanovení 15 kapitoly 33, UN-čísla 0154, 0155, 0209, 0214, 0215 a 0234 a pokud je dodrženo zvláštní ustanovení 18 v kapitole 3.3 UN číslo 0220.

	Příbuzné látky k samovolně se rozkládajícím látkám

2.2.41.19	Látky, které

(a)	jsou podle zkušební řady 1 a 2 předběžně přiřazeny třídě 1, avšak podle zkušební řady 6 jsou vyňaty z platnosti třídy 1,

(a)	nejsou samovolně se rozkládajícími látkami třídy 4.1, a

(a)	nejsou látkami třídy 5.1 nebo 5.2, 

budou právě tak přiřazeny třídě 4.1 položkám UN-čísel 2956,3241,3242 a 3251.

2.2.41.2	K přepravě nepřipuštěné látky

2.2.41.2.1	Chemicky nestabilní látky třídy 4.1 jsou připuštěny k přepravě pouze, pokud byla provedena potřebná opatření zabraňující nebezpečné rozkladné nebo polymerisační reakci v průběhu přepravy. Za tímto účelem se musí dbát zvláště na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce podpořily. 

2.2.41.2.2	Hořlavé tuhé látky, podporující hoření, kterým je přiřazeno UN číslo 3097, nejsou k přepravě připuštěny, ledaže by odpovídaly předpisům pro třídu 1 (viz také pododdíl 2.1.3.7).

2.2.41.2.3	Následující látky nejsou k přepravě připuštěny :

-	samovolně se rozkládající látky typu A [viz Příručka zkoušek a kritérií část II, oddíl 20.4.2 (a)];

-	sulfidy fosforu, které nejsou prosty bílého nebo žlutého fosforu;

-	jiné, než v kapitole 3.2 tabulce A uvedené znecitlivělé tuhé výbušné látky;

-	anorganické hořlavé látky v roztaveném stavu, s výjimkou UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ;

-	azid barnatý s obsahem méně než 50 % (hmotnosti) vody.

2.2.41.3	Seznam hromadných pojmenování

Vedlejší nebezpečí	Klasifikační Kód	UN číslo	Pojmenování látky nebo předmětů	
						
				3175	TUHÉ LÁTKY, OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVÉ KAPALNÉ LÁTKY, J.N. 	
		organické	F1	1353	VLÁKNA IMPLEMENTOVANÁ SE SLABĚ NITKOVANOU CELULÓZOU, J.N.	
	bez vedlej-šího nebez-pečí			1353	TKANINY IMPLEMENTOVANÉ SE SLABĚ NITKOVANOU CELULÓZOU, J.N. 	
				1325	HOŘLAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY, J.N. 	
						
		organické roztavené	 F2	3176	HOŘLAVÉ ORGANICKÉ TUHÉ LÁTKY V ROZTAVENÉM STAVU, J.N.	
						
hořlavé				3089	HOŘLAVÝ KOVOVÝ PRÁŠEK, J.N.a b	
tuhé látky F		anorga-nické	 F3	3181	SOLI KOVOVÉ, ORGANICKÝCH SLOUČENIN, HOŘLAVÉ, J.N. 	
				3182	HYDRIDY KOVŮ HOŘLAVÉ, J.N.c 	
				3178	HOŘLAVÉ ANORGANICKÉ TUHÉ LÁTKY, J.N. 	
						
	podporující hoření         FO	3097	HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY, HOŘLAVÉ (OXIDAČNĚ) PŮSOBÍCÍ, J.N. (k přepravě nepřipuštěny, viz odstavec 2.2.41.2.2)	
						
	 jedovaté	organické	FT1	2926	HOŘLAVÉ ORGANICKÉ TUHÉ LÁTKY, JEDOVATÉ, J.N. 	
	          FT				
		anorga-nické	 FT2	3179	HOŘLAVÉ ANORGANICKÉ TUHÉ LÁTKY, JEDOVATÉ, J.N. 	
						
		organické	FC1	2925	HOŘLAVÉ ORGANICKÉ TUHÉ LÁTKY, ŽÍRAVÉ, J.N. 	
	žíravé FC					
		anorga-nické	FC2	3180	HOŘLAVÉ ANORGANICKÉ TUHÉ LÁTKY, ŽÍRAVÉ, J.N. 	

				3319	NITROGLYCERIN SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, TUHÁ, J.N., s více jak 2hm.-%, ale nejvýše 10hm.% nitroglycerinu	
znecitli-vělé výbušnélátky	bez vedlejšího nebezpečí	D	3344	PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT (PETN) SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, TUHÁ J.N. s více jak 10 hm.-%, ale nejvýše 20 hm.-% PETN	
				(není k dispozici žádné další hromadné pojmenování. Dále nad to jsou připuštěny k přepravě jen v kapitole 3.2, tabulce A uvedené látky jako látky třídy 4.1	
						
		 jedovaté	 DT	jen v kapitole 3.2 tabulce A uvedené látky jsou připuštěny k přepravě jako látky třídy 4.1	

					LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP A, KAPALNÁ  LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP A TUHÁ	(k přepravě nepřipuštěné viz 2.2.41.2.3)	
				3221	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP B, KAPALNÁ	
				3222	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP B, TUHÁ	
				3223	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP C, KAPALNÁ	
				3224	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP C, TUHÁ	
	u kterých není potřeba řízení teploty 	SR1	3225	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP D, KAPALNÁ	
				3226	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP D, TUHÁ 	
				3227	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP E, KAPALNÁ 	
 látky sa-movolně se rozklá-dající 				3228	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP E, TUHÁ	
				3229	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP F, KAPALNÁ 	
				3230	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP F, TUHÁ	
        SR					LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP G, KAPA-LNÁ S ŘÍZENOU TEPLOTOU LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP G, TUHÁ S ŘÍZENOU TEPLOTOU	 (nepodléhá platným předpisům pro třídu 4.1 viz.2.2.41.1.11)	 	

				3231	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP B, KAPALNÁ, S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
				3232	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP B, TUHÁ, S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
				3233	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZPADAJÍCÍ TYP C, KAPALNÁ S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
	u kterých je řízení  teploty potřebné	 SR2	3234	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP C, TUHÁ S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
				3235	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ TYP D, KAPALNÁ, S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
				3236	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP D, TUHÁ, S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
				3237	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP E, KAPALNÁ, S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
				3238	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP E, TUHÁ, S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
				3239	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP F, KAPALNÁ, S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	
				3240	LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP F, TUHÁ, S ŘÍZENOU TEPLOTOU 	

___________
a 	Kovy a směsi kovů v práškové nebo jiné hořlavé formě, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2

b 	Kovy a směsi kovů v práškové nebo jiné hořlavé formě, které ve styku s vodou vyvijejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3

c 	Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvijejí hořlavé plyny jsou látkami třídy 4.3. Tetrahydroboritan hlinitý nebo tetrahydroboritan v přístrojích je látkou třídy 4.2 UN číslo 2870.

2.2.41.4	Seznam látek samovolně se rozkládajících 

 POZN.: Pro metody balení viz 4.1.4.1, pokyn pro balení P 520 a 4.1.7.1

LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ 	Koncen-trace (%)	Obalo-vá metoda	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN-druho-vá/ skupi-nová polož-ka	Poz-námky 	
AZOFORMAMID (1,1AZOBIDFORMAMID), přípravek, TYP B, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY	< 100	OP5			3232	(1) (2)	
AZOFORMAMID (1,1AZOBIDFORMAMID), PŘÍPRAVEK TYP C	< 100	OP6			3224	(3)	
AZOFORMAMID (1,1AZOBIDFORMAMID), přípravek, TYP C, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY	< 100	OP6			3234	(4)	
AZOFORMAMID (1,1AZOBIDFORMAMID), PŘÍPRAVEK TYP D	< 100	OP7			3226	(5)	
AZOFORMAMID (1,1AZOBIDFORMAMID), přípravek, TYP D, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY	< 100	OP7			3236	(6)	
2,2‘-AZODI(2,4-DIMETYL-4-METOXYVALERONITRIL)	100	OP7	-5	+5	3236		
2,2‘-AZODI(2,4-DIMETYLVALERONITRIL)	100	OP7	+10	+15	3236		
2,2‘-AZODI-(ETYL-2-METYLPROPIONÁT)	100	OP7	+20	+25	3235		
1,1´- AZODI-(HEXAHYDROBENZONITRIL)	100	OP7			3226		
2,2´- AZODI-(ISOBUTYRONITRIL	100	OP6	+40	+45	3234		
2,2´- AZODI-(ISOBUTYRONITRIL), jako pasta na vodní bázi	< 50	OP6			3224		
2,2‘-AZODI(2-METYLBUTYRONITRIL)	100	OP7	+35	+40	3236		
BENZEN-1.3-DISULFONOHYDRAZID, jako pasta	52	OP7			3226		
BENZENSULFOHYDRAZID	100	OP7			3226		
4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3- TETRACHLOROZINEČNATAN	100	OP7			3226		
4-(BENZYL(METYL)-AMINO)-3-ETOXYBENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLRID	100	OP7	+40	+45	3236		

LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ Koncen-trace (%)Obalo-vá metodaŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN-druho-vá/ skupi-nová polož-kaPoz-námky 							
3-CHLOR-4(DIETHYLAMINO)BENZENDIAZONIUM TETRACHLOROZINEČNATAN	100	OP7			3226		
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONYLCHLORID	100	OP5			3222	(2)	
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONYLCHLORID	100	OP5			3222	(2)	
2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN-DIAZONIUM-ZINKOCHLORID	67-100	OP7	+35	+40	3236		
2.5-DIETOXY-4-MORFOLINO-BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID	66	OP7	+40	+45	3236		
2,5-DIETOXY-4-MORFOLINOBENZEN-DIAZONIUM-TETRAFLOROBORÁT	100	OP7	+30	+35	3236		
2,5-DIETOXY-4-(FENYLSULFONYL)-BENZEN-DIAZONIUM-ZINKOCHLORID	67	OP7	+40	+45	3236		
DIETYLENGLYKOL-BIS-(ALYLKARBONÁT)+DIISOPROPYLPEROXYDIKARBONÁT	³88 £12	OP8	-10	0	3237		
2,5-DIMETOXY-4-(4-METYLFENYLSULFONYL)-BENZEN-DIAZONIUM-ZINKOCHLORID	79	OP7	+40	+45	3236		
4-DIMETYLAMINO-6-(2-DIMETYLAMINO-ETOXY)TOLUEN-2-DIAZONIUM-ZINKOCHLORID	100	OP7	+40	+45	3236		
N,N´-DINITROSO-N,N´-DIMETHYL-TETRAFTALAMID, jako pasta	72	OP6			3224		
N,N´-DINITROSOPENTAMETHYLEN-TETRAMIN	82	OP6			3224	(7)	
DIPHENYLOXID-4,4´-DISULFOHYDRAZID	100	OP7			3226		
4-(DIPROPYLAMINO)BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID	100	OP7			3226		
2-(N,N-ETOXYKARBONYLFENYLAMINO) -3-METOXY-4-(N-METYL-A-CYKLOHEXYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID	63-92	OP7	+40	+45	3236		

LÁTKA SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ Koncen-trace (%)Obalo-vá metodaŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN-druho-vá/ skupi-nová polož-kaPoz-námky 							
2-(N,N ETOXYKARBONYLFENYLAMINO) -3-METOXY-4-(N-METYL-A-CYKLO-HEXYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID	62	OP7	+35	+40	3236		
N-FORMYL-2-(NITROMETYLEN)-1,3-PERHYDROTIAZIN	100	OP7	+45	+50	3236		
2-(2HYDROXYETOXY)-1-(PYROLIDIN-1-YL)-BENZEN-4-DIAZONIUM-ZINKOCHLORID	100	OP7	+45	+50	3236		
3-(2-HYDROXYETOXY)-4-(PYROLIDIN-1-YL)-BENZENDIAZONIUM-ZINKOCHLORID	100	OP7	+40	+45	3236		
2-(N,N-METYLAMINOETYL-KARBONYL)-4-(3,4-DIMETYLPENYL SULPONYL) BENZEN-DIAZONIUM HYDROGEN SULFÁT	96	OP7	+45	+50	3236		
4-METHYLBENZENSULFONYLHYDRAZID	100	OP7			3226		
3-METYL-4-(PYROLIDIN-1-YL)-BENZENDIAZONIUM-TETRAFLOROBORÁT	95	OP6	+45	+50	3234		
4-NITROSOFENOL	100	OP7	+35	+40	3236		
LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, VZOREK		OP2			3223	(8)	
LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ, VZOREK VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY		OP2			3233	(8)	
LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, VZOREK		OP2			3224	(8)	
LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, VZOREK VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY		OP2			3234	(8)	
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONÁT SODNÝ	100	OP7			3226		
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONÁT SODNÝ	100	OP7			3226		
TETRAMINOPALADIUM-(II)-NITRÁT	100	OP6	+30	+35	3234		

Poznámky :
(1)	Azodicabonamid-přípravky, která splní požadavky Příručky zkoušek a kritérii oddílu 20.4.2 (b). Řízené a kritické teploty se vymezují dle 2.2.41.1.17

(2)	Je potřebná bezpečnostní značka označující nebezpečí “VÝBUŠNÝ“ podle vzoru č.1 (viz   5.2.2.2.2)

(3)	Azoformamid přípravky, které splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria oddílu 20.4.2 (c).

(4)	Azodicarbonamid-přípravky, která splní požadavky Příručky zkoušky a kritéria oddílu 20.4.2 (c) Řízené a kritické teploty se vymezují dle 2.2.41.1.17

(5)	Azoformamid-přípravky, které splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria II oddílu 20.4.2 (d)

(6)	Azodicarbonamid-přípravky, která splní požadavky Příručky zkoušky a kritéria oddílu 20.4.2 (d) Řízené a kritické teploty se vymezují dle 2.2.41.1.17

(7)	Se snášenlivým ředícím prostředkem s bodem varu minimálně 1500 C

(8)	Viz   2.2.41.1.16

2.2.42	Třída 4.2	Samozápalné látky

2.2.42.1	Kritéria

2.2.42.1.1	Pojem třídy 4.2 zahrnuje:

-	samozápalné (pyroforní)  látky jsou látky včetně směsí a roztoků (kapalné nebo tuhé), které při styku se vzduchem již při malých množstvích vzplanou do 5 minut. Tyto látky třídy 4.2 jsou nejnejvíce náchylné k samovznícení; a

-	látky a předměty schopné samoohřevu jsou látky a předměty včetně směsí a roztoků, které ve styku se vzduchem bez přívodu energie jsou schopné samozahřátí. Tyto látky se mohou zapálit jen ve větších množstvích (více kg) a po delším čase (hodiny nebo dny).

2.2.42.1.2	Látky a předměty třídy 4.2 se dělí následovně:

	S	Samozápalné látky bez vedlejšího nebezpečí

		S1	Organické kapaliny
		S2	Organické tuhé látky 
		S3	Anorganické kapaliny
		S4	Anorganické tuhé látky

	SW	Samozápalné látky, které ve styku s vodou vyvíjí hořlavé plyny

	SO	Samozápalné oxidující látky

	ST	Samozápalné jedovaté látky

		ST1	Organické jedovaté kapaliny
		ST2	Organické jedovaté tuhé látky
		ST3	Anorganické jedovaté kapaliny
		ST4	Anorganické jedovaté tuhé látky

	SC	Samozápalné žíravé látky

		SC1	Organické žíravé kapaliny
		SC2	Organické žíravé tuhé látky
		SC3	Anorganické žíravé kapaliny
		SC4	Anorganické žíravé tuhé látky

	Vlastnosti

2.2.42.1.3	Samozahřátí látek, které vede k samovznícení bude způsobeno reakcí látek s kyslíkem (ze vzduchu) a způsobí skutečnost, že vyvinuté teplo se nevyvede ven dostatečně rychle. Samozahřátí nastane, je-li množství vytvořeného tepla větší než vyvedeného a je-li dosažena teplota samovznícení. 

	Zařazení

2.2.42.1.4	Látky a předměty zařazené do třídy 4.2 jsou uvedeny v kapitole 3.2 tabulce A. Zařazení látek a předmětů v kapitole 4.2 jmenovitě neuvedených, které odpovídají specifickým j.n. - položkám v pododdíle 2.2.42.3 a jsou v souladu s ustanoveními v kapitole 2.1, může být provedeno na základě zkušeností nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručka zkoušky a kritéria část III oddíl 33.3; přitom se musí přihlédnout také ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení. 

2.2.42.1.5.	Jestliže se jmenovitě neuvedené látky nebo předměty přiřazují na základě zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 33.3 položkám uvedených v pododdíle 2.2.42.3, platí následující kritéria:
  
	(a) 	samozápalné (pyroforní) tuhé látky se přiřadí třídě 4.2, jestliže se zapálí při pádu  s výšky 1 m nebo do 5 minut potom, nebo

	(b)	 samozápalné (pyroforní) kapaliny se přiřadí třídě 4.2,

		(i) 	jestliže se nanesené na inertní nosný materiál zapálí do 5 minut nebo

		(ii) 	v případě negativního výsledku zkoušky podle (i) se po nanesení na natrhnutý suchý filtrační papír (Whatman-filtr č. 3), tento do 5 minut zapálí nebo zulhenatí;

	(c) 	látky, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 1400 C do 24 hodin k samovznícení nebo stoupnutí teploty nad 2000 C se přiřadí třídě 4.2. Toto kritérium se zakládá na hořlavé teplotě dřevěného uhlí, která činí pro krychlový vzorek 27 m3 500 C. Látky s vyšší samozápalnou teplotou než 500 C pro objem 27 m3 se třídě 4.2 nepřiřadí. 

POZN. 1: Látky, které budou přepravovány v obalech o objemu nepřesahujícím 3 m3, nespadají do třídy 4.2, pokud při zkoušce krychlového vzorku o straně 10 cm při teplotě 1200 C do 24 hodin nedojde k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty na/přes 1800 C.

		POZN. 2: Látky, které budou přepravovány v obalech o objemu nepřesahujícím 450 l, nespadají do třídy 4.2, pokud při zkoušce krychlového vzorku o straně 10 cm při teplotě 1000 C do 24 hodin nedojde k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty na/přes 1600 C. 

2.2.42.1.6	Spadají-li látky třídy 4.2 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých patří jmenovitě uvedené látky v kapitole 3.2 tabulky A, je těmto směsím přiřazena položka na základě jejich skutečného nebezpečí.

	POZN.: Pro přiřazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady) viz oddíl 2.1.3.

2.2.42.1.7	Podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 33.3 a kritérií v   2.2.42.1.5 může být také zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá ustanovením této třídy.

Přiřazení obalové skupině 

2.2.42.1.8	Různým položkám v kapitole 3.2 tabulce A přiřazených látek a předmětů podle Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 33.3 v souladu s následujícími kritérii obalové skupiny I, II nebo III se přiřazují :

(a)	samozápalné (pyroforní) látky se přiřadí obalové skupině I;

(a)	látky a předměty  schopné samoohřevu,  u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 2,5 cm při zkušební teplotě 1400 C do 24 hodin k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty nad 2000 C, se přiřadí obalové skupině II; 
látky s teplotou samovznícení vyšší jak 500 C o objemu 450 l se nepřiřadí obalové skupině II;

(a)	látky méně schopné samoohřevu, u nichž u krychlového vzorku o straně 2,5 cm nedojde za podmínek pod bodem b) jmenovaným jevům, ale u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 1400 C dojde do 24 hodin k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty nad 2000 C, se přiřadí obalové skupině III. 

2.2.42.2	K přepravě nepřipuštěné látky 

	Následující látky nejsou připuštěny k přepravě:

•	UN 3255 terc-HYPOCHLORAN BUTYLU;
•	
•	látky tuhé schopné samoohřevu, podporující hoření, kterým je přiřazeno UN číslo 3127, ledaže by odpovídaly ustanovením třídy 1 (viz také pododdíl 2.1.3.7).

2.2.42.3	Seznam hromadných pojmenování

Vedlejší nebezpečí	Klasifikační Kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
Samozápalné látky					
				2845	LÁTKA PYROFORNÍ, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
		kapalná	S1	3183	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N.	
						
	organická			1373	TKANINY ŽIVOČIŠNÉHO NEBO ROSTLINNÉHO NEBO SYNTETICKÉHO PUVODU, IMPREGNOVANÉ OLEJEM, J.N. 	
		 tuhá	 S2	2006	PLASTY (UMĚLÉ HMOTY) NA BÁZI NITROCELULÓZY, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, J.N. 	
				3313	PIGMENTY SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÉ	
 bez vedlejšího nebezpečí				2846	LÁTKA PYROFORNÍ, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	
				3088	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÁ, J.N. 	
S						
		 kapalná	 S3	3194	LÁTKA PYROFORNÍ, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
				3186	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
						
	anorga-nická			1383	KOV PYROFORNÍ, J.N. NEBO . 	
				1383	SLITINA PYROFORNÍ, J.N. 	
				1378	KATALYZÁTOR KOVOVÝ, NAVLHČENÝ, S VIDITELNÝM PŘEBYTKEM KAPALINY	
				2881	KATALYZÁTOR KOVOVÝ, SUCHÝ	
		 tuhá	 S4	3189	PRÁŠEK KOVOVÝ, SCHOPNÝ SAMOOHŘEVU, J.N. a	
				3205	ALKOHOLÁTY KOVU ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N. 	
				3200	LÁTKA PYROFORNÍ, ANORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	
				3190	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, ANORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	

				2445	ALKYLLITHIUM	
				3051	ALKYLAUMINIUM	
				3052	ALKYLALUMINIUM HALOGENIDY, KAPALNÉ, nebo	
				3052	ALKYLALLUMINIUM HALOGENY, TUHÉ	
			3053	ALKYLMAGNESIUM	
s vodou reagující		SW	3076	ALKYLALUMINIUM HYDRIDY	
				2003	ALKYLY KOVU REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo	
				2003	ALKYLY KOVU, REAGUJÍCI S VODOU, J.N.	
				3049	ALKYLYHYDRIDY KOVU, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo 	
				3049	ALKYLYHYDRIDY KOVU, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. 	
				3050	ALKYLYHYDRIDY KOVU, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo	
				3050	ALKYLYHYDRIDY KOVU, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. b c	
				3203	SLOUČENINA PYROFORNÍ, ORGANOKOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. kapalná nebo d	
				3203	SLOUČENINA PYROFORNÍ, ORGANOKOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N., tuhá	
						
 podporující hoření	 SO	3127	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.  (nepřipuštěna k přepravě, viz pododdíl 2.2.42.2)	

		kapalná	ST1	3184	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	
						
	organická					
		tuhá	ST2	3128	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÁ, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.	

jedo-vatá		kapalná	ST3	3187	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.	
						
ST						
	anorga-nická					
		tuhá	ST4	3191	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU ANORGANICKÁ, TUHÁ JEDOVATÁ, J.N.	

 		kapalná	SC1	3185	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU ORGANICKÁ, KAPALNÁ ŽÍRAVÁ, J.N.	
						
	organická					
 žíravá		tuhá	SC2	3126	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU ORGANICKÁ, TUHÁ ŽÍRAVÁ, J.N. 	
						
SC						
	 anorga-nická	kapalná	SC3	3188	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. 	

				3206	ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVU, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ŽÍRAVÉ, J.N.	
		tuhá	SC4			
				3192	LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU ANORGANICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. 	

POZN:
a 	Kovový prach a prášek, který není jedovatý a není v samozápalné formě,
b	Hydridy kovů v hořlavé formě s výjimkou UN čísla 2870 jsou látkami třídy 4.1
c 	Hydridy kovů, které ve styku s vodou vytvářejí hořlavé  plyny jsou látkami třídy 4.3
d 	Hořlavé roztoky kovových organických sloučenin, které nejsou samozápalné a ve styku s vodou nevytvářejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 3. Kovové organické sloučeniny jakož i jejich roztoky, které nejsou samozápalné, avšak ve styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3.

2.2.43	Třída 4.3 	 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

2.2.43.1	Kritéria  

2.2.43.1.1	Pojem třída 4.3 zahrnuje látky, které při reakci s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, které mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi, jakož i předměty, které takové látky obsahují. 

2.2.43.1.2	Látky a předměty třídy 4.3 se následovně dělí:

	W	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, bez vedlejšího nebezpečí, jakož i předměty, které takové látky obsahují:

		W1	Kapaliny
		W2	Tuhé látky
		W3	Předměty

	WF1	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, hořlavé kapalné

	WF2	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, hořlavé tuhé

	WS	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, samo se zahřívající tuhé

	WO	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, podporující hoření, tuhé

	WT	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jedovaté

		WT1	Kapaliny
		WT2	Tuhé látky

	WC	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, žíravé

		WC1	Kapaliny
		WC2	Tuhé látky

	WFC	Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, hořlavé žíravé

	Vlastnosti

2.2.43.1.3	Určité látky mohou ve styku s vodou vyvíjet hořlavé plyny, které mohou se vzduchem tvořit výbušné směsi. Takové směsi se budou lehce zapalovat všemi obvyklými zapalovacími zdroji, např. otevřeným ohněm, z nářadí vycházející jiskrou nebo nechráněnou žárovkou. Přitom vytvořené tlakové vlny a plamen mohou ohrozit lidi a životní prostředí. Pro zařazení látky je určující zkušební postup, v   2.2.43.1.4, kterým se zjišťuje, zda reakce látek s vodou vede k vytvoření nebezpečného množství hořlavých plynů.  Tento zkušební postup nesmí být použit u pyroforních látek. 

	Zařazení 

2.2.43.1.4	Látky a předměty zařazené ke třídě 4.3 jsou uvedeny v kapitole 3.2 tabulce A. Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů v kapitole 3.2 tabulce A, aby odpovídalo položkám v pododdíle 2.2.43.3 a bylo v souladu s ustanoveními kapitoly 2.1, se provede na základě výsledků zkušebního postupu pode Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 33.4, přičemž musí být také zohledněny i zkušenosti, pokud vedou k přísnějšímu zařazení. 

2.2.43.1.5	Jestliže se jmenovitě neuvedené látky přiřazují na základě zkušebního postupu podle Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 33.4 k položkám uvedeným v pododdíle 2.2.43.3, platí následující kritéria:

	Látka se zařadí do třídy 4.3, pokud:

(a)	se během některé fáze pokusu uvolněný plyn sám vznítí, nebo 

(a)	je rychlost uvolňování hořlavých plynů větší než 1 litr na kilogram zkoušené látky za hodinu 

2.2.43.1.6	Pokud látky třídy 4.3 spadají vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých patří v kapitole 3.2 tabulce A jmenovitě uvedené látky, je třeba tyto směsi zařadit k položkám, ke kterým patří na základě jejich skutečného nebezpečí. 

	POZN.: Pro zařazení roztoků a směsí (jako preparáty, přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3

2.2.43.1.7	Zkušebním postupem podle Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 33.4 a kritérií v   2.2.43.1.5 může být rovněž zjištěno, že jmenovitě uvedená látka je taková, že nepodléhá předpisům této třídy. 

	Zařazení k obalové skupině 

2.2.43.1.8	Látkám a předmětům zařazeným do různých položek v kapitole 3.2 tabulce A na základě zkušebního postupu v Příručce zkoušek a kritérií část III oddíl 33.4 jsou přiřazeny obalové skupiny I, II nebo III v souladu s následujícími kritérii :

	(a)	Obalové skupině I je přiřazena každá látka, jestliže při pokojové teplotě prudce reaguje s vodou, přičemž vyvinutý plyn se může obecně i sám vznítit, nebo jestliže při pokojové teplotě reaguje s vodou slabě, přičemž množství vyvinutých hořlavých plynů je větší nebo se rovná 10 l na kg  látky za 1 minutu.  

	(b)	Obalové skupině II je přiřazena každá látka, která při pokojové teplotě slabě reaguje s vodou, přičemž nejvyšší množství vyvinutých hořlavých plynů je větší nebo se rovná 20 l na kg látky za hodinu, a nesplňuje přiřazovací kritéria pro obalovou skupinu I.

	(c)	Obalové skupině III je přiřazena každá látka, která při pokojové teplotě pomalu reaguje s vodou, přičemž nejvyšší množství vyvinutých hořlavých plynů je větší nebo se rovná 1 l na kg váhy za 1 hodinu a nesplňuje přiřazovací kritéria pro obalovou skupinu I nebo II. 

2.2.43.2	K přepravě nepřipuštěné látky 

	S vodou reagující tuhé látky, hořlavé, UN číslo 3132, a látky reagující s vodou - podporující hoření, UN číslo 3133 a s vodou reagující tuhé látky, schopné samovznícení, kterým je přiřazeno UN číslo 3135, nejsou k přepravě připuštěny, ledaže by odpovídaly ustanovením třídy 1 (viz také pododdíl 2.1.3.7).

2.2.43.3	Seznam hromadných pojmenování

Vedlejší nebezpečí	Klasifikační kód	UN číslo	Pojmenování látek nebo předmětů 	
Látky které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny			
			1391	DISPERSE ALKALICKÝCH KOVU nebo	
			1391	DISPERSE KOVU ALKALICKÝCH ZEMIN	
	kapalné	Wl	1421	SLITINA ALKALICKÝCH KOVU, KAPALNÁ, J.N.	
			3148	LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. 	
bez vedlejšího nebezpečí					
W			1389	AMALGAN ALKALICKÝCH KOVU	
			1390	AMIDY ALKALICKÝCH KOVU	
			1392	AMALGAN KOVU ALKALICKÝCH ZEMIN	
	tuhé	W2a1)	1393	SLITINA KOVU ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N. 	
			1409	HYDRIDY KOVU REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.	
			3170	PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU nebo	
			3170	PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z TAVENÍ HLINÍKU	
			3208	LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. 	
			2813	LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. 	
					
	předměty	W3	3292	BATERIE SODÍKOVÉ nebo	
			3292	ČLÁNKY SODÍKOVÉ	
					
  kapalné, hořlavé	  WF1b2)	3207	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N. nebo 	
			3207	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, ROZTOK, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N. nebo 	
			3207	SLOUČENINA, ORGANOKOVOVÁ, DISPERSE REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N. 	
					
tuhé, hořlavé	WF2	3132	LÁTKA HOŘLAVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. (nepřipuštěna k přepravě, viz pododdíl 2.2.43.2)	

tuhé, schopné samo-ohřevu	 VSc3)	3209	LÁTKA KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N. 	
			3135	LÁTKA (SCHOPNÁ) SAMOOHŘEVU, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. (nepřipuštěna k přepravě, viz pododdíl 2.2.43.2)	
					
 podporující hoření	 WO	3133	LÁTKA TUHÁ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ (PUSOBÍCÍ OXIDAČNĚ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. (nepřipuštěna k přepravě viz pododdíl 2.2.43.2)	

	kapalná	WT1	3130	LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, JEDOVATÁ, J.N. 	
jedovatá					
WT	tuhá	WT2	3134	LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, JEDOVATÁ, J.N. 	
					
	kapalná	WC1	3129	LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, ŽÍRAVÁ, J.N. 	
žíravá					
WC	 tuhá	 WC2	3131	LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, ŽÍRAVÁ, J.N. 	
					
   hořlavé, žíravé	  WFCd	2988	CHLORSILANY, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÉ ŽÍRAVÉ, J.N. (není-li k dispozici další hromadné pojmenování s tímto klasifikačním kódem; pokud je potřebné přiřazení k hromadnému pojmenování s klasifikačním kódem, určí se podle tabulky převažujícího nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9)	
			
___________
a	Kovy a slitiny kovů, které ve styku s vodou nevytváří hořlavé plyny, které nejsou pyroforní nebo schopné samoohřevu, ale jsou lehce hořlavé, jsou látkami třídy 4.1. Kovy alkalických zemin a slitiny kovů alkalických zemin v pyroformní podobě jsou látkami třídy 4.2. Kovový prach a prášek v pyroformním stavu jsou látkami třídy 4.2. Kovy a slitiny kovů v pyroformním stavu jsou látkami třídy 4.2. Směsi fosforu s těžkými kovy jako železo, měď atd. nepodléhají předpisům ADR.

b	Hořlavé roztoky, které s organokovovými sloučeninami jsou v koncentraci, které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny v nebezpečném množství a nejsou samozápalné, jsou látkami třídy 3. Organokovové sloučeniny a jejich roztoky, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2.

c	Kovy a slitiny kovů v pyroformním stavu jsou látkami třídy 4.2.

d	Chlorsilany s bodem vzplanutí pod 230 C, které ve styku s vodou nevytváří  hořlavé plyny, jsou látkami třídy 3. Chlorsilany s bodem vzplanutí 230 C a výše, které ve styku s vodou nevytváří hořlavé plyny, jsou látkami třídy 8.

2.2.51	Třída 5.1  	Látky podporující hoření 

2.2.51.1	Kritéria

2.2.51.1.1	Pojem třída 5.1 zahrnuje látky, které ač samy nejsou nezbytně hořlavé, mohou ve všeobecnosti způsobit požár dodáním kyslíku nebo mohou podporovat hoření jiných látek, jakož i předmětů, které takové látky obsahují. 

2.2.51.1.2	Látky třídy 5.1 jakož i předměty, které takové látky obsahují se rozdělují následovně:

	O	Látky podporující hoření  bez vedlejšího nebezpečí nebo předměty, které takové látky obsahují:

		O1	Kapaliny
		O2	Tuhé látky
		O3	Předměty

	OF	Tuhé látky podporující hoření, hořlavé

	OS	Tuhé látky podporující hoření, schopné samoohřevu

	OW	Tuhé látky podporující hoření, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

	OT	Látky jedovaté podporující hoření 

		OT1	Kapaliny
		OT2	Tuhé látky

	OC	Látky žíravé podporující hoření 

		OC1	Kapaliny
		OC2	Tuhé látky

	OTC	Látky jedovaté, žíravé podporující hoření.

2.2.51.1.3	Zařazené látky a předměty do třídy 5.1 jsou uvedeny v kapitole 3.2 tabulce A. Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů v kapitole 3.2 tabulce A, které odpovídají položkám v pododdíle 2.2.51.3 a jsou v souladu s ustanoveními kapitoly 2.1 může být provedeno na základě zkoušek, metod a kritérií uvedených v  2.2.51.1.6 až 2.2.51.1.9 a podle Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 34.4. Pokud se výsledky zkoušek liší od známých zkušeností, musí se dát přednost známým zkušenostem před výsledky zkoušek. 

2.2.51.1.4	Spadají-li látky třídy 5.1 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých jmenovitě uvedené látky v kapitole 3.2 tabulce A patří, jsou tyto směsi přiřazeny položkám, do kterých patří na základě své skutečné nebezpečnosti.

POZN.: Pro přiřazení roztoků a směsí (jako preparáty, přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3.

2.2.51.1.5	Zkušebním postupem podle Příručky zkoušky a kritéria část III oddíl 34.4 a kritérií v odstavcích 2.2.51.1.6 až 2.2.51.1.9 může být také zjištěno, zda povaha jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá ustanovením této třídy. 

Látky tuhé podporující hoření 

	Zařazení 

2.2.51.1.6	Pokud se dle kapitoly 3.2 tabulky A zařazují jmenovitě neuvedené tuhé látky podporující hoření na základě zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria část III pododdíl 34.4.1 uvedeným položkám v pododdíle 2.2.51.3, platí následující kritéria :

	Tuhou látku je nutné zařadit do třídy 5.1, jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4 : 1 nebo 1 : 1 se zapálí nebo hoří nebo vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3 : 7.

	Zařazení k obalové skupině 

2.2.51.1.7	Tuhým látkám podporující hoření zařazeným do různých položek v kapitole 3.2 tabulce A na základě zkušebního postupu v Příručce zkoušek a kritérií část III oddíl 33.4.1 jsou přiřazeny obalové skupiny I, II nebo III v souladu s následujícími kritérii :

(a)	Obalová skupina I : Látky, které ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vytváří nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2;

(a)	Obalová skupina II : Látky, které ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vytváří stejnou nebo nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v  hmotnostním  poměru  2:3  a nesplňují přiřazovací kritéria pro obalovou skupinu I;

(a)	Obalová skupina III : Látky, které ve směsi s celulózou, v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vytváří stejnou nebo nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3 : 7 a nesplňují přiřazovací kritéria pro obalové skupiny I a II. 

	Látky kapalné podporující hoření 

	Zařazení 
2.2.51.1.8	Jestliže se jmenovitě neuvedeným kapalinám podporujícím hoření přiřadí na základě zkušebního postupu podle Příručky zkoušky a kritéria část III v pododdílu 34.4.2 položka uvedená v pododdíle 2.2.51.3, platí proto následující kritéria :

	Kapalná látka je přiřazena třídě 5.1, jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1 : 1 vykazuje tlak minimálně 2070 kPa (přetlak) a vykazuje nižší a stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs vodního roztoku 65 % kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1 : 1.

	Zařazení k obalové skupině 

2.2.51.1.9	Různým položkám v kapitole 3.2 tabulce A přiřazeným kapalným látkám podporující hoření jsou na základě zkušebního postupu Příručky zkoušky a kritéria část III pododdíl 34.4.2 přiřazeny v souladu s následujícími kritérii obalové skupiny I, II nebo III :

(a)	Obalová skupina I : Látky, které ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 se samy vznítí nebo vykazují nižší průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs 50 % kyseliny chloristé s celulózou v hmotnostním poměru 1:1;

(a)	Obalová skupina II : Látky, které ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazují nižší nebo stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs vodního roztoku 40 % chlorečnanu sodného s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 a nesplňují přiřazovací kritéria pro obalovou skupinu I;

(a)	Obalová skupina III: Látky, které ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazují nižší nebo stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaků než směs vodního roztoku 65 % kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 a nesplňují přiřazovací kritéria obalové skupiny I a II. 

2.2.51.2	K přepravě nepřipuštěné látky 

2.2.51.2.1	Chemicky nestabilní látky třídy 5.1 jsou k přepravě připuštěny jen tehdy, jestliže byla provedena potřebná opatření k zabránění  nebezpečné rozkladné nebo polymerisační reakce v průběhu přepravy. Pro tento účel musí být dbáno zvláště na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by mohly  tyto reakce podporovat. 

2.2.51.2.2	Následující látky a směsi nejsou připuštěny k přepravě :

	- 	Hořlavé látky  podporující hoření, schopné samoohřevu, s UN číslem 3100, hořlavé látky podporující hoření reagující s vodou, s UN číslem 3121 a tuhé hořlavé látky podporující hoření, kterým je přiřazeno UN číslo 3137, ledaže by odpovídaly předpisům třídy 1 (viz také pododdíl 2.1.3.7);

	- 	Nestabilní peroxid vodíku nebo nestabilní vodní roztok peroxidu vodíku s více než 60 % peroxidu vodíku;

	- 	Tetranitromethan, nezbavený hořlavých nečistot;

	- 	Roztok kyseliny chlorečné s více než 10 % kyseliny chlorečné nebo směsi kyseliny chlorečné s jinou kapalnou látkou než je voda;

	- 	Jiné halogenované sloučeniny fluoru jako UN 1745 FLUORID BROMIČNÝ, UN 1746 FLUORID BROMITÝ a UN 2495 FLUORID JODIČNÝ třídy 5.1, jakož UN 1743 FLUORID CHLORITÝ a UN 2548 FLUORID CHLOREČNÝ třídy 2;

	- 	Chlorečnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chlorečnanu s amonnou solí;

	- 	Chloritan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chloritanu s amonnou solí;

	- 	Směsi anorganických chloranů s amoniovou solí;

	- 	Bromičnan amonný a jeho vodní roztok, jakož  i bromičnany s amoniovou solí;

	- 	Manganistan amonný a jeho vodné roztoky a směsi manganistanu s amonnou solí;

	- 	Dusičnan amonný s více než 0,2 % hořlavých látek (včetně všech organických látek jako ekvivalentů uhlíku), vyjma součástí látek nebo předmětů třídy 1;

	- 	Hnojivo s obsahem dusičnanu amonného (při stanoveném obsahu dusičnanu amonného musí všechny ionty dusičnanu, které jsou  ve směsi uvažovány jako ekvivalent amonných iontů, počítány jako dusičnan amonný) nebo hořlavé látky, které jsou udány pod HNOJIVY OBSAHUJÍCÍMI DUSIČNAN AMONNÝ UN čísly 2067 až 2070, vyjma za podmínek třídy 1;

	- 	Hnojivo s obsahem dusičnanu amonného, kterému je přiřazeno hromadné pojmenování UN 2072 HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ, J.N.;

	- 	Dusičnan amonný a jeho vodní roztoky a směsi anorganického dusičnanu s amonnou solí;

	- 	Směsi dusičnanu draselného a dusitanu sodného s amonnou solí. 

2.2.51.3	Seznam hromadných pojmenování

Vedlejší nebezpečí 	Klasifikační kód	UN číslo 	Pojmenování látek a předmětů 	
Látky podporující hoření			
			3210	CHLOREČNANY ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N. 	
			3211	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N. 	
			3213	BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N. 	
			3214	MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÍ ROZTOK, J.N.	
	kapalné  O1	3216	PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N. 	
			3218	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N. 	
			3219	DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N. 	
			3139	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, J.N. 	
					
			1450	BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	
			1461	CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, J.N. 	
			1462	CHLORITANY, ANORGANICKÉ, J.N. 	
			1477	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.	
			1481	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, J.N. 	
 bez vedlejšího nebezpečí			1482	MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.	
		 tuhé O2	1483	PEROXIDY, ANORGANICKÉ, J.N. 	
O			2072	HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ, J.N.  Pozn.: Nepřipuštěny k přepravě, viz avšak UN čísla 2067, 2068, 2069 a 2070	
			2627	DUSITANY, ANORGANICKÉ, J.N. 	
			3212	CHLORNANY, ANORGANICKÉ, J.N. 	
			3215	PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, J.N.	
			1479	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, J.N. 	
					
	předměty O3	3356	GENERÁTOR KYSLÍKOVÝ, CHEMICKÝ	
					
		3137	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ,  HOŘLAVÁ J.N. (Nepřipuštěna k přepravě, viz pododdíl 2.2.51.2)	
hořlavé, tuhé	OF			
					
 Schopná samoohřevu tuhá	 OS	3100	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N. (Nepřipuštěna k přepravě, viz pododdíl 2.2.51.2)	

				
 s vodou reagující tuhá	 OW	3121	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. (Nepřipuštěna k přepravě, viz pododdíl 2.2.51.2)	

	kapalné	OT1	3099	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N. 	
					
jedovaté OT					
	tuhé	OT2	3087	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N. 	

	kapalné	OC1	3098	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ ŽÍRAVÁ, J.N. 	
žíravé OC					
	 tuhé	 OC2	3085	LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.	

 jedovaté žíravé	 OTC		(není-li k dispozici hromadné pojmenování s tímto klasifikačním kódem; pokud je potřebné přiřazení k hromadnému pojmenování s klasifikačním kódem, určí se podle tabulky převažujícího nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9)	

2.2.52	Třída 5.2 : Organické peroxidy 

2.2.52.1	Kritéria

2.2.52.1.1	Pojem třída 5.2 zahrnuje organické peroxidy a přípravky organických peroxidů 

2.2.52.1.2	Látky třídy 5.2 se dělí následovně:

	P1	Organické peroxidy, s neřízenou teplotou
P2	Organické peroxidy s řízenou teplotou 

	Definice 

2.2.52.1.3	Organické peroxidy jsou organické látky, které obsahují dvojmocnou skupinu -O-O-, na které může být nahlíženo jako na deriváty peroxidu vodíku, ve kterých je nahrazen jeden atom vodíku nebo oba atomy vodíku organickými radikály. 

	Vlastnosti

2.2.1.1.1	Organické peroxidy se mohou exotermicky rozložit při normální nebo zvýšené teplotě. Pokud rozklad může být vyvolán působením tepla, stykem s nečistotami (např. kyselinami, sloučeninami těžkých kovů, aminy), třením nebo nárazem. Rychlost rozkladu stoupá s teplotou a závisí od skladby organického peroxidu. Při rozkladu se mohou vyvíjet škodlivé nebo hořlavé plyny nebo páry. Určité organické peroxidy zvláště pod uzavřením, se mohou rozkládat výbušným způsobem. Tato vlastnost se může změnit přidáním ředidel nebo použitím vhodných obalů. Mnoho organických peroxidů prudce hoří. Oči nesmí přijít do styku s organickými peroxidy. Již po krátkém styku způsobují určité organické peroxidy vážné poškození rohovky nebo i poleptání kůže. 

POZN.: Zkušební postup k určení hořlavosti organického peroxidu je obsažen v Příručce zkoušky a kritéria část III oddíl 32.4. Jelikož organické peroxidy mohou prudce reagovat, doporučuje se pro určení bodu vzplanutí použít malou zkušební  velikost, jak je popsáno v ISO-normě 3679:1983.

	Zařazení 

2.2.52.1.5	Na každý organický peroxid se nahlíží jako zařazený ve třídě 5.2, ledaže by přípravek organického peroxidu:

(a)	neobsahoval více než 1,0 % aktivního kyslíku a ne více než 1,0 % peroxidu vodíku;

(a)	neobsahoval více než 0,5 % aktivního kyslíku a obsahuje více než 1,0 %, nejvíce však 7 % peroxidu vodíku. 

POZN.: Obsah aktivního kyslíku (%) přípravku organického peroxidu se vypočítá ze vzorce 
16 x S (ni x ci/mi),

	přičemž 

	ni	= počet peroxyskupin na molekulu organického  peroxidu i; 
	ci	= koncentrace (% hmotnosti) organického peroxidu i;
	mi	= molekulová hmotnost organického peroxidu i. 

2.2.52.1.6	Organické peroxidy se rozdělují na základě jejich stupně nebezpečnosti do sedmi typů. Typy jsou v rozsahu od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, v němž byl přezkoušen, až k typu T, který nepodléhá ustanovením třídy 5.2. Přiřazení k typům B až  F je v bezprostředním vztahu k nejvyššímu povolenému množství v jednom obalu. Zásady pro přiřazení látek, které nejsou v pododdíle 2.2.52.4 jmenovány, jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria části II. 

2.2.52.1.7	Již klasifikované a k vhodné druhové/skupinové položce přiřazené přiřazené organické peroxidy a přípravky organických peroxidů jsou uvedeny společně s odpovídajícím UN číslem a metodou balení.

	Tyto druhové/skupinové položky udávají:

	- typ (B až F) organického peroxidu, viz   2.2.52.1.6;

	- fyzikální stav (kapalný/tuhý).

-.řízenou teplotu (pokud se požaduje), viz. 2.2.52.1.15 do2.2.52.18.

	Směsi těchto přípravků mohou být shodné s typem organického peroxidu a jsou přepravovány podle typu nejnebezpečnějšího komponentu směsi podle platných přepravních podmínek. Jestliže však dva stabilní komponenty mohou vytvářet termicky méně stabilní směs, pak se musí určit (SADT) směsi, řízená a kritická teplota je odvozená od SADT  dle požadavku 2.2.52.16. 

2.2.52.1.8	Klasifikaci organických peroxidů, přípravků nebo směsí organických peroxidů, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.54.4, jakož i jejich přiřazení k hromadnému pojmenování provedl příslušný  orgán země původu. Osvědčení o schválení musí obsahovat zařazení a odpovídající přepravní podmínky. Jestliže není země původu smluvní stranou ADR, musí být zařazení a přepravní podmínky uznány příslušným orgánem první smluvní stranou ADR, který přijde do styku se zásilkou. 

2.2.52.1.9	Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.52.4 pro něž nejsou předložena úplná data o zkoušce a které se přepravují za účelem dalších zkoušek a zhodnocení, se přiřadí do jednoho z vhodných pojmenování pro organické peroxidy typu C za předpokladu, že :

-	z předložených údajů vyplývá, že vzorek není nebezpečnější než organický peroxid typu B,

-	vzorek je balen podle metody balení OP2 a množství na vůz nebo kontejner není větší než 10 kg.

-	z předložených údajů vyplývá, že skutečná teplota během přepravy , smí být nižší než řízená teplota , avšak musí být stanovená tak, aby nedošlo k nebezpečnému oddělování (separaci) fází. 

	Znecitlivění (desensibilace) organických peroxidů

2.2.52.1.10	K zajištění bezpečné přepravy se v mnoha případech organické peroxidy znecitlivují organickými kapalnými nebo tuhými látkami, anorganickými tuhými látkami nebo vodou. Procentuální obsah látky vztažení na obsah hmoty se zaokrouhlí na následující celé číslo. V zásadě se znecitlivění musí provést tak, aby při uvolnění nemohlo dojít k nebezpečnému zvýšení koncentrace organického peroxidu. 

2.2.52.1.11	Pokud není pro jednotlivý přípravek organického peroxidu stanoveno nic jiného, platí pro ředidla, která se použijí na znecitlivění následující odsouhlasené pojmy :

-	Ředidla typu A jsou organické kapaliny, snášenlivé s organickými peroxidy, které mají bod varu nejméně 1500 C. Ředidla typu A se mohou používat pro znecitlivění všech organických peroxidů.

-	Ředidla typu B jsou organické kapaliny, snášenlivé s organickým peroxidem, které mají bod varu nižší než 1500 C, nikoli však pod 600 C a  bod vzplanutí neleží pod 50 C.

	Ředidla typu B se mohou používat pro znecitlivění všech organických peroxidů za předpokladu, že bod varu kapaliny je minimálně o 600 C vyšší než SADT v kuse o hmotnosti 50 kg. 

2.2.52.1.12	Ředidla, která nepatří k typu A nebo B smějí být přidána přípravkům organických peroxidů uvedeným v pododdíle 2.2.52.4, pokud jsou s nimi snášenlivá. Úplné nebo částečné nahrazení ředidel typu A nebo B jiným ředidlem s rozdílnými vlastnostmi vyžaduje však nové přehodnocení přípravku podle normálního přiřazovacího postupu pro třídu 5.2.

2.2.52.1.13	Voda smí být přidávána ke znecitlivění jen těch organických peroxidů, které jsou vyznačeny v pododdíle 2.2.52.4 nebo v povolení příslušného orgánu podle   2.2.52.1.8 jako „s vodou“ nebo jako „stabilní vodní disperse“. Vzorky a přípravky organických peroxidů, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.52.4, smí být rovněž znecitlivěny vodou za předpokladu, že jsou splněny požadavky v 2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14	Organické a anorganické tuhé látky smí být použity ke znecitlivění organických peroxidů, pokud se s nimi snášejí. Kapalné a tuhé látky se považují za snášenlivé, pokud nepříznivě nepůsobí ani na termickou stabilitu, ani na bezpečnost přípravku organického peroxidu. 

Ustanovení o řízení teploty 

2.2.52.1.15	Určité organické peroxidy směji být přepravovány pouze za podmínek řízené teploty. Řízenou teplotou se rozumí maximální teplota, při které mohou být samovolně se rozkládající látky bezpečně přepravovány. Předpokládá se, že teplota bezprostředního okolí kusu přesáhne během přepravy hodnotu 55°C pouze na relativně krátkou dobu za 24-hodinovém časový interval. V případě výpadku systému řízení teploty, můžou být provedena nouzová opatření. Kritická teplota je teplota, při niž musí být provedena nouzová opatření. 

2.2.52.1.16	Řízená a kritická teplota jsou odvozeny od teploty samourychlujícího se rozkladu SADT, která je definovaná jako nejnižší teplota, při níž může dojít k samourychlujícímu se rozkladu s látkou v obalu užívaném během přepravy (viz. tabulku 1). SADT  musí být stanovena za účelem rozhodnutí, zda látka musí být přepravována při řízené teplotě. Předpisy pro stanovení SADT- viz Příručka zkoušky a kritéria, část II,kapitola 20, oddíl 28.4.

Tabulka 1: Odvození řízených a kritických teplot

   Typ	     SADTa	   Řízená teplota 	 Kritická teplota	
 Jednotlivé  obaly a IBC	 20°C a méně	 o 20°C nižší než  SADT	 o 10°C nižší  než SADT	
	 20°C až 35°C	 o 15°C nižší než   SADT	 o 10°C nižší  než SADT	
	 více než 35°C	 o 10°C nižší než  SADT	 o 5°C nižší  než SADT	
 Cisterny	 více než 50°C	 o 10°C nižší než  SADT	 o 5°C nižší  než SADT	

a	SADT pro látky v obalech pro přepravu

2.2.52.1.17	Tyto organické peroxidy musí být přepravovány při řízené teplotě:

•	organické peroxidy typů B a C se SADT ≤ 50°C;
•	
•	organické peroxidy  typu D se SADT ≤ 50°C vykazující prudký nebo střední účinek při zahřívání v uzavřeném prostoru nebo organické peroxidy se SADT ≤ 45°Cpři zahřívání v uzavřeném prostoru, vykazující při ohřátí malý nebo žádný účinek; a
•	
•	organické peroxidy typů E a F se SADT ≤ 45°C.

POZN:Předpisy pro stanovení účinků při zahřívání v uzavřeném prostoru jsou uvedeny v Příručka zkoušky a kritéria, část II,kapitola 20, oddíl 28.4.

2.2.52.1.18	U látek, na než se tato ustanovení vztahují, jsou řízené a kritické teploty uvedeny v 2.2.52.4. Skutečná teplota během přepravy smí být nižší než řízená teplota, avšak musí být stanovena tak, aby nedošlo k nebezpečnému oddělování (separaci) fází.

2.2.52.2	Látky nepřipuštěné k přepravě 

	Organické peroxidy typu A není podle ustanovení třídy 5.2 dovoleno přepravovat [viz Příručka zkoušky a kritéria část II oddíl 20.4.3 (a)];

2.2.52.3	Seznam hromadných pojmenování

	Klasifikační kód	UN- číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
				
			PEROXID ORGANICKÝ TYP A, KAPALNÝ (není připuštěn k přepravě, viz pododdíl 2.2.52.2)	
			PEROXID ORGANICKÝ TYP, TUHÝ (není připuštěn k přepravě, viz pododdíl 2.2.52.2)	
		3101	PEROXID ORGANICKÝ TYP B, KAPALNÝ	
		3102	PEROXID ORGANICKÝ TYP B, TUHÝ	
		3103	PEROXID ORGANICKÝ TYP C, KAPALNÝ	
bez kontroly teploty	P1	3104	PEROXID ORGANICKÝ TYP C, TUHÝ	
		3105	PEROXID ORGANICKÝ TYP D, KAPALNÝ	
		3106	PEROXID ORGANICKÝ TYP D, TUHÝ	
		3107	PEROXID ORGANICKÝ TYP E, KAPALNÝ	
		3108	PEROXID ORGANICKÝ TYP E, TUHÝ	
		3109	PEROXID ORGANICKÝ TYP F, KAPALNÝ	
		3110	PEROXID ORGANICKÝ TYP F, TUHÝ PEROXID ORGANICKÝ TYP G, KAPALNÝ (nepodléhá předpisům třídy 5.2, viz   2.2.52.1.6) PEROXID ORGANICKÝ TYP G, TUHÝ (nepodléhá předpisům třídy 5.2, viz   2.2.52.1.6)	
				
		3111	PEROXID ORGANICKÝ TYP B, KAPALNÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY  	
		3112	PEROXID ORGANICKÝ TYP B, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY   	
		3113	PEROXID ORGANICKÝ TYP C, KAPALNÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY   	
		3114	PEROXID ORGANICKÝ TYP C, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY   	
		3115	PEROXID ORGANICKÝ TYP D, KAPALNÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY   	
 vyžadující kontrolu teploty	  P2	3116	PEROXID ORGANICKÝ TYP D, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY  (nepři-puštěný k přepravě viz pododdíl 2.2.52.2)	
		3117	PEROXID ORGANICKÝ TYP E, KAPALNÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY   	
		3118	PEROXID ORGANICKÝ TYP E, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY   	
		3119	PEROXID ORGANICKÝ TYP F, KAPALNÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY   	
		3120	PEROXID ORGANICKÝ TYP F, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY   	

2.2.52.4	Seznam již zařazených organických peroxidů

POZN.: Ve sloupci „metoda balení“ znamenají v následující tabulce:

(a)	písmena „OP“,za kterými následuje jedna z číslic metod balení (viz. pododdíl4.1.4.1 pokyny pro balení P 520 a 4.1.7.1);

(a)	písmeno „A“, že je povolena přeprava  ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) (viz. pododdíl 4.1.4.2 pokyn pro balení IBC 520 a 4.1.7.2)

(a)	písmeno „M“, že je povolena přeprava cisterny (viz. pododdíly  4.2.1.13 a 4.2.4.2 pokyn pro přemístitelné cisterny T 23, oddíl 4.3.2 a  4.3.4.1.3e) kód cisterny L4BN pro kapaliny a S4AN  pro tuhé látky)

2.2.52.4	Seznam již zařazených organických peroxidů 
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
ACETYLALCETONPEROXID	< 42	> 48			> 8	OP7			3105	2)	
     „           (jako pasta)	< 32					OP7			3106	20)	
ACETYLBENZOLPEROXID	< 45	> 55				OP7			3105		
ACETYLCYCLOHEXANESUPONYL-PEROXYD	£ 82				³ 12	OP4	-10	0	3112	3)	
                „	£ 32		³ 68			OP7	-10	0	3115		
terc-AMYLHYDROPEROXID	< 88	>6			>6	OP8			3107		
terc-AMYLPEROXYACETÁT	< 62	> 38				OP8			3107		
terc-AMYLPEROXYBENZOÁT	<  100					OP5			3103		
terc-AMYLPEROXYD-2-ETYLHEXANOAT	£ 100					OP7	+20	+25	3115		
terc-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLKARBONÁT	<  100					OP7			3105		
terc-PEROYDNEODECANOAT	£ 77		³ 23			OP7	0	+10	3115		
                       „	£ 77		³ 23			OP5	+10	+15	3113		
terc-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOÁT	<  100					OP5			3101	3)	
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
terc-BUTYLKUMYLPLEROXID	>42-100					OP7			3105		
      „	< 42			> 58		OP7			3106		
n-BUTYL-4,4-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-VALERÁT	>52 - 100					OP5			3103		
     „	< 52			>48		OP7			3106		
     „	< 42			> 58		OP8			3108		
terc-BUTYLHYDROPEROXID	> 79-90				> 10	OP5			3103	13)	
     „	< 80	> 20				OP7			3105	4) 13)	
     „	< 79				> 14	OP8			3107	13) 23)	
     „	< 72				> 28	OP8, N,M			3109	13)	
terc-BUTYLHYDROPEROXID + DI-terc-BUTYLPEROXID	< 82 + > 9				> 7	OP5			3103	13)	
terc-BUTYLMONOPEROXYMALEÁT	> 52 - 100					OP5			3102	3)	
     „	< 52	³48				OP6			3103		
     „	< 52			> 48		OP8			3108		
     „         (jako pasta)	< 52					OP8			3108		
terc-BUTYLMONOPEROXYFTALÁT	< 100					OP5			3102	3)	
terc-BUTYLPEROXYACETÁT	> 52 - 77	> 23				OP5			3101	3)	
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
     „	> 32 - 52	> 48				OP6			3103		
     „	< 32	> 68				OP8, N			3109		
     „ ( v cisterně)	< 32	> 68							3119		
     „	< 22		> 78			OP8	+30	+35	3109	25)	
terc-BUTYLPEROXYBENZOÁT	> 77 - 100	< 22				OP5			3103		
     „	> 52 - 77	> 23				OP7			3105		
     „	< 52			> 48		OP7			3106		
terc-BUTYLPEROXYBUTYLFUMARÁT	< 52	> 48				OP7			3105		
terc-BUTYLPEROXYKROTONÁT	< 77	> 23				OP7			3105		
terc-BUTYLPEROXYETYLACETAT	£ 100					OP5	+20	+25	3113		
terc-BUTYLPEROXYDIETHYLACETÁT + terc-BUTYLPEROXYBENZOÁT	< 33+  < 33	> 33				OP7			3105		
terc-BUTYLPERXY-2-ETYLHEXANOAT	> 52-100					OP6	+20	+25	3113		
      „	> 32-52		³ 48			OP8	+30	+35	3117		
      „	£ 52			³ 48		OP8	+20	+25	3118		
      „	£ 32		³ 68			OP8	+40	+45	3119		

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
      „ (velká nádoba pro volně ložené látky (IBC))	£ 32		³ 68			N	+30	+35	3119		
      „ (v cisterně)	£ 32		³ 68			M	+15	+20	3119		
terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOÁT + 2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-BUTAN	< 12 + < 14	³14		> 60		OP7			3106		
           „	£ 31+ £ 36		³ 33			OP7	+35	+20	3115		
terc-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLKARBONÁT	< 100					OP7			3105		
terc-BUTYLPEROXYISOBUTYRAT	> 52-77		³ 23			OP5	+15	+20	3111	3)	
           „	£ 52		³ 48			OP7	+15	+20	3115		
terc-BUTYLPEROXYISOPROPYLKARBONÁT	< 77	> 23				OP5			3103		
1-(2-terc-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZEN	< 77	> 23				OP7			3105		

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
     „	< 42			> 58		OP8			3108		
3-terc-BUTYLPEROXY-2-METHYLBENZOÁT	< 100					OP5			3103		
terc-BUTYLPEROXYNEODECANOAT	> 77-100					OP7	-5	+5	3115		
        „	£ 77		³ 23			OP7	0	+10	3115		
        „jako stabilní disperze ve vodě	£ 52					OP8	0	+10	3117		
        „ (v IBC)  jako stabilní disperze ve vodě	£ 42					N	-5	+5	3119		
        „   jako stabilní disperze ve vodě	£ 42					OP8	0	+10	3118		
        „ 	£ 32	³ 68				OP8,N	0	+10	3119		
terc-BUTYLPEROXYNEOHEPTANOAT	£ 77	³ 23				OP7	0	+10	3115		
3-terc-BUTYLPEROXY-3-FENYLFTALID	£100					OP7			3106		
terc-BUTYLPEROXYPIVALAT	> 67-77	³ 23				OP5	0	+10	3113		

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
      „	> 27-67		³ 33			OP7	0	+10	3115		
      „	£ 27		³ 73			OP8	+30	+35	3119		
      „ (v IBC))	£ 27		³ 73			N	+10	+15	3119		
      „ (v cisterně)	£ 27		³ 73			M	+5	+10	3119		
terc-BUTYLPEROXYSTEARYL-KARBONÁT	< 100					OP7			3106		
terc-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT	> 32 - 100					OP7			3105		
     „	< 32	> 68				OP8, N			3109		
     „  (v cisterně)	< 32	> 68				M	+35	+40	3119		
3-CHLORPEROXYBENZOOVÁ KYSELINA	> 57 - 86			> 14		OP1			3102	3)	
     „	< 57			> 3	> 40	OP7			3106		
     „	< 77			> 6	> 17	OP7			3106		
KUMYLHYDROPEROXID	> 90 - 98	< 10				OP8			3107	13)	
     „	< 90	> 10				OP8, N, M			3109	13), 18)	
KUMYLPEROXYNEODECANOAT	£ 77		³ 23			OP7	-10	0	3115		
      „ (	£ 52					OP8	-10	0	3119		
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
      „ (	£ 52					N	-15	-5	3119		
KUMYLPEROXYNEOHEPTANOAT	£ 77	³ 23				OP7	-10	0	3115		
KUMYLPEROXYPIVALAT	£ 77		³ 23			OP7	-5	+5	3115		
CYKLOHEXANONPEROXID(Y)	< 91				> 9	OP6			3104	13)	
     „	< 72	> 28				OP7			3105	5)	
     „         (jako pasta)	< 72					OP7			3106	5), 20)	
     „	< 32			> 68					Vyhra- zeno		
DIACETONALKOHOLPEROXID	£ 57		³ 26		³ 8	OP7	+40	+45	3115	6)	
DIACETYLPEROXID	£ 27		³ 73			OP7	+20	+25	3115	7), 13)	
DI-terc-AMYLPEROXID	< 100					OP8			3107		
1,1-DI-(terc-AMYLPEROXY)-CYKLOHEXAN	< 82	> 18				OP6			3103		
DIBENZOYLPEROXID	> 51 -  100			< 48		OP2			3102	3)	
     „	> 77 - 94				> 6	OP4			3102	3)	
     „	< 77				> 23	OP6			3104		
     „	< 62			> 28	> 10	OP7			3106		
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
     „          (jako pasta)	> 52 - 62					OP7			3106	20)	
     „	> 35 - 52			> 48		OP7			3106		
     „	> 36 - 42	> 18			< 40	OP8			3107		
     „	> 36 - 42	> 58				OP8			3107		
     „          (jako pasta)	< 56,5				> 15	OP8			3108		
     „          (jako pasta)	< 52					OP8			3108	20)	
     „          (jako stabilní disperse ve vodě)	< 42					OP8, N			3109		
     „	< 35			> 65					Vyhraz.		
DIBENZOILPEROXYKARBONAT	£ 87				³ 13	OP5	+25	+30	3112	3)	
PEROXID KYSELINY JANTAROVÉ	> 72 - 100					OP4			3102	3), 17)	
      „	£ 72				³ 28	OP7	+10	+15	3116		
PEROXYDIKARBONAT	£ 100					OP6	+30	+35	3114		
      „   (jako stabilní disperse ve vodě)	£ 42					OP8, N	+30	+35	3119		
DI-terc-BUTYLPEROXID	> 32-100					OP8			3107		
      „	< 52		> 48			OP8, N			3109	25)	
      „	£ 32	³ 68				M			3109		
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
DI-terc-BUTYLPEROXYAZELÁT	< 52	> 48				OP7			3105		
2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-BUTAN	< 52	> 48				OP6			3103		
1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-CYKLOHEXAN	> 80- 100					OP5			3101	3)	
     „	> 52 - 80	> 20				OP5			3103		
     „	> 42 - 52	> 48				OP7			3105		
     „	< 42	> 13		> 45		OP7			3106		
     „	< 27	> 36				OP8			3107	21)	
     „	< 42	> 58				OP8, N			3109		
     „   jako stabilní disperze ve vodě	< 13	> 13	> 74			OP8			3109		
DI-n-BUTYLPEROXYKARBONAT	> 27-52		³ 48			OP7	-15	-5	3115		
      „	£ 27		³ 73			OP8	-10	0	3117		
      „ [jako stabilní disperse ve vodě (         )]	£ 42					OP8	-15	-5	3118		
DI-sec-BUTYLPEROXYKARBONAT	> 52-100					OP4	-20	-10	3113		
      „	£ 52		³ 48			OP7	-15	-5	3115		

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
DI-(2-terc-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-BENZEN(Y)	> 42 - 100			< 57		OP7			3106		
     „	< 42			> 58					Vyhra- zeno		
DI-(terc-BUTYLPEROXY)-FTALÁT	> 42 - 52	> 48				OP7			3105		
     „         (jako pasta)	< 52					OP7			3106	20)	
     „	< 42	> 58				OP8			3107		
2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-PROPAN	< 52	> 48				OP7			3105		
     „	< 42	> 13		> 45		OP7			3106		
1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYKLOHEXAN	>80-100					OP5			3101	3)	
     „	> 52-80	> 10				OP5			3103		
     „	< 77		> 23			OP7			3105		
     „	< 57			> 43		OP7			3106		
     „	< 57	> 43				OP8			3107		
     „	< 32	> 26	> 42			OP8			3107		

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
DICETYLPEROXYTKARBONAT	£ 100					OP7	+30	+35	3116		
      „ (jako stabilní disperse ve vodě)	£ 42					OP8, N	+30	+35	3119		
DI-(4-CHLORBENZOYL)-PEROXID	< 77				> 23	OP5			3102	3)	
     „          (jako pasta)	< 52					OP7			3106	20)	
     „	< 32			> 68					vyhrazeno		
DIKUMYLPEROXID	>42-100			< 57		OP8, M 			3110	12)	
     „	< 52			> 48					vyhrazeno		
DICYCLOHEXYLPEROXYDKARBONAT	>91-100					OP3	+5	+10	3112		
      „	£ 91				³ 9	OP5	+5	+10	3114		
DIDECANOLPEROXID 2,2-DI-(4,4-DI (terc-BUTYLPEROXID)	£ 100					OP6	+30	+35	3114		
2,2-DI-(4,4-DI-(terc-BUTYLPEROXY) -CYKLOHEXYL)-PROPAN	< 42			> 58		OP7			3106		
     „	< 22			> 78		OP8			3107		
DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-PEROXID	< 77				> 23	OP5			3102	3)	

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
     „          (jako pasta se silikonovým olejem)	< 52					OP7			3106		
DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDKARBONAT	£ 52		³ 48			OP7	-10	0	3115		
DI-(ETHYLHEXYL) PEROXYDKARBONAT	>77-100					OP5	-20	-10	3113		
      „	£ 77		³ 23			OP7	-15	-5	3115		
      „ (jako stabilní disperse ve vodě)	£ 62					OP8	-15	-5	3117		
„ (jako stabilní disperse ve vodě) velká nádoba pro volně ložené látky(IBC)	£ 52					N	-20	-10	3119		
      „ ( jako stabilní disperse ve vodě)	£ 52					OP8	-15	-5	3119		
      „ [jako stabilní disperse ve vodě (zmražené)]                                        	£ 42					OP8	-15	-5	3118		
DIETYPEROXYKARBONAT	£ 27		³ 73			OP7	-10	0	3115		
2,2-DIHYDROPEROXYPROPAN	< 27			> 73		OP5			3102	3)	
DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL)-PEROXID	< 100					OP7			3106		
DISOBUTRYLPEROXID	>32-52		³ 48			OP5	-20	-10	3111	3)	
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
      „	£ 32		³ 68			OP7	-20	-10	3115		
DI-ISOPROPYLBENZEN-DIHYDROPEROXID	< 82	> 5			> 5	OP7			3106	24)	
DIISOPROPYLPEROXYKARBONAT	>52-100					OP2	-15	-10	3112	3)	
      „	£ 52		³ 48			OP7	-20	-10	3115		
DILAROYPEROXID	£ 100					OP7	-10	-5	3115		
DILAUROYLPEROXID	< 100					OP7			3106		
     „    (jako stabilní disperse ve vodě)	< 42					OP8, N			3109		
DI-(3-METOXBUTYL) PEROXYKARBONAT	£ 52		³ 48			OP7	-5	+5	3115		
DI-(2-METYLBENZOYL) PEROXID	£ 87				³ 13	OP5	+30	+35	3112	3)	
DI-(4-METHYLBENZOYL)-PEROXID (jako pasta se silikonovým olejem)	< 52					OP7			3106		
DIBENZOYLPEROXID	£20+£18+£ 4		³ 58			OP7	+35	+40	3115		
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)-HEXAN	>82-100					OP5			3102	3)	
     „	< 82			> 18		OP7			3106		
     „	< 82				> 18	OP5			3104		
2,5-DIMETHYL-2,5DI-(terc-BUTYLPEROXY)-HEXAN	>52-100					OP7			3105		
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
     „	< 77			> 23		OP8			3108		
     „	< 52	> 48				OP8			3109		
     „	< 52			> 48		OP7			3106		
     „          (jako pasta)	< 47					OP8			3108		
2,5-DIMETHYL-l2,5-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-HEX-3-IN	>86-100					OP5			3101	3)	
     „	>52-86	> 14				OP5			3103	26)	
     „	< 52			> 48		OP7			3106		
(2-ETHYLHEXANOLPEROXID)HEXAN	£ 100					OP5	+20	+25	3113		
2,5-DIMETHYL-2-5-DIHYDROPEROXYHEXAN	< 82				> 18	OP6			3104		
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)-HEXAN	< 77	> 23				OP7			3105		
PEROXIDNEOHEPTANOAT	£ 52	³ 48				OP8	0	+10	3117		
DIMYRISTYL PEROXYKARBONAT	£ 100					OP7	+20	+25	3116		
      „ (jako stabilní disperse ve vodě)	£ 42					OP8	+20	+25	3119		

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
„ (jako stabilní disperse ve vodě)  ( v IBC)	£ 42					N	+15	+20	3119		
DI-(2NEODECANOYL PEROXYISOPROPYL) BENZEN	£ 52	³ 48				OP7	-10	0	3115		
DI-n-NONANOYL PEROXID	£ 100					OP7	0	+10	3116		
DI-n-OCTANOYL PEROXID	£ 100					OP5	+10	+15	3114		
DIPEROXY AZELAIC ACID	£ 27			³ 73		OP7	+35	+40	3116		
DIPEROXY DODECANE DIACID	>13-42			³ 58		OP7	+40	+45	3116		
      „	< 13			> 87					vyhrazeno		
DI-(2-FENOXYETHYL)-PEROXYDIKARBONÁT	>85-100					OP5			3102	3)	
     „	< 85				> 15	OP7			3106		
DIPROPIONYL PEROXID	£ 27		³ 73			OP8	+15	+20	3117		
DI-n-PROPYL PEROXYKARBONAT	£ 100					OP3	-25	-15	3113		
      „	£ 77		£ 23			OP5	-20	-10	3113		
DISTEARYLPEROXYDIKARBONÁT	< 87			> 13		OP7			3106		
DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXID	>38-82	³ 18				OP7	0	+10	3115		
      „ (jako stabilní disperse ve vodě)	£ 52					OP8, N	+10	+15	3119		
ORGANICKÝ PEROXID	Koncen-trace (%)	Ředidlo Typ A (%)	Ředidlo Typ B (%))1)	Inertní tuhá látka  (%)	Voda (%)	Metoda balení	Řízená teplota (°C)	Kritická teplota (°C)	UN- číslo druhové-skupinové položky	Vedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky	
      „	£ 38	³ 62				OP8	+20	+25	3119		
      „[ ve velkých nádobách pro volně ložené látky(IBC)]	£ 38	³ 62				N	+10	+15	3119		
      „ ( v cisterně)	£ 38	³ 62				M	0	+5	3119		
DI-(3,5,5-TRIMETHYL-1,2-DIOXOLANYL-3) PEROXID   „jako pasta	£ 52					OP7	+30	+35	3116	20)	
ETHYL-3,3-DI-(terc-AMYLPEROXY)-BUTYRÁT	< 67	> 33				OP7			3105		
ETHYL-3,3-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-BUTYRÁT	>77-100					OP5			3103		
     „	< 77	> 23				OP7			3105		
     „	< 52			> 48		OP7			3106		
3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXACYKLONONAN	>52-100					OP4			3102	3)	
     „	< 52	> 48				OP7			3105		
     „	< 52			> 48		OP7			3106		
terc-HEXYL PEROXYNEODECANOAT	£ 71	³ 29				OP7	0	+10	3115		
terc-HEXYL PEROXYPIVALAT	£ 72		³ 28			OP7	+10	+15	3115		

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
ISOPROPYL-sec-BUTYL PEROXYKARBONAT +DI-sec-BUTYL PEROXYKARBONAT+ DI-ISOPROPYL PEROXYKARBONAT	£ 32+ £ 15-18+£ 12-15	³ 38				OP7	-20	-10	3115		
ISOPROPYL-sec-BUTYL PEROXYKARBONAT +DI-sec-BUTYL PEROXYKARBONAT+DI-ISOPROPYL PEROXYKARBONAT	£ 52+ £ 28+ £ 22					OP5	-20	-10	3111	3)	
IISOPROPYLKUMYLHYDROPEROXID	< 72	> 28				OP8, N, M			3109	13)	
p-METHYLHYDROPEROXID	>72-100					OP7			3105	13)	
     „	< 72	> 28				OP8, N, M			3109	27)	
METHYLCYCLOHEXANON PEROXID(Y)	£ 67		³ 33			OP7	+35	+40	3115		
METHYLETHYLKETONPEROXID(Y)	< 52	> 48				OP5			3101	3), 8), 13)	
     „	< 45	> 55				OP7			3105	9)	
     „	< 40	> 60				OP8			3107	10)	
     „	< 37	> 55			> 8	OP7			3105	9)	
METHYLISOBUTYKETONPEROXID(Y)	< 62	> 19				OP7			3105	22)	

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
ORGANICKÝ PEROXID, TUHÝ, VZOREK						OP2			3104	11)	
ORGANICKÝ PEROXID, TUHÝ, VZOREK VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY						OP2			3114	11)	
ORGANICKÝ PEROXID, KAPALNÝ, VZOREK						OP2			3103	11)	
ORGANICKÝ PEROXID, KAPALNÝ, VZOREK VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY						OP2			3113	11)	
KYSELINA PEROXYOCTOVÁ, TYP D, STABILIZOVANÁ	< 43					OP7			3105	13), 14), 19)	
KYSELINA PEROXYOCTOVÁ, TYP E, STABILIZOVANÁ	< 43					OP8			3107	13), 15), 19)	
KYSELINA PEROXYOCTOVÁ, TYP F, STABILIZOVANÁ	< 43					OP8, N			3109	13), 16), 19)	
PYNANYLHYDROPEROXID	56-100					OP7			3105	13)	
     „	< 56	> 44				OP8, M			3109		
TETRAHYDRONAFTYLHYDROPEROXID	< 100					OP7			3106		

ORGANICKÝ PEROXIDKoncen-trace (%)Ředidlo Typ A (%)Ředidlo Typ B (%))1)Inertní tuhá látka  (%)Voda (%)Metoda baleníŘízená teplota (°C)Kritická teplota (°C)UN- číslo druhové-skupinové položkyVedlej-ší nebez-pečí a poznám-ky											
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLHYDROPEROXID	< 100					OP7			3105		
ETHYLHEXANOAT 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTHYL	< 100					OP7	+20	+25	3115		
PEROXYNEOCANOAT	£ 72		³ 28			OP7	-5	+5	3115		
      „ (jako stabilní disperse ve vodě)	£ 52					OP7	-5	+5	3119		
PHENOACETATPEROXID 	£ 37		³ 63			OP8, N	-10	0	3115		
3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONAN	< 42	> 58				OP7			3105	28)	
Poznámky k pododdílu 2.2.52.4 :

1)  Ředidlo typ B může být také nahrazeno ředidlem typu A
2)  Obsah aktivního kyslíku < 4,7 %
3)  Bezpečnostní značka “VÝBUŠNÁ“ ( podle vzoru 1 viz   5.2.2.2.2)
4)  Ředidlo může být nahrazeno DI-terc-BUTYLPEROXIDEM
5)  Obsah aktivního kyslíku < 9 %
6)  Maximálně 9% peroxidu vodíku; maximálně 10% aktívního kyslíku.
7)  Smí se použít pouze kovových obalů.
8)  Obsah aktivního kyslíku > 10 %
9)  Obsah aktivního kyslíku < 10 %
10) Obsah aktivního kyslíku < 8,2 %
11) Viz   2.2.52.1.9
12) Do 2000 kg je nádoba přiřazena položce i ORGANICKÝ PEROXID TYP F, na základě věcných pokusů
13) Vyžaduje se nálepka “žíravý“ podle vzoru 8 (viz   5.2.2.2.2)
14) Příručka zkoušky a kritéria oddíl 20.4.3d)
15) Příručka zkoušky a kritéria oddíl 20.4.3e)
16) Přípravky kyseliny peroxyoctové, odpovídají kritériím Příručky zkoušky a kritéria oddíl 20.4.3.f)
17) Přidáním vody se zmenší termická stabilita organických peroxidů
18) Pro koncentrace pod 80 % se nevyžaduje nálepka “žíravý“ podle vzoru 8
19) Směsi s peroxidem vodíků, vodou a kyselinou(nami)
20) S ředidlem typu A, s nebo bez vody
21) S > 36 % ethylbenzolem dodatečně k ředidlu typu A
22) S  > 19 % methylisobutylketonu dodatečně k ředidlu typ A
23) S < 6 % DI-terc-BUTYLPEROXIDU
24) S < 8 % 1-Isopropylhydroperoxy-4-isopropylhydroxybenzénem 
25) Ředidlo typu B s bodem varu > 1100 C
26) Obsah hydroperoxidu < 0,5 %
27) Pro koncentrace přes 56 % se vyžaduje bezpečnostní značka “ŽÍRAVÝ“ (podle vzoru 8, viz   5.2.2.2.2)
28) Obsah  aktivního kyslíku < 7,6 % v ředidle typu A s bodem varu, který leží v rozsahu mezi 2200 C a 2600 C

2.2.61	Třída 6.1  	Jedovaté látky 

2.2.61.1	Kritéria

2.2.61.1.1	Pojem třída 6.1 zahrnuje jedovaté látky, o nichž je ze zkušenosti známo nebo o nichž lze na základě pokusů se zvířaty usuzovat, že jejich příjmem dýchacími cestami, pokožkou nebo zažívacími orgány při jednorázovém nebo krátkodobém působení v poměrně malém množství může dojít k poškození zdraví nebo ke smrti člověka. 

2.2.61.1.2	Látky třídy 6.1 jsou rozděleny následovně:

	T	Jedovaté látky bez vedlejšího nebezpečí
	
		T1	Látky organické, kapalné
		T2	Látky organické, tuhé
		T3	Látky organokovové
		T4	Látky anorganické, kapalné
		T5	Látky anorganické, tuhé
		T6	Prostředek pro potírání škůdců (pesticid), kapalný
		T7	Prostředek pro potírání škůdců (pesticid), tuhý 
		T8	Vzorky
		T9	Jiné jedovaté látky
	
	TF	Látky jedovaté, hořlavé 

		TF1	Látky kapalné
		TF2	Látky kapalné, použité jako prostředky k potírání škůdců (pesticid)
		TF3	Látky tuhé

	TS	Látky jedovaté, samozápalné, tuhé

	TW	Látky jedovaté, které ve styku s vodou vytváří hořlavé plyny 

		TW1	Látky kapalné
		TW2	Látky tuhé

	TO	Látky jedovaté podporující hoření 

		TO1	Látky kapalné
		TO2	Látky tuhé

	TC	Látky jedovaté, žíravé

		TC1	Látky organické, kapalné
		TC2	Látky organické tuhé
		TC3	Látky anorganické kapalné
		TC4	Látky anorganické tuhé

	TFC	Látky jedovaté, hořlavé, žíravé. 

	Definice

2.2.61.1.3	Pro účely ADR platí

	LD50-Hodnota pro akutní jedovatost při požití je takového množství, které po požití mladými, dospělými, samčími a samičími bílými krysami způsobí během 14 dnů s největší pravděpodobností smrt poloviny počtu skupiny zvířat. Počet zvířat, který je tomuto pokusu podroben, musí být dostatečně velký, aby byl získaný výsledek statisticky reprezentativní a odpovídal běžným zvyklostem farmakologie. Výsledek se vyjadřuje v mg na kg tělesné hmotnosti. 

	LD50-Hodnota pro akutní jedovatost při absorpci pokožkou je takového množství, které při nepřetržitém styku s holou pokožkou bílých králíků po dobu 24 hodin způsobí s největší pravděpodobností v průběhu 14 dnů smrt poloviny počtu skupiny zvířat. Počet zvířat, který je tomuto pokusu podroben, musí být dostatečně velký, aby byl získaný výsledek statisticky reprezentativní a odpovídal běžným zvyklostem farmakologie. Výsledek se vyjadřuje v mg na kg tělesné hmotnosti. 

	LC50-Hodnota pro akutní jedovatost při vdechnutí je taková koncentrace páry, mlhy nebo prachu, která při nepřetržitém vdechování mladými dospělými samčími, samičími bílými krysami po dobu jedné hodiny způsobí s největší pravděpodobností v průběhu 14 dnů smrt poloviny skupiny zvířat. Tuhá látka musí být podrobena zkouškám, jestliže je dáno nebezpečí, že minimálně 10 % vlastní celkové hmotnosti je složeno z prachu, který může být vdechnut, např. jestliže aerodynamický průměr této frakční částice činí nejvýše 10m m. Kapalná látka musí být podrobena zkouškám, jestliže je dáno nebezpečí, že minimálně 10 % vlastní celkové hmotnosti je složeno z prachu, který může vdechnout, např. jestliže aerodynamický průměr této frakční částice činí nejvýše 10 mm. Kapalná látka musí být podrobena zkouškám, jestliže je dáno nebezpečí, že při netěsnosti použitého obalu, který je použit pro přepravu se může vytvořit mlha. Jak u tuhých, tak i u kapalných látek se musí více jak 90 HM % vzorku připraveného ke zkoušce skládat z částic, které lze vdechnout, jak je výše popsáno. Výsledek se vyjadřuje v mg na litr vzduchu u prachu a mlhy a v ml na m3 vzduchu (ppm) u páry. 

	Klasifikace a přiřazení obalovým skupinám 

2.2.61.1.4	Látky třídy 6.1 jsou přiřazeny na základě jejich stupně nebezpečí, které vzniká při přepravě následujícím obalovým skupinám : 

	Obalová skupina I :	látky velmi jedovaté;
	Obalová skupina II :	jedovaté látky;
	Obalová skupina III:	látky slabě jedovaté

2.2.61.1.5	Třídě 6.1 přiřazené látky, roztoky, směsi a předměty jsou uvedeny v kapitole 3.2 tabulce A. Přiřazení látek, roztoků a směsí, které nejsou v kapitole 3.2 tabulce jmenovitě uvedené, k odpovídajícím položkám pododdílu 2.2.61.3 a k odpovídající obalové skupině v souladu s předpisy kapitoly 2.1 musí být provedeno podle kritérií odstavců 2.2.61.1.6 až 2.2.61.1.11 :

2.2.61.1.6	Při posuzování stupně jedovatosti se vychází ze zkušenosti případů otrav osob. Dále mají být zohledněny zvláštní vlastnosti posuzované látky, jako kapalný stav, vysoká těkavost, zvláštní pravděpodobnost příjmu pokožkou a zvláštní biologické účinky. 

2.2.61.1.7	Pokud nejsou zkušenosti ve vztahu k lidem předloženy, nebezpečí jedovatosti se posoudí z vyhodnocených výsledků pokusů na zvířatech podle následující tabulky:

	Obalová skupina	Jedovatost při požití  LD50 (mg/kg)	Jedovatost při absorpci pokožkou  LD50 (mg/kg) 	Jedovatost při vdechnutí prachu a mlhy LC50 (mg/l)	
velmi jedovaté	I	< 5	<40	< 0,5	
jedovaté	II	> 5 - 50	> 40 - 200	> 0,5 - 2	
slabě jedovaté	IIIa 	tuhé látky > 50 - 200 kapaliny > 50 - 500 	> 200 - 1000	>2 - 10	

aSlzotvorné jsou přiřazeny obalové skupině II, zvláště jestliže údaje o jejich jedovatosti odpovídají kritériím obalové  
  skupiny III

2.2.61.1.7.1	Jestliže látka vykazuje při dvou nebo více různých způsobech příjmu různé hodnoty toxicity, pak se použije hodnota nejvyšší toxicity. 

2.2.61.1.7.2	Látky, které splňují kritéria třídy 8 a vykazují jedovatost odpovídající obalové skupině, při vdechnutí prachu a mlhy (LC50) se mohou zařadit do třídy 6.1 jen tehdy, pokud zároveň jedovatost při požití nebo při absorpci pokožkou odpovídá minimálně obalové skupině I nebo II. V jiném případě se látka, pokud je to potřeba, přiřadí třídě 8[viz poznámka pod čarou 1) k   2.2.8.1.4]

2.2.61.1.7.3	Tato kritéria pro jedovatost při vdechnutí prachu a mlhy spočívají na hodnotách LC50 při době pokusu jedné hodiny a tyto hodnoty musí být také použity, pokud jsou k dispozici. Jsou-li však k dispozici jen hodnoty LC50 4-hodinového pokusu, mohou být odpovídající hodnoty násobné čtyřmi a výsledek může pak nahradit výše uvedená kritéria, tzn., že čtyřnásobná hodnota LC50 (4 hodiny) se považuje za ekvivalentní hodnotě LC50 (1 hodina).

	Jedovatost při vdechnutí par 

2.2.61.1.8	Kapaliny, které vylučují jedovaté páry, je třeba přiřadit do následujících skupin: písmeno  „V“ představuje nasycenou koncentraci páry (prchavost) (v ml/m3 vzduchu) při 200 C a standardním atmosférickém tlaku.

	Obalová skupina 		
velmi jedovaté 	I	jestliže V > 10 LlC50 a LC50 < 1000 ml/m3	
jedovaté 	II	jestliže V > LC50 a LC50 < 3000 ml/m3 a kritéria pro obalovou skupinu I nejsou splněna 	
slabě jedovaté	IIIa	jestliže V > 1/5 L IC50 a LC50 < 5000 ml/m3 a kritéria pro obalovou skupinu I a II nejsou splněna 	

	Tato kritéria spočívají na hodnotách LC50 při době pokusu 1 hodina a tyto hodnoty musí, jsou-li k dispozici, být také použity. 

	Jsou-li však k dispozici jen hodnoty LC50 ze 4-hodinového pokusu, mohou být odpovídající hodnoty násobeny dvěma a výsledek může pak nahradit výše uvedená kritéria, tzn. dvojnásobná hodnota LC50 (4 hodiny) se považuje za ekvivalent k hodnotě LC50 (1 hodina)

	Dělící čáry obalových skupin - jedovatost při vdechnutí par 

Na tomto vyobrazení jsou pro usnadnění zařazení kritéria znázorněna graficky. Z důvodů jen přibližné přesnosti grafického znázornění musí se však látky, které leží v blízkosti nebo přímo na dělící čáře, přezkoušet jen pomocí číselných kritérií. 

Směsi kapalných látek 

2.2.61.1.9	Směsi kapalných látek, které jsou při vdechnutí jedovaté, je třeba přiřadit k obalovým skupinám s přihlédnutí k následně uvedeným údajům:

2.2.61.1.9.1	Je-li hodnota LC50 pro každou jedovatou látku, která je částí směsi známa, lze potvrdit skupinu následovně :

(a)	výpočet hodnoty LC50 ve směsi:

	LC50 (směs) = 

přičemž :
fi	=  molární zlomek i-té směsi 
LC50i	 = střední smrtelná koncentrace i-té části v    ml/m3

	(b) 	výpočet prchavosti každé části směsi :

	Vi = Pi x  ml/m3

	   přičemž:
Pi	= parciální tlak i-té části kPa při 200 C normálním atmosférickém tlaku

	(c) 	výpočet poměru prchavosti k hodnotě LC50 :

		R =

(d) 	vypočítané hodnoty pro LC50 (směs) a R slouží pak k potvrzení obalové skupiny směsí:

	Obalová skupina I :	R > 10 a LC50 (směs) < 1000 ml/m3

Obalová skupina II:	R > 1 a LC50 (směs) < 3000 ml/m3  a jestliže směs nesplňuje kritéria obalové skupiny I

Obalová skupina III:	R > 1/5 a LC50 (směs) < 5000 ml/m3  a jestliže směs nesplňuje kritéria obalové skupiny I nebo II.

2.2.61.1.9.2	Není-li hodnota LC50 jedovatých komponentů známa, lze směs přiřadit jedné ze obalových skupin na základě následně popsaných zjednodušených zkoušek prahové toxicity, v takovém případě musí být potvrzena a pro přepravu směsi použita nejpřísnější obalová skupina. 

2.2.61.1.9.3	Směs bude přiřazena obalové skupině I jen tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria :

(a)	Vzorek kapalné směsi bude rozprášen a tím se zředí vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 1000 ml/m3 rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následovně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období uhyne, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 1000 ml/m3.

(a)	Vzorek páry v rovnováze s kapalnou směsí se zředí prvním násobným objemem vzduchu, čímž se vytvoří zkušební ovzduší. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následovně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období zemře, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovna nebo větší než deseti násobná hodnota LC50 směsi. 

2.2.61.1.9.4	Směs bude přiřazena obalové skupině II jen tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria, ne však kritéria pro obalovou skupinu I :

(a)	Vzorek kapalné směsi bude rozprášen a tím se zředí se vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 3000 ml/m3 rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období uhyne, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 3000 ml/m3.

(a)	Vzorek páry se zředí s kapalnou směsí ve stejném poměru, čímž se vytvoří zkušební ovzduší. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následovně se budou po 14 dnů pozorovat. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období uhyne, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovná nebo větší než desetinásobná hodnota LC50 směsi. 

2.2.61.1.9.5	Směs bude přiřazena obalové skupině III jen tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria, ne však kritéria pro obalové skupiny I a II. 

(a)	Vzorek kapalné směsi bude rozprášen a tím se zředí se vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 5000 ml/m3 rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následovně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období uhyne, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 5000 ml/m3.

(a)	Koncentrace par (prchavost) kapalné směsi se změří, je-li rovna nebo větší jak 1000 ml/m3, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovna nebo větší jak 1/5 hodnoty LC50 směsi.

	Metody výpočtu pro jedovatosti směsi při požití a při absorpci pokožkou

2.2.61.1.10	Pro zařazení směsi třídy 6.1 a potvrzení podle kritérií pro jedovatost při požití a při absorpci pokožkou je nutné vhodně obalové skupině (viz 2.2.61.1.3) vypočítat akutní hodnotu LD50 směsi. 

2.2.61.1.10.1	Pokud směs obsahuje pouze jednu účinnou látku, jehož hodnota LD50 je známa, lze při chybějících spolehlivých údajích pro akutní jedovatost při požití a při absorpci pokožkou u směsi, která má být přepravena, hodnotu LD50 při požití a při absorpci pokožkou potvrdit následovně :

					LD50 - hodnota účinné látky x 100
	Hodnota LD50 přípravků =  --------------------------------------------------
					   podíl účinné látky (hmotnost-%)

2.2.61.1.10.2	Pokud směs obsahuje více než jednu účinnou látku, mohou být použity tři možné metody pro výpočet hodnoty LD50 při požití a při absorpci pokožkou. Upřednostnění metody tkví v tom, aby byly obsaženy u směsi, která má být skutečně přepravena spolehlivé údaje pro akutní jedovatost při požití a při absorpci pokožkou. Pokud nejsou spolehlivé přesné údaje k dispozici, je třeba použít jedné z následujících metod :

(a)	zařazení přípravků v závislosti na nejnebezpečnější účinné látce směsi za předpokladu, že tato je k dispozici ve stejné koncentraci jako je celková koncentrace všech účinných látek;

(a)	použití vzorce

	 +  + ... +  = 

přičemž:

C =	koncentrace v procentech v částech A, B, ..... Z směsi

T =	hodnota LD50 při požití částí A, B, ..... Z

TM =	hodnota LD50 při požití směsi

	POZN.: Tento vzorek lze také použít pro jedovatost při absorpci pokožkou, za předpokladu, že tyto informace jsou k dispozici v té samé formě, pro všechny části. Použití tohoto vzorce nezohledňuje případné jevy stupňování nebo ochrany. 

	Klasifikace a zařazení prostředků k potírání škůdců (pesticidy) 

2.2.61.1.11	Všechny účinné látky-pesticidy a jejich přípravky, u kterých jsou známy hodnoty LC50 a/nebo LD50 a které jsou zařazeny ke třídě 6.1 jsou v souladu s kritérii v odstavcích 2.2.61.1.6 až 2.2.61.1.9 přiřazeny odpovídajícím obalovým skupinám. Látky a přípravky, které vykazují vedlejší nebezpečí jsou klasifikovány v tabulce převažujícího nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9 s přiřazením odpovídající obalové skupině. 

2.2.61.1.11.1	Není-li pro přípravky pesticidů pro požití nebo absorpci kůží známa hodnota LD50 účinné(ných) látky(tek), může být hodnota LD50 pro přípravky zjištěna použitím postupu podle   2.2.61.1.10.

	POZN.:	Údaj jedovatosti -LD50 pro určitý počet použitých prostředků pro potírání škůdců (pesticidů) může být vybrán z nejnovějšího vydání dokumentu  „The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“, přes světovou zdravotnickou organizaci (WHO) International Programme on Chemical Safety, CH-1211 Genf 27. Zatímco tento dokument může být použit jako zdroj dat pro hodnoty LD50 prostředků pro potírání škůdců (pesticidů), nemůže být použit v něm obsažený zařazovací systém pro zařazování pro účely přepravy těchto prostředků pro potírání škůdců (pesticidů) nebo pro určení jejich obalových skupin, které musí být provedeny podle předpisů RID. 

2.2.1.1.1.1	Oficiální pojmenování použité pro přepravu pesticidů se volí na základě aktivních součástí, stavu skupenství pesticidů a všech možných případných vedlejších nebezpečí (viz oddíl 3.1.2).

2.2.61.1.12	Jestliže látky třídy 6.1 vlivem příměsí spadají do jiných rozsahů nebezpečnosti než do těch, ke kterým v kapitole 3.2 tabulce A jmenovitě uvedené látky patří, pak se tyto směsi nebo roztoky přiřadí těm položkám, ke kterým na základě jejich skutečné nebezpečnosti patří. 

	POZN.: Pro přiřazení roztoků a směsí (jako preparáty, přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3.

2.2.61.1.13	Na základě kritérií odstavců 2.2.61.1.4 až 2.2.61.1.11 může být také stanoveno, zda jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedenou směs příp. roztok nebo směs, která obsahuje jmenovitě uvedenou látku, je tak uspůsobena, že tento roztok nebo tato směs nepodléhají požadavkům této třídy. 

2.2.61.1.14	Látky, roztoky a směsi s výjimkou látek a přípravků sloužících jako prostředky k potírání škůdců (pesticidy), které neodpovídají kritériím směrnic 67/548/EEC6) 

nebo 88/379/EEC7) v jejich platném obsahu a nejsou označeny podle těchto kritérií v jejich platném znění jako velmi jedovaté, jedovaté nebo jako zdraví škodlivé, nemůže být na ně nahlíženo jako na látky patřící třídě 6.1. 

2.2.61.2	Látky nepřipuštěné k přepravě 

2.2.61.2.1	Chemicky nestabilní látky třídy 6.1 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, jestliže byla učiněna potřebná opatření k zabránění nebezpečné nebo polymerizační reakce za přepravy. Za tím účelem je nutné se rovněž zvlášť postarat o to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly látky, které by mohly takovou reakci podporovat. 

2.2.61.2.2	Následující látky a směsi nejsou připuštěny k přepravě:

•	kyanovodík, bezvodý, roztoky kyanovodíku (roztoky kyseliny kyanovodíkové), které neodpovídají podmínkám UN čísel 1051, 1613,1614 a 3294,
•	
•	ostatní karbonyly kovů jako UN 1259 TETRAKARBONYL NIKLU a UN 1994 PENTAKARBONYL ŽELEZA s bodem vzplanutí nižším než 230 C, 
•	
•	2,3,7,8-TETRACHLORDIBENZO-1,4-DIOXIN (TCDD) v koncentraci, která se považuje podle kritérií v   2.2.61.1.7 jako velmi jedovatá,
•	
•	UN 2249 DICHLORDIMETHYLETHER, SYMETRICKÝ
•	
•	Azid barnatý, suchý nebo s méně než 50 % vody nebo alkoholů,
•	
•	přípravky fosfidů bez přísad, které zabraňují vývinu jedovatých hořlavých plynů,
•	
•	UN 0135 fulminát rtuťnatý, zvlhčený

2.2.61.3	Seznam hromadných pojmenování

Vedlejší nebezpečí		Klasifi-kační kód	UN- číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
bez vedlejšího nebezpečí			
	1583	CHLORPIKRIN, SMĚS, J.N. 	
				1602	BARVIVA, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N. nebo	
				1602	POLOTOVAR BARVIV, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N. 	
				1693	LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZOTVORNÝCH, PLYNŮ, KAPALNÁ, J.N.	
				1851	LÉČIVA, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N. 	
				2206	ISOKYANÁTY, JEDOVATÉ, J.N. nebo	
				2206	ISOKYANÁT, ROZTOK, JEDOVATÝ, J.N. 	
		kapalnéa, b	T1	3140	ALKALOIDY, KAPALNÉ, J.N. nebo	
				3140	SOLI ALKALOIDŮ, KAPALNÉ, J.N.	
				3142	PROSTŘEDKY DESINFEKČNÍ, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, J.N.	
				3144	SLOUČENINY NIKOTINU, KAPALNÉ, J.N. nebo	
				3144	PŘÍPRAVKY, NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.	
				3172	TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, KAPALNÉ, J.N. 	
				3276	NITRILY, JEDOVATÉ, J.N.	
				3278	SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, J.N. KAPALNÁ	
				2810	LÁTKA JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
organické						
				1544	ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo	
				1544	SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ, J.N.	
				1601	PROSTŘEDKY DESINFEKČNÍ, TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N. 	
				1655	SLOUČENINY NIKOTINU, TUHÉ, J.N. nebo	
				1655	PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, TUHÉ, J.N. 	
		 tuhéa, b, c	 T2	1693	LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZOTVORNÝCH PLYNŮ, TUHÁ, J.N. 	
				3143	BARVIVA TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N. nebo	
				3143	POLOTOVAR BARVIV,TUHÝ,JEDOVATÝ J.N.	
				3172	TOXINY,ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISMŮ, J.N.	
				3249	LÉČIVA, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N. 	
				3278	SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, TUHÁ, J.N. 	
				2811	LÁTKA JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	
						
				2026	SLOUČENINY FENYLRTUŤNATÉ,  J.N. 	
 organokovovád, e		 T3	2788	SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
			3146	SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N.	
				3280	SLOUČENINY ARZENU, ORGANICKÉ, J.N. 	
				3281	KARBONYLY KOVŮ, J.N. 	
				3282	SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, J.N. 	
						
				1556	SLOUČENINA ARZENU, KAPALNÁ, J.N. anorganický. (včetně arzenát, j.n., arzenit, j.n., a arzensulfit, j.n.)	
				1935	KYANID, ROZTOK, J.N. 	
		kapalnáf	T4	2024	SLOUČENINA RTUTI, KAPALNÁ, J.N.	
				3141	SLOUČENINA ANTIMONU, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
				3287	LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
						
				1549	SLOUČENINA ANTIMONU, ANORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	
  anorganická				1557	SLOUČENINA ARZENU, TUHÁ,J.N.anorganický (včetně arzenát, j.n., arzenit, j.n., a arzensulfit, j.n.)	
				1564	SLOUČENINA BARYA, J.N. 	
				1566	SLOUČENINA BERYLIA, J.N. 	
				1588	KYANIDY ANORGANICKÉ, TUHÉ, J.N. 	
				1707	SLOUČENINA THALIA, J.N.	
				2025	SLOUČENINA RTUTI, TUHÁ, J.N. 	
		tuhág, h	T5	2291	SLOUČENINA OLOVA, ROZPUSTNÁ, J.N. 	
				2570	SLOUČENINA KADMIA	
				2630	SELENANY nebo	
				2630	SELEČITANY	
				2856	HEXAFLUOROKŘEMIČITANY, J.N. 	
				3283	SLOUČENINA SELENU, J.N. 	
				3284	SLOUČENINA TELURU, J.N. 	
				3285	SLOUČENINA VANADU, J.N. 	
				3288	LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	
						
				2992	PESTICID, KARBONÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				2994	PESTICID NA BÁZI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				2996	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				2998	PESTICID NA BÁZI TRIAZI	
				3006	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				3010	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				3012	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
		kapalná	T6	3014	PESTICID-SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				3016	PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				3018	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				3020	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				3026	PESTICID-DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				3348	PESTICID-DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
prostředky k potírání škůdců(pesticidy)			3352	PESTICID-PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
						
				2902	PESTICID,KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N. 	
						
				2757	PESTICID-KARBAMÁT, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2759	PESTICID NA BÁZI ARZENU, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2761	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2763	PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2771	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2775	PESTICID NA BÁZI MĚDI, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2777	PESTICID NA BÁZI RTUTI, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2779	PESTICID-SUBSTYTUOVANÝ NITROFENOL, TUHÝ, JEDOVATÝ	
		  tuhá	  T7	2781	PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2783	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA FOSFORU, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				2786	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				3027	PESTICID-DERIVÁT KUMARINU, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				3048	PESTICID NA BÁZI FOSFIDU HLINÍKU,JEDOVATÝ	
				3345	PESTICID-DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, TUHÝ, JEDOVATÝ	
				3349	PESTICID-PYRETHRIOID, TUHÝ	
				2588	PESTICID, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N. 	
						
vzorky	T8	3315	VZOREK CHEMICKÝ, JEDOVATÝ, KAPALNÝ nebo tuhý	
					
 jiné jedovaté látky i	 T9	3243	LÁTKY TUHÉ S JEDOVATOU KAPALNOU LÁTKOU, J.N. 	
						
				3071	THIOLY, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo	
				3071	SMĚSI THIOLŮ, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N. 	
	kapalnéj,k	TF1	3080	ISOKTANÁT, ROZTOK, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N. 	
				3275	NITRILY, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N. 	
				3279	SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ, JEDOVATÁ, HOŘLAVÁ, J.N. 	
				2929	LÁTKA JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N. 	
hořlavé TF						
				2991	PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				2993	PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				2995	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				2997	PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				3005	PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				3009	PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, 	
				3011	PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
	prostředky k potírání škůdců (pesticidů)(s bodem vzplanutí od 230 C a výše)	TF2	3013	PESTICID SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
			3015	PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
			3017	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA	
				FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				3019	PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				3025	PESTICID-DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				3347	PESTICID-DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ	
				3351	PESTICID-PYRETHROID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ	
				2903	PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N. 	
						
		 tuhá	 TF3	2930	LÁTKA JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, J.N. 	
						
 schopná samoohřevu, tuhá d	TS	3124	LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N. 	
						
		kapalná	TW1	3123	LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. 	
						
reagující s vodoue    TW	 tuhá k	 TW2	3125	LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. 	
						
 působící hořlavěl	kapalná	TO1	3122	LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, PŮSOBÍCÍ JAKO OXIDAČNÍ ČINIDLO, J.N. 	
TO					
	tuhá	TO2	3086	LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ PŮSOBÍCÍ JAKO OXIDAČNÍ ČINIDLO, J.N. 	
					
		kapalná	TC1	3277	CHLORKARBONÁTY, (CHLORFORMIÁTY), JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. 	
	organická			2927	LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. 	
									
 žíravé m  TC					tuhá	TC2	2928	LÁTKA JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. 	
							
				kapalná	TC3	3289	LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. 	
	anorganická					
		tuhá	TC4	3290	LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. 	
						
   hořlavé, žíravé 	   TFC	2742	CHLORKARBONÁTY (CHLORFORMÁTY), JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. (není-li k dispozici všeobecná položka j.n. zařazená odpovídajícímu hromadnému pojmenování nebo pojmenování j.n.k patřičnému klasifikačnímu kódu který vychází z použití tabulky převážného nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9).	

POZNÁMKY:
 
a	Látky a přípravky k potírání škůdců obsahující alkaloidy nebo nikotin jsou přiřazeny položkám UN 2588 PESTICID, TUHÝ JEDOVATÝ, J.N. UN 2902 PESTICID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N. nebo UN 2903 PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N. 

b	Lékařské prostředky připravované ke spotřebě např. kosmetika a látky, které byly vyrobeny pro osobní potřebu a jsou zabaleny v obchodním balení nebo balení pro domácnost, a látky, které jsou určeny pro laboratorní, pokusné účely jakož i k výrobě léků, nepodléhají předpisům ADR. 

c	Účinné látky jakož i prostředky nebo směsi, které jsou určeny pro laboratorní a pokusné účely jakož  i k výrobě léků, s jinými látkami jsou zařazeny podle odpovídající toxicity (viz   2.2.61.1.7 až 2.2.61.1.11).

d	Slabě jedovaté látky schopné samoohřevu a samozápalné organokovové sloučeniny  jsou látkami třídy 4.2.

e	Slabě jedovaté látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny a organokovové sloučeniny, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3
.
f	Ferrikyanidy, ferrokyanidy jakož thiokyanát draselný a thiokyanátamonný (Rhodanidy) nepodléhají předpisům ADR. 

g	Olověné soli a olověná barviva, které zůstanou během hodiny nedotčeny při teplotě 230 C + 20 C a jsou smíchány v poměru 1 : 1000 s 0,07 M, - kyseliny chlorovodíkové (kyseliny solné); a vykazují rozpustnost nejvýše 5 %, nepodléhají předpisům ADR.

h	Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, mohou být přepravovány s jedovatými kapalnými látkami pod UN číslem 3243, bez toho, že by se předtím použila klasifikační kritéria pro třídu 6.1, především aby v době nakládání látek nebo uzavření obalu, nebyla na voze nebo kontejneru viditelná uvolněná tekutina. Každý obal musí odpovídat konstrukčnímu provedení, které úspěšně obstálo ve zkoušce těsnosti pro obalovou skupinu II. Tato položka nesmí být použita pro tuhé látky, které obsahují kapalnou látku obalové skupiny I. 

i	Látky velmi jedovaté nebo látky jedovaté hořlavé, kapalné s bodem vzplanutí pod 230 C -vyjma látek, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, tzn. UN čísla 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279, a 3294 - jsou látkami třídy 3.

j	Slabě jedovaté hořlavé, kapaliny s bodem zapálení od 230 C až do včetně 610 C, s výjimkou prostředků proti potírání škůdců, jsou látkami třídy 3.

k	Fosfidy kovů UN-čísel 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 a 2013 jsou látkami třídy 4.3

l	Látky slabě jedovaté podporující hoření  jsou látkami třídy 5.1.

m	Slabě jedovaté žíravé látky jsou látkami třídy 8. 

2.2.62		Třída 6.2 	Infekční látky 

2.2.62.1	Kritéria 
	
2.2.62.1.1	Pojem třídy 6.2 zahrnuje látky způsobilé vyvolat nákazu. Infekční látky jsou látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že obsahují původce nemocí. 

	Původcem nemoci jsou mikroorganismy (včetně bakterií, virů, rickettsií, parazitů a plísní) nebo rekombinované mikroorganismy (hybridy nebo mutanty), o kterých je známo nebo se předpokládá, že způsobují infekční nemoci u zvířat nebo lidí. 

	Pro účely této třídy platí víry, mikroorganismy jakož i předměty, které jsou virem nebo mikroorganismy kontaminovány, jako látky této třídy.

POZN.1: Infekční látky nákazu nepodléhají však předpisům této třídy, jestliže je nepravděpodobné, že vyvolají nemoc u lidí nebo zvířat. 

POZN. 2: Infekční látky nepodléhají předpisům této třídy jen jestliže jsou lidé a zvířata vystaveny těmto látkám, aby mohly přenášet nemoc. 

POZN. 3: Geneticky změněné mikroorganismy a organismy, biologické produkty, diagnostické vzorky a infikovaná živá zvířata se zařadí do této třídy, jestliže splňují podmínky pro tuto třídu.

POZN. 4: Jedovaté toxiny z rostlin, zvířat nebo bakterií, které neobsahují látky nebo organizmy způsobilé vyvolat nákazu nebo které  nejsou obsaženy v  látkách nebo organismech způsobilých vyvolat nákazu, jsou látkami třídy 6.1 UN číslo 3172.

2.2.62.1.2	Látky třídy 6.2 jsou následně rozděleny:

	I1	Infekční látky, nebezpečné  pro lidi 
	I2	Infekční látky, nebezpečné jen pro zvířata
	I3	Klinické odpady 

	Definice a zařazení 

2.2.62.1.3	Infekční látky jsou zařazeny ke třídě 6.2 a UN číslu 2814, popřípadě 2900 na základě jejich zařazení do jedné ze tří rizikových skupin, které vyplývají ze zveřejněných kritériích světové zdravotnické organizace (WHO) a vypracovaných v “Laboratory Biosafety Manual, Second Edition (1993)“. Riziková skupina je charakterizována patogenitou organismu, druhy relativní snadnosti přenosu, výškou rizikovosti jak individuální tak všeobecné a z možnosti léčit nemoci použitelnými známými a účinnými ochrannými prostředky a ošetřením. 

	Kritéria pro každou rizikovou skupinu v závislosti na výši rizika jsou :

	(a)	Riziková skupina 4 : Původce nemoci, který obvykle vyvolává u lidí nebo zvířat vážná onemocnění a kterého lze přímo nebo nepřímo lehce přenášet z jednoho jedince na druhého a proti kterému normálně účinná prevence a léčení není k dispozici  (tzn. vysoké individuální nebezpečí a vysoké nebezpečí pro veřejnost). 

	(b) 	Riziková skupina 3 : Původce nemoci, který obvykle vyvolává u lidí nebo zvířat vážná onemocnění, který se však obyčejně nepřenáší z jednoho nakaženého jedince na druhého a proti kterému normálně účinná prevence a léčení je k dispozici (t.j. vysoké individuální nebezpečí a malé nebezpečí pro veřejnost). 

	(c)	Riziková skupina 2 : Původce nemoci, který může u lidí nebo zvířat vyvolat onemocnění, ale vlastně nepředstavuje žádné vážné nebezpečí a proti kterému, přestože při expozici může způsobit vážnou infekci, je k dispozici účinná prevence a léčení, takže nebezpečí přenosu nákazy je omezené (tzn. mírné individuální nebezpečí a omezené nebezpečí pro veřejnost). 

	POZN.: Riziková skupina 1 zahrnuje mikroorganismy, u nichž je nepravděpodobné, že by u lidí nebo zvířat vyvolaly nemoci (tzn. žádné nebo jen velmi malé individuální a žádné nebo pouze velmi malé nebezpečí pro veřejnost). Látky, které obsahují jen takovéto mikroorganismy nejsou považovány jako látky způsobilé vyvolat nákazu ve smyslu těchto předpisů. 

2.2.62.1.4	Infekční látky, které jsou nebezpečné jen pro zvířata (skupina 12 v 2.2.62.1.2) a které jsou zařazeny do rizikové skupiny 2, jsou přiřazeny k obalové skupině II. 

2.2.62.1.5	Biologické produkty jsou produkty z živých organismů, které se vyrábějí a rozdělují v souladu s požadavky národních  orgánů, které mohou vydat zvláštní licenční osvědčení. Biologické produkty se používají buď pro prevenci, léčení nebo diagnózu nemocí u lidí nebo zvířat a nebo pro vývojové, pokusné nebo výzkumné účely. Mohou zahrnovat hotové výrobky nebo meziprodukty jako očkovací látky a diagnostické produkty, ale nejsou na ně omezeny. 

	Pro potřeby ADR se biologické produkty dělí do následujících skupin :

	(a)	takové produkty, které obsahují původce nemoci rizikové skupiny 1; takové, které obsahují původce nemoci takového druhu, že jejich schopnost vyvolat nemoc je velmi malá nebo žádná, a takové o kterých je známo, že žádné původce nemoci neobsahují. Látky této skupiny neplatí jako látky způsobilé vyvolat nákazu ve smyslu ADR;

	(b)	takové produkty, které jsou vyrobeny a zabaleny v souladu s předpisy národních zdravotnických  orgánů a jsou přepravovány, za účelem jejich konečného zabalení nebo distribuce a které jsou určeny pro léčení zdravotnickým personálem nebo jednotlivci. Látky této skupiny nepodléhají předpisům třídy 6.2;

	(c)	takové produkty, o kterých je známo nebo se o nich předpokládá, že obsahují původce rizikových skupin 2, 3 nebo 4 a které neodpovídají kritériím odstavce (b). Látky této skupiny jsou v třídě 6.2 zařazeny k UN číslu 2814 popř. 2900.

	POZN.: U některých úředně schválených biologických produktů může biologické nebezpečí hrozit jen v určitých částech světa. V tomto případě mohou příslušné  orgány předepsat, aby tyto biologické produkty byly zařazeny podle požadavků pro látky způsobilé vyvolat nákazu nebo musí odpovídat jiným omezením. 

2.2.62.1.6	Diagnostické vzorky od lidí nebo zvířat; jsou to mimo jiného vylučované látky, výměšky, krev a krevní deriváty, tkáň a tkáňové tekutiny, které se přepravují k pokusným nebo výzkumným účelům, s výjimkou živých infikovaných zvířat. 

	Pro účely ADR se budou diagnostické vzorky dělit do následujících skupin :

(a)	takové vzorky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že obsahují původce nemoci rizikové skupiny 2,3, nebo 4 a takové u nichž je relativní nepatrná pravděpodobnost, že obsahují původce nemoci rizikové skupiny 4. Tyto látky je třeba zařadit ke třídě 6.2 k UN číslům 2814 popř. 2900. Vzorky, které jsou přepravovány za účelem prvotního nebo potvrzovacího vyšetření na přítomnost původců nemoci patří do této skupiny ;

(b)	takové vzorky, u kterých je relativně malá pravděpodobnost, že obsahují původce nemoci rizikové skupiny 2 nebo 3. Tyto látky je třeba zařadit ke třídě 6.2 k UN číslům 2814 popř. 2900. Vzorky, které jsou přepravovány za účelem stanovení prvotní diagnózy, vyjma takových, které mají potvrdit existenci původce nemoci, a, které jsou přepravovány za účelem rutinních preventivních vyšetření, patří k této skupině

(c) 	takové vzorky, o kterých je známo, že neobsahují původce nemoci. Tyto látky neplatí za látky třídy 6.2.

2.2.62.1.7	Geneticky změněné mikroorganismy a organismy4 jsou mikroorganismy a organismy, v nichž byl genetický materiál záměrně technickými metodami tak změněn, jak tomu v přírodě nedochází. 

Pro účely ADR se geneticky změněné mikroorganismy a organismy dělí do následujících skupin:

(a) 	geneticky změněné mikroorganismy, které odpovídají definicím pro infekční látky v 2.2.62.1.1, jsou zařazeny ke třídě 6.2 k UN číslům 2814 popř. 2900;

(b) 	geneticky změněné organismy, o kterých je známo nebo se předpokládá, že jsou nebezpečné pro lidi, zvířata a životní prostředí, musí být přepravovány za přesně stanovených podmínek určených příslušným  orgánem země původu;

(c) 	zvířata, která obsahují nebo jsou kontaminovány geneticky změněnými mikroorganismy a organismy, které odpovídají definicím pro infekční látky jsou přepravována za pevně stanovených podmínek určených příslušným  orgánem země původu. 

(d) 	geneticky změněné mikroorganismy, které neodpovídají definicím pro infekční látky, které ale mohou změnit nějakým způsobem zvířata, rostliny nebo mikrobiologické látky, které obvykle neodpovídají výsledkům přirozené reprodukce, jsou,pokud není povoleno neomezené použití ze strany vlády, země původu, tranzitu a země určení, ve třídě 9 přiřazeny k UN číslu 3245.

	POZN.: Geneticky změněné mikroorganismy, které jsou látkami způsobilé vyvolat nákazu ve smyslu této třídy, nesmí být přiřazeno UN číslo 3291.

2.2.62.1.8	Diagnostické vzorky podle 2.2.62.1.6.b) nemusí odpovídat požadavkům pro infekční látky, jestliže jsou splněny následující podmínky:

(a) 	- nádoba (y) jako první obal obsahuje (jí) nanejvýš 100 ml;
	 
- vnější obal obsahuje nejvýše 500 ml

 - nádoba (y) jako první obal je (jsou) těsné, a

 - obal zahrnuje :

(i)	vnitřní obal, sestává z:

 -  z vodotěsné (ých) nádoby (nádob) jako první obal;
	
 -  z vodotěsného druhého obalu;

 -  z absorpčního materiálu který je schopen v dostatečné míře, absorbovat veškerý obsah, mezi nádobou (ami) prvního a druhého obalu; jestliže je použito více nádob jako první obal pak musí být zavinuty (zabaleny) jednotlivě v druhém obalu , aby se vyloučil jejich vzájemný dotek;   

	(ii) 	ve vztahu k jejich vnitřnímu objemu, jejich hmotnosti a k účelu použití musí být jejich vnější obal dostatečně odolný, a jeho  vnější rozměr musí být minimálně 100 mm, nebo 

	(b) 	obaly odpovídají normě EN 829 : 1996.

2.2.62.1.9	Odpady jsou ze zdravotního ošetření zvířat nebo lidí nebo odpady pocházející z biologického výzkumu, ve kterých je relativně nízká pravděpodobnost, že obsahují infekční látky. Jsou zařazeny k UN číslu 5291. Odpady, které obsahují infekční látky, které mohou být specifikovány, jsou zařazeny v souladu k odpovídajícímu stupni nebezpečí (viz   2.2.62.1.3) k UN číslu 2814 popř. 2900. Dekontaminované odpady, které obsahují infekční látky, neplatí jako nebezpečné pokud nejsou splněna kritéria pro jinou třídu. 

2.2.62.1.10	Klinické odpady UN čísla 3291 jsou přiřazeny obalové skupině II. 

2.2.62.1.11	Pro přepravu látek této třídy může být žádoucí udržování určité teploty.

2.2.62.2	K přepravě nepřipuštěné látky 

	Živí obratlovci nebo bezobratlá zvířata nesmí být použita k tomu aby přepravovali(a) infekční látky, ledaže by nemohli být přepravováni(a) jiným způsobem. Taková zvířata je třeba podle příslušných pokynů pro transporty zvířat5 zabalit, označit, popsat a přepravovat. 

2.2.62.3.	Seznam hromadných pojmenování

Infekční látky, nebezpečné pro lidi 	11	2814	INFEKŇI LÁTKA,  NEBEZPEČNÁ PRO LIDI 	
				
Infekční látky, nebezpečná pouze pro zvířata	12	2900	INFEKČNÍ LÁTKA, pouze NEBEZPEČNÁ PRO ZVÍŘATA	
				
Klinické odpady 	13	3291	ODPAD KLINICKÝ, NESPECIFIKOVANÝ,J.N. 	
		 	 POZN. Jestliže námořní nebo letecká přeprava předchází nebo následuje, může být pro UN 3291 ODPAD KLINICKÝ, NESPECIFIKOVANÝ, J.N. použito pojmenování UN 3291 (BIO)MEDICÍNSKÝ ODPAD, J.N. nebo UN 3291 MEDICÍNSKÝ ODPAD podle předpisu J.N. 	

2.2.7. 	Třída 7: 	Radioaktivní látky 

2.2.7.1	Definice třídy 7

2.2.7.1.1	Radioaktivní látky jsou látky obsahující radionuklidy, ve kterých koncentrace aktivity, jakož i celková aktivita převyšuje uvedené hodnoty v  2.2.7.7.2.1 až 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.1.2	Následující radioaktivní látky nespadají pro účely ADR pod třídu 7:

(a) 	radioaktivní látky, které jsou integrální součástí přepravních prostředků;

(b) 	radioaktivní látky, které jsou přepravovány uvnitř zařízení, u kterých jsou v účinnosti vhodné bezpečnostní podmínky a u kterých se přeprava neděje na veřejných komunikacích nebo kolejových cestách. 

(a)	radioaktivní látky, které jsou osobám nebo živým zvířatům implantovány nebo vtěleny pro diagnostické nebo terapeutické účely;

(a)	radioaktivní látky ve spotřebních a užitných výrobcích, které obdržely podle předpisů schválení k prodeji konečnému spotřebiteli;

(e)	přírodní látky a rudy, které se v přírodě vyskytující a obsahují radionuklidy, přičemž se nezohledňuje zpracování pro použití těchto radionuklidů, za předpokladu, že koncentrace aktivit těchto látek nepřekročí 10-násobek hodnoty udané v   2.2.7.7.2.

2.2.7.2	Definice 
A1 a A2
A1 	je odvozená hodnota aktivity radioaktivních látek zvláštní formy uvedená v tabulce 2.2.7.7.2.1 nebo podle 2.2.7.7.2, které jsou použity pro určení mezní hodnoty aktivity podle požadavků ADR.

A2 	je odvozená hodnota aktivity radioaktivních látek uvedena v tabulce 2.2.7.7.2.1 nebo podle 2.2.7.2, ,vyjma látek ve zvláštní formě, které jsou použity pro určení mezních hodnot aktivity podle požadavků ADR. 

Schválení 

Vícestranným schválením se rozumí schválení, které bylo uděleno příslušnými  orgány, jak země původu typu kusu nebo zásilky, tak také každého státu, přes který nebo do kterého, má být příslušná zásilka přepravena. 

Jednostranným schválením se rozumí schválení takového druhu konstrukce (typu kusu), které uděluje jen příslušný  orgán země původu typu konstrukce.Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být toto povolení uznáno příslušným  orgánem prvního smluvního státu ADR, který přijde se zásilkou do styku (viz pododdíl 6.4.22.6).
Uzavírající systém je konstruktérem určené a příslušným  orgánem uznané uspořádání štěpných látek a konstrukce obalů, které jsou pro udržení kritické bezpečnosti předpokládány. 

Hermetický vnější obal se rozumí souhrn všech konstrukčních části potřebný pro úplný, hermetický vnější obal, předvídané konstruktérem, které mají zabránit unikání radioaktivních látek během přepravy. 

Kontaminace se rozumí přítomnost radioaktivní látky na povrchu v množství více než 0,4 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče jakož i alfa zářiče o nízké toxicitě nebo 0,04 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče. 

Nefixovaná kontaminace se rozumí kontaminace, která se může při rutinních přepravních podmínkách z povrchu uvolnit. 

Fixovaná kontaminace se rozumí každá kontaminace s výjimkou nefixované kontaminace. 

Malý kontejner je kontejner, který má buď vnější rozměry menší než 1,5 m nebo vnitřní objem  nejvýše 3 m3.

Velký kontejner(kontejner) je kontejner, který není malý kontejner podle definice v tomto oddílu. 

Kritický bezpečnostní index (CSI), který je přidělen kusu, transportnímu obalovému souboru nebo kontejneru se štěpnými látkami je číslo, pomocí kterého jsou kontrolovány kusy, transportní obalové soubory nebo kontejnery se štěpnými látkami.

Vzor  je popis radioaktivní látky zvláštní formy, o nízké disperzitě radioaktivní látky, kusu nebo obalu, který umožňuje uplnou identifikaci. Popis může obsahovat specifikace, konstrukční výkresy, zprávy ze kterých je zřejmý soulad s požadavky a s jinými relevantními podklady. 

Výlučné použití se rozumí použití vozidla nebo kontejneru jediným odesílatelem, přičemž všechny postupy vykládky a nakládky před přepravou, během přepravy a po přepravě jsou prováděny podle pokynů odesilatele nebo příjemce.

Štěpné látky jsou uran-233, uran -235, plutonium-239, plutonium- 241 nebo každá kombinace těchto radionuklidů. Pod tyto definice pojmy nespadají:

(a)	neozářený přírodní nebo ochuzený uran a

(b)	přírodní uran nebo ochuzený uran, který byl ozařován jen v tepelných reaktorech. 

Radioaktivní látky s nízkou disperzitou jsou buď tuhé radioaktivní látky nebo tuhé radioaktivní látky v uzavřené kapsli, které mají omezenou disperzibilitu a nejsou práškovité.

POZN.: Radioaktivní látky s nízkou disperzitou smějí být přepravovány v kusech typu B (U) nebo typu B (M) daných množstvích jako letecký náklad, které jsou povoleny ve schvalovacím protokolu pro vzorky kusů. Tyto odsouhlasené pojmy jsou zde uvedeny proto, aby mohly být takové kusy radioaktivních látek s nízkou disperzitou přepravovány také na kolejích

Látky s nízkou specifickou aktivitou (LSA) viz 2.2.7.3

Alfa zářiče nízké toxocity jsou: přírodní uran, ochuzený uran, přírodní thorium, uran-235 nebo uran-238, thorium-232, jakož i thorium-228 a thorium-230, jsou-li tyto obsaženy v rudách nebo fyzikálních nebo chemických koncentrátech nebo alfa zářiče s poločasem rozpadu méně než 10 dní.

Nejvyšší normální provozní tlak je nejvyšší tlak při průměrné výšce nad hladinou moře, který může vzniknout v těsně uzavřeném vnějším obalu v průběhu jednoho roku bez odvětrávání, bez vnějšího chlazení pomocným systémem nebo provozním dozorem, vlivem teploty a slunečního záření, které odpovídají vnějším podmínkám okolí během přepravy. 

Transportní obalový soubor  je schránka, jako krabice nebo pytel, který je používán jednotlivým odesílatelem, aby se mohlo lépe manipulovat se zásilkou jako s jednotkou sestávající z jednoho nebo více kusů při skládání a přepravě.

Kus pro přepravu radioaktivní látky je obal s radioakticním obsahem, jak je podám k přepravě. Typy kusů zahrnuté do ADR, které podléhají ustanovením o mezních hodnotách aktivity a konstrukčním uspořádání pododdílu 2.2.7.7 a které odpovídají nynějším požadavkům jsou:

(a)	vyjmutý kus;
(b)	 průmyslový kus Typ 1 (Typ IP-1);
(c)	 průmyslový kus Typ 2 (Typ IP-2);
(d)	průmyslový kus Typ 3 (Typ IP-3);
(e)	kus Typu A;
(f)	kus Typu B(U) ;
(g)	kus Typu B(M) ;
(h)	kus Typu C .

Kusy, které obsahují štěpné látky nebo hexaflorid uranu podléhají dodatečným 
požadavkům (viz. 2.2.7.7.1.7 a 2.2.7.7.1.8).

POZN.: Pro kusy s jinými nebezpečnými věcmi viz. definice v oddílu 1.2.1.

Dávková intenzita je dávková intenzita v milisievertech za hodinu.

Radioaktivní obsah: jsou to radioaktivní látky se všemi kontaminovanými  nebo aktivovanými tuhými látkami, kapalnými látkami a plyny uvnitř obalu. 

Přeprava je konkrétní přenesení zásilky z místa původu do místa určení 

Specifická aktivita radionuklidu je aktivita radionuklidu, vztažená na jednotku hmoty tohoto nuklidu. Specifická aktivita látky je aktivita, vztažená na jednotku hmoty nebo objemu této látky, ve které je radionuklid v podstatě rovnoměrně rozptýlen. 
Radioaktivní látka ve zvláštní formě viz   2.2.7.4.1 

Povrchově kontaminovaný předmět (SCO) viz pododdíl 2.2.7.5 

Přepravní index (TI), je číslo které bylo přiděleno kusu, transportnímu obalovému souboru, kontejneru nebo nebalené zásilce LSA I nebo SCO I, je to číslo na jehož podkladě může být kontrolována expozice záření. 

Neozářené thorium je thorium, které obsahuje nejvýše 10-7 g uranu 213 na gram thoria 232.

Neozářený uran je uran, který obsahuje nejvýše 2 x 103 Bq plutonia na gram uranu 235, nejvýše 9 x 106 Bq štěpných produktů na gram urania-235 a nejvýše 5 x 10-3 g uranu -236 na gram  uranu-235.

Uran - přírodní, ochuzený, obohacený je následující:

Přírodní uran je chemicky oddělený uran s přírodním složením izotopů uranu (cca. 99,28 hmoty % uranu-238 a 0,72 hmoty % uranu -235).
Ochucený uran je uran s menším hmotnostním podílem uranu -235 než má přírodní uran. 
Obohacený uran je uran s vyšším hmotnostním podílem uranu-235 s více než 0,72%. Ve všech případech se vyskytuje malý hmotnostní podíl uranu-234.

2.2.7.3	Látky s nízkou specifickou aktivitou (LSA), určení skupin

2.2.7.3.1	Látka s nízkou specifickou aktivitou (LSA) je radioaktivní látka s omezenu specifickou vlastní aktivitou nebo radioaktivní látka, pro kterou platí mezní hodnoty odhadované střední specifické aktivity. Při stanovení odhadované střední specifické aktivity není třeba respektovat dodatkový materiál zastiňující LSA navenek. 

2.2.7.3.2	LSA-látky se rozdělují do tří skupin:

(a)	LSA-I 

(i)	Uranové nebo thoriové rudy a jejich koncentráty, jakož i jiné rudy, které obsahují v přírodě výše uvedené radionuklidy a je předpokládáno jejich zpracování pro využití těchto radionuklidů;

(ii)	pevný, neozářený přírodní nebo neozářený ochuzený uran nebo neozářené thorium nebo jejich pevné nebo kapalné sloučeniny nebo směsi;

(iii)	radioaktivní látky, s výjimkou štěpných látek, které nejsou vyjmuty podle pododdílu 6.4.11.2, pro které není hodnota A2 omezena; nebo 

(iv)	jiné radioaktivní látky, u kterých je aktivita rovnoměrně rozložena a předpokládaná střední specifická aktivita je třicetinásobná než hodnota koncentrací aktivit stanovené v  2.2.7.7.2.1 až 2.2.7.7.2.6.

(a)	LSA-II

(i)	voda s koncentrací tritia nejvýše až 0,8 TBq/l nebo

(ii)	ostatní látky, ve kterých je aktivita rovnoměrně rozdělena a v nichž odhadovaná střední specifická aktivita u pevných látek a plynů nepřekračuje 10-4 A2/g a v kapalných látek 10-5 A2/g

(c)	LSA-III
Tuhé látky (např. zpevněné odpady, aktivované látky), vyjma práškovitých látek, u kterých

(i)	jsou radioaktivní látky rovnoměrně rozptýleny v pevném předmětu nebo v souboru pevných předmětů nebo rozptýleny v podstatě rovnoměrně v pevném kompaktním pojivu (jako beton, živice, keramika a pod.);

(ii)	jsou radioaktivní látky relativně nerozpustné nebo jsou obsaženy uvnitř relativně nerozpustné základní hmoty, takže i při ztrátě obalu při úplném ponoření do vody vzniklá ztráta radioaktivních látek vylouhováním nepřevyšuje hodnotu 0,1 A2 na kus za 7 dnů;

(iii)	odhadovaná střední specifická aktivita tuhé látky bez ohledu na stínící materiál nepřevyšuje hodnotu 2 x A-3 A2/g

2.2.7.3.3 	Látka LSA III je tuhá látka, která musí být uzpůsobená tak, aby aktivita ve vodě zůstala ohraničena na 0,1A2, jestliže celkový obsah kusu podléhá předepsaným zkouškám v 2.2.7.3.4.

2.2.7.3.4	Látky LSA III se zkouší následovně:

tuhý zkušební materiál, který představuje celý obsah kusu, se ponoří po 7 dní do vody při okolní teplotě. Pro zkoušku použité množství vody musí být dostatečné, aby na konci časového období 7 dnů bylo volné množství neabsorbované a nevázané vody ještě nejméně 10% množství tuhého zkušebního vzorku. Voda musí na začátku vykazovat pH hodnotu od 6 do 8 a maximální vodivost od 1 mS/m při 20 °C. V návaznosti na sedmidenní ponoření zkušebního vzorku se měří celková aktivita volného množství vody.

2.2.7.3.5 	Důkaz o dodržení požadovaných kritérií pro dimenzování podle 2.2.7.3.4 musí souhlasit s pododdílem 6.4.12.1 a 6.4.12.2

2.2.7.4 	Požadavky pro radioaktivní látky ve zvláštní formě

2.2.1.1.1	Radioaktivní látka ve zvláštní formě je buď:

(a)	nedisperzní tuhá radioaktivní látka nebo

(a)	uzavřená kapsle, která obsahuje radioaktivní látky a která je zhotovena tak, že může být otevřena jen zničením kapsle.

Radioaktivní látky ve zvláštní formě musí mít minimálně jeden rozměr větší než 5 mm.

2.2.7.4.2	Radioaktivní látky ve zvláštní formě musí být uzpůsobené a vybavené tak, aby, jsou-li podrobeny zkouškám dle 2.2.7.4.4. až 2.2.7.4.8., splňovaly následující předpisy:

(a) 	nesmí se při zkouškách citlivosti na rázy, údery a ohyby dle odstavců 2.2.7.4.5. (a) (b) (c)  a 2.2.7.4.6 (a) rozbít ani roztříštit;

(b) 	nesmí se roztavit nebo dispergovat v průběhu zkoušky na zahřátí dle 2.2.7.4.5 (d) nebo 2.2.7.4.6 (b);

(c) 	aktivita ve vodě nesmí překročit 2 k Bq při vyluhovacích zkouškách dle 2.2.7.4.7 a 2.2.7.4.8; alternativně nesmí u uzavřených zdrojů překročit netěsnost při objemové zkoušce na těsnost podle ISO - Normy 9987:1992 „Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods“ („Ochrana proti záření - uzavřené radioaktivní zdroje - zkoušky na těsnost“) použitelnou mezní hodnotu akceptovanou příslušným  orgánem.

2.2.7.4.3 	Důkaz o dodržení požadovaných kritérií pro dimenzování podle 2.2.7.4.2 musí souhlasit s pododdílem 6.4.12.1 a 6.4.12.2

2.2.7.4.4	Zkušební vzorek, který radioaktivní látky ve zvláštní formě představuje nebo simulují, podléhá zkoušce citlivosti na ráz, zkoušce na úder, ohybové zkoušce a zkoušce na zahřátí podle 2.2.7.4.5 nebo alternativní zkouškám podle 2.2.7.4.6. Pro každou zkoušku smí být použit jiný zkušební vzorek. V návaznosti na každou zkoušku je zkušební vzorek podroben postupu, vyluhovací zkoušek nebo objemové zkoušce na těsnost, která je minimálně tak citlivá jak je to popsáno v 2.2.7.4.7 pro nedisprerzovatelné tuhé látky, nebo provedení v 2.2.7.4.8 pro látky uzavřené v kapslích.

2.2.7.4.5	 	Použitelné zkušební postupy jsou:

(a)	zkouška citlivosti na ráz: zkušební vzorek musí spadnout z 9 m výšky na dopadovou základnu. Dopadová základna musí být tak uzpůsobená, aby odpovídala oddílu 6.4.14;

(a)	zkouška na úder: zkušební vzorek je položen na olověné desce, která leží na hladkém tuhém podkladu, na jejím plochém konci ocelová stavební tyč nahrazuje úder, který má účinek odpovídající pádu 1,4 kg z výšky 1 m. Spodní strana tyče musí mít průměr 25 mm, se zaoblenými hranami o poloměru (3,0 ± 3,3)mm. Olovo musí překrýt větší plochu než zkušební vzorek s vickersovou tvrdostí od 3,5 do 4,5 a tloušťkou o maximálně 25 mm. Pro každou zkoušku se používá nová olověná deska. Tyč musí zkušební vzorek zasáhnout tak, aby nastalo nejvýše možné poškození;

(a)	ohybová zkouška: zkouška platí jen pro délku zdroje o minimální délce 10 cm s poměrem délky k minimální šířce nejméně 10. Zkušební vzorek se vodorovně pevně upoutá, tak aby polovina jeho délky vyčnívala z upoutání. Zkušební vzorek je ohýbán tak, aby utrpěl co největší možné poškození, když se jejímu volnému konci zasadí rána plochou stranou ocelové tyče. Tyč musí na zkušební vzorek narazit tak, aby účinek rázu odpovídal volnému pádu 1,4 kg z výšky 1 m. Spodní strana tyče musí mít průměr o 25 mm, s hranami zaoblenými o poloměru (3,0  ± 0,3) mm;

(d) 	zkouška na zahřátí: zkušební vzorek se zahřeje na 800 st. C v prostředí se vzduchem a ponechá se 10 min při této teplotě, načež se ochladí.

2.2.7.4.6 	Zkušební vzorky, které v těsné kapsli uzavřenou radioaktivní látku představují nebo simuluje, mohou být vyjmuty z:

(a)	předepsaných zkoušek v 2.2.7.4.5 a)  a 2.2.7.4.5 b), pokud hmota radioaktivních látek ve zvláštní formě je menší než 200 g a zkušební vzorek alternativně podléhá zkoušce na citlivost na ráz (IMPACT TEST) pro třídu 4 podle ISO - NORM 2919 : 1980 „Radiation Protektion-Sealed Radioactive Sources -General Requirments and  Classification“ („Ochrana proti záření - uzavřené radioaktivní látky - všeobecné požadavky a klasifikace“) a

(b) 	předepsaných zkoušek v 2.2.7.4.5 d), jestliže zkušební vzorek podléhá alternativní zkoušce na zahřátí (Temperature Test) třídy 6 podle „ISO - NORM 2919 : 1980 „Radiation Protektion-Sealed Radioactive Sources -General Requirments and  Classification“ („Ochrana proti radioaktivnímu záření - uzavřené radioaktivní látky - všeobecné požadavky a klasifikace“).	

2.2.7.4.7	U zkušebních vzorků, které představují nebo simulují disperzovatelné  tuhé látky, se provádí následující vyluhovací zkouška:

(a)	zkušební vzorek se ponoří po 7 dnů do vody při teplotě okolí . Množství vody použité pro zkoušku musí být dostatečné, aby ještě na konci časového období 7 dnů činil volný objem neabsorbované a nevázané vody minimálně 10 % objemu tuhého zkušebního vzorku. Voda musí vykazovat na začátku PH hodnotu od 6 do 8  a maximální vodivost od 1 mS/m při 20° C;

(a)	voda se zkušebním vzorkem se potom zahřeje na teplotu (50 ± 5)°C a ponechá se 4 hodiny při této teplotě;

(a)	nato se určí aktivita vody;

(a)	potom se zkušební vzorek uskladní na 7 dní do stálého vzduchu při minimálně 30°C a relativní vlhkosti minimálně 90 %;

(a)	zkušební vzorek se potom ponoří do vody za stejných opatření jako v a), aby voda se zkušebním vzorkem se zahřála na (50 ± 5)°C a ponechala se 4 hodiny při této teplotě;

(a)	nato se určí aktivita vody.

2.2.7.4.8	U zkušebních vzorků, které v těsné uzavřené kapsli radioaktivní látky představují nebo simulují, se provádí buď zkouška na vylouhování nebo objemová zkouška na těsnost:

(a) 	zkouška na vylouhování sestává z následujících kroků:

(i)	zkušební vzorek se ponoří  do vody při teplotě okolí;

  (ii)	voda a zkušební vzorky se zahřejí na teplotu (50 ± 5)°C ponechají se 4 hodiny při této teplotě;

(iii)	nato se určí aktivita vody;
	
(iv)	potom se zkušební vzorek na 7 dnů uskladní do nepohyblivého vzduchu při minimální teplotě 30 °C a relativní vlhkosti minimálně 90%;

(v)	kroky podle (i), (ii) a (iii) se mají opakovat.

(b) 	alternativní objemová zkouška těsnosti musí zahrnout ISO - NORMI 9978: 1992 „Radiation protektion - Sealed radioaktive sources - Leakage test methods“ („ochrana proti záření - uzavřené radioaktivní zdroje - zkouška těsnosti“) popsaných zkoušek, které jsou přijatelné pro příslušné  orgány. 

2.2.7.5	Povrchově kontaminovaný předmět (SCO), určení skupin 

	Povrchově kontaminovaný předmět (SCO) je tuhý předmět, který sám není radioaktivní, na jehož povrchu jsou však rozptýleny radioaktivní látky. SCO se zařadí do jedné ze dvou skupin :

	(a) 	SCO-I : tuhý předmět, na kterém:

(i)	nefixovaná radioaktivní kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm 2), nepřekračuje 4 Bq/cm2 u beta a gama zářičů a alfa zářičů nízké toxicity, nebo 0,4 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů a

(ii) 	fixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2), nepřekračuje 4 x 104 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče, a alfa zářiče nízké toxicity nebo 4 x 103 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče,

(iii) 	součet nefixované a fixované kontaminace na nepřípustném povrchu větším než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2), nepřekračuje 4 x 104 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a pro alfa zářiče nízké toxicity nebo 4 x 103/Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.

	(b) 	SCO-II : tuhý předmět, na jehož povrchu překračuje buď fixovaná nebo nefixovaná kontaminace použitelné meze uvedené pod a) pro SCO I a na kterém:

 (i) nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2), nepřekračuje 400 

Bq/cm2 pro Beta a Gama zářiče, jakož i Alfa zářiče nízké toxicity nebo 40 Bq/cm2 u všech ostatních Alfa zářičů a

(ii)	fixovaná radioaktivní kontaminace na přístupném povrchu na ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2), nepřekračuje 8x105 Bq/cm2 pro Beta a Gama zářiče jakož i Alfa zářiče nízké toxicity nebo 8 x 104 Bq/cm2 pro všechny ostatní Alfa zářiče;

(iii)	součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2) nepřekračuje 8 x 105 Bq/cm2 pro Beta a Gama zářiče, jakož i Alfa zářiče nízké toxicity nebo 8 x 104 Bq/cm2 pro všechny ostatní Alfa zářiče.

2.2.7.6		Určení přepravního indexu (TI) a indexu kritické bezpečnosti (CSI)

2.2.7.6.1         Určení přepravního indexu (TI)

2.2.7.6.1.1	Přepravním indexem (TI) se rozumí číslo které bylo přiděleno kusu, transportnímu obalovému souboru, nebo kontejneru, nebo pro nezabalené látky LSA-I, nebo pro nezabalené SCO-I-předměty a stanovuje se podle následujícího postupu:

(a)	Zjistí se nejvyšší dávková intenzita v milisirvertech za hodinu ( mSV/h ) v odstupu 1m od vnějších ploch kusu, transportního obalu, kontejneru, nebo nezabalených látek LSA-I, nebo SCO-I-předmětů. Takto zjištěná hodnota se násobí 100; toto číslo je přepravní index.
U vybraných a thoriových rud a jejich koncentrátů smí být vzato následující hodnoty pro nejvyšší dávkovou intenzitu v každém bodě v odstupu 1m od vnějších ploch nákladu:
0,4 mSv/h pro rudy a fyzikální koncentráty uranu a thoria;
0,3 mSv/h pro chemické koncentráty thoria;
0,2 mSv/h pro chemické koncentráty uranu kromě uranuhexafluoridu;

(b) 	Pro cisterny, kontejnery a nezabalené látky LSA-I a předměty SCO-I je podle (a) násobená zjištěná hodnota odpovídajícím faktorem 2 tabulky 2.2.7.6.1.1;

(c)	Podle (a) a (c) zjištěné hodnoty se zaokrouhlují na první desetinné místo (např. z 1,13 bude 1,2 ) s výjimkou, kdy by hodnota 0,05 nebo menší mohla být považována za nulu.

Tabulka 2.2.7.6.1.1.

 MULTIPLIKAČNÍ FAKTORY PRO VELKOPLOŠNÉ NÁKLADY

Plocha nákladu a)	Multiplikační faktor	
plocha nákladu £ 1 m2  1 m2< plocha nákladu £ 5 m2 5 m 2< plocha nákladu £ 20 m 2 20 m2 < plocha nákladu	1 2 3 10	

	a) největší naměřená plocha příčného řezu nákladu

2.2. 7.6.1.2 	Přepravní index je určen pro každý transportní obalový soubor, každý kontejner nebo každé vozidlo je buď součtem přepravních indexů všech obsažených kusů nebo přímým měřením dávkové intenzity, kromě případu z hlediska formy nestabilních transportních obalových souborů, pro které je přepravní index určen součtem přepravních indexů všech kusů.

2.2.7.6.2 	Určení indexu bezpečnosti (CSI) 

2.2.7.6.2.1 	Index kritické bezpečnosti (CSI) pro kusy se štěpnými látkami se zjišťuje dělením číslicí 50 s menší ze dvou hodnot pro “N“, které jsou odvozeny dle pododdílů 6.4.11.11 a 6.4.11.12 (tzn. CSI z 50/N). Hodnota indexu kritické bezpečnosti může být nula za předpokladu, že neomezený počet kusů je nekritický (tzn. N je skutečně v obou případech nekonečné).

2.2.7.6.2.2 	Pro každou zásilku se zjišťuje index kritické bezpečnosti (CSI) jako suma všech CSI v obsažených kusech.

2.2.7.7 	Mezní hodnoty aktivity a omezení materiálů

2.2.7.7.1 	Omezení obsahu pro kusy

2.2.7.7.1.1	Všeobecně

	Množství radioaktivních látek v kusu nesmí překročit následující prvně stanovené mezní hodnoty.

2.2.7.7.1.2 	Vyjmuté kusy

2.2.7.7.1.2.1	U radioaktivních látek, které nejsou vyrobené z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria, nesmí vyjmutý kus obsahovat aktivity, které jsou větší než následující:

(a)	pro radioaktivní látky, které jsou obsaženy v nástroji, nebo jiném výrobku které jsou jeho součásti nebo jeho stavebním prvkem, jako např. hodiny nebo elektronický přístroj, který má v tabulce 2.2.7.7.1.2.1. sloupcích 2 a 3 stanovené mezní hodnoty pro jednotlivý předmět a pro každý kus a

(b)	pro radioaktivní látky, které nejsou tímto způsobem uzavřeny nebo nejsou stavebním prvkem obsaženém v nástroji nebo jiném výrobku, jejichž mezní hodnoty jsou pro kus, stanoveny v tabulce 2.2.7.7.1.2.1. sloupci 4.

Tabulka 2.2.7.7.1.2.1 

MEZNÍ HODNOTY AKTIVIT PRO VYJMUTÉ KUSY

Stav skupenství obsahu	Nástroje nebo tovární výrobky	Látky	
	Mezní hodnota na kusa	Mezní hodnota na zásilkua	Mezní hodnota na zásilku	
Tuhé látky ve zvláštní formě v jiné formě Kapaliny Plyny Tritium ve zvláštní formě v jiné formě	 10-2 A1 10-2A2 10-3 A2  2 × 10-2 A2 10-3 A1 10-3 A2	 A1 A2 10-1 A2  2×10-1 A2 10-2 A1   10-2 A2	 10-3 A1 10-3 A2 10-4 A2  2 × 10-2 A2 10-3 A1 10-3 A2	

   	a)pro směsi radionuklidů,viz 2.2.7.7.2.4 až2.2.7.7.2.6

2.2.7.7.1.2.2	U výrobků zhotovených z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria smí volně ložený kus obsahovat každé množství volných látek, za předpokladu, že vnější povrch uranu a thoria je opláštěn neaktivním obalem z kovu nebo jiného tuhého stavebního materiálu.

2.2.7.7.1.3 	Průmyslové kusy

Radioaktivní obsah v jednotlivém kusu s LSA-látkami nebo předměty s jednotlivým kusem s SCO je nutné takovým způsobem omezit, aby nepřekročily dávkovou intenzitu stanovenou v   4.1.9.2.1, kromě toho je aktivita omezena v jednotlivém kusu tak, že nepřekročí stanovené mezní hodnoty aktivit pro vozidlo dle oddílu 7.5.11 zvláštního předpisu CW 33 (2).

2.2.7.7.1.4	Kus typu A 

2.2.7.7.1.4.1 	Kus typu A smí obsahovat nejvýše následující aktivity:

(a) 	radioaktivní látky ve zvláštní formě -A1 nebo

(b) 	všechny jiné radioaktivní látky - A2

2.2.7.7.1.4.2	U radionuklidů, v kterých jsou známy identity a jejich aktivity, se použijí následující podmínky pro radioaktivní obsah kusu typu A: 
 +  £ 1

přičemž

B(i) 	je aktivita radionuklidů jako radioaktivní látky ve zvláštní formě a hodnota A1(i) pro radionuklid i je A1

C (j) 	je aktivita radionuklidů j, které nemají radioaktivní látku ve zvláštní formě, a A2(j) hodnoty A2 pro radionuklid j je A2

2.2.7.7.1.5 	Kusy typu B(U) a typu B(M)

2.2.7.7.1.5.1	Kusy Typu B(U) a typu B(M) nesmí v souladu s jejich schvalovacím protokolem, obsahovat:

(a) 	větší aktivity než je povoleno pro vzorek kusu,

(b) 	jiné radionuklidy než které jsou schválené pro kus nebo

(c) 	obsahy ve formě, nebo fyzikálním, nebo chemickém stavu, které jsou odlišné od schváleného vzorového kusu.

2.2.7.7.1.6 	Kusy typu C 

POZN.: Kusy 	typu C , které obsahují radioaktivní látky v množstvích buď větší než 3000 A1 nebo 100 000 A2, podle toho, která z obou hodnot pro radioaktivní látky ve zvláštní formě je nižší, nebo více než 3000 A2 pro všechny ostatní radioaktivní látky, mohou být jako letecký náklad přepravovány. Pokud kusy typu C pro přepravu na železnici není předepsán pro radioaktivní látky v takových množstvích (kusy typu B(V) - nebo typu B (M) dostačují) bude v následujících požadavcich uvedeno, aby takové kusy směly být přepravovány i na silnici.

Kusy typu C nesmějí obsahovat v souladu se schvalovacím osvědčením:

(a) 	větší aktivity než je povoleno pro vzorový kus;

(b)	jiné radionuklidy než jsou povoleny pro vzorový kus nebo 

(c)	obsahy ve formě nebo fyzikálním nebo chemickém stavu, které jsou odlišné od schváleného vzorového kusu.

2.2.7.7.1.7  	Kusy obsahující štěpné látky

Kusy, které obsahují  štěpné látky, nesmí obsahovat, pokud je to shodné, v souladu s jejich schvalovacím osvědčením:
  
(a) 	množství štěpných látek, které by byly odlišné od schváleného vzorového kusu;

(b) 	radionuklidy nebo štěpné látky, které by byly odlišné od schváleného vzorového kusu nebo
  
(c) 	obsahy ve formě nebo fyzikálním a chemickém stavu nebo v prostorovém uspořádání, které by byly odlišné od vzorového kusu.

2.2.7.7.1.8	Kusy obsahující uranhexafluorid 

Množství uranhexafluoridu v jednom kusu nesmí převýšit hodnotu, která při nejvyšší teploty kusu, která je stanovena pro provozní zařízení, ve kterém má být  používán kus; povede k prázdnému prostoru  menšímu než 5%. Uranhexafluorid musí  být předložen v tuhé podobě a vnitřní tlak kusu musí při předání k přepravě být o něco nižší než tlak vzduchu.

2.2.7.7.2	Hodnoty aktivit

2.2.7.7.2.1	V následující tabulce 2.2.7.7.2.1 jsou uvedeny následující výchozí  hodnoty pro jednotlivé radionuklidy:

(a)	 A1 a A2 v (Tbq);
  
(b) 	koncentrace aktivity pro vyjmuté látky v Bq/g a

(c)	 mezní hodnoty aktivit pro vyjmuté  zásilky v Bq.

Tabulka 2.2.7.7.2.1

Radionuklid  (Atomové číslo)	A1    (TBq)	A2    (TBq)	Koncentrace aktivity Pro vyjmuté látky (Bq/g)	Mezní hodnota Aktivity pro vyjmutou zásilku  (Bq)	
Aktinium (89)					
Ac-225a)	8 × 10-1 	6 × 10-3 	1 × 101	1 × 104	
Ac-227a)	9 × 10-1 	9 × 10-5 	1 × 10-1	1 × 103	
Ac-228	6 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Stříbro (47)					
Ag-105	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Ag-108ma)	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101 b)	1 × 106 b)	
Ag-110ma)	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Ag-111	2 × 100 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Hliník (13)					
Al-26	1 × 10-1 	1 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Americium (95)					
Am-241	1 × 101 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 104	
Am-242ma)	1 × 101 	1 × 10-3 	1 × 100 b)	1 × 104 b)	
Am-243a)	5 × 100 	1 × 10-3 	1 × 100 b)	1 × 103 b)	
Argon (18)					
Ar-37	4 × 101 	4 × 101 	1 × 106	1 × 108	
Ar-39	4 × 101 	2 × 101 	1 × 107	1 × 104	
Ar-41	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 102	1 × 109	
Arsen (33)					
As-72	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
As-73	4 × 101 	4 × 101 	1 × 103	1 × 107	
As-74	1 × 100 	9 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
As-76	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
As-77	2 × 101 	7 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Astat (85)					
At-211a)	2 × 101 	5 × 10-1 	1 × 103	1 × 107	
Zlato (79)					
Au-193	7 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Au-194	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Au-195	1 × 101 	6 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Au-198	1 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Au-199	1 × 101 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Barium (56)					
Ba-131a)	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Ba-133	3 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Ba-133m	2 × 101 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Ba-140a)	5 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101 b)	1 × 105 b)	
Berylium (4)					
Be-7	2 × 101 	2 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Be-10	4 × 101 	6 × 10-1 	1 × 104	1 × 106	
Vismut (83)					
Bi-205	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Bi-206	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Bi-207	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Bi-210	1 × 100 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Bi-210ma)	6 × 10-1 	2 × 10-2 	1 × 101	1 × 105	
Bi-212a)	7 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101 b)	1 × 105 b)	
Berkelium (97)					
Bk-247	8 × 100 	8 × 10-4 	1 × 100	1 × 104	
Bk-249a)	4 × 101 	3 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Brom (35)					
Br-76	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Br-77	3 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Br-82	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Uhlík (6)					
C-11	1 × 100 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
C-14	4 × 101 	3 × 100 	1 × 104	1 × 107	
Vápník (20)					
Ca-41	neomezeno	neomezeno	1 × 105	1 × 107	
Ca-45	4 × 101 	1 × 100 	1 × 104	1 × 107	
Ca-47a)	3 × 100 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Kadmium (48)					
Cd-109	3 × 101 	2 × 100 	1 × 104	1 × 106	
Cd-113m	4 × 101 	5 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Cd-115a)	3 × 100 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Cd-115m	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Cerium (58)					
Ce-139	7 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Ce-141	2 × 101 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 107	
Ce-143	9 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Ce-144a)	2 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 102 b)	1 × 105 b)	
Kalifornium (98)					
Cf-248	4 × 101 	6 × 10-3 	1 × 101	1 × 104	
Cf-249	3 × 100 	8 × 10-4 	1 × 100	1 × 103	
Cf-250	2 × 101 	2 × 10-3 	1 × 101	1 × 104	
Cf-251	7 × 100 	7 × 10-4 	1 × 100	1 × 103	
Cf-252	5 × 10-2 	3 × 10-3 	1 × 101	1 × 104	
Cf-253a)	4 × 101 	4 × 10-2 	1 × 102	1 × 105	
Cf-254	1 × 10-3 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 103	
Chlor (17)					
Cl-36	1 × 101 	6 × 10-1 	1 × 104	1 × 106	
Cl-38	2 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Kurium (96)					
Cm-240	4 × 101 	2 × 10-2 	1 × 102	1 × 105	
Cm-241	2 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Cm-242	4 × 101 	1 × 10-2 	1 × 102	1 × 105	
Cm-243	9 × 100 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 104	
Cm-244	2 × 101 	2 × 10-3 	1 × 101	1 × 104	
Cm-245	9 × 100 	9 × 10-4 	1 × 100	1 × 103	
Cm-246	9 × 100 	9 × 10-4 	1 × 100	1 × 103	
Cm-247a)	3 × 100 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 104	
Cm-248	2 × 10-2 	3 × 10-4 	1 × 100	1 × 103	
Kobalt (27)					
Co-55	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Co-56	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Co-57	1 × 101 	1 × 101 	1 × 102	1 × 106	
Co-58	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Co-58m	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 107	
Co-60	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Chromium (24)					
Cr-51	3 × 101 	3 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Césium (55)					
Cs-129	4 × 100 	4 × 100 	1 × 102	1 × 105	
Cs-131	3 × 101 	3 × 101 	1 × 103	1 × 106	
Cs-132	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 105	
Cs-134	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 104	
Cs-134m	4 × 101 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 105	
Cs-135	4 × 101 	1 × 100 	1 × 104	1 × 107	
Cs-136	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Cs-137a)	2 × 100 	6 × 10-1 	1 × 101 b)	1 × 104 b)	
Měď (29)					
Cu-64	6 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Cu-67	1 × 101 	7 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Dysprosium (66)					
Dy-159	2 × 101 	2 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Dy-165	9 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Dy-166a)	9 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Erbium (68)					
Er-169	4 × 101 	1 × 100 	1 × 104 	1 × 107	
Er-171	8 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 102 	1 × 106	
Europium (63)					
Eu-147	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Eu-148	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Eu-149	2 × 101 	2 × 101 	1 × 102	1 × 107	
Eu-150 (krátce životné)	2 × 100 	7 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Eu-150 (dlouho životné)	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Eu-152	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Eu-152m	8 × 10-1 	8 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Eu-154	9 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Eu-155	2 × 101 	3 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Eu-156	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Fluór (9)					
F-18	1 × 100 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Železo (26)					
Fe-52a)	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Fe-55	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 106	
Fe-59	9 × 10-1 	9 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Fe-60a)	4 × 101 	2 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Galium (31)					
Ga-67	7 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Ga-68	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Ga-72	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Gadolinium (64)					
Gd-146a)	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Gd-148	2 × 101 	2 × 10-3 	1 × 101	1 × 104	
Gd-153	1 × 101 	9 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Gd-159	3 × 100 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Germanium (32)					
Ge-68a)	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Ge-71	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 108	
Ge-77	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Hafnium (72)					
Hf-172a)	6 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Hf-175	3 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Hf-181	2 × 100 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Hf-182	neomezeno	neomezeno	1 × 102	1 × 106	
Rtuť (80)					
Hg-194a)	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Hg-195ma)	3 × 100 	7 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Hg-197	2 × 101 	1 × 101 	1 × 102	1 × 107	
Hg-197m	1 × 101 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Hg-203	5 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 105	
Holmium (67)					
Ho-166	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 103	1 × 105	
Ho-166m	6 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Jód (53)					
l-123	6 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 107	
I-124	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
l-125	2 × 101 	3 × 100 	1 × 103	1 × 106	
l-126	2 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 106	
l-129	neomezeno	neomezeno	1 ×102	1 × 105	
l-131	3 × 100 	7 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
l-132	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
l-133	7 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
l-134	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
l-135a)	6 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Indium (49)					
In-111	3 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
In-113m	4 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
In-114ma)	1 × 101 	5 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
In-115	7 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Iridium (77)					
Ir-189a)	1 × 101 	1 × 101 	1 × 102	1 × 107	
Ir-190	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Ir-192	1 × 100 c)	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 104	
Ir-194	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Draslík (19)					
K-40	9 × 10-1 	9 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
K-42	2 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
K-43	7 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Krypton (36)					
Kr-79	4 x 100	1 x 100	1 x 103	1 x 105	
Kr-81	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 107	
Kr-85	1 × 101 	1 × 101 	1 × 105	1 × 104	
Kr-85m	8 × 100 	3 × 100 	1 × 103	1 × 1010	
Kr-87	2 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 102	1 × 109	
Lantan (57)					
La-137	3 × 101 	6 × 100 	1 × 103	1 × 107	
La-140	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Lutecium (71)					
Lu-172	6 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Lu-173	8 × 100 	8 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Lu-174	9 × 100 	9 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Lu-174m	2 × 101 	1 × 101 	1 × 102	1 × 107	
Lu-177	3 × 101 	7 × 10-1 	1 × 103	1 × 107	
Hořčík (12)					
Mg-28a)	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Mangan (25)					
Mn-52	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Mn-53	neomezeno	neomezeno	1 × 104	1 × 109	
Mn-54	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Mn-56	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Molybden (42)					
Mo-93	4 × 101 	2 × 101 	1 × 103	1 × 108	
Mo-99a)	1 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Dusík (7)					
N-13	9 × 10-1	6 × 10-1	1 × 102	1 × 109	
Sodík (11)					
Na-22	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Na-24	2 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Niobium (41)					
Nb-93m	4 × 101 	3 × 101 	1 × 104	1 × 107	
Nb-94	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Nb-95	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Nb-97	9 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Neodymium (60)					
Nd-147	6 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Nd-149	6 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Nikl (28)					
Ni-59	neomezeno	neomezeno	1 × 104	1 × 108	
Ni-63	4 × 101 	3 × 101 	1 × 105	1 × 108	
Ni-65	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Neptunium (93)					
Np-235	4 × 101 	4 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Np-236 (krátce životné)	2 × 101 	2 × 100 	1 × 103	1 × 107	
Np-236 (dlouho životné)	9 × 100 	2 × 10-2 	1 × 102	1 × 105	
Np-237	2 × 101 	2 × 10-3 	1 × 100 b)	1 × 103 b)	
Np-239	7 × 100 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 107	
Osmium (76)					
Os-185	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Os-191	1 × 101 	2 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Os-191m	4 × 101 	3 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Os-193	2 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Os-194a)	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Fosfor (15)					
P-32	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 103	1 × 105	
P-33	4 × 101 	1 × 100 	1 × 105	1 × 108	
Protaktinium (91)					
Pa-230a)	2 × 100 	7 × 10-2 	1 × 101	1 × 106	
Pa-231	4 × 100 	4 × 10-4 	1 × 100	1 × 103	
Pa-233	5 × 100 	7 × 10-1 	1 × 102	1 × 107	
Olovo (82)					
Pb-201	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Pb-202	4 × 101 	2 × 101 	1 × 103	1 × 106	
Pb-203	4 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Pb-205	neomezeno	neomezeno	1 × 104	1 × 107	
Pb-210a)	1 × 100 	5 × 10-2 	1 × 101 b)	1 × 104 b)	
Pb-212a)	7 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 101 b)	1 × 105 b)	
Paladium (46)					
Pd-103a)	4 × 101 	4 × 101 	1 × 103	1 × 108	
Pd-107	neomezeno	neomezeno	1 × 105	1 × 108	
Pd-109	2 × 100 	5 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Prometium (61)					
Pm-143	3 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Pm-144	7 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Pm-145	3 × 101 	1 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Pm-147	4 × 101 	2 × 100 	1 × 104	1 × 107	
Pm-148ma)	8 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Pm-149	2 × 100 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Pm-151	2 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Polonium (84)					
Po-210	4 × 101 	2 × 10-2 	1 × 101	1 × 104	
Praseodymium (59)					
Pr-142	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Pr-143	3 × 100 	6 × 10-1 	1 × 104	1 × 106	
Platina (78)					
Pt-188a)	1 × 100 	8 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Pt-191	4 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Pt-193	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 107	
Pt-193m	4 × 101 	5 × 10-1 	1 × 103	1 × 107	
Pt-195m	1 × 101 	5 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Pt-197	2 × 101 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Pt-197m	1 × 101 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Plutonium (94)					
Pu-236	3 × 101 	3 × 10-3 	1 × 101	1 × 104	
Pu-237	2 × 101 	2 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Pu-238	1 × 101 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 104	
Pu-239	1 × 101 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 104	
Pu-240	1 × 101 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 103	
Pu-241a)	4 × 101 	6 × 10-2 	1 × 102	1 × 105	
Pu-242	1 × 101 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 104	
Pu-244a)	4 × 10-1 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 104	
Rádium (88)					
Ra-223a)	4 × 10-1 	7 × 10-3 	1 × 102 b)	1 × 105 b)	
Ra-224a)	4 × 10-1 	2 × 10-2 	1 × 101  b)	1 × 105 b)	
Ra-225a)	2 × 10-1 	4 × 10-3 	1 × 102	1 × 105	
Ra-226a)	2 × 10-1 	3 × 10-3 	1 × 101 b)	1 × 104 b)	
Ra-228/a)	6 × 10-1 	2 × 10-2 	1 × 101 b)	1 × 105 b)	
Rubidium (37)					
Rb-81	2 × 100 	8 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Rb-83a)	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Rb-84	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Rb-86	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Rb-87	neomezeno	neomezeno	1 × 104	1 × 107	
Rb (přírodní)	neomezeno	neomezeno	1 × 104	1 × 107	
Renium (75)					
Re-184	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Re-184m	3 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Re-186	2 × 100 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Re-187	neomezeno	neomezeno	1 × 106	1 × 109	
Re-188	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Re-189a)	3 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Re (přírodní)	neomezeno	neomezeno	1 × 106	1 × 109	
Rodium (45)					
Rh-99	2 × 100 	2 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Rh-101	4 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Rh-102	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Rh-102m	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Rh-103m	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 108	
Rh-105	1 × 101 	8 × 10-1 	1 × 102	1 × 107	
Radon (86)					
Rn-222a)	3 × 10-1 	4 × 10-3	1 × 101 b)	1 × 108 b)	
Rutenium (44)					
Ru-97	5 × 100 	5 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Ru-103a)	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Ru-105	1 × 100 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Ru-106a)	2 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 102 b)	1 × 105 b)	
Síra (16)					
S-35	4 × 101 	3 × 100 	1 × 105	1 × 108	
Antimon (51)					
Sb-122	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 104	
Sb-124	6 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Sb-125	2 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Sb-126	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Skandium (21)					
Sc-44	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Sc-46	5 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Sc-47	1 × 101 	7 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Sc-48	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Selen (34)					
Se-75	3 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Se-79	4 × 101 	2 × 100 	1 × 104	1 × 107	
Křemík (14)					
Si-31	6 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Si-32	4 × 101 	5 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Samarium (62)					
Sm-145	1 × 101 	1 × 101 	1 × 102	1 × 107	
Sm-147	neomezeno	neomezeno	1 × 101	1 × 104	
Sm-151	4 × 101 	1 × 101 	1 × 104	1 × 108	
Sm-153	9 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Cín (50)					
Sn-113a)	4 × 100 	2 × 100 	1 × 103	1 × 107	
Sn-117m	7 × 100 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Sn-119m	4 × 101 	3 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Sn-121ma)	4 × 101 	9 × 10-1 	1 × 103	1 × 107	
Sn-123	8 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Sn-125	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Sn-126a)	6 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Stroncium (38)					
Sr-82a)	2 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Sr-85	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Sr-85m	5 × 100 	5 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Sr-87m	3 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Sr-89	6 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Sr-90a)	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 102 b)	1 × 104 b)	
Sr-91a)	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Sr-92a)	1 × 100 	3 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Tritium (1)					
T (H-3)	4 × 101 	4 × 101 	1 × 106	1 × 109	
Tantal (73)					
Ta-178 (dlouho životný)	1 × 100 	8 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Ta-179	3 × 101 	3 × 101 	1 × 103	1 × 107	
Ta-182	9 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 104	
Terbium (65)					
Tb-157	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 107	
Tb-158	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Tb-160	1 × 100 	6 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Technecium (43)					
Tc-95ma)	2 × 100 	2 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Tc-96	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Tc-96ma)	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 103	1 × 107	
Tc-97	neomezeno	neomezeno	1 × 103	1 × 108	
Tc-97m	4 × 101 	1 × 100 	1 × 103	1 × 107	
Tc-98	8 × 10-1 	7 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Tc-99	4 × 101 	9 × 10-1 	1 × 104	1 × 107	
Tc-99m	1 × 101 	4 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Telur (52)					
Te-121	2 × 100 	2 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Te-121m	5 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 105	
Te-123m	8 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Te-125m	2 × 101 	9 × 10-1 	1 × 103	1 × 107	
Te-127	2 × 101 	7 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Te-127ma)	2 × 101 	5 × 10-1 	1 × 103	1 × 107	
Te-129m	7 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Te-129ma)	8 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Te-131ma)	7 × 10-1 	5 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Te-132a)	5 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 107	
Torium (90)					
Th-227	1 × 101 	5 × 10-3 	1 × 101	1 × 104	
Th-228a)	5 × 10-1 	1 × 10-3 	1 × 100 b)	1 × 104 b)	
Th-229	5 × 100 	5 × 10-4 	1 × 100 b)	1 × 103 b)	
Th-230	1 × 101 	1 × 10-3 	1 × 100	1 × 104	
Th-231	4 × 101 	2 × 10-2 	1 × 103	1 × 107	
Th-232	neomezeno	neomezeno	1 × 101	1 × 104	
Th-234a)	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 103 b)	1 × 105 b)	
Th (přírodní)	neomezeno	neomezeno	1 × 100 b)	1 × 103 b)	
Titanium (22)					
Ti-44a)	5 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
Talium (81)					
TI-200	9 × 10-1 	9 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
TI-201	1 × 101 	4 × 100 	1 × 102	1 × 106	
TI-202	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
TI-204	1 × 101 	7 × 10-1 	1 × 104	1 × 104	
Tulium (69)					
Tm-167	7 × 100 	8 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Tm-170	3 × 100 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Tm-171	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 108	
Uranium (92)					
U-230 (rychlá absorpce plíci)a)d)	4 × 101	1 × 10-1	1 × 101 b)	1 × 105 b)	
U-230 (střední absorpce plíci)a)e)	4 × 101	4 × 10-3	1 × 101	1 × 104	
U-230 (pomalá absorpce plíci)a)f)	3 × 101	3 × 10-3	1 × 101	1 × 104	
U-232 (rychlá absorpce plíci)d)	4 × 101	1 × 10-2	1 × 100 b)	1 × 103 b)	
U-232 (střední absorpce plíci)e)	4 × 101	7 × 10-3	1 × 101	1 × 104	
U-232 (pomalá absorpce plíci)f)	1 × 101	1 × 10-3	1 × 101	1 × 104	
U-233 (rychlá absorpce plíci)d)	4 × 101	9 × 10-2	1 × 101	1 × 104	
U-233 (střední absorpce plíci)e)	4 × 101	2 × 10-2	1 × 102	1 × 105	
U-233 (pomalá absorpce plíci)f)	4 × 101	6 × 10-3	1 × 101	1 × 105	
U-234 (rychlá absorpce plíci)d)	4 × 101	9 × 10-2	1 × 101	1 × 104	
U-234 (střední absorpce plíci)e)	4 × 101	2 × 10-2	1 × 102	1 × 105	
U-234 (pomalá absorpce plíci)f)	4 × 101	6 × 10-3	1 × 101	1 × 105	
U-235 (všechny druhy absorpce plíci)a)d)e)f)	neomezeno	neomezeno	1 × 101 b)	1 × 104 b)	
U-236 (rychlá absorpce plíci)d)	neomezeno	neomezeno	1 × 101	1 × 104	
U-236 (střední absorpce plíci)e)	4 × 101	2 × 10-2	1 × 102	1 × 105	
U-236 (pomalá absorpce plíci)f)	4 × 101	6 × 10-3	1 × 101	1 × 104	
U-238 (všechny druhy absorpce plíci)d)e)f)	neomezeno	neomezeno	1 × 101 b)	1 × 104 b)	
U (přírodní)	neomezeno	neomezeno	1 × 100 b)	1 × 103 b)	
U (obohacené £ 20 %)g)	neomezeno	neomezeno	1 × 100 	1 × 103 	
U (ochuzené )	neomezeno	neomezeno	1 × 100 	1 × 103	
Vanadium (23)					
V-48	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 105	
V-49	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 107	
Wolfram (74)					
W-178a)	9 × 100 	5 × 100 	1 × 101	1 × 106	
W-181	3 × 101 	3 × 101 	1 × 103	1 × 107	
W-185	4 × 101 	8 × 10-1 	1 × 104	1 × 107	
W-187	2 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
W-188a)	4 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Xenon (54)					
Xe-122a)	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 102	1 × 109	
Xe-123	2 × 100 	7 × 10-1 	1 × 102	1 × 109	
Xe-127	4 × 100 	2 × 100 	1 × 103	1 × 105	
Xe-131m	4 × 101 	4 × 101 	1 × 104	1 × 104	
Xe-133	2 × 101 	1 × 101 	1 × 103	1 × 104	
Xe-135	3 × 100 	2 × 100 	1 × 103	1 × 1010	
Ytrium (39)					
Y-87a)	1 × 100 	1 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Y-88	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
Y-90	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 103	1 × 105	
Y-91	6 × 10-1 	6 × 10-1 	1 × 103	1 × 106	
Y-91m	2 × 100 	2 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Y-92	2 × 10-1 	2 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Y-93	3 × 10-1 	3 × 10-1 	1 × 102	1 × 105	
Yterbium (79)					
Yb-169	4 × 100 	1 × 100 	1 × 102	1 × 107	
Yb-175	3 × 101 	9 × 10-1 	1 × 103	1 × 107	
Zinek (30)					
Zn-65	2 × 100 	2 × 100 	1 × 101	1 × 106	
Zn-69	3 × 100 	6 × 10-1 	1 × 104	1 × 106	
Zn-69ma)	3 × 100 	6 × 10-1 	1 × 102	1 × 106	
Zirkonium (40)					
Zr-88	3 × 100 	3 × 100 	1 × 102	1 × 106	
Zr-93	neomezeno	neomezeno	1 × 103 b)	1 × 107 b)	
Zr-95a)	2 × 100 	8 × 10-1 	1 × 101	1 × 106	
 Zr-97a)	4 × 10-1 	4 × 10-1 	1 × 101 b)	1 × 105 b)	

(a)	A1- buď/anebo A2-hodnoty uzavírají příspěvky dceřinných nuklidů s poločasem rozpadu menším  než  10 dnů.

(b)	Následovně jsou popsány výchozí nuklidy a jejich nástupci kteří jsou ve stálé rovnováze:
	Sr-90	Y-90
	Zr-93	Nb-93m
	Zr-97	Nb-97
	Ru-106	Rh-106
	Cs-137	Ba-137m
	Ce-134	La-134
	Ce-144	Pr-144
	Ba-140	La-140
	Bi-212	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
	Pb-210	Bi-210, Po-210
	Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
	Rn-220	Po-216
	Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
	Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
	Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
	Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
	Ra-228	Ac-228
	Th-226	Ra-222, Rn-218, Po-214
	Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
	Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th (nat)	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
	Th-234	Pa-234m
	U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
	U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
	U-235	Th-231
	U-238	Th-234, Pa-234m
U (nat)	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
	U-240	Np-240m
	Np-237	Pa-233
	Am-242m	Am-242
	Am-243	Np-239

(c)	Množství může být určeno pomocí měření doby rozpadu nebo měření dávkové intenzity v předepsané vzdálenosti od zdroje.

(d)	Tyto hodnoty platí pouze pro sloučeniny uranu, které jak pro normální přepravní podmínky tak i při havarijních přepravních podmínkách zachovávají chemickou podobu UF6, UO2F2 a UO2(NO3)2 .

(e)	Tyto hodnoty platí pouze pro uranové sloučeniny které jak pro normální tak pro havarijní přepravní podmínky zachovávají chemickou podobu UO3, UF4 a UCl4 a šesti hodnotové sloučeniny .

(f)	Tyto hodnoty platí pro všechny jmenované uranové sloučeniny v poznámkách pod čarou ad d) a e).

(g)	Tyto hodnoty platí pouze pro neozářený uran.

2.2.7.7.2.2  	Pro jednotlivé radionuklidy, které nejsou v tabulce 2.2.7.7.2.1 uvedeny, je pro stanovení v   2.2.7.7.2.1 jmenovaných výchozích hodnot radionuklidů potřebné schválení příslušného  orgánu, nebo pro mezinárodní přepravu vícestranné povolení. Jestliže je známa chemická forma každého radionuklidu, je přípustné použít hodnotu A2 v závislosti od doporučení dle International Commission on Radiological Protection pro třídu rozpustnosti, pokud bude zohledněna chemická podoba jak za normálních přepravních podmínek,tak i za havarijních přepravních podmínek. Alternativně se smí použít bez povolení příslušného  orgánu hodnota radionuklidu v tabulce 2.2.7.7.2.2.

Tabulka 2.2.7.7.2.2
Výchozí hodnoty radionuklidů pro neznámé radionuklidy nebo směsi

Radioaktivní obsah	              A1                                                                                                 (TBq)    	                A2                                                 (TBq)   	Koncentrace aktivit pro vyjmuté látky                (Bq/g)    	Mezní hodnoty aktivit pro vyjmuté zásilky           (Bq/g)	
Jen k dispozici k nuklidům, které emitují beta nebo gama záření, je známo	              0,1	               0,02	           1x10	          1x10	
Jen k dispozici k nuklidům, které emitují alfa záření, je známo	              0,2	              9x10	          1x10	         1x10	
Nejsou použitelná relevantní data	            0,001	              9x10	          1x10	         1x10	

2.2.7.7.2.3  	Při výpočtech hodnot A1 a A2 radionuklidů neobsažených v tabulce 2.2.7.7.2.1, kdy se jedná o řetězec radioaktivního rozpadu, ve kterém jsou radionuklidy v jejich původní  přírodní podobě a kde není obsažen dceřinný radionuklid s poloviční dobou rozpadu, která je buď větší než 10 dní, nebo větší než u výchozího nuklidu,se považuje za jednotlivý radionuklid; zohledněné aktivity a použité hodnoty A1 nebo A2 jsou hodnoty výchozího nuklidu tohoto rozpadového řetězce.U radioaktivního rozpadového řetězce, v kterém je dceřinný nuklid s poloviční dobou rozpadu, která je buď větší než 10 dnů, nebo větší než u výchozího radionuklidu, je nutné pohlížet na výchozí radionuklid a na dceřinný nuklid jako na směs různých nuklidů.

2.2.7.7.2.4  	Pro jmenované směsi radionuklidů v   2.2.7.7.2.1, mohou být určené hodnoty radionuklidů stanoveny následovně:
Xm  =  
	
přičemž,

	f(i) 	podíl aktivity nebo koncentrace aktivity radionuklidů ve směsi;

	X(i ) 	odpovídající hodnotě A1 nebo koncentraci aktivity pro vyjmuté látky nebo mezní hodnota aktivity pro vyjmuté zásilky pro odpovídající radionuklid je a

	Xm 	v případě ze směsí odvozených hodnot  A1 nebo A2, je koncentrace aktivity pro vyjmuté látky nebo mezezní hodnota aktivity pro vyjmutou zásilku.

2.2.7.7.2.5  	Je-li známa identita každého radionuklidu, ale není známa aktivita jednotlivých radionuklidu, mohou být radionuklidy  shromážděny do skupin a za použití vzorce z odstavců 2.2.7.7.2.4 a 2.2.7.7.1.4.2. a použity můhou být odpovídající nejnižších hodnoty radionuklidů pro radionuklidy v každé skupině. Základem pro dělení do skupin může být celková alfa aktivita a celková beta/gama aktivita, pokud jsou známy, při čemž se použijí nejnižší hodnoty radionuklidů pro alfa zářiče, popř. beta/gama zářiče. 

2.2.7.7.2.6	Pro jednotlivé radionuklidy nebo směsi radionuklidů, pro které nejsou k dispozici relevantní data, se používají hodnoty z tabulky 2.2.7.7.2.2.

2.2.7.8	Mezní hodnoty přepravního indexu (TI), kritického bezpečnostního indexu (CSI) a dávkové intenzity pro kusy a transportní obalový soubor

2.2.7.8.1	S výjimkou zásilek pro výlučné použití nesmí přepravní index pro každý jednotlivý kus nebo každý jednotlivý transportní obalový soubor překročit 10 a ani bezpečnostní index nesmí překročit pro každý jednotlivý kus nebo každý jednotlivý transportní obalový soubor 50.

2.2.7.8.2	S výjimkou kusů nebo transportních obalových souborů, které jsou přepravovány za výlučného použití, nesmí nejvyšší dávková intenzita podle oddílu 7.5.11 zvláštního předpisu CW 33 (3.5), překročit na žádném bodě vnější plochy kusu nebo transportního obalového souboru 2 mSv/h.

2.2.7.8.3	Nejvyšší dávková intenzita nesmí na žádném bodě vnější plochy u přepravovaného kusu za výlučného použití překročit 10 mSv/h.

2.2.7.8.4	Kusy a transportní obalové soubory jsou v souladu se stanovenými podmínkami v tabulce 2.2.7.8.4 a dle následujících ustanovení zařazeny do jedné z kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ:
          
(a)	Při určení příslušné kategorie pro kus nebo transportní obalový soubor  musí být zohledněn přepravní index povrchové dávkové intenzity. Splňuje-li přepravní index podmínky pro danou kategorii, ale povrchová dávková intenzita jinou kategorii, potom je zásilka nebo transportní obalový soubor zařazen do vyšší kategorii. Pro tento účel se nahlíží na kategorii I-BÍLÁ jako na nejnižší kategorii;

(b)	Přepravní index se určuje v souladu se stanoveným postupem v odstavcích 2.2.7.6.1.1 a 2.2.7.6.1.2;

(c) 	Je-li povrchová dávková intenzita větší než 2 mSv/h musí být kus nebo transportní obalový soubor přepravován za výlučného použití a podle ustanovení v oddíle 7.5.11 zvláštního předpisu CW 33 (3.5) ( a);
         
(d) 	Je-li kus přepravován na základě zvláštního ujednání je zařazen do kategorie III-ŽLUTÁ;
         
(e) 	Transportní obalový soubor, který na základě zvláštního ujednání je obsažen v přepravovaných kusech je přiřazen kategorii III-ŽLUTÁ.   

Tabulka 2.2.7.8.4

Kategorie přepravovaných kusů a transportních obalových souboru

 Podmínky		
Přepravní index	Největší dávková intenzita na každý bod vnější plochy	Kategorie	
0a	Není větší než 0,005 mSv/h	I-BÍLÁ	
větší než 0, a.e ne větší než 1	větší než 0,005 mSv/h, ale ne větší než 0,5 mSv/h	II-ŽLUTÁ	
větší než 1, ale ne větší než10	větší než 0,5 mSv/h, ale ne větší než 2 mSv/h	III-ŽLUTÁ	
větší než 10	větší než 2 mSv/h, ale ne větší než 10 mSv/h	III-ŽLUTÁ b	

a	Není-li naměřený přepravní index větší než 0,05 smí být v souladu s  2.2.7.6.1.1 (c) dosazená hodnota rovná nule.

b	Smí být také přepravován za výlučného použití.

2.2.7.9	Předpisy a kontrolní opatření pro přepravu vyjmutých kusů

2.2.7.9.1	Vyjmuté kusy, které mohou obsahovat radioaktivní látky v omezeném množství, nástroje, výrobky podle   2.2.7.7.1.2 a prázdné obaly podle   2.2.7.9.6, smějí být přepravovány za následujících podmínek:

(a)	jsou-li použitelné ustanovení   2.2.7.9.2, oddílu 3.3.1 (zvláštního předpisu 172 nebo 290), pododdílu 5.2.1.2, odstavců 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a), oddílu 7.5.11 zvláštního předpisu CW 33 (5.2)a, pokud jsou použitelné, i   2.2.7.9.3 až 2.2.7.9.6;

(a)	dle  oddílu 6.4.4 uvedených ustanovení pro vyjmuté kusy;

(a)	jestliže vyjmutý kus obsahuje štěpné látky, musí být použitelné (splňovat) jedno z ustanovení zvláštních kriterií pro použité štěpné látky v pododdíle 6.4.11.2 a ustanovení v pododdíle 6.4.7.2.

2.2.7.9.2    	Dávková intenzita nesmí v žádném bodě vnější plochy vyjmutého kusu překročit 5 µSv/h.

2.2.7.9.3    	Radioaktivní látky, které jsou součásti přístroje nebo výrobku nebo jsou obsaženy ve stavebních dílech a jejich aktivita nepřekročí stanovené mezní hodnoty v tabulce 2.2.7.7.1.2.1 sloupci 2 popř. 3, pro jednotlivý výrobek a kus, mohou být přepravovány jako vyjmutý kus, za předpokladu, že:

(a)	dávková intenzita není větší než 0,1 mSv/h v 10 cm odstupu od každého bodu vnější plochy každého nezabaleného přístroje nebo výrobku a

(a)	každý přístroj nebo výrobek (vyjma hodin a předmětů s radioluminiscenčním světelným ukazatelem) je opatřen označením "RADIOAKTIVNÍ" a

(a)	aktivní látky jsou úplně uzavřeny v neaktivních součástech (zařízení, jehož funkce spočívá v uzavření radioaktivních látek, se nepovažuje za přístroj nebo výrobek).

2.2.7.9.4    	Radioaktivní látky v jiných podobách než jsou popsané v 2.2.7.9.3 smí být přepravovány ve vyjmutém kusu, jen není-li překročená mezní hodnota aktivity uvedená v tabulce 2.2.7.7.1.2.1 sloupci 4 a za předpokladu, že:

(a)		kus má za rutinních přepravních podmínek uzavřen radioaktivní obsah a 

(b)	kus je na vnitřní ploše opatřen označením „RADIOAKTIVNÍ“ tak, aby při otevření kusu viditelně varoval před přítomností radioaktivní látky.

2.2.7.9.5	Výrobek, ve kterém jsou jedinými radioaktivními látkami neozářený přírodní uran, neozářený ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium, smí být přepravován jako vyjmutý kus, za předpokladu, že vnější plochy uranu nebo thoria mají neaktivní opláštění z kovu nebo jiné tuhé výrobní látky.

2.2.7.9.6	Prázdný obal, který předtím radioaktivní látky obsahoval, smí být přepravován jako vyjmutý kus za předpokladu, že: 

(a)	obal je v dobře udržovaném stavu a bezpečně uzavřen;

(a)	vnější plochy uranu nebo thoria v obalové konstrukci mají neaktivní opláštění z kovu nebo jiné tuhé látky;

(c)	vnitřní nezaručená kontaminace není větší než setina hodnoty stanovená v   4.1.9.1.2. a

(d)	všechny nálepky označující nebezpečí jsou v souladu s 5.2.2.1.11.1 z obalů odstraněny a nesmějí být viditelné.

2.2.7.9.7	Následující ustanovení neplatí pro vyjmuté kusy a neplatí pro kontrolní opatření pro přepravu vyjmutých kusů 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 s výjimkou (a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11 zvláštní předpis CW 33 s výjimkou (5.2).

2.2.7.10	( Vyhrazeno)

2.2.8	Třída 8	Žíravé látky

2.2.8.1	Kritéria

2.2.8.1.1	Pojem třída  8 zahrnuje látky jakož i předměty s látkami této třídy, které chemickým účinkem napadají vlákna eptithelu pokožky nebo sliznice, se kterým přicházejí do styku nebo které při uvolňování způsobují škody na jiných věcech nebo na dopravních prostředcích nebo je mohou poškodit, popřípadě mohou vyvolat jiná nebezpečí. Pod pojem této třídy spadají také látky, které teprve s vodou tvoří žíravé kapaliny nebo s přirozenou vlhkostí vzduchu žíravé páry nebo mlhy. 

2.2.8.1.2	Látky a předměty třídy 8 jsou následovně rozděleny :

	C1 -  C10	Látky žíravé bez vedlejšího nebezpečí
		
C1 - C4	Látky kyselého charakteru 
			C1	Anorganické, kapaliny
			C2	Anorganické, tuhé látky 
			C3	Organické, kapaliny 
			C4	Organické, tuhé látky

	C5 - C8	Látky zásaditého charakteru
			C5	Anorganické, kapaliny
			C6	Anorganické, tuhé látky 
			C7	Organické, kapaliny
			C8	Organické, tuhé látky

	C9-C10	Látky žíravé, jiné
			C9	Kapaliny
			C10	Tuhé látky

	C11	Předměty

	CF	Látky žíravé, hořlavé
		CF1	Kapaliny
		CF2	Tuhé látky

	CS	Látky žíravé samozápalné
		CS1	Kapaliny 
		CS2	Tuhé látky

	CW	Látky žíravé, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 
		CW1	Kapaliny
		CW2	Tuhé látky

	CO	Látky žíravé podporující hoření 
		CO1	Kapaliny
		O2	Tuhé látky

	CT	Látky žíravé jedovaté
		CT1	Kapaliny
		CT2	Tuhé látky

	CFT	Látky žíravé, hořlavé, jedovaté, kapalné
	COT	Látky žíravé, podporující hoření, jedovaté 

	Klasifikace a přiřazení obalovým skupinám 

2.2.8.1.3	Látky třídy 8 jsou na základě jejich stupně nebezpečí, které se vytvoří při přepravě, přiřazeny následujícím obalovým skupinám :

	Obalová skupina I :	silně žíravé látky;
	Obalová skupina II :	žíravé látky;
	Obalová skupina III:	slabě žíravé látky

2.2.8.1.4	Třídě 8 přiřazené látky a předměty jsou uvedeny v kapitole 3.2 tabulce A. Přiřazení látek obalovým skupinám I, II nebo III bude provedeno na podkladech zkušeností se zohledněním přídavných faktorů, jako nebezpečí vdechnutí6 a schopnost reagovat s vodou (včetně vytvoření nebezpečných rozpadových produktů). 

2.2.8.1.5	Zařazení látek, včetně směsí, které nejsou v kapitole 3.2 tabulce A jmenovitě uvedené, odpovídajícím položkám v pododdíle 2.2.8.3 a k odpovídajícím obalovým skupinám v souladu s kritérii oddílů (a) až (c) může být provedeno na  základě délky kontaktního času, která je nutná k tomu, aby byla poškozena lidská kožní tkáň v celé její tloušťce. 
2.2.8.1.6	
	U látek, u nichž se předpokládá, že nevyvolají poškození lidské pokožky v celé její tloušťce, je třeba ještě zohlednit korozívní  účinky na povrchu určitých kovů. Při přiřazování obalovým skupinám se musí zohlednit zkušenosti, získané při neúmyslném ohrožení ve vztahu na lidi. Jestliže takové zkušenosti chybí, je třeba přiřazení provést na základě výsledků pokusů podle OECD-Guideline 4047.

	(a) 	Obalové skupině I jsou přiřazeny látky, které během pozorovací doby 60 minut, při době působení 3 minut nebo kratší způsobí poškození neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce. 

	(b)	Obalové skupině II jsou přiřazeny látky, které během pozorovací doby 14 dní, při době působení delší než 3 minuty, ale nejvýše 60 minut, způsobí poškození neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce. 

	(c) 	Obalové skupině III jsou přiřazeny látky :
	
- 	které během pozorovací doby 14 dní, při době působení delší než 60 minut, ale nejvýše 4 hodiny, způsobí poškození neporaněné kožní tkáně v její celé tloušťce

- 	u kterých se předpokládá, že nezpůsobují poškození neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce, u kterých však velikost koroze na ocelových nebo hliníkových površích při zkušební teplotě 550 C překračuje hodnotu 6,25 mm za rok. Pro zkoušky je třeba použít ocel typu P 235 [ISO 9328 (II): 1991] nebo podobný typ a pro zkoušky hliníku nepotažené typy 7075-T6 nebo AZ5GU-T6. Požadovaná zkouška je popsána v normě ASTM G31-72  (novelizovaná v roce 1990).

2.2.8.1.6	Jestliže by látky třídy 8 vlivem příměsí spadaly do jiných skupin nebezpečeného účinku než do těch, do kterých v kapitole 3.2 tabulce A jmenovitě uvedené látky patří, jsou tyto směsi nebo roztoky zařazeny k položkám, ke kterým na základě jejich skutečného nebezpečí patří. 

	POZN.: Pro zařazení roztoků a směsí (jako preparátů, přípravků a odpadů) viz také oddíl 2.1.3.

2.2.8.1.7	Na základě kritérií   2.2.8.1.5 se může rovněž určit, zda jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs popřípadě roztok nebo směs obsahující jmenovitě uvedenou látku, je uzpůsobený(á) tak,  že tento roztok nebo tato směs nepodléhá ustanovením této třídy. 

2.2.8.1.8	Látky, roztoky nebo směsi, které:

•	neodpovídají kritériím směrnic 67/548/EEC8 nebo 88/379/EEC9 v jejich platném znění a nejsou podle těchto směrnic a jejich platného znění zařazeny jako žíravé látky;
•	
•	- 	neúčinkují žíravě na ocel nebo hliník a nemohou být považovány za látky náležející třídě 8.
•	
•		POZN.: V UN v modelovém předpisu uvedené látky UN 1910 OXID VÁPENATÝ a UN 2812 HLINITAN SODNÝ nepodléhají předpisům ADR. 
•	
•	2.2.8.2	K přepravě nepřipuštěné látky 
•	
•	2.2.8.2.1	Chemicky nestabilní látky třídy 8 jsou k přepravě připuštěny pouze, jestliže jsou učiněna potřebná opatření, kterými se zabrání každé nebezpečné rozkladné nebo polymerisační reakce během přepravy. Pro tento účel musí být dbáno zvláště o to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by mohly tyto reakce podporovat. 
•	
•	2.2.8.2.2	K přepravě nejsou připuštěny následující látky :
•	
•	UN 1798 SMĚS KYSELINY DUSIČNÉ a CHLOROVODÍKOVÉ (SOLNÉ),
•	
•	chemicky nestabilní směsí odpadní kyseliny sírové,
•	
•	chemicky nestabilní směsi nitračních nebo odpadních směsí kyselin, ne denitrovaných,

	- 	kyselina chloristá, vodní roztok s více než 72 % hmotnosti čisté kyseliny nebo směsi kyseliny chloristé s jinými kapalnými látkami než voda,

2.2.8.3	Seznam hromadných pojmenování

Vedlejší nebezpečí		Klasifi-kační kód	UN- číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	
Žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí
				2584	KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, ob-sahující více než 5 % volné kyseliny sírové nebo 	
				2584	KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, obsahující více než 5 % volné kyseliny sírové 	
				2693	HYDROGERNSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N.	
		kapalné	C1	2837	HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK (Bisulfáty, vodní roztok)	
	anorga-nické			3264	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N. 	
						
Látky kyselého charakteru		tuhé látky	 C2	1740	HYDROGENFLUORIDY, J.N. 	
				2583	KYSELINY ALKYLlSULFONOVÉ, TUHÉ, obsahující více než 5 % volné kyseliny sírové nebo 	
						
				2583	KYSELINY, ARYLSULFONOVÉ, TUHÉ, obsahující více než 5 % volné kyseliny sírové	
				3260	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	
						
				2586	KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, obsahující nejvýše 5 % volné kyseliny sírové nebo 	
		kapalné 	C3	2586	KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, obsahující nejvýše 5 % volné kyseliny sírové 	
				2987	CHLORSILANY ŽÍRAVÉ, J.N. 	
				3145	ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně C2-C12-homologů)	
				3265	LÁTKA, ŽÍRAVÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
						
	organi-cké			2430	ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně C2-C12- homologů)	
		tuhé látky	 C4	2585	KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, TUHÉ, obsahující nejvýše 5 % volné kyseliny sírové nebo	
				2585	KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, TUHÉ, obsahující nejvýše 5 % volné kyseliny sírové	
				3261	LÁTKA ŽÍRAVÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	
						
				1719	LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
		kapalné	C5	2797	KAPALINA, BATERIOVÁ, ALKALICKÁ	
				3266	LÁTKA ŽÍRAVÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	

 		anorga-nické tuhé	  C6	3262	LÁTKA ŽÍRAVÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	

Látky  zásaditého charakteru						
				2735	AMINY, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo 	
				2735	POLYAMINY, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. 	
		kapalné 	C7	3267	LÁTKA ŽÍRAVÁ, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, KAPALNÁ, J.N. 	
						
	organi-cké			3259	POLYAMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo	
				3259	POLYAMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.	
		tuhé látky	C8	3263	LÁTKA ŽÍRAVÁ, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, TUHÁ, J.N. 	
					
				1903	PROSTŘEDEK DEZINFEKČNÍ, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. 	
				2801	BARVIVO KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N., nebo	
				2801	MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ BARVIV, KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.	
		kapalné	C9	3066	BARVA ( včetně barev, laků, emailů, mořidel, šelak, fermež, politura a kapalné základy laků) nebo	
				3066	LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ BAREV (včetně barevných ředidel a odstraňovacích komponentů) 	
Jiné žíravé látky			1760	ŽÍRAVÉ, KAPALNÉ LÁTKY, J.N. 	
					
				3147	BARVIVO, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo 	
		tuhé látkya	C10	3147	POLOTOVAR BARVIV, TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. 	
				3244	LÁTKY TUHÉ S ŽÍRAVOU KAPALNOU LÁTKOU, J.N.	
				1759	ŽÍRAVÉ, TUHÉ LÁTKY, J.N. 	
						
				2794	BATERIE (AKUMULÁTORY), MOKRÉ, NAPLNĚNÉ KYSELINOU, elektrický sběrač	
 Předměty		 C11		2795	BATERIE (AKUMULÁTORY), MOKRÉ, NAPLNĚNÉ ALKALIEMI,  elektrický sběrač	
				2800	BATERIE (AKUMULÁTORY), MOKRÉ, JIŠTĚNÉ PROTI VYTEČENÍ, elektrický sběrač	
				3028	BATERIE (AKUMULÁTORY) , SUCHÉ, OBSAHUJÍCÍ TUHÝ HYDROXID DRASELNÝ, elektrický sběrač	

Poznamky pod čarou

b	Hořlavé, žíravé kapalné látky s bodem vzplanutí pod 230 C, vyjma látek UN čísla 2734 a 2920, jsou látkami třídy 3.
c	Hořlavé slabě žíravé kapalné látky s bodem vzplanutí od 230 C do 610 C včetně jsou látkami třídy 3.
d	Chlorsilany, které s vodou nebo vlhkým vzduchem vytváří hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3.

e	Chlorformiáty s převažujícími jedovatými vlastnostmi jsou látkami třídy 6.1.

f	Žíravé látky, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, jsou látkami třídy 6.1.

g   UN 1690 FOURID SODNÝ, UN 1812    UN 2505 FLUORID AMONNÝ    UN 2674 HEXAFUOROKŘEMIČITAN SODNÝ   UN 2856 HEXAFLUOROKŘEMIČITANY,J.N. jsou látkami třídy 6.1.

2.2.9	Třída 9	Různé nebezpečné látky a předměty

2.2.9.1	Kritéria

2.2.9.1.1	Pod pojem třídy 9 spadají látky a předměty, které během přepravy mohou vytvořit nebezpečí, které nespadá pod pojmy jiných tříd. 

2.2.9.1.2	Látky a předměty třídy 9 jsou rozděleny následovně :
	
M1	Látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví
	
M2	Látky a přístroje, které mohou v případě požáru vytvářet dioxiny

	M3	Látky, které uvolňují hořlavé páry

	M4	Lithiové baterie

	M5	Záchranné prostředky

	M6-M8	Látky ohrožující životní prostředí

		M6	Vodu znečišťující kapalné látky
		M7	Vodu znečišťující tuhé látky
		M8	Geneticky změněné mikroorganismy a organismy

	M9-M10	Zahřáté látky

		M9	Kapaliny
		M10	Tuhé látky

	M11	Jiné látky, které během přepravy vytvářejí nebezpečí a nespadají do vyjmenování jiných tříd 

	Definice a zařazení

2.2.9.1.3	Látky a předměty zařazené ke třídě 9 jsou uvedeny v kapitole 3.2 tabulce A. Zařazení jmenovitě neuvedeným látek a předmětů v kapitole 3.2 tabulce A v nebo pododdílu 2.2.9.3 k odpovídajícím položkám musí být provedeno v souladu s ustanoveními 2.2.9.1.4 až 2.2.9.1.14.

2.2.9.1.4	Látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví, zahrnují azbest a azbest obsahující směsi.

	Látky a přístroje, které v případě požáru mohou vytvářet dioxiny 

2.2.9.1.5	Látky a přístroje, které v případě požáru mohou vytvářet dioxiny, zahrnují polychlorované bifenyly (PCB) a terpentyly (PCT) a polyhalogenované bifenyly a tetrafenyly jakož  i směsi, které tyto látky obsahují, jakož i přístroje jako transformátory, kondensátory a hydraulické přístroje, které takové látky nebo směsi obsahují. 

	POZN.: Směsi s obsahem PCB nebo PCT nejvýše 50 mg/kg nepodléhají předpisům ADR.

	Látky, které vylučují hořlavé páry 

2.2.9.1.6	Látky, které vylučují hořlavé páry, zahrnují polymery, které obsahují hořlavé kapalné látky s bodem vzplanutí do 550 C.

	Lithiové baterie

2.2.9.1.7	Lithiové články a baterie mohou být do třídy 9 zařazeny, jestliže odpovídají požadavkům kapitoly 3.3 zvláštního předpisu 230. Nepodléhají předpisům ADR, jestliže odpovídají požadavkům v kapitole 3.3 zvláštního předpisu 188. Zařazovány jsou v souladu s postupem v oddíle 38.3 Příručky zkoušky a kritéria. 

	Záchranné prostředky

2.2.9.1.8	Záchranné prostředky zahrnují záchranné prostředky a díly automobilů, které odpovídají definicím v kapitole 3.3 zvláštního předpisu 235 nebo 296.

	Látky ohrožující životní prostředí 

2.2.9.1.9	Látky ohrožující životní prostředí zahrnují kapalné nebo tuhé látky znečišťující vodu, jakož i roztoky a směsi které takovéto látky obsahují (jako preparáty, přípravky a odpady), které nemohou být zařazeny k jiné třídě nebo jiným položkám v kapitole 3.2 tabulce A třídy 9. Zahrnují také geneticky změněné mikroorganismy a organismy. 

	Látky znečišťující vodu 

2.2.9.1.10	Látka zařazená jako látka vodu znečišťující k položkám UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,KAPALNÁ,J.N.  a UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ ,J.N. se provádí, jak je uvedeno v oddíle 2.3.5. Látky, které jsou již zařazeny jako látky ohrožující životní prostředí s UN čísly 3077 a 3082, jsou uvedeny v pododdíle 2.2.9.4

	Geneticky změněné mikroorganismy nebo organismy 

2.2.9.1.11	Geneticky změněné mikroorganismy jsou mikroorganismy, v nichž byl genetický materiál záměrně technickými metodami změněn takovým způsobem, ke kterému v přírodě nemůže dojít. Geneticky změněné mikroorganismy jsou ve smyslu třídy 9 takové, které pro lidi a zvířata nejsou nebezpečné, které ale mohou zvířata, rostliny, mikrobiologické látky a ekosystémy změnit způsobem, ke kterému v přírodě nemůže dojít. 

	POZN. 1: Geneticky změněné mikroorganismy, které jsou látkami způsobilými vyvolat nákazu jsou látkami třídy 6.2 UN-čísel 2814 a 2900.

POZN. 2: Geneticky změněné mikroorganismy, pro které bylo uděleno povolení k uvolnění do životního prostředí10, nepodléhají podmínkám této třídy. 
	POZN.	3: Živí obratlovci nebo bezobratlá zvířata nesmí být používáni k tomu, aby přenášeli geneticky změněné mikroorganismy, přiřazené třídě 9, ledaže by nemohli být přepravováni jiným způsobem. 

2.2.9.1.12	Geneticky změněné organismy, o kterých je známo nebo se dá předpokládat, že jsou nebezpečné pro životní prostředí, musí být přepravovány v souladu se stanovenými podmínkami příslušného  orgánu země původu. 

	Látky zahřáté 

2.2.9.1.13	Zahřáté látky zahrnují látky, které jsou přepravovány nebo podávány k přepravě v kapalném stavu při teplotě 1000 C nebo vyšší, při teplotě pod jejich bodem vzplanutí, pokud tyto mají bod vzplanutí,. Zahrnují také tuhé látky, které jsou přepravovány nebo podávány k přepravě při teplotě 2400 C nebo vyšší. 

	Jiné látky, které během přepravy vytvářejí nebezpečí a nespadají pod definici nějaké jiné třídy 

2.2.9.1.14	Dále jmenované různé látky, které nespadají pod definici jiné třídy, a jsou zařazeny ke třídě 9 :
	tuhá sloučenina amoniaku (čpavku s bodem vzplanutí pod 610 C
	méně nebezpečný dithioničitan
	velmi lehce prchavá kapalná látka
	látky vydávající škodlivé páry
	látky obsahující alergeny
	chemické testovací soupravy a výstroj první pomoci

	POZN.: Následující látky a předměty, uvedené v UN-modelových předpisech, nepodléhají ustanovením ADR :
	UN 1845 OXID UHLIČITÝ, TUHÝ (SUCHÝ LED),
	UN 2071 HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ,
	UN 2216 MOUČKA RYBÍ (ODPADY RYBÍ), STABILIZOVANÁ,
	UN 2807 LÁTKY MAGNETIZOVANÉ, 
	UN 3166 MOTORY SPALOVACÍ, také pokud jsou zabudovány v přístrojích nebo vozidlech 
UN 3171 VOZIDLO NA BATERIOVÝ POHON nebo UN 3171 PŘÍSTROJ NA BATERIOVÝ POHON
UN 3334 LÁTKA KAPALNÁ, KTERÁ PODLÉHÁ PŘEDPISUM PLATNÝM PRO LETECKOU PŘEPRAVU, J.N. 
UN 3335 LÁTKA TUHÁ, KTERÁ PODLÉHÁ PŘEDPISUM PLATNÝM PRO LETECKOU PŘEPRAVU, J.N. 

	Přiřazení k obalovým skupinám 

2.2.9.1.15	K obalovým skupinám jsou látky a předměty třídy 9 uvedené v kapitole 3.2 tabulce A zařazeny na základě jejich stupně nebezpečnosti následovně:

	Obalová skupina II :		Látky se středním nebezpečím 
	Obalová skupina III :		Látky s malým nebezpečím

2.2.9.2	K přepravě nepřipuštěné látky a předměty 

	Následující látky a předměty nejsou k přepravě připuštěny :

- 	Lithiové baterie, které neodpovídají podmínkám kapitoly 3.3 zvláštních ustanovení 188, 230, 287 a/nebo 636;

- 	Nevyčištěné prázdné zadržovací jímky (zadržovací vany) pro přístroje jakož i transformátory a kondenzátory a hydraulické přístroje, které obsahují látky UN-čísel 2315, 3151 nebo 3152.

2.2.9.3	Seznam hromadných pojmenování 

Vedlejší nebezpečí	Klasifi-kační kód	UN- číslo	Pojmenování látek nebo předmětů	

Látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví 	M1	2212	AZBEST MODRÝ (Krokydolit)	
		2212	AZBEST MODRÝ ( Amosit, Mysorit)	
		2590	AZBEST BÍLÝ (Chrysotil, Antofylit, Termolit)	
					
			2315	BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ	
Látky a přístroje, které v případě ohně mohou vytvářet dioxiny 	M2	3151	BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo	
		3151	TERFENTYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ	
		3152	BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo	
			3152	TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ 	
					
			2211	KULIČKY ZPĚNOVATELNÉ, POLYMEROVÉ, vydávající hořlavé páry 	
Látky vydávající hořlavé	M3	3314	SMĚS PLASTŮ LISOVANÁ	
páry					
			3090	BATERIE LITHIOVÉ	
Baterie lithiové	M4	3091	BATERIE LITHIOVÉ OBSAŽENÉ v ZAŘÍZENÍCH nebo 	
			3091	BATERIE LITHIOVÉ, BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI	
					
			2990	PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, SAMONAFUKOVACÍ, jako letecké skluzavky, letecké zařízení pro přežití a mořské záchranné vybavení 	
Prostředky záchranné 	M5	3072	PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, NE SAMONAFUKOVACÍ	
			3268	VYVÍJEČE PLYNŮ PRO AUTOMATICKÉ NAFUKOVACÍ BEZPEČNOSTNÍ VAKY AUTOMOBILŮ (ARBAG-GENERÁTORY), pyrotechnické nebo 	
			3268	MODULY AUTOMATICKÝCH NAFUKOVACÍCH BEZPEČNOSTNÍCH VAKŮ AUTOMOBILŮ (AIRBAG-MODULY), pyrotechnické nebo 	
			3268	NAPÍNAČE PÁSŮ, pyrotechnické 	
					
		kapalná M6	3082	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.	
	vodu				
	znečiš-ťující	 tuhá látka	  M7	3077	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. 	
						
Látky ohrožující životní prostředí					
	geneticky změněné mikroorganismy a organismy           M 8			
				
		3245	MIKROORGANISMY, GENETICKY ZMĚNĚNÉ	
				
			3257	LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, J.N., na 100 nebo vyšší, u látek s bodem vzplanutí pod svým bodem vzplanutí (včetně roztaveného kovu, roztavené soli, atd.) 	
		kapalné M9			
Zahřáté látky 				
		 tuhé látky	3258	ZAHŘÁTÉ TUHÉ LÁTKY, J.N. na 2400 C nebo vyšší	
		M10			
					
			1841	1- AMINOETHANOL	
Jiné látky, které během přepravy vytvoří nebezpečí a nespadají pod definici jiné třídy 		1931	DITHIONIČITAN ZINEČNATÝ	
		1941	DIBROMDIFLUORMETHAN (Difluordibrommethan)	
		1990	BENZALDEHYD	
		2969	SADA RICINOVÁ nebo	
	          M11	2969	MOUČKA RICINOVÁ nebo	
		2969	KOLÁČ RICINOVÝ nebo	
		2969	VLOČKY RICINOVÉ	
		3316	SOUPRAVA TESTOVACÍ nebo	
			3316	ZAŘÍZENÍ PRVNÍ POMOCI	

2.2.9.4	Látky klasifikované jako látky ohrožující životní prostředí, které nespadají pod jinou třídu ani pod položky třídy 9 s výjimkou položek UN-čísel 3077 a 3082

UN 3082	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. vodu znečišťující, kapalná
	Alkohol C6 - C17 (sekundární) póly (3-6) ethoxylát
	Alkohol C12 - C15 póly (1-3) ethoxylát
	Alkohol C13 - C15 póly (1-6) ethoxylát
	Alfa-methrin
	Butylbenzylftalát
	Chlorované parafiny (C10 - C13)
	1-Chloroktan
	Kresyldifenylfosfát
	Cyfluthrin
	Decylacrylát
	Di-n-butylftalát
	1,6-Dichlorhexan
	Diisopropylbenzeny
	Isodecylakrylát
	Isodecyldifenylfosfát
	Isooktylnitrát
	Malathion
	Resmethrin
	Triarylfosfáty
	Trikresylfosfáty
	Triethylbenzen
	Trixylenylfosfát

UN 3077	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ J.N., vodu znečišťující, tuhá
	Chlorhexidin
	Chlorované parafiny (C10 - C13)
	p-Dichlorbenzen
	Difenyl
	Difenylether
	Fenbutatinoxid
	Chlorid rtuťový (Kalomel)
	Tributylfosfát cínu
	Bromid zinečnatý