Kapitola 6.5

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)

6.5.1		Všeobecné požadavky na všechny typy IBC
6.5.1.1		Rozsah

6.5.1.1.1	Požadavky této kapitoly se vztahují na velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), jejichž používání je výslovně schváleno pro přepravu určitých nebezpečných věcí podle pokynů pro balení uvedených ve sloupci (8) kapitoly 3.2. Přemístitelné cisterny, nádržkové kontejnery, které odpovídají požadavkům kapitoly 6.7, se nepovažují za IBC. IBC, které splňují požadavky této kapitoly, se pro účely ADR nepovažují za kontejnery. 

6.5.1.1.2	IBC a jejich provozní výstroj neodpovídající přesně těmto požadavkům, ale mající přijatelné alternativy, mohou být příslušným orgánem považovány za přijatelné pro schválení. Kromě toho se zřetelem k pokroku vědy a techniky může být používání alternativních uspořádání, která nabízejí nejméně stejnou bezpečnost používání s hlediska snášenlivosti s vlastnostmi přepravovaných látek  a stejnou nebo vyšší odolnost  proti  nárazu, zatížení a ohni, povoleno příslušným orgánem. 

6.5.1.1.3	Konstrukce, výstroj, zkoušení, označování a provoz IBC musí být uznány příslušným orgánem země, ve které byla IBC schválena. 
6.5.1.2		(Vyhrazeno)
6.5.1.3		(Vyhrazeno)
6.5.1.4		Kódovací systém pro označení IBC

6.5.1.4.1	Kód tvoří dvě arabské číslice, jak je uvedeno v odstavci a), za nimiž následuje(í) písmeno(a) uvedené(á) v odstavci b), následované, pokud je to stanoveno v jednotlivých oddílech, arabskou číslicí označující kategorii IBC. 

(a)
Typ | Pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované | Pro kapaliny
| samospádem | pod tlakem  vyšším než  10 kPa (0,1 bar) |
Tuhý  Flexibilní | 11 13 | 21 - | 31 -
(b) 	Materiály
		A.   Ocel (všechny typy a povrchové úpravy)
		B.   Hliník		
		C.   Přírodní dřevo
		D.   Překližka
		F.   Dřevovláknité materiály
		G.   Lepenka
		H.   Plast
		L.   Textilní tkaniny
		M.   Papír, vícevrstvý
		N.   Kov (mimo ocel a hliník)

6.5.1.4.2	Pro kombinované IBC musí být použity následně v druhém pořadí  kódu dvě velká písmena latinské abecedy.  První udává materiál vnitřní nádoby IBC a druhá vnějšího obalu IBC.

6.5.1.4.3	Dále jsou uvedeny typy a kódy IBC:

Materiál | Kategorie | Kód | Pododdíl
Kov
A.  Ocel | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem pro kapaliny | 11A  21A 31A | 6.5.3.1
B.  Hliník | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem pro kapaliny | 11B  21B 31B |
N. Ostatní kovy | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem  pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem pro kapaliny | 11N  21N 31N |
Flexibilní
H.  Plasty | tkané plasty bez povlaku nebo vyložení tkané plasty s povlakem tkané plasty s vyložením tkané plasty s povlakem a s vyložením plastová fólie | 13H1 13H2 13H3 13H4 13H5 | 6.5.3.2
L.  Textilní tkanina | bez povlaku nebo vyložení s povlakem s vyložením s povlakem a s vyložením | 13L1 13L2 13L3 13L4 |
M.  Papír | vícevrstvý vícevrstvý, odolný vodě | 13M1 13M2 |
H.  Tuhé plasty | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, vybavené provozní výstrojí pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, samonosné pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem, vybavené provozní výstrojí pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem, samonosné pro kapaliny, vybavené provozní výstrojí pro kapaliny, samonosné | 11H1  11H2  21H1  21H2 31H1 31H2 | 6.5.3.3
HZ. Kombinace    s vnitřní nádobou  z plastů ^a | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem,  s nádobou z tuhého plastu pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, s nádobou z flexibilního plastu pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem, s nádobou z tuhého plastu pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem, s nádobou z flexibilního plastu pro kapaliny, s nádobou z tuhého plastu pro kapaliny, s nádobou flexibilního plastu | 11HZ1   11HZ2  21HZ1  21HZ2 31HZ1 31HZ2 | 6.5.3.4
G.  Lepenka | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem | 11G | 6.5.3.5
Dřevo
C.  Přírodní             dřevo | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, s vnitřním vyložením | 11C | 6.5.3.6
D.  Překližka | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, s vnitřním vyložením | 11D |
F. Dřevovláknité     materiály | pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, s vnitřním vyložením | 11F |

^a	Tento kód musí být doplněn nahrazením písmena Z velkým písmenem podle 6.5.1.4.1 b) označujícím použitý materiál pro vnější obal.

6.5.1.4.4	Písmeno „W“ může být uvedeno za kódem IBC. Písmeno „W“ označuje, že   IBC, ačkoli je stejného typu uvedeného kódem, je vyrobena podle specifikace odlišné uvedené v 6.5.3 a je považována za rovnocennou podle požadavků uvedených v 6.5.1.1.2.

6.5.1.5		Požadavky na konstrukci

6.5.1.5.1	IBC musí být odolné proti poškozením, způsobeným okolním  prostředím nebo musí být proti nim vhodným způsobem  chráněny.

6.5.1.5.2	IBC musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby nemohlo dojít  k úniku obsahu při normálních podmínkách přepravy, včetně  účinku vibrací nebo změn teploty, vlhkosti nebo tlaku.

6.5.1.5.3	IBC a jejich uzávěry musí být zhotoveny z materiálů,  snášenlivých s plněnými látkami nebo být zevnitř  chráněny, aby nenastalo nebezpečí:
	(a)	že budou napadeny obsahem takovým způsobem, který by  jejich použití  učinil  rizikovým;

	(b) 	že dojde k reakci nebo rozkladu obsahu popř. k vytvoření zdraví škodlivých nebo nebezpečných sloučenin  působením obsahu na materiály IBC.

6.5.1.5.4	Byla-li použita těsnění, musí být z materiálu, který  nemůže být napaden látkami přepravovanými v IBC.

6.5.1.5.5	Veškerá provozní výstroj musí být umístěna nebo chráněna  tak, aby riziko úniku přepravovaných látek z důvodu jeho  poškození při manipulaci a přepravě bylo sníženo na  nejmenší možnou míru.

6.5.1.5.6	IBC, jejich příslušenství, provozní výstroj a konstrukční  vybavení musí být uzpůsobeny tak, aby odolávaly beze  ztráty obsahu vnitřnímu tlaku plněné látky a normálnímu  namáhání při manipulaci a přepravě. IBC určené ke  stohování musí být pro tento účel konstrukčně přizpůsobeny. Zvedací a fixační zařízení na IBC musí mít dostatečnou pevnost, aby odolaly normálním podmínkám  manipulace a přepravy bez podstatné deformace nebo  poruchy; musí být umístěny tak, aby v žádné části IBC  nevznikalo nadměrné namáhání.

6.5.1.5.7	Je-li IBC tvořena tělesem nádoby uvnitř rámu, musí být  konstruována tak, aby:

	(a)	těleso nádoby nedrhlo o rám nebo nedocházelo ke tření,  které by způsobovalo materiální škody na tělese nádoby,

	(b)	těleso nádoby zůstávalo stále zajištěno v rámu,

	(c)	části výstroje byly upevněny tak, aby nemohly být  poškozeny, jestliže spojení mezi tělesem nádoby a rámem  umožňují rozpínání nebo vzájemný posun.

6.5.1.5.8	Je-li IBC vybavena spodním vypouštěcím ventilem, musí být  zajistitelný v uzavřené poloze a celý vyprazdňovací  systém musí být vhodným způsobem chráněn proti poškození.  Ventily s pákovými uzávěry musí být chráněny proti náhodnému otevření, přičemž musí být otevřená a uzavřená  poloha lehce zjistitelná. U IBC obsahujících kapalné  látky musí být též dodatkové zařízení k utěsnění  výpustního otvoru, např. slepá příruba nebo stejně účinné  zařízení.

6.5.1.5.9	Každá IBC musí být podrobena  s úspěchem odpovídajícím zkouškám.

6.5.1.6		Zkoušení, certifikace a prohlídka

6.5.1.6.1	Zajištění kvality: IBC musí být vyrobeny a vyzkoušeny podle programu zajištění kvality, který je uznáván příslušným orgánem, aby bylo zajištěno, že každá vyrobená IBC splňuje požadavky této kapitoly.

6.5.1.6.2	Zkušební požadavky: IBC musí být podrobeny zkouškám konstrukčního typu a, pokud se na ně vztahují, prvním a periodickým zkouškám podle 6.5.4.14.
6.5.1.6.3	Certifikace: Se zřetelem osvědčení a označení (jak je uvedeno v 6.5.2.) musí být vydán protokol, že konstrukční typ, včetně jeho výstroje, splňuje konstrukční požadavky. 

6.5.1.6.4	Prohlídka: Každá kovová, z tuhého plastu a kombinovaná IBC musí být podrobena prohlídce, aby bylo vyhověno požadavkům příslušného orgánu.

	(a)	Před uvedením do provozu a potom v intervalech nepřekračujících pět let z hlediska:  

(i)	shodnosti s konstrukčním typem, včetně označení;

			(ii)	vnitřních a vnějších podmínek;

			(iii)	provozuschopnosti provozní výstroje.

	Pokud je tepelná izolace, je třeba ji sejmout pouze v nezbytné míře pro přezkoušení tělesa IBC. 

		(b)	V intervalech nejvýše dvou a půl let z hlediska:

			(i)	vnějších podmínek;
		
			(ii)	provozuschopnosti provozní výstroje.
	 
	Pokud je tepelná izolace, je třeba ji sejmout pouze v nezbytné míře pro přezkoušení tělesa IBC. 

	Zpráva o každé prohlídce musí být uložena držitelem nejméně do doby příští prohlídky.

6.5.1.6.5	Pokud je konstrukce IBC poškozena následkem nárazu (např. při nehodě) nebo z jiné příčiny, musí být opravena a potom podrobena úplné zkoušce a prohlídce, jak je uvedeno v 6.5.4.14.3 a 6.5.1.6.4 (a).

6.5.1.6.6	Příslušný orgán může kdykoli požádat o přezkoušení zkouškami v souladu s touto kapitolou, že IBC splňuje požadavky zkoušek konstrukčního typu.
 
6.5.2		Označení
6.5.2.1		Základní označení

6.5.2.1.1        Každá   IBC  vyrobená  a  určená  pro  používání  podle   RID  musí mít označení, které  je trvalé, čitelné a umístěné tak, aby bylo zřetelně viditelné. Písmena, číslice a symboly  musí být nejméně 12 mm vysoké a musí uvádět:

(a)	Symbol OSN pro obaly       
                 U kovových IBC, na kterých se označení provádí vyražením, smějí být použita místo symbolu písmena UN;
			(b)	Kód udávající typ IBC podle 6.5.1.4;

(c)	Velká písmena,  která udávají skupinu(y) obalů, pro kterou(é) je konstrukční typ schválen:
			(i)	X   pro obalové skupiny I, II a III (IBC pouze pro tuhé látky)	
			(ii)	Y   pro obalové skupiny II a III;
			(iii)	Z   pouze pro obalovou skupinu III; 

			(d)	Měsíc a rok (vždy poslední dvě číslice) výroby.

(e)	Stát oprávněný k umístění značky; uvedený rozlišovací značkou pro motorová vozidla v mezinárodní dopravě ^1;

	(f)	Jméno nebo značka výrobce nebo jiné označení IBC podle ustanovení příslušného orgánu;

	(g)	Zkušební zatížení při zkoušce stohováním v kg. Číslicí  „0“ musí být označena IBC, která není konstruována pro  stohování;

	(h)	Nejvyšší hmotnost brutto v kg, nebo u flexibilní IBC  nejvyšší hmotnost nákladu v kg.

	Shora předepsané základní označení musí být vyznačeno v pořadí pododstavců uvedených níže. Označení podle  6.5.2.2, jakož i všechna další označení schválená  příslušným orgánem, je nutno umístit tak, aby jednotlivé části označení byly snadno zjistitelné. 

| 11A/Y/0289 NL/Mulder 007/5500/1500 | Kovové IBC z oceli pro přepravu tuhých látek, které se vyprazdňují např. samospádem pro obalové skupiny I a II, vyrobená v únoru 1989, schválená v Nizozemsku, vyrobená firmou Mulder podle konstrukčního typu, pro který příslušný orgán přidělil kód 007, použité zatížení přo zkoušce stohováním v kg, nejvyšší hmotnost brutto v kg.
| 13H3/Z/0389 F/Meunier 1713/0/1500 | Flexibiní IBCpro přepravu tuhých látek, které se vyprazdňují např. samospádem, vyrobená z plastové tkaniny s vyložení, neurčené pro stohování.
| 31H1/Y/0489 GB/9099/10800/1200 | IBC z tuhého plastu pro přepravu kapalných látek a vyrobená z plastu s konstrukčním vybavením, které odolává zatížení stohováním.
| 31HA1/Y/0591 D/Müller/1683/10800/1200 | Kombinovaná-IBC pro přepravu kapalin s vnitřní nádobou z tuhého plastu s vnějším obalem z oceli.
| 11C/X/0193 S/Aurigny/9876/3000/910 | IBC z přírodního dřeva pro přepravu tuhých látek s vnitřním vyložením schválená pro tuhé látky obalové skupiny I.
6.5.2.2		Doplňkové označení

6.5.2.2.1       Každá IBC musí mít označení požadované v 6.5.2.1 a kromě toho následující informace, které mohou být uvedeny na korozi odolném štítku trvale připevněném na místě snadno dostupném pro kontrolu.

| Kategorie IBC
Doplňkové označení | Kovové | Z tuhého plastu | Kombino-vané | Lepenko-vé | Dřevěné
Vnitřní objem v litrech ^a při 20 ^oC | X | X | X | |
Vlastní hmotnost v kg ^a | X | X | X | X | X
Zkušební (pře)tlak v kPa nebo barech ^a, pokud se na něj vztahuje | | X | X | |
Nejvýše přípustný plnící/vyprazdňovací tlak v kPa nebo barech ^a, pokud se na něj vztahuje | X | X | X | |
Materiál tělesa a jeho minimální tloušťka v mm | X | | | |
Datum poslední zkoušky těsnosti, pokud se na ně vztahuje (měsíc a rok) | X | X | X | |
Datum poslední prohlídky (měsíc a rok) | X | X | X | |
Číslo výrobní série | X | | | |

^a	Používaná jednotka musí být uvedena.

6.5.2.2.2	Kromě označení uvedených v 6.5.2.1 flexibilní IBC mohou mít piktogram označující doporučené zdvihací metody.

6.5.2.2.3	Vnitřní nádoba kombinovaných IBC musí být označena nejméně těmito údaji:

(a)	Jméno nebo symbol výrobce a jiné identifikační údaje IBC stanovené příslušným orgánem, jak je uvedeno v 6.5.2.1.1 f);

(b)	Datum výroby, jak je uvedeno v 6.5.2.1.1 (d);

(c)	Rozlišovací značku státu  oprávněného k umístění značky, jak je uvedeno v 6.5.2.1.1 (e).

6.5.2.2.4	Pokud jsou kombinované IBC konstruovány takovým způsobem, že vnější povlak je určen pro sejmutí při přepravě prázdných IBC (takové jako zpětná přeprava IBC pro opětovné použití původním odesilatelem), každá z částí určených pro sejmutí, když je  takto sejmuta, musí být označena měsícem a rokem výroby a jménem nebo symbolem výrobce a dalšími identifikačními údaji IBC stanovenými příslušným orgánem (6.5.2.1.1(f)).

6.5.2.3		Shodnost s konstrukčním typem

	Označení uvádí, že IBC odpovídají uspokojivě zkoušenému konstrukčnímu typu a že požadavky uvedené v osvědčení byly splněny.

6.5.3		Zvláštní požadavky na IBC

6.5.3.1		Zvláštní požadavky na kovové IBC

6.5.3.1.1	Tyto požadavky se vztahují na kovové IBC určené pro přepravu tuhých látek a kapalin. Existují tři kategorie kovových IBC:

(a) 	IBC pro tuhé látky, které jsou plněny a vyprazdňovány samospádem (11A, 11B, 11N);

(b)	IBC pro tuhé látky,  které jsou plněny a vyprazdňovány přetlakem větším než 10 kPa  (0,1 baru) (21A, 21B, 21N); a
		
(c)	IBC pro kapaliny (31A, 31B, 31N).

6.5.3.1.2	Tělesa nádoby musí být zhotovena z vhodných tvárných kovových materiálů, jejichž svařitelnost je plně prokázána. Svary musí být provedeny odborně a musí poskytovat dokonalou bezpečnost. Musí se brát v úvahu provedení pro nízkou teplotu, pokud je to vhodné.

6.5.3.1.3	Musí se dbát na to, aby se zabránilo poškození galvanickým účinkem, vyvolaným těsným stykem různých kovů.

6.5.3.1.4	IBC z hliníku pro přepravu hořlavých kapalných látek nesmějí mít žádné  pohyblivé části, jako víka, uzávěry atd., z nechráněné  rezavějící oceli, které by mohly vyvolat nebezpečnou  reakci při styku s hliníkem třením nebo nárazem.

6.5.3.1.5	Kovové IBC musí být zhotoveny z kovů vyhovujících těmto požadavkům:

(a)     u oceli nesmí prodloužení po přetržení v procentech  činit méně než
  s absolutním minimem 20%
         kde Rm = zaručená minimální pevnost v tahu použité  oceli v N/mm^2.
(b) 	u hliníku a jeho slitin nesmí prodloužení po  přetržení v procentech činit méně než  
 s absolutním minimem 8%
Zkušební vzorky použité pro stanovení prodloužení po  přetržení musí být odebrány kolmo ke směru válcování  a být upevněny tak, aby
				L_o = 5 d  	nebo
				L_o = 5,65  ,
kde:   	L_o   = měřená délka zkušebního vzorku před zkouškou
		            	d  = průměr
				A  = plocha průřezu zkušebního vzorku

6.5.3.1.6	Nejmenší tloušťka stěny

(a)	u referenční oceli se součinem Rm x Ao = 10 000 nesmí tloušťka stěn činit méně než:

Vnitřní objem  (C) v litrech | Tloušťka stěny (T) v mm
| Typy 11A, 11B, 11N | Typy 21A, 21B, 21N,          31A, 31B, 31N
| Nechráněná | Chráněná | Nechráněná | Chráněná
C  1000
1000< C  2000
2000< C  3000 2,0 T = C/2000 + 1,5 T = C/2000 + 1,51,5 T = C/2000 +1,0 T = C/2000 +1,02,5 T = C/2000 +2,0 T = C/2000 +1,02,0 T = C/2000 +1,5 T = C/2000 +1,5 | | | |

kde:A_o =minimální prodloužení (v procentech) použité referenční oceli při přetržení při namáhání v tahu (viz 6.5.3.1.5); 
	
			(b)	u jiných kovů než u referenční oceli  uvedené pod bodem (a) se nejmenší tloušťka stěny vypočítá podle tohoto vzorce:

kde e_1=  požadovaná ekvivalentní tloušťka stěny použitého kovu (v mm);
e_o = požadovaná nejmenší tloušťka stěny pro  referenční ocel (v mm); 
Rm_1= zaručená minimální pevnost v tahu použitého kovu (v N/mm^2) (viz (c))
A_1 = minimální prodloužení (v procentech) použitého kovu při přetržení při  namáhání v tahu (viz 6.5.3.1.5).

Tloušťka stěny však v žádném případě nesmí činit méně než 1,5 mm.
	(c)	Pro účely výpočtu uvedeného v odstavci e) zaručená  minimální pevnost v tahu použitého kovu (Rm_1) _musí _mít _minimální _hodnotu _podle _národních _a _mezinárodních _materiálových _norem. _Avšak _pro _austenitické _oceli _stanovená _hodnota _pro _Rm _může _být _zvýšena _až _o _15 _%, _jestliže _je _v _materiálovém _kontrolním _osvědčení _ověřena _vyšší _hodnota. _Pokud _neexistuje _žádná _materiálová _norma _pro _dotyčný _materiál, _hodnota _Rm _musí _být _minimální  _hodnotou _ověřenou _v _materiálovém _kontrolním _osvědčení. 

6.5.3.1.7	Zařízení pro vyrovnávání tlaku: IBC určené k přepravě kapalných látek musí umožňovat  odvádění dostatečného množství par, aby tím bylo  zajištěno, že při působení ohně nedojde k prasknutí  tělesa nádoby. Toho může být dosaženo běžnými zařízeními  pro vyrovnání tlaku nebo jinými konstrukčními prostředky. Tlak, uvádějící tato zařízení do činnosti (spouštěcí  tlak), nesmí být vyšší než 65 kPa (0,65 bar) a ne nižší  než zjištěný celkový přetlak v IBC (tzn. tenze par plněné látky plus parciální tlak vzduchu nebo jiných inertních plynů zmenšený o 100 kPa (1 bar) zjištěný na základě  nejvyššího stupně plnění při 55 ^oC uvedeného v 4.1.1.4. Potřebná zařízení pro zajištění vyrovnání tlaku  musí být umístěna v části nádoby, kde zůstává plynná  fáze.

6.5.3.2 	Zvláštní ustanovení pro flexibilní IBC

6.5.3.2.1	Tyto požadavky se vztahují na flexibilní IBC těchto typů:
		 13H1 	 plastová tkanina bez vnitřního povlaku nebo vnitřního vyložení
		 13H2	 plastová tkanina s vnitřním povlakem
		 13H3   plastová tkanina s vnitřním vyložením
		 13H4   plastová tkanina s vnitřním povlakem a vnitřním  vyložením
		 13H5   plastová fólie
		 13L1   textilní tkanina bez vnitřního povlaku nebo  vnitřního vyložení
		 13L2   textilní tkanina s vnitřním povlakem
		 13L3   textilní tkanina s vnitřním vyložením
		 13L4   textilní tkanina s vnitřním povlakem a vnitřním  vyložením
		 13M1  papír, vícevrstvý
		 13M2  papír, vícevrstvý, odolný proti vodě
		
		 Flexibilní IBC jsou určeny pouze pro přepravu tuhých látek. 

6.5.3.2.2	Tělesa nádob musí být zhotovena z vhodných materiálů.  Pevnost materiálu a konstrukce flexibilní IBC musí být  přizpůsobena vnitřnímu objemu flexibilní IBC a jejímu  předpokládanému použití.

6.5.3.2.3	Všechny materiály použité při výrobě flexibilních IBC  typu 13M1 a 13M2 si musí po úplném ponoření do vody po  dobu nejméně 24 hodin zachovat ještě nejméně 85 %  pevnosti v tahu, měřené původně po vyrovnané klimatizaci materiálu při relativní vlhkosti rovnající se nebo menší  než 67 %.

6.5.3.2.4	Švy nebo spoje musí být tvořeny šitím, tmelením za tepla,. lepením nebo jiným rovnocenným postupem. Všechny konce  šitých spojů musí být zajištěny.

6.5.3.2.5	Flexibilní IBC musí mít dostatečnou odolnost proti  stárnutí a poklesu pevnosti, způsobené ultrafialovými paprsky, klimatickými podmínkami nebo plněnými látkami,  aby byly vhodné pro předpokládané použití.

6.5.3.2.6	U flexibilních IBC z plastu, které musí být chráněny  proti ultrafialovému záření, musí být tato ochrana  provedena přidáním sazí nebo jiných vhodných pigmentů  nebo inhibitorů. Tyto přísady musí být snášenlivé  s obsahem a musí si zachovat svoji účinnost po celou dobu  životnosti nádoby. Při použití sazí, pigmentů nebo  inhibitorů, které se liší od těch, které byly použity pro  výrobu zkoušeného konstrukčního typu, může být od opakování zkoušek upuštěno, nebude-li mít změněný obsah  sazí, pigmentů nebo inhibitorů nepříznivý vliv na  fyzikální vlastnosti konstrukčního materiálu.

6.5.3.2.7	Aby se zlepšila odolnost proti stárnutí nebo pro jiné  účely, mohou být k materiálu tělesa nádoby přimíseny  přísady za předpokladu, že tyto přísady nebudou mít nepříznivý vliv na fyzikální nebo chemické vlastnosti  materiálu.

6.5.3.2.8	Při výrobě těles IBC nesmí být použit materiál z již  použitých nádob. Zbytky při výrobě nebo odpady ze  stejného výrobního procesu však smějí být použity. Toto  však nemá vyloučit opětné použití jednotlivých částí,  jako např. upevňovacích částí a podstavců palet za  předpokladu, že tyto části nebyly při svém předchozím  použití žádným způsobem poškozeny.

6.5.3.2.9	V naplněném stavu nesmí poměr výšky k šířce činit více  než 2:1.

6.5.3.2.10	Vnitřní vyložení musí být zhotoveno z vhodného materiálu. Pevnost použitého materiálu a konstrukce vnitřního vyložení musí být přiměřená vnitřnímu objemu IBC a předpokládanému použití. Spoje a uzávěry musejí být prachotěsné a schopné odolat tlaku a nárazům, které vznikají za normálních podmínek manipulace a přepravy.
                                                              
6.5.3.3	Zvláštní ustanovení pro IBC z tuhých plastů

6.5.3.3.1	Tyto požadavky se vztahují na IBC z tuhých plastů pro přepravu tuhých látek nebo kapalin. IBC jsou těchto  typů:

11H1  opatřené konstrukční výstrojí (rámem) odolávající plnému zatížení při stohování,  pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované  samospádem
11H2     samonosné,  pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem
21H1  opatřené konstrukční výstrojí (rámem) odolávající plnému zatížení při stohování, pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem
21H2     samonosné,  pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem
31H1  opatřené konstrukční výstrojí (rámem) odolávající plnému zatížení při stohování,  pro kapaliny.
31H2     samonosné, pro kapaliny.

6.5.3.3.2	Těleso nádoby musí být zhotoveno z vhodného plastu známé  specifikace. Pevnost materiálu a konstrukce musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu IBC a jejímu předpokládanému použití. Materiál musí být přiměřeným  způsobem odolný proti stárnutí a ovlivnění plněnými  látkami a popřípadě také odolávat ultrafialovým paprskům. Musí se brát v úvahu provedení pro nízkou teplotu, pokud je to vhodné. Prostupnost přepravované ložené látky nesmí za normálních přepravních podmínek představovat žádné nebezpečí.

6.5.3.3.3	Je-li nutná ochrana proti ultrafialovým paprskům, musí se provést přidáním sazí nebo jiných vhodných pigmentů nebo inhibitorů. Tyto přísady musí být snášenlivé s obsahem  a musí si zachovat svoji účinnost po celou dobu  životnosti tělesa nádoby. Při použití sazí, pigmentů nebo  inhibitorů, které se liší od těch, které byly použity pro  výrobu zkoušeného konstrukčního typu, může být od opakování zkoušek upuštěno, nebude-li mít změněný obsah sazí, pigmentů nebo inhibitorů nepříznivý vliv na fyzikální vlastnosti materiálu.

6.5.3.3.4	Pro zlepšení odolnosti proti stárnutí nebo pro jiné  účely mohou být k materiálu tělesa nádoby přimíseny  přísady za předpokladu, že tyto přísady nebudou mít nepříznivý vliv na fyzikální nebo chemické vlastnosti  materiálu.

6.5.3.3.5	Pro výrobu IBC z tuhého plastu nesmí být použit materiál z již použitých nádob. Zbytky při výrobě nebo odpady ze stejného výrobního procesu však smějí být použity.

6.5.3.3.6	Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být instalováno na každou IBC určenou pro přepravu kapalin a musí umožňovat  odvádění dostatečného množství par z tělesa IBC, aby se tím zabránilo  jeho prasknutí, jestliže je vystavena vyššímu tlaku, než je tlak, jímž byla hydraulicky zkoušena, Toho může být dosaženo běžnými zařízeními pro vyrovnání tlaku nebo jinými konstrukčními prostředky. Spouštěcí tlak nesmí být vyšší než tlak používaný pro hydraulickou tlakovou zkoušku.  

6.5.3.4		Zvláštní ustanovení pro kombinované IBC s vnitřní nádobou z plastu

6.5.3.4.1	Tyto požadavky se vztahují na kombinované IBC k pro přepravu tuhých látek nebo kapalin těchto typů:

11HZ1	kombinované IBC s vnitřní nádobou z tuhého plastu, pro tuhé látky  plněné a vyprazdňované  samospádem 
11HZ2	kombinované IBC s vnitřní nádobou z flexibilního plastu, pro tuhé látky plněné a vyprazdňované  samospádem 
21HZ1	kombinované IBC s vnitřní nádobou z tuhého plastu, pro tuhé  látky  plněné a vyprazdňované  pod tlakem
21HZ2	kombinované IBC s vnitřní nádobou z flexibilního plastu, pro tuhé látky plněné a vyprazdňované pod tlakem
31HZ1   kombinované  IBC  s vnitřní    nádobou  z  tuhého   plastu,  pro kapaliny
31HZ2	kombinované IBC s vnitřní nádobou z flexibilního plastu, pro kapaliny.

	Tento kód musí být upraven nahrazením písmene Z velkým písmenem podle 6.5.1.4.1 b) k vyznačení druhu materiálu vnějšího obalu.

6.5.3.4.2	Vnitřní nádoba není bez svého vnějšího obalu určena k tomu, aby vykonávala obalovou funkci. „Tuhá“ vnitřní nádoba je nádoba, které zůstává její tvar, pokud je prázdná s umístěnými uzávěry a bez podpory vnějšího obalu. Jakákoli vnitřní nádoba, pokud není „tuhá“, je považována za „flexibilní“.

6.5.3.4.3        Vnější obal sestává zpravidla z tuhého  materiálu formovaného  tak,  aby chránil vnitřní nádobu před  fyzickým poškozením při manipulaci a přepravě, avšak  není určen k tomu, aby zastával funkci obalu. Pokud je to vhodné, je jím základní paleta.

6.5.3.4.4	Kombinovanou IBC s úplným vnějším obalem je nutno konstruovat tak, aby bylo možno snadno posoudit stav vnitřní nádoby ve spojení se zkouškami těsnosti  a hydraulickými zkouškami.

6.5.3.4.5	Nejvyšší vnitřní objem IBC typu 31HZ2 smí být nejvýše 1250 litrů.

6.5.3.4.6	Vnitřní nádoba musí být vyrobena z vhodného plastu známé  specifikace. Pevnost materiálu a konstrukce musí být  přizpůsobeny vnitřnímu objemu IBC a jejímu předpokládanému použití. Materiál musí být přiměřeným  způsobem odolný proti stárnutí a ovlivnění plněnými  látkami a popřípadě také odolávat ultrafialovým paprskům. Musí se brát v úvahu provedení pro nízkou teplotu, pokud je to vhodné. Prostupnost přepravované ložené látky nesmí za normálních  přepravních podmínek představovat žádné nebezpečí.

6.5.3.4.7	Je-li nutná ochrana proti ultrafialovým paprskům, musí se provést přidáním sazí nebo jiných vhodných pigmentů nebo  inhibitorů. Tyto přísady musí být snášenlivé s obsahem a musí si zachovat svoji účinnost po celou dobu  životnosti tělesa nádoby. Při použití sazí, pigmentů nebo  inhibitorů, které se liší od těch, které byly použity pro výrobu zkoušeného konstrukčního typu, může být od opakování zkoušek upuštěno, nebude-li mít změněný obsah  sazí, pigmentů nebo inhibitorů nepříznivý vliv na  fyzikální vlastnosti materiálu.
6.5.3.4.8	Pro zlepšení odolnosti proti stárnutí nebo pro jiné  účely mohou být k materiálu tělesa nádoby přimíseny  přísady za předpokladu, že tyto přísady nebudou mít nepříznivý vliv na fyzikální nebo chemické vlastnosti  materiálu.
6.5.3.4.9	Pro výrobu vnitřních nádob nesmí být použit materiál z již použitých nádob. Zbytky při výrobě nebo odpady ze stejného výrobního procesu však smějí být použity.

6.5.3.4.10	Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být instalováno na každou IBC určenou pro přepravu kapalin a musí umožňovat  odvádění dostatečného množství par z tělesa IBC, aby se tím zabránilo  jeho prasknutí, jestliže je vystavena vyššímu tlaku, než je tlak, jímž byla hydraulicky zkoušena, Toho může být dosaženo běžnými zařízeními pro vyrovnání tlaku nebo jinými konstrukčními prostředky. Spouštěcí tlak nesmí být vyšší než tlak používaný pro hydraulickou tlakovou zkoušku.  

6.5.3.4.11	Vnitřní nádoba IBC typu 31HZ2 musí být tvořena nejméně třemi vrstvami.

6.5.3.4.12	Pevnost materiálu a konstrukce vnějšího obalu musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu kombinované IBC a jejímu použití.

6.5.3.4.13	Vnější obal nesmí mít žádné vyčnívající části, které  by mohly poškodit vnitřní nádobu.

6.5.3.4.14	Vnější z kovu musí být  vyrobeny z vhodného materiálu s přiměřenou tloušťkou.

6.5.3.4.15	Vnější obaly z přírodního dřeva musí být z odleželého, suchého a bezvadného dřeva, aby se zabránilo tomu, že bude ovlivněna pevnost části obalu. Horní a spodní části mohou být z dřevovláknitých materiálů odolných proti vodě, jako dřevovláknitých desek, dřevotřískových desek nebo z jiných vhodných materiálů.

6.5.3.4.16	Vnější obaly z překližky musí být vyrobeny z dobře odležené loupané dýhy nebo z řezané dýhy, suché a bez vad, které by mohly podstatně ovlivnit pevnost obalu. Jednotlivé vrstvy musí být dobře sklíženy lepidlem,  odolným proti vodě. Při výrobě obalu mohou být použity také jiné vhodné materiály spolu s překližkou. Obaly musí být pevně stlučeny hřebíky nebo upevněny na rohových lištách nebo čelních stranách nebo spojeny jinými rovnocennými prostředky.

6.5.3.4.17	Stěny vnějších obalů z dřevovláknitých materiálů musí. být z dřevovláknitých materiálů odolných proti vodě, jako dřevotřískových nebo dřevovláknitých desek nebo jiných vhodných materiálů stejného druhu. Ostatní  části obalu smí být vyrobeny z jiných vhodných  materiálů.

6.5.3.4.18	Vnější obaly z lepenky musí být vyrobeny z hladké lepenky nebo dvoustranné vlnité lepenky (jedno nebo vícevrstvé) dobré kvality, odpovídající vnitřnímu objemu a účelu použití. Odolnost vnějšího povrchu  proti vodě musí být taková, aby zvýšení hmotnosti po dobu 30 minut trvající zkoušky na nasáklivost podle metody Cobb nečinila více než 155 g/m^2 ^(viz ISO 535:1991). Lepenka musí mít vhodnou pevnost v ohybu. Lepenka musí být nastříhána bez škrábanců a zařezána tak, aby se při sestavení nezlámala, její povrch se nenatrhl a aby se příliš silně nevyboulil. Vlny vlnité  lepenky musejí být pevně slepeny s vnější vrstvou.
6.5.3.4.19	Vnější strany obalů z lepenky mohou mít dřevěný rám  nebo být úplně ze dřeva. Pro zesílení mohou být  použity dřevěné lišty.

6.5.3.4.20	Spojené hrany obalů z lepenky musí být slepeny  lepícími pásy, přeplátovány a slepeny nebo  přeplátovány a sestehovány kovovými sponami. U přeplátovaných spojů musí být přeplátování přiměřené  velké. Jestliže uzávěr je proveden klížením nebo  lepicím pásem, musí být lepidlo odolné proti vodě.

6.5.3.4.21	Jestliže je vnější obal z plastu, vztahují se na něj odpovídající požadavky uvedené v 6.5.3.4.6 až 6.5.3.4.9, přičemž v tomto případě požadavky vztahující se na vnitřní nádoby se vztahují na vnější obal kombinovaných IBC. 

6.5.3.4.22	Vnější obal IBC typu 31HZ2 musí plně uzavírat vnitřní  nádobu ze všech stran.

6.5.3.4.23	Integrální paletový podstavec, který patří k IBC, nebo  odnímatelná paleta musí být vhodné pro mechanickou manipulaci IBC po naplnění na nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost.

6.5.3.4.24	Paletu nebo integrovaný podstavec je nutno konstruovat  tak, aby spodek IBC byl bez výčnělků, které by mohly  při manipulaci způsobit škody.

6.5.3.4.25	Vnější obal je nutno spojit s odnímatelnou paletou,. aby byla zajištěna stabilita při manipulaci  a přepravě. Použije-li se odnímatelná paleta musí být  její povrch zbaven ostrých, vyčnívajících částí, které  by mohly IBC poškodit.

6.5.3.4.26	Zesilovací přípravky pro zvýšení stohovací pevnosti, jako, dřevěné podpěry, mohou být použity, musí být ale  umístěny vně vnitřní nádoby.

6.5.3.4.27	Pokud je IBC určena pro stohování, musí být  nosná plocha utvořena tak, aby zatížení bylo bezpečně  rozděleno. Tyto IBC musí být konstruovány tak, aby toto zatížení nebylo neseno vnitřní nádobou.

6.5.3.5		Zvláštní ustanovení pro IBC z lepenky

6.5.3.5.1	Tyto požadavky se vztahují na IBC z lepenky pro přepravu tuhých  látek, které se plní a vyprazdňují samospádem. IBC  z lepenky jsou typu 11G.

6.5.3.5.2	IBC z lepenky nesmějí být opatřeny úchyty pro zvedání shora.

6.5.3.5.3	Těleso nádoby musí být vyrobeno ze silné lepenky nebo dvoustranné vlnité lepenky (s jednou nebo více vrstvami) dobré jakosti,  přizpůsobených vnitřnímu objemu IBC a předpokládanému  použití. Odolnost vnější plochy proti vodě musí být  taková, aby zvětšení hmotnosti během 30 minut trvající  zkoušky na nasáklivost podle metody Cobb nečinilo více  než 155 g/m^2 ^(viz ISO 535:1991). Lepenka musí  mít vhodnou pevnost v ohybu. Lepenka musí být  nastříhána bez šrámů a zařezána tak, aby se při  sestavení nezlámala, její povrch se nenatrhl a aby se  příliš silně nevyboulil. Vlny vlnité lepenky musí  být pevně slepeny s vnější vrstvou.

6.5.3.5.4	Stěny včetně strany horní a dolní musí mít minimální  pevnost proti proražení 15 J, měřenou podle ISO 3036:1975.

6.5.3.5.5	Spojení hran tělesa nádoby je nutno opatřit vhodným  přeplátováním a použitím lepicí pásky, zalepením,  sepnutím kovovými sponami nebo jinými upevňovacími systémy s minimálně stejnou účinností. Jestliže se. spojení provádí zalepením nebo použitím lepicí pásky,  musí se použít lepidlo odolné proti vodě. Kovové spony  se musí propojit všemi upevňovanými díly a použít nebo  chránit tak, aby vnitřní vyložení nemohlo být odřeno  ani proraženo.

6.5.3.5.6	Vnitřní vyložení musí být vyrobeno z vhodného materiálu. Odolnost použitého materiálu a konstrukci vyložení je  nutno přizpůsobit vnitřnímu objemu IBC a předpokládanému  použití. Spoje a uzávěry musí být prachotěsné a schopné odolávat tlakům a nárazům, které mohou nastat za  normálních manipulačních a přepravních podmínek.

6.5.3.5.7	Integrální paletový podstavec, který patří k IBC, nebo  odnímatelná paleta musí být vhodné pro mechanickou manipulaci IBC po naplnění na nejvyšší  dovolenou celkovou hmotnost.

6.5.3.5.8	Paletu nebo integrální podstavec je nutno konstruovat  tak, aby spodek IBC byl bez výčnělků, které by při  manipulaci mohly způsobit škody.

6.5.3.5.9	Těleso nádoby je nutno spojit s odnímatelnou paletou,  aby byla zajištěna stabilita při manipulaci  a přepravě. Použije-li se odnímatelná paleta, musí být  horní povrch zbaven ostrých vyčnívajících částí, které  by mohly IBC poškodit.

6.5.3.5.10	Zesilovací přípravky pro zvýšení stohovací pevnosti,  jako dřevěné podpěry, smějí být použity, musí být ale  umístěny vně vnitřního vyložení.

6.5.3.5.11	Pokud jsou IBC určeny pro stohování, musí být  nosná plocha utvořena tak, aby zatížení bylo bezpečně  rozděleno.
	
6.5.3.6		Zvláštní ustanovení pro IBC ze dřeva

6.5.3.6.1	Tyto požadavky se vztahují na IBC ze dřeva pro přepravu tuhých  látek, plněných a vyprazdňovaných samospádem. IBC ze dřeva jsou  těchto typů:

		11C   Přírodní dřevo s vnitřním vyložením
		11D   Překližka s vnitřním vyložením
		11F   Dřevovláknitý materiál s vnitřním vyložením.

6.5.3.6.2	IBC ze dřeva nesmějí být opatřeny úchyty pro zvedání  shora.

6.5.3.6.3	Odolnost použitých materiálů a druh konstrukce musí  být přizpůsobeny vnitřnímu objemu a účelu použití IBC.

6.5.3.6.4	Přírodní dřevo musí být dobře odleželé, suché a bez vad, aby se zabránilo  snížení odolnosti každého jednotlivého dílu IBC. Každý  díl IBC musí sestávat z jednoho kusu nebo být s tímto  rovnocenný. Díly se považují za rovnocenné jednomu kusu, použije-li se vhodná metoda lepených spojů ( jako např. Lindermanovo spojení (rybinový spoj), drážkový a pružinový  spoj, přeplátované spojení) nebo stykový spoj  s minimálně dvěma vlnovitými kovovými  upevňovacími prvky na každém spoji nebo jiné stejně nejméně stejně účinné metody.

6.5.3.6.5	Tělesa nádoby z překližky musí sestávat  nejméně ze tří vrstev. Musí být vyrobena z dobře  odleželé loupané, střihané nebo řezané dýhy, suché  a bez vad, které by mohly podstatně ovlivnit pevnost  tělesa nádoby. Jednotlivé vrstvy musí být dohromady sklíženy lepidlem odolným proti vodě. Při výrobě těles  nádoby mohou být použity také jiné vhodné materiály  spolu s překližkou.

6.5.3.6.6	Tělesa nádoby z dřevovláknitých materiálů musí být  z materiálů odolných proti vodě jako dřevotřískových nebo dřevovláknitých desek nebo jiných vhodných materiálů stejného typu.

6.5.3.6.7	IBC musí být na rohových nebo čelních plochách pevně  sbity hřebíky nebo upevněny, nebo jiným vhodným  způsobem spojeny.

6.5.3.6.8	Vnitřní vyložení musí být zhotoveno z vhodného materiálu. Pevnost použitého materiálu a konstrukce vnitřního  vyložení musí být přiměřená vnitřnímu objemu IBC a  předpokládanému použití. Spoje a uzávěry musejí být  prachotěsné a schopné odolat tlaku a nárazům, které  vznikají za normálních podmínek manipulace a přepravy.

6.5.3.6.9	Integrální paletový podstavec, který patří k IBC, nebo  odnímatelná paleta musí být vhodné pro mechanickou manipulaci IBC po naplnění na nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost.

6.5.3.6.10	Paletu nebo integrovaný podstavec je nutno konstruovat  tak, aby spodek IBC byl bez výčnělků, které by mohly  při manipulaci způsobit škody.

6.5.3.6.11	Těleso musí být spojeno s odnímatelnou paletou, aby byla zajištěna stabilita při manipulaci a přepravě. Použije-li se odnímatelná paleta, musí být  její povrch zbaven ostrých, vyčnívajících částí, které  by mohly IBC poškodit.
6.5.3.6.12	Zesilovací přípravky pro zvýšení stohovací pevnosti,  jako, dřevěné podpěry, mohou být použity, musí být ale  umístěny vně vnitřní nádoby.

6.5.3.6.13	Pokud je IBC určena pro stohování, musí být  nosná plocha utvořena tak, aby zatížení bylo bezpečně  rozděleno.

6.5.4		Požadavky na zkoušky IBC

6.5.4.1		Provedení a četnost zkoušek

6.5.4.1.1	Konstrukční typ každé IBC musí být odzkoušen a schválen podle postupů stanovených příslušným orgánem pro každý konstrukční typ před jeho použitím. Konstrukční typ IBC je určen  konstrukcí, velikostí, materiálem a tloušťkou stěn, způsobem výroby a plnicím a vyprazdňovacím zařízením;  může mít ale různé povrchové úpravy. Zahrnuty jsou rovněž  IBC, které se od konstrukčního typu liší pouze menšími  vnějšími rozměry.

6.5.4.1.2	Zkoušky musí být prováděny na IBC připravených k přepravě. IBC musí být plněny podle údajů pro různé  zkoušky. Látky, určené k přepravě mohou být nahrazeny jinými látkami, pokud se tím nezkreslí výsledek zkoušek.  Jestliže tuhé látky budou nahrazeny jinými látkami, musí  mít tyto stejné fyzikální vlastnosti (hmotnost, velikost zrna a pod.) jako látky určené k přepravě. Je přípustné použít dodatečná závaží, jako sáčky s olověným šrotem,  aby bylo dosaženo potřebné celkové hmotnosti kusů, pokud jsou vloženy tak, aby neovlivnily výsledek zkoušek.

6.5.4.1.3	Použije-li se při zkoušce pádem místo kapaliny jiná látka, musí mít tato srovnatelnou relativní hustotu a viskozitu jako látka, která má být přepravována. Pro zkoušku pádem může být místo kapaliny rovněž použita voda, a sice za následujících podmínek:

(a)	jestliže látky, které se mají přepravovat, mají relativní hustotu nejvíce 1,2, platí jako výšky pádu výšky, které jsou uvedeny v 6.5.4.9.4;

(b)	jestliže látky určené k přepravě mají relativní  hustotu více než 1,2, výšky pádu musí být vypočteny na  základě relativní hustoty (d) látky určené k přepravě  a zaokrouhleny na jedno desetinné místo takto: 

Obalová skupina I | Obalová skupina II | Obalová skupina III
d x 1.5 m | d x 1.0 m | d x 0.67 m

6.5.4.2	Zkoušky konstrukčního typu

6.5.4.2.1	Jedna IBC každého konstrukčního typu, rozměru, tloušťky stěny a způsobu konstrukce musí být podrobena zkouškám v  pořadí uvedeném v 6.5.4.3.5 a jak je uvedeno v 6.5.4.5 až 6.5.4.12. Tyto zkoušky konstrukčního typu musí být provedeny podle požadavku příslušného orgánu.
6.5.4.2.2	Příslušný orgán může povolit selektivní zkoušení IBC, které se pouze nepatrně liší od již schváleného typu, např. malými zmenšeními vnějších rozměrů.

6.5.4.2.3	Pokud jsou používány odnímatelné palety při těchto zkouškách zkušební protokol vydaný podle 6.5.4.13 musí zahrnovat technický popis použitých palet. 

6.5.4.3	Příprava IBC pro zkoušky

6.5.4.3.1	IBC z papíru a z  lepenky a kombinované IBC s vnějším obalem z lepenky IBC z papíru, IBC z lepenky  a kombinované IBC s vnějším obalem z lepenky se musí kondicionovat nejméně 24 hodin v atmosféře s řízenou teplotou a relativní vlhkostí. Jsou tři možnosti, z nichž  se musí jedna zvolit. Přednostní atmosféra je 23 ± 2^oC  a 50± 2% relativní vlhkosti. Dvě další možnosti jsou  20 ± 2^oC a 65 ± 2% relativní vlhkosti, nebo 27 ± 2^oC  a 65 ± 2% relativní vlhkosti.

	POZN.: Průměrné hodnoty musí být uvnitř tohoto tolerančního rozmezí. Krátkodobé výkyvy a omezení měření mohou způsobit , že jednotlivá měření se mohou pohybovat v rozmezí ± 5 % relativní vlhkosti bez značného vlivu na reprodukovatelnost zkoušky.

6.5.4.3.2	Kromě toho musí být zajištěno, aby plasty použité při  výrobě IBC z tuhého plastu (typů 31H1 a 31H2)  a kombinovaných IBC (typů 31HZ1 a 31HZ2) odpovídaly požadavkům v 6.5.3.3.2 až 6.5.3.3.4 a 6.5.3.4.6 až 6.5.3.4.9.

6.5.4.3.3	Na důkaz dostatečné  chemické snášenlivosti s plněnými látkami musí být vzorky IBC po dobu šesti měsíců podrobeny předběžnému skladování. Po tuto dobu zůstanou vzorky IBC naplněné látkami, které mají být  přepravovány nebo látkami, které mají nejméně stejné  vlivy, a to vlivy způsobující trhliny pnutím, zmenšování odolnosti a molekulární degradační vlivy na materiály  z plastu, potom se vzorky podrobí vhodným zkouškám uvedeným v tabulce v 6.5.4.3.5.

6.5.4.3.4	V případě, že chování plastů bylo prokázáno nějakým jiným postupem, může být od výše uvedené zkoušky snášenlivosti  upuštěno. Takové postupy, které musí být výše uvedené  zkoušce snášenlivosti nejméně rovnocenné, musí být uznány příslušným orgánem.

6.5.4.3.5	Požadované zkoušky konstrukčního typu a jejich pořadí

Typ IBC | Zdvih zdola | Zdvih shora^) | Stohování^b) | Těsnost | Vnitřní hydraulický  tlak | Pád | Roztržení | Překlá pění | Vztyčo vání
Kovové 11A, 11B, 11N | ü ý 1.^a) þ | 2. | 3. | - | - | 4.^e) | - | - | -
21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N | ü ú ý 1.^a) þ | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.^e) | - | - | -
flexibilní ^d) | - | x^c) | x | - | - | x | x | x | x
Tuhé plasty: 11H1, 11H2 | ü ú ý 1.^a) þ | 2. | 3. | - | - | 4. | - | - | -
21H1, 21H2, 31H1, 31H2 | ü ý 1.^a) þ | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | - | - | -
Kombinované: 11HZ1, 11HZ2 | ü ý 1.^a) þ | 2. | 3. | - | - | 4.^e) | - | - | -
21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2 | ü ý 1.^a) þ | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.^e) | - | - | -
Lepenkové | 1. | - | 2. | - | - | 3. | - | - | -
Dřevěné | 1. | - | 2. | - | - | 3. | - | - | -

		^a	Pokud jsou IBC konstruovány pro tento způsob manipulace. 
		^b	Pokud jsou IBC konstruovány pro stohování.
		^c	Pokud jsou IBC konstruovány pro zdvih shora nebo ze strany.
^d	Požadovaná zkouška označená x; IBC, která prošla jednou zkouškou, může být použita pro další zkoušku v jakémkoli pořadí.
		^e	Jiná IBC stejné konstrukce může být použita pro zkoušku pádem.

6.5.4.4		Zkouška zdvihem zdola

6.5.4.4.1	Rozsah použití
	Pro všechny lepenkové a dřevěné IBC a pro všechny typy IBC, které jsou opatřeny zařízením pro zdvih za základnu, jako zkouška konstrukčního typu.

6.5.4.4.2	Příprava  IBC pro zkoušku
	IBC musí být naplněna při stejnoměrném rozdělení nákladu  do 1,25 násobku své nejvyšší dovolené celkové hmotnosti.

6.5.4.4.3	Postup zkoušky
	IBC musí být dvakrát zdvižena vysokozdvižným vozíkem. a opět spuštěna. Přitom musí být vidlice vozíku nasazeny  centrálně a vzdáleny od sebe tak, aby tato vzdálenost  odpovídala 3/4 rozměrů strany, na kterou se vidlice zasouvají (ledaže by body pro nasunutí vidlic byly předem  dány). Vidlice vysokozdvižného vozíku musí být zasunuty  nejméně do 3/4 ve směru zasunutí. Zkouška musí být opakována v každém možném směru zasunutí.

6.5.4.4.4	Kritéria pro vyhovění zkoušce
	Žádná trvalá deformace IBC, včetně palety podstavce, která by ji učinila nezpůsobilou pro přepravu, a žádná ztráta naplněné látky.

6.5.4.5		Zkouška zdvihem shora

6.5.4.5.1	Rozsah použití
	Pro všechny typy IBC, které jsou konstruovány  pro zdvih shora  nebo pro flexibilní IBC konstruované pro zdvih shora nebo ze strany jako zkouška konstrukčního typu.

6.5.4.5.2	Příprava IBC pro zkoušku

	Kovové IBC, IBC z tuhého plastu, kombinované IBC  s vnitřní nádobou z plastu musí být naplněny dvojnásobkem své nejvyšší dovolené celkové hmotnosti. Flexibilní IBC musí být zatížena při stejnoměrném rozdělení nákladu šestinásobkem nejvyšší dovolené celkové hmotnosti nákladu.

6.5.4.5.3	Postup zkoušky

	Kovové a flexibilní IBC musí být stanoveným způsobem zdviženy, až se nedotýkají mě a v této poloze drženy pod dobu 5 minut.
		IBC z tuhého plastu a kombinované IBC musí být zvedány:

	(a)	za každou dvojici diagonálně protilehlých zvedacích zařízení tak, aby zdvihací síly působily svisle po dobu 5 minut; a

	(b)	za každou dvojici diagonálně protilehlých zvedacích zařízení tak, aby zdvihací síly působily směrem do středu pod  úhlem 45 ^o ke svislici dobu 5 minut.

6.5.4.5.4	Pro flexibilní IBC mohou být pro zkoušku zdvihem shora  a pro přípravu ke zkoušce použity jiné postupy, které  jsou nejméně stejně účinné.

6.5.4.5.5	Kritéria pro vyhovění zkoušce 

	(a)	Kovové IBC, IBC z tuhého plastu, kombinované IBC: žádná trvalá deformace IBC, včetně případné desky podstavce  kombinované IBC, která by ji učinila nezpůsobilou pro  přepravu, a žádná ztráta obsahu.

	(b)	Flexibilní IBC: žádné poškození IBC nebo jejích zvedacích zařízení, které by ji učinilo nezpůsobilou pro přepravu nebo manipulaci.

6.5.4.6		Zkouška stohováním

6.5.4.6.1	Rozsah použití

	Pro všechny typy IBC, které jsou konstruovány pro stohování jedna na druhou jako zkouška konstrukčního typu.

6.5.4.6.2	Příprava IBC pro zkoušku

	IBC, kromě flexibilních IBC, musí být naplněny do své nejvyšší dovolené celkové hmotnosti. Flexibilní IBC musí být naplněny nejméně do 95 % svého vnitřního objemu rovnoměrně rozloženým nákladem do své nejvyšší dovolené užitečné hmotnosti.

6.5.4.6.3	Postup zkoušky

	(a)	IBC musí být uložena dnem na rovnou tvrdou vodorovnou  podložku a vystavena rovnoměrně rozloženému stohovacímu  zkušebnímu zatížení z 6.5.4.6.4). IBC musí být vystavena zkušebnímu zatížení po dobu nejméně:
                                  (i)        5 minut pro kovové IBC;

(ii)       28 dní při 40 ^oC pro IBC z tuhého plastu typů 11H2, 21H2 a  31H2 a pro kombinované s vnějším obalem z plastu, které snesou stohovací zatížení (tj, typů 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 a 31HH2);
		      
(iii)      24 hodin pro všechny ostatní typy IBC;
	(b)	Zatížení musí být aplikováno jednou z následujících metod:		
(i)       jedna nebo více IBC stejného typu se naplní na nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost, jedná-li se o flexibilní IBC na nejvyšší dovolenou užitečnou hmotnost, a uloží se na zkoušenou IBC;

(ii)    vhodná  závaží   se   uloží   na  plochou   desku   nebo  na  napodobeninu dna IBC, která se pak umístí na zkoušenou  IBC.
	
6.5.4.6.4	Výpočet zkušebního stohovacího zatížení
	Zatížení, které se uloží na IBC, musí činit nejméně  1,8 násobek nejvyšší dovolené celkové hmotnosti všech stejných IBC,  které mohou být během přepravy umístěny stohováním na  velkou nádobu IBC.

6.5.4.6.5	Kritéria pro vyhovění zkoušce
	(a)	Všechny typy IBC, kromě flexibilních IBC: žádná trvalá deformace, která by učinila IBC, včetně případné palety podstavce, nezpůsobilou pro přepravu, a žádná  ztráta naplněné látky.
	
(b)	Flexibilní IBC: žádné poškození tělesa nádoby, které by učinilo IBC nezpůsobilou pro přepravu, a žádná ztráta obsahu.

6.5.4.7		Zkouška těsnosti

6.5.4.7.1	Rozsah použití

	Pro typy IBC používaných pro  přepravu kapalin a tuhých látek plněných nebo vyprazdňovaných  přetlakem jako zkouška konstrukčního typu a periodická zkouška.

6.5.4.7.2	Příprava IBC pro zkoušku

	Zkouška musí být prováděna před upevněním jakéhokoli tepelně izolačního vybavení. Větrací uzávěry se buď musí nahradit stejnými,  nevětracími uzávěry, nebo se odvětrávací otvor musí utěsnit. 

6.5.4.7.3	Postup zkoušky a zkušební tlak

	Zkouška musí být prováděna po dobu nejméně 10 minut  vzduchem o konstantním přetlaku nejméně 20 kPa (0,2 bar). Vzduchotěsnost IBC musí být určena přiměřenou metodou,  jako např. měřením rozdílu tlaku nebo ponořením IBC do  vody nebo, pro kovové pokrytím švů a spojů mýdlovou pěnou. V případě ponoření do vody musí být použit pro  hydrostatický tlak korekční činitel. Mohou být použity jiné, nejméně  však stejně účinné metody.

6.5.4.7.4	Kritéria pro vyhovění zkoušce

		Žádné unikání vzduchu.

6.5.4.8		Hydraulická zkouška vnitřním tlakem
	
6.5.4.8.1	Rozsah použití

	Pro typy IBC používaných pro  přepravu kapalin a tuhých látek plněných nebo vyprazdňovaných  tlakem jako zkouška konstrukčního typu a periodická zkouška.

6.5.4.8.2	Příprava IBC pro zkoušku

	Zkouška musí být prováděna před upevněním jakéhokoli tepelně izolačního vybavení. Zařízení pro vyrovnání tlaku musí být vyřazena z provozu  nebo odstraněna a vzniklé otvory uzavřeny.

6.5.4.8.3	Postup zkoušky

	Zkouška musí být prováděna po dobu nejméně 10 minut  hydraulickým přetlakem, který nesmí být menší než tlak  uvedený v  6.5.4.8.4. IBC nesmějí být  během zkoušky mechanicky podpírány.

6.5.4.8.4	Zkušební tlak

6.5.4.8.4.1	Kovové IBC:

	(a)	Pro IBC typů 21A, 21B a 21N na tuhé látky obalové skupiny I: 250 kPa (2,5 bar);

	(b)	Pro IBC typů 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N na látky obalové skupiny II nebo III: 200 kPa (2 bar),
	(c)	Kromě toho pro IBC typů 31A, 31B a 31N: zkušební tlak 65 kPa (0,65 bar). Tato zkouška se musí  provést před zkouškou se zkušebním tlakem 200 kPa (2 bar).

6.5.4.8.4.2	IBC z tuhého plastu a kombinované IBC:

		(a)	Pro IBC typů 21H1, 21H2, 21HZ1 a 21HZ2: 75 kPa (0,75 bar);

	(b) 	Pro IBC typů 31H1, 31H2, 31HZ1 a 31HZ2: vždy  vyšší ze dvou hodnot, první je stanovena jednou z následujících metod:
			
(i)       celkový přetlak změřený ve velké nádobě IBC  (tj. tenze par plněné látky a parciální tlak  vzduchu nebo jiných inertních plynů, mínus  100 kPa) při 55  ^oC, znásobený koeficientem  bezpečnosti 1,5; tento celkový přetlak se  stanoví na základě nejvyššího stupně plnění  podle 4.1.1.4 a teploty plnění 15  ^oC;  nebo násobek tenze par přepravované látky při 50 ^oC mínus 100 kPa, nejméně však se zkušebním  přetlakem 100 kPa;

(ii)       1,75   násobek  tenze   par  přepravované  látky  při   50 ^oC mínus 100 kPa, nejméně však se zkušebním  přetlakem 100 kPa; 

(iii)      1,5 násobek tenze par přepravované látky při 55 ^oC mínus 100 kPa, nejméně však se zkušebním přetlakem 100 kPa; a druhá se stanoví následující metodou:

(iv)    dvojnásobek  statického  tlaku přepravované látky, nejméně však dvojnásobná hodnota  statického tlaku vody.

6.5.4.8.5	Kritéria pro vyhovění zkoušce(kám)

	(a)	Pro IBC typů 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N, které byly  podrobeny zkušebnímu tlaku stanovenému v 6.5.4.8.4.1 a) nebo b): žádný únik plněné látky;

	(b)	Pro IBC typů 31A, 31B a 31N, které byly podrobeny zkušebnímu tlaku stanovenému v  6.5.4.8.4.1 c): žádná  trvalá deformace, která by učinila IBC nezpůsobilou  pro přepravu ani žádný únik naplněné látky;

	(c)	Pro IBC z tuhého plastu a kombinovaná IBC: žádná trvalá deformace, která by učinila IBC nezpůsobilou pro přepravu, ani žádný únik přepravované látky.
6.5.4.9		Zkouška pádem

6.5.4.9.1	Rozsah použití

		Pro všechny typy IBC jako zkouška konstrukčního typu.

6.5.4.9.2	Příprava IBC pro zkoušku

	(a) 	Kovové IBC: IBC musí být naplněny na nejméně 95 % svého vnitřního objemu pro tuhé látky nebo na 98 % pro kapaliny  podle konstrukčního typu. Zařízení pro vyrovnání tlaku musí být vyřazena z provozu  nebo odstraněna a vzniklé otvory uzavřeny;

	(b) 	Flexibilní IBC: IBC musí být naplněny na nejméně 95 % svého vnitřního objemu rovnoměrně rozloženým nákladem na svou maximální dovolenou celkovou hmotnost;

	(c) 	IBC z tuhého plastu a kombinované IBC: IBC musí být naplněny na nejméně 95 % svého vnitřního objemu pro tuhé látky nebo na 98 % pro kapaliny podle konstrukčního typu. Zařízení pro vyrovnání tlaku musí být vyřazena z provozu  nebo odstraněna a vzniklé otvory uzavřeny. Zkoušení musí být prováděny , když teplota zkušebního vzorku a jeho obsahu byl snížena na minus 18 ^oC nebo nižší. Pokud zkušební vzorky kombinovaných IBC jsou připraveny tímto způsobem, může být upuštěno od kondicionování stanoveného v 6.5.4.3.1. Kalina musí být udržována v kapalném stavu, v nezbytném případě s nemrznoucí příměsí. Toto kondiciování se nemusí provádět, pokud dotyčné materiály jsou dostatečně tvárné a pevné v tahu při nízkých teplotách;		

	(d) 	Lepenkové a dřevěné IBC: IBC musí být naplněny na nejméně 95 % svého vnitřního objemu pro tuhé látky nebo na 98 % pro kapaliny  podle konstrukčního  typu. 	

6.5.4.9.3	Postup zkoušky

	IBC musí být spuštěna na pevný, nepružící, hladký, plochý  a vodorovný povrch tak, aby IBC aby narazila na dno na nejslabší místo  své základny. IBC o vnitřním objemu 0,45 m^3 nebo menším musí být. podrobena též zkoušce pádem:

	(a)	Kovové IBC: na nejzranitelnější část  jinou, než je základna IBC zkoušená prvním pádem;
		
		(b)	Flexibilní IBC: na nejzranitelnější boční stranu;
	(c)   	IBC z tuhého plastu, kombinované, lepenkové a dřevěné IBC: na plochu boční strany, na plochu vrchní  části a na hranu.

6.5.4.9.4	Výška pádu

Obalová skupina I | Obalová skupina II | Obalová skupina III
1.8 m | 1.2 m | 0.8 m

6.5.4.9.5	Kritéria pro vyhovění zkoušce

		(a)	Kovové IBC: žádná ztráta obsahu;

	(b)	Flexibilní IBC: žádná ztráta obsahu. Malé unikání např. z uzávěrů nebo místy na švech při nárazu není považováno za vadu  IBC, pokud nedochází po její postavení na zem k dalšímu úniku;

	(c) 	IBC z tuhého plastu, lepenkové a dřevěné IBC: žádná ztráta obsahu. Malé unikání např. z uzávěrů nebo místy na švech při nárazu není považováno za vadu  IBC, pokud nedochází po její postavení na zem k dalšímu úniku;

6.5.4.10	Zkouška roztržením

6.5.4.10.1	Rozsah použití

		 Pro všechny typy flexibilních IBC jako zkouška konstrukčního typu.

6.5.4.10.2	Příprava IBC pro zkoušku

	IBC musí být naplněna nejméně do 95 % svého vnitřního  objemu rovnoměrně rozloženým nákladem do nejvyšší  dovolené hmotnosti nákladu.

6.5.4.10.3	Postup zkoušky

	Když je IBC na zemi, provede se řez nožem v délce 100 mm,  který úplně pronikne nejširší z bočních stěn v úhlu 45 ^o  k hlavní ose IBC, a to v polovině výšky mezi dnem IBC  a horní hladinou naplněné látky. IBC musí být potom  vystavena rovnoměrně rozdělenému stohovacímu zatížení  odpovídajícímu dvojnásobku nejvyšší dovolené hmotnosti  nákladu. Zatížení musí být vystavena nejméně po dobu  5 minut. IBC konstruované pro zdvihání shora nebo ze strany, musí  být potom po odstranění stohovacího zatížení zvednuty, až  se nedotýkají země, a v této poloze musí být drženy po  dobu 5 minut.
6.5.4.10.4	Kritéria pro vyhovění zkoušce

		Řez se nesmí prodloužit o více než 25 % své původní  délky.

6.5.4.11	Zkouška převrácením (překlopením)

6.5.4.11.1	Rozsah použití

		 Pro všechny typy flexibilních IBC jako zkouška konstrukčního typu.

6.5.4.11.2	Příprava IBC pro zkoušku

	IBC musí být naplněna nejméně na 95 % svého vnitřního  objemu rovnoměrně rozloženým nákladem na nejvyšší  dovolenou užitečnou hmotnost.

6.5.4.11.3	Postup zkoušky

	IBC se musí převrátit a padnout tak, aby libovolné místo  její horní části padlo na pevnou, nepružnou, hladkou,  plochou a vodorovnou plochu.

6.5.4.11.4	Výška převrácení

Obalová skupina I | Obalová skupina II | Obalová skupina III
1.8 m | 1.2 m | 0.8 m

6.5.4.11.5	Kritéria pro vyhovění zkoušce

	Žádná ztráta obsahu. Malé unikání např. z uzávěrů nebo místy na švech při nárazu není považováno za vadu  IBC, pokud nedochází po jejím postavení na zem k dalšímu úniku;

6.5.4.12	Zkouška vztyčováním

6.5.4.12.1	Rozsah použití

	Pro všechny flexibilní IBC konstruované pro zvedání shora  nebo ze strany jako zkouška konstrukčního typu.
6.5.4.12.2	Příprava IBC pro zkoušku

	IBC musí být naplněna nejméně na 95 % svého vnitřního  objemu rovnoměrně rozloženým nákladem na nejvyšší  dovolenou užitečnou hmotnost.

6.5.4.12.3	Postup zkoušky

	Na straně ležící IBC musí být zvednuta jedním ze  zvedacích zařízení nebo dvěma zvedacími zařízeními,  jsou-li k dispozici čtyři, zvednuta rychlostí nejméně  0,1 m/s do svislé polohy tak, aby se už nedotýkala země.

6.5.4.12.4	Kritéria pro vyhovění zkoušce

	Žádné poškození IBC nebo jejích zvedacích zařízení, které  by IBC učinily nezpůsobilou pro přepravu nebo manipulaci.

6.5.4.13	Protokol o zkoušce

6.5.4.13.1	Musí být sepsán protokol o zkoušce obsahující nejméně dále uvedené údaje a být přistaven k disposici uživatelům IBC:

		1. Název a adresa zkušebny;
		2. Jméno (název) a adresa žadatele (kde to je vhodné);
		3. Jednoznačné identifikační číslo protokolu o zkoušce;
		4. Datum protokolu o zkoušce;
		5. Výrobce IBC;
	6. Popis konstrukčního typu IBC (např. rozměry,  materiály, uzávěry, tloušťky atd.), dále způsob  výroby (např. tvarování foukáním), které mohou  zahrnovat výkres(y) nebo/a fotografii(e);
		7. Maximální vnitřní objem;
	8. Charakteristiky zkoušených náplní (látek), např. viskozita a relativní hustota u kapalin a rozměr zrn  u tuhých látek;
		9. Popisy zkoušky a výsledky;
	10. Zkušební protokol musí být podepsán s uvedením jména  a postavení signatáře.

6.5.4.13.2	Protokol o zkoušce musí obsahovat prohlášení, že IBC  určená pro přepravu byla zkoušena podle příslušných  ustanovení dodatku A.6 a že použití jiných obalových metod nebo komponentů ji může učinit neplatnou. Jedno  vyhotovení protokolu o zkoušce se uloží u příslušného  orgánu.
6.5.4.14	První a periodická zkouška jednotlivých kovových IBC, IBC z tuhých plastů a kombinovaných IBC

6.5.4.14.1	Tyto zkoušky musí být prováděny podle požadavků příslušného orgánu.

6.5.4.14.2	Každá IBC musí odpovídat ze všech hledisek svému konstrukčnímu typu.

6.5.4.14.3	Každá kovová IBC, IBC z tuhého plastu a kombinovaná IBC na kapaliny nebo na tuhé látky, která je plněna nebo vyprazdňována pod tlakem (přetlakem), musí být podrobena zkoušce těsnosti jako první zkoušce (tj. před prvním použitím IBC pro přepravu) a v intervalech nejvýše dva a půl roku. 

6.5.4.14.4	Tato zkouška těsnosti musí být též opakována po jakékoli opravě před znovupoužitím pro přepravu.

6.5.4.14.5	Výsledky zkoušek musí být uvedeny  v protokolech o zkoušce a být uloženy u vlastníka IBC.