Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 170/1997 Sb.

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, U NICHŽ MUSÍ BÝT UPLATNĚN POSTUP
PODLE § 3 ODST. 1 PÍSM. b) A c)

A. Stroje, skupiny strojů a vyměnitelná přídavná zařízení 

1. Kotoučové pily s jedním nebo několika kotouči pro zpracování dřeva a podobných materiálů nebo pro zpracování masa a podobných materiálů. 
1.1 Kotoučové pily se stálou polohou nástroje při obrábění, s pevným stolem a s ručním posuvem obrobku nebo přídavným posouvacím zařízením. 
1.2 Kotoučové pily se stálou polohou nástroje při obrábění a s ručním posuvem stolu nebo vozíku. 
1.3 Kotoučové pily se stálou polohou nástroje při obrábění a se zabudovaným strojním posuvem obrobku nebo s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo obojím). 
1.4 Pily s posuvným nástrojem při obrábění, s mechanickým posuvem obrobku a s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo obojím). 
2. Srovnávací frézky pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku. 
3. Tloušťkovací frézky pro jednostranné obrábění dřeva s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo s obojím). 
4. Pásové pily s pevným nebo pohyblivým stolem a pásové pily s pohyblivým vozíkem s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo s obojím) pro zpracování dřeva a podobných materiálů nebo pro zpracování masa a podobných materiálů. 
5. Kombinované stroje pro zpracování dřeva a podobných materiálů typů, které jsou uvedeny v bodech 1 až 4 a 7. 
6. Čepovací stroje pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku a s několika držáky nástrojů. 
7. Svislé frézky pro zpracování dřeva a podobných materiálů s ručním posuvem obrobku. 
8. Přenosné řetězové pily pro zpracování dřeva. 
9. Lisy, včetně ohraňovacích lisů, pro zpracování kovů za studena s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo s obojím), jejichž pohyblivé pracovní části mohou mít zdvih přesahující 6 mm a rychlost vyšší než 30 mm.s^-1. 
10. Lisy na plasty nebo vstřikovací lisy na plasty s ručním vkládáním nebo vyjímáním. 
11. Lisy na pryž nebo vstřikovací lisy na pryž s ručním vkládáním nebo vyjímáním. 
12. Strojní zařízení pro práce pod zemí následujících typů: 
a) strojní zařízení na kolejích: lokomotivy a brzdné vozy 
b) hydraulicky ovládané mechanizované výztuže 
c) spalovací motory, které mají být instalovány do strojních zařízení pro práci pod zemí. 
13. Ručně nakládané vozy pro sběr domácího odpadu s lisovacím zařízením. 
14. Ochranné kryty a snímatelné kloubové hřídele s univerzálními klouby, popsané v části 3.4.7 přílohy č. 1. 1
15. Servisní zdvihací zařízení pro zvedání vozidel. 
16. Zařízení pro zdvihání osob, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost tři metry. 
17. Strojní zařízení pro výrobu pyrotechnických výrobků. 

B. Bezpečnostní součásti 

1. Elektrické senzory citlivé na přítomnost osob, kterými se zajišťuje bezpečnost osob (např. nemateriální překážky, podložky citlivé na tlak, elektromagnetické detektory). 
2. Logické jednotky zajišťující bezpečnostní funkce dvouručního ovládání. 
3. Samočinné pohyblivé štíty pro ochranu na lisech uvedených v bodech v 9, 10 a 11. 
4. Ochranné konstrukce chránící při převrácení (ROPS). 
5. Ochranné konstrukce chránící proti padajícím předmětům (FOPS).