Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů.

I.	Seznam dokladů, které doprovázejí zásilku odpadů po území České republiky
Zásilku odpadů po území České republiky doprovází:
1) Kopie vyhotovení formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem ministerstva.
Pokud nebyl tento souhlas vydán („tichý souhlas“), kopie vyhotovení formuláře oznámení s potvrzeným příjmení oznámení:
-	v případě přepravy odpadu z České republiky a v případě tranzitu příslušným orgánem pro příjem,
-	případě přepravy odpadu do České republiky ministerstvem.
2) Kopie rozhodnutí o vydání souhlasu, pokud bylo vydáno.
3) Vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu; pokud bylo vyhotovení potvrzeno ministerstvem, s tímto potvrzením.
4) Doklady požadované přijímajícím státem a tranzitními státy.
Zásilku odpadů uvedených na zeleném seznamu (příloha č. II nařízení Rady (EHS) č. 259/93), jejichž přeshraniční přeprava nevyžaduje souhlas, doprovází doklad podle čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

II.	Postup při vyplňování a pohyb nákladního listu1) (formulář oznámení a formulář pro pohyb/sledování odpadů):
1.	při přepravě odpadů z České republiky

a)	Oznamovatel vyplní:
1)	ve formuláři oznámení kolonky 1 až 23, vyjma podpisu v kolonce č. 23. Z takto vyplněného formuláře zhotoví oznamovatel potřebný počet kopií a každou z těchto kopií podepíše v kolonce č. 23. Podpisy jsou tedy provedeny v prvopisu (nejsou fotografovány nebo propsány}. Příslušný počet potřebných vyhotovení se pořídí oboustranným fotografováním.
2)	ve formuláři pro pohyb/sledování odpadů kolonky 1, 2, 8, 9, I3 až 16, 19, 20. Prohlášení oznamovatele uvedené v kolonce 22 není podepsáno.

b)	Formulář oznámení se dodává ve třech vyhotoveních pro příslušný orgán pro příjem, ve dvou vyhotoveních pro ministerstvo a v jednom vyhotovení pro příslušný orgán pro tranzit a příjemce. Formulář pro pohyb/sledování odpadů se dodává vjednom vyhotovení pro dotčené příslušné orgány a příjemce.

c) Jestliže ministerstvo v případě přepravy k využití nebo příslušný orgán pro příjem v případě přepravy podle čl. 4 odst. 2 pístu. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 vydá písemný souhlas, rozmnoží ministerstvo vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, čímž pořídí tolik dalších vyhotovení, kolik činí celkový počet plánovaných přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře oznámení, doplní pořadová čísla přeprav do kolonky 4 těchto vyhotovení a každé vyhotovení potvrdí razítkem. V případě přepravy k využití ministerstvo zašle oznamovateli rozhodnutí, vyhotovení formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a potvrzené kopie formuláře pro pohyb/sledování odpadů, příslušným orgánům pro příjem a pro tranzit zašle kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí. V případě přepravy podle čl. 4 odst. 2 pístu. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 zasílá ministerstvo oznamovateli potvrzené formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

d) Jestliže oznamovateli nebyl doručen písemný souhlas ministerstva ve stanovené lhůtě („tichý souhlas“) a příslušný orgán pro příjem a příslušné orgány pro tranzit nevznesly námitky, oznamovatel sám pořídí tolik kopií vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, kolik činí plánovaný počet přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře pro oznámení a doplní pořadová čísla plánovaných přeprav do položky 4 těchto vyhotovení formulářů pro pohyb/sledování odpadů.

e) Nejpozději tři pracovní dny před přepravou zásilky oznamovatel doplní ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů určeného pro příslušnou zásilku kolonky 5, 6, 7, 17, 18 a 21 a podepíše prohlášení uvedené v kolonce 22. Podílí-li se na přepravě více dopravců nežli tři, připojí k formuláři pro pohyb/sledování odpadů přílohu, na kterou se uvedou údaje požadované v kolonce 5 a 10. Jestliže byl oznamovateli doručen písemný souhlas ministerstva, použije vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů potvrzeného ministerstvem, v opačném případě použije vyhotovení, které sám pořídil podle bodu d). Toto vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu bude doprovázet zásilku až do zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Kopie tohoto vyhotovení zašle nejpozději tři pracovní dny před přepravou zásilky všem dotčeným příslušným orgánům.

2.	Při přepravě odpadů do České republiky:
a)	Ministerstvo potvrdí příjem oznámení ve vyhotovení formuláře oznámení došlého ze zahraničí. Vyhotovení zašle oznamovateli, kopie tohoto vyhotovení příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit a příjemci.
b)	Jestliže ministerstvo vydá písemný souhlas, vyznačí jej ve vyhotovení formuláře oznámení a zašle oznamovateli vyhotovení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu. Kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu zašle příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit. V odůvodněných případech ministerstvo může uplatnit pro pohyb formuláře pro pohyb/sledování odpadů postup uvedený v odst. 1 písmeno c).
c)	Příjemce v České republice potvrdí příjem odpadů ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů doprovázejícím zásilku odpadů Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a zahraničnímu oznamovateli.
d)	Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů na vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, které doprovázelo zásilku odpadů, a toto vyhotovení si ponechá. Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a oznamovateli.

3.	Postup dopravců při vyplňování a pohybu formuláře pro pohyb/sledování odpadů
První dopravce zúčastněný na přepravě zásilky odpadů doplní a podepíše údaje v kolonce 10 a ponechá si kopii. Další dopravci podílející se na přepravě zásilky odpadů doplní a podepíší údaje postupně v kolonce 11 a 12 a ponechají si kopie. Podílí li se na přepravě více dopravců nežli tři, další dopravci postupně vyplní a podepíší příslušné údaje na příloze k formuláři pro pohyb/sledování odpadů a ponechají si kopie formuláře včetně jeho příloh.

4.	Návod na vyplnění jednotlivých kolonek nákladního listu

a) Obecné pokyny pro vyplňování nákladního listu

1)	Nákladní list (formulář pro oznámení a formulář pro pohyb/sledování odpadů) se vyplňuje strojem nebo hůlkovým písmem. Opravy mazáním, přepisováním apod. nejsou přípustné.
2)	Datum se uvádí v šestimístné podobě, ve formě dd.mm.rr. (např. 29.03.02 - 29. březen 2002).
3)	Adresy se uvádějí přesné a úplné (nikoliv pouze číslo poštovní schránky).
4)	Název země: uvádí se kód podle normy ISO 3166. Kódy některých zemí jsou uvedeny na rubu formuláře pro oznámení i formuláře pro pohyb sledování odpadů: Kódy některých dalších zemí: Česká republika: CZ; Maďarsko: HU; Polsko: PL; Slovensko: SK.
5)	Jako registrační číslo uvádějí české subjekty identifikační číslo.
6)	V případech, kde se ve formuláři požaduje název, český subjekt uvede obchodní firmu nebo název právnické osoby.
7)	Množství odpadů: uvádí se vždy hmotnost v kilogramech. Údaj o objemu v litrech není povinný.
8)	Na přílohách se uvádí číslo nákladního listu a číslo kolonky, ke které se příloha vztahuje.

b) Návod na vyplnění jednotlivých kolonek formuláře oznámení

Kolonka 1
Oznamovatel je definován v čl. 2 písmeno g) nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

Kolonka 2
Příjemce je definován v čl. 2 písmeno h) nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

Údaj o příjemci je zpravidla totožný s údajem o zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v položce 8. Rozdíl může nastat např. v případě, kdy před aplikací způsobů využití R1 až R11 předchází aplikace způsobů využití R11 nebo R12 nebo v případě; kdy se adresa zařízení liší od adresy příjemce.

Kolonka 3
V případě oznámení jednorázové přepravy se označí možnost A(i), v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu - čl. 28 nařízení Rady (EHS) č. 259/93) se označí možnost A(ii). Označení možnosti C „zařízení k využití odpadů s paušálním povolením“ připadá v úvahu pouze při přepravě odpadu za účelem využití do některých členských zemí OECD, jejichž předpisy umožňuji zjednodušené řízení při přepravě do takového zařízení. V České republice tato možnost není přípustná. Předtištěné číslo formuláře oznámení musí být shodné s předtištěným číslem formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

Kolonka 4
V případě jednorázového pohybu se uvede číslovka 1, v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu) počet plánovaných přeprav.

Kolonka 6
V případě jednorázového pohybu se vyplní levá část této kolonky předpokládaným datem přepravy jednorázového pohybu odpadů. V případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu) se vyplní obě části této kolonky.

Kolonka 9
Kódy způsobu odstranění (D) nebo využití (R) odpadů jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

Kolonky 11 a 12
Kódy způsobů přepravy a druhů obalu jsou uvedeny na rubú formuláře oznámení.

Kolonka 13 (Název a chemické složení odpadu)
Vedle označení odpadu se uvede druh odpadu a koncentrace jeho charakteristických součástí s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti.

Kolonka 14:
Kódy fyzikálních vlastností odpadu za standardního (normálního) tlaku 101,328 kPa a teploty 20 °C jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Pokud odpad nebude přepravován za jiné teploty, uvede se kód fyzikální vlastnosti při teplotě, za které bude odpad přepravován, a doplní se údaj této teploty ve stupních Celsia.

Kolonka 15 (Identifikační kód odpadu):
Identifikační kód odpadu v České republice je kód Katalogu odpadů (příloha č. 1 této vyhlášky). Mezinárodní kód identifikace odpadů (IWIC) se uvádí u nebezpečných odpadů, pokud jej vyžaduje přijímající stát. Návod k jeho sestavení je uveden v části II-5 této přílohy. 

Kolonka 16
Vyplňuje se u odpadů určených k využití. Týká-li se oznámení odpadu, který není zařazen ani na zeleném, ani na žlutém, ani na červeném seznamu odpadů (tj. ani v příloze II, ani v příloze III ani v příloze IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93); označí se kolonka „jiný“ a v příloze se případně uvedou podrobnosti.

Kolonka 17
Vyplňuje se v případě nebezpečných odpadů. Kódy jsou uvedeny v dodatcích I a II Basilejské úmluvy2).

Kolonka 18
Vyplňuje se v případě nebezpečných odpadů. Jedná se o kódy nebezpečných vlastností podle Basilejské úmluvy2) (jsou odlišné od kódů nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona). Kódy nebezpečných vlastností jsou uvedeny na rubu formuláře, dále jsou uvedeny v dodatku III Basilejské úmluvy.

Kolonka 19
Vyplňuje se v případě, že se nebezpečné odpady přepravují jako nebezpečné věci podle mezinárodních předpisů o přepravě nebezpečných věcí (ADR, RID, IMDG Code aj.) Všechny údaje se vyplňují podle těchto předpisů, tj. UN číslo (UN Number), oficielní pojmenování pro přepravu (proper shipping name) a třída (Class).

Kolonka 20
Uvádějí se kódy zemí podle normy ISO 3166 a hraniční přechody. Pokud jsou v některých státech (např. v Německu) příslušné orgány označeny kódy, uvede se příslušný kód.

Kolonka 21
Vyplňuje se pouze v případě přeshraniční přepravy odpadů do, z a přes Evropské společenství.

Kolonka 24, 25 a 26
Vyplňují příslušné orgány. Podmínky souhlasu ministerstva se uvádějí v rozhodnutí, v položce 26 se učiní na ně odkaz.

c)	Návod na vyplnění jednotlivých položek a pohyb formuláře pro pohyb/sledování odpadů

Kolonky 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19
Obsahují shodné údaje s odpovídajícími kolonkami formuláře pro oznámení.

Kolonka 3
Předtištěné číslo formuláře pro pohyb/sledování odpadů musí být shodné s předtištěným číslem formuláře oznámení.

Kolonka 4
Uvede se pořadové číslo každé jednotlivé přepravy v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu). Číslování začíná číslovkou 1.

Kolonky 5, 6, 7
Je-li na přepravě zúčastněno více dopravců než tři, připojí se příloha, na které se uvedou údaje obsažené v těchto kolonkách.

Kolonky 10, 11, 12
Jako identifikace dopravního prostředku se uvádí státní poznávací značka motorového vozidla, číslo vlaku apod. Kolonku vyplňuje a podepisuje dopravce. Je-li na přepravě zúčastněno více dopravců než tři, doplní a podepíše přílohu.

Kolonka 20
Zde se uvedou bezpečnostní pokyny k manipulaci s odpadem, opatření při havárii apod. Při nedostatku místa se připojí příloha.

Kolonka 23
Jestliže při přepravě odpadů do České republiky k využití některým ze způsobů R1 až~R11 nebo k odstranění některým ze způsobů D1 až D12 uvedeným v kolonce 9 musí předcházet aplikace některého ze způsobů využití R11 nebo R12 nebo odstranění D13 nebo D14 nebo D15, potvrdí příjemce v České republice převzetí odpadů k aplikaci těchto postupů v této kolonce.
V případě přepravy odpadů z České republiky nebo tranzitu přes Českou republiku tuto položku vyplňuje příjemce v přijímajícím státu.

Kolonka 24
V této položce potvrdí příjemce v České republice převzetí odpadů k aplikaci způsobu využití nebo odstraněn uvedeného v kolonce 9.
V případě přepravy odpadu z České republiky nebo tranzitu přes Českou republiku tuto kolonku vyplňuje příjemce v přijímajícím státu.

Kolonka 25
Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů způsobem uvedeným v kolonce 4.
V případě přepravy odpadů z České republiky nebo tranzitu tuto kolonku vyplňuje zahraniční příjemce v přijímajícím státu.

5.	Návod na vyplnění mezinárodního identifikačního kódu odpadu (IWIC)
Mezinárodní identifikační kód odpadu (International Waste Identification Code, IWIC), se sestavuje v šesti krocích z jednotlivých dílčích kódů, které jsou od sebe odděleny dvojitou šikmou čarou. Dílčí kódy jsou vybírány z následujících šesti zdrojů:
1.	Skupiny odpadů (příloha č. 1 zákona)
2.	Způsoby využívání odpadů (příloha č. 3 zákona) a způsoby odstraňování odpadů (příloha č. 4 zákona)
3.	Odpady, které mohou být nebezpečné (tabulka č. 1 této přílohy)
4.	Složky, které mohou činit odpad nebezpečným (tabulka č. 2 této přílohy)
5.	Přehled nebezpečných vlastností odpadů (tabulka č. 3 této přílohy)
6.	Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady (tabulka č. 4 této přílohy)
Tabulky č. 1 až 4 této přílohy slouží pouze pro účel sestavení kódu IWIC. V zápisu IWIC pro konkrétní odpad se nehodící se symboly škrtnou.
1.	Ze zdroje uvedeného pod bodem 1 se vybere jedna nebo nanejvýš dvě položky a ta (ty) se označí písmenem Q s příslušným číslem (čísly), čímž vznikne dílčí kód Q... +
2.	Ze zdroje uvedeného pod bodem 2 se vybere jeden ze způsobů odstranění nebo využití odpadu a označí se písmenem D nebo R s příslušným číslem, čímž vznikne dílčí kód D... nebo R... Po 1. a 2. kroku obdržíme obecný zápis Q... + ...//D, R...
3.	Je-li odpad kapalný, označíme jej písmenem L, myli povahu kalu, písmenem P, a je-li tuhý (vč. prášku), písmenem S. Když pak k jednomu z uvedených písmen přidáme příslušné číslo typu odpadů ze zdroje uvedeného pod bodem 3, obdržíme dílčí kód L... nebo P...anebo S... Po třech krocích bude mít obecný zápis první části IWIC podobu: Q... + ...//D, R...//L, P, S...
4.	Dále se uvede, zda odpad obsahuje jednu nebo více (maximálně tři) složek uvedených ve zdroji uvedeném pod bodem 4. Tyto složky se označí písmenem C s příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok má tvar: C... + ... + ... Jestliže odpad neobsahuje žádnou ze složek uvedených ve zdroji uvedeném pod bodem 4, označí se kódem „CO“. Po čtyřech krocích bude mít neúplný zápis IWIC obecnou podobu: Q... +...//D, R.../IL, P, S...//C... + ... ± ...
5.	Ze zdroje uvedeného pod bodem 5 se vybere jedna nebo dvě rozhodující nebezpečné vlastnosti odpadu, které jsou označeny písmenem H a příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok bude mít tvar: H... + ... Zápis po pěti krocích bude: Q... + ...//D, R...//L, P, 5...//C... + ... + ..a/H... + ...
6.	Ve zdroji uvedeném pod bodem 6 se vyhledá činnost, při které odpad vzniká, a ta bude označena dílčím kódem A a příslušným číslem. Po šesti krocích bude IWIC ve tvaru: Q... + ...IID, R..//L, P, 5...//C... + ... + ...//H... + ....//A...

Tabulka č. 1
Odpady, které mohou být nebezpečné
(ve formě kapaliny, kalu nebo pevné látky)3

Kód
1	Specifické odpady z nemocnic, klinik a ostatních zdravotnických zařízení
2	Odpad z výroby a přípravy léčiv, léčivých přípravků a léčivých látek
3	Nepoužitelná léčiva, léčivé přípravky a léčivé látky
4	Odpad z výroby, přípravy a použití pesticidů a prostředků na ochranu rostlin
5	Odpad z výroby, přípravy a použití chemických prostředků na ochranu dřeva
6	Odpad z výroby, přípravy a použití organických rozpouštědel
7	Odpad z tepelného zpracování a temperovacích operací s obsahem kyanidů
8	Odpadní minerální oleje nevhodné pro jejich původní použití
9	Odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze
10	Odpadní látky a předměty s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) a/nebo polychlorovaných terfenylů (PCT) a/nebo polybromovaných bifenylů (PBB)
11	Odpadní dehtové zbytky vznikající při čištění, destilaci a jakémkoliv pyrolytickém zpracování
12	Odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků a nátěrů
13	Odpad z výroby, přípravy a použití pryskyřic, latexů; změkčovadel, klihů a lepidel
14	Odpadní chemické látky vznikající při výzkumu a vývoji nebo výukové činnosti, které jsou nové a/nebo jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známé
15	Látky výbušné povahy, které nepodléhají jiným právním předpisům
16	Látky z výroby, přípravy a použití fotografických chemikálií a materiálů pro fotografické zpracování
17	Odpad vznikající při povrchové úpravě kovů a plastů
18	Zbytky vznikající při průmyslovém odstraňování odpadů

Materiály; které obsahují některou složku uvedenou ve v tabulce č. 2 této přílohy (Složky potenciálně nebezpečných odpadů)

19	Živočišná nebo rostlinná mýdla, tuky a vosky
20	Nehalogenované organické látky, nepoužívané jako rozpouštědla
21	Anorganické látky bez obsahu kovů
22	Popel a/nebo škvára
23	Zemina, písek a jíl
24	Temperovací soli bez obsahu kyanidů
25	Kovový prach, prášek
26	Upotřebené katalyzátory
27	Kapaliny nebo kaly s obsahem kovů
28	Zbytky z čištění, vyjma (29) a (30}
29	Kaly z čištění plynů
30	Kaly z úpravy vody a úpraven průmyslových odpadních vod
31	Zbytky z dekarbonizace
32	Zbytky iontoměničů
33	Kaly z čištění městských odpadních vod
34	Odpadní vody neuvedené v tabulce č. 1 v této příloze
35	Zbytky z čištění nádrží a/nebo zařízení
36	Znečištěná zařízení
37	Znečištěné kontejnery, které obsahují jednu nebo více složek uvedených v příloze č. 5 k zákonu
38	Baterie a akumulátory
39	Rostlinné oleje
40	Materiály, které byly vytříděny z komunálního odpadu a které mají některou z vlastností uvedených v tabulce č. 2 v této příloze
41	Jakékoliv další odpady, které obsahují některou ze složek uvedených v příloze č. 5 k zákonu

Tabulka č. 2
Složky, které mohou činit odpad nebezpečným
(v závorce je uveden kód z dodatku I Basilejské úmluvy)

Kód	Složky
C1	beryllium; sloučeniny beryllia (Y20)
C2	sloučeniny vanadu
C3	sloučeniny šestimocného chromu (Y21)
C4	sloučeniny kobaltu
CS	sloučeniny niklu
C6	sloučeniny mědi (Y22)
C7	sloučeniny zinku (Y23)
C8	arsen; sloučeniny arsenu (Y24)
C9	selen; sloučeniny selenu (Y25)
C10	sloučeniny stříbra
C11	kadmium; sloučeniny kadmia (Y26)
C12	sloučeniny cínu
C13	antimon; sloučeniny antimonu (Y27)
C14	tellur; sloučeniny tenoru (Y28)
C15	baryum; sloučeniny barya; s výjimkou síranu barnatého
C16	rtuť; sloučeniny rtuti (Y29)
C17	thallium; sloučeniny thallia (Y30)
C18	olovo; sloučeniny olova (Y31)
C19	anorganické sulfidy
C20	anorganické sloučeniny fluoru s výjimkou fluoridu vápenatého (Y32)
C21	anorganické kyanidy (Y33)
C22	následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě
C23	kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě (Y34)
C24	zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě (Y35)
C25	azbest (prach a vlákna) (Y36)
C26	organické sloučeniny fosforu (Y37)
C27	karbonyly kovů (Y19) C28 peroxidy
C29	chlorečnany C30 chloristany C31 , azidy
C32	Polychlorované bifenyly (PCB) a/nebo polychlorované terfenyly (PCT) a/nebo polybromované bifenyly (PBB) (Y10)
C33	léčiva, léčivé přípravky, léčivé látky nebo veterinární přípravky
C34	biocidy a prostředky na ochranu rostlin
C35	infekční látky
C36	kreosoty
C37	izokyanatany; thiokyanatany
C38	organické kyanidy (Y38)
C39	fenoly; sloučeniny fenolu včetně chlorfenolu (Y39)
C40	ethery (Y40)
C41	halogenovaná rozpouštědla (Y41)
C42	organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel (Y42)
C43	organohalogenové sloučeniny jiné než sloučeniny uvedené v této tabulce (Y45)
C44	aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny
C45	organické sloučeniny dusíku; zejména alifatické aminy
C46	organické sloučeniny dusíku; zejména aromatické aminy
C47	látky výbušné povahy (Y15)
C48	organické sloučeniny síry
C49	jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu (Y43)
C50	jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu (Y44)
C51	uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem a/nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této tabulce

Tabulka č. 3
Přehled nebezpečných vlastností odpadů
(Tato tabulka je převzata z Basilejské úmluvy (dodatek III) a slouží pouze pro sestavení Mezinárodního kódu odpadu IWIC)

Kód	Vlastnost

H1.1	Výbušnost
Výbušná látka nebo odpad je pevná nebo kapalná látka nebo odpad (nebo směs látek nebo odpadů), která je sama schopna chemické reakce produkující plyn při takové teplotě a tlaku a s takovou teplotou, tlakem a rychlostí, že může způsobit poškození okolí.

H3	Hořlavost kapalin
Hořlavé kapaliny jsou kapaliny nebo směsi kapalin, popř. kapaliny obsahující pevné látky v roztoku nebo suspenzi (např. nátěrové hmoty apod., avšak nikoliv látky nebo odpady, které jsou jinak klasifikovány na základě jejich nebezpečných vlastností), které uvolňují hořlavé páry při teplotě nepřesahující 60,5° C při zkoušce v uzavřeném kelímku a teplotě nepřesahující 65,6 C při zkoušce v otevřeném kelímku. (Protože výsledky zkoušek v otevřeném kelímku a zkoušek v uzavřeném kelímku nejsou přesné, srovnatelné a dokonce jednotlivé výsledky stejné zkoušky jsou často rozdílné, předpisy odlišující se od výše uvedených hodnot, které berou v úvahu tyto rozdíly, jsou v souladu s touto definicí.)

H4.1	Hořlavost pevných látek
Pevné látky nebo odpadní pevné látky jiné než ty; které jsou klasifikovány jako výbušniny, které jsou za podmínek, jimž jsou vystaveny při přepravě, snadno zápalné nebo které mohou třením způsobit požár, popř. k němu přispět.

H4.2	Schopnost látek nebo odpadů se samovolně vznítit
Látky nebo odpady podléhající samovolnému ohřevu při normálních podmínkách, kterým jsou vystaveny při přepravě, nebo zahřívající se při styku se vzduchem, které jsou náchylné k samovolnému vznícení.

H4.3	Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku s vodou hořlavé plyny
Látky nebo odpady, které reakcí s vodou jsou náchylné k samovolnému vznícení nebo uvolnění hořlavých plynů v nebezpečném množství.

H5.1	Oxidační schopnost
Látky nebo odpady, které zatímco samy nemusí být zápalné, avšak uvolňováním kyslíku mohou zapálit.jiné látky nebo k jejich zapálení přispět.

H5.2	Tepelná nestálost organických peroxidů
Organické látky nebo odpady, které obsahují peroxidickou vazbu -O-O-, jsou tepelně nestálé látky, které mohou podléhat exotermickému samozrychlujícímu rozkladu.

H6.1	Akutní toxicita
Látky nebo odpady, které mohou způsobit úmrtí nebo vážné poškození lidského zdraví, jestliže jsou požity nebo vdechovány nebo proniknou pokožkou.

H6.2	Infekčnost
Látky nebo odpady obsahující živé mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční agens, které j sou známé nebo podezřelé z vyvolávání onemocnění u zvířat a lidí:

H8	Žíravost
Látky nebo odpady, které chemickou aktivitou mohou způsobit těžké poškození, jestliže přijdou do styku s živou tkání, nebo v případě úniku mohou poškodit nebo dokonce zničit ostatní zboží nebo dopravní prostředky. Rovněž mohou způsobovat jiná rizika.

H10	Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny
Látky nebo odpady, které reakcí se vzduchem nebo vodou uvolňují jedovaté plyny v nebezpečném množství.

H11	Chronická toxicita a pozdní účinek
Látky nebo odpady, které, když jsou vdechovány nebo požity nebo když proniknou pokožkou, mohou vyvolat opožděné nebo chronické účinky včetně karcinogenity.

H12	Ekotoxicita
Látky nebo odpady, které, jsou-li uvolněny, představují okamžité nebo opožděné nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo jedovatými účinky na biotické systémy.

H13	Následná nebezpečnost
Látky nebo odpady schopné jakýmkoli způsobem uvolňovat po odstranění nebo využití jiné látky, např. výluhy, které vykazují výše uvedené vlastnosti.

Tabulka č. 4
Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady

Zemědělství
A100 Zemědělství, lesnictví
A101 rostlinná výroba
A102 živočišná výroba
A103 lesnictví a těžba dřeva
A110 Výroba potravin
A111 výroba masa a masných výrobků
A112 zpracování mléka
A113 výroba živočišných a rostlinných olejů a tuků
A114 výroba cukru
A115 ostatní
A120 Výroba nápojů
A121 výroba destilovaných alkoholických nápojů
A122 výroba piva
A123 výroba jiných nápojů
A130 Výroba krmiv

Dobývání energetických surovin, výroba elektřiny, výroba vody
A150 Dobývání uhlí
A151 dobývání uhlí a výroba briket
A152 výroba koksu
A 160 Dobývání ropy
A161 dobývání ropy a zemního plynu
A162 rafinace ropy
A163 skladování ropy a produktů z rafinace zemního plynu
A170 Výroba elektřiny
A171 centrální tepelné elektrárny
A172 centrální vodní elektrárny
A173 centrální jaderné elektrárny
A173 jiná centrální zařízení k výrobě elektrické energie
A180 Výroba vody

Výroba kovů
A200 Dobývání rud
A210 Hutnictví železa
A211 výroba litiny (vysoké pece)
A212 výroba surové oceli (surové železo)
A213 primární přeměna oceli (válcovny)
A220 Hutnictví neželezných kovů
A221 výroba oxidu hlinitého
A222 metalurgie hliníku
A223 metalurgie olova a zinku
A224 metalurgie drahých kovů
A225 metalurgie jiných neželezných kovů
A226 výroba feroslitin
A227 výroba elektrod
A230 Slévárenství a zpracování kovů
A231 odlévání železa
A232 odlévání neželezných kovů
A233 zpracování kovů (nezahrnující obrábění)
A240 Výroba mechanických, elektrických a elektronických výrobků
A241 obrábění
A242 tepelné zpracování
A243 povrchová úprava kovů
A244 nanášení barev
A245 montáž, elektrická instalace
A246 výroba baterií a suchých článků
A247 výroba elektrických drátů a kabelů (plátování, pokovování, izolace) výroba elektronických dílů

Výroba a zpracování stavebních materiálů, keramiky a skla
A260 Důlní a povrchová těžba nerud
A270 Stavební materiály, keramika, sklo
A271 výroba vápna, cementu a sádry
A272 výroba keramických produktů
A273 výroba produktů obsahujících azbestový cement
A274 výroba jiných stavebních materiálů
A275 výroba a zpracování skla
A280 Pozemní a inženýrské stavby

Výroba chemických výrobků
A300 Výroba základních chemických látek
A301 výroba a zpracování chlóru
A351 výroba průmyslových hnojiv
A401 výroba základních anorganických chemických látek
A451 zpracování uhlí a ropy
A501 výroba plastů v primární formě
A551 výroba základních organických chemických látek
A601 výroba základních látek pro výrobu detergentů
A651 výroba léčiv, pesticidů, biocidů
A669 výroba ostatních chemických látek

Zpracování chemických výrobků
A700 Výroba inkoustů; laků; barev, lepidel
A701 výroba inkoustů
A702 výroba barev
A703 výroba laků
A704 výroba lepidel
A710 Výroba fotografických produktů
A711 výroba fotografických desek
A712 výroba chemických výrobků pro fotografické účely
A720 Výroba parfémů, mýdel a detergentů
A721 výroba mýdel
A722 výroba detergentů
A723 výroba parfémů
A730 Výroba pryžových a plastových výrobků
A731 výroba pryžových produktů
A732 výroba plastových výrobků
A740 Výroba azbestocementových výrobků
A750 Výroba výbušnin a výbušných předmětů

Textilní a oděvní průmysl, zpracování kožešin, výroba a zpracování usní
A760 Textilní a oděvní průmysl
A761 česání a mykání textilních vláken
A762 úprava, předení, tkaní textilních vláken
A763 bělení, barvení, tištění textilních materiálů
A764 oděvní průmysl
A770 Výroba a zpracování usní, zpracováni kožešin
A771 výroba usní, úprava kůží
A772 zpracování kožešin
A773 výroba usňové obuvi a jiných výrobků z usní

Dřevařský průmysl a výroba nábytku
A780 Průmysl dřevařský a výroba nábytku
A781 výroba pilařská, výroba dřevěných panelů
A782 zpracování dřeva a výroba nábytku
A790 Příbuzná odvětví

Papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelské činnosti
A800 Výroba papíru a lepenky
A801 výroba vlákniny
A802 výroba papíru a lepenky
A803 výroba zboží z papíru a lepenky
A810 Polygrafický průmysl, vydavatelství
A811 tisk, vydavatelství
A812 fotografické laboratoře

Obchodní služby
A820 Prádelny, chemické čištění a barvení
A830 Obchodní podniky
A840 Prodej, údržba a oprava motorových vozidel, doprava
A841 prodej, údržba a oprava motorových vozidel
A842 doprava
A850 Hotely, kavárny, restaurace

Služby všeobecně
A860 Zdravotnictví
A861 zdravotnictví (zejména zdravotnická zařízení ambulantní péče, lékárenské péče, odborné léčebné ústavy)
A870 Výzkum
A871 výzkum (včetně laboratoří)
A880 Administrativní činnosti, kanceláře

Domácnost
A890 Domácnosti

Odstraňování odpadů a čištění odpadních vod
A900 Čištění a údržba veřejných ploch
A910 Čištění odpadních vod
A920 Odstraňování komunálního a jemu podobného odpadu z obcí
A930 Zpracování odpadů z průmyslu
A931 spalování
A932 fyzikálně chemické zpracování
A933 biologické zpracování
A934 solidifikace odpadů
A935 shromažďování a/nebo úprava odpadů
A936 skládkování

Regenerace - opětovné použití
A940 Regenerace odpadních materiálů
A941 regenerace olejů
A942 regenerace rozpouštědel
A943 regenerace ionexových pryskyřic
A950 Opětovné použití odpadních materiálů

__________
1)	Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole. 
2)	Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.
3)	Pro kapaliny se uvede před číselným kódem písmeno L, pro kaly písmeno P a pro pevné látky písmeno S.