52. | Perfluoroktansulfonáty (PFOS) C_8F_17SO_2X (X = OH, kovová sůl (OM+) halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů) | 1. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci 0,005 % hmot. nebo vyšší. 2. Nesmějí se uvádět na trh v polotovarech nebo výrobcích ani v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS 0,1 % hmot. nebo vyšší. Koncentrace se počítá na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné. V případě textilních výrobků nebo jiných materiálů opatřených povlakem nesmí množství PFOS být rovno 1µg/m^2 materiálu nebo vyšší. 3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na následující materiály ani na látky a přípravky nezbytné k jejich výrobě: a) fotorezistentní nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii, b) fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky, c) látky potlačující tvorbu aerosolů při jiném než dekorativním tvrdém chromování sloučeninami chromu(VI) a smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování, v nichž je sníženo na minimum množství PFOS uvolňovaných do životního prostředí tím, že se v plném rozsahu použijí nejlepší dostupné techniky v souladu se zvláštním právním předpisem^10a) d) hydraulické kapaliny v letectví. 4. Náplně do pěnových hasicích přístrojů, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu před 27. červnem 2008, mohou být používány do 27. června 2011. 5. Použitím odstavců 1 a 2 není dotčeno Nařízení (ES) č. 648/2004^10b)

__________
^10a)	Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
^10b)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.