Příloha č. 1 k vyhlášce č. 43/1969 Sb.

Zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí
podle  kvality do 4 tříd

---------------------------------------------------------------------------------------------------
třída             I                      II                     III                    IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. zdivo     cihelné masívní       s dostatečnou izo-     zdivo různé, kombi-     nepálená cihla,
                                   lační schopností,      nované i s dřevem       kámen
                                   sruby dřevěné
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2. fasáda    obložená i částečně   břízolitová omítka     vápenná štuková         vápenná štuková
             tvrdá omítka          režné zdivo           omítka, stříkaný
                                                          břízolit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3. střecha   plochá plechová,      plochá preskies, dvo-  plochá lepenková,       plochá jednoduchá
             asfaltová, dvojitá    jité tašky, terasy     dvojité tašky           lepenka, jednodu-
             tašková, prejzy,      cementové dlaždice                             chá tašková
             osovky, šamotová
             dlažba na terasách
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. schodiště obložené, žula        žula neleštěná, dobré  horší žula, terazzové   beton, dřevo,
             částečně leštěná,     terazzo, dřevo měkké   stupně, pískovec,       tesařsky opraco-
             zábradlí z nerezu     truhlářsky zpracované  dřevo měkké             vané bez pod-
                                                                                  stupnic
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5. izolace   vodotěsné, tepelné    vodotěsné              zdí proti zemní         bez izolací proti
             a proti hluku                                vlhkosti                vlhkosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------
6. zárubně   ocelové, dřevem       ocelové a truhlářské   obíjené                 hrubé
             obložené              rámky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7. podlahy   vlýskové, parketové   vlysy bukové           palubové                prkenné
             korek, linoleum
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8. dlažby    šamotové, linoleum,   xylolit, terazzo       cement, dlaždice        cihly nebo mlat
             guma
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9. vytápění  radiátory na vodu,    americká nebo dobrá    kachlová jednoduchá     kamna obyčejná,
             teplovzdušné ko-      kachlová kamna         nebo železná            bubínky, pec
             můrky                                        kamna
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10. kuchyně  elektrický nebo       kachlové nebo smal-    kachlové jednotrou-     cihelné sporáky
             plynový sporák,       tované sporáky -       bové sporáky,
             dřez na teplou a      dřez na studenou       výlevka
             studenou vodu         vodu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
11. příprava teplá voda z karmy    teplá voda z karmy     koupelnová kamna        bez přípravy
    teplé    bojleru pro kuchyň    jen v lázni            na uhlí                 teplé vody
    vody     i lázeň
---------------------------------------------------------------------------------------------------
12. lázeň    vana obložená         volně stojící vana     plechová vana zinková,
             150 cm, umývadlo      smaltovaná, jen čás-   betonová dlažba,                ---
             a bidet - šamotová    tečně obkládačky,      olejový nátěr
             dlažba                terazzová dlažba
---------------------------------------------------------------------------------------------------
13. záchod   splachovací, oblo-    splachovací, dlažba    splachovací, beto-       nesplachovací
             žený, šamotová        šamotová, terazzo      nová dlažba
             dlažba                bez obkladu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
14. voda     teplá a studená       teplá v koupelně -     teplá z koupelnových
             v koupelně, kuchyni   zdroj plynový,         kamen na uhlí                   ---
                                   elektrický
---------------------------------------------------------------------------------------------------
15. elektri- moderní zásuvky,       v trubkách             navrch                   provizorní
    cké in-  zvonky, elektroměr
    stalace  mimo byt
---------------------------------------------------------------------------------------------------
16. okna     dvojitá                dvojitá nebo           zdvojená                 jednoduchá
                                    zdvojená
---------------------------------------------------------------------------------------------------
17. dveře    překližované, zám-     pekližované a ná-      náplňové s obyčej-       náplňové, vi-
             ky s vložkami nebo     plňové s obyčejnými    nými zámky               sací zámky,
             dozické                zámky                                           závlačky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
18. prádelna v domě s pračkou,      v domě, kotel malý     v domě bez kotle
             kotlem, necky, stůl,                                                         ---
             vytápění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
19. sušárna  vytápěná nebo půda     nevytápěná nebo        půda
                                    nebo půda                                             ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------
20. sklep    na palivo nebo         sklad v domě           sklep nebo kůlnička      mimo objekt
             v domě sklad                                  mimo objekt
---------------------------------------------------------------------------------------------------
21. vesta-   vytápěná s             elektricky             jednoduchá
    věná ga- elektrickým            osvětlená                                             ---
    ráž      osvětlením
---------------------------------------------------------------------------------------------------

	 O zařazení do určité třídy I-IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně.

	 Není-li možno při zařazování stavby dosáhnout dvou třetin kladných odpovědí u žádné třídy, určí se tímto způsobem:

	 1. Je-li součet kvalitativních znaků I a II. třídy u stavby větší nebo roven dvěma třetinám z celkového počtu znaků, zařadí se stavba do II. třídy.

	 2. V ostatních případech:
a) každý znak dosažený v I. třídy se násobí jedním bodem, ve II. třídy dvěma body, ve III. třídě třemi body a ve IV. třídě čtyřmi body;
b) součet všech bodů se dělí počtem všech zodpovědných znaků. (Vynechané znaky se neberou v úvahu. Za vynechaný znak je možno považovat jen takový znak, který u té které stavby není objektivně možný);
c) při výsledku

 1,33 nebo menším zařadí se stavba do I. třídy
 1,34 až 2,33 zařadí se stavba do II. třídy
 2,34 až 3,33 zařadí se stavba do III. třídy
 3,34 až 4,00 zařadí se stavba do IV. třídy

Zařazení rekreačních chat podle kvality do 3 třídy

----------------------------------------------------------------------------------------------------
třída                     I                               II                              III
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                 zděné nebo roubené             lehké zděné nebo monto-          jednoduché dřevěné
                 chaty na kamenné po-           vané dřevěné chaty na            chaty na pilotách
                 dezdívce, s vodovodem,         podezdívce nebo pilotách         nebo sloupkách
                 kanalizací a elektro-          s elektroinstalací
                 instalací
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obvodové zdivo   zděné z cihel nebo tvár-       montované z prefabrikáto-        obíjené na kostru
                 nic na minimální               vaných desek s tepelnou          jen z jedné strany,
                 tloušťku 30 cm nebo rou-       izolací nebo dvojité stěny       s vnitřním vylepe-
                 bené ze dřeva o tloušťce       obíjené na kostru o tloušťce     ním nebo vybitím o
                 16 cm                          stěny 6 - 10 cm                  tloušťce stěny
                                                                                 2 - 4 cm
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Střecha          odborně krytá eternitem        krytá dvojitou lepenkou          krytá jednoduchou
                 nebo plechem na bednění        s 3 asfaltovými nátěry           lepenkou
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Průčelí          sokl z přírodního kamene       sokl betonový, zdivo             venkovní stěny z
                 čistě spárovaný, obvodové      hrubé omítané, dřevěné           nehoblovaných prken
                 zdivo omítané nebo spáro-      stěny napuštěné a natřené        nebo krajin
                 vané, roubené stěny čistě
                 upraveny a vypracovány
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Schodiště        zděné nebo dřevěné o           zděné nebo dřevěné o vyšším
                 maximálním stoupání 1/1,15     stoupání                                  ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nátěry           olejové s povrchem z           jednoduché olejové nátěry        napuštění impreg-
                 emailu                                                          nací
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolace          dokonalá izolace proti         jednoduchá izolace proti         částečná izolace
                 zemní vlhkosti, izolace        zemní vlhkosti, izolace          proti zemní vlhko-
                 tepelná v hodnotě zdiva        tepelná v hodnotě zdiva          sti
                 45 cm, izolace proti hluku     22 cm
                 v poloviční hodnotě normy
                 (v hodnotě zdiva 15 cm)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Podlahy          linoleum, guma, vlýsky,        palubky, terazzo                 prkenné, betonové
                 šamotová dlažba, kamenná
                 dlažba na podkladu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Topení           etážové vodní nevzdušné,       kachlovými kamny, krby,          malými litinovými
                 elektrické, plynové            velmi dobrými kamny              nebo plechovými
                                                                                 kamny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuchyně          plynový nebo elektrický        uhelný kuchyňský sporák,         plechový sporáček
                 sporák                         zděná kuchyňská kamna            (bubínek)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lázeň            s vanou nebo sprchou           umývadlo nebo sprcha
                 se studenou a teplou           se studenou vodou                         ---
                 vodou
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Záchod           splachovací  v  budově         suchý v budově nebo mimo         společný
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Voda             zavedena do budovy v           zavedena do budovy               venkovní hydrant
                 lázni a kuchyni, zařízení                                       nebo studna
                 na ohřívání vody elektri-
                 cky, plynem nebo kamny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalizace       splašky odváděny kanalizací    splašky odváděny kanalizací      bez kanalizace
                 do septiků                     z budovy a vypouštěny
                                                do terénu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektřina        provedena instalace            elektroinstalace pro
                 elektřiny pro osvětlení,       osvětlení
                 se zásuvkami k připojení                                                 ---
                 spotřebičů
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Okna             dvojitá, zčásti s okenicemi    jednoduchá s okenicemi           jednoduchá
                 nebo mřížemi                   nebo zdvojená
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dveře            vstupní roubené nebo           vstupní masívní z měkkého        vstupní i vnitřní
                 masívní z tvrdého dřeva,       dřeva, vnitřní náplňové          jednoduché,
                 s patentním zámkem, vnitřní                                     obíjené
                 překližkové
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklep            na palivo a potraviny, pod     sklípek pod částí
                 celou budovou                  budovy                                    ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------

	 O zařazení do určité třídy I-III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Zařazení garáží podle kvality do 3 tříd

	 I. třída: Zděné garáže se železobetonovým stropem, tepelně izolované, s ocelovými vraty, s izolací proti zemní vlhkosti, s elektrickým osvětlením a motorovou zásuvkou, s přívodem vody, s kanalizací, s mycí deskou před garáží.

	 II. třída: Lehké zděné garáže s nespalným stropem, roletou nebo garáže s ocelovou konstrukcí, krytou plechy, s částečnou tepelnou izolací, s plechovými vraty nebo roletou, s elektrickým osvětlením, jímkou. Vodovodní kohout je přístupný ve vzdálenosti do 20 m.

	 III. třída: Jednoduché garáže s ocelovou kostrou krytou plechem, s plechovými vraty nebo roletou, bez tepelné izolace, s betonovou podlahou, bez základů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
třída                     I                         II                                   III
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stěny            zděné v tloušťce odpo-         zděné nebo plechové              plechové nebo eter-
                 vídající tepelné izolaci       s tepelnou izolací zdiva         nitové na nespalné
                 45 cm                          22 cm                            kostře
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Střecha          cihlobetonová s tepelnou       železobetonová krytá             plechová nebo
                 izolací, krytí  plechem        lepenkou                         eternitová
                 nebo lepenkou se žlaby
                 a okapy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Průčelí          omítnutí šlechtěnou            jednoduše omítnuté
                 omítkou, oplechování                                                     ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nátěry           základní a dvojnásobný         dvojnásobný nátěr                základní nátěr
                 olejový nátěr
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolace          zdivo izolováno plně           zdivo jednoduše izolováno
                 proti zemní vlhkosti           proti zemní vlhkosti                      ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Podlaha          betonová s potěrem,            hrubá betonová dlažba
                 dlažba cementová,                                                        ---
                 dlaždice
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vytápění         temperované nebo za-
                 řízení na ohřívání                       ---                             ---
                 motoru
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Voda             zavedena do garáže nebo        kohout do 20 m
                 hydrant u mycí desky                                                     ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektřina        elektrické osvětlení garáže,   elektrické osvětlení
                 prostoru před garáží -
                 zásuvka pro motorový                                                     ---
                 proud
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalizace       garáž nebo mycí deska          v garáži sběrná jímka
                 kanalizována                                                             ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dveře            ocelové s patentním            plechové se zámkem               plechové nebo
                 zámkem a tepelnou                                               roleta
                 izolací
----------------------------------------------------------------------------------------------------

	 O zařazení do určité třídy I - III rozhodne, to zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Zařazení plotů podle kvality do 4 tříd

	 Třída I Ploty zděné z kamene nebo cihel, nejméně 30 cm silné a 180 cm vysoké, na základech z betonového nebo kamenného zdiva, plné nebo prolamované, s vraty a vrátky z plného dřeva nebo z kovových profilů a plechů.

	 Třída II Ploty zděné jako předešlé, ale slabší než 30 cm a nižší než 180 cm, ploty vytvářené podezdívkou cihelnou, kamennou nebo betonovou, zděnými, betonovými nebo ocelovými sloupky a rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy, vyplněné latěmi, s vraty a vrátky prováděnými stejným způsobem.

	 Třída III Ploty bez podezdívky, se sloupky betonovými, zděnými nebo ocelovými, mezi sloupky upevněno pletivo bez rámu nebo latě na svlacích o výšce nejméně 150 cm, s vraty a vrátky stejným způsobem provedenými.

	 Třída IV Ploty sestávající z dřevěných sloupků, svlaků a plotovek nejméně 250 cm vysokých, s vraty a vrátky z prken tesařsky zpracovaných.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
třída                  I                     II                   III                    IV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Základy     kamenné nebo beto-    kamenné nebo beto     jen kolem sloupku               ----
            nové zdivo po celé    nové zdivo po celé
            délce plotu           délce plotu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Podezdívka           ----         zděná z cihel  nebo   bez podezdívky                  ----
                                  kamene, betonová
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Plot        cihelná, kamenná      cihelné, kamenné      betonové nebo oce-    kulaté dřevěné
            nebo betonová zeď,    ocelové nebo beto-    lové sloupky z nap-   sloupky, půlkulaté
            aspoň 30 cm silná,    nové sloupky s vlo-   jatým pletivem nebo   svlaky a plotovky
            s krycí kamennou,     ženými rámy z oce-    svlaky a plotovky
            cihelnou nebo         lových profilů, po-   z hoblovaného řeziva
            betonovou deskou      tažené pletivem
            a 180 cm vysoká       nebo dřevěnými rámy
                                  z hoblovaného řeziva
                                  s výplní z hoblovaných
                                  latí
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrata       z ocelových pro-      z rámů z ocelových    z hoblovaného dřeva   z kulatiny nebo nehob-
a vrátka    filů                  profilů, s výplní     truhlářsky prove-     lovaného řeziva,
                                  drátěným pletivem     dená                  tesařsky provedená
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Povrch      omítaný nebo spá-     omítaný nebo spáro-             ----                  ----
zdiva       rovaný                vaný
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Povrch ocel trojnásobný olejový   dvojnásobný olejový   dvojnásobný olejový   napuštěné
nebo dřevo  nátěr                 nátěr                 nátěr
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nejmenší    180 cm                150 cm                150 cm                150 cm
výška plotu
----------------------------------------------------------------------------------------------------

	 O zařazení do určité kategorie I - IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Zařazení drobných a zemědělských staveb podle kvality do 3 tříd

	 I. třída: zděné budovy z cihelného zdiva 45 cm nebo kamenného 60 cm, s nespalným stropem klenutým do ocelových nosníků nebo železobetonové s půdním prostorem provedeným jako seník nebo sýpka, s tvrdou krtinou, s elektrickým osvětlením, přívodem vody, kanalizací.

	 II. třída: lehce zděné, hrazděné nebo roubené budovy s dřevěnými stropy, s tvrdou krytinou , s půdním prostorem.

	 III. třída: zčásti otevřené budovy na sloupkách nebo zděné budovy se spalnou krytinou, v jednoduchém vybavení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
třída            I                              II                               III
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. zdivo         cihelné 45 cm                  cihelné, kamenné, beto-          zčásti zděné, zčásti
                 kamenné 60 cm                  nové, hrazděné, dře-             na sloupkách, po-
                                                věné, roubené                    bitých prkny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. stropy        klenuté, železobetonové        dřevěné trámové, kryté           z kuláčů, povalové,
                                                fošnami                          prkenné
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. střecha       na krovu s půdním pro-         na krovu s půdním pro-           krytá lepenkou,
                 storem, krytá eternitem        storem, krytá taškami            došky, šindelem
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. izolace       asfaltová proti vlhkosti       ------                           -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. dlažby        cihelné teplé                  betonové kamenné                 z kuláčů, hlíny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. vodovod       úplná instalace vody na        vodní kohout                     -----
                 napájení s nádržkou
                 nebo automatickou vodárnou
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. kanalizace    krytá kanalizace do            povrchový odtok do               -----
                 do močové jímky                močové jímky
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. osvětlení     úplné elektrické               elektrické osvětlení             -----
                 osvětlení
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. okna          přímé osvětlení ote-           přímé osvětlení                  -----
                 víracími okny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10. dveře        přímý vstup,                   přímý vstup                      -----
                 dvojité dveře
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. půdní        sýpka přístupná schody         seník                            -----
    prostor
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12. příslušen-   betonová nebo zděná            močová jímka,                    hnojiště
    ství         močová jímka, krytá,           hnojiště
                 hnojiště dlážděné nebo
                 betonové, zařízení pro
                 odvoz hnoje, zařízení
                 pro dovoz krmiva a steliva
----------------------------------------------------------------------------------------------------

	 O zařazení do určité třídy I - III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Trvalé porosty

	 I. Ovocné stromoví

I------------------I---------I------I---------------------------------------------------------------------I------------------------I
I                  I         I      I Hodnota za jeden kus od vysazení do plodnosti v letech              I  V době plodnosti se   I
I                  I         I Po   I----I----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I---- I-----I-----I-----I    hodnota snižuje     I
I      Druh        I  Tvar   I vysa-I  1 I  2 I  3  I  4  I  5  I  6  I   7 I   8 I  9  I  10 I  11 I  12 I         ročně o        I
I                  I         I zení I----I----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----------I------------I
I                  I         I      I                                  v Kčs                              I    %      I    Kčs     I
I------------------I---------I------I----I----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----------I------------I
I Jabloň a hrušně  I VK, PK  I 69,- I 82 I 95 I 108 I 121 I 134 I 147 I 160 I 174 I 185 I 203 I     I     I    2,2    I    4,50    I
I                  I ČK      I 50,- I 53 I 58 I  64 I  70 I  77 I  84 I  91 I     I     I     I     I     I    3,3    I    3,--    I
I                  I Z       I 29,- I 31 I 34 I  37 I  40 I     I     I     I     I     I     I     I     I    5,0    I    2,--    I
I Třešně           I         I 71,- I 82 I 93 I 104 I 115 I 126 I 137 I 148 I 160 I     I     I     I     I    2,7    I    4,30    I
I Višně            I         I 57,- I 62 I 67 I  72 I  77 I  82 I     I     I     I     I     I     I     I    3,3    I    2,70    I
I Švestky a slívy  I         I 44,- I 47 I 52 I  58 I  64 I  70 I  77 I  82 I     I     I     I     I     I    3,6    I    3,--    I
I Meruňky          I         I 56,- I 58 I 61 I  64 I  67 I  70 I  73 I  76 I     I     I     I     I     I    7,9    I    6,--    I
I Broskvoně        I         I 56,- I 58 I 61 I  64 I  67 I     I     I     I     I     I     I     I     I    6,6    I    4,--    I
I Ořešáky          I         I 80,- I 83 I 88 I  93 I  98 I 103 I 108 I 113 I 118 I 123 I 128 I 133 I 138 I    2,2    I    3,--    I
I Angrešt          I keř     I 12,- I 13 I 14 I  15 I     I     I     I     I     I     I     I     I     I    8,3    I    1,20    I
I                  I stromek I 22,- I 24 I 26 I  28 I     I     I     I     I     I     I     I     I     I    8,3    I    2,30    I
I Rybíz            I keř     I 12,- I 13 I 14 I  15 I     I     I     I     I     I     I     I     I     I    8,3    I    1,20    I
I                  I stromek I 22,- I 24 I 26 I  28 I     I     I     I     I     I     I     I     I     I    8,3    I    2,30    I
I------------------I---------I------I----I----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----------I------------I

	 Náhrada se snižuje až o polovinu u stromů nejakostních odrůd, neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu nebo zčásti poškozených.

	 II. Viničné porosty včetně zařízení vinic

I------------------I---------I---------I-----------------------------------------------I--------------------------------I----------------------
I                  I         I         I Hodnota za jeden kus od vysazení do plodnosti v letech  I V době plodnosti se  I
I                  I         I Po      I-------I-------I-------I-------I--------I-------I--------I hodnota snižuje      I
I      Druh        I  Tvar   I vysazeníI   1   I   2   I   3   I   4   I   5    I   6   I   7    I ročně o              I
I                  I         I         I-------I-------I-------I-------I--------I-------I--------I----------I-----------I
I                  I         I         I                         v Kčs                           I    %     I    Kčs    I
I------------------I---------I---------I-------I-------I-------I-------I--------I-------I--------I----------I-----------I
I Vinná réva -     I vedení  I         I       I       I       I       I        I       I        I          I           I
I štěpovaná        I na hlavuI  17,-   I 21,-  I 25,-  I 20,-  I 33,-  I  37,-  I 41,-  I  45,-  I    4,3   I   2,--    I
I                  I vedení  I         I       I       I       I       I        I       I        I          I           I
I                  I stř. a  I         I       I       I       I       I        I       I        I          I           I
I                  I vysoké  I  22,-   I 30,-  I 37,-  I 44,-  I 52,-  I  60,-  I 68,-  I  75,-  I    4,3   I   3,20    I
I Vinná réva -     I vedení  I         I       I       I       I       I        I       I        I          I           I
I pravo-kořeněná   I na hlavuI  15,-   I 19,-  I 23,-  I 26,-  I 29,-  I  33,-  I 37,-  I  40,-  I    4,3   I   1,70    I
I                  I vedení  I         I       I       I       I       I        I       I        I          I           I
I                  I stř. a  I         I       I       I       I       I        I       I        I          I           I
I                  I vysoké  I  20,-   I 28,-  I 35,-  I 12,-  I 49,-  I  56,-  I  63,- I  70,-  I    4,3   I   3,--    I
I------------------I---------I---------I-------I-------I-------I-------I--------I-------I--------I----------I-----------I

	 III. Chmelniční porosty a zařízení chmelnic

I---------------------------------I-----------------------------------------I
I                                 I            Náhrada v Kčs za 1 m2        I
I                                 I---------------I----------------I--------I
I                                 I chmel. porost I zařízení chmel.I celkem I
I---------------------------------I---------------I----------------I--------I
I nově založená chelmice (nově    I               I                I        I
I vysázený porost a nové zařízení I               I                I        I
I z dřevěných sloupů a drátů)     I     2,2       I      4,50      I 6,70   I
I                                 I               I                I        I
I srážka za každý rok stáří chmel.I     0.088     I      0.225     I 0.313  I
I---------------------------------I---------------I----------------I--------I

	 IV. Lesní porosty

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Věková třída              Náhrada za 1 ha vyvlastněného lesního porostu včetně škody z těžby
resp. stáří                                    porostů nedospělých v Kčs
porostu            --------------------------------------------------------------------------------
                                               bonitní třída (stupeň)
                   --------------------------------------------------------------------------------
                      I               II             III             IV              V
let                   1               3               5               7               9
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 -  2O           16 700          13 400          11 100           8 300          6 300
21 -  40           25 000          20 100          15 500          11 500          7 700
41 -  60           30 000          24 000          18 400          13 300          8 400
61 -  80           33 600          27 000          20 500          14 500          8 800
81 - 100           36 400          29 000          22 200          15 500          9 100
nad  100           37 800          30 300          23 000          16 000          9 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými dřevinami; převládají v porostu listnaté
dřeviny, hodnoty se sníží o 10 %. Náhrada uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění porostu (1,0);
při nižším zakmenění se náhrada sníží v poměru ke skutečnému zakmenění. Bonity porostů se určí podle
převládající dřeviny.

 Hodnoty pro bonitní stupně 2, 4, 6 a 8 se odvodí interpolací.