Příloha č. 3 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly
a její standardní vybavení

Typ	Účel užití haly	Kč/m3	
A	věda, osvěta, kultura	2055,–	
B	tělovýchova	2029,–	
D	občanská výstavba ostatní	2379,–	
E	výrobní bez jeřábových drah	1620,–	
F	výrobní s jeřábovými drahami	1731,–	
G	výrobní pro energetiku	2311,–	
H	pro dopravu a spoje	2348,–	
I	pro garážování, opravy a údržbu	2124,–	
J	skladování mimo zemědělské	1599,–	
K	skladování zemědělských produktů	1468,–	
L	zemědělská výroba živočišná	1930,–	
M	vodohospodářské, čistírenské a úpravy vod	2424,–	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ HAL

Číslo položky	Typ haly	Konstrukce a vybavení	Popis standardu	
1	Všechny typy	Základy vč. zemních prací	Běžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti	
2	A,B,C,D	Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)	Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 x opláštěná kostra s tepel. izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm	
	E,F,G,H,I, L	Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)	Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť vyzdívaný nenosný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací	
	J,K	Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)	Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 x 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevých kovů a na bázi plastických hmot	
	M	Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)	Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm	
3	A,B,C,D	Stropy (podhledy mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)	Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, kromě spalných	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Stropy (podhledy mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)	U jednopodlažních hal není strop podmínkou, u vícepodlažních jakýkoliv běžného provedení	
4	Všechny typy	Krov, střecha	Dřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení (kromě křížových, báňových apod.)	
5	A,B,C,D,E, F,G,H,I,M	Krytiny střech	Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá	
	J,K,L	Krytiny střech	Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná	
6	A,B,C,D	Klempířské konstrukce	Úplné střechy z pozinkovaného plechu (min. žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Klempířské konstrukce	Minimálně žlaby a svody z pozinkovaného plechu	
7	A	Úprava vnitřních povrchů	Vápenné dvouvrstvé omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky	
	B,C,D	Úprava vnitřních povrchů	Vápenné dvouvrstvé omítky, běžné - standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.) neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky	
	E,F,G,H,I, L,M	Úprava vnitřních povrchů	Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky	
	J,K	Úprava vnitřních povrchů	Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry	
8	A,B,C,D	Úprava vnějších povrchů	Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené; odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické bežné, spárované zdivo	
	E,F,G,H,I, L,M	Úprava vnějších povrchů	Vápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové, nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo	
	J,K	Úprava vnějších povrchů	Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot	
9	A,B,C,D	Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)	Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	-"-	Neuvažují se, nebo max. v malém rozsahu kolem zařizovacích předmětů	
10	A,B,C,D	Schody (u vícepodlažních hal i částečně)	Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	-"-	Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC	
11	A,B,C,D	Dveře	Hladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Dveře	Hladké plné nebo prosklené, kovové	
12	A,B,C,D	Vrata	Kovová	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Vrata	Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná	
13	A,B,C,D	Okna	Jakákoliv zdvojená a dvojitá špaletová	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Okna	Jednoduchá dřevěná nebo ocelová	
14	A,B,C,D	Povrchy podlah	PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Povrchy podlah	Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba	
15	A,B,C,D	Vytápění	Jakékoliv ústřední nebo dálkové, akumulačními nebo plynovými kamny	
	E,F,G,H,I	Vytápění	Zateplené konstrukce, popř. temperované lokálními topidly	
	J,K,L,M	Vytápění	Zateplené konstrukce, bez temperování	
16	A,B,C,D,E, F,G,H,I,L, M	Elektroinstalace	Světelná a třífázová	
	J,K	Elektroinstalace	Světelná	
17	Všechny typy	Bleskosvod	Ano	
18	A,B,C,D	Vnitřní vodovod	Ocelové trubky, rozvod studené a teplé vody	
	E,F,G,H,I, L,M	Vnitřní vodovod	Ocelové trubky, rozvod pouze studené vody	
	J,K	Vnitřní vodovod	Bez rozvodu vody	
19	A,B,C,D	Vnitřní kanalizace	Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství	
	E,F,G,H,I, L,M	Vnitřní kanalizace	Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí	
	J,K	Vnitřní kanalizace	Bez kanalizace	
20	A,B,C,D	Vnitřní plynovod	Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Vnitřní plynovod	Neuvažuje se	
21	A,B,C,D	Ohřev teplé vody	Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT	
	E,F,G,H,I, L,M	Ohřev teplé vody	Malé průtokové ohřívače, popř. bojler	
	J,K	Ohřev teplé vody	Neuvažuje se	
22	A,B	Vybavení kuchyní	Neuvažuje se	
	C	Vybavení kuchyní	Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Vybavení kuchyní	Neuvažuje se	
23	A,B,C,D	Vnitřní hygienická vybavení	Umyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty, WC splachovací běžného typu, bez i s umývátky, pisoáry	
	E,F,G,H,I, L,M	Vnitřní hygienická vybavení	Umyvadla, WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu	
	J,K	Vnitřní hygienická vybavení	Neuvažuje se	
24	A,B,C,D	Výtahy (u vícepodlažních hal)	Běžné osobní resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Výtahy (u vícepodlažních hal)	Neuvažují se	
25	A,B,C,D	Ostatní (individuální příklady)	Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže atd.	
	E,F,G,H,I, J,K,L,M	Ostatní (individuální příklady)	Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže atd.