Příloha č. 9 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

Základní ceny za m^3 obestavěného prostoru garáží a jejich
standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za m^3 obestavěného prostoru

svislá nosná konstrukce | nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží | podsklepené
| Typ | Cena | Typ | Cena
zděná v tl. nad 15 cm montovaná | A,B | 1 375,- | A,B | 1 235,-
kovová, plechová | C | 1 045,- | C | 990,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví :
a) do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží . . . . . . . 1,05
b) do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží . . . . . . . 1,09
c) do 3/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží . . . . . . . 1,12

Vysvětlivky:
Typ	A	:	svislé konstrukce zděné se střechou - krovem umožňujícím  zřízení podkroví
	B	:	svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem, neumožňujícím zřízení podkroví
	C	:	svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení garáží

KONSTRUKCE A VYBAVENÍ | typy
| A | B | C
Základy | základové pásy
Obvodové stěny | zděné, betonové tl. 15 - 20 cm | zděné, betonové tl. 15 - 30 cm | kovová kostra, opláštěná plechem
Stropy | jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu | neuvažuje se (funkci plní krov)
Krov | jakýkoliv umožňující zřízení podkroví | bez krovu | jakýkoliv kovový bez podkroví
Krytina | plechová pozinkovaná, asfalt. pásy | plechová
Klempířské práce | žlaby a svody z pozinkovaného plechu
Úpravy povrchů | jakékoliv omítky, spárované zdivo | nátěry
Dveře | jakékoliv dřevěné nebo kovové | kovové
Okna | jednoduchá
Vrata | jakákoliv standardní, roleta | plechová
Podlahy | betonové, dlažba | betonové
Elektroinstalace | světelná, popř. motorová | neuvažuje se