Příloha č. 8 k vyhlášce č. 103/1995 Sb.

Seznam a charakteristika
přístrojů a zařízení používaných k měření emisí
------------------------------------------------------------------------------

	 Přístroje a zařízení používané ve stanicích měření emisí musí umožňovat měření podle metodik stanovených výrobcem těchto přístrojů a zařízení a schválených pro provádění měření emisí. Každé měřící zařízení musí zároveň splňovat i požadavky vyplývající z metrologického pořádku stanice měření emisí.

	 Schvalování měřících přístrojů a technologických zařízení používaných ve stanici měření emisí se provádí podle podmínek a požadavků komise jmenované ministerstvem. Na základě laboratorních a provozních zkoušek u právnické osoby pověřené ministerstvem schválí ministerstvo měřící přístroj nebo technologické zařízení. Platnost tohoto schválení může časově omezit, a zjistí-i pro to důvody, může platnost schválení pozastavit nebo zrušit.

 A. PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ EMISÍ ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ

 Přístroj na měření otáček motoru
--------------------------------
    Přístroj  musí pracovat  na principu  snímání  elektromagnetikých  impulsů
primárního  nebo sekundárního  obvodu zapalovací  soustavy  v okamžiku  zážehu
/přeskoku jiskry/.
    Otáčky musí měřit v rozsahu nejméně 600 až 6000 ot. min-1 s přesností:
     a/ v rozsahu 600 až 1000 ot. min-1 - max +- 25 ot. min-1
     b/ v rozsahu nad 1000 ot. min-1 - max +- 150 ot. min-1

	 Rozlišitelnost /nejmenší odečítatelná hodnota/ indikačního zařízení musí být:
	 a/ v rozsahu do 1000 ot. min-1 - nejvýše 10 ot. min-1
	 b/ v rozsahu nad 1000 ot. min-1 - nejvýše 20 ot. min-1

 Přístroj na měření teploty oleje v motoru
-----------------------------------------
    Přístroj  musí umožňovat  měření  teploty  oleje motoru otvorem  pro měrku
množství oleje v motoru. Průměr sondy musí vyhovovat pro kontrolované motory.

 Přístroj na měření úhlu sepnutí kontaktů přerušovače
----------------------------------------------------
    Přístroj  musí pracovat  na principu  snímání a analýzy průběhu primárního
napětí zapalovací soustavy zážehového motoru.
    Úhel sepnutí  musí měřit  v procentech  nebo ve stupních  otáčení  hřídele

	 Úhel sepnutí musí přístroj měřit ve třídě přesnosti

 Přístroj na měření předstihu zážehu
-----------------------------------
    Přístroj   musí  pracovat   na  principu   snímání  zapalovacích   impulzů
sekundárního  obvodu zapalovací  soustavy  z kabelu ke svíčce a stroboskopické
lampy, spouštěné  těmito impulzy. Může  být také vybaven zařízením pro využití
motorem neseného snímače horní úvrati motoru.

 Přístroj na měření limitů škodlivých emisí ve výfukových plynech
----------------------------------------------------------------
    Analyzátor  musí  být  schváleného  typu. Seznam  schválených  analyzátorů
vydává ministerstvo. Přístroj  musí vyhovovat  normě OIML-R99, třída přesnosti
I.

 Speciální zařízení na kontrolu seřízení motoru a funkce řízeného katalyzátoru a jeho příslušenství
-----------------------------------------------------------------------------
    Toto zařízení je předepsáno výrobcem vozidla nebo motoru.

 Přístroj na zjišťování přítomnosti propan-butanu
------------------------------------------------

	 Těmito přístroji jsou vybaveny stanice měření emisí pro vozidla poháněná zážehovým benzinovým motorem upraveným na pohon plynem.

 B. PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ EMISÍ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

 Opacimetr
 ---------
	 Opacimetr je přístroj pracující na principu měření optické hustoty výfukových plynů. Při volbě opacimetru se považuje za základní typ opacimetr, jehož vlastnosti jsou uvedeny v Předpisu EHK 24 (nebo Směrnice ES-72/306, ve znění 89/491), doplněné ISO TC-22/SC 5-N650. Přístroj musí zabezpečit změření opacity výfukových plynů vozidel se vznětovými motory metodou volné akcelerace.
	 Opacimetr musí být konstruován tak, aby nedošlo v měřící trubici ke kondenzaci vodní páry a výfukových plynů a tím k ovlivnění naměřených hodnot

 tak, aby umožňoval vyhodnocení doby rozběhu motoru z volnoběžných do přeběhových otáček. Pro vyhodnocení doby rozběhu je maximální chyba přesnosti měření doby akcelerace 0,1 s, rozlišovací schopnost min 0,02 s, a rozsah měření min. 10 s. Třída přesnosti měření otáček je 2,5 %. Opacimetr musí být vybaven tiskárnou naměřených výsledků.

 Přístroj pro bezdemontážní kontrolu předvstřiku

    Přístroje pro měření dynamického předvstřiku i zařízení nebo přípravky pro měření  statického  předvstřiku  musí být schváleny  nebo doporučeny  výrobcem vozidla nebo motoru. Tato  zařízení  podléhají  pravidelným  kontrolám,  které
vyplývají z předpisů o měrové službě, nejméně však jedenkrát ročně.