Příloha

1. Druh pozemku

Kód	Název	Zkráceně	Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru	
2	orná půda		Pozemek,na němž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny,který je dočasně zatravňován (víceleté pícniny na orné půdě),na němž je postaven skleník, který je v katastru evidován jako budova. 	
3	chmelnice		Pozemek, na němž se pěstuje chmel. 	
4	vinice		Pozemek, na němž se pěstuje vinná réva. 	
5	zahrada		Pozemekna němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu,souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři až do výměry 0,25 ha, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.	
6	ovocný sad	ovoc. sad	Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři o výměře nad 0,25 ha. 	
7	trvalý travní porost	Travní porost	Pozemek porostlý travinami, u něhož hlavní výtěžek je seno (tráva), nebo určený k trvalému spásání, i když je za účelem zúrodnění rozoráván. 	
10	lesní pozemek	lesní poz. 	a) Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů [ § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.].
b)	Lesní pozemek, na němž je postavena budova.	
11	vodní plocha	vodní pl. 	Pozemek, na němž je rybník, vodní tok, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina. 	
13	zastavěná plocha a nádvoří	zast. pl. 	a) Pozemek, na němž je postavena budova podle  § 2 odst. 1 písm. b), d) a e) katastrálního zákona, včetně nádvoří podle  § 1 odst. 2 písm. a) této vyhlášky, vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku a budovy postavené na lesním pozemku. b) Společný dvůr u bytových domů podle  § 3 odst. 6.	
14	ostatní plocha	ostat. pl. 	Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků.". 	

2. Způsob využití pozemku

Kód	Název	Zkráceně	Význam	Ke druhu pozemku	
1	skleník, pařeniště	skleník-pařeniš.	Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště.	2 až 10	
2	školka		Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo okrasných stromů, viničná školka nebo školka pro chmelovou sáď.		
3	plantáž dřevin		Na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních stromků, lignikultury apod.	10 a 14	
4	les jiný než hospodářský	nehospodář. les	Pozemek zařazený do kategorie lesy ochranné a lesy zvláštního určení podle  § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb. 10		
5	lesní pozemek, na kterém je budova	budova na les.p.	Lesní pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není odňat plnění funkcí lesa.		
6	rybník		Umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění.	11	
7	vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném	tok přirozený	Vodní tok, jehož koryto vzniklo působením tekoucí vody a dalších přírodních faktorů (bystřina, potok, řeka) nebo jehož přírodní charakter je změněn technickými zásahy v korytě (např. břehově opevnění)nebo ohrázováním.		
8	vodní tok v korytě umělém	tok umělý	Vodní tok, jehož koryto bylo vytvořeno uměle (např. vodní tok v opevněněm korytě, průplav, kanál, meliorační stoka apod.).		
9	vodní nádrž přírodní	nádrž přírodní	Vodní nádrž, která nebyla vytvořena záměrnou lidskou činností (např. jezero, přírodní deprese naplněná vodou apod.).		
10	vodní nádrž umělá	nádrž umělá	Vodni nádrž vytvořená záměrnou lidskou činností s výjimkou rybníku a bazénu ke koupání (např. velká vodní nádrž vytvořená přehradou, malá vodní nádrž, nádrž vytvořená zatopením vytěžených ploch apod.).		
11	zamokřená plocha		Zemský povrch trvale nebo po převážnou část roku rozbředlý (močál, mokřad, bažina).		
12	společný dvůr		Nádvoří u domů s byty a nebytovými prostory.	13	
13	zbořeniště		Pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou.		
14	dráha		Dráha železniční, tramvajová, trolejbusová nebo lanová ( § 2 až 4 zákona č. 266/1994 Sb.) s vlastní dopravní cestou.14		
15	dálnice		Dálnice a její součásti ( § 11 až 13 zákona č. 13/1997 Sb.).		
16	silnice		Silnice 1. až III. třídy a její součásti.		
17	ostatní komonikace	ostat.komunikace	Místní nebo účelová komunikace (včetně zpevněné lesní komunikace) a její součásti.	10 a 14	
18	ostatní dopravní plocha	ost.dopravní pl.	Letiště, přístav, veřejné parkoviště (pokud není součástí pozemní komunikace).	14	
19	zeleň		Okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park a jiné plocha funkční a rekreační zeleně.		
20	sportoviště a rekreační plocha	sport.a rekr.pl.	Hřiště, stadion, koupaliště, sportovní dráha a jízdárna, střelnice, autokemp, tábořiště apod.	10 a 14	
21	hřbitov, urnový háj	hřbitov-urn.háj	Hřbitov, urnový háj	14	
22	kulturní a osvětová plocha	kult.a osvět.pl.	Botanické a zoologická zahrada, skanzen, amfiteátr, památník apod.		
23	manipulační plocha	manipulační pl.	Manipulační a skladová plocha ( § 3 odst. 6).		
24	dobývací prostor	dobývací prost.	Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo prostor jen části výhradního ložiska.	10 a 14	
25	skládka		Skládka odpadu.	14	
26	jiná plocha		Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, na kterém je postavena stavba, která se v katastru neeviduje.		
27	neplodná půda		Svah, skála a jiné neplodná půda.		

2a. Typ budovy

Kód	Název	Zkráceně	
1	budova s číslem popisným	č.p. ...	
2	budova s číslem evidenčním	č.e. ...	
3	budova bez čísla popisného nebo evidenčního		
4	rozestavěná budova	rozestav.	

2b. Způsob využití budovy

Kód	Název	Zkráceně	Význam	
6	bytový dům	byt.dům	Stavba pro bydlení, ve kterě převažuje funkce bydlení [ § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].	
7	rodinný dům	rod.dům	Stavba pro bydlení, které svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydleni a v níž je více než polovina podlahově plochy místnosti a prostorů určena k bydleni; rodinný dům může mít nejvýše tň samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví [ § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].	
8	stavba pro individuální rekreaci	ind.rekr	Jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci, například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata [ § 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].	
9	stavba pro shromaždování většího počtu osob	shromaž.	Stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod. ( § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].	
10	stavba pro obchod	obchod	Stavba s prodejnami a jinými obchodními prostory, velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy apod.	
11	stavba ubytovacího zařízení	ubyt.zař	Stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené (hotel, motel, penzion, turistická ubytovna, kemp a skupina chat-bungalovů, kulturní nebo památkové objekty využívané pro přechodné ubytování apod.); ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci [ § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].	
12	stavba pro výrobu a skladování	výroba	Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování spadajících do zemědělských staveb [ § 3 pístu. i) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].	
13	zemědělská stavba	zeměděl.	Stavba pro chov hospodářských zvířat, přípravu, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků - na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby [ § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].	
14	stavba pro administrativu	adminis.	Stavba pro správní a řídící složky podniků a organizací, víceúčelová stavba pro administrativní účely, budova orgánu státní správy a územní samosprávy spod.	
15	stavba občanského vybaveni	obč.vyb	Stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a učiliště včetně internátů a kolejí, vědu a výzkum apod.	
16	stavba technického vybavení	tech.vyb	Stavba, která je součástí sítě technického vybavení [ § 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb.], tj. sítě energetické (elektrickě silové vedení, plynovod a teplovod), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiného vedení (například produktovodu).	
17	stavba pro dopravu	doprava	Stavba pro zabezpečení dopravy (automobilové, kolejové, hromadné, podzemní, letecké, lodní apod.) .	
18	garáž		Objekt popřípadě prostor, který slouží odstavování nebo parkování silničních vozidel (jednotlivá, řadová nebo hromadná garáž ve smyslu ČSN 736057 a ČSN 736058).	
19	jiná stavba 	jiná st. 	Stavba jiného než výše uvedeného způsobu využití. Zapisuje se převažující způsob využití budovy.	

2c. Typ a způsob využiti bytu nebo nebytového prostoru (jednotky)

Typ jednotky

Kód	Název	Zkráceně	
1	byt nebo nebytový prostor		
2	rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový rostor	rozest.	

Způsob využití jednotky

Kód	Název	Zkráceně	
1	byt		
2	ateliér		
3	garáž		
4	dílna nebo provozovna	dílna	
5	jiný nebytový prostosr	j. nebyt.	

3. Typ a způsob ochrany nemovitosti

Kód typu	Zkrácený název typu ochrany	Kód způsobu	Zkrácený název způsobu ochrany	
1	ochrana přírody a krajiny	6	národní park - Lzóna	
		7	národní park - ILzóna	
		8	národní park - Ill.zóna	
		9	ochranné pásmo národního parku	
		10	chráněná krajinná oblast - Lzóna	
		11	chráněná krajinná oblast - IL-IV.zóna	
		12	národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka	
		13	přírodní rezervace nebo přírodní památka	
		14	ochr.pásmo jiného zvlášt' chrán.území nebo pam.stromu	
2	památková ochrana	15	nemovitá národní kulturní památka	
		16	památková rezervace - budova, pozemek v pam.rezervaci	
		17	památková zóna - budova, pozemek v pam. zóně	
		18	nemovitá kulturní památka	
		19	ochr.pásmo nem.kult.památky, pam.zóny, pam.rezervace nebo nem.nár.kult. památky	
3	ochrana přírod.léčebných lázní a přírod.léčivého zdroje	20	vnitřní lázeňské území	
		21	přír.léč.zdroj nebo zdroj přír.miner.vody stolní	
		22	ochr.pásmo l.st. nebo užší prozat.ochr. pásmo přír.léčiv.zdroje nebo přír.miner.vody stolní	
4	ochrana nerostného bohatství	23	chráněně ložisk.území, popř.dobýv.prostor, nebo území zvl.zásahu do zem. kůry	
5	ochrana značky geodetického bodu	24	chráněná značka geodetického bodu	
		25	chráněně území značk eodetického bodu	
6	jiná ochrana pozemku	26	pozemek určený k plnění funkcí lesa	
		27	zemědělský půdní fond	

Kód	Význam některých kódů způsobu ochrany nemovitosti	
14	Ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nebo památného stromu.	
15	Nemovitá národní kulturní památka - budova nebo pozemek prohlášené za národni kulturní památku, pozemky související s budovou.	
18	Nemovitá kulturní památka - budova nebo pozemek prohlášené za nemovitou kulturní památku, pozemky související s budovou.	
19	Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace nebo nemovité národní kulturní památky, budovy, pozemky v ochranném pásmu.	
21	Přírodní léčivý zdroj peloidu (rašelina, slatina, bahno) nebo vody nebo zdroj přírodní minerální vody stolní.	
26	Pozemek určený k plnění funkcí lesa ( § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.).	
27	Zemědělský půdní fond - zemědělská půda a další pozemky náležející do zemědělského půdního fondu ( § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb.).	

 Poznámka: Kombinací příslušných kódů na prvém až třetím místě se vytváří kód způsobu ochrany nemovitosti, např. 112 - nemovitá kulturní památka ve vnitřním lázeňském území v rámci rozsáhlého chráněného území.

4. zrušen vyhláškou č. 163/2001 Sb.
 5. Kvalita výměry

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+
|Kvalita výměry                                                                                                   |  Kód  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+
|Výměra vypočtena ze souřadnic v systému S-JTSK                                                                   |   2   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+
|Výměra vypočtena jiným číselným způsobem (z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému)              |   1   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+
|Výměra vypočtena graficky nebo v digitalizované mapě                                                             |   0   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+

5a. Souřadnicový systém

Název	Kód	
S-JTSK	1	
gusterbergský	2	
svatoštěpánský	3	
místní	4	

 6. Geodetické údaje o zhušťovacím kódu

 6.1  Formální úprava je stanovena tiskopisem Úřadu s názvem "GEODETICKÉ ÚDAJE".

 6.2  Geodetické údaje o zhušťovacích bodech obsahují:

 a) lokalizační údaje o územní jednotce (okres, obec) a katastrální území, označení listu Státní mapy 1:5000-odvozené, označení triangulačního listu, číslo parcely, na níž je bod umístěn,

 b) číslo a název bodu, souřadnice bodu v S-JTSK, výšku bodu ve výškovém systému baltském - po vyrovnání s uvedením vztažného místa, údaje o orientacích,

 c) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis,

 d) údaje o stabilizaci a signalizaci bodu,

 e) údaje o zřízení bodu (zřizovatel, datum apod.).

 6.3  Je-li ke zhušťovacímu bodu zřízen zajišťovací bod, uvedou se jeho údaje podle bodu 6.2 v geodetických údajích daného zhušťovacího bodu.

 7. Geodetické údaje o ostatních bodech podrobného polohového bodového pole

 7.1  Formální úprava je stanovena tiskopisem Úřadu s názvem "GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP".

 7.2  Geodetické údaje o ostatních bodech podrobného polohového bodového pole obsahují:

 a) lokalizační údaje o obci a katastrálním území a označení listu Státní mapy 1:5000 - odvozené,

 b) číslo bodu, souřadnice v S-JTSK, třídu přesnosti (jen u bodů zřízených před účinností této vyhlášky) a výšku bodu ve výškovém systému baltském - po vyrovnání (pokud byla určena),

 c) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami,

 d) údaje o zřízení bodu, jeho popis, způsob stabilizace a určení.

 8. Klad, rozměry a označení mapových listů katastrální mapy v S-JTSK

 8.1  Souvislý klad mapových listů katastrální mapy navazuje na dělení mapových listů státní mapy 1:50 000 v S-JTSK. Klad mapových listů je pravoúhlý, daný rovnoběžkami s osami Y a X souřadnicové soustavy (obr.l).

MAPOVÝ LIST STÁTNÍ MAPY MĚŘÍTKA 1:50 000	MAPOVÝ LIST MAPY MĚŘ. 1:5000

		Obr. 1								Obr. 2

 8.2  Klad a rozměry mapových listů se odvozují od map měřítek:

 a) 1:5000 - dělením mapového listu státní mapy 1:50 000 na 10 sloupců ve směru osy Y a na 10 vrstev ve směru osy X (obr. 1),

 b) 1:2000 - dělením mapového listu měřítka 1:5000 na dva sloupce a na dvě vrstvy (na polovinu rovnoběžkami s osami X, Y) podle obr. 2,

 c) 1:1000 - dalším postupným dělením mapového listu měřítka 1:2000 na sloupce a vrstvy jako v písm. b) podle obr. 2.

 8.3  Rozměry rámu mapových listů včetně dalších údajů jsou uvedeny v tabulce:

+------------+------------------+---------------------------+-------------------------------+-----------------------------+
|Měřítko mapy| Rozměry rámu (mm)| Délka úhlopříčky rámu (mm)| Rozměry zobrazeného území (m) |Plocha zobrazeného území (ha)|
+------------+------------------+---------------------------+-------------------------------+-----------------------------+
| 1:5000     |      500x400     |        640,31             |      2500x2000                |            500              |
+------------+------------------+---------------------------+-------------------------------+-----------------------------+
| 1:2000     |      625x500     |        800,39             |      1250x1000                |            125              |
+------------+------------------+---------------------------+-------------------------------+-----------------------------+
| 1:1000     |      625x500     |        800,39             |       625x 500                |             31,25           |
+------------+------------------+---------------------------+-------------------------------+-----------------------------+

 8.4  Označení mapových listů v S-JTSK obsahuje podle měřítka:

  a) 1:5000 - název příslušného listu státní správy měřítka 1:50 000 (daný názvem největšího města zobrazeného na tomto listu), doplněný číslem sloupce a vrstvy (bod 8.2); čísla se oddělí pomlčkou (např. OLOMOUC 6-5, obr. 1); sloupce a vrstvy se číslují od severovýchodního rohu ve směru os Y a X číslicemi 0 až 9,

  b) 1:2000 - označení příslušného mapového listu měřítka 1:5000, doplněné za lomítkem čísly mapových listů (1 až 4), počínaje číslem 1 v severozápadní čtvrtině (např. OLOMOUC 6-5/1, obr. 2),

  c) 1:1000 - označení příslušného mapového listu měřítka 1:2000, doplněné čísly 1 až 4 v souladu s postupným dělením listu na čtvrtiny (např. OLOMOUC 6-5/21, obr. 2).

 9. Mapové značky katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované katastrální mapy

 9.1  Čáry               

+----------+---------------------------------------+------------------------------+-------------+-------+-----------------+
|Poř.číslo |      Druhy čar                        | Rozměry v mm *)              | Specifikace |  mm   |  Tloušťka čáry  |
+----------+---------------------------------------+------------------------------+-------------+-------+-----------------+
|    0.01  |   Čára plná                           |                              |     1       |  0,13 |    tenká        |
|          |                                       |                              |     2       |  0,18 |    tenká        |
|    0.02  |   Čáry čárkované                      | 1,0  1,0                     |     4       |  0,35 |    tlustá       |
|    0.03  |                                       | 2,0  1,0                     |     6       |  0,70 |    velmi tlustá |
|    0.04  |                                       | 2,0  2,0                     +-------------+-------+-----------------+
|    0.05  |                                       | 3,0  1,0                     |  *) Délka čárek, velikost teček a     |
|          |                                       |                              |     velikost mezer v opakující se     |
|    0.10  |   Čára tečkovaná                      | 0,3  1,0                     |     skupině těchto prvků.             |
|          |                                       |                              |                                       |
|    0.12  |   Čáry střídavé                       | 1,0  0,8  0,3  0,8           |     Kód čáry je dán pořadovým číslem  |
|    0.13  |                                       | 2,0  0,8  0,3  0,8           |     druhu čáry, doplněným na třetím   |
|    0.14  |                                       | 3,0  1,3  0,3  1,3           |     desetinném místě specifikací      |
|    0.18  |                                       | 3,0  2,0  3,0  1,3  0,3  1,3 |     tloušťky čáry (např.: 0.021 =     |
|    0.19  |                                       | 5,0  2,0  5,0  1,3  0,3  1,3 |     tenká čárkovaná čára).            |
+----------+---------------------------------------+------------------------------+---------------------------------------+

 9.2  Body bodových polí a hraniční znaky      

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|   1.01   |Bod polohového bodového pole (včetně      |                                    | V náčrtu průměr 2 mm červeně,|
|          |přidruženého bodu), tíhový bod            |                                    | číslo bodu se uvádí pokud    |
|          |                                          |                                    | možno vlevo od značky, a to  |
|   1.02   |Bod jako v 1.01, ale osazený jen podzemní |                                    | v náčrtu červeně             |
|          |značkou nebo pod vodou                    |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|   1.03   |Bod jednotné nivelační sítě               |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   1.04   |Stabilizovaný bod technické nivelace      |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|   1.05   |Hraniční znak podle § 79 odst. 1          |                                    | V náčrtu        1,5          |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|   1.07   |Pomocný měřický bod                       |                                    | jen v náčrtu - červeně       |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|   1.09   |Lomový bod označený jiným trvalým způso-  |                                    | jen v náčrtu                 |
|          |bem podle § 79 odst. 4 nebo neoznačený    |                                    |                              |
|          |trvale (např. kolíkem)                    |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

1.10	Identický bod pro zobrazení změny podle  § 66 odst. 2 písm. b) a odst. 4 a 5		v náčrtu, popř. i v geometrickém plánuznačku je možno odsadit do volného místa vývodkou	

9.3 Hranice

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    | mapová značka 2.01 až        |
|   2.01   |Hranice státní                            |                                    | 2.06 se umisťuje zejména     |
|          |                                          |                                    | u trojmezí a u hlavních      |
|          |                                          |                                    | lomových bodů                |
|   2.03   |Hranice krajská                           |                                    | čára 0.186                   |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.04   |Hranice okresní                           |                                    | čára 0.146                   |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.05   |Hranice obecní                            |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.06   |Hranice katastrálního území               |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.10   |Dřevěný plot, vlastnictví z jedné strany  |                                    | jen v náčrtu                 |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.11   |Dřevěný plot, spoluvlastnictví            |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.12   |Drátěný, kovový plot,                     |                                    |                              |
|          |vlastnictví z jedné strany                |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.13   |Drátěný, kovový plot, spoluvlastnictví    |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.14   |Živý plot, vlastnictví z jedné strany     |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.15   |Živý plot, spoluvlastnictví               |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.16   |Ohradní zeď, vlastnictví z jedné strany   |                                    | jen v náčrtu                 |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.17   |Ohradní zeď, spoluvlastnictví             |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.18   |Slučka                                    |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.19   |Hranice parcely, vnější obvod budovy,     |                                    | čára 0.011                   |
|          |vnitřní kresba v parcele                  |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.20   |Předmět jako 2.19, ale shora neviditelný  |                                    | čára 0.021                   |
|          |podchodná část budovy                     |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.21   |Hranice pohyblivá, nestálá                |                                    | čára 0.101                   |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.22   |Hranice převzatá                          |                                    | čára 0.121                   |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.23   |Hranice chráněného území                  |                                    | čára 0.181                   |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    | čára 0.191                   |
|   2.24   |Hranice ochranného pásma                  |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.26   |Hranice podzemí                           |                                    | čára 0.051                   |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   2.27   |Hranice sporná                            |                                    | čára 0.131                   |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

Poznámka: 

(1) V grafickém výstupu z digitální katastrální mapy se vyznačují hranice parcel tlustou čárou (specifikace 4 podle bodu 9.1) a značka pořadové číslo 2.18 (slučka) se nepoužije.

(2) Značka pořadové číslo 2.22 se použije pro číselně nezaměřenou hranici, která byla do katastrální mapy převzata podle svého geometrického a polohového určení v jiné zobrazovací soustavě nebo v jiném měřítku než katastrální mapa.

9.4 Druhy pozemků a způsob jejich využití

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.01   |Orná půda                                 |                                    | jen v náčrtu                 |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    | mapová značka 3.02 až        |
|   3.02   |Chmelnice                                 |                                    | 3.16 se umisťuje upro-       |
|          |                                          |                                    | střed plochy parcely         |
|          |                                          |                                    | příslušného druhu pozemku    |
|          |                                          |                                    | a způsobu využití            |
|   3.03   |Vinice                                    |                                    | nemovitosti, pokud možno     |
|          |                                          |                                    | nad parcelním číslem;        |
|          |                                          |                                    | u rozsáhlých nebo členitých  |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+ parcel může být značka       |
|          |                                          |                                    | malé plochy může být         |
|   3.04   |Zahrada                                   |                                    | vynechána                    |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.05   |Ovocný sad                                |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.06   |Trvalý travní porost                      |                                    | mapová značka 3.07 zrušena   |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.07   |Pastvina                                  |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.08   |Lesní pozemek bez rozlišení druhu porostu |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.11   |zrušeno                                   |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.14   |Park, okrasná zahrada                     |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.15   |Hřbitov                                   |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   3.16   |Neplodná půda                             |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    | umisťuje se uvnitř           |
|   3.18   |Nemovitá kulturní památka                 |                                    | zobrazených chráněných       |
|          |                                          |                                    | objektů                      |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

 9.5  Stavební objekty

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    | jen v mapách vyhotovených    |
|   4.01   |Průmět okraje střešního pláště            |                                    | před účinností této vyhlášky |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   4.02   |Budova zděná, betonová, kovová            |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   4.03   |Budova dřevěná                            |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   4.06   |Nádvoří, dvůr                             |                                    | jen v náčrtu                 |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   4.08   |Schodiště u významného objektu na         |                                    |                              |
|          |veřejném prostranství nebo schodiště      |                                    |                              |
|          |v nesjízdných komunikacích                |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    | umisťuje se uvnitř           |
|   4.09   |Kostel, kaple nebo modlitebna             |                                    | zobrazeného objektu          |
|          |                                          |                                    | ve směru chrámové lodi       |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   4.10   |Synagóga                                  |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   4.11   |Střed předmětu malého rozsahu             |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   4.12   |Předmět malého rozsahu (zvonice, pomník,  |                                    |                              |
|          |socha, památník, mohyla, kříž, boží muka) |                                    |                              |
|          |bez rozlišení                             |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    | pokud šířka předmětu není    |
|          |                                          |                                    | zobrazitelná, kreslí se      |
|   4.20   |Most, lávka, bez rozlišení                |                                    | jen jednou čárou (osou)      |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |Propustek                                 |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

 9.6  Dopravní síť

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   5.01   |Osa železniční koleje normálního rozchodu |                                    | čára 0.014                   |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   5.21   |Visutá lanová dráha                       |                                    | čára 0.044                   |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   5.22   |Pozemní lanová dráha                      |                                    | čára 0.014                   |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

 9.7  Elektrická vedení

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   6.01   |Kovový, betonový stožár                   |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   6.02   |Příhradový stožár                         |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|   6.04   |Stožár vysílací nebo retranslační stanice |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   6.05   |Osa nadzemního vedení                     |                                    | čára 0.041                   |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   6.59   |Venkovní silové vedení bez rozlišení      |                                    |                              |
|          |druhu                                     |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

 9.8  Povrchová ložiska

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   7.01   |Povrchová těžba nerostů a surovin         |                                    |                              |
|          |bez rozlišení                             |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   7.03   |Ložisko slatin a rašelin                  |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

 9.9  Vodstvo

+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|Poř.číslo |             Předmět                      |   Značka          Příklady použití |     Poznámka                 |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   8.02   |Vodní tok                                 |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   8.03   |Vodní nádrž, rybník                       |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   8.04   |Močál                                     |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+
|          |                                          |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
|   8.11   |Veřejná studna                            |                                    |                              |
|          |                                          |                                    |                              |
+----------+------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------+

 10.   Předměty obsahu katastrální mapy vyhotovení podle dřívějších předpisů v měřítku 1:1440, 1:2500 a 1:2880, jejichž mapové značky a popis není shodný s bodem 9 této přílohy

 10.1  Uvnitř mapového rámu je uveden:

  a) název sousedního státu, územní správní jednotky, části obce a veřejného prostranství,

  b) název katastrálního území, pomístní názvy a parcelní čísla, s rozlišením místních a pomístních názvů velikostí písma; parcelní číslo má velikost 1,5 mm.

 10.2  Vně mapového rámu je uvedeno:

  a) označení kladu triangulačního listu (nad mapovým rámem vpravo), orientační číslo mapového listu v kladu        triangulačního listu (nad mapovým rámem uprostřed a ve všech rozích okraje mapy) a orientační číslo sousedního        mapového listu (vně stran rámu uprostřed),

  b) v okrajovém náčrtku číslo mapy bývalého pozemkového katastru se jménem příslušného katastrálního území a srážkou papíru jednotlivých mapových listů (na vnějších stranách okrajového náčrtku),

  c) měřítko mapy a další tirážní údaje (pod mapovým rámem).

 10.3  Mapové značky

+------+----------------------------------------------------+-----+-------------------------------------------------------+
|Poř.  |Předmět                              Mapová značka  | Poř.|       Předmět                  Mapová značka          |
|čís.  |                                                    | čís.|                                                       |
+------+----------------------------------------------------+-----+-------------------------------------------------------+
|      |                                                    |     |                                                       |
|  1   | Hranice státní                                     |     |                  otevřený                             |
|      |                                                    |  14 |   Vodní tok                                           |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                  přikrytý                             |
+------+----------------------------------------------------+     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    +-----+-------------------------------------------------------+
|  2   | Hranice krajská                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |  15 |   Ostatní plochy                                      |
+------+----------------------------------------------------+-----+-------------------------------------------------------+
|      |                                                    |     |                                                       |
|  3   | Hranice okresní                                    |     |                  bez rákosí                           |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+     |   Zamokřená půda                                      |
|      |                                                    |     |                                                       |
|  4   | Hranice obecní                                     |  16 |                  s rákosím                            |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+-----+-------------------------------------------------------+
|      |                                                    |     |                                                       |
|  5   | Hranice katastrálního území                        |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+  17 |   Hřbitov                                             |
|      |                                                    +-----+-------------------------------------------------------+
|  6   | Hranice neznatelná                                 |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+  18 |   Zřícenina                                           |
|      |                                                    +-----+-------------------------------------------------------+
|  7   | Hranice chráněného území                           |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                  kamenný, betonový                    |
+------+----------------------------------------------------+     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
|  8   | Chmelnice                                          |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+  19 |   Most           železný                              |
|      |                                                    |     |                                                       |
|  9   | Vinice                                             |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
| 10   | Zahrada                                            |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                  dřevěný                              |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+-----+-------------------------------------------------------+
|      |                                                    |     |                                                       |
| 11   | Trvalý travní porost                               |     |                  užší než 2 m                         |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                      mapová značka č. 12 zrušena   |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
| 12   | Pastvina                                           |  20 |   Lávka                                               |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
| 13   | Lesní pozemek                                      |     |                  širší než 2 m                        |
|      |                                                    |     |                                                       |
|      |                                                    |     |                                                       |
+------+----------------------------------------------------+-----+-------------------------------------------------------+

 Tloušťka čar kresby mapové značky je 0,1 mm, pokud není uveden jiný rozměr. Rozměry mapových značek jsou uvedeny v mm.

11.   Technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole.

11.1  Poloha bodů podrobného polohového bodového pole se volí tak, aby bod nebyl ohrožen, aby signalizace byla jednoduchá a aby bod byl využitelný pro připojení podrobného měření.

11.2  Zhušťovací body se volí přednostně na trvalých objektech, na rovných střechách domů, na nivelačních kamenech, na hřebových nivelačních značkách osazených shora na vodorovných částech trvalých objektů nebo jako trvale       signalizované body s výjimkou továrních komínů, stožárů a vlajkových tyčí. Ostatní body podrobného polohového       bodového pole se volí především na objektech trvalého rázu nebo na jiných místech tak, aby co nejméně překážely v užívání pozemků, např. v obvodu dopravních komunikací.

11.3  Zhušťovací body se stabilizují jednou povrchovou a jednou podzemní značkou. Povrchová stabilizační značka je kamenný hranol o celkové délce přibližně 700 mm a s opracovanou hlavou o rozměrech 160 mm x 160 mm x 100 mm s křížkem ve směru úhlopříček na vrchní straně hlavy hranolu. Podzemní značka je kamenná deska o rozměrech nejméně 200 mm x 200 mm a 70 mm s obdobným křížkem jako na povrchové značce. Podzemní značka je umístěna po povrchovou značkou ve vzdálenosti nejméně 200 mm. Stabilizační značky musí být umístěny ve svislici s mezní odchylkou 5 mm.

11.4  Pokud nelze zhušťovací bod stabilizovat podzemní značkou, zřídí se jeden zajišťovací bod stabilizovaný kamenným hranolem podle bodu 11.3 nebo jiným způsobem zajišťující stejnou kvalitu, zejména kovovými značkami osazenými
U ohrožených zhušťovacích bodů se zřizuje ochranné a signalizační zařízení, zpravidla červenobílá ochranná tyč s výstražnou tabulkou s nápisem    "GEODETICKÝ BOD. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ." umístěná ve vzdálenosti asi 0,75 m od měřické značky.

11.5  Trvale signalizované zahušťovací body se zajistí dvěma zajišťovacími body, stabilizovanými ve vzdálenosti nejvýše 500 m od zhušťovacího bodu. Mezi zajišťovacími body musí být viditelnost.

11.6  Ostatní body podrobného polohového bodového pole (dále jen "ostatní body") se zřizují především:

  a) na objektech se stabilizační značkou, např. na nivelačních kamenech, stabilizacích tíhových bodů, hraničních          kamenech na hranicích obcí, na mostcích a propustcích s nivelační hřebovou značkou,

  b) na vstupních a jiných šachtách podzemních vedení mimo zastavěné části obcí, pokud na nich lze jednoznačně vyznačit polohu bodu,

  c) na technických objektech poskytujících trvalou signalizaci, zejména na rozích budov.

11.7  Pokud nejsou pro umístění ostatních bodů vhodné objekty, stabilizují se kamennými hranoly podle bodu 11.3. Byl-li již v místě pevně osazen k jinému účelu opracovaný kámen o rozměrech nejméně 120 mm x 120 mm x 600 mm, použije se po doplnění křížkem nebo důlkem.

11.8  Ostatní body je možno také stabilizovat:

  a) vysekáním křížku na opracované ploše skály,

  b) hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, čepovými značkami apod. na budovách,

  c) ocelovými trubkami nebo čepy apod. v betonových blocích o velikosti nejméně 200 mm x 200 mm x 700 mm,

  d) ocelovými trubkami, o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně 3 mm, délky nejméně 600 mm (nebo nejméně 500 mm, je-li trubka opatřena zařízením proti vytažení znaku) s hlavou z plastu velikosti nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm,

  e) kovovými značkami o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o průměru nejméně 25 mm a délce značky nejméně

         1. 100 mm, zatlučenými do zpevněného povrchu,

         2. 40 mm s hmoždinkou, zapuštěnými do pevných konstrukcí;

         takto stabilizovaný bod se zpravidla zřizuje spolu s dalším bodem na blízkém technickém objektu.

11.9  Ze značek pevných bodů podrobného polohového bodového pole, které jsou použitelné jako stanoviska, musí být z výšky měřického přístroje orientace na body základního nebo podrobného polohového bodového pole téže nebo vyšší přesnosti. U zhušťovacích bodů se k tomu účelu, pokud není možnost orientace, zřídí orientační bod.

11.10 Hustota trvale stabilizovaných bodů polohového bodového pole (základního i podrobného) je stanovena vzájemnou vzdáleností bodů v zastavěném území 150 až 300 m a v nezastaveném území hustotou nejméně jeden bod na km2.

11.11 Určovací prvky (délka, směr) bodů podrobného polohového bodového pole se měří nezávisle nejméně dvakrát. Měření musí být připojeno na body nejméně takové přesnosti, která má být dosažena u nově určovaných bodů.

11.12 Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y bodů podrobného polohového bodového pole je střední souřadnicová chyba mxy, daná vztahem mxy = Ö 0,5(mx2+ my2),kde mx, my jsou střední chyby určení souřadnic x ,y. Podrobné polohové bodové pole se vytváří s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou u zhušťovacího bodu 0,02 m a u ostatních bodů 0,06 m a vztahuje se k nejbližším bodům základního polohového bodového pole.

11.13 Mezní odchylka se stanoví 2,5násobkem základní střední souřadnicové chyby.

11.14 Přesnost bodů podrobného polohového bodového pole se posuzuje:

  a) u jednotlivých bodů podle skutečné odchylky nebo empirické střední souřadnicové chyby, určené z vyrovnání metodou nejmenších čtverců, která nesmí překročit hodnotu mezní odchylky,

  b) u souboru bodů testováním poměru empirické střední souřadnicové chyby souboru k základní střední souřadnicové chybě,

  c) u bodů, jejichž souřadnice se počítají přibližným vyrovnáním, podle odchylek uzávěrů určovacích obrazců nebo          rozptylu hodnot souřadnic vypočtených kombinací určovacích prvků.

Pro tento účel se rozumí skutečnou odchylkou rozdíl mezi hodnotou určenou kontrolním měřením podstatně vyšší  přesnosti a hodnotou, jejíž přesnost se posuzuje, a rozptylem hodnot souřadnic největší rozdíl souřadnic bodu vypočtených z kombinací určovacích prvků.

11.15 Při testování podle bodu 11.14 písm. b) u souboru o větším počtu bodů než 20 má být přibližně 63 % v mezích od nuly do hodnoty základní střední souřadnicové chyby. Přitom u žádného z bodů souboru nesmí být překročena mezní odchylka  podle bodu 11.13. Empirická střední souřadnicová chyba souboru bodů se vypočte jako kvadratický průměr absolutních  hodnot empirických středních souřadnicových chyb bodů souboru.

11.16 Při posuzování přesnosti podle bodu 11.14 písm. c) je možné považovat kritéria přesnosti uvedená v bodě 11.12 za splněná, jestliže nebyly překročeny mezní odchylky uzávěrů určovacích obrazců stanovené Úřadem a nebo pokud rozptyl  hodnot souřadnic vypočtených kombinací určovacích prvků u všech bodů vyhovuje kritériu podle bodu 11.13.

12.   Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy

12.1  Přesnost podrobného měření a výsledných souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy (dále jen "podrobné body") se vyjadřuje ve vztahu k blízkým bodům podrobného polohového bodového pole, popř. základního polohového bodového pole.

12.2 Pro připojení podrobného měření na identické body [ § 66 odst. 2 písm. b)] platí:

a)	zaměřované podrobné body změny musí být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších připojovacích bodů a o průměru o 1/2 větším, než je délka takové spojnice,

b)	územní rozsah podrobného měření změny může být v zastavěném území nejvýše 150 m x 150 m a jinde 300 m x 300 m,

c)	v území s digitální mapou a grafickou mapou podle  § 13 odst. 8 musí identický bod vyhovět kódu charakteristiky kvality 3, popř. 4 nebo 6,

d)	pokud nelze některé z podmínek podle písmen a) až c) vyhovět, připojí se podrobné měření vždy na body polohového bodového pole [ § 66 odst. 2 písm. a)].

12.3  zrušen

12.4  Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní střední souřadnicová chyba  mxy, daná vztahem mxy = Ö 0,5(mx2+ my2),kde mx, my jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y.

12.5  Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y dvojice podrobných bodů je základní střední chyba md délky d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené ze souřadnic.

12.6  Souřadnice podrobných bodů musí být určeny tak, aby:

  a) charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy = 0,14 m,

  b) charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou délku ze vztahu ud = 0,21 [(d+12):(d+20)] v metrech.

12.7  Charakteristikou přesnosti zobrazení podrobných bodů v grafické formě katastrální mapy je základní střední souřadnicová chyba mxy (bod 12.4), kde mx, my jsou základní střední chyby zobrazení bodu na podkladě jeho výsledných souřadnic.
 Podrobné body musí být zobrazeny tak, aby charakteristika přesnosti zobrazení mxy nepřesáhla hodnotu 0,16 mm na       katastrální mapě.

12.8  Dosažení přesnosti určení souřadnic podrobných bodů se ověřuje pomocí:

  a) oměrných měr nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic jiných vybraných dvojic podrobných bodů a jejich         porovnáním s délkami, vypočtenými ze souřadnic nebo

  b) nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru podrobných bodů a jejich porovnání s určenými souřadnicemi.

12.9  Dosažení přesnosti zobrazení podrobných bodů u grafické formy mapy se ověřuje porovnáním délek přímých spojnic dvojic podrobných bodů určených z přímého měření (např. oměrných měr nebo jiných kontrolních měr) s délkami určenými z mapy.

12.10 Dosažení přesnosti se posuzuje podle velikosti rozdílu délek daného vztahem D d = dm - dk, kde dm je:

  a) délka spojnice vypočtená z výsledných souřadnic [bod 12.8 písm. a)] nebo

  b) určená z hodnot odměřených na katastrální mapě s přihlédnutím ke srážce katastrální mapy (bod 12.9), a dk je délka spojnice určená z přímého měření.

12.11 Dosažená přesnost se považuje u katastrální mapy v S-JTSK za vyhovující tehdy, když:

  a) absolutní hodnoty všech rozdílů délek, vypočtených podle bodu 12.10 vyhovují kritériu |D d| £ 2ud.k (v m),

  b) kritérium |D d| £ ud.k (v m) je splněno pro 60 % testovaných délek d, přičemž ud se vypočte podle bodu 12.6 a koeficient k má hodnotu pro případ podle bodu 12.10 písm. a) k = 1,0 a pro případ podle bodu 12.10 písm. b) k = 1,5 u měřítka katastrální mapy 1:1000, k = 1,6 u měřítka 1:2000 a k = 1,9 u měřítka 1:5000.

  V případě, že některé rozdíly délek D d nevyhovují kritériu podle písmena a), prověří se správnost určení příslušných dvojic podrobných bodů a zjištěné nesprávnosti se opraví.

12.12 Dosažení přesnosti zobrazení změny v katastrální mapě v jiném systému než S-JTSK se považuje za vyhovující, když rozdíl délek D d určených podle bodu 12.10 písm. b) nepřekročí mezní odchylky uvedené v tabulce:

Měřítko katastrální mapy	Mezní odchylka v metrech pro délku d do 50 metrů 	 nad 50 metrů	
1:1250 1:1440 1:2500 1:2880	0,58 1,33 1,16 2,66 	0,68 1,48 1,36 2,96	

     Pro katastrální mapu, která vznikla v jiném systému a později byla převedena do S-JTSK, se použije mezní odchylka podle původního měřítka mapy.

12.13 Pro porovnání souřadnic výběru podrobných bodů podle 12.8 písm. b) se vypočtou pro body výběru rozdíly souřadnic
      D x = xm - xk, D y = ym - yk, kde xm, ym jsou výsledné souřadnice podrobného bodu a xk, yk jsou souřadnice téhož bodu z kontrolního určení.
  Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové střední souřadnicové chyby sxy, vypočtené jako kvadratický      průměr středních chyb souřadnic sx, sy, které se určí ve výběru o rozsahu N bodů ze vztahů

           _________________ sx = Ö N åj=1 D xj2: ( k . N )	      _________________ sy =  Ö N åj=1 D yj2  : ( k . N )	

      Hodnota koeficientu k = 2, má-li kontrolní určení stejnou přesnost jako podrobné měření nebo k = 1, má-li kontrolní
      určení přesnost podstatně vyšší vyšší, t.j. mxy< 0,10 m.
      Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když:

      a) při posuzování jednotlivých bodů střední odchylka v poloze up vypočtená ze vztahu up = Ö 0,5 (D x2 + D y2) nepřekročí mezní odchylku 2uxy = 0,28 m a přitom alespoň 60 % posuzovaných odchylek nepřekročí hodnotu uxy = 0,14 m,

      b) výběrová střední souřadnicová chyba sxy, vypočtená ze vztahu sxy = Ö 0,5 (sx2 + sy2) vyhovuje kritériu sxy £ 0,15 m
         pro výběr o rozsahu N od 100 do 300 bodů a sxy £ 0,14 m pro výběr větší než 300 bodů.

12.14 Při posuzování přesnosti souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy v S-JTSK, zhotovené ve 4. třídě přesnosti mapování podle dřívějších předpisů, platí tyto hodnoty kritérií pro charakteristiky stanovené podle bodu:      	12.6	písm. a):  uxy = 0,26 m
             	písm. b):  ud  = 0,39 m (d+12):(d+20),
	12.13	písm. a): 2uxy = 0,52 m,
		písm. b):  sxy £ 0,29 m pro N od 100 do 300 bodů,
                       		   sxy £ 0,26 m pro N větší než 300 bodů.

12.15 Kódy charakteristiky kvality podrobných bodů:

Kód kvality	Charakteristika kvality bodu podle	
	přesnosti bod určený se střední souřadnicovou chybou	původu bod digitalizovaný z grafické mapy v měřítku	
3	0,14 m	-	
4	0,26 m	-	
5	0,50 m	-	
6	0,21 m	1 : 1000	
7	0,42 m	1 : 2000	
8	větší než 0,50 m	1 : 2880 a jiném výše neuvedeném	

Body převzaté ze schváleného návrhu pozemkových úprav se považují za body určené se střední souřadnicovou chybou 0,14 m a jsou označeny kódem kvality 3. Body charakterizované kódy kvality 7 a 8 nelze použít jako geometrický základ podrobného měření pro digitální mapu. V digitální mapě se považuje geometrické a polohové určení bodů s kódem charakteristiky kvality 8 za správné, neprokáže-li se zeměměřickou činností v terénu opak.

13.   Mezní odchylky výpočtu měr

13.1  Hodnota mezní odchylky se vypočte ze vzorců uvedených v tabulce, kde P v m2 je určená výměra:

      +------------------+--------------------------------------------+------------------------------------+
      |                  |  Výměra určená číselně [§ 68 odst. 2       |   Výměra určená nezávisle dvakrát  |
      | Měřítko mapy     |  písm. a), b)] v porovnání s výměrou       |            graficky                |
      |                  |  určenou graficky [§ 68 odst. 2 písm.c)]   |                                    |
      +------------------+--------------------------------------------+------------------------------------+
      |        1         |                    2                       |           3                        |
      +------------------+--------------------------------------------+------------------------------------+
      |                  |                                            |                                    |
      | 1:1000           |       uMP = 0,25 . Ö P +  2                |    uMP = 0,20 . Ö P +  3           |
      | 1:1250 a 1:1440  |       uMP = 0,35 . Ö P +  3                |    uMP = 0,30 . Ö P +  4           |
      | 1:2000           |       uMP = 0,50 . Ö P +  4                |    uMP = 0,40 . Ö P +  6           |
      | 1:2500 a 1:2880  |       uMP = 0,90 . Ö P +  7                |    uMP = 0,60 . Ö P +  8           |
      | 1:5000           |       uMP   1,20 . Ö P + 10                |    uMP = 1,05 . Ö P + 14           |
      |                  |                                            |                                    |
      +------------------+--------------------------------------------+------------------------------------+

13.2  Hodnota mezní odchylky uMP v m2 mezi dosavadní výměrou skupiny a výměrou novou se stanoví, jsou-li:

      a) dosavadní a nové výměry určeny ze souřadnic lomových bodů obvodu parcely (dílu), které byly vypočteny z přímo měřených měr, ze vzorce uMP = 0,5 (n1 + n2 - 1), kde n1 je počet dosavadních parcel ve skupině, n2 je počet nových parcel a dílů ve skupině,

      b) dosavadní a nové výměry určeny graficky nebo kombinací různých způsobů, dvojnásobnou hodnotou vypočtenou podle vzorců uvedených v bodu 13.1 sl. 3 tabulky.

13.3  Není-li mezní odchylka podle bodu 13.2 překročena, vyrovnají se nově vypočtené výměry parcel a dílů tak, aby se jejich součet rovnal výměře skupiny. Odchylka od dosavadní výměry skupiny se při vyrovnání rozdělí úměrně výměrám      vyrovnávaných parcel a dílů a zavádí se pouze u výměr určených graficky.

14.   Vzor geometrického plánu pro reálné rozdělení nemovitostí

15.   Vzor geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene

16. Obsah a formální náležitosti geometrického plánu

Popisové pole

16.1 Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu plánu a v pravém dolním rohu většího formátu
( § 70 odst. 2).

16.2 V popisovém poli se vyplní údaje podle předtisku s tím, že se uvede:

a)	číslo plánu složené z čísla záznamu podrobného měření, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele plánu (není-li evidence vedena, uvede se nula) a úplného letopočtu,

b)	účel plánu podle  § 62 odst. 1,

c)	u vyhotovitele plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické osoby,

d)	způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic.

Grafické znázornění

16.3 Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí se vyhotovuje jednobarevně (černě), jako snímek (kopie) nebo jako zvětšenina katastrální mapy ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel. Připojovací identické body a kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti.

16.4 V případech, kdy právní vztahy k nemovitostem jsou graficky vyjádřeny na jiných mapových podkladech než na katastrální mapě, doplní se grafické znázornění kresbou polohopisu z těchto podkladů. V nutných případech se vyhotoví polohopis z těchto podkladů odděleně od polohopisu z katastrální mapy, při dodržení zásady jednobarevnosti.

16.5 V grafickém znázornění se použijí tyto druhy čar a mapové značky:

a)	tenká čára
1. pro dosavadní stav katastrální mapy,
2. střídavá (kód čáry 0.122) pro zobrazení právních vztahů k nemovitostem podle bodu 16.4, přitom při její shodě s hranicí podle bodu 1 se zakreslí v nutném rozsahu souběžně s plnou čárou,

b)	velmi tlustá čára

1. plná (kód čáry 0.016) pro nový stav hranic a sluček a pro vytyčené hranice pozemku,
2. střídavá (kód čáry 0.126) pro nový stav hranic jako v písmenu a) bodu 2,

c)	čárkovaná čára pro vyznačení rámů mapových listů (kód čáry 0.072), přitom při čáře se uvede označení mapových listů,

d)	značka pořadové číslo 1.05 pro hraniční znak podle  § 79 odst. 1 shodně pro dosavadní i nový stav,

e)	parcelní čísla o velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní čísla se zapíší v kroužku a parcelní čísla z mapových podkladů podle bodu 16.4 v závorce,

f)	značky druhů pozemků a způsobů jejich využití (bod 9.4) se vyznačí podle údajů katastru pouze pro dosavadní stav a umístí se nad parcelním číslem,

g)	rozsah věcného břemene se vyznačí tlustou čárkovanou čárou (kód čáry 0.034) a slučkou, šrafováním nebo jiným vhodným plošným zvýrazněním,

h)	identické body podle  § 66 odst. 5, mají-li sloužit pro zobrazení změny do katastrální mapy, která není v S-JTSK, nebo do mapy dřívější pozemkové evidence, se mohou vyznačit mapovou značkou pořadové číslo 1.10.

16.6 Neplatný stav hranic pozemků se zruší dvěma krátkými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové značky se podélně škrtnou tenkou čárou.

16.7 Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím číselných indexů.

16.8 V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body nových hranic vytvářených nemovitostí a čísla bodů obsažených na plánu v seznamu souřadnic o velikosti číslic přibližně 2 mm. Jde-li o délku vypočtenou ze souřadnic, uvede se v kulaté závorce.

16.9 Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se sever v plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S.

16.10 Ve volných plochách plánu je možné uvést důležitá upozornění a detaily grafického znázornění a poznámky týkající se parcelních čísel, výměry parcely, druhu pozemku, upozornění na chybu v dosavadním stavu katastrálního operátu apod.

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí

16.11 Výkaz dosavadního a nového stavu obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu v rozsahu grafického znázornění.

16.12 Nabyvatel, který není spolehlivě znám, se neuvádí jménem. Pořadovým číslem nabyvatele se charakterizuje předpokládané uskupení nového stavu mezi více nabyvateli.

16.13 V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí díly parcel podle evidence právních vztahů. Součet výměr všech uvedených dílů musí souhlasit s výměrou oddělované nové parcely nebo souboru parcel. Vznikne-li v mapě, kde jsou výměry vypočteny ze souřadnic v S-JTSK (digitální mapa nebo grafická mapa podle  § 13 odst. 8), rozdíl ze zaokrouhlení nových výměr, uvede se jeho velikost a výměry se o něj neopravují. Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které se v novém stavu slučují do jedné parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen součet jejich výměr.

16.14 U parcelních čísel podle dřívější pozemkové evidence se uvede společně (pro celý sloupec) nebo, je-li to potřeba, jednotlivě (za parcelním číslem) druh této evidence zkratkami "PK" (pozemkový katastr),        "P" (přídělový operát), "S" (scelovací operát) nebo "EN" (evidence nemovitostí).

Seznam souřadnic

16.15 Seznam souřadnic obsahuje nové body změny a v prostorech, kde není určení v S-JTSK, také připojovací a kontrolní body s uvedením jejich čísla a souřadnic v pořadí Y a X. V prostorech, kde je určení v S-JTSK stanoveno katastrálním úřadem jako povinné ( § 66 odst. 3), se uvádějí souřadnice v S-JTSK, jinde se uvádějí souřadnice v S-JTSK nebo místním systému. Druh systému se uvede u nadpisu "Seznam souřadnic". Seznam se umístí na vhodné volné místo plánu u grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část plánu. Může být doplněn dalším sloupcem se stručnou poznámkou (např. způsobem označení bodu v terénu, pokud není u všech bodů stejný).

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu

16.16 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu [ § 29a odst. 1 písm. c)] obsahuje parcelní číslo nového stavu podle katastru nemovitostí, popř. podle zjednodušené evidence a kód BPEJ a výměru dílu parcely podle tohoto kódu příslušející k parcele. Je-li díl parcely v novém stavu porovnání se stavem evidence právních vztahů v plánu dělen BPEJ, uvádí se také výměra, která v takovém dílu odpovídá příslušnému kódu BPEJ.

17.   Náležitosti záznamu podrobného měření

17.1  Záznam podrobného měření obsahuje:

a)	popisové pole s vyplněnými údaji podle předtisku,

b)	náčrt,

c)	zápisník,

d)	záznam výsledku výpočtu výměr parcel a dílů ( § 68 odst. 8),

e)	seznam souřadnic,

f)	údaje o účasti, popř. neúčasti vlastníků dotčených pozemků a o jejich seznámení s průběhem a označením nových nebo změněných hranic pozemků.

Mezi všemi částmi záznamu podrobného měření musí být vzájemná shoda.

17.2  Náčrt obsahuje zákres geometrického základu (s označením identických bodů použitých pro zobrazení změny značkou č. 1.10), měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li jím náčrt dělen, a to jen u grafických map), dosavadního a nového (změnou vzniklého nebo zamýšleného) stavu polohopisu, způsob označení hranic (s rozlišením druhu ohrazení a oplocení), parcelní čísla a mapové značky druhů pozemků, značky budov a oměrné a jiné kontrolní míry, pokud nejsou uvedeny v zápisníku, popř. další související údaje obsahu katastru (způsob využití nebo ochrany nemovitosti apod.). Pokud jsou oměrné a jiné kontrolní míry uvedeny v zápisníku, symbolizuje se míra v náčrtu zakreslením krátké čárky uprostřed a podél příslušné délky. U zaměřované budovy a budov, které mají pro zaměření změny význam, je vhodné uvést jejich popisné nebo evidenční číslo.

17.3  Náčrt obsahuje také dosavadní i nový stav vyjadřující rozsah právních vztahů k nemovitostem dotčeným změnou, které dosud nejsou obsahem katastrální mapy ( § 84 odst. 1).

17.4  Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění plánu (bod 16). Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho případné reprodukci. Není-li možné v použitém měřítku některou část změny zobrazit (např. drobné výstupky), vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. Pro zákres vzdálených bodů se použije ustanovení bodu 16.3. Není na závadu, je-li významnější obsah zvýrazněn (např. měřická síť červeně, nové budovy šrafováním), nesmí tím však být zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost náčrtu.

17.5  Nelze-li náčrt orientovat shodně s katastrální mapou, vyznačí se orientace k severu. Náčrt má formát A4 a v případě většího formátu (při měření většího rozsahu) se skládá do uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k záznamu podrobného měření nebo - má-li náčrt více samostatných částí než 3 - uvede se na první z nich také jednoduchý přehled jejich kladu.

17.6  V zápisníku se uvádějí:

a)	souřadnice bodů geometrického základu podrobného měření a kontrolních bodů,

b)	údaje o ověření polohy bodů podle písmene a),

c)	změřené hodnoty určujících a kontrolních údajů nových bodů a kontrolních bodů, popř. doplňující (vysvětlující) popis podrobných bodů.

Zápis do tiskopisu může být nahrazen textovým výpisem z polního registračního zařízení.

17.7  V rámci jednoho záznamu podrobného měření se číslují:

a)	identické a nové podrobné body od čísla 1 do 3999,

b)	pomocné body měřické sítě od čísla 4001.

U identických a kontrolních bodů určených v souřadnicích S-JTSK nelze čísla bodů a jejich souřadnice dokumentované katastrálním úřadem měnit.

17.8  Pro seznam souřadnic platí ustanovení bodu 16.15 s tím, že se u podrobných bodů se souřadnicemi   v S-JTSK uvádí kód kvality (bod 12.15).

17.9  Je-li v plánu upozorněno na chybu v katastru, uvede jeho vyhotovitel v záznamu podrobného měření důvody, pro které považuje obsah katastru za chybný, popř. údaje, podle kterých může být chyba opravena.

18. Vzor upřesněného přídělového plánu

obrázek v připojeném souboru
Obrázek 2