Příloha č. 4
Strojní zařízení, u nichž musí být uplatněn postup  podle  § 3 odst. 1  písm. b) a c)

A. Stroje, skupiny strojů a  vyměnitelná přídavná zařízení     

1. 	Kotoučové pily s jedním  nebo  několika kotouči pro zpracování dřeva a  podobných  materiálů nebo pro  zpracování  masa a podobných materiálů.    

1.1 	Pily se  stálou polohou   nástroje při  obrábění, s pevným  stolem a s ručním posuvem obrobku nebo  přídavným posouvacím zařízením.    

1.2 	Pily se stálou polohou   nástroje při obrábění  a s ručním  posuvem stolu nebo vozíku.    

1.3 	Pily se stálou polohou  nástroje  při obrábění a se zabudovaným  strojním posuvem obrobku nebo s ručním   vkládáním nebo vyjímáním (nebo obojím).    

1.4 	Pily s posuvným nástrojem  při  obrábění, s mechanickým posuvem obrobku  a s ručním vkládáním nebo vyjímáním  (nebo obojím).     

2. 	Srovnávací  frézky  pro  zpracování   dřeva   s  ručním posuvem obrobku.     

3. 	Tloušťkovací frézky  pro  jednostranné obrábění  dřeva s ručním  vkládáním nebo vyjímáním (nebo s  obojím).     

4. 	Pásové pily  s pevným nebo   pohyblivým stolem a  pásové pily s  pohyblivým  vozíkem  s  ručním   vkládáním  nebo  vyjímáním (nebo s  obojím)  pro  zpracování  dřeva  a   podobných  materiálů  nebo pro  zpracování masa a podobných materiálů.     

5. 	Kombinované stroje pro zpracování   dřeva a podobných materiálů typů, které  jsou uvedeny v bodech 1 až 4 a 7.     

6. 	Čepovací stroje pro zpracování   dřeva s ručním posuvem obrobku a s  několika držáky nástrojů.     

7. 	Svislé  frézky pro  zpracování  dřeva  a podobných  materiálů s ručním  posuvem obrobku.     

8. 	Přenosné řetězové pily pro  zpracování dřeva.     

9. 	Lisy, včetně ohraňovacích lisů, pro  zpracování kovů za studena s ručním   vkládáním  nebo  vyjímáním   (nebo  s   obojím),  jejichž pohyblivé  pracovní   části  mohou  mít  zdvih  přesahující   6 mm a rychlost vyšší než 30 mm.s-1.    

10. 	Lisy  na  plasty  nebo  vstřikovací   lisy  na  plasty s ručním vkládáním  nebo vyjímáním.    

11. 	Lisy na pryž nebo vstřikovací  lisy  na pryž s ručním vkládáním nebo  vyjímáním.    

12. 	Strojní zařízení pro práce pod zemí  následujících typů:    

	a) strojní zařízení na kolejích:  lokomotivy a brzdné vozy    

	b) hydraulicky ovládané mechanizované  výztuže    

	c) spalovací  motory,  které  mají  být   instalovány  do strojních     zařízení pro práci pod zemí.    

13. 	Ručně  nakládané vozy  pro  sběr   domácího odpadu  s lisovacím zařízením.    

14. 	Ochranné kryty  a snímatelné  kloubové  hřídele s křížovými klouby, popsané v bodu 3.4.7 přílohy  č. 1.

15. 	Servisní zdvihací zařízení pro  zvedání vozidel.    

16. 	Zařízení pro zdvihání osob, u   nichž je nebezpečí pádu z výšky  přesahující svislou vzdálenost tři  metry.    

17. 	Strojní zařízení pro výrobu  pyrotechnických výrobků.       

B. Bezpečnostní součásti      

1. 	Elektrické  senzory  citlivé  na   přítomnost  osob,  kterými se zajišťuje  bezpečnost  osob (např. nemateriální   překážky, podložky citlivé na tlak,  elektromagnetické detektory).    

2. 	Logické  jednotky zajišťující   bezpečnostní funkce  dvouručního  ovládání.    

3. 	Samočinné  pohyblivé štíty  pro  ochranu  na lisech  uvedených v bodech  v 9, 10 a 11.    

4. 	Ochranné konstrukce chránící při  převrácení (ROPS).    

5. 	Ochranné konstrukce chránící proti  padajícím předmětům (FOPS).