Příloha č. 14 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Opotřebení staveb

	 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

	 2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností.

	 3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 85 % a u hřbitovních staveb nesmí cena zjištěná po odpočtu opotřebení klesnout pod hodnotu materiálu.

	Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se  zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými  svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů  konstrukcí 80 let a méně
b) rekreačních a zahrádkářských chat
  - zděných 80 let
  - dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
  - ostatních 50 let,
c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle  druhu konstrukce,
d) vedlejších staveb a garáží
  - zděných 80 let
  - dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
  - ostatních 30 - 40 let
e) studní
  - kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let
  - ostatních 50 let
f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11
g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

	 Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, garáží a vedlejších staveb, opotřebení může činit maximálně 85 %.

	 4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,
b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém  stavu,
c) podle znalce výpočet opotřebení stavby lineární metodou  nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,
d) oceňována kulturní památka,
e)	provedena nástavba, přístavba, vestavba.

	 5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7.

	 Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce

			 B
		----------------- x 100 A,
			 C

 kde A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 4 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K_4; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00
	 B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení
	 C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 5, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah 

B £ C

	 Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

	 		n Bi
  		     S (------- x 100 Ai),
			 Ci  i=1 

 kde n je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.

	 Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne.

	 			B
Lze odhadnout i poměr      ------------ .
	 			C

	 6. Má-li stavba přístavby funkčně neoddělitelné nebo nástavby, zjistí se opotřebení celé stavby zejména podle poměru objemů obestavěného prostoru původní části a přístaveb nebo nástaveb.

	 7. Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

	 8. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

Tabulka č. 1

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV 

Číslo     Konstrukce            TYP BUDOVY
položky   a
          vybavení         A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S

1      Základy včetně
       zemních prací      0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,13
2      Svislé konstrukce  0,16 0,22 0,19 0,17 0,18 0,17 0,15 0,15 0,15 0,18 0,19 0,21 0,23 0,24 0,26 0,25 0,26 0,30
3      Stropy             0,08 0,12 0,11 0,08 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,14
4      Zastřešení
       mimo krytinu       0,06 0,05 0,06 0,06 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07
5      Krytiny střech     0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03
6      Klempířské
       konstrukce         0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7      Úpravy
       vnitřních povrchů  0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04
8      Úpravy
       vnějších povrchů   0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
9      Vnitřní obklady
       keramické          0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01    -    -    -  -    -    -
10     Schody             0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
11     Dveře              0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02
12     Vrata                 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03
13     Okna               0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
14     Povrch podlah      0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
15     Vytápění           0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 -       - 0,01 0,01   -
16     Elektroinstalace   0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
17     Bleskosvod         0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
18     Vnitřní vodovod    0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02   -
19     Vnitřní kanalizace 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02   -
20     Vnitřní plynovod   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    -    -    -    -  -      -   -
21     Ohřev teplé vody   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01   -
22     Vybavení kuchyní   0,02 -    0,02    -    -    - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02    -    -    -    -  -     -    -
23     Vnitřní hygienická
       zařízení včetně WC 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02   -
24     Výtahy             0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    -    -    -   -     -   -
25     Ostatní            0,04 0,03 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05
26     Instalační
       prefabrikovaná        -    -    -    -    -    -    -    -    - 0,04   -     -    -    -    -   -     -    -
       jádra
	 
Tabulka č. 2

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCE A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Číslo      Konstrukce                        TYP HALY
položky    a
           vybavení      A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M

1     Základy
      a vybavení       0,07 0,08 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12
2     Svislé
      konstrukce       0,17 0,23 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,29 0,30 0,26 0,24
3     Stropy           0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
4     Zastřešení
      mimo krytinu     0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10
5     Krytiny střech   0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
6     Klempířské
      konstrukce       0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7     Úpravy
      vnitř. povrchů   0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
8     Úpravy
      vněj. povrchů    0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
9     Vnitřní obklady
      keramické        0,03 0,02 0,03 0,02    -    -    -    -    -    -    -    -    -
10    Schody           0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
11    Dveře            0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03
12    Vrata               -    -    -    - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
13    Okna             0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
14    Povrchy podlah   0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
15    Vytápění         0,05 0,04 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    -    -    -    -
16    Elektroinstal.   0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06
17    Bleskosvod       0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
18    Vnitřní vodovod  0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    -    - 0,01 0,01
19    Vnitřní
      kanalizace       0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    -    - 0,01 0,01
20    Vnitřní
      plynovod         0,01 0,01 0,01 0,01    -    -    -    -    -    -    -    -    -
21    Ohřev
      teplé vody       0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01    -    - 0,01 0,01
22    Vybavení
      kuchyní             -    - 0,02 0,01    -    -    -    -    -    -    -    -    -
23    Vnitřní hygienická
      zařízení
      včetně WC        0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02    -    - 0,02 0,02
24    Výtahy           0,01 0,01 0,01 0,01    -    -    -    -    -    -    -    -    -
25    Ostatní          0,04 0,04 0,03 0,05 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06

Tabulka č. 3
	
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP
A REKREAČNÍCH DOMKŮ

	
Číslo		T y p domu, chalupy nebo domku 
		Konstrukce a vybavení
položky		A, E, CH, L	B, F, I, M	C, G, J, N	D, H, K, O
1		Základy včetně zemních prací	0,08	0,07	0,05	0,04
2		Svislé konstrukce	0,21	0,22	0,23	0,24
3		Stropy	0,08	0,08	0,09	0,09
4		Zastřešení mimo krytinu	0,07	0,05	0,05	0,04
5		Krytiny střech	0,03	0,03	0,03	0,03
6		Klempířské konstrukce	0,01	0,01	0,01	0,01
7		Vnitřní omítky	0,06	0,06	0,06	0,06
8		Fasádní omítky	0,03	0,03	0,03	0,03
9		Vnější obklady	0,01	0,01	0,01	0,01
10	Vnitřní obklady	0,02	0,02	0,02	0,02
11	Schody	0,01	0,02	0,02	0,04
12	Dveře	0,03	0,03	0,03	0,03
13	Okna	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Podlahy obytných místností	0,02	0,02	0,02	0,02
15	Podlahy ostatních místnosti	0,01	0,01	0,01	0,01
16	Vytápění 	0,05	0,04	0,05	0,04
17	Elektroinstalace	0,04	0,04	0,04	0,04
18	Bleskosvod	0,01	0,01	0,01	0,01
19	Rozvod vody	0,03	0,03	0,03	0,03
20	Zdroj teplé vody	0,02	0,02	0,02	0,02
21	Instalace plynu	0,01	0,0 l	0,01	0,01
22	Kanalizace	0,03	0,03	0,03	0,03
23	Vybavení kuchyní	0,01	0,01	0,01	0,01
24	Vnitřní hygienické vybavení	0,04	0,05	0,04	0,05
25	Záchod	0,01	0,01	0,01	0,01
26	Ostatní	0,03	0,04	0,04	0,03

 	Tabulka č. 4

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

                                                        Typ  chat
        Konstrukce a vybavení     A         B         C         D         E         F         G         H        CH
 Číslo
položky                         I   II   I    II   I    II   I    II   I    II    I   II   I    II   I    II   I    II
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.  Základy včetně zemních
      prací                   0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,08 0,09 0,08 0,09
  2.  Podezdívka              0,04   -  0,04  -   0,04  -   0,04  -   0,04  -   0,04 -    0,04  -   0,04  -   0,04 -
  3.  Svislé konstrukce       0,25 0,27 0,27 0,29 0,25 0,27 0,27 0,29 0,25 0,27 0,27 0,29 0,25 0,27 0,28 0,30 0,28 0,30
  4.  Stropy                  0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,10 0,12 0,10 0,11 0,10 0,12 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,12
  5.  Zastřešení mimo krytinu 0,09 0,09 0,06 0,06 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,06 0,06 0,07 0,07
  6.  Krytiny střech          0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
  7.  Klempířské konstrukce   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
  8.  Úprava povrchů          0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,09
  9.  Schodiště               0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 
 10.  Dveře                   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
 11.  Okna                    0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
 12.  Podlahy                 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
 13.  Vytápění                0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
 14.  Elektroinstalace        0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
 15.  Rozvod vody             0,02 0,02 0,02 0,02  -    -    -    -    -    -    -    -   0,02 0,02 0,02 0,02  -    -
 16.  Zdroj teplé vody        0,01 0,01 0,01 0,01  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 17.  Rozvod propan-butanu    0,01 0,01 0,01 0,01  -    -    -    -    -    -    -    -   0,01 0,01 0,01 0,01  -    -
 18.  Kanalizace              0,02 0,02 0,02 0,02  -    -    -    -    -    -    -    -   0,02 0,02 0,02 0,02  -    -
 19.  Záchod                  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
 20.  Okenice                 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
 21.  Vnitřní hygien.vybav.   0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
 22.  Ostatní                 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03

Legenda:
I. - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
II. - Chaty podsklepené nad 1/2 zastavěné plochy

Tabulka č. 5

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ vedlejší stavby
| | A | B | C | D | E | F | G
1 | Základy | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12
2 | Obvodové stěny | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,32 | 0,29
3 | Stropy | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | -
4 | Krov (podhled x) | 0,11 | 0,07x) | 0,10 | - | 0,11 | - | 0,34
5 | Krytina | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,13
6 | Klempířské konstrukce | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04
7 | Úpravy povrchů | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06
8 | Schodiště | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | -
9 | Dveře | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | -
10 | Okna | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -
11 | Podlahy | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | -
12 | Elektroinstalace | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | -

Tabulka č. 6

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ

Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ garáže
| | A | B | A
| | nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené
1 | Základy | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09
2 | Obvodové stěny | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,34
3 | Stropy | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | - | -
4 | Krov | 0,10 | 0,09 | - | - | 0,16 | 0,17
5 | Krytina | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,09
6 | Klempířské konstrukce | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02
7 | Úpravy povrchů | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07
8 | Dveře | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03
9 | Okna | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01
10 | Vrata | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,05
11 | Podlahy | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,13
12 | Elektroinstalace | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | - | -

Tabulka č. 7
	
Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení

Číslo		Název	Předpokládaná životnost
položky
1		Základy včetně zemních prací	150 - 200
2		Svislé konstrukce	80 - 200
3		Stropy	80 - 200
4		Zastřešení mimo krytinu	70 - 150
5		Krytiny, střecha	40 - 80
6		Klempířské konstrukce	30 - 80
7		Opravy vnitřních povrchů	50 - 80
8		Úpravy vnějších povrchů	30 - 60
9		Vnitřní obklady keramické	30 - 50
10		Schody	80 - 200
11		Dveře	50 - 80
12		Vrata	30 - 50
13		Okna	50 - 80
14		Povrchy podlah	15 - 80
15		Vytápění	20 - 50
16		Elektroinstalace	25 - 50
17		Bleskosvod	30 - 50
18		Vnitřní vodovod	20 - 50
19		Vnitřní kanalizace	30 - 60
20		Vnitřní plynovod	20 - 50
21		Ohřev teplé vody	20 - 40
22		Vybavení kuchyní	15 - 30
23		Vnitřní hygienická zařízení včetně WC	30 - 60
24		Výtahy	30 - 50
25		Ostatní	-      -
26		Instalační prefabrikáty (jádra)	15 - 25