Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb. <Notes:///C12566D400713E4F//9B916266F4FE08A7C12567CC0038BE89>

OZNAČOVÁNÍ KOTLŮ PODLE JEJICH ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Značky, kterými lze podle § 6 tohoto nařízení označovat kotel, pokud splňuje odpovídající uvedené požadavky na účinnost při jmenovitém i při částečném výkonu:

Značka | Požadavky na účinnost při jmenovitém výkonu Pn a střední teplotě vody v kotli 70 °C % | Požadavky na účinnost při částečném výkonu 0,3 Pn a střední teplotě vody v kotli ≥ 50 °C %
| ≥ 84 + 2 log Pn | ≥ 80 + 3 log Pn
| ≥ 87 + 2 log Pn | ≥ 83 + 3 log Pn
| ≥ 90 + 2 log Pn | ≥ 86 + 3 log Pn
| ≥ 93 + 2 log Pn | ≥ 89 + 3 log Pn