Příloha č. 2 k vyhlášce č. 201/2000 Sb.

DRUH PROVOZU

(1) Druh provozu vysílacího rádiového zařízení je určen
–	potřebnou šířkou kmitočtového pásma a
–	třídou vysílání.
(2) Potřebná šířka kmitočtového pásma se vyjadřuje čtyřmi znaky, z nichž jsou tři číslice vyjadřující zaokrouhlenou hodnotu potřebné šířky kmitočtového pásma a jedno písmeno. Písmeno zaujímá postavení desetinné čárky a zastupuje použitou jednotku, přičemž potřebná šířka pásma
a)	mezi 0,001 Hz a 999 Hz se vyjádří v Hertzech (písmeno H),
b)	mezi 1 kHz a 999 kHz se vyjádří v kilohertzech (písmeno K),
c)	mezi 1 MHz a 999 MHz se vyjádří v megahertzech (písmeno M), a
d)	mezi 1 GHz a 999 GHz se vyjádří v gigahertzech (písmeno G).
Při označení druhu provozu amatérské radiokomunikační služby není údaj o potřebné šířce kmitočtového pásma povinný.
(3) Třída vysílání je povinný údaj a vyjadřuje se třemi za sebou jdoucími znaky, jejichž význam je:

a)	první znak udává druh modulace hlavní nosné, přičemž je označeno:
1.	Vysílání nemodulované vlny	N	
2.	Vysílání, kde je hlavní vlna amplitudově modulována (včetně případů, kde jsou subnosné modulovány úhlovou modulací)		
	a	Dvojí postranní pásmo	A	
	b	Jedno postranní pásmo, plná nosná vlna	H	
	c	Jedno postranní pásmo, nosná vlna omezená nebo s proměnlivou úrovní	R	
	d	Jedno postranní pásmo, potlačená nosná vlna	J	
	e	Nezávislé postranní pásmo	B	
	f	Zbytkové postranní pásmo	C	
3.	Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována úhlovou modulací		
	a	Kmitočtová modulace	F	
	b	Fázová modulace	G	
4.	Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována amplitudově a úhlovou modulací, buď současně, nebo v předem stanoveném pořadí	D	
5.	Impulsní vysílání		
	a	Sled nemodulovaných impulsů	P	
	b	Sled impulsů		
		i.	Modulovaných amplitudově	K	
		ii.	Modulovaných v šířce / trvání	L	
		iii.	Modulovaných v poloze / fázi	M	
		iv.	Ve kterých je nosná vlna během periody impulsumodulována úhlovou modulací	Q	
		v.	Sestávající v kombinaci předcházejících nebo vytvořený jinými prostředky	V	
6.	Případy nezahrnuté mezi výše uvedené, ve kterých se vysílání skládá z hlavní nosné modulované buď současně nebo v předem stanoveném pořadí kombinací těchto způsobů: amplitudově, úhlovou modulací nebo impulsně	W	
7.	Ostatní případy	X	

b)	druhý znak udává povahu signálu modulujícího hlavní nosnou, přičemž je označeno:
1.	Bez modulujícího signálu	0	
2.	Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci bez použití modulující subnosné	1	
3.	Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci s použitím modulující subnosné	2	
4.	Jediný kanál obsahující analogovou informaci	3	
5.	Dva nebo více kanálů obsahujících kvantovanou nebo digitální informaci	7	
6.	Dva nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci	8	
7.	Složená soustava zahrnující jeden nebo více kanálů obsahujících kvantovanou nebo digitální informaci a jeden nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci	9	
8.	Ostatní případy	X	

c)	třetí znak označuje druh informace určené k přenesení, přičemž je označeno:
1.	Žádná informace	N	
2.	Telegrafie (pro příjem sluchem)	A	
3.	Telegrafie (pro automatický příjem)	B	
4.	Faksimile	C	
5.	Přenos dat, dálkové měření, dálkové ovládání	D	
6.	Telefonie (včetně zvukového rozhlasu)	E	
7.	Televize (obraz)	F	
8.	Kombinace předchozích případů	W	
9.	Ostatní případy	X