Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru

Způsob využití území	Korekce
/dB/	
Nemocnice – objekty	0 2)	
Nemocnice - území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území	+ 5 1), 3), 4)	
Výrobní zóny bez bydlení	+ 20 3)	

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce -5 dB.

1) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).
2) Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce - 5 dB.
3) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce + 5 dB.
4) V případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další korekci + 12 dB.

Hluk ze stavební činnosti se vypočítá dle následujícího postupu: 

kde LAeq,s	je ekvivalentní hladina akustického tlaku naměřená (stanovená) při působení hluku ze stavební činnosti v dB.
t1	je doba trvání hluku ze stavební činnosti v minutách,
t2	je celková doba v minutách (pro denní dobu 7.00 - 21.00 hodin, pro noční dobu od 21.00 do 7.00 hodin) zmenšená o doku t1,
P	je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku (podle ustanovení § 12 odst. 2, kde za noční dobu se považuje doba od 21.00 do 7.00 hodin) hodnotou 10.