Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Směnové základní hladiny zrychlení vibrací Latp v dB a směnové základní efektivní
hodnoty zrychlení vibrací aetp v m . s-2 třetinooktávových pásmech
pro osmihodinovou pracovní dobu

Střední kmitočet třetinooktávového pásma	
Způsob přenosu a směr vibrací	
	celkové	přenášené na ruce	
	vertikální	horizontální	/dB/	/m.s-2/	
	/dB/	/m.s-2/	/dB/	/m.s-2/			
0,50	116 	0,63	107 	0,22	-	
0,63	116 	0,63	107 	0,22	-	
0,80	116 	0,63	107 	0,22		
1,00	116 	0,63	107 	0,22	-	
1,25	115 	0,56	107 	0,22	-	
1,6	114 	0,50	107 	0,22	-	
2	113 	0,45	107 	0,22	-	
2,5	112 	0,40	109 	0,28	-	
3,15	111 	0,36	111 	0,36	-	
4	110 	0,32	113 	0,45	-	
5	110	0,32	115	0,56	-	
6,3	110 	0,32	117 	0,71	-	
8	110 	0,32	119 	0,90	123	1,40	
10	112 	0,40	121 	1,12	123 	1,40	
12,5	114 	0,50	123 	1,40	123 	1,40	
16	116 	0,63	125 	1,80	123	1,40	
20	118 	0,80	127 	2,24	125 	1,80	
25	120 	1,00	129 	2,80	127 	2,24	
31,5	122 	1,25	131 	3,55	129 	2,80	
40	124 	1,60	133 	4,50	131 	3,55	
50	126 	2,00	135 	5,60	133 	4,50	
63	128 	2,50	137 	7,10	135 	5,60	
80	130 	3,15	139 	9,00	137 	7,10	
100	130 	3,15	139 	9,00	139 	9,00	
125	130 	3,15	139 	9,00	141 	11,2	
160	130	3,15	139	9,00	143	14,0	
200	130	3,15	139	9.00	145	18,0	
250	130	3,15	139	9,00	147	22,4	
315	130	3,15	139	9,00	149	28,0	
400	130	3,15	139	9,00	151	35,5	
500	130	3,15	139	9,00	153	45,0	
630	130	3,15	139	9,00	155	56,0	
800	130	3,15	139	9,00	157	71,0	
1000	130	3,15	139	9,00	159	90,0