Příloha č. 1 k vyhlášce č. 372/2001 Sb.

A. Koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy

1. místností bytů a nebytových prostorů, v nichž je otopné těleso a které se liší způsobem jejich využívání

Druh místnosti	Koeficient [ - ]	
v bytě	1,0	
ve skladě	1,0	
v kanceláři	1,2	
ve zdravotním středisku	1,2	
v mateřské školce	1,2	
ve výstavním sále	1,2	
v prodejně	1,3	
v obchodním domě	1,3	
v učebně	1,3	
v tělocvičně	1,3	
v dílně	1,3	
v restauraci, kavárně, vinárně	1,4	

a)	Koeficienty podle tabulky se použijí i pro místnosti s obdobným způsobem využívání.
b)	Pro místnosti s nižší výpočtovou vnitřní teplotou ti (garáže apod. ) se zohledňující součinitel s, kterým se vynásobí příslušný koeficient této místnosti, stanoví podle vzorce:
,

kde je

s - součinitel [ - ]
ti - teplota [C], na kterou má být podle projektu vytápěna předmětná místnost; není-li údaj k dispozici, pak podle platných technických norem
tes - průměrná teplota venkovního vzduchu [C] v otopném období podle dlouhodobého průměru
tis - průměrná vnitřní výpočtová teplota [C] ústředně vytápěných obytných místností v otopném období (zpravidla +20 C)

2. místností bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí

Koeficient [ - ]		
jednou stěnou	0,1	
dvěma stěnami	0,2	
třemi stěnami	0,35	
čtyřmi stěnami	0,5	
pěti a více stěnami	0,75 - 1,0	

a)	Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. Má-li místnost velké rozdíly v délkách stěn nebo sousedící místnosti nejsou podél celých délek stěn, zvolí se koeficient úměrný hodnotám z tabulky. Za sousedící vytápěné místnosti se nepovažují chodby a schodiště společných částí objektu, i když je v nich umístěno otopné těleso.
b)	Je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepelné energie (vertikální rozvody přívodní i zpětné, horizontální rozvody přívodní i zpětné, přípojky k otopným tělesům delší jak 0,5 m), zvýší se koeficienty stanovené dle počtu stěn o hodnotu navýšení stanovenou podle vzorce

,

kde je

n - navýšení [ - ]
S - povrch potrubí [m2]
A - započitatelná podlahová plocha místnosti [m2],

přičemž výsledný koeficient včetně navýšení nemůže být větší než 1,0 (k + n<=1

c)	V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu.

B. Koeficienty pro stanovení podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení základní složky nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody

Koeficienty pro výpočet podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení základní složky nákladů na teplou užitkovou vodu se stanovují odborným posouzením podle rozsahu odběru a způsobu užití teplé užitkové vody.