Příloha č. 4 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY RYCHLÉHO ZÁSAHOVÉHO AUTOMOBILU

Základní funkce rychlého zásahového automobilu
1. Rychlý zásahový automobil umožňuje
a) přepravu jednotky požární ochrany,
b) požární zásah vodou nebo jinými hasivy z vlastní nádrže a z vnějšího tlakového zdroje,
c) provedení záchranných prací.
2. Hasicí zařízení rychlého zásahového automobilu tvoří
a) vysokotlaké hasicí zařízení umožňující vyvinout tlak 4 MPa, průtok 20 l.min^-1 a zajistit nepřerušené hašení po dobu delší než 5 minut ve vzdálenosti nejméně 20 m od rychlého zásahového automobilu nebo
b) jiné hasicí zařízení se srovnatelným hasicím účinkem.
3. Rychlé zásahové automobily se člení na
a) rychlé zásahové automobily nepřevyšující 2000 kg (UL),
b) rychlé zásahové automobily převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg (L) nebo
c) rychlé zásahové automobily převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg (M).
4. Rychlý zásahový automobil je v provedení
a) základním (Z),
b) speciálním
1) redukovaném (R),
2) rozšířeném (V).

Kabina osádky
5. Kabina osádky rychlého zásahového automobilu je vybavena nejméně
a) 4 sedadly u základního provedení,
b) 2 sedadly u speciálního redukovaného provedení,
c) 6 sedadly u speciálního rozšířeného provedení. Podvozek
6. Podvozek v terénním provedení má pohon všech náprav; nápravy jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu nebo obdobným zařízením.

Účelová nástavba
7. Karosérie účelové nástavby je konstruována tak, aby umožnila snadný a bezpečný přístup k požárnímu příslušenství ze tří stran.
8. Na zadní části účelové nástavby rychlého zásahového automobilu jsou umístěna nejméně dvě oranžová blikající světla, přičemž vzdálenost spodního okraje světel od země je nejméně 1500 mm. Světla jsou určena pro označení rychlého zásahového automobilu na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu. Zapínání těchto světel je konstruováno tak, aby bylo vyloučeno jejich použití během jízdy.

Požární příslušenství
9. Rychlý zásahový automobil v provedení speciálním redukovaném, určený pro záchranné práce při dopravních nehodách, je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

Název | Počet | Jednotka
Aretační klíny | 2 | ks
Dalekohled | 1 | ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu | 2 | ks
Hasicí rouška velká | 1 | ks
Kanálová rychloucpávka | 1 | ks
Kanystr s vodou min. 5 l | 1 | ks
Krční fixační límec | 1 | sada
Lékárnička velikost III ^1. | 1 | ks
Lineární rozpínací nástroj | 1 | ks
Motorová pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení | 1 | ks
Naviják k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení s nejméně jedním párem hadic o délce nejméně 20 m | 1 | ks
Neprůhledná folie 2x2 m | 4 | ks
Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, ø min. 10 mm ^2. | 1 | ks
Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks
Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení | 1 | ks
Odsklívací nástroj (souprava) | 1 | ks
Ochranné rukavice pro hasiče | 2 | pár
Páčidlo | 1 | ks
Polní lopatka | 1 | ks
Požární světlomet | ^2 | ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B ^3. | 2 | ks
Práškový přenosný hasicí přistroj 55B ^3. | 1 | ks
Přikrývka v obalu | 2 | ks
Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení | 1 | ks
Ruční pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení | 1 | ks
Ruční svítilna | 2 | ks
Ruční vyprošťovací nástroj | 2 | ks
Rukavice chirurgické | 10 | pár
Řetězové úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení | 1 | sada
Souprava na popáleniny | 1 | ks
Střihač pedálů | 1 | ks
Tažné lano | 1 | ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks
Záchranný kyslíkový přistroj | 1 | ks
Zachycovač airbagu řidiče | 1 | ks
Zvedací pneumatické vaky | 2 | ks

Doplňující poznámky:
^1. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky
^2. Podle ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky.
^3. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.

10. Na požární příslušenství rychlých zásahových automobilů v jiném provedení, než je uvedeno v bodě 9 této přílohy, se vztahuje bod 11 přílohy č. 1.
11. Technické podmínky týkající se účelové nástavby a nádrže na hasivo uvedené v bodech 13 až 26 a v bodech 31 až 37 přílohy č. 3 se vztahují také na rychlý zásahový automobil v základním provedení a v provedení speciálním rozšířeném.