Příloha č. 8 k vyhlášce č. 49/2003 Sb.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PROTIPLYNOVÉHO AUTOMOBILU

Základní funkce protiplynového automobilu
1.	Konstrukce a rozsah požárního příslušenství protiplynového automobilu velmi lehké hmotnostní třídy umožňuje detekci nebezpečných látek a poskytuje o nich potřebné informace.
2.	Konstrukce a rozsah požárního příslušenství protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy umožňuje
a) převoz, uskladnění a výdej zejména
1) dýchacích přístrojů, ochranných oděvů a detekční techniky,
2) ochranných prostředků pro evakuaci obyvatel ohrožených nebezpečnými látkami,
b) provádění drobných oprav dýchacích přístrojů,
c) dekontaminaci zasahujících hasičů,
d) poskytnutí předlékařské pomoci hasičům,
e) detekci nebezpečných látek.
3.	Protiplynové automobily se podle hmotnostní třídy člení na
a) protiplynové automobily nepřevyšující 2000 kg (UL),
b) protiplynové automobily převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg (L),
c) protiplynové automobily převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg (M), nebo
d) protiplynové automobily převyšující 14000 kg (S).

Kabina osádky

4.	Kabina osádky protiplynového automobilu je vybavena nejméně 2 sedadly. 

Podvozek

5.	Protiplynový automobil lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu.

Účelová nástavba

6.	Úložný prostor účelové nástavby protiplynového automobilu je konstruován tak, aby ho bylo možné dekontaminovat; nevyrábí se z materiálu, který zadržuje nebezpečné chemické látky.
7.	Prostor pro drobné opravy dýchacích přístrojů protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven pracovním stolem s úložným prostorem na nářadí, otočnou židlí s aretací k podlaze, osvětlením pracovního stolu a přípravkem na upevnění dýchacího přístroje při opravě nebo čištění.
8.	Prostor pro výdej požárního příslušenství v protiplynovém automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je vybaven výdejním pultem, rozložitelným přístřeškem s podchodnou výškou nejméně 2000 mm a osvětlením odpovídajícím úpravě podle bodu 76 přílohy č. 1.
9.	Osvětlení účelové nástavby protiplynového automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je zajištěno také zdrojem nezávislým na elektrické soustavě automobilu.

Požární příslušenství

10.	Protiplynový automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky pro upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce.

Název | Počet | Jednotka
Brašna s kancelářskými potřebami | 1 | souprava
Dalekohled | 1 | ks
Dekontaminační prostředek v obalu | 2 | souprava
Dekontaminační sprcha | 1 | ks
Detekční trubičky (15 látek) s nasávacím zařízením | 1 | souprava
Detektor výbušné koncentrace par a plynů seřízený na CH_4 | 1 | ks
Dopravní kužel | 2 | ks
Dýchací přistroj s min. zásobou 1600 l vzduchu^1. | 10 | ks
Elektrocentrála 3,5 kW 230 V | 1 | ks
Fólie 25 x 4 m polyetylénová | 4 | ks
Chemické světlo | 4 | ks
Kanystr na vodu min. 5 l | 1 | ks
Lékárnička velikost II^2. | 1 | ks
Lékárnička velikost III^3. | 1 | ks
Náhradní tlaková láhev^1. | 15 | ks
Neprůhledná folie 2x2 m | 4 | ks
Nepřetlakový protichemický ochranný oděv | 4 | ks
Nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks
Oxymetr | 1 | ks
Práškový přenosný hasicí přistroj 27A144B^4. | 1 | ks
Práškový přenosný hasicí přístroj 55B^4. | 1 | ks
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 | 1 | ks
Pryžová obuv proti vodě | 8 | par
Přetlakový protichemický ochranný oděv | 4 | ks
Pytel velký polyetylénový | 20 | ks
Ruční nebo přenosná svítilna v nevýbušném provedení | 1 | ks
Ruční svítilna | 2 | ks
Rukavice chirurgické | 12 | pár
Rukavice proti ropným látkám^1. | 8 | par
Sada pro zjišťování pH | 1 | ks
Vysokotlaké mycí zařízení | 1 | ks
Vytyčovací kolíky | 10 | ks
Vytyčovací páska červenobílá 500 m | 1 | ks
Vyváděcí masky nebo evakuační dýchací přistroj | 10 | ks
Záchranný kyslíkový přistroj | | ks
Záchytný bazén pod dekontaminační sprchu | 1 | ks
Zdravotní nosítka | 1 | ks

Doplňující poznámky:
^1. U protiplynového automobilu velmi lehké hmotnostní třídy podle počtu sedadel 
^2. Pro protiplynové automobily velmi lehké hmotnostní třídy
^3. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky
^4. Minimální požadavky na hasicí schopnost podle ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje Část 4: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost, hasicí přístroj v provedení pro umístění v automobilu.